
前  言
根据河南省住房和城乡建设厅《关于印发 2023 年度河南省 工程建设标准制订修订计划的通知》（豫建科〔2024〕XX 号） 文件的要求，标准编制组经广泛调研，认真总结近年来河南省  装配式建筑实施经验和成果，参考国内先进标准，结合我省实  际，并在广泛征求意见，反复讨论、修改和完善的基础上，编
制了本标准。
本标准的主要技术内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.  装配率计算；5.主体结构评价；6. 围护墙和内隔墙评价；7.装修
与设备管线评价；8.提高与创新。
本标准修订的主要技术内容：1.重新构建了装配式建筑评价 项、要求及分值；2.增加了柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体 结构竖向构件主要采用金属构件、木构件及钢-混凝土、钢-木组 合构件时预制部品部件应用比例的计算方法；3.重新规定了钢框 架-混凝土核心筒混合结构主体结构竖向构件得分的计算要求；4. 增加了现浇混凝土墙体与保温（隔热）、装饰一体化应用计算  得分；5.重新规定了管线分离计算方法；6.提高与创新加分项增 加了地暖干式工法、装配化装修、绿色建筑、标准化、智能建
造、绿色建材。
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本标准由河南省住房和城乡建设厅负责管理， 由河南省建
筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行时如
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有意见或建议，请寄送至河南省建筑科学研究院有限公司（地
址：郑州市金水区丰乐路 4 号；邮编：450053）。
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[bookmark: bookmark1]1    总  则
1.0.1    为促进我省装配式建筑发展，规范装配式建筑的评价， 制定本标准。
1.0.2    本标准适用于采用装配率评价民用建筑的装配化程度。 工业建筑可参照执行。
1.0.3    装配式建筑评价除应符合本标准外，涉及规划、设计、 质量、安全等方面的内容还应符合国家及我省现行有关标准的 规定。

1

[bookmark: bookmark2]2    术  语
2.0.1    装配式建筑  prefabricated building
由预制部品部件在工地装配而成的建筑。
2.0.2    装配率  prefabrication ratio
单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装 修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。
2.0.3    全装修  decorated
建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达 到建筑使用功能和性能的基本要求。
2.0.4    干式工法  non-wet construction
现场采用干作业施工的建造方法。
2.0.5    集成厨房  integrated kitchen
地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集 成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。
2.0.6    集成卫生间  integrated bathroom
地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工 厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。
2.0.7    装配化装修  assembled decoration
主要采用干式工法，将工厂生产的标准化内装部品在现场 进行组合安装的装修方式。
2.0.8    高精度模板  high precision formwork
2
指由工厂定制，可在施工现场拼装，具有高平整度、高强 度、质量轻、组装便捷、多次周转使用等特点的模板。
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[bookmark: bookmark3]3    基本规定
3.0.1    装配式建筑评价包括预评价和项目评价，项目评价是装 配式建筑评价的最终结果，并应符合下列规定：
1    预评价宜在设计阶段按方案设计和施工图设计分别进 行，并应按设计文件计算装配率；
2    项目评价宜在项目竣工验收阶段进行，并应按竣工验收 资料和相关证明文件计算装配率和确定评价等级。
3.0.2    装配率计算和装配式建筑的评价应以单体建筑作为计 算和评价单元，并应符合下列规定：
1    单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认；
2    建筑由主楼和裙房组成时，主楼和裙房可按不同的单体 建筑进行计算和评价；
3    单体建筑的层数不大于 3 层，且地上建筑面积不超过  500m2 时，可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算、评价单 元。
3.0.3    建筑首层的台阶、坡道、窗井、采光井、通风井等附属 构件不列入装配率计算范围。
3.0.4    装配式建筑应同时满足下列要求：
1    主体结构部分的评价分值不低于 20 分；
2    围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于 10 分；
3    建筑内地上公共区域装修；
4    装配率不低于 50%。
3
3.0.5    装配式建筑等级评价划分为 A 级、AA 级、AAA 级，

3

对应的装配率应符合表 3.0.5 的规定。
表 3.0.5    装配式建筑等级评价
	等级评价分级
	装配率 r（%）

	A 级
	60%≤ r ≤75%

	AA 级
	76%≤ r ≤90%

	AAA 级
	r ≥91%


注：装配率应按“ 四舍五入”取整数。
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[bookmark: bookmark4]4    装配率计算
4.0.1    装配式建筑评价项、要求及分值应符合表 4.0.1- 1 或表 4.0. 1-2 的规定。
表 4.0.1-1    装配式混凝土结构建筑评价项、要求及分值
	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低分 值

	



主体结 构 Q1   (最高  50 分)
	

q1a
	
柱、支撑、承重墙、
延性墙板等竖向
构件
	预制构件
	35%≤比例≤80%
	20～30*
	

40
	




20

	
	
	
	
	10%≤比例≤35%
	10～20*
	
	

	
	
	
	
装配化施工
	采用定型装配式高精度模板施工，且 应用比例不低于 50%
	5
	
	

	
	
	
	
	采用智能机器人施工，且应用比例不 低于 50%
	5
	
	

	
	

q1b
	
梁、板、楼梯、阳
台、空调板等水平
构件
	预制构件
	70%≤比例≤80%
	20～30*
	

40
	

	
	
	
	
	10%≤比例≤70%
	5～20*
	
	

	
	
	
	
通用化构件
	100≤轮廓尺寸相同的预制混凝土梁、 板类构件个数≤200
	2～5*
	
	

	
	
	
	
	楼梯应用预制构件，且 60≤轮廓尺寸 相同的预制楼梯类构件个数≤120
	2～5*
	
	

	

围护墙
和内隔
	q2a
	非承重围护墙非砌筑
	80%≤比例≤100%
	5～8*
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	墙
Q2      (最高 20 分)
	
	
	
	
	10

	
	

q2b
	围护墙
一体化
技术
	围护墙与保温（隔热）、装 饰一体化
	50%≤比例≤80%
	3～6*
	

	
	
	
	围护墙与保温（隔热）一体 化
	50%≤比例≤80%
	2～4*
	

	
	
	
	保温（隔热）、装饰一体化
	50%≤比例≤80%
	1～2*
	

	
	q2c
	内隔墙非砌筑
	50%≤比例≤80%
	5～8*
	

	
	
q2d
	内隔 墙一 体化 技术
	内隔墙与管线、装修一体化
	50%≤比例≤80%
	3～6*
	

	
	
	
	内隔墙与管线一体化
	50%≤比例≤80%
	2～4*
	

	
装修和
设备管 线
Q3
(30 分)
	建筑内地上公共区域装修
	─
	2
	6
	2

	
	全装修
	─
	6
	
	

	
	q3a
	干式工法的楼面、地面
	比例≥70%
	6
	
─

	
	q3b
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	

	
	q3c
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	

	
	q3d
	管线分离
	给（排）水管线
	60%≤比例≤80%
	1～2*
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	供暖通风管线
	70%≤比例≤90%
	1～2*
	

	
	
	
	电气管线
	30%≤比例≤50%
	1～2*
	

	








提高与 创新加 分项  T(最高 10 分)
	
t1
	
BIM 技术
	BIM 应包括主体结构、
围护和内隔墙、装修和设 备管线设计的信息，各阶
段统一的 BIM
	设计
	1
	









─

	
	
	
	
	设计和生产
	2
	

	
	
	
	
	设计─生产─施工
	3
	

	
	t2
	承包模式
	采用 EPC 工程总承包模 式
	装配式建筑项目
	1
	

	
	t3
	地暖
	地暖干式工法
	应用装配式地板隔热采暖模块
	1
	

	
	
t4
	
超低能耗
	
超低能耗建筑
	纳入河南省住房和城乡建设厅超低能 耗建筑项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡建 设厅超低能耗建筑项目评审
	3
	
	

	
	t5
	装配化装 修
	采用装配化装修技术
	建筑实现全装修，且应用装配化装修 技术
	2
	

	
	t6
	绿色建筑
	星级绿色建筑
	二星
	1
	

	
	
	
	
	三星
	2
	

	
	t7
	标准化
	构件标准化
	重复使用率≥60%
	3
	

	
	t8
	
	户型标准化
	标准户型应用比例≥80%或单一户型 比例≥60%
	3
	

	
	
t9
	
智能建造
	
智能建造示范
	纳入河南省住房和城乡建设厅智能建 造示范项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡建 设厅智能建造示范项目评审
	3
	
	

	
	
t10
	
绿色建材
	
绿色建材示范
	纳入河南省住房和城乡建设厅绿色建 材示范项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡建 设厅绿色建材示范项目评审
	3
	
	



6
注： 1  表中带“*”项的分值采用“ 内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位；
2  表中 q2b 有三种不同程度的一体化和 q2d 有两种不同程度的一体化，按项目实际 情况选其中相应的一体化项进行计算，不得重复计算；若没有达到一体化要求则不选；
3  同一工程项目中有两个及以上单体建筑同时进行装配式建筑评价时，可按工程 项目中轮廓尺寸相同的预制构件总数量计算各单体建筑的通用化部品部件得分。

表 4.0.1-2    装配式钢（木）结构建筑评价项、要求及分值
	评价项
	评价要求
	评价分值
	最低分 值

	主体结 构 Q1
	
q1a
	柱、支撑、承重墙、 延性墙板等竖向
	金属(木)构件、 钢-混凝土、钢-
木组合构件
	35%≤比例≤80%
	20～30*
	30
	20
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	(最高 50 分)
	
	构件
	钢框架-混凝土 核心筒混合结构
	框架柱全部采用钢柱或钢管混凝土 柱，框架梁全部采用钢梁，混凝土 核心筒施工应采用整体模板工艺
	25
	
	

	
	q1b
	梁、板、楼梯、阳
台、空调板等水平
构件
	预制构件
	70%≤比例≤80%
	20～30*
	30
	

	

围护墙
和内隔
墙
Q2      (最高 20 分)
	q2a
	非承重围护墙非砌筑
	80%≤比例≤100%
	5～8*
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q2b
	围护墙
一体化
技术
	围护墙与保温（隔热）、装 饰一体化
	50%≤比例≤80%
	3～6*
	

	
	
	
	围护墙与保温（隔热）一体 化
	50%≤比例≤80%
	2～4*
	

	
	
	
	保温（隔热）、装饰一体化
	50%≤比例≤80%
	1～2*
	

	
	q2c
	内隔墙非砌筑
	50%≤比例≤80%
	5～8*
	

	
	
q2d
	内隔 墙一 体化 技术
	内隔墙与管线、装修一体化
	50%≤比例≤80%
	3～6*
	

	
	
	
	内隔墙与管线一体化
	50%≤比例≤80%
	2～4*
	

	

装修和
设备管 线
Q3
(30 分)
	建筑内地上公共区域装修
	─
	2
	6
	2

	
	全装修
	─
	6
	
	

	
	q3a
	干式工法的楼面、地面
	比例≥70%
	6
	

─

	
	q3b
	集成厨房
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	

	
	q3c
	集成卫生间
	70%≤比例≤90%
	3～6*
	

	
	
q3d
	
管线分离
	给（排）水管线
	60%≤比例≤80%
	1～2*
	

	
	
	
	供暖通风管线
	70%≤比例≤90%
	1～2*
	

	
	
	
	电气管线
	30%≤比例≤50%
	1～2*
	

	
	
	
	BIM 应包括主体结构、
	设计
	1
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提高与 创新加 分项  T(最高 10 分)
	t1
	BIM 技术
	围护和内隔墙、装修和
设备管线设计的信息， 各阶段统一的 BIM
	
	
	




─

	
	
	
	
	设计和生产
	2
	

	
	
	
	
	设计─生产─施工
	3
	

	
	t2
	承包模式
	采用 EPC 工程总承包模 式
	装配式建筑项目
	1
	

	
	t3
	地暖
	地暖干式工法
	应用装配式地板隔热采暖模块
	1
	

	
	
t4
	
超低能耗
	
超低能耗建筑
	纳入河南省住房和城乡建设厅超低 能耗建筑项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡 建设厅超低能耗建筑项目评审
	3
	
	

	
	t5
	装配化装 修
	采用装配化装修技术
	建筑实现全装修，且应用装配化装 修技术
	2
	

	
	t6
	绿色建筑
	星级绿色建筑
	二星
	1
	

	
	
	
	
	三星
	2
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	t7
	标准化
	构件标准化
	重复使用率≥60%
	3
	

	
	t8
	
	户型标准化
	标准户型应用比例≥80%或单一户 型比例≥60%
	3
	

	
	
t9
	
智能建造
	
智能建造示范
	纳入河南省住房和城乡建设厅智能 建造示范项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡 建设厅智能建造示范项目评审
	3
	
	

	
	
t10
	
绿色建材
	
绿色建材示范
	纳入河南省住房和城乡建设厅绿色 建材示范项目清单
	1
	
3
	

	
	
	
	
	纳入清单且通过河南省住房和城乡 建设厅绿色建材示范项目评审
	3
	
	


注： 1  表中带“*”项的分值采用“ 内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位；
2  表中 q2b 有三种不同程度的一体化和 q2d 有两种不同程度的一体化，按项目实际 情况选其中相应的一体化项进行计算，不得重复计算；若没有达到一体化要求则不选。


4.0.2    装配率应根据表 4.0. 1- 1 或表 4.0. 1-2 中评价项、要求及分 值按下式计算：
P = [image: ] [image: ] 100% + [image: ] [image: ] 100%           （4.0.2）
式中： P ——装配率；
Q1——主体结构指标得分值；
Q2—— 围护墙和内隔墙指标得分值；
Q3——装修和设备管线指标得分值；
8
Q4——评价项目中缺少的评价项分值总和，加分项不包括 在内；
T ——加分项分值，T≤10。
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[bookmark: bookmark5]5    主体结构评价
5.0.1    柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件主要为 混凝土构件时，预制部品部件的应用比例按下式计算：
q1a1  = [image: ] 根100%                                  （5.0. 1）
式中：q1a1——柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构 件中预制部品部件的应用比例；
V1a1——柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构 件中预制部分体积之和（预制构件中保温层、外 叶板等非结构部分体积可计入预制部分体积）；
Vc——柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构 件的总体积。
5.0.2    柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件主要采 用金属构件、木构件及钢-混凝土、钢-木组合构件时，预制部品 部件的应用比例按下式计算：
q1a2  = [image: ] 根100%                          （5.0.2）
式中：q1a2——主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例;  L1a2——主体结构竖向构件中采用金属构件、木构件及
钢-混凝土、钢-木组合构件长度和现场对接区段 长度之和；
L——所有主体结构竖向构件总长度。
9
5.0.3    采用钢框架-混凝土核心筒混合结构的建筑物，当同时符

9
[image: ]
合下列条件时，主体结构竖向构件计算得分可取 25 分。
1    框架柱全部采用钢柱或钢管混凝土柱；
2    框架梁全部采用钢梁；
3    混凝土核心筒施工应采用高精度模板工艺。
5.0.4    当主体结构竖向构件间连接部分的后浇混凝土计入预制 混凝土体积时，应符合下列规定：
1    预制剪力墙板之间后浇混凝土，宽度满足图 5.0.4 要求； 预制剪力墙板之间水平方向连接部分的后浇混凝土，高度不大于 300mm；
2    预制框架柱和框架梁之间柱梁节点连接部分的后浇混凝 土；
3    预制柱间高度不大于柱截面较小尺寸（截面较小尺寸小于 800mm 时，取 800mm）的连接区后浇混凝土；
4    空腔预制叠合构件中的后浇混凝土。
[image: ]
（a ）一字形连接                  （b）L 形连接
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[image: ]
（c ）T 形连接- 1                                         （d）T 形连接-2
l1 、l2 、l3 、l4—后浇混凝土长度；bw—后浇混凝土相连的墙体厚度；
1—后浇部分；2—预制剪力墙板；3—虚线框所包围区域为可计入预制混凝土体积
图 5.0.4    竖向构件间连接部分的后浇混凝土计入预制混凝土体积的
允许尺寸示意
5.0.5    梁、楼板（屋面板）、楼梯（含休息平台）、阳台、空调 板等构件中预制部品部件的应用比例应按下式计算：
q1b  = [image: ] 根100%                              (5.0.5)
式中  q1b——梁、楼板（屋面板）、楼梯（含休息平台） 、阳
台、空调板等构件中预制部品部件的应用比例；  A1b——各楼层（含屋面）预制装配梁、楼板（屋面板）、
楼梯（含休息平台） 、阳台、空调板等构件的水 平投影面积之和（可不扣除电梯井道、管道井、 风井等面积）；
A ——各楼层（含屋面） 的梁、楼板（屋面板）、楼梯
11
（含休息平台）、阳台、空调板等构件的水平投 影面积之和（可不扣除电梯井道、管道井、风井 等面积）。
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5.0.6    梁、楼板（屋面板）、楼梯（含休息平台）、阳台、空调 板等预制部品部件的水平投影面积可包括：
1    预制装配式叠合楼板、屋面板的水平投影面积；
2    预制构件间宽度不大于 300mm 的后浇混凝土带水平投影 面积（预制构件间宽度大于 300mm 的后浇混凝土带，仅计入 300mm ，宽度超出 300mm 部分不计入水平投影面积）；
3    金属楼承板和屋面板、木楼盖和屋盖及其他在施工现场免 支模的楼盖和屋盖的水平投影面积；
4    全预制梁或叠合梁的水平投影面积及梁与梁之间连接区
尺寸不大于梁高且不大于 500mm 的后浇混凝土水平投影面积。
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[bookmark: bookmark6]6    围护墙和内隔墙评价
6.0.1    非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例应按下式计算：
 (
a
         
A
)q2    =  A2a  根100%                        (6.0. 1)
w1
式中： q2a——非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例；
A2a—— 各楼层非承重围护墙中非砌筑墙体的墙面面积 之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面 积；
Aw1——各楼层非承重围护墙墙面总面积，计算时可不扣 除门、窗及预留洞口等的面积。
6.0.2    围护墙采用墙体、保温（隔热）、装饰一体化的应用比例 应按下式计算：
q2b  = [image: ] 根100%                        (6.0.2)
式中： q2b—— 围护墙采用墙体、保温（隔热）、装饰一体化的
应用比例；
A2b——各楼层采用墙体、保温（隔热）、装饰一体化做 法的围护墙墙面面积之和，计算时可不扣除门、 窗及预留洞口等的面积；
Aw2——各楼层围护墙墙面总面积，计算时可不扣除门、 窗及预留洞口等的面积。
6.0.3    内隔墙中非砌筑墙体的应用比例应按下式计算：
13
 (
c
         
A
)q2    =  A2c  根100%                            (6.0.3)
w3
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式中： q2c—— 内隔墙中非砌筑墙体的应用比例；
A2c——各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和，计 算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；
Aw3——各楼层内隔墙墙面总面积，计算时可不扣除门、 窗及预留洞口等的面积。
6.0.4    内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的应用比例应按下式 计算：
q2d  = [image: ] 根100%                            (6.0.4)
式中： q2d—— 内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的应用比例；
A2d——各楼层内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙 体两侧墙面面积之和，计算时可不扣除门、窗及 预留洞口等的面积；
Aw4——各楼层内隔墙两侧墙面总面积，计算时可不扣除 门、窗及预留洞口等的面积。
1    机电设备管线系统在内隔墙中采用集中布置，管线及点位 预留、预埋到位即可认为墙体管线一体化；
2    内隔墙一体化应用比例计算以内隔墙两侧墙面面积来统
计计算，墙体高度应按实际高度取值。
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[bookmark: bookmark7]7    装修与设备管线评价
7.0.1    装配式建筑宜采用装配化装修。
7.0.2    装配式建筑全装修应符合下列规定：
1    装配式建筑评价时，应根据不同阶段提供相应的全装修 设计图纸；
2    全装修应包括建筑功能空间的固定面和设备设施安装， 其防火、防水、防潮、隔声等性能应满足相关标准规范要求；
3    根据建筑特点和使用功能，在设计文件中对室内装修方 式、安装要求、材料性能等做出明确的规定。
7.0.3    装配式建筑内部交通组织、安全疏散、管线系统的竖向布 置及水平接口等建筑内地上公共区域的装修应满足 7.0.2 条的相 关要求。
7.0.4    干式工法楼面、地面的应用比例应按下式计算：
q3a  = [image: ] 根100%                             (7.0.4)
式中：q3a——干式工法楼面、地面的应用比例；
A3a——各楼层采用干式工法楼面、地面的水平投影面积 之和；
Am——各楼层楼面、地面的水平投影面积之和。
1    混凝土构件采用预制施工完成后成型效果达到基层免找 平要求，采用专用粘结剂直接铺贴地砖的面积分别计入A3a 和Am；
15
2    各楼层楼地面的水平投影面积之和Am 可扣除竖向构件（如 墙、柱等）的投影面积；
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