温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 变压器二次绕组开路，一次绕组施加(  )的额定电压时，一次绕组中流过的电流为空载电流。
A. 额定功率;
B. 任意功率;
C. 最大功率.
答案:A
2. 电流互感器的二次额定电流一般为(  ).
A. 10A;
B. 100A;
C. 5A;
D. 0.5A.
答案:C
3. 修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比(  )。
A. 减少一些
B. 增大一些
C. 小于
答案:A
4. 装.拆接地线有必要由(  )完结。
A. 一人
B. 两人
C. 三人
答案:B
5. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。
A. 7
B. 10
C. 16
答案:A
6. 电力系统非正常状况下，供电频率允许偏差不应超过多少赫兹(  )
A. ±0.5赫兹
B. ±0.2赫兹
C. ±1.0赫兹
答案:C
7. 低压架空线路三相导线排列的顺序:面对负荷侧从左至右，10ｋV线路为(  )。
A. L1.L2.L3；
B. L2.L3.L1；
C. L3.L1.L2；
D. 没有要求；
答案:A
8. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。
A. 万用表的电阻档
B. 兆欧表
C. 接地摇表
D. 电桥
答案:B
9. 人体在触及工频交流电后能自主摆脱的最大主流约( )毫安。
A. 50
B. 20
C. 10
D. 12
答案:C
10. 可控硅导通条件是(  )。
A. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压
B. 阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压
C. 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压
D. 阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压
答案:B
11. 10kV变压器台停电检修时应先断开(  )。
A. 高压侧开关
B. 低压侧总开关
C. 低压侧各分路开关
答案:C
12. 下列(  )字母表示中间继电器。
A. KA
B. KS
C. KT
D. KM
答案:A
13. 中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(  )考虑。
A. 相电压
B. 倍相电压
C. 倍相电压
答案:C
14. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
15. 工作票应由(  )签发。
A. 工作许可人
B. 工作票签发人
C. 工作负责人
D. 值班员
答案:B
16. 三相电路中，每相头尾之间的电压叫(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 端电压
D. 电势
答案:A
17. 与介质的磁导率无关的物理量是(  )。
A. 磁通
B. 磁感应强度
C. 磁场强度
D. 磁阻
答案:C
18. 室内灯具距地高度一般不低于(  )米。
A. 2
B. 2.5
C. 3
答案:B
19. 在自动控制系统中伺服电动机常作为(  )使用。
A. 测速元件
B. 校正元件
C. 执行元件
D. 信号元件
答案:C
20. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动.点动及停止由主令开关(  )控制中间继电器KAl.KA2来实现。
A. SA1
B. SA2
C. SA3
D. SA4
答案:A
21. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。
A. 3～35KV
B. 3～110KV
C. 3～500KV
答案:A
22. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
23. 接触器具有( )保护功能。
A. 失压
B. 过载
C. 缺相
D. 短路
答案:A
24. 不属于线路金具的是(  )。
A. 悬垂线夹
B. 耐张线夹
C. 避雷线
D. 避雷线支架
答案:C
25. 电气设备的巡视一般均由(  )进行。
A. 1人
B. 2人
C. 3人
D. 4人
答案:B
26. ( )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。
A. 一般防护安全用具
B. 绝缘安全用具
C. 辅助安全用具
答案:C
27. 戴维南定理只适用于(  )
A. 外部为非线性电路
B. 外部为线性电路
C. 内部为线性含源电路
D. 内部电路为非线性含源电路
答案:C
28. 并联电阻电路中的总电流等于个支路( )
A. 电流的和
B. 电流的积
C. 电流的倒数和
答案:A
29. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。
A. 较细较短
B. 较粗较长
C. 较细较长
D. 较粗较短
答案:D
30. 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于( )。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
答案:B
31. 触电时，电流通过人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻，人体电阻还会随电压升高而(  )。
A. 降低
B. 不变
C. 升高
答案:A
32. 三相交流异步电动机具有结构简单.运行可靠.维护方便.坚固耐用.价格便宜，并且可以直接接于(  )电源等一系列优点。
A. 直流；
B. 交流；
C. 太阳能；
D. 交.直流；
答案:B
33. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。
A. 第一路主进开关
B. 第一路出线开关
C. 第二路主进开关
答案:A
34. 二极管的主要特性就是(  )。
A. 整流
B. 稳压
C. 单向导通
D. 反向击穿
答案:C
35. 工作班成员应认真执行安全规程和现场安全措施互相关心(  )，并监督安全规程和现场安全措施的实施。
A. 施工进度；
B. 施工安全；
C. 施工质量；
D. 施工时间；
答案:B
36. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。
A. 10万次以下
B. 600至1000万次
C. 10000万次以上
答案:B
37. 在建筑物，电气设备和构筑物上能产生电效应.热效应和机械效应，具有较大的破坏作用的雷属于(  )。
A. 感应雷
B. 球形雷
C. 直击雷
答案:C
38. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。
A. 大写汉语拼音字母
B. 小写汉语拼音字母
C. 大写英文简写
答案:A
39. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的( )应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 现场负责人
D. 技术人员
答案:A
40. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。
A. LD或OR
B. LD或ORI
C. LD或LDI
D. LD或AND
答案:C
41. 起重机各移动部分均采用(  )作为行程定位保护。
A. 反接制动
B. 能耗制动
C. 限位开关
D. 电磁离合器
答案:C
42. 在一个闭合回路中.电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(  )
A. 全电路欧姆定律
B. 全电路电流定律
C. 部分电路欧姆定律
答案:A
43. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。
A. 接零；
B. 接地；
C. 铜线；
D. 导电；
答案:B
44. 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于( )m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
答案:C
45. 我国交流电的频率为50HZ，其周期为(  )秒。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2
答案:B
46. 电感的国际单位是(  )。
A. 法拉(F)
B. 欧姆(?)
C. 亨利(H)
D. 瓦特(W)
答案:C
47. 均匀磁介质中磁场强度与磁导率(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 相等
D. 无关
答案:D
48. 照明电路由电度表.总开关.(  ).开关.灯泡和导线等组成。
A. 插座
B. 熔断器
C. 电动机
D. 接触器
答案:B
49. 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( )。
A. 停止摇动摇把→取下测试线
B. 取下测试线→继续摇动摇把
C. 取下测试线→停止摇动摇把
答案:C
50. 当变压器内部发生故障,产生气体，或油箱漏油使油面降低时，(  )能接通信号或跳闸回路，以保护变压器。
A. 气体继电器
B. 冷却装置
C. 吸湿器
答案:A
51. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。
A. 1.0
B. 1.2
C. 1.5
答案:B
52. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。
A. 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积
B. 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积
C. 任意两个主动轮和从动轮
D. 中间惰轮齿数
答案:B
53. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。
A. 恒定直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 恒定交流电
答案:C
54. 触电者呼吸.心跳都停止，单人抢救时，胸外心脏挤压和吹气交叉急救次数之比为(  )。
A. 15:2
B. 15:1
C. 5:1
答案:B
55. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。
A. 短接法
B. 电阻测量法
C. 电压测量法
D. 外表检查法
答案:A
56. 电场对于该电场中的电荷产生作用力,称为( )。
A. 电场力
B. 电磁力
C. 电动力
D. 静电力
答案:A
57. F系列可编程序控制器中的ANB指令用于(  )。
A. 串联连接
B. 并联连接
C. 回路串联连接
D. 回路并联连接
答案:C
58. 电压互感器的二次绕组不准(  )，否则电压互感器会因过热而烧毁。
A. 开路
B. 短路
C. 分路
D. 接地
答案:B
59. 拉线与电杆的夹角为(  )。
A. 小于70°
B. 30°～45°
C. 45°～60°
D. 大于60°
答案:B
60. 基本共射放大电路中，集电极电阻尺的作用是(  )
A. 限制集电极电流的大小
B. 将输出电流的变化量转化为输出电压的变化量
C. 防止信号源被短路
D. 保护直流电压源E
答案:B
61. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。
A. 厚度
B. 半径
C. 直径
答案:C
62. 触电风险性与人体电阻值( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 以上都不对
答案:B
63. 电位的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 欧姆
D. 安培
答案:A
64. 平台电工首先要经过(  )，经考核合格并取得市以上证书后，才可独立从事工作。
A. 电工技能培训
B. 钳工实习
C. 安全技术培训
D. 硫化氢培训
答案:C
65. 在变配电所内工作时，工作许可人应会同( )到现场检查所做的安全措施是否完备，可靠，并检验，证明，检修设备确无电压。
A. 工作负责人
B. 运行值班人员
C. 工作票签发人
答案:A
66. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置。
A. 应
B. 不应
C. 没规定
答案:A
67. 隔离开关的主要作用之一是(  )。
A. 拉合负荷电流
B. 拉合无电流或小电流电路
C. 拉合故障电流
D. 拉合远距离输电线路电容电流
答案:B
68. 三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cos＝0.866( )时，A.C两元件cosθ值分别为()。
A. 1.0.0.5(感性)；
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