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[bookmark: _bookmark0]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	珠海市鸟屋纸品包装有限公司迁建项目

	项目代码
	2310-440404-04-05-598507

	建设单位联系人
	张***
	联系方式
	********

	建设地点
	广东 省 珠海 市 金湾 区 平沙 镇 丰收 路 25 号 3 号厂房 4 楼

	地理坐标
	（N 22 度 7 分 11.02 秒，E 113 度 12 分 8.66 秒）

	国民经济行业类别
	C2239其他纸制品其他纸制品其他纸制品造
	建设项目行业类别
	十九、造纸和纸制品业22
（38纸制品制造223）

	

建设性质
	新建（迁建）
□改建
扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门
（选填）
	
/
	
项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	
/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比
（%）
	12.5%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海） 面积（m2）
	1632

	专项评价设置情况
	无

	


规划情况
	规划名称：《珠海市平沙镇中心区控制性详细规划（ 2018 年修编）》、《珠海市平沙镇连湾东片区控制性详细规划(2018 年修编)》批后公告审查机关：珠海市人民政府
审查文件名称及文号：《关于珠海市平沙镇中心区控制性详细规划
（2018 年修改）的批复》珠府批【2019】116 号

	规划环境影响评价情况
	无

	
规划及规划环境影响评价符合性分析
	规划相符性分析：迁扩建项目位于珠海市金湾区平沙镇丰收 25 号 3
号厂房 4 楼，为建设单位租赁珠海豪城实业有限公司的厂房，根据建设
单位提供的《粤房地权证珠字第 0400005427 号》可知，迁扩建项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划的要求。



 (
1
)
	

















其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析
（1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号）和《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）
（以下简称《通知》），对迁扩建项目所在区域与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和编制生态环境准入清单（“三线一单”）进行分析，详见表 1-1。
表 1-1 迁扩建项目与《通知》的“三线一单”的相符性分析

	
	项目
	具体要求
	迁扩建项目情况
	相符性

	
	

生态保护红线
	全省陆域生态保护 红线面 积36194.35平方公里；一般生态空间面积27741.66平方公里，占全省陆域国土面积的15.44%。全省海洋生态保护红线面积16490.59平方公里， 占全省管辖海域面积的25.49%。
	迁扩建项目所在区域位于珠海市金湾区，为金湾区平沙镇北部一般管控单元，不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区，因此不涉及生态保护红线。
	


符合

	
	





环境质量底线
	

全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升， 全面消除劣Ⅴ类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控。近岸海域水体质量稳步提升。
	迁扩建项目所在区域环境空气质量状况较好，声环境符合相应质量标准要求，地表水执行
《海水水质标准》（ GB3097- 1997）第二类标准。迁扩建项目运营期内有生活污水、废气、噪声及固体废物等污染物排放，通过采取有效治理措施，确保生活污水、废气、噪声、固体废物等污染物达标排放，不会对项目所在地的环境质量造成严重影响，故满足环境质量底线要求。
	





符合

	
	


资源利用上线
	

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。
	迁扩建项目满足土地利用规划对工业用地布局的要求；迁扩建项目由供水部门供应自来水，由市政电网供电，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合当地规划要求，符合资源利用上线要求。
	



符合



 (
2
)
	
	



















环境准入负面清单
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
珠三角核心区的区域布局管控要求：筑牢珠三角绿色生态屏障，加强区域生态绿核、珠江流域水生态系统、入海河口等生态保护，大力保护生物多样性。积极推动深圳前海、广州南沙、珠海横琴等区域重大战略平台发展；引导电子信息、汽车制造、先进材料等战略性支柱产业绿色转型升级发展，已有石化工业区控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展：加快发展半导体与集成电路、高端装各制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。
禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉， 逐步淘汰生物质锅护、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖； 禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿
种开采。
	














迁扩建项目符合国家产业政 策，符合环保、土地等相关规划。迁扩建项目主要从事纸制品的加工，迁扩建项目不属于准入负面清单产业项目；项目为迁扩建项目，未新建燃煤燃油火电机组和企业自备电站以及锅炉，不属于矿种开采、水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢 铁、原油加工等项目，符合环境准入负面清单要求。
	




















符合

	
	（2）为全面贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号）要求，珠海市人民政府印发《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》（珠府〔2021〕38 号）。根
据广东省“三线一单”数据管理及应用平台， 迁扩建项目位于
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ZH44040430007（金湾区平沙镇北部一般管控单元）（具体详见附图8）。迁扩建项目与管控单元要求的相符性分析见表 1-2。
 (
环境管控
单元编码
ZH44040430007
环境管控
单元名称
金湾区平沙镇北部一般管控单元
行政区划
广东省珠海市香金湾区
管控单元分类
一般管控单元
管控维度
管控要求
相符性分析
区域布局管控
1-1.
【生态
/
禁止类】单元内生态保护红线按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》严格管控，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造
成破坏的
8 
类有限人为活动。
迁扩建项目位于珠海市平沙
镇东部工业片区丰收路西 侧，迁扩建项目主要从纸制
品的加工生产，不属于禁止
开发性、生产性建设活动。
1-2.
【生态
/
综合类】一般生态空间内，可开展生态保护红线内允许的活动；在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、
村庄建设等人为活动。
迁扩建项目主要从事纸制品的加工生产，不建设畜禽养殖场、养殖小区。
1-3.
【生态
/
综合类】一般生态空间内的人
工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐
和树种更新等经营活动。
1-4.
【生态
/
综合类】珠海高栏港连湾山地
方级森林自然公园按照自然保护地相关管
理要求进行管控。
1-5.
【其他
/
禁止类】禁止在禁养区内建设
畜禽养殖场、养殖小区。
能源资源利用
2-1.
【水
/
限制类】强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线刚性约束。
迁扩建项目由供水部门供应自来水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合当地规划要求，符合能源资
源利用要求。
污染物排放管控
3-1.
【水
/
综合类】推进城乡生活污染治
理，逐步提升农村生活污水处理率。
迁扩建项目无工业废水外
排。生活污水经三级化粪池处理后排入平沙水质净化厂
，尾水排入鸡啼门水道。
3-2.
【水
/
综合类】深入推进农业面源污染
治理，控制农药化肥使用量。
环境风险防控
4-1.
【水
/
禁止类】严禁城镇生活污水、工
业废水、废液直接排入黄茅海、鸡啼门水
道。
)表 1-2 迁扩建项目与管控单元要求相符性分析




























2、用地性质相符性分析
（1）与土地利用规划的相符性分析
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4
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	迁扩建项目选址于广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房 4 楼（详见附图 1），为建设单位租赁珠海豪城实业有限公司的厂房，根据建设单位提供的《粤（2023）珠海市不动产权第 0252320 号》可知，迁扩建项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划的要求。
（2）与环境功能区划的相符性分析
迁扩建项目产生的生活污水经三级化粪池处理后进入平沙水质净化厂进一步处理，尾水排入鸡啼门水道；无工业废水外排，鸡啼门保留区属于二类海水，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。
根据珠海市生态环境局关于印发《珠海市环境空气质量功能区划分（2022 年修订）》的通知，迁扩建项目所在区域属环境空气二类区
（详见附图5）。
根据《珠海市声环境质量标准适用区划分》（2020  年），迁扩建项目所在区域为声环境 3 类区（详见附图6）。
表1-3 建设项目所在区域环境功能属性一览表序号

	
	序号
	功能区
	迁扩建项目情况

	
	1
	水环境功能区
	纳污水体为鸡啼门水道，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准

	
	2
	环境空气功能区
	属于二类区，执行《环境空气质量标准》及
2018年修改单二级标准

	
	3
	声环境功能区
	属于3类区，执行《声环境质量标准》
（GB3096-2008）3类标准

	
	4
	是否是基本农田保护区
	否

	
	5
	是否是风景名胜保护区
	否

	
	6
	是否是水库库区
	否

	
	7
	是否是城市污水处理厂集水范围
	是，平沙水质净化厂

	
	8
	是否是环境敏感区
	否

	
	迁扩建项目无工业废水外排，产生的废气、噪声、固体废物可得到妥善处理，经处理措施后其对周围环境的影响在可接受范围内。迁扩建项目周围无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景、自然保护区等。故迁扩建项目的选址和建设符合环境功能区划的要求。
3、产业政策相符性分析
迁扩建项目主要进行纸制品的加工生产，根据国家发展改革委关于
《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的决定，迁扩建项目不属于限制类和淘汰类产业，其生产能力、工艺设备和产品均不属于该目录中的
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	限制产业和落后生产工艺设备、落后产品之列；根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，迁扩建项目不属于该负面清单中所列项目，属于允许类项目。
因此，迁扩建项目符合国家与地方产业政策。
4、与“十四五”规划符合性分析
（1）（1）与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析查阅《广东省生态环境保护“十四五”规划》文件，汇总整理与迁
扩建项目与文件相关的环保要求，汇总于表 1-4。
表 1-4 项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析

	
	序号
	环保要求
	迁扩建项目情况
	相符性

	
	

1
	大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶
粘剂等项目
	迁扩建项目使用的UV 光油、水性覆膜胶水的VOCs 含量均符合相关要求
	

符合

	
	

2
	严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉
VOCs生产车间/工序废气的收集管理， 推动企业开展治理设施升级改造
	迁扩建项目采用“ 二级活性炭吸附”设备，实现处理设备的升级改
造， 符合环保要求。
	

符合

	
	





3
	

强化固体废物安全利用处置。强化固体废物全过程监管。建立工业固体废物污染防治责任制，持续开展重点行业固体废物环境审计，督促企业建立工业固体废物全过程污染环境防治责任制度和管理台账。完善固体废物环境监管信息平台，推进固体废物收集、转移、处置等全过程监控和信息化追溯工作。
	扩建项目产生的固废包括一般工业固废和危险废物。其中一般工业固废由回收单位回收处理，危险废物由有资质的单位回收处理。建设单位投产后将严格按照固废管理要求，落实企业内部台账登记、外部转移/转运登记
等工作。
	





符合

	
	




4
	加强重金属和危险化学品环境风险管控。持续推进重金属污染综合防控。推进涉重金属行业企业重点重金属减排， 动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单。严格重点重金属环境准入，对新、改、扩建涉重点重金属重点行业建设项目实施重点重金属“减量置换”或“等量替换”。加强危险化学品环境风险管控。优化涉危险化学品企业布局，

	扩建项目不涉及重金属。危险化学品主要为UV 光油和水性覆膜胶水。项目不构成重大危险源，建设单位将严格按照本环评提出的风险防范措施， 加强环境风险管
控， 避免环境污染。
	




符合
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	对于危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施
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	严格执行与居民区安全距离等有关规定合理布局，淘汰落后生产储存设施，推动城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。规范危险化学品企业安全生产，强化企业全生命周期管理，严格常态化监管执法，加强原油和化学物质罐体、生产回收装置管线日常监管，防止发生泄露、火灾事故。严格废弃危险化学品安全处置，确保分类存放和依法依规处理处置，优化拓展石化区危险废物临时堆场布局，严防危险化学品陆源泄漏入海事故。全面加强废弃危险化学品
等安全生产工作，着力防范化解安全风险，坚决遏制安全事故发生。
	
	

	
	（2）与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》相符性分析
表 1-5 迁扩建项目与文件相符性分析
序号	环保要求	迁扩建项目情况 相符性
加强挥发性有机物综合治理。实施低挥发性有
机物（VOCs）含量产品原辅材料替代，严格执迁扩建项目使用的行国家产品VOCs 含量限值和有害物质限量标UV 光油和水性覆
1 准，原则上禁止新建生产和使用高VOCs 含量
原辅材料项目。实施涉 VOCs 排放企业	膜胶水的VOCs 含 符合
深度治
理，落实建设项目VOCs削减替代制度，重点量均符合相关要推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制求。
鞋、电子制造等重点行业VOCs减排。
加强VOCs 无组织排放控制，指	迁扩建项目为迁扩
导企业使用适
宜高效治理技术， 逐步淘汰光氧化、光催化、建项目，迁扩建后
2 低温等离子治理设施。实施涉VOCs 排放企业采用“二级活性炭吸 符合分级和清单化管控，建立并动态更新涉VOCs 排附”设备，实现处理
放企业分级管理台账。	设备的升级改造，
符合环保要求。
综上所述，迁扩建项目符合广东省以及珠海市“十四五”规划的相关要求。
5、与挥发性有机物相关政策相符性分析
（1） 与《广东省 2021 年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2021〕58 号）相符性分析
迁扩建项目无工业废水外排，生产过程产生浓度较低的有机废气， 根据《通知》要求， 迁扩建项目须落实“ 持续推进挥发性有机物
（VOCs）综合治理”相关要求，具体分析详见表 1-6。




 (
8
)
	
	表 1-6 推进挥发性有机物（VOCs）综合治理相符性分析

	
	相关要求
	项目情况
	相符性
	

	
	实 施 低 VOCs
含量产品源头替代工程
	迁扩建项目使用的UV光油、水性覆膜胶水的VOCs含量均符合相关要求。
	
相符
	

	
	
全面深化 涉VOCs 排放 企业深度治理
	迁扩建项目挥发性有机物废气无组织排放严格执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（ DB44/2367- 2022）两者最严管理要求，有组织排放采用二级活性炭
高效吸附处理方案。
	

相符
	

	
	（ 2 ） 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（ 环大气
[2019]53 号）（下表简称“方案”）相符性分析
表 1-7 迁扩建项目与方案相符性分析

	
	相关要求
	项目情况
	相符性

	
	大力推进源头替代。通过使用水性等低
VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清
洗剂等，从源头减少VOCs产生
	迁扩建项目使用的UV光 油、水性覆膜胶水的VOCs
含量均符合相关要求
	
相符

	
	推进建设适宜高效的治污设施。应根据
	
	

	
	排放废气的浓度、组分、风量、温度、
湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提
高VOCs 浓度后净化处理
	迁扩建项目UV光油、水性覆膜胶水均使用密闭包装物储存，产生的VOCS通过加强收集，可有效控制VOCs的产排
	

相符

	
	（3）与《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2023 年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函[2023]50 号）（下表简称“通知”）相符性分析
表 1-8 迁扩建项目与通知相符性分析

	
	相关要求
	项目情况
	相符性

	
	严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs 含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs 含量限值执行情况的监督检查。
	迁扩建项目使用UV光油、水性覆膜胶水的VOCs含量符合
《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）》的相关要求，均属于低挥发性有
机物原辅材料。
	

符合

	
	清理整治低效治理设施，开展简易低效VOC 治理设施清理整治。严格限制新扩改建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs 除外）、低温等离子等效VOCs 治理设
施（恶臭处理除外）。
	
本项目为迁扩建项目，迁扩建后采用“二级活性炭吸附”设备，实现处理设备的升级改 造，符合环保要求。
	

符合

	
	（4）与关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理

	
	指引》的通知（粤环办〔2021〕43 号）中的“四、印刷业 VOCs 治理指
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	引”的相符性分析
表 1-9 迁扩建项目与通知相符性分析

	
	环节
	控制要求
	实施
要求
	项目情况
	是否
符合

	
	源头削减

	
	上光
	使用水性光油
	推荐
	迁扩建项目使用UV光油
	符合

	
	
	使用UV光油
	推荐
	
	

	
	过程控制

	
	







所有印刷生产类型
	油墨、粘胶剂、清洗剂等含VOCs原
辅材料存储、转移、放置密闭。
	要求
	


迁扩建项目原辅材料采 用 密 闭 包装 袋储存，均存放于室内， 在非取用状态时均封口密闭，原辅料的密封 性 良 好 ； 项 目覆膜、上UV油处理产生的有机废气经集气罩收集后引至楼顶经“二级活性炭吸附”设备处理后通过20米高DA001 排放口排放。
	









符合

	
	
	油墨、粘胶剂、清洗剂等含VOCs原辅材料在分装容器中的盛装量小于
80%。
	
推荐
	
	

	
	
	液态含VOCs原辅材料（油墨、粘胶剂、清洗剂等）采用密闭管道输
送。
	
推荐
	
	

	
	
	印刷、烘干、覆膜、复合等涉VOCs 排风的环节排风收集，采用密闭收集，或设置集气罩、排风管道组成
的排气系统。
	
要求
	
	

	
	
	使用溶剂型油墨、胶粘剂、涂料、光油、清洗剂等原辅材料的相关工序，采取整体或局部气体收集措
施。
	
要求
	
	

	
	
	废气收集系统应在负压下运行。
	要求
	
	

	
	
	送风或吸风口应避免正对墨盘。
	推荐
	
	

	
	覆膜/复
合
	使用水性胶黏剂替代
	推荐
	迁扩建项目使用水性覆
膜胶水
	

	
	末端治理

	
	








排放水平
	


1、有机废气排气筒排放浓度符合
《挥发性有机化合物排放标准》
（DB44 815-2010）第Ⅱ时段排放限值要求，若国家和我省出台并实施适用于包装印刷业的大气污染物排放标准，则应满足相应排放标准要求；车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs 处理设施且处理效率≥80%。2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，
任意一次浓度值不超过20mg/m3。
	








要求
	排放的VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排   放   标  准 》
（DB44/815-2010）中
II 时段平版印刷排放标准，项目产生的有机废气经集气罩收集后引至楼顶经“二级活性炭吸附”设备处理后通过20 米高DA001 排放口排放，“二级活性炭吸附”设备治理设施为80%。厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过 
20mg/m3。
	








符合
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	控制要求

	
	
治理设施设计与运行管理
	密闭排气系统、VOCs 污染控制设
备应与工艺设施同步运转。
	要求
	VOCs污染控制设备与工艺设施同步运转。VOCs治理设施发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备停止运行，待检修完
毕后同步投入使用。
	


符合

	
	
	
VOCs治理设施发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备应停止运行， 待检修完毕后同步投入使用。
	

要求
	
	

	
	环境管理

	
	






管理台账
	建立含VOCs 原辅材料台账，记录含VOCs 原辅材料的名称及其VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs 原辅材料回收方式及回收
量
	

要求
	






本评价要求企业建立台帐记录相关信息。
	







符合

	
	
	建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据
（ 废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收
剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。
	


要求
	
	

	
	
	建立危废台账，整理危废处置合
同、转移联单及危废处理方资质佐
证材料。
	
要求
	
	

	
	
	台账保存期限不少于3 年。
	要求
	
	

	
	自行监测
	其他生产废气排气筒，一年一次
	要求
	本评价要求企业根据相关技术规范要求开展自
行监测。
	




符合

	
	
	无组织废气排放监测，一年一次。
	要求
	
	

	
	

危废管理
	盛装过VOCs 物料的废包装容器应
加盖密闭。
	要求
	盛装过VOCs 物料的废包装容器加盖密闭。废活性炭等含VOCs危险废物分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加
盖、封口，及时转运、处置。
	

	
	
	废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs 危险废物分类放置于贴有标识的容器或包装袋内， 加 盖、封口，及时转运、处置。
	

要求
	
	

	
	其他

	
	
建设项目VOCs 总量管理
	新、改、扩建项目应执行总量替代
制度，明确VOCs 总量指标来源。
	要求
	

项目已申请总量指标
	

符合

	
	
	新、改、扩建项目和现有企业VOCs 基准排放量参照《广东省印刷行业VOCs 排放量计算方法》（试行）
进行核算。
	
要求
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	9、与《广东省水污染防治条例》（2021 年 9 月 29 日修正）的相符
性分析
表1-10 与《广东省水污染防治条例》（2021 年 9 月 29 日修正）的相符性分析

	
	序
号
	政策要求
	工程内容
	符合
性
	

	
	

1
	水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理、公众参与、损影级害担责的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业农村污染、船舶污染，积极推进生态环境治理工程建设，预防、控制和减少水环境
污染和生态破坏。
	










迁扩建项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值      》
（ DB44/26-
2001）第二时段三级标准后排入平沙水质净化厂，后排入鸡 啼 门 水道，属于二类海水。
	


















符合
	

	
	













2
	本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者， 应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。
禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部实验综合废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。
按照规定或者环境影响评价文件和审批意见的要求需要进行初期雨水收集的企业，应当对初期雨水进行收集处理，达标后方可排放。经批准设立的工业集聚区应当按照规定建成污水集中处理设施并安装水污染物排放自动监测设备。未完成污水集中处理设施建设的，暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。
向工业集聚区污水集中处理设施或者城镇污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后
方可以排放。
	
	
	

	
	综上，迁扩建项目与《广东省水污染防治条例》（2021 年 9 月 29
日修正）是相符的。
10、与《广东省大气污染防治条例》（2022 年 11 月 30 日修正）的相符性分析
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 (
序号
政策要求
工程内容
符合性
1
珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机
组或者企业燃煤燃油自备电站。
珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢
铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻
璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大
气重污染项目。
本省行政区域内服役到期的燃煤发电机组应当按
期关停退役。县级以上人民政府推动服役时间较
长的燃煤发电机
组提前退役。
迁扩建项目为其他纸制品其他纸制品其他纸制品造项目，不属于条例规定的禁止类大气重污染项目，项目使用的能源均为电能，不设置燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。
相符
2
新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项
目，应当使用污染防治先进可行技术。
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活
动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料
和低排放环保工艺， 在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行， 安装、使用满足
防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设
施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效
措施减少废气排放：
（一）
石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性
有机物原料的生产；
（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；
（三）
涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有
机物为原料的生产；
（四）
涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥
发性有机物产品的生产活动；
（五）
其他产生挥发性有机物的生产和服务活
动。
迁扩建项目有机废气通过“ 二级活性炭
+20m
排气筒
DA001
” 后可达标排放，对周边大气环境影响不大。
相符
3
严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离， 并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。
鼓励企业采用先进的技术、工艺和设备，减少恶
臭污染物排放。
迁扩建项目不产生恶
臭污染物。
相符
)表1-11 与《广东省大气污染防治条例》（2022 年 11 月 30 日修正）的相符性分析


























综上，扩建项目与《广东省大气污染防治条例》（2022 年 11 月 30
日修正）是相符的。
11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 相符性分析
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	表1-12 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 相符性分析

	
	序
号
	政策要求
	工程内容
	符合
性

	
	

1
	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内， 或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状
态时应加盖、封口，保持密闭。
	迁扩建项目原辅材料采用密闭包装袋储存，均存放于室内，在非取用状态时均封口密闭，原辅料的密封性良好， 且均采用密闭包装进行物料
转进行转移。
	


相符

	
	
2
	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。
	
	

	
	



3
	VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品， 其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的， 应采取局部气体收集措施， 废气应排至VOCs 废气收集处理系统。含 VOCs 产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）； b） 涂装（ 喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d ） 粘结（ 涂胶、热压、复合、贴合等）； e） 印染（ 染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷
洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。
	









项目 覆膜、 上UV 油处理产生的有机废气经集气罩收集后引至楼顶经“ 二级活性炭吸附” 设备处理后通过20米高DA001 排放口排 放 ， 对 涉VOCs 物料及废料清单管理。
	












相符

	
	







4
	VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备应停止运行， 待检修完毕后同步投入使用； 生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的， 应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的， 应按GB/T16758 、AQ/T4274- 2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的， 按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol ，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8 章规定执行。
s废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应据环境影响评价文件确定。
行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应
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	在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要
	
	

	
	
	求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行
	
	

	
	
	监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执
	
	

	
	
	行。
	
	

	
	综上所述，扩建项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）的相关要求是相符的。
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[bookmark: _bookmark1]二、建设项目工程分析
	



















建设内容
	1、项目由来
珠海市鸟屋纸品包装有限公司成立于 1993 年 3 月 17 日，原位于珠海市南屏科技工业
园屏西五路 5 号厂房一单元 2 楼。项目总投资 80 万元，主要从事纸片烫金、过胶、碑压
的加工，主要产品及产量：年加工纸制品 960 吨。于 2009 年 12 月办理了珠海市鸟屋纸品包装有限公司生产项目（以下简称“原有项目”），并取得《关于珠海市鸟屋纸品包装有限公司生产项目环境影响报告表的批复》，批文号：珠香环建表[2009]486 号。由于企业工艺改进及客户产品需求，企业废除烫金、过胶工艺，使用带粘贴性的薄膜进行覆膜工艺取代烫金及过胶工艺，原有项目于 2018 年 6 月完成自主验收。排污登记编号： 91440400617506810U001W。
由于企业发展需要，拟将原有项目迁至广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房 4 楼，项目总投资为 80 万元，占地面积为 1632m2，建筑面积为 1632m2（来源于租赁合同），年加工纸制品 2000 吨，增加上 UV 油、磨光工艺，增加自带覆膜机，建设珠海市鸟屋纸品包装有限公司迁建项目（以下简称“迁扩建项目”）。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国环
境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月
1 日起执行）中的相关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年本）迁扩建项目属于“十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223*有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”须编制环境影响报告表。
迁扩建项目公示地址：（http://www.envitek.com.cn/ShowNews.asp?id=579）；公示截图详见附图 9。
2、工程内容
迁扩建项目租赁广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房 4 楼进行生产经营， 占地面积 1632m2，建筑面积为 1632m2。迁扩建项目厂房平面布置图见附图 3。迁扩建项目主要建设内容见下表。
表 2-1 迁扩建工程内容一览表

	
	
	项目组成
	建设内容
	

	
	
	
	工程名称
	建设规模及内容
	

	
	
	主体
工程
	生产车间
	厂房 4 层：主要放置上油机、自动腹膜机、磨光机、UV 机、手动
腹膜机
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	储运工程
	仓库
	厂房 4 层：主要为杂物间
	

	
	
	


公用工程
	给水工程
	市政管网供水
	

	
	
	
	

排水工程
	该区域已实现雨污分流。
雨水：进入周边市政雨水管网；
生活污水：经三级化粪池处理后排入市政污水管网最终排至平沙水质净化厂；
无生产废水排放。
	

	
	
	
	供电工程
	市政电网统一供电
	

	
	
	




环保工程
	
废水工程
	生活污水：经三级化粪池处理后排入市政污水管网最终排至平沙水质净化厂；
无生产废水排放。
	

	
	
	
	
废气工程
	总 VOCS：覆膜和上UV 油产生的有机废气经集气罩收集后引至楼顶经“二级活性炭吸附”设备处理后通过 20 米高DA001 排放口排
放。
	

	
	
	
	噪声处置方式
	生产设备运行噪声：减振、隔声、距离衰、减等综合处理。
	

	
	
	
	
固体废物处置方式
	生活垃圾：环卫部门定期清运；
一般工业固体废物：定期交由相应单位回收处理；
危险废物：主要为废有机溶剂包装桶、废活性炭，交由有资质的单位处理处置。
	

	
	3、产品方案
项目迁扩建前后产品及产能情况见表 2-2。
表 2-2 产品方案一览表
序号	产品名称	迁扩建前年产量 迁扩建后年产量	变化量
1	纸制品	960吨	2000吨	+1040吨
4、主要原辅材料用量及理化性质
项目扩建前后主要原辅材料用量对比如下表所示。
表 2-3 项目迁扩建前后主要原辅材料年用量对比一览表









所使用的原辅材料的成分及理化性质详见下表。
表 2-4 主要原辅材料理化性质一览表

	
	
	名称
	理化性质和危险特性
	

	
	
	
水性覆膜胶
	外观与性状：乳白色液体气味：稍有气味
闪点（闭杯）：＞95.0℃
pH：7.5~9.5（25℃，50.0g/L）
	


 (
序号
原辅材料名称
单位
原有项目年用量
迁扩建项目年用量
变化量
规格
最大贮存量
参数
单位
1
纸片
万张
/
年
3
6
+3
1194
×
899/1095
×
787
mm
0.1
2
粘合性薄膜
t/a
50
50
0
1194
×
899/1095
×
787
mm
0.1
3
薄膜
t/a
0
50
+50
1194
×
899/1095
×
787
mm
0.1
4
UV
光油
t/a
0
5
+5
50
kg/
桶
0.5
5
水性覆膜胶
t/a
0
1.2
+1.2
50
kg/
桶
0.5
)
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	溶解性：混溶于水
	

	
	
	
	密度/相对密度：1.033×103kg/m3（20.0℃±0.1℃）
	

	
	
	
	成分：丙烯酸树脂乳液：44%；水：56%；
	

	
	
	
	根据UV光油的VOCs测试报告结果，其VOCs挥发量为3g/L，满足《胶粘剂挥发性有
	

	
	
	
	机化合物限量》（GB33372-2020）》水基型胶粘剂（包装-丙烯酸酯类）VOCs含量限
	

	
	
	
	量≤50g/L的要求，属于低VOCs含量的原辅材料。
	

	
	
	
	外观：淡黄透明液体；
	

	
	
	
	气味：微有气味；
	

	
	
	
	沸点：＞100℃；
	

	
	
	
	闪点：＞70℃
	

	
	
	
	密度：1.09~1.11g/cm3
	

	
	
	UV 光油
	溶解性：不溶于水；
易燃性：不易燃；
	

	
	
	
	成分：99%环氧丙烯酸脂、0.5%三烃甲基丙烷三丙烯酸酯、0.4%己二醇二丙烯酸
	

	
	
	
	酯、0.1%二苯甲酮。
	

	
	
	
	根据UV光油的VOCs检测报告结果，其VOCs挥发量为55g/L，满足《胶粘剂挥发性
	

	
	
	
	有机化合物限量》（GB33372-2020）本体型胶粘剂（其他-丙烯酸酯类）VOCs含量
	

	
	
	
	限量≤200g/L的要求，属于低VOCs含量的原辅材料。
	

	
	5、主要设备
项目迁扩建前后生产设备情况见表 2-5 所示。
表 2-5 项目迁扩建前后生产设备一览表
序号	设备名称	设备型号	运行条件	迁扩建前	迁扩建后	增减	用途
（台）	（台）	（台）
1 上油机	HUV-45CD	电能	0	1	+1	上UV油
2 自动腹膜机	2DFM-1100A	电能	0	2	+2	覆膜
3 磨光机	HSY-120	电能	3	3	0	磨光
4 UV机	ZMG104-UV/1R	电能	0	4	+4	上UV油
5 手动腹膜机	FSM	电能	3	3	0	覆膜
6、工作制度和劳动定员
全年工作 300 天，每天 2 班，每班 8 小时。员工人数 30 人，均不在公司住宿。
表 2-6 项目劳动定员及工作制度一览表





7、公用工程
（1）给水
迁扩建项目用水由市政供水管网供给。
原有项目用水为生活用水，用水量为 840m3/a；
扩建项目用水为生活用水，迁扩建项目招聘员工 30 人，全年工作 300 天，均不在项


 (
项目
迁扩建前
迁扩建后
工作制度
全年工作天数
300
天
300
天
每天班次
2
班
2
班
班次时间
8h/
班
8h/
班
劳动定员
30
人
30
人
)
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目内食宿。根据广东省地方标准《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中行政机构人员用水定额的通用值进行计算，不在厂内食宿按生活用水量为 28m3/人 a 进行估算，迁扩建项目生活用水量为 840m3/a。
（2） 排水
原有项目排水为员工生活污水，员工生活污水排放量为 756m3/a。
迁扩建项目生活污水排放量参照《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中城市综合生活污水 0.8~0.9 进行估算，本评价取 0.9，迁扩建项目生活废水量为 756m3/a。
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 (
新鲜水
)840

756
 (
损耗
84
生活用水
) (
生活污水
) (
市政管网
)图 2-1 迁扩建项目水平衡图（t/a）

756
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迁扩建项目生活污水进行三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》
（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准后排入平沙水质净化厂处理。
（3） 供电系统
原有项目用电由市政供电网提供，年用电量约 20 万度，不配备发电机或锅炉。
迁扩建项目用电由市政供电网提供，年用电量约 25 万度，不配备发电机或锅炉。
8、平面布置与四至情况
（1） 厂区平面布置：迁扩建项目在广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房
4 楼进行生产，包括生产车间、危废暂存点、杂物间等，具体详见迁扩建项目平面布置图详见附图 3。
（2） 四至情况：迁扩建项东南面和东北面为空地，西北面 65m 为珠海市精模有限公司，西南面 15m 为珠海瀚博科技有限责任公司，迁扩建项目所在建筑 1~3 层为珠海华电印务有限公司，迁扩建项目所在位置四至图详见附图 2。
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	东北面—空地
	西南面—珠海瀚博科技有限责任公司
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	东南面—空地
	西北面—珠海市精模有限公司
	

	
	图 2-2 迁扩建项目四至照片
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工艺流程及产排污环节
	1、施工期工艺流程简述
迁扩建项目租用现有的厂房进行设备安装，无土建施工，因此本报告不对施工期进行相关论述。
2、运营期工艺流程简述
（1） 迁扩建项目纸片的加工工艺及产污流程，见下图：

原辅材料	工艺	污染物	设备
纸片	上UV油	有机废气、噪	上油机、UV机
声、废原料桶



磨光	噪声	磨光机



有机废气、噪
覆膜	声、废原料桶、	自动覆膜机、
废包装材料	手动覆膜机

生产废料、边角
成品	料


出库
图 2-3 纸片的加工工艺及产污流程图
（2） 工艺流程说明：
①上 UV 油：根据客户的需求使用上油机对纸片进行过油处理，上油机的工作原理为机器自动吸取磨光油然后涂抹在纸片表面上，然后通过高温（60~70℃左右）烘干 UV 光油中的二苯甲酮、三烃甲基丙烷三丙烯酸酯及己二醇二丙烯酸酯等，只保留环氧丙烯酸脂于纸片表面，增加纸片表面的光泽。上油过程处于相对密闭的空间内，仅纸片出入口会产生排放废气。上游完毕的纸片送至磨光机进行磨光。
②磨光：使用磨光机对过油完毕的纸片进行磨光处理。磨光机的主要工作原
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	理为纸片借助磨光机上自带的滚筒进行磨光，纸片通过滚筒的过程中纸片表面会与滚筒表面产生摩擦使得纸片表面更加光亮。磨光工序处于常温下进行，无有机废气产生。
③覆膜：根据客户的需求对纸片使用覆膜机进行覆膜。覆膜的工作原理为在覆膜机在需覆膜纸片的背面涂抹一层覆膜胶水，然后将纸片和薄膜进行贴合。贴合完毕的纸片即完成了薄膜。此过程有有机废气、设备噪声、废包装材料和废水性覆膜胶包装桶产生。
④成品：覆膜加工成品后建设单位将对产品进行检查，其中会有部分不合格品，不合格率为 1‰。
详细的产污环节分析，详见下表。
表 2-7 迁扩建项目产污情况表

	
	
	类别
	工序
	污染物名称
	主要污染物因子
	处理措施
	

	
	
	废气
	覆膜
	有机废气
	总VOCS
	二级活性炭系统，后经
20m高排气筒排放
	

	
	
	
	上UV油
	有机废气
	总VOCS
	
	

	
	
	
废水
	员工生活污水
	
生活污水
	CODCr、BOD5、
SS、氨氮
	经三级化粪池预处理
后，通过市政管网外排入平沙水质净化厂
	

	
	
	噪声
	设备运行
	设备运行噪声
	Leq（A）
	减振、隔声等措施
	

	
	
	


固废
	员工日常
	一般固废
	生活垃圾
	叫环卫部门清运
	

	
	
	
	覆膜
	一般工业固废
	废包装材料
	废品回收商回收处理
	

	
	
	
	成品
	一般工业固废
	生产废料、边角料
	废品回收商回收处理
	

	
	
	
	废气治理
	危险废物
	废活性炭
	交由有资质处置危险废
物的单位进行处置
	

	
	
	
	覆膜、上
UV油
	危险废物
	废有机溶剂包装桶
	交由有资质处置危险废
物的单位进行处置
	

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况
珠海市鸟屋纸品包装有限公司于 2009 年 12 月办理了珠海市鸟屋纸品包装有限公司生产项目（以下简称“原有项目”），并取得《关于珠海市鸟屋纸品包装有限公司生产项目环境影响报告表的批复》，批文号：珠香环建表[2009]486 号。原有项目于2018 年6 月完成自主验收。排污登记编号：91440400617506810U001W。
2、与项目有关的污染情况
本项目为迁扩建项目，故与迁扩建项目有关的原有污染主要为原有项目产生污染的情况。原有项目工艺流程如下所示：
（1）迁扩建项目纸片的加工工艺及产污流程，见下图：
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 (
图 
2-4
 
原有项目工艺流程图
（
2
）工艺流程说明：
①磨光：使用磨光机对过油完毕的纸片进行磨光处理。磨光机的主要工作原理为纸片借助磨光机上自带的滚筒进行磨光，纸片通过滚筒的过程中纸片表面会与滚筒表面产生摩擦使得纸片表面更加光亮。磨光工序处于常温下进行，无有机废气产生。
②覆膜：根据客户的需求对纸片使用手动覆膜机进行覆膜。覆膜自带粘合性，无需使用胶水即可将纸片和薄膜进行贴合。贴合完毕的纸片即完成了薄膜。此过程有设备噪声和废包装材料产生。
③成品：覆膜加工成品后建设单位将对产品进行检查，其中会有部分不合格
品，不合格率为 
1
‰。
设备
污染物
工艺
原辅材料
出库
生产废料、边角
料
成品
噪声、废包装材
料
覆膜
噪声
磨光
纸片
手动覆膜机
磨光机
)
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3、原有项目主要污染物产生、治理和排放情况分析
①废水
原有项目产生的外排废水类型主要为员工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网排至南区水质净化厂最后纳入马骝洲水道。原有项目招聘员工 30 人，全年工作 300 天，根据广东省地方标准《用水定额第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中行政机构人员用水定额的通用值进行计算，不在厂内食宿按生活用水量为 28m3/人a 进行估算，原有项目生活用水量为840m3/a。生活污水排放量参照《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）中城市综合生活污水 0.8~0.9 进行估算，本评价取 0.9，原有项目生活废水量为756m3/a。
与	②废气
项	原有项目覆膜工艺为用手动腹膜机在纸品的表面覆盖上粘合性薄膜（透明目
有	胶纸），即无废气产生。关		③噪声
的
原	原有项目设备运行产生的噪声，其噪声值范围在65~85dB（A）之间。根
有	据珠海华电印务有限公司2018年5月的噪声检测报告，深圳市中证安康检测技环
境	术有限公司于2018年5月9日~10日对珠海市鸟屋纸品包装有限公司噪声进行检污	测（报告编号:SZEPD180510123028）。噪声检测结果见表2-8。
染
 (
监测时间
监测点位
监测结果
标准限值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
2018.05.
09
厂界东外 
1m 
处
57.2
47.9
65
55
达标
厂界南外 
1m 
处
58.2
48.9
65
55
达标
厂界西外 
1m 
处
59.9
47.2
65
55
达标
厂界北外 
1m 
处
58.4
47.9
65
55
达标
2018.05.
10
厂界东外 
1m 
处
59.5
49.5
65
55
达标
厂界南外 
1m 
处
58.1
47.2
65
55
达标
厂界西外 
1m 
处
59.6
48.9
65
55
达标
厂界北外 
1m 
处
59.4
49.3
65
55
达标
)问	表 2-8 现有项目厂界噪声监测结果表（单位：dB（A））
题







根据上表监测结果，原有项目所在厂址厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
④固体废弃物
原有项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾和一般工业固体废物。生活垃圾每日由环卫部门清理运走；一般工业固体废物包括废弃包装材料、生产废
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	料、边角料，集中收集后交由废品回收单位回收处理。
4、原环评批复落实情况
原有项目于 2009 年 12 月取得《关于珠海市鸟屋纸品包装有限公司生产项目环境影响报告表的批复》，批文号：珠香环建表[2009]486 号。原有项目落实环评批复情况详见表 2-9。
表 2-9 原有项目落实环评内容一览表
序	落实内容	落实情况号
落实生产设备的防振、降噪措施，确保厂界噪声	据验收报告可知，原有项目噪
1 排放符合《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-	声监测符合声环境 3 类区的标
2008）3 类区排放限值。	准。
在烫金工序产生的废气，须按《报告表》中措施	据验收报告可知，原有项目已
2 收集处理后达标排放，排放高度不低于15 米，执	取消烫金、过胶工序，无有机
行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-	废气产生。
2001）第二时段限值二级标准。
根据《报告表》分析，该项目在生产过程不产生	生活污水经过三级化粪池处理和排放工业废水；生活废水须经处理达标后排入	后达到《水污染物排放限值》
3 南区污水处理厂处理，执行《水污染排放限值》	（DB44/26-2001）第二时段三
（DB44/26-2001）第二时段限值三级标准。	级标准后排入南区水质净化厂
处理。
生产废料、边角料、废弃包装物等须回收利用，	生产废料、边角料、废弃包装列入国家危险废物名录或广东省严控废物名录的	物等一般固废交由相关单位回
4 废物，应交具备危险废物经营许可证或严控废物	收利用；生活垃圾收集后由环
经营许可证的专业单位处置；生活垃圾按规定交	卫部门清运。环卫部门统一定期清运。
严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同
时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度；	项目于 2018 年 6 月完成自主验
5 环境保护设施竣工后，投入生产、经营、使用前	收，按要求落实“三同时”制
必须向我局申请试运行和验收；未经验	度。
收或者验收不合格，不得投入正式生产、经营、
使用，否则将按法律规定予以处罚。
综上，原有项目已基本落实环评批复中的要求，根据建设单位提供的检测报告，原有项目噪声达标排放，不存在环境问题。
原有项目各项污染物产排情况见表 2-10。
表 2-10 原有项目产排情况一览表

	
	
	排放源
	污染物名称
	产生浓度（速率）；
产生量
	排放浓度；排放量
	

	
	
	
水污染物
	
生活污水
756t/a
	CODcr
	285mg/L；0.215t/a
	242.25mg/L；0.183t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	110mg/L；0.083t/a
	100.1mg/L；0.076t/a
	

	
	
	
	
	SS
	200mg/L；0.151t/a
	140mg/L；0.106t/a
	

	
	
	
	
	NH3-N
	28.3mg/L；0.021t/a
	27.451mg/L；0.021t/a
	

	
	
	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	6.12t/a
	0
	

	
	
	
	生产
	一般固
	废纸边角料
	1t/a
	0
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	体废物
	废弃包装材料
	0.2t/a
	0
	

	
	
	
噪声
	生产设备运行噪声
	
噪声
	
60~85dB(A)
	采取隔声、减振、消
声、吸声等综合治理措施后
	

	
	5、原有项目及现状存在的主要环境问题
原有项目生产过程中产生的废水、噪声及固体废物得到有效措施处理后均达到国家及地方标准，各阶段建设均通过了环保验收，对周边环境没有产生明显的不良影响；原有项目未收到环保投诉。
原有项目未根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求对项目进行日常监测，项目迁扩建后需根据相关要求对废气、噪声等进行日常监测。
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[bookmark: _bookmark2]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	
















区域环境质量现状
	
	1、大气环境质量现状
根据《珠海市环境空气质量功能区划分（ 2022  年修订）》的通知（珠环
〔2022〕197 号）有关规定，迁扩建项目所在区域的环境空气功能区为二类区，执行
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准。
根据珠海市生态环境局网站发布的《2022 年珠海市环境质量状况》（网址链接：http://ssthjj.zhuhai.gov.cn/xxgkml/tjsj/hjzkgg/content/post_3531157.html），2022 年珠海市 SO2 、NO2 、PM2.5 、PM10 年均值分别为 8μg/m3 、19μg/m3 、17μg/m3 、30μg/m3，O3 均值（按日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位数统计）为 160μg/m3， CO 均值（按 24 小时平均第 95 百分位数统计）为 0.8mg/m3。六项污染物均值都达到
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准要求，故迁扩建项目所在区域环境空气质量为达标区。
2、水环境质量现状
迁扩建项目位于广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房 4 楼，项目内废水属于平沙水质净化厂的纳污范围。平沙水质净化厂尾水排放达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者，排入鸡啼门水道，受纳水体为鸡啼门现状水道。根据《广东省近岸海域环境功能区划》的划分，鸡啼门保留区属于二类海水，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。
为了解鸡啼门保留区的水质现状，迁扩建项目引用广东省生态环境厅发布的《广东 省 2022 年 近 岸 海 域 水 质 监 测 信 息 》
（http://gdee.gd.gov.cn/xwfb4199/content/post_4120611.html）中，与项目纳污水体最近的海域水质监测点位，监测结果汇总如下表。
表 3-1 水环境监测统计结果（单位：pH 值：无量纲，其余为mg/L）

	
	
	
监测点位编号
	监测点位经纬度
	监测时间
	监测指标
	主要超标项目

	
	
	
	
	
	pH
	无机氮
	活性磷
酸盐
	石油类
	溶解
氧
	化学需氧
量
	

	
	
	
GDN03019
	
E:113.3427， N:21.9462
	
2022-10-
29
	
8.20
	
0.310
	
0.022
	
0.021
	
7.01
	
0.62
	
无机氮

	
	
	标准限值
	7.8~8.5
	0.3
	0.030
	0.05
	＞5
	3
	/



 (
29
)
	
	根据上表监测数据，pH 值、活性磷酸盐、石油类、溶解氧、化学需氧量均能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，无机氮出现超标情况。
无机氮超标是我国近岸海域存在的普遍问题，入海河流携带的污染物以及海水养殖的污染物、海洋交通运输产生的污染物、生活污水中所含的污染物，上述污水中含有大量的高氮类营养物质，这些污水直排入海等是造成近岸海域无机氮超标的主要原因。
[image: ]
图 3-1 海水水质监测点位与平沙水质净化厂排污口位置距离图
3、声环境质量现状
根据《珠海市声环境功能区区划》（2020 年），迁扩建项目所在区域属于声环境 3
类区， 执行《声环境质量标准》（ GB3096-2008 ） 中的 3  类标准 （ 即昼间
≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。由于迁扩建项目厂界外 50m  范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。
4、生态环境
迁扩建项目租赁现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
迁扩建项目不存在土壤、地下水污染途径，因此无需对土壤、地下水环境进行
质量现状监测。
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	6、电磁辐射
迁扩建项目租赁现有厂房进行建设，不涉及新增用地，不属于电磁辐射类项目。

	








环境保护目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目主要环境保护目标是保护好当地的环境。要落实有效的环境措施，使迁扩建项目的营运不影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。
1、环境空气保护目标
迁扩建项目选址于广东省珠海市金湾区平沙镇丰收路 25 号 3 号厂房 4 楼，根据
现场调查，项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民区等保护目标。
2、水环境保护目标
迁扩建项目 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
3、声环境保护目标
确保在迁扩建项目营运期间对周围地区的声环境不造成明显的影响，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，标准限值为昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)。迁扩建项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。
4、生态环境保护目标
迁扩建项目处于人类活动频繁区，不涉及生态环境保护目标。

	

污染物排放控制标准
	1、水污染物排放标准
迁扩建项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》
（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网。
表 3-2 迁扩建项目水污染物排放限值（单位：mg/L，pH 除外）
执行标准	pH	CODCr	BOD5	SS	氨氮	动植物
油
《水污染物排放限值》
（DB4426-2001）第二时段三级	6~9	500	300	400	/	100
标准
2、大气污染物排放标准
迁扩建项目生产过程中产生的大气污染物主要为上 UV 油过程中 UV 光油内的有
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机溶剂挥发产生的有机废气（以总VOCs 表征）；部分产品使用水性覆膜胶水进行覆膜过程中产生的有机废气（以总 VOCS 表征）；
其中有机废气（以总VOCs表征）有组织排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段 VOCs 排放限值；有机废气（以总VOCS表征）无组织排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815- 2010）中无组织排放监控点VOCs浓度限值；厂区内VOCs执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/23672022）表3厂区内VOCs无组织排放限值两者之间最严值。
 (
废气类型
排气筒编号
污染物
有组织
执行标准
最高允许排
放浓度
排放速率
*
排气筒
高度
（
mg/m
3
）
（
kg/h
）
（
m
）
上 
UV 
油
废气
DA001
TVOC
80
2.55
20
《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》
（
DB44/815-2010
）中表
2 
平版印刷（
不含以金属、陶瓷、
玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段 
VOCs 
排放限值
注：
排气筒高度不满足高于排气筒方圆
200m
范围最高建筑
5m
要求，故排放速率
50%
折半执行。
)表 3-3 有组织废气排放标准







 (
污染物
无组织
执行标准
厂区内无组织
排放限值
厂界排放监
控限值
（
mg/m
3
）
（
mg/m
3
）
非甲烷总烃
6
（
1
 
小时平均
浓度值
） 
20
（
任意一次浓度值
）
2.0
《印刷工业大气污染物排放标准》
（
GB 41616-2022
）
表
A.1
 
厂区内 
VOCs
 
无组织排放限值与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》
（
DB44/2367-2022
）
表 
3
 
厂区内
VOCs 
无组织排放限值较严者；广东省地方标准
《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》
（
DB44/815-2010
）中无组织排放监控点
VOCs 
浓度限值
)表 3-4 无组织废气排放标准








3、噪声排放标准
迁扩建项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中 3 类标准，详见下表。
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