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[bookmark: _TOC_250005]一、建设项目基本情况

	建设项目
名称
	武城县大力农
	业机械有限公司年扩建
	100
	台农业机械生产项目

	项目代码
	2307-371428-89-03-752681

	建设单位
联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市武城县武城镇刘寨村东南侧 260 米武城县大力农业机械有限
公司厂区内

	地理坐标
	东经 116 度 10 分 19.999 秒，北纬 37 度 11 分 20.400 秒

	
	


C3360 金属表面处理及热处理加工
C3572 机械化农业及园艺器具制造
	
	三十、金属制品业 33 67.金属表面处理及热处理加工	其他

	

国民经济行业类别
	
	

建设项目行业类别
	（年用非溶剂型低 VOCs 含量
涂料 10 吨以下的除外）
三十二、专用设备制造业 35， 农、林、牧、渔专用机械制造

	
	
	
	357；其他（仅分割、焊接、组
装的除外；年用非溶剂型低 V OCs 含量涂料 10 吨以下的除外）

	

建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	

建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/备
案）部门
	武城县行政审批服务局
	项目审批（核准/ 备案）文号
	
2307-371428-89-03-752681

	总投资
（万元）
	480
	环保投资（万元）
	20

	环保投资
占比（%）
	4.2
	施工工期
	2 个月

	是否开工
建设
	否□是：
	用地（用海）面积（m2
	）	3670（占地面积）

	专项评价设置
情况
	
无

	规划情
况
	无
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规划环
	根据《关于武城县大力农业机械有限公司年扩建100台农业机械生产项目

	境影响
	有关情况的说明》武城镇人民政府文件(武镇政发[2023]039号)，项目所在

	评价情
	地目前已开展规划环评工作，项目承诺在符合该规划环评的相关要求后再

	况
	行开工建设。

	规划及规划环境影响评价符合性分
析
	


无

	
	1、产业政策的符合性

	
	根据国家发展和改革委员2019年8月27日第29号令公布的《产业结构

	
	调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励、限制、淘汰类之内，为

	
	允许建设项目，符合国家产业政策。项目已经取得了武城县行政审批服

	
	务局的备案证明，备案文号2307-371428-89-03-752681。

	
	2、“三线一单”符合性分析

	
	根据德州市人民政府 2021 年 6 月 28 日印发的《德州市人民政府关于

	
	印发德州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》德政字[2021]19 号

	
	及《关于印发《德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更

	其他符合性分析
	新内容》的通知》德环委办字[2023]8 文中的有关内容，分析本项目“三线一单”的符合性分析，具体分析如下：
①生态保护红线与一般生态空间管控

	
	a.与生态保护红线的符合性分析

	
	本项目位于武城县武城镇内，区域内生态保护红线区有 2 处。

	
	表 1	武城县生态保护红线信息表

	
	

本项目位于武城县武城镇武城县大力农业机械有限公司厂区内，距离

	
	本项目最近的生态红线区为德州四女寺地方级湿地自然公园

	
	（YS3714281110030），本项目位于该红线区东南侧 1.92km，本项目不在


 (
序号
编号
生态保护红线
面积（
km
2
）
1
YS3714281110030
德州四女寺地方级湿地自然公园
10.25
2
YS3714281110031
山东减河国家湿地自然公园（试点）
0.65
)

 (
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红线范围内。
b.一般生态空间
本项目位于武城县武城镇，未包含在一般生态空间范围内。
②环境质量底线及分区管控
a. 大气环境质量底线及分区管控
本项目位于武城县武城镇，为机械化农业及园艺器具制造项目（含表面处理），主要废气污染物为颗粒物、VOCs、SO2、NOx。其中颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值，排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》
（DB37/2376-2019）中表 1 中“一般控制区”标准，无组织排放浓度执行
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中厂界无组织排放监控浓度限值；VOCs 废气有组织排放浓度和排放速率均执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 2 中“金属制品业（C33）”排放限值要求，无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第 5 部分表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值要求；VOCs 废气车间外 1m 无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 标准；燃烧机燃天然气产生的颗粒物、SO2、NOx 废气有组织排放浓度执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1“一般控制区”标准要求。
根据项目所在区域环境空气质量自动监测数据可知，项目所在区域环境空气质量现状常规污染物 PM10、PM2.5 年评价指标出现超标现象。故项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目生产中排放的大气污染因子包括颗粒物 SO2、NOx、VOCs，项目设置封闭式的生产车间，生产废气经有效收集处理后，污染物排放量较小，均能实现达标排放，并按双倍替代的原则，取得当地环保部门的总量控制指标。因此，本项目的建设运行对当地大气环境功能影响相对较小。
b. 水环境质量底线及分区管控
本项目位于武城县武城镇，属于水环境一般管控区。本项目生产过程
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	中无需用水，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后，由附近农户清运做农肥，对区域地表水环境功能影响较小。
c.土壤环境风险防控底线及分区管控
本项目属于建设用地一般管控单元，占地为工业用地，对土壤影响轻微。
④资源利用上线及分区管控
本项目用水环节为生活用水，量不大，采用市政自来水，不开采地下水，资源消耗较少，不会对当地的资源供应产生明显的影响，项目生产上无需热源，所用原辅料中不涉及原煤等能源消耗，不会对当地的资源供应产生明显的影响。
⑤生态环境准入要求
A、总则符合性分析
本项目为机械化农业及园艺器具制造项目（含表面处理），不属于空间布局约束中禁止开发建设活动，不位于敏感区，不属于限制开发建设活动，不属于限制开发建设的工业项目，满足空间布局约束要求，满足污染物排放管控要求，满足环境风险控制要求，满足资源利用效率要求。
B、单元符合性分析
本项目与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析见下表。表 2	与德州市生态环境准入清单（单元）符合性分析

	
	
	环境管控
	ZH37142820001
	

	
	
	单元编码
	
	

	
	
	环境管控
	武城镇
	

	
	
	单元名称
	
	

	
	
	管控单元
	一般管控单元
	

	
	
	分类
	
	

	
	
	内容
	准入清单要求
	本项目情况
	

	
	
	
	1. 执行全市空间布局约束空间准入要求。
2. 六五河禁止设置入河排污口，河道管
理范围内进行建设活动须经主管部门
	[bookmark: 符合。]符合。
[bookmark: 1本项目满足全市空间布局约束准入要求。]1 本项目满足全市空间布局约束准入要求。
2. [bookmark: 2.本项目不设置入河排污口。]本项目不设置入河排污口。
3. [bookmark: 3.本项目建设地点位于工业集中区，不属于报告书级别工业项目，项目无废水外排，废气]本项目建设地点位于工业集中区，不属于报告书级别工业项目，项目无废水外排，废气排放量较小，
不属于机制砂、机制石子
	

	
	
	空间布局
	批准同意，在保护范围内进行建设活动
	
	

	
	
	约束
	须征求主管部门意见。
3.工业项目建设应集中在工业园区，限制报告书级别工业项目建设（农副产品
	
	

	
	
	
	加工业、食品制造业、家具制造业、机
	
	

	
	
	
	械加工及设备制造业等除外）。限制废
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	气污染物、废水污染物排放较大的工业
	项目。
	

	
	
	
	项目建设，禁止机制砂、机制石子项目
	
	

	
	
	
	建设。
	
	

	
	
	
	

1.执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)   规定的一般控制区排放标
准。大气环境重点排污单位执行重点管
	符合。
1. 本项目颗粒物废气执行
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376) 规定的一般控制区排放标准。
2. 本项目 VOCs 废气执行
《挥发性有机物排放标准第 5 部分表面涂装行业》
（DB37/2801.5-2018）表 2
中“金属制品业（C33）” 排放限值要求，VOCs 废气车间外 1m 无组织排放执行《挥发性有机物无组织 排 放 控 制 标 准 》
（GB37822-2019）附录 A
中表 A.1 标准。产生的VOCs 废气经集气装置收集后引入“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后，通过15m 高排气筒排放。
3. 本项目生产上不用水； 生活污水经化粪池处理后，有附近农户清运做农
肥。
	

	
	
	
	控区排放标准。
2.严格控制VOCs 排放重点行业新增污
染物排放量，单元内涉及挥发性有机物
	
	

	
	
	

污染物排放管控
	排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。
3.执行《流域水污染物综合排放标准第
4 部分：海河流域》标准。
4.加强农村生活污水收集与处理设施建设。加强农业面源污染综合防治。严
	
	

	
	
	
	格控制高毒高风险农药使用，执行化肥
	
	

	
	
	
	质量标准，深入推进测土配方施肥。推
	
	

	
	
	
	进废旧农膜回收工作。
5.强化秸秆禁烧管控，加强属地网格化监管，严格依法落实秸秆禁烧制度。
	
	

	
	
	
	1.防范农村化肥、农药、农膜等过度使
用使得土壤和水体的重金属和有机污
	

符合。
1. 本项目不涉及农村化肥、农药、农膜等的使用。2.本项目不涉及危险化学品。
3.本项目按照要求对危险废物进行贮存、申报并建立转移和处置管理制度。
	

	
	
	
	染物长期累积，造成累积性长期性环境
	
	

	
	
	

环境风险
	风险和健康风险。
2.生产、使用、存储、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措
	
	

	
	
	防控
	施，编制突发环境事件应急预案并定期
	
	

	
	
	
	开展演练，预防环境污染事故的发生。
3.建立各企业危险废物的贮存、申报、
经营许可、转移和处置管理制度，并负
	
	

	
	
	
	责对危废相应活动的全程监管和环境
	
	

	
	
	
	安全保障。
	
	

	
	
	

资源开发效率要求
	1. 推进农业节水，提高农业灌溉用水有效利用系数。
2. 限制高水耗项目建设。改进高耗水行业的生产工艺，推行少水、无水新工艺， 提高工业用水重复利用率。
3. 倡导生活节约用水。推广节水型器
具。
	符合。
1. 本项目不涉及农业灌溉用水。
2. 本项目生产上不用水。
3. 本项目在生活过程中节约用水。
	

	
	综上所述，本项目符合《德州市人民政府关于印发德州市“三线一单”

	
	生态环境分区管控方案的通知》（德政字[2021]19 号）及《德州市“三线
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一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容》（德环委办字[2023]8 号）相关要求，可按程序办理环评审批。
3、“三区三线”符合性分析
本项目位于山东省德州市武城县武城镇刘寨村东南侧260米武城县大力农业机械有限公司厂区内，本项目位于武城县“三区三线”中城镇开发边界线以内、不在生态保护红线、永久基本农田控制线内，因此符合相关要求。因此，本项目选址符合“三区三线”划定成果的要求。
4、环保政策的符合性
（1）与《山东省环境保护条例》符合性分析
表 3	与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表
	序号
	《山东省环境保护条例》具体要求
	工程情况
	符合性

	


1
	禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令
拆除或者关闭。
	
本项目属于机械化农业及园艺器具制造业（含表面处理），不涉及左侧所列举行业。
	


符合

	
2
	新建、改建、扩建项目，应当依法进行环境影响评价。
	本项目属于扩建项目，
尚未建设，正在进行环境影响评价工作。
	
符合

	



3
	
排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
	本项目目前正在办理环评手续，拟采取污染物治理措施，经预测分析污染物可达标排放， 本项目总量控制指标为颗粒物、SO2、NOx、VOCs，按双倍替代的原则取得总量控制指
标。
	



符合

	

4
	县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特
殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区
	本项目为扩建项目，位于武城县武城镇，根据政府文件，本项目所在区域， 属于工业集聚区。
	

符合


由上表可见，本项目符合《山东省环境保护条例》的要求。
（2）与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关内容符合性分析
表 4	与《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》相关
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	内容符合性分析

	
	
	序号
	文件要求
	本项目情况
	

	
	
	
	（三）淘汰低效落后产能。根据省部署要求，依据安全、环
	





本项目属于机械化农业及园艺器具制造项目（含表面处理）， 不属于左侧所列行业，符合。
	

	
	
	
	保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、煤电、水泥、
	
	

	
	
	
	轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、
	
	

	
	
	
	整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。鼓励支持钢铁企
	
	

	
	
	
	业实施短流程改造，到 2025 年，钢铁企业完成短流程改造，
	
	

	
	
	
	长流程钢铁产能原则上转移至沿海钢铁基地。
	
	

	
	
	
	因国家产业政策调整无法实施的，视情况报省政府同意后作
	
	

	
	
	
	相应调整。到 2022 年，除特种水泥熟料和化工配套水泥熟
	
	

	
	
	
	料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退
	
	

	
	
	1
	出。到 2022 年，直径 3.2 米及以下水泥磨机全部整合退出。
	
	

	
	
	
	逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关
	
	

	
	
	
	停退出。到 2022 年，淘汰不能实现密闭式自动投料轮胎企
	
	

	
	
	
	业的炼胶机及不能实现充氮工艺的子午胎行业硫化设备。
	
	

	
	
	
	实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”
	
	

	
	
	
	的原则，实施分类整治。
	
	

	
	
	
	各县（市、区）要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧
	
	

	
	
	
	塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行
	
	

	
	
	
	筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退
	
	

	
	
	
	出。
	
	

	
	
	
	（四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满
	
本项目属于机械化农业及园艺器具制造项目（含表面处理）， 不属于左侧所列重点行业， 不属于“两高”项目， 符合。
	

	
	
	
	足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染
	
	

	
	
	
	物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚
	
	

	
	
	
	性要求。（市生态环境局牵头）按照国家相关产业政策，深
	
	

	
	
	
	入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上
	
	

	
	
	
	高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、
	
	

	
	
	2
	轮胎、平板玻璃等重点行业，严格执行产能置换要求。严格
	
	

	
	
	
	执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。
	
	

	
	
	
	“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳
	
	

	
	
	
	排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按
	
	

	
	
	
	照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要
	
	

	
	
	
	坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥
	
	

	
	
	
	熟料、粉磨、焦化产能转入我市。
	
	

	
	
	
	（五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、
	本项目属于
	

	
	
	
	石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同
	机械化农业
	

	
	
	
	治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤
	及园艺器具
	

	
	
	
	炭、化工等行业产能布局。对人口密集、资源开发强度大、
	制造业（含金
	

	
	
	
	污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优
	属表面处理）
	，

	
	
	
	化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，
	本 项 目 含
	

	
	
	
	加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的
	VOCs 物 料
	

	
	
	3
	应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、
重大项目选址和审批的重要依据。实施重点行业清洁化改
	为塑粉，常温
下性质稳定，
	

	
	
	
	造。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业
	属	于	低
	

	
	
	
	涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、
	VOCs 含 量
	

	
	
	
	低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。根据省生态环境
	的物料。
	

	
	
	
	厅要求，制定德州市清洁生产审核实施方案，在能源、冶金、
	本项目位于
	

	
	
	
	化工等 13 个重点行业依法开展强制性清洁生产审核，选树
	武城县武城
	

	
	
	
	一批清洁生产先进单位。加快生态工业园区建设，2023 年
	镇，所在区域
	

	
	
	
	年底前，省级生态工业园区力争达到 3 家以上。
	为工业集聚
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	改造提升传统动能。推动重点行业完成限制类产能装备的升
	区，符合。
	

	
	
	
	级改造，鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程
	
	

	
	
	
	企业。加强燃煤机组、自备电站、锅炉、钢铁行业超低排放
	
	

	
	
	
	运行管控，开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、
	
	

	
	
	
	陶瓷、铸造、有色等行业污染深度治理。推动生产、使用低
（无）VOCs 含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少 VOCs 排放。到 2023 年，每个县（市、区） 建立不少于 3 个原辅材料替代示范项目，高 VOCs 原辅材料源头替代比例达到 9%。
提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平，实
	
	

	
	
	
	施建材、化工、铸造等产业集群提升改造，提高集约化、绿色化发展水平，到 2023 年，化工园区（含化工重点监控点） 内化工生产企业营业收入占全行业比重达到 75%。围绕炼化
一体化、新材料、煤化工、精细化工、轮胎制造等五大产业
	
	

	
	
	
	高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，强化产业链
	
	

	
	
	
	优势，加快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。
	
	

	
	
	
	加快城市建成区重污染企业搬迁改造。各县（市、区）组织
	
	

	
	
	
	对城市建成区重污染企业布局情况进行摸底，制定城市建成
	
	

	
	
	
	区重污染企业搬迁改造或关闭退出工作计划。已经明确退城
	
	

	
	
	
	的企业，按计划退出城市建成区；未明确退城的企业，分批
	
	

	
	
	
	实施污染深度治理改造，实现“有组织排放稳定达标、无组
织排放全流程收集处理、物料运输清洁化”，到 2023 年， 明显降低对县（市、区）城区空气质量影响。
	
	

	
	
	
	（七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社
	
	

	
	
	
	会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能
	
	

	
	
	
4
	源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费， 逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到 2023 年，
全市化石能源消费总量控制在 1800 万吨标准煤以内，非化
石能源消费总量力争达到 335 万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减 6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降 5 个百分点。
	
	

	
	
	
	（十一）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确
	本项目生产
	

	
	
	




5
	保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量
30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大
压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。到 2023 年，关停
退出低效燃煤机组 5.7 万千瓦，其中，2021 年关停退出 3.3
万千瓦。提高电煤使用效率，到 2023 年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至 302 克标准煤/千瓦时。2021 年年底前完成 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务，今后不
再批建。加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣
	上热源由天然气提供，冬季采暖采用空调，不使用煤炭，符合。
	

	
	
	
	油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用
	
	

	
	
	
	工厂余热、电厂热力等进行替代。推进平板玻璃、建筑陶瓷 等行业 116 家工业炉窑清洁能源替代，因工艺技术需要不能
替代的，达到相应的排放标准。
	
	

	
	由上表可见，本项目符合《德州市新一轮“四减四增”三年行动方案
（2021-2023 年）》的要求。
（3）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58 号）符合性分析
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5	与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58 号）符合性一览表
	文件要求
	符合性分析

	一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家
	本项目属于机械化农业及园艺器具制造项目（含表面处理），不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。根据产业结构调整指导目录（2019 年本），不属于鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许建设
项目，符合。

	产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后
	

	设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合
	

	国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手 续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019 年
本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类
	

	项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项
	

	目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造
	

	升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关
	

	不予审批。
	

	二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间
	
本项目位于武城县武城镇，根据镇政府文件，项目的建设符合武城县土地利用总体规划要求，符合。

	规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散
	

	乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，
	

	并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、
	

	产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展
	

	规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企
	

	业规范化、规模化、集约化发展。
	

	三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业
	本项目位于武城县武城镇，根据镇政府文件，所在区域为工业集聚区，项目的建设符合武城县土地利用总体规划要求，符合。

	项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当
	

	进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土
	

	地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进
	

	速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符
	

	合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。
	

	
	本项目采取严格的防控措

	四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环
	施和完善的污染治理措施

	评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三
	后，污染物排放量相对较

	线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉
	少，满足达标排放要求，

	及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，
	按倍量替代要求取得德州

	确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费
	市生态环境局武城分局的

	减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。
	总量控制指标，对大气环

	
	境影响相对较轻，符合。

	五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和
	本项目位于武城县武城镇，根据镇政府文件，所在区域为工业集聚区，项目的建设符合武城县土地利用总体规划要求，符合。

	信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，
	

	建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、
	

	固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对
	

	不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环
	

	评等手续。
	

	
	本项目为扩建项目，尚未

	六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、
	建设，正在按程序办理办

	规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚
	理环评手续，项目承诺在

	决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉
	建设运营过程中完全按照

	渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处
	环保法律法规要求进行建

	置，严防死灰复燃。
	设和运行，不属于散乱污

	
	企业，符合。


由上表可见，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散
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	乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58 号）的要求。
（4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
6	与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性一  览表

	
	
	分类
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	

VOCs 物料储存无组织排放控制要求
	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs 物料储罐应密封良好。VOCs 物料储库、料仓应满足
对密闭空间的要求。
	符合。
本项目涉 VOCs 物料为塑粉，VOCs 含量较低， 常温下不挥发，储存于封闭式包装袋内，密封良好，非取用时处于封闭状态。
	

	
	
	VOCs 物料转移和输送无组
织排放控制要求
	
液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。
	符合。
本项目涉 VOCs 物料为塑粉，运输时均储存于封闭式袋内，密封良好。
	

	
	
	

工艺过程VOCs 无组织排放控制要求
	
VOCs 质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
	符合。
本项目采用含 VOCs 物料的质量比小于 10%， 涉 VOCs 工序均在密闭空间内进行，废气经集气装置收集后，引入一套’过滤棉+活性炭吸附”
装置处理。
	

	
	
	






其他相关要求
	企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与 标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工、检维修和清 洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。工艺过程产生的含 VOCs 废料应要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加
盖密闭。
	






符合。
企业承诺严格按照此要求进行操作。
	

	
	
	VOCS 无
组织排放废气收集
处理系统
	VOCS 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运
行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺
	符合。
本项目 VOCs 废气收集处理系统与生产设备同
步运行。VOCs 废气收集
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	要求
	设备不能停止运行或不能及时停止运行的， 应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施
	处理系统发生故障或检修时，对应的生产设备停止运行，待检修完毕后投入使用；遇到故障， 产 VOCs 工序能够做到
随停。
	

	
	
	
	废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的， 应按 GB/T16758、AQ/T 4274-2016 规定的
方法测量控制风速，测量点应选取在离排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置， 控制风速不应低于 0.3m/s（行业相关规范有
具体规定的，按相关规定执行）。
	
符合。
本项目废气收集系统的设置按照 GB/T16758 的规定进行。
	

	
	
	
	废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超 500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行。
	符合。
本项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压状态下运行，无需对输送管道组件的密封点进行泄漏检
测。
	

	
	
	
	


VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合
GB16297 或相关行业排放标准的规定。
	符合。
本项目 VOCs 废气收集处理系统污染物排放符合《挥发性有机物排放标准第 5 部分表面涂装行        业      》
（DB37/2801.5-2018）表
2 中“金属制品业（C33）”排放限值。
	

	
	
	
	收集的废气中 NMHC≧3kg/h 时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%； 对于重点地区， 收集的废气中 NMHC≧ 2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家
有关低 VOCs 含量产品规定的除外。
	符合。
技改完成后本项目收集的 废 气 中 NMHC ＜ 2kg/h，但企业配套设置
的活性炭吸附装置，且处理效率≥80%。
	

	
	通过上表分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）中的各项规定。
（5）与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性分析
7	与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》符合性一览表

	
	
	分类
	文件要求
	符合性分析
	

	
	
	
（一）推进源头替代
	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料， 水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射
固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应
	本项目涉 VOCs 物料为塑粉，性质稳定，均为封闭式的袋装，在非取用状态时为密封状态，存放于封闭式
的物料库内，不露天存放， 符合。
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	活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs
产生。
	
	

	
	
	






















（二）加强过程控制
	1.加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等
措施，削减 VOCs 无组织排放。
	
	

	
	
	
	2.加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 VOCs 含量废水（废水液面上方 100 毫米处 VOCs 检测浓度超过 200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物料
生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	
	

	
	
	
	3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
	本项目涉 VOCs 工艺均
为封闭式，产生的 VOCs 废气经集气系统后，引入“过滤棉+活性炭吸附”装置处理达标后经 15m 高排气筒排
放。
	

	
	
	
	4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置， 控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》
（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs
废气管路不得与其他废气管路合并。
	





符合。本项目承诺废气收集系统集气罩的设置满足左列所列相关要求。
	

	
	
	
	5.推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改 造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理
效率。
	符合。本项目建成后， 根据废气产生种类、浓度等条件， 将生产上产生的VOCs 废气收集后引入 1 套“过滤棉+活性炭吸附”装置处理达标后经15m 高排气筒
排放。
	

	
	
	
	6.治污设施的设计与安装应充分考虑安
	符合。本项目建成后生
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	全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障 VOCs 治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对 周边环境的影响。采用吸附处理工艺的， 应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027） 要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相
关技术规范要求设计。
	产上产生的 VOCs 废气经收集引入“过滤棉+活性炭吸附”装置处理达标后经 15m 高排气筒排放。保证活性炭的更换频次，确保处理效率达到要求。
	

	
	
	

（三）加强末端管控
	实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克
/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的， 应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs 去除率应不低于 80%。有行业排放标准
的按其相关规定执行。
	
符合。本项目 VOCs 初始排放速率小于 2 千克/小时，配套建设活性炭吸附装置，保证活性炭的更换频次， 确保处理效率达到要求。
	

	
	
	







（十九） 表 面 涂装行业
	（1）鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，
从源头减少 VOCs 产生。
	本项目采用塑粉等低VOCs 含量的涂料，源头降低 VOCs 产生量。
	

	
	
	
	（2）涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作， 采用密闭管道或密闭容器等输送，废气
宜采用下吸风方式进行有效收集。
	符合。本项目涉及的塑粉等涉 VOCs 物料均为密封保存。喷塑、固化工序设置收集系统。
	

	
	
	
	（3）涂装、小件修补等工段宜采用上进
风、下吸风方式对废气进行收集。
	符合。本项目设置上进
风下吸风的废气收集系统。
	

	
	
	
	（4）使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理
	
符合。本项目不使用油性漆。
	

	
	
	
	（5）使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过 滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、
低温等离子技术等工艺进行处理
	
符合。本项目不使用水
性漆
	

	
	由上表可知，本项目能够符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治
理指导意见》相关要求。
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5、项目选址合理性分析
 (
项目分析
结论
土地利用符合性
本项目位于武城县武城镇，根据镇政府文件，本项目占
地，符合武城县土地利用规划的要求。
供水、供电、排水
本项目用水来自市政供水管网，区域供电设施齐全。本
项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后由附近 
农户清运做农肥。
交通运输
本项目南侧为道路，交通便利。
外界环境对项目影响
本项目周围主要为道路、小型企业，周围企业经采取污
染防治措施后污染较小，均能实现达标排放；本项目属
于机械化农业及园艺器具制造项目
（含金属表面处理
），
对外界环境要求不高。因此，周围环境对本项目影响不 
大。
项目对外界环境影响
本项目排放污染物均能实现达标排放，对外界环境影响
较小。
对风景名胜区的影响
本项目周围 
2km 
范围内无风景名胜区。
环境敏感点
本项目产生污染物采取合理有效的治理措施后均能实 
现达标排放，项目西侧 
150
 
米为希望小学，西南侧 
260 
米为刘寨村，距离较远。因此，本项目的建成运行对周
围敏感点环境影响较小。
)本项目位于山东省德州市武城县武城镇，选址合理性分析见下表。表 8	项目地址选择合理性分析一览表
















由以上分析可知，项目选址较为合理。
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1、公司概况
[bookmark: _TOC_250004][bookmark: 二、建设项目工程分析]
二、建设项目工程分析
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武城县大力农业机械有限公司位于武城县武城镇刘寨村东南侧 260 米。主要经营农业机械的研发、生产。
公司现有工程有 2 个，分别为“年产 500 台农业机械生产项目”和“农业机械
喷塑项目”。其中“年产 500 台农业机械生产项目”于 2016 年 10 月委托德州天洁
环境影响评价有限公司编制了环境影响报告表，2016 年 10 月 20 日武城县环境保护局以武环报告表[2016]124 号文对该报告表进行了批复，2017 年 4 月 14 日取得竣工环境保护验收批复。“农业机械喷塑项目”于 2017 年 9 月委托德州市环境科学
保护研究所有限公司编制了现状评估报告表，2017 年 9 月 29 日武城县环境保护局
以武环评函（2017）1028 号对该项目进行了备案。公司于 2020 年 6 月 1 日进行了排污许可证申报，许可证编号为 91371428060436180F001W。现有工程目前正常生产。
 (
项目名称
生产
内容
环评批复
验收批复
排污许可
备
注
年产
2017
年
4
月
14
日武环验
[2017]155
号
正常生产
年产
500
台农
500
2016
年
10
月
20
业机械生产
台农
日武环报告表
项目
业机
[2016]124
号
械
91371428060436180F001W
年喷
正常生产
农业机械喷塑项目
塑
2.5
万平
武环评函（
2017
）
1028
号
方米
)表 9  现有工程环评批复及验收情况一览表
建设内容






2、项目概况
武城县大力农业机械有限公司现拟投资 480 万元在现有工程厂区内建设年扩
建 100 台农业机械生产项目（以下简称“本项目”），本项目所在厂区厂界北侧为农田，南侧为道路，西侧、东侧为武城县金鼎机械有限公司。（本项目地理位置见附图 1—项目地理位置图）。
项目建设性质：扩建。
项目占地和建筑面积：总占地面积 3670m2，不新增建设用地，利用现 2 座有生产车间（建筑面积 3670m2）。
[bookmark: 项目建设内容：生产车间内主要项目购置数控摆式剪板机、冲床、折弯机、金属带锯床、激]项目建设内容：生产车间内主要项目购置数控摆式剪板机、冲床、折弯机、金
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	属带锯床、激光切割机、台钻、砂轮机、电焊机、手动等离子切割机、钻铣床、喷

	
	室、抛丸机、燃气式烤箱等设备共计 101 台（套），项目建成后，达到年扩建 100

	
	台农业机械（葫芦机 60 台、辣椒机 10 台、落地棉 30 台）的生产能力。

	
	3、项目主要产品及产能

	
	本项目及扩建后全厂产品方案见下表。

	
	表 10  本项目及扩建后全厂产品方案一览表

	
	


4、项目组成

	
	本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及

	
	依托工程等，具体组成见下表。

	
	表 11  项目组成情况一览表

	
	
	项
目
	工程内
	现有工程建设内容
	本项目工程内容
	本项目完成后全
	备注
	

	
	
	
	容
	
	
	厂工程内容
	
	

	
	
	









主体工程
	

1#机加工车间
	
轻钢结构 1 座，建筑面积 2400m2，内置剪板、折弯、焊接等加工设备 8 台套
	依托现有机加工车 间，新增数控摆式剪板机、冲床、折弯机、激光切割机、焊机、钻铣床等设备共计
101 台（套）
	轻钢结构 1 座，建筑面积 2400m2， 内置剪板、折弯、焊接、激光切割 机、钻铣床等机加工设备共计 107
台（套）
	
主体工程依托现 有，新增机加工设备
	

	
	
	
	
2#
表
面
	抛丸区
	
/
	轻钢结构，1 处，建筑面积 70m2，设置抛丸机 2 台
	轻钢结构，1 处， 建筑面积 70m2， 设置抛丸机 2 台
	依托现有车间，新增抛丸机
2 台
	

	
	
	
	
	
喷塑
+
喷塑区
	
轻钢结构，1 处，建筑面积 120m2，用于产品的喷塑涂装及烘干固化，设置喷塑室 1 套（内含喷枪 2 个）、
固化室 1 个
	
依托现有工程车间， 新增喷塑室 2 套（内
含喷枪 2 个/套，共 4
个喷枪）、固化室 2
个
	轻钢结构，1 处， 建筑面积 120m2， 用于产品的喷塑 涂装及烘干固化， 设置喷塑室 3 套
（内含喷枪 2 个/
套，共 6 个喷枪）
固化室 3 个
	

依托现有车间，新增喷塑室2 套
、
	

	
	
	
	处
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	理
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	车
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	间
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
3#组装车间
	轻钢结构，1 座，建筑面积 2020m2，完成零部件的装配和调试
	
/
	轻钢结构，1 座， 建筑面积2020m2，完成零部
件的装配和调试
	
/
	

	
	
	辅
助工
	
办公室
	砖混结构，1 处，建
筑面积 380m2，用于生活片办公
	
依托现有
	砖混结构，1 处，
建筑面积 380m2， 用于生活片办公
	
依托现有
	


 (
序
号
产品名称
单位
现有工程
产能
本项目
产能
变化情况
本项目建成后
全厂产能
1
农业机械
葫芦机
台
/a
300
500
60
100
+60
+100
360
600
2
辣椒机
50
10
+10
60
3
落地棉
150
30
+30
180
)

 (
—
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	程
	
	
	
	
	
	

	
	
	






公共工程
	
供水
	无生产用水，生活用水量 0.7m3/d
	无生产用水，新增生活用水量为 0.25m3/d
	无生产用水，年生活用水量为
0.95m3/d
	由市政供
水管网提供
	

	
	
	
	
排水
	无生产废水产排，生活污水产生量为0.56m3/d
	无生产废水产排，生活污水产生量为0.2m3/d
	无生产废水产排， 生活污水产生量 为 0.76m3/d
	附近农户清运做农肥，不外
排
	

	
	
	
	供电
	年用电量为 20 万
	新增用电量 30 万
	年总用电量 50 万
	由市政提
	

	
	
	
	
	kwh/a
	kwh/a
	kwh/a
	供
	

	
	
	
	
供热
	生产上固化工序热源由 1 台燃烧机提供
	生产上固化工序热源由 2 台燃烧机提供
	生产上固化工序
热源由 3 台燃烧机提供
	燃料采用天然气
	

	
	
	
	
供气
	天然气用量为
640m3/a
	天然气用量 3.5 万
m3/a
	天然气用量 3.564
万 m3/a
	由市政供
气官网提供
	

	
	
	
	供暖
	办公使用空调供暖
	依托现有
	办公室用空调供
	/
	

	
	
	
	
	
	
	暖
	
	

	
	
	














环保工程
	
	喷塑工序产生的颗粒
	
	喷塑工序产生的颗粒物经集气装置收集后引入 1 套 1#脉冲除尘器处理后通过排气
筒 DA001 排放
	
	

	
	
	
	
	物经集气装置收集后
	
	
	
	

	
	
	
	
	引入 1 套 1#脉冲除尘
	/
	
	/
	

	
	
	
	
	器处理后通过排气筒
	
	
	
	

	
	
	
	
	DA001 排放
	
	
	
	

	
	
	
	
	固化工序产生的
	固化工序产生的
	3 套固化工序产生的 VOCs 废气及天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx 经对应的集气装置收集后，引入 1 套“过滤棉+ 活性炭吸附”装置处理后，通过排气
筒 DA002 排放
	
	

	
	
	
	
	VOCs 废气及天然气
	VOCs 废气及天然气
	
	
	

	
	
	
	
	燃烧产生的颗粒物、
	燃烧产生的颗粒物、
	
	
	

	
	
	
	
	SO2、NOx 经集气装置收集后引入 1 套
“过滤棉+活性炭吸
	SO2、NOx 经集气装置收集后引入现有工
程 1 套“过滤棉+活性
	
	依托现有工程
	

	
	
	
	
	附”装置处理后，通
	炭吸附”装置处理后
	
	
	

	
	
	
	
	过排气筒 DA002 排
	通过排气筒DA002 排
	
	
	

	
	
	
	
	放
	放
	
	
	

	
	
	
	废气
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	喷塑工序产生的
	
	

	
	
	
	
	
	喷塑工序产生的颗粒
	颗粒物经集气装
	
	

	
	
	
	
	
	物经集气装置收集后
	置收集后引入对
	
	

	
	
	
	
	
	引入 1 套 2#脉冲除尘
	应的脉冲除尘器
	/
	

	
	
	
	
	
	器处理后通过排气筒
	处理后，通过对应
	
	

	
	
	
	
	
	DA003 排放
	的排气筒
	
	

	
	
	
	
	
	
	（DA003）
	
	

	
	
	
	
	
	抛丸工序产生的颗粒
	抛丸工序产生的颗粒物经集气装置收集后引入脉冲除尘器处理后通过排气筒
DA004 排放
	

新增抛丸工序
	

	
	
	
	
	
	物经集气装置收集后
	
	
	

	
	
	
	
	/
	引入脉冲除尘器处理
	
	
	

	
	
	
	
	
	后通过排气筒 DA004
	
	
	

	
	
	
	
	
	排放
	
	
	

	
	
	
	
	未被收集的喷塑粉
	未被收集的抛丸和喷
	未被收集的喷塑
	
	

	
	
	
	
	尘、VOCs 气体，厂
	塑工序未被收集的粉
	粉尘、颗粒物、
	/
	

	
	
	
	
	界无组织排放
	尘废气、固化工序未
	VOCs 气体，厂
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	被收集的VOCs 气体，
	界无组织排放
	
	

	
	
	
	
	
	厂界无组织排放
	
	
	

	
	
	
	
	焊接工序和下料工序
	焊接工序和下料工序
	焊接工序和下料工序产生的颗粒物经焊烟净化器处理后，厂界无组
织排放
	
	

	
	
	
	
	产生的颗粒物经焊烟
	产生的颗粒物经焊烟
	
	
	

	
	
	
	
	净化器处理后，厂界
	净化器处理后，厂界
	
	
	

	
	
	
	
	无组织排放
	无组织排放
	
	
	

	
	
	
	
	选用低噪声设备，采
	选用低噪声设备，采
	选用低噪声设备， 采取基础减振、建筑隔声、风机安装
隔声罩及合理布局等降噪措施
	
	

	
	
	
	
	取基础减振、建筑隔
	取基础减振、建筑隔
	
	
	

	
	
	
	噪声
	声、风机安装隔声罩
	声、风机安装隔声罩
	
	/
	

	
	
	
	
	及合理布局等降噪措
	及合理布局等降噪措
	
	
	

	
	
	
	
	施
	施
	
	
	

	
	
	
	
	无生产废水，生活污
	无生产废水，生活污
	无生产废水，生活
	
	

	
	
	
	废水
	水经厂区化粪池处理
后，有附近农户清运
	水经厂区化粪池处理
后，有附近农户清运
	污水经厂区化粪
池处理后，有附近
	/
	

	
	
	
	
	做农肥
	做农肥
	农户清运做农肥
	
	

	
	
	
	
	机加工和焊接工序除尘系统收集的粉尘由环卫部门定期清运
	机加工、焊接和抛丸工序除尘系统收集的粉尘由环卫部门定期
清运
	机加工、焊接和抛丸工序除尘系统收集的粉尘由环
卫部门定期清运
	
/
	

	
	
	
	
	喷塑工序的废塑粉及除尘系统收集的塑粉由环卫部门清运
	喷塑工序的废塑粉及除尘系统收集的塑粉由环卫部门清运
	喷塑工序的废塑粉及除尘系统收集的塑粉由环卫
部门清运
	
/
	

	
	
	
	
	
	下料工序、机加工工序产生的金属下脚 料、铁屑，焊接工序产生的焊渣，抛丸工序产生的废钢丸收集后外售
	下料工序、机加工
	
	

	
	
	
	
	下料工序、机加工工
	
	工序产生的金属
	
	

	
	
	
	
	序产生的金属下脚
	
	下脚料、铁屑，焊
	
	

	
	
	
	
	料、铁屑，焊接工序
	
	接工序产生的焊
	/
	

	
	
	
	固废
	产生的焊渣收集后外
售
	
	渣，抛丸工序产生
的废钢丸收集后
	
	

	
	
	
	
	
	
	外售
	
	

	
	
	
	
	废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶、废切削液及废切削液桶危废间暂存，交由有资质单位处理
	废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶、废切削液及废切削液桶危废间暂存，交由有资质单位处理
	废活性炭、废过滤
	
	

	
	
	
	
	
	
	棉、废液压油、废
	
	

	
	
	
	
	
	
	油桶、废切削液及
废切削液桶危废
	/
	

	
	
	
	
	
	
	间暂存，交由有资
	
	

	
	
	
	
	
	
	质单位处理
	
	

	
	
	
	
	
/
	废原料包装袋收集后由环卫部门清运处理
	废原料包装袋收
集后由环卫部门清运处理
	
/
	

	
	
	
	
	生活垃圾由环卫部门
	生活垃圾由环卫部门
	生活垃圾由环卫
	/
	

	
	
	
	
	定期清理
	定期清理
	部门定期清理
	
	

	
	表 12  本项目与现有工程依托工程一览表

	
	
	项目组成
	依托内容
	本项目内容
	依托可行性
	

	
	
	
	1#
	
	依托现有机加工车间，新 增数控摆式剪板机、冲床、 折弯机、激光切割机、焊 机、钻铣床等设备共计  101 台（套）
	
	

	
	
	
	机
	
	
	
	

	
	
	主体
	加
	轻钢结构 1 座，建筑
	
	依托现有车间，不新增建
	

	
	
	工程
	工
	面积 2400m2
	
	设用地，仅增加设备
	

	
	
	
	车
	
	
	
	

	
	
	
	间
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	2#
	轻钢结构，1 处，建筑面积 120m2，用于产品的喷塑涂装及烘干固化，设置喷塑室 1 套（内含喷枪 2
个）、固化室 1 个
	
依托现有工程车间，新增喷塑室 2 套（内含喷枪 2
个/套，共 4 个喷枪）、固
化室 2 个
	
	

	
	
	
	表
	
	
	
	

	
	
	
	面
	
	
	
	

	
	
	
	处
	
	
	
	

	
	
	
	理
	
	
	
	

	
	
	
	车
	
	
	
	

	
	
	
	间
	
	
	
	

	
	
	辅助工程
	办
公室
	砖混结构，1 处，建
筑面积 380m2，用于生活片办公
	砖混结构，1 处，建筑面
积 380m2，用于生活片办公
	
依托现有
	

	
	
	公用
	供
暖
	办公室使用空调供
	办公室使用空调供暖
	依托现有供暖系统
	

	
	
	工程
	
	暖
	
	
	

	
	
	
	

废气
	
	固化工序产生的 VOCs 废
	
依托现有工程的排气筒及“过滤棉+活性炭吸附“装置，现有工程原料破碎工序被淘汰
	

	
	
	
	
	
	气及天然气燃烧产生的颗
	
	

	
	
	环保工程
	
	排气筒 DA002 以及
1 套”过滤棉+活性
炭吸附”装置
	粒物、SO2、NOx 经集气装置收集后引入现有工程
1 套“过滤棉+活性炭吸
	
	

	
	
	
	
	
	附”装置处理后通过排气
	
	

	
	
	
	
	
	筒 DA002 排放
	
	

	
	
5、公用及辅助工程
（1） 给水
①生产用水
本项目无生产用水。
②生活用水
本项目新增劳动定员 5 人，不设食宿、按每人每天用水 50L 计，年工作 300
天，生活用水量为 0.25m3/d（75m3/a）。
综上，本项目新鲜水总用水量为 75m3/a，由武城县市政供水管网提供。
（2） 排水
①生产废水：本项目无生产废水排放。
②生活污水：本项目生活污水产生量为 0.20m3/d（60m3/a）（污水系数以用水量的 0.8 计），生活污水经化粪池处理后，由附近农户清运做农肥。本项目水平衡图见下图。
损耗 0.05
[image: ]
新鲜水 0.25	生活用水	0.2	生活污水	0.2	化粪池	0.2	附近农户清
运做农肥

图 1 本项目水平衡图（单位：m3/d）
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	（3） 供电
本项目用电量为 30 万 kwh/a，由武城县供电系统提供。
（4） 供热
本项目生产热源由天然气提供。
（5） 供暖
本项目生活供暖采用空调取暖。
（6） 供气
本项目采用清洁能源天然气，天然气用量为 3.5 万 m³/a，由市政供气管网提供， 厂内不存放。
6、项目主要原辅材料
（1） 主要原辅材料用量
本项目主要原辅材料用量情况见下表。
表 13  本项目原辅材料及燃料消耗一览表













注：根据市场需求，产品塑粉厚度增加，导致现有工程塑粉用量较环评阶段增加用量，增加的量在本次环评一并分析。
（2） 原辅材料理化性质
主要原辅材料理化性质见下表。
表 14 本项目原辅材料消耗一览表

	
	
	原料
	理化特性
	


 (
序号
原辅材料
单位
现有工程
年用量
本项目
年用量
扩建后全厂年用量
备注
原辅材料
1
钢板
t/a
250
50
300
外购
2
角铁
t/a
65
13
78
外购
3
方管
t/a
70
14
84
外购
4
焊丝
t/a
3
0.6
3.6
外购
5
塑粉（环氧聚酯类）
t/a
2
7
9
外购
6
钢丸（补充量）
t/a
/
1
1
外购
7
液压油（补充量）
t/a
1t/5a
3t/5a
4t/5a
外购
8
切削液（补充量）
t/a
0.02
0.02
0.04
外购
燃料
9
天然气
m
3
/a
640
3.5 
万
3.564 
万
外购
)
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环氧聚醋
	环氧聚醋型粉末涂料是热固性粉末涂料的一种，采用环氧树脂和聚醋树脂  为主要原材料制备而成，同时具备两者各自的独特性能，使得生产出的涂膜具  有极度佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性，广范应用于各种室  内金属制品的涂装。在粉末膜厚 80 微米左右的条件下，涂覆率 8 平方米 1 公
斤。
	

	
	
	型塑粉
	
	

	
	7、设备情况

	
	本项目主要生产设备详见下表。

	
	表 15 本项目主要生产设备一览表

	
	











8、工作制度及劳动定员

	
	本项目新增劳动定员 5 人，每天工作 8 小时，一班制，昼间生产，年生产 300

	
	天，共计 2400h/a。

	
	9、厂区平面布置

	
	本项目不新增用地，利用厂区现有工程北侧和东侧 2 座生产车间（建筑面积

	
	3670m2），北侧 1#车间为机加工车间（下料区、钣金加工区、焊接区）；东侧 2#


 (
序号
主要生产单元
主要生产工艺
设备名称
设施参数
数量（台
/
套）
现有
工程
本项目
新增
本项目建
成后全厂
1
下料剪切系统
剪切
剪板机
12kw
1
4
5
4
金属带锯床
6kw
/
4
4
5
激光切割机
6kw
/
3
3
6
数控等离子切割
机
6kw
2
/
2
7
手动等离子切割
机
3w
/
2
2
8
钣金加工系统
机加工
冲床
15kw
3
6
9
9
车床
10kw
1
/
1
10
折弯机
10w
1
4
4
11
台钻
3kw
/
3
3
12
砂轮机
10kw
/
2
2
13
钻铣床
12kw
/
5
5
14
焊接系统
焊接
电焊机
10kw
/
10
10
15
焊烟净化器
7kw
/
25
25
16
CO
2
 
气体保护焊
机
6kw
/
20
20
17
表面处理系统
抛丸
抛丸机
6kw
/
2
2
18
喷塑
喷室（喷枪）
/
1
（
2
）
2
（
4
）
3
（
6
）
19
固化
燃气式烤箱
/
1
2
3
20
辅助系统
/
行吊（
10 
吨）
10 
吨
/
2
2
21
行吊（
5 
吨）
5 
吨
/
2
2
22
空压机
6kw
/
3
3
合计
/
1
1
（
12
）
101
（
105
）
112
（
117
）
)
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	车间为表面处理车间（车间内内自北向南依次划分为喷塑+固化区、抛丸区）；危废间位于抛丸区的东侧。本项目所在厂区中心坐标为东经 116 度 10 分 19.999 秒，
北纬 37 度 11 分 20.400 秒。项目平面布置图详见附图 4。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工程分析
本项目为扩建项目，利用现有已建成闲置厂房，无土建工程建设，仅进行设备的安装和调试，本次环评不对施工期影响进行分析。
2、营运期工程分析
本项目产品主要包括农业机械，所用原材料均为外购。主要工艺流程及简述如下：
（1）生产工艺流程及产污环节
钢管、角
铁、方管	N1、S1、G1	N	N3	N4、G2、S2	N5、G3、S3	N6、G4、S4
2


钢管、角
铁、方管	下料剪切	折弯	钣金	焊接	抛丸	喷塑
N7、G5


组装	固化
注：G-废气 N-噪声 S-固废


N8、G6	燃烧机
图 2 生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程简述：
①下料剪切：使用剪板机、切割机对钢管、角铁、方管按照设计要求加工成合适的尺寸、规格、形状，以备后续生产需要。该工序会产生切割废气（G1）下脚料S1 及机械噪声（N1）。
②折弯：使用折弯机将剪切好的原材料进行折弯处理。该工序会产生机械噪声
（N2）。
③钣金工序：使用车床和冲床等机加工设备将下料折弯后的金属件进行钣金加工处理。该工序会产生机械噪声（N3）。
④焊接：将加工完成的各个部件需要焊接的部件进行焊接加工。此工序主要产
生焊接烟尘（G2）、焊渣（S3）及机械噪声（N4）。
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	⑤抛丸：将焊接并焊渣清理完成后的金属工件使用抛丸机进行表面处理。通过机械的方法把丸料（钢丸）以很高的速度和一定的角度抛射到工件表面上，让丸粒高速冲击工作表面，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。此过程产生颗粒物废气
（G3）、废钢丸（S4）及机械噪声（N5）。
⑥喷塑：将需要进行喷涂的工件放置到悬挂输送系统上。工件通过悬挂输送系统进入喷粉室。粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部，粉末在喷粉枪的内部被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到工件上，同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。此工序主要产生颗粒物废气（G4）、废塑粉和废包装袋（S4）及机械噪声（N6）。
⑦固化：喷粉后的工件经悬挂输送系统进入封闭式烘干固化炉，通过燃烧机燃天然气产生的高温（约 120℃），使工件表面的塑粉固化。此工序产生有机废气（G5）、燃烧机燃天然气废气（G6）、机械噪声（N7、N8）。
⑧组装：将喷塑后半成品进行人工组装，最后打包入库。
（2）主要污染工序
本项目对环境产生影响的因素主要为废气、废水、噪声、固废，产污环节见下表。
表 16 污染源与污染因子识别表

	
	
	污染类
型
	
编号
	
产生环节
	
污染因子
	
排放去向
	

	
	
	





废气
	G1
	下料剪切工
序
	颗粒物
	
经对应的焊烟净化器处理后，厂界无组织排放
	

	
	
	
	G2
	焊接工序
	颗粒物
	
	

	
	
	
	G3
	抛丸工序
	颗粒物
	引入 1 套脉冲除尘器处理后，通过排气筒 DA004
排放
	

	
	
	
	G4
	喷塑工序
	颗粒物
	引入 1 套脉冲除尘器处理后，通过排气筒 DA003
排放
	

	
	
	
	
G5
	
固化工序
	
VOCs
	引入 1 套“过滤棉+活性炭
吸附”装置处理，经过 1 根
15m 的排气筒 DA002 排放
	依托现有固化工序配套的 1 套“过滤棉+活性炭吸附”装置+1 根排气筒DA002
	

	
	
	
	
	天然气燃烧机
	颗粒物
	采用低氮燃烧技术处理，燃天然气废气同固化废气一起收集处理
	
	

	
	
	
	G6
	
	SO2
	
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	
	--
	抛丸工序
	颗粒物
	经封闭车间阻挡后，厂界无组织排放
	



 (
—
23
—
)
	
	
	
	
	喷塑工序
（未收集）
	
	
	

	
	
	
	--
	固化工序
（未收集）
	VOCs
	
	

	
	
	
噪声
	N1-N8
	设备运行噪
声
	机械噪声
	对产生噪声的设备安装减振衬垫，采用建筑隔音、
距离衰减等降噪措施
	

	
	
	
	/
	废气处理
系统
	风机
	安装隔声罩等降噪措施
	

	
	
	







固废
	S1
	下料剪切
工序
	下脚料
铁屑
	
收集后，外售综合利用
	

	
	
	
	S2
	焊接工序
	焊渣
	
	

	
	
	
	S3
	抛丸工序
	废丸料
	
	

	
	
	
	S4
	喷塑工序
	废塑粉
	收集后环卫部门定期清运处理
	

	
	
	
	--
	除尘系统
	收集粉尘
	
	

	
	
	
	--
	生产设备维
护
	废液压油
	



暂存于危废间，委托有资质单位处理
	

	
	
	
	--
	生产过程
	废切削液
	
	

	
	
	
	--
	盛装切削液
	废切削液
桶
	
	

	
	
	
	--
	盛装液压油
	废液压油
桶
	
	

	
	
	
	--
	有机废气处理系统
	废过滤棉
	
	

	
	
	
	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	
	--
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	

	



与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程概况

	
	与本项目有关的原有污染情况为现有工程运行过程中产生的废气、废水、噪声、

	
	固废等污染物。现有工程污染物的排放及达标情况分析，本次环评参照公司 2023

	
	年 04 月 11 日及 2022 年 05 月 11 日例行监测数据具体分析如下：

	
	1、废气

	
	（1）有组织排放废气

	
	现有工程有组织排放废气产生环节为喷塑工序产生的颗粒物、塑粉固化工序产

	
	生的 VOCs 废气及配套的燃烧机燃天然气废气（SO2、NOx、烟尘），其中喷塑工

	
	序产生的颗粒物废气收集后，引入 1 套脉冲除尘器处理后，通过 1 根 15m 高排气

	
	筒 DA001 排放；塑粉固化工序产生的 VOCs 废气及配套的燃烧机燃天然气废气

	
	（SO2、NOx、烟尘）一起收集后，引入 1 套“过滤棉+活性炭吸附”设施处理后，

	
	通过 1 根 15m 高排气筒 DA002 排放。

	
	根据企业 2023 年 04 月 11 日例行监测数据，监测期间，排气筒 DA001 颗粒物

	
	最大排放浓度为 3.4mg/m3，平均速率为 0.02kg/h。排气筒 DA002VOCs 最大排放浓
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度为 3.54mg/m3，平均速率为 0.015kg/h；颗粒物最大排放浓度为 4.2mg/m3，平均速率为 0.019kg/h；SO2 未检出；NOx 最大排放浓度为 4mg/m3，平均速率为 0.017kg/h。
综上分析，现有工程有组织排放的颗粒物、SO2、NOx 浓度均能满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1“一般控制区”标准，颗粒物废气的排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》；有组织排放的 VOCs 废气浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》
（DB37/2801.5-2018）表 2 的最高允许排放限值。
（2）无组织排放废气
本项目无组织排放废气产生环节主要为切割工序、焊接工序产生的颗粒物废气及喷塑工序未收集的颗粒物废气、固化工序未收集的 VOCs 废气，均于厂界无组织排放。
根据企业 2022 年 05 月 11 日监测数据，监测期间，本项目厂界颗粒物废气无组织排放浓度最大值为 0.115mg/m3 ， 能够满足《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表 2 厂界浓度控制限值。2023 年 04 月 11 日监测数据，监测期间，厂界 VOCs 废气无组织排放浓度最大值为 0.88mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 中的无组织排放监控点浓度限值。
2、废水
现有工程无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后由附近农户清运做农肥。因此，现有工程无废水排放。
3、噪声
现有工程噪声主要来生产设备及风机等辅助设备运行产生机械噪声，通过对机械设备采取减振、隔声等措施，减少噪声污染。
根据企业 2023 年 04 月 11 日例行监测数据，现有工程厂界昼间噪声最高值为58dB，厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表 1 中 2 类功能区标准。
4、固体废物
经现场调查，现有工程生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废塑粉、焊渣、边角料外售；废矿物油及其桶、废切削液、废过滤棉、废活性炭委托有资质的单位
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