
前    言
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1   总    则
1 . 0. 1    为规范河南省 CIM 数据的分级、构成、内容与结构、数据建 库、更新、共享和汇交 ,指导河南省 CIM 基础数据汇入城市信息模 型平台 ,制定本标准。
1 . 0. 2    本标准适用于河南省 CIM 基础数据的建库、更新、共享和
汇交。
1 . 0. 3    CIM 基础数据内容及结构 ,数据建库、更新、共享和协同应 用 ,除应符合本标准外 , 尚应符合国家、行业及地方现行有关标准 的规定。
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2   术语、符号和代码

2. 1    术    语
2 . 1 . 1    城市信息模型        City Information Model/Modeling( CIM)
CIM 基础数据应采用 2000 国家大地坐标系( CGCS2000) ,高程 基准采用 1985 国家高程基准 , 时间系统应采用公历纪元和北京 时间。
2 . 1 . 2    建筑信息模型        Building Information Model/Modeling(BIM)  在建设工程及设施全生命期内 ,对其物理和功能特性进行数
字化表达 ,并依此设计、施工和运营的过程和结果的总称。 2 . 1 . 3    数据交换        Data Interchange
信息资源在互相之间联网的两个或两个以上不同计算机系统 之间发送、传输、接受的过程。
2 . 1 . 4    数据共享        Data Sharing
使用者从提供者或数据公共服务机构获取和利用数据的行为。
2. 2    符    号
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BIM—建筑信息模型 CIM—城市信息模型 GIS—地理信息系统


Building Information Model/Modeling City Information Model/Modeling
Geographic Information System


·2 ·

IoT—物联网   Internet of Things
·2 ·
LOD—多细节层次   Levels of Detail
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DEM—数字高程模型 DOM—数字正射影像 DLG—数字线划地图


Digital Elevation Model
Digital Orthophoto Map
Digital Line Graphic
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2. 3   代    码
2 . 3. 1   本文件中数据体系采用的约束条件代码及说明如下 :

	代码
	约束条件
	英语
	说明

	M
	必选
	mandatory
	必须具备的内容

	C
	条件具备时必选
	conditional
	实际情况具备时应具有的内容

	O
	可选
	optional
	可自行判断是否需要的内容
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[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10]3   基 本 规 定

3. 1    一 般 规 定
3. 1 . 1   CIM 基础数据应采用 2000 国家大地坐标系( CGCS2000) , 高程基准采用 1985 国家高程基准 , 时间系统应采用公历纪元和北 京时间。
3. 1 . 2   CIM 数据构成应充分考虑实用性和可扩展性 , 以适应应用 需求的扩展与变化。
3. 1 . 3    CIM 数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节 应符合国家信息安全保密管理的规定。
3. 2   CIM   分  级
3. 2 . 1   城市信息模型按精细度宜分为 7 级 ,应符合表 3 . 2 . 1 的规 定 。CIM 基础平台的模型精细度应不低于 2 级 ,条件具备时宜将精 细度更高的模型汇入 CIM 基础平台。

表 3 . 2 . 1   城市信息模型分级规定
	级别
	名称
	模型主要内容
	模型特征
	数据源精细度

	
CIM 1 级
	地表 模型
	地形、行政区、大  型水系、居民区、 交通干线等
	DEM、DOM 和 DLG 叠加实体对象的基 本轮廓或三维符号
	小 于  1   颐   10000 地 形图
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CIM 2 级
	框架 模型
	地形、行政区、建 筑、交通线路、水 系、地质、植被等
	实体三维框架和表 面 , 包 含 实 体 标 识 与分类等基本信息
	1  颐 5000  ~ 1 颐   10000
地形图
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]续表 3 . 2 . 1
	级别
	名称
	模型主要内容
	模型特征
	数据源精细度

	
CIM 3 级
	标准 模型
	地形、建筑、交通 设 施、水 系、植 被、管线管廊等
	实体三维框架及 空间
	1 颐   1000 ~  1   颐   2000
地形图

	


CIM 4 级
	

精细 模型
	地 形、建 筑 及 功  能 分 区、交 通 设  施、水 系、植 被、 市 政 设 施、管 线  管 廊、地 下 空 间  等要素
	实体 三 维 框 架、内 外表 面 细 节 , 包 含 模型单元的身份描 述、项目信息、组织 角色等信息
	

1  颐  500 地 形 图 及 G1 级别的 BIM

	


CIM 5 级
	

功能 模型
	建 筑 及 分 层 分 户、交通设施、市 政 设 施、管 线 管 廊、地 下 空 间 等 要素
	满足空间占位等需 求的 几 何 精 度 , 包 含 和 补 充 上 级 信 息 , 增 加 实 体 系 统 关系、组成及材质 , 性能或属性等信息
	

G2、N1  ~  N2  级 别 的 BIM

	

CIM 6 级
	
构件 模型
	建筑、交通设施、 市 政 设 施、地 下  空 间 等 要 素 的  构件
	满足精细识别需求 的几何精度 ( 构 件 级) ,宜包含和补充 上级 信 息 , 增 加 生 产信息、安装信息
	
G3、N2  ~  N3  级 别 的 BIM
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CIM 7 级
	


零件 模型
	
建筑、交通设施、 市 政 设 施、地 下  空 间 等 要 素 的  零件
	满足高精度渲染展 示、产 品 管 理 等 高 精度识别需求的几 何精度 ( 零件级) , 宜包含和补充上级 信 息 , 增 加 竣 工 信息
	


G4、N3  ~  N4  级 别 的 BIM
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16]1   CIM 1 级模型应根据实体对象的基本轮廓和高度生成的三 维模型或符号 ,可采用 GIS 数据生成。
2   CIM 2 级模型应表达实体三维框架和表面的基础模型 ,表 现为无表面纹理的“ 白模 冶 ,可表达建筑单体(“ 房屋栋 冶 ) ,可采用 倾斜摄影和卫星遥感等方式组合建模。
3   CIM 3 级模型应表达实体三维框架及空间的标准模型 ,表 面凸凹结构边长大于等于 0 . 5 m 应细化建模 ,表现为统一纹理的 “ 标模冶 ,可采用激光雷达、倾斜摄影等方式组合建模。
4   CIM 4 级模型应表达实体三维框架、内外表面细节的精细 模型 ,对应建筑信息模型几何精度 G1 级 ,表面凸凹结构边长大于 等于 0 . 2 m 应细化建模 ,表现为与实际纹理相符的“精模 冶 ,可采用 激光雷达、倾斜摄影、BIM 等方式组合建模。
5   CIM 5 级模型应满足模型主要内容空间占位等需求的几何 精度(功能级) ,对应建筑信息模型几何精度 G2 级、属性深度 N1 ~  N2 级 ,可表达建筑分层分户(“ 房屋套 冶 ) ,表面凸凹结构边长大于 等于 0 . 05 m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组合建模。
6   CIM 6 级模型应满足模型主要内容建造安装流程、采购等 精细识别需求的几何精度( 构件级) ,对应建筑信息模型几何精度 G3 级、属性深度 N2 ~ N3 级 ,表面凸凹结构边长大于等于 0 . 02  m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组合建模。

7   CIM 7 级模型应满足模型主要内容高精度渲染展示、产品 管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何精度( 零件级) ,对应 建筑信息模型几何精度 G4 级、属性深度 N3 ~ N4 级 ,表面凸凹结构 边长大于等于 0 . 01 m 应细化建模 ,可采用 BIM、激光点云等方式组 合建模。
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8   数据源精细度边界取值范围包含其范围边界值。
3. 2 . 2    建 筑 信 息 模 型 单 元 几 何 精 度 和 属 性 深 度 等 级 应 符 合
表 3郾 2郾 2  的规定。
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[bookmark: bookmark17]表 3 . 2 . 2   建筑信息模型单元几何精度与属性深度的等级划分

	几何精 度等级
	几何精度表达要求
	属性深 度等级
	属性深度表达要求

	
G1
	满足二维化或者符号化识别需 求的几何精度表达
	
N1
	宜包含模型单元的身份 描述、项目信息、组织角 色等信息

	
G2
	
满足空间占位、主要颜 色 等 粗 略识别需求的几何精度表达
	
N2
	宜包含 和 补 充 N1 等 级 信息 , 增 加 实 体 系 统 关 系、组成及材质 , 性能或 属性等信息

	
G3
	满足建造安装流程、采 购 等 精 细识别需求的几何精度表达
	
N3
	宜包含 和 补 充 N2 等 级 信息 ,增加生产信息、安 装信息

	
G4
	满足高精度渲染展示、产 品 管 理、制造加工准备等高 精 度 识 别需求的几何精度表达
	
N4
	宜包含 和 补 充 N3 等 级 信息 ,增加竣工信息
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4   CIM 基础数据构成与结构

4. 1   CIM 基础数据构成
4 . 1 . 1   省级 CIM 数据源自市级平台 ,市级平台 CIM 数据应符合本 标准要求 ,并按照本标准要求汇交 CIM 数据。
4 . 1 . 2    CIM 基础数据应包括 CIM 1 - 7 级成果数据、时空基础数  据、资源调查数据、自然资源和规划管控数据、工程建设项目数据、 公共专题数据和物联感知数据等。
4 . 1 . 3   CIM 基础数据构成应符合附录 A 的规定。
4. 2   CIM 基础数据( 必选) 结构
4 . 2 . 1   CIM 基础数据( 必选) 结构应包括时空基础数据、自然资源 和规划管控数据、工程建设项目数据三个门类。
4 . 2 . 2   时空基础数据中的三维模型小类要素及其数据结构应符 合附录 B 的规定。
4 . 2 . 3    自然资源和规划管控数据要素中类、小类及其数据结构应 符合附录 C 的规定。
4 . 2 . 4    工程建设项目要素中类、小类及其数据结构应符合附录 D 的规定。
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5   CIM 基础数据建库、更新、共享和汇交

5. 1   数 据 建 库
5 . 1 . 1    CIM 基础数据建库应包括数据预处理、数据检查、数据入 库和入库后处理等步骤。
5 . 1 . 2   对于二、三维空间数据 ,应采用开放式、标准化的数据格式 组织入库 ,为保证数据传输和可视化表达的高性能 ,三维模型应将 二、三维空间数据加工处理建立多层次 LOD;为保证数据统计分析 和模拟仿真的高性能 ,宜同时保存一套相应的实体数据 ,其中传统 二维数据、三维模型数据可依据现行标准数据格式组织入库。
5 . 1 . 3   数据建库应收集并整理相应成果数据与元数据等 ,按数据 库存储的要求 ,对入库前的成果数据进行坐标转换、数据格式转换 或属性项对接转换等预处理工作。
5 . 1 . 4   数据检查应包括完整性、规范性和一致性检查。
5 . 1 . 5   各类 CIM 基础数据入库可采用人工输入或自动入库的方 式 ,入库后应记录数据入库日志 。矢量和栅格数据宜采用分区、分 层或分幅的方式入库 ,表面三维模型和实体三维模型宜采用分区 或分块的方式入库。
5 . 1 . 6   数据入库后应根据数据库设计的要求进行入库后处理 , 内 容宜包括逻辑接边、物理接边、拓扑检查与处理、唯一码赋值、数据 索引创建、影像金字塔构建、切片与服务发布等。

5. 2   数 据 更 新
·9 ·
5 . 2 . 1    CIM 数据应制定更新维护机制 ,宜采用要素更新、专题更 新、局部更新和整体更新等方式按需更新。
5 . 2 . 2   更新数据的坐标系统和高程基准应与原有数据的坐标系
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统和高程基准相同 ,精度应不低于原有数据精度。
5 . 2 . 3   几何数据和属性数据应同步更新 ,并应保持相互之间的关 联 ,数据更新后应同步更新数据库索引及元数据。
5 . 2 . 4   数据更新时 ,数据组织应符合原有数据分类编码和数据结 构要求 ,应保证新旧数据之间的正确接边和要素之间的拓扑关系。
5. 3   数 据 共 享
5 . 3. 1   CIM 基础数据共享内容与服务应符合国家、行业及地方相 关保密规定和标准要求。
5 . 3. 2   CIM 基础数据共享应包含在线共享、前置交换和离线拷贝 三种方式 ,在线共享可提供浏览、查询、下载、订阅、在线服务调用 等方式共享 CIM 基础数据 ,前置交换可通过前置机交换 CIM 基础 数据 ,离线拷贝可通过移动介质拷贝共享数据。
5 . 3. 3   CIM 基础数据宜采用标准的或公开的数据格式进行共享。
5. 4   市级 CIM 数据汇交
5 . 4 . 1   市级 CIM 平台向省级 CIM 平台汇交的数据内容应包括行 政区、数字高程模型、建筑三维模型、自然资源和规划管控数据和 工程建设项目等数据。
5 . 4 . 2    市级 CIM 平台应检查汇交数据的准确性、完整性 ,检查合 格的 CIM 数据宜在线汇交至省级 CIM 平台。
5 . 4 . 3    省级 CIM 平台应对汇交的数据 ,按照完整性、逻辑性等进 行数据校验 ,反馈数据质量。

5 . 4 . 4   市级 CIM 平台应对省级 CIM 平台反馈的数据质量问题进 行数据核检、纠错 ,并重新汇交。
·10 ·
5 . 4 . 5   汇交至省级平台的 CIM 数据发生更新时 ,市级平台应重新 汇交新数据至省级平台。
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附录 A   CIM 基础数据构成
表 A   CIM 基础数据构成
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	


CIM 成果 数据
	CIM 1 级模型
	
	
	信息模型型
	M

	
	CIM 2 级模型
	
	
	信息模型
	M

	
	CIM 3 级模型
	
	
	信息模型
	M

	
	CIM 4 级模型
	
	
	信息模型
	C

	
	CIM 5 级模型
	
	
	信息模型
	C

	
	CIM 6 级模型
	
	
	信息模型
	C

	
	CIM 7 级模型
	
	
	信息模型
	C

	






	


行政区
	国家行政区
	
	矢量
	C
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时空基础 数据
	
	
	
	
	

	
	
	省级行政区
	
	矢量
	C

	
	
	地级行政区
	
	矢量
	M

	
	
	县级行政区
	
	矢量
	C

	
	
	乡级行政区
	
	矢量
	C

	
	
	其他行政区
	
	矢量
	C

	
	
	数字正射影像图
	
	栅格
	C

	
	
测绘遥感 数据
	
	
	
	

	
	
	可量测实景影像
	
	栅格
	C

	
	
	倾斜摄影测量数据
	
	栅格
	C

	
	
	数字高程模型
	
	栅格
	C

	
	
	基础地形图数据
	
	矢量
	O

	
	
三维模型
	数字高程模型
	
	栅格
	M

	
	
	水利三维模型
	
	信息模型
	C

	
	
	建筑三维模型
	
	信息模型
	M

	
	
	交通三维模型
	
	信息模型
	C
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续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	











时空基础 数据
	







三维模型
	






管线管廊三维模型
	供水管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	
	排水管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	
	供热管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	
	燃气管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	
	电力管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	
	通信管线管廊 三维模型
	信息模型
	C

	
	
	其他三维模型
	
	信息模型
	O

	
	


电子地图数据
	网络地图矢量底图
	
	地图图层
	C

	
	
	网络地图矢量底 图注记
	
	地图图层
	C

	
	
	网络地图影像底图
	
	地图图层
	C

	
	
	网络地图影像底 图注记
	
	地图图层
	C
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资源调查 数据
	国土调查
	土地要素
	
	矢量
	C

	
	

地质调查
	基础地质
	
	矢量
	C

	
	
	地质环境
	
	矢量
	C

	
	
	地质灾害
	
	矢量
	C

	
	
	工程地质
	
	矢量
	O
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续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	














资源调查 数据
	耕地资源
	永久基本农田
	
	矢量
	M

	
	
	耕地后备资源
	
	矢量
	C

	
	

水资源
	水系水文
	
	矢量
	C

	
	
	水利工程
	
	矢量
	C

	
	
	防汛抗旱
	
	矢量
	C

	
	
	水资源调查
	
	矢量
	C

	
	房屋普查
	房屋建筑
	
	矢量
	C

	
	
	照片附件
	
	电子文档
	C

	
	







	道路设施
	
	矢量
	C
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市政设施普查
	
	
	
	

	
	
	桥梁设施
	
	矢量
	C

	
	
	供排水设施
	
	矢量
	C

	
	
	公共交通设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	燃气设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	供热设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	照明设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	环卫设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	园林设施
	
	矢量、结构 化数据
	C

	
	
	综合管廊设施
	管线管点数据
	矢量
	C

	
	
	
	管线管点相关 信息数据
	结构化数据
	C
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续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	












	












	城市容貌
	
	结构化数据
	C




· 14 ·
	

资源调查 数据
	


市政设施普查
	
	
	
	

	
	
	环境卫生
	
	结构化数据
	C

	
	
	建筑垃圾管理
	
	结构化数据
	C

	
	
	户外广告(招牌)
	
	结构化数据
	C

	
	
	公园绿地
	
	结构化数据
	C

	
	
	防护绿地
	
	结构化数据
	C

	
	
	广场用地
	
	结构化数据
	C

	
	
	附属绿地
	
	结构化数据
	C

	
	
	区域绿地
	
	结构化数据
	C

	
	
	树木
	
	结构化数据
	C

	
	
	古树名木
	
	结构化数据
	C

	
	
	绿地附属设施
	
	结构化数据
	C

	
	
	其他设施
	
	结构化数据
	C

	
	
	







台账数据
	燃气管网的维 修台账数据、隐 患信息数据、第 三方施工信息 数据、场站信息 数据、入户信息 数据、供水管网 的水厂信息数 据、巡检养护数 据、维修处置数 据、排水管网的 CCTV  监 测 信 息、CCTV 缺 陷 记录、综合管廊 的管线点信息 表、桥梁结构的 基本信息、联信 息、跨 信 息、墩 信息、巡检记录 表、病害检查表
	







电子文档
	







O

	
	
	照片附件
	
	电子文档
	C
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	

自然资源
和
规划管控
数据
	开发评价
	资源环境承载能 力和国土空间开 发适宜性评价
	
	矢量
	M

	
	重要控制线
	生态保护红线/永 久基本农田/城镇 开发边界
	
	矢量
	M

	
	
国土空间规划
	总体规划
	
	矢量
	C

	
	
	详细规划
	
	矢量
	C

	
	
	专项规划
	
	矢量
	C

	









	

立项用地规划 许可数据
	未选址策划项目信息
	
	结构化数据
	C
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	工程建设 项目数据
	
	
	
	
	

	
	
	已选址协同计划项目
	
	矢量
	C

	
	
	项目用地红线
	
	矢量
	M

	
	
	立项用地规划信息
	
	结构化数据
	M

	
	
	证照信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	批文、证照扫描件
	
	电子文档
	C

	
	
建设工程规划 许可数据
	设计方案信息模型
	
	信息模型
	M

	
	
	报建与审批信息
	
	结构化数据
	M

	
	
	证照信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	批文、证照扫描件
	
	电子文档
	C

	
	

施工许可数据
	施工图信息模型
	
	信息模型
	M

	
	
	施工图审查信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	证照信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	批文、证照扫描件
	
	电子文档
	C

	
	
竣工验收数据
	竣工验收信息模型
	
	信息模型
	M

	
	
	竣工验收备案信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	验收资料扫描件
	
	电子文档
	C
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[bookmark: bookmark21]续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	










公共专题 数据
	



社会数据
	就业和失业登记
	
	结构化数据
	C

	
	
	人员和单位社保
	
	结构化数据
	C

	
	
	

城市管理执法 行业数据
	执法台账
	结构化数据
	C

	
	
	
	执法机构
	结构化数据
	C

	
	
	
	执法人员
	结构化数据
	C

	
	
	
	执法车辆
	结构化数据
	C

	
	
	
	执法案件案由
	结构化数据
	C

	
	
	
	执法案件信息
	结构化数据
	C

	
	

法人数据
	机关
	
	结构化数据
	C

	
	
	事业单位
	
	结构化数据
	C

	
	
	企业
	
	结构化数据
	C

	
	
	社团
	
	结构化数据
	C

	
	人口数据
	人口基本信息
	
	结构化数据
	C

	
	
	人口统计信息
	
	结构化数据
	C

	
	兴趣点数据
	引用 GB/T 35648
	
	矢量
	O

	
	地名地址数据
	地名
	
	矢量
	C
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	地址
	
	矢量
	C

	
	宏观经济数据
	
	
	结构化数据
	C
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续表 A
	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	












物联感知 数据
	
建筑监测数据
	设备运行监测
	
	
	C

	
	
	能耗监测
	
	
	O

	
	
	房屋建筑安全监测
	
	结构化数据
	C

	
	



市政设施 监测数据
	按 城 市 道 路、桥 梁、城 市 轨 道 交 通、供水、排水、燃 气、热力、园 林 绿 化、环境卫 生、道 路照明、工业垃圾 医疗垃圾、生活垃 圾处理设备等设 施 及 附 属 设 施 分类
	
	
	



C

	
	
	市政设施运行 安全监测
	
	结构化数据
	C

	
	

气象监测数据
	雨量监测
	
	
	O

	
	
	气温监测
	
	
	O

	
	
	气压监测
	
	
	O

	
	
	相对湿度监测
	
	
	O

	
	
	其他
	
	
	O

	
	
	交通技术监控信息
	
	
	O
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交通监测数据
	
	
	
	

	
	
	交通技术监控
照片或视频
	
	
	O

	
	
	电子监控信息
	
	
	O

	
	
	交通设施安全监测
	
	结构化数据
	C
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续表 A

	门类
	大类
	中类
	小类
	类型
	约束

	







物联感知 数据
	生态环境 监测数据
	河湖水质监测
	
	
	O

	
	
	土壤监测
	
	
	O

	
	
	大气监测
	
	
	O

	
	






城市安防数据
	治安监控视频
	
	
	C

	
	
	“ 三防冶 监测数据
	
	
	C

	
	
	人员密集区域 安全监测数据
	
	结构化数据
	C

	
	
	
城市安全运行 分析处置数据
	报 警 分 析 数 据、报 警 审 核 数 据、报 警 反 馈 数 据、报 警 处置数据
	
	

O

	
	
	城市运行与
安防数据
	治 安 视 频、三  防监测数据、 其他
	
	
C

	
	
	其他
	
	
	C
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]附录 B   时空基础三维模型数据内容及结构
表 B   时空基础三维模型数据内容

	中类
	小类
	类型
	属性结构说明

	行政区
	—
	矢量
	详见 B. 1

	数字高程模型
	—
	栅格
	元数据详见 B. 2

	建筑三维模型
	—
	信息模型
	详见 B. 3



B. 1   行政区信息表
表 B. 1   行政区信息表( XZQXXB)

	序号
	字段名称
	中文名称
	数据类型
	约束
	备注

	1
	BSM
	标识码
	Char
	M
	唯一标识

	2
	MC
	名称
	Char
	C
		

	3
	XZQDM
	行政区代码
	Char
	M
		

	4
	CJRQ
	采集日期
	Char
	C
		

	5
	BZ
	备注
	Char
	O
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B. 2   数字高程模型元数据
表 B. 2   数字高程模型元数据( SZGCMXYSJ)

	序号
	字段名称
	中文名称
	数据类型
	约束
	备注

	1
	BSM
	标识码
	Char
	M
	唯一标识

	2
	MC
	名称
	Char
	C
	—
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[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]续表 B. 2

	序号
	字段名称
	中文名称
	数据类型
	约束
	备注

	3
	DW
	单位
	Char
	C
	默认是“米冶

	4
	FBL
	分辨率
	Float
	M
	—

	5
	MaxH
	最大高程
	Float
	M
	—

	6
	MinH
	最小高程
	Float
	M
		

	7
	ZBX
	坐标系
	Char
	M
		

	8
	minX
	最小 X 坐标
	Float
	M
		

	9
	minY
	最小 Y 坐标
	Float
	M
		

	10
	maxX
	最大 X 坐标
	Float
	M
		

	11
	maxY
	最大 Y 坐标
	Float
	M
		

	12
	JD
	经度
	Float
	M
		

	13
	WD
	纬度
	Float
	M
		



B. 3   建筑三维模型数据
表 B. 3   建筑三维模型数据



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/448124034063006037

·20 ·
