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	项目名称
	年产 1000 套辐射防护装置项目

	建设单位
	浙江思格一医疗科技有限公司

	法人代表
		**
	联系人
	周**

	通讯地址
	绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室

	联系电话
	18                   
	传真
	
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室

	立项审批部门
	绍兴袍江经济技术开发区 管理委员会经济发展局
	项目代码
	2017-330600-35-03-015228-000

	建设性质
	新建   改扩建   技改
	行业类别
及代码
	医疗诊断、监护及治疗设备制造
（C3581）

	建筑面积 (平方米)
	130
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	90
	其中:环保 投资(万元)
	1.2
	环保投资占 总投资比例
	1.33%

	评价经费 (万元)
	**
	预期投产日期
	2017 年 10 月


1.1 项目由来
辐射防护装置是用于医院手术室医生手术操作的专用装置，主要用于辐射防护， 对保护医护人员有着重要的意义。浙江思格一医疗科技有限公司通过充分的市场调 查，决定投资 90 万元租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一
层 103 室，实施年产 1000 套辐射防护装置项目。
该房屋由绍兴市伟光工贸有限公司租赁给绍兴袍江工业区投资开发有限公司使 用，再由绍兴袍江工业区投资开发有限公司无偿出租给绍兴市科技创业中心作为企
业孵化用房使用， 目前企业通过求租的方式取得该房屋的使用权。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》的规定，凡从事对环境有影 响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据 《建设项目环境管理分类目录》， “K 机械、电子 ”第 71 项“通用、专用设备制造 
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	及维修 ”中，“有电镀或喷漆工艺的 ”的需编制报告书，“其他 ”的需编制报告表， 本项目无电镀或喷漆工艺，故本项目编制环境影响报告表。浙江思格一医疗科技有 限公司委托我公司承担本项目环境影响评价工作，环评单位在对项目所在地进行了 实地踏勘、资料收集，对建设项目周围环境现状进行调查与监测，对工程污染因子
进行分析和类比调查，及向环保主管部门汇报的基础上编制了该项目环境影响报告
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	表。
1.2 编制依据
1.2.1 国家有关法律法规
⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订版）》 2015.1.1；
⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1；
⑶《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；
⑷《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1；
⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；
⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015 年版）》 2015.4.24 修正；
⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；
⑻《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；
⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 修正）》（2016.3.25）；
⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015.6.1；
⑾工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010
年本）》 2010.10.13。
1.2.2 地方有关法规
⑴《浙江省大气污染防治条例》2016.7.1；
⑵《浙江省水污染防治条例(2013 年修正)》2013.12.19  ；
⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正)》2013.12.19 ；  ⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014 年修正）》 2014.3.13；
⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修正）》 2015.12.28；
⑹《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》 2012.12.28；
⑺《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 ）》；
⑻《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013-2015 年）》（绍政办
发[2012]166 号）2012.12.14；
⑼《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》 ；
⑽《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2011.3.1；




2
	⑾《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》 2012.4.1；
⑿《绍兴市大气污染防治条例》2016.11.1；
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	[bookmark: bookmark2]⒀《绍兴市水资源保护条例》2016.11.1。
1.2.3 有关技术规范
⑴《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2016，HJ2.2-2008，HJ/T2.3-93，HJ2.4-2009，
HJ610-2016 及 HJ19-2011；
⑵《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005.4；
1.2.4 区域相关资料
⑴《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》2015.6.29；
⑵《绍兴市环境空气质量功能区划分方案》2001.12；
⑶《绍兴市环境功能区划》2016.7.5；
⑷浙江思格一医疗科技有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及企业提供
的基础资料。
1.3 工程内容及规模
⑴项目规模
本项目租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室， 项目总投资 90 万元，租赁建筑面积 130m2 。项目投产后，年产 1000 套辐射防护装
置。
⑵工作人员：本项目需员工 10 人，昼间单班制生产，每天 10 小时（7:00～17:00），
年工作日 300 天，项目不设食堂、住宿。
⑶项目经济技术指标
项目投产后，年销售收入 800 万元，利润 300 万元。
⑷项目主要生产设备（见表 1- 1）
表 1- 1        项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号

	1
	缝纫机
	2
	台
	SS-A387-D2-A-ND

	2
	裁床
	1
	台
	CJT- 1

	3
	钻床
	1
	台
	ZX7016




3
	4
	车床
	1
	台
	CA6136

	5
	砂轮机
	1
	台
	S3ST-250

	6
	氩弧焊机
	2
	台
	/

	⑸项目主要原辅材料用量（见表 1-2）
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	表 1-2          项目主要原辅材料用量

	序号
	名称
	单位
	消耗量

	1
	铅胶皮
	万米/年
	2.0

	2
	铅玻璃
	套/年
	1000

	3
	不锈钢管/板
	吨/年
	20.0

	4
	氩气
	瓶/年
	2.0

	5
	线
	吨/年
	0.01

	6
	电
	万度/年
	3.0

	7
	水
	吨/年
	150


⑹给水、供电：项目的给水、供电接自现有给水干管、供电电缆，能满足项目
生产生活需要。
⑺排水：项目排水采用雨污分流，清污分流。厂区屋面和道路雨水经雨水管道 收集后排入市政雨水管道。项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集
达标排入市政截污管网，最终经绍兴污水处理厂集中处理后达标排放。
1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室，
目前为空置，因此无与项目有关的原有污染物及主要环境问题。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
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	2.1 自然环境简况
2.1.1 地理位置
项目租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室， 项目所在地东面为绍兴市武警浙江省边防总队直属边防支队；南面为三江路，隔路 为绍兴唯尔福实业有限公司；西面为袍中路延伸，隔路为浙江邦盟实业公司；北面
为建设空地。
本项目只租赁厂房内的 130m2 ，东侧为厂区内道路，其他三侧为闲置厂房。项
目具体位置详见附图一、附图二。
2.1.2 气象气候
项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘，是东亚季风盛行的地区，气候 温和湿润，四季分明，冬夏长，春秋短，春季温凉多雨，夏季炎热湿润，秋季先温 后干，冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料，绍兴市的
主要气象参数如下：
年平均气温                               16.5 ℃
极端最高气温                             38.6 ℃
极端最低气温                             - 10.2 ℃
平均最热月（7 月）气温                    28.8 ℃
平均最冷月（1 月）气温                    4.2 ℃
年平均水气压                             17.2hPa
平均气压                                 1016.04hPa
年平均降水量                             1475.7 毫米
年最大降雨量                             1601.3 毫米
年最小降雨量                             1269.3 毫米
区域内全年主、次导风向                   NNW/ENE
年平均风速                               1.88m/s
年最大风速                               18m/s
2.1.3 水文概况
绍兴市地处绍虞平原水网地带，河网纵横，河湖相连，水位变化缓慢，测得正
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	常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水，其水文特征受天然降水过程影响，又受沿海堰闸 调节控制，内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下，基本为一封闭水域，水流
自西南流向东北，流量甚小。
曹娥江是浙江省八大水系之一，发源于天台山脉，流经新昌、嵊州、上虞，至 柯桥区新三江闸后，汇入钱塘江，全长 193km ，其中流经绍兴境内的河段长度为
30km。
2.1.4 地形地貌
绍兴市境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、县境西南部为低山丘陵河谷区，有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2，区内群山连绵，山势险要，山体抬升强烈， 地形深切、破碎，水系源短流急。一般海拔在 300~400m 之间。东北部为滨海平原 区，属于淤涨型滩涂，地势平坦，人工水系纵横交错，海拔 5m 左右，区域总面积
162.65km2。
项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为
长期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河。
2.1.5 土壤、地质
项目所在区沉积、火山岩交替分布，地貌复杂多样，主要有下古生代碎屑岩和 碳酸盐岩，中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。土壤类型为 酸性黄壤和红壤。但由于第四纪河泥堆积，平原水网土壤类型复杂，土种繁多，主 要以青紫泥、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为 代表的肥气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土，地质情况良好，地震基本
烈度为 6 度。
2.2 社会环境简况
2.2.1 绍兴市概况
绍兴为沿海地区，物产丰富，经济发达 。总面积 7901km2 ，其中市区面积 336.5km2 ，全市人口 433 万，市区人口 62 万。绍兴市工业结构主要由纺织、印染、
制革、食品、酿酒、机械、冶金、制药、电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济
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	开发区、城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基
础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。
绍兴是我国沿海最早开放开发的城市之一，1992 绍兴已跻身全国首批投资硬环 境 40 优城市行列。1993 年又被评为全国城市环境综合整治优秀地级市，1998 年又 被列入中国优秀旅游城市，1999 年又荣获全国双拥模范城市称号，2002 年成功创建
国家环保模范城市， 目前还在创建国家生态模范城市。
项目所处的绍兴市越城区是一个以水乡风光为特色的风景旅游城市，素有东方 威尼斯之美称。历史悠久、人才辈出、文物鼎盛，是国务院 1982 年公布的首批全国 24 个历史文化名城之一，属甲类开放城市。越城区是全市一区二县三市的政治、经 济、文化中心和交通枢纽。历来是浙东的政治经济中心之一，是以酿造、轻纺为主 要特色的轻工业城市，机械、电子等行业也占一定的地位。1999 年 9 月 1  日，一项 体现城市防洪、城建配套、环保、文化、旅游五大功能的实事工程——环城河综合
整治工程在市委、市府的直接策划和指挥下全线开工，目前环城河整治已基本完成。
目前，绍兴至今仍保留着众多的历史遗存，在老城区范围内有国家级文物保护
单位 6 处，省级文物保护单位 7 处，市级文保单位 24 处。
2015 年，全市实现生产总值约 4470 亿元，年均增长 8.6% ，人均生产总值 1.6  万美元。一般公共预算收入 363 亿元，是 2010 年的 1.9 倍。完成固定资产投资 2580  亿元、外贸出口 270 亿美元、社会消费品零售总额 1600 亿元，年均分别增长 17.7%、 5.3%和 13.4%。建筑业总产值达到 6550 亿元，成为全国唯一的建筑产业、住宅产业 现代化“双试点”地市。五年间，全市粮食播种面积稳定在 218 万亩以上、总产量保 持在 95 万吨左右；新增上市企业 19 家、新三板挂牌企业 28 家；银行业金融机构由 26 家增加到 42 家，存贷款余额分别达到 6949 亿元和 6048 亿元，是 2010 年的 1.4  倍和 1.6 倍；滨海新城开发建设全面推进，国家级开发区增加到 4 家；成功承办第 21 届中国金鸡百花电影节、第十五届省运会等大型文体活动，获得体育世界冠军 3  个；高校数量由 6 所增加到 9 所、在校生由 5.5 万人增加到 9 万人；成功创建全国
文明城市，绍兴城市的影响力、美誉度不断提升。
2.2.2 绍兴袍江新区概况
袍江新区成立于 2000 年 7 月，下辖斗门、马山、孙端三镇，现有人口近 20 万，
是绍兴市以高新技术产业为主导的现代化工业新城区和绍兴中心城市三大组团之
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	一，也是目前浙江省内市政配套区面积最大的开发区之一。2010 年 4 月 25 日，经 国务院批准，袍江新区升级为国家级经济技术开发区。根据袍江新区总体规划，到
2020 年规划建成区面积 66 平方公里，城区人口 25 万。
2015 年，全区实现生产总值 217.41 亿元，同比增长 7.7% ，增幅列全市及各县
（市、区）第三。
项目所在地 1.5km 范围内无重点文物保护单位及著名风景名胜区。
2.3 绍兴市环境功能区划(摘要)
项目租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室， 根据《绍兴市环境功能区划》， 项目所在地位于越城区袍江新区环境优化准入区
0602-V-0-4。
基本概况：总面积22.69平方公里。位置：位于袍江工业区南部，北至杭甬高速
公路，西至越兴路。
主导功能及目标：提供安全、环保、绿色的产业发展环境。
环境质量目标：地表水达到III类标准要求；环境空气质量达到二级标准；声环
境质量达到声环境功能区要求；土壤环境质量达到相应评价标准。
管控措施：①禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行 淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进 水平。②严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重 点污染物减排计划，削减污染物排放总量。③新建和现有企业必须进行纳管处理。 对已建工业区按照发展循环经济的要求进行改造。④禁止畜禽养殖；⑤优化居住区 与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居 环境安全；⑥加强土壤和地下水污染防治与修复。⑦最大限度保留区内原有自然生 态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必 须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖
水生态（环境）功能。
负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目。允许新建扩建二类工业项目，但凡 属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入，现存企业应
限期整改或关停。
项目位于绍兴袍江三江路以北，本项目为辐射防护装置制造，属于二类工业项
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	目，为 K 机械、电子中“71 通用、专用设备制造及维修 ”（不含有电镀或喷漆工艺 的）。项目对环境影响很小，不属于该区块负面清单中的项目，为该区允许类项目，
符合该区产业及主导功能要求，因此，项目建设符合《绍兴市环境功能区划》要求。
[bookmark: bookmark3]2.4 绍兴污水处理厂概况
绍兴污水处理厂位于绍兴市柯桥区滨海工业区，主要承担绍兴市越城区和绍兴 市柯桥区 90%以上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理。污水中以印染污水为
主，约占总进水量的 75%以上。处理后排放去向为钱塘江。
绍兴污水处理厂一期工程处理能力为 30 万 m3/d，1998 年 12 月经国家计委立项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设，工程实际总投资为 5.1 亿元。前期工程于 2000 年 4 月开工建设，2001 年 6 月建成并投入试运行。于 2003 年 7 月通过国家环保总局组 织的竣工验收（环验〔2003〕048 号）。污水处理工艺采用预处理、厌氧—好氧流程。 绍兴污水处理厂二期工程处理能力为 30 万 m3/d ，2002 年由省发展计划委员会批准 立项，投资 6.5 亿元，2003 年底完工投入运行。2005 年 12 月通过国家环保总局（环 验〔2005〕140 号）、浙江省环境保护局组织的竣工验收。工程采用意大利泰克皮奥 生物技术有限公司印染处理工艺技术“新型氧化沟” 。绍兴污水处理厂三期工程 2003  年 11 月由省计经委立项，2006 年开始建设，2008 年 7 月建成并投入试运行， 日处 理废水量为 20 万 m3/d，投资 4.5 亿元。处理工艺流程采用混凝沉淀、酸化水解、延 时曝气处理工艺，污水处理工艺流程。通过环保治理设施技术改造，并经认定一、 二期处理能力由 60 万 m3/d 扩大到 70 万 m3/d 。目前，绍兴污水处理厂污水日处理能
力为 90 万 m3/d。
根据绍兴市环境保护局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准 的函》，2014 年我市被列为全国“ 印染废水分质提标集中预处理” 的唯一试点地区，目 前工程已基本完工，绍兴水处理发展有限公司 30 万吨/日生活污水处理单元和 60 万 吨/日工业废水处理单元处于调试阶段，现就废水排放适用标准明确如下：明确绍兴 水处理发展有限公司工业废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1  日起执行《纺织染整工 业水污染物排放标准（GB 4287-2012）》的直接排放限值，其中六价铬指标在印染企 业车间排放口监测；生活污水处理单元按要求完成提标改造，2017 年 1 月 1  日起排 放口执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 1《基本控制项目最高允
许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最高允许排放浓度（日
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	均值）》。
2.5 周围污染源调查
项目位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室，项目所在地周围大多数企业处
于在建状态，通过调查项目周围主要污染源情况见表 2- 1。
表 2- 1          项目周围污染源情况汇总

	序号
	单位名称
	方位
	距项目厂 界距离
	主要污染因子

	1
	浙江向日葵光能科技股份有限公司
	SE
	200m
	废水、废气、噪声、固废

	2
	绍兴唯尔福实业有限公司
	S
	80m
	废水、噪声、固废

	3
	浙江贤升聚鑫机械科技有限公司
	SW
	140m
	废水、噪声、固废

	4
	绍兴志昇纺织有限公司
	E
	80m
	废水、噪声、固废

	5
	绍兴亚乐纺织服饰有限公司
	E
	80m
	废水、噪声、固废

	6
	绍兴荣通进出口有限公司
	E
	80m
	废水、噪声、固废
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三、环境质量现状与评价
	3.1 环境质量现状
3.1.1 环境空气质量现状
为了解项目所在地环境空气质量现状，浙江瑞启检测技术有限公司提供了 2016 年 3 月 23 日-3 月 29 日对斗门镇政府处的环境空气质量现状监测数据，监测点位置
见附图一，具体监测结果见表 3- 1。
表 3- 1    环境空气质量现状监测结果及评价

	站位
名称
	采样日期
	采样时间
	监测分析结果（mg/m3）

	
	
	
	SO2
	NO2
	PM10

	
















斗门镇政 府
	

2016.3.23
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.016
0.021
0.033
0.023
	0.035
0.037
0.041
0.042
	

0.078

	
	

2016.3.24
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.017
0.016
0.019
0.024
	0.031
0.034
0.036
0.040
	

0.077

	
	

2016.3.25
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.019
0.024
0.027
0.031
	0.034
0.035
0.042
0.039
	

0.090

	
	

2016.3.26
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.033
0.031
0.027
0.023
	0.034
0.031
0.038
0.039
	

0.084

	
	

2016.3.27
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.018
0.016
0.023
0.023
	0.039
0.041
0.043
0.034
	

0.081
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2016.3.28
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.025
0.024
0.021
0.027
	0.036
0.038
0.042
0.042
	

0.076

	
	

2016.3.29
	02:00-03:00
08:00-09:00
14:00- 15:00
20:00-21:00
	0.025
0.021
0.025
0.027
	0.040
0.038
0.037
0.036
	

0.071


监测结果表明，项目地环境空气质量中 SO2、NO2 的 1 小时平均浓度和 PM10 的
24 小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，满足
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	[bookmark: bookmark4]功能要求。
3.1.2 水环境
为反映项目所在地水环境质量现状，本环评引用浙江瑞启检测技术有限公司提 供的于 2016 年 3 月 24 日对项目地附近水域开源路与越秀路交叉口监测断面的监测
数据，监测断面位置见附图一，具体监测结果见表 3-2。
表 3-2    地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH 除外)

	站位名称
	采样时间
	pH
	溶解氧
	BOD5
	高锰酸盐指数
	氨氮

	开源路与
越秀路交
叉口
	2016.3.24
	7.74
	4.2
	2.5
	6.7
	1.69

	
	Ⅲ类标准
	6~9
	≥5
	≤4
	≤6
	≤ 1.0

	
	水质类别
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅴ


监测结果表明，项目所在地附近水环境质量为Ⅴ类水，不能满足Ⅲ类水功能要 求。超标因子主要为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮，分析其原因主要是由于上游来 水水质较差及沿河村庄居民生活污水排入河道、农业面源污染、河道淤泥中污染物
释放等有关。
3.1.3 声环境
为了解项目地四周声环境现状情况， 2017 年 5 月 4  日浙江瑞启检测技术有限公 司对项目所在地厂界四周的昼间声环境进行了监测。监测结果见表 3-3，监测点位置
见附图二。
表 3-3        声环境现状监测结果（单位：dB）
	测点编号
	测点位置
	昼间(dB)
	主要声源类型
	标准

	
	
	
	
	昼间(dB)

	1
	东（ 1#）
	60.0
	交通噪声
	≤65

	2
	南（2#）
	69.2
	交通噪声
	≤70

	3
	西（3#）
	64.5
	交通噪声
	
≤65

	4
	北（4#）
	61.9
	邻厂噪声
	


监测结果表明，项目所在地东、西、北三面昼间噪声均符合《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中 3 类标准，满足 3 类功能区要求；南侧为三江路，属于交通干线，
南侧昼间噪声符合 4a类标准，满足 4a 类功能区要求。
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	3.2 主要环境保护目标
项目主要环境保护目标详见表 3-4。





12
[image: ]

浙江思格一医疗科技有限公司年产 1000 套辐射防护装置项目环境影响报告表


13
	表 3-4    项目主要环境保护目标

	序号
	保护目标
	方位
	距离(m)
	人口数
	保护级别

	1
	东堰村
	NW
	345
	约 646 人
	环境空气：二级标准
声环境：2 类标准

	2
	西堰村
	NW
	950
	约 2020 人
	

	3
	附近河道
	E 、S
	90 、200
	/
	
水环境：Ⅲ类标准

	4
	曹娥江
	NE
	2900
	/
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四、评价适用标准
	环   境  质   量   标  准
	4.1 环境质量标准
⑴环境空气
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，非甲
烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的建议值，相关标准值见表 4- 1。
表 4- 1      环境空气质量标准

	
污染物名称
	
单位
	浓度限值
	
引用标准

	
	
	年平均
	24 小时平均
	1 小时平均
	

	SO2
	


µg/m3
	60
	150
	500
	


GB3095-2012

	NO2
	
	40
	80
	200
	

	PM10
	
	70
	150
	/
	

	PM2.5
	
	35
	75
	/
	

	TSP
	
	200
	300
	/
	

	非甲烷总烃
	mg/m3
	/
	/
	2.0(一次值)
	《大气污染物综合排放 标准详解》中的建议值


⑵地表水
根据浙江省水环境功能区划分，项目所在地附近河道执行《地表水环境质
量标准》（GB3838-2002 ）中的Ⅲ类标准，主要水质指标见表 4-2。
表 4-2      地表水环境质量标准   单位：mg/L(pH 除外)

	污染因子
	pH
	溶解氧
	BOD5
	高锰酸盐指数
	氨氮

	Ⅲ类标准
	6~9
	≥5
	≤4
	≤6
	≤ 1.0


⑶噪声
根据噪声环境功能区划分，项目地东、西、北三面声环境执行《声环境质 量标准》（GB3096-2008 ）中 3 类标准，即昼间≤65dB ，夜间≤55dB；南侧为三 江路，属于交通干线，南侧噪声执行 4a类标准，即昼间≤70dB ，夜间≤55dB。
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	保护目标处执行 2 类标准，即昼间≤60dB ，夜间≤50dB。
4.2 污染物排放标准
⑴废水
项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污 管网，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 中的三级标准；
根据绍兴市环保局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准的函》
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	污  染  物   排  放   标  准
	[bookmark: bookmark5]（绍市环函〔2016 〕259 ）要求，从 2017 年 1 月 1  日起废水经绍兴污水处理厂 处理后排放执行执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002 ）表 1《基本 控制项目最高允许排放浓度（日均值）》一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最
高允许排放浓度（日均值）》，相关标准值见表 4-3。
表 4-3    污水综合排放标准  单位  mg/L，pH 除外

	污染因子
	pH
	CODcr
	SS
	氨氮

	一级 A 标准
	6-9
	≤50
	≤ 10
	≤5

	三级标准
	6-9
	≤500
	≤400
	≤35*


* 污水进管 中 NH3-N  浓度参照《 浙江省工业企业废水氮 、磷污染物 间接排放 限值》 （DB33/887-2013）。
⑵废气
项目不设食堂，无油烟废气产生。企业在高频焊接过程中有极少量的非甲 烷总烃产生，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 中二
级标准，相关标准值见表 4-4。
表 4-4    大气污染物综合排放标准

	
名称
	最高允许排 放浓度
(mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度
(m)
	二级
	监测点
	浓度  (mg/m3)

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	周界外浓度最高点
	4.0


⑶噪声
项目实施后，厂界噪声东、西、北三面执行《工业企业厂界环境噪声排放 标准》（GB12348-2008 ）中的 3  类标准，即昼间≤65dB ，夜间≤55dB；南侧为
三江路，属于交通干线，执行 4 类标准，即昼间≤70dB ，夜间≤55dB。
⑷固废
固体废物处置依据《 国家危险废物名录 》和《 危险废物鉴别标准 》
（GB5085.1～5085.7-2007 ）来鉴别一般工业废物和危险废物。
根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》
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	（GB18597-2001 ）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。
生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城 [2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市
关于固体废物污染环境防治的法律法规。
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	总 量 控 制 指 标
	[bookmark: bookmark6]4.3 总量控制
污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本 环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，本项
目总量控制指标的污染因子主要为废水量、CODcr、NH3-N。
⑴环评建议建设单位申请废水进管容量为 1.0t/d。
⑵环评建议以废水量 1.0t/d（128t/a）、CODcr 量 0.038t/a、NH3-N 量 0.004t/a
作为项目实施后水污染物进绍兴污水处理厂的总量控制建议值。
⑶环评建议以废水量 1.0t/d（128t/a）、CODcr 量 0.006t/a、NH3-N 量 0.001t/a 作为项目实施后水污染物经绍兴污水处理厂处理后排入环境的总量控制建议
值。
根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八条“新 建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生 活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量 可不进行区域替代削减。”项目为新建，仅排放生活污水，因此，项目水污染物无
需进行区域替代削减，符合总量控制要求。
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五、建设项目工程分析
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/
板
→
切割
→
机加工
→
焊接
→
去毛刺
→
)5.1 施工期主要污染因素分析
项目租赁绍兴市伟光工贸有限公司位于绍兴袍江三江路以北 3 幢一层 103 室， 因此不涉及土建施工。项目只需在已有厂房内安装生产设备即可，因此，项目施工
期对周围环境影响较小。
5.2 营运期主要污染因分析
5.2.1 生产工艺流程
⑴生产工艺流程
噪声    噪声    废气     噪声
[image: ]
[image: ]
金属边角料 金属屑           金属屑        噪声
[image: ]

噪声
[image: ]
铅胶皮→裁剪→缝纫—→
铅胶皮边角料
图 5-1          项目生产工艺流程图
⑵工艺流程说明
项目外购不锈钢管/板，首先按生产产品规格要求进行切割，通过车床、钻床等 机加工，然后经高频焊接，采用砂轮机对焊接处去毛刺，此工序结束后形成设备外
壳。
外购的铅胶皮通过手工裁剪，采用缝纫机对周边进行缝纫，此工序结束后形成
内壳。
上述加工的外壳、内壳以及外购的成品铅玻璃进行组装即为产品，经检验后包
装入库。
注：高频焊接是利用交流电的趋肤效应和邻近效应，带钢经滚压成型后，形成 一个剖面断裂的圆形管坯，在管坯内接近感应线圈核心近旁旋转一个或一组阻抗器 
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	（磁棒），阻抗器与管坯张嘴处形成一个电磁感应回路，在趋肤效应和邻近效应的效 用下，管坯张嘴处边缘萌生坚强雄厚而集中的热效应，使焊缝边缘迅疾加热到烧焊
所需温度，对焊接口挤压刮平，再经压辊挤压后，熔化状况的金属成功实现晶间结
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