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	项目名称
	绍兴高新区府上名家酒店建设项目

	建设单位
	绍兴高新区府上名家酒店

	法人代表
	宋**
	联系人
	宋**

	通讯地址
	绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北楼西侧商业用房

	联系电话
	180****7576
	传真
	
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北楼西侧商业用房

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建    改扩建    技改
	行业类别
及代码
	正餐服务(H6210)

	建筑面积 (平方米)
	579.51
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	30
	其中:环保 投资(万元)
	3.0
	环保投资占 总投资比例
	10.0%

	评价经费 (万元)
	*
	预期投产日期
	2016 年 7 月


一、项目内容及规模：
⑴工程内容与规模
项目名称：绍兴高新区府上名家酒店建设项目。
项目性质：新建。
项目总投资：总投资 30 万元。
项目租赁绍兴市体育中心所有的位于绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北楼 西侧商业用房，所租房屋目前为闲置。项目所租房屋共 2 层，项目租用 2 层；项目 东面为醉香阁酒楼；南面为体育场跑道；西面为乒乓球训练馆；北面为空地。项目
主要环境保护目标见表 1- 1。
表 1- 1    项目主要环境保护目标

	序 号
	保护目
标名称
	方 位
	与项目地 边界距离
	敏感性 描述
	环境保护目标

	1
	渡东电力小区
	N
	75m
	一般
	环境空气：二级标准
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	环境噪声：2 类区标准


⑵平面布置
项目位于绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北楼西侧商业用房，租赁建筑面 积为 579.51 平方米。项目共 2 层，1 层设有厨房、卫生间、收银台、贮藏间、包厢 （8 人包厢 6 个、10 人包厢 4 个）；2 层设有更衣室、包厢（10 人包厢 5 个、15 人
包厢 1 个），每个包厢有独立卫生间。项目实施后可以同时容纳 153 人同时就餐，主
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	要提供中餐和晚餐。
⑶工作人员：本项目共需员工 12 人，营业时间为 10:00- 20:30，年营业时间 365
天。
⑷空调设备：项目 1 层共有 10 台空调，外机位于西南侧外墙；2 层共有 6 台空
调，外机位于项目所在楼屋顶平台。
⑸项目设有 4 个基准灶，所用燃料为管道天然气；项目为中型规模。
⑹给排水：项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采 用废、污、雨分流制。项目厨房废水经过隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与 其他生活污水一起汇集达标排入城东体育馆的排水处理系统，再排入城市截污管网， 最终纳入绍兴污水处理厂处理；地面与屋面雨水经出租方现有雨水管道收集汇合后
排入市政雨水管网。
1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租赁绍兴市体育中心所有的位于绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北 楼西侧商业用房，所租房屋目前为闲置，因此不存在与本项目有关的原有污染情况
及主要环境问题。
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二、生产工艺流程及污染源强分析
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2.1 项目生产工艺

水     废气、噪声    噪声          噪声
[image: ]
生料[image: ] 洗涤 [image: ]烹饪[image: ] 就餐[image: ] 碗盘筷洗涤
[image: ]
废水、废渣    燃气      残渣[image: ] 外运  废水
图 2-1        本项目工艺流程图
2.2 营运期污染源强分析
⑴废水：该项目产生的废水主要是餐饮废水和员工生活污水两部分。
①生活污水排放量按用水量的 85%统计；
②餐饮废水：根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的规定，餐饮业 用水定额为每顾客每次 50L 。项目提供中餐和晚餐，因此日就餐人数按 153 ×2=306
人次，年营业时间按 365 天计，则产生餐饮废水量为 13.01t/d(4746.8t/a)。
③员工生活废水：项目需员工 12 人，用水量按 100L/d，每年按 365  日计。则员
工废水量为 1.02t/d（372.3t/a）。
综上所述，整个项目废水产生情况见表 2- 1。
表 2- 1          项目的废水产生情况

	序号
	用水对象
	定额
（L/人 d）
	座位
（人数）
	排污系数
	废水量

	
	
	
	
	
	t/d
	t/a

	1
	餐饮部分
	50
	153×2
	
0.85
	13.01
	4746.8

	2
	员工
	100
	12
	
	1.02
	372.3

	3
	合计
	/
	/
	
	14.03
	5119.1
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	综上，项目废水最大日产生量为 15t ，年产生量为 5120t ，厨房污水经隔油池处 理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入城东体育馆的排水 处理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理。CODcr  浓度为
500mg/L，CODcr 量为 2.56t/a ，NH3-N 浓度为 35mg/L，NH3-N 量为 0.179t/a。
⑵废气
项目无燃煤或燃油锅炉，产生废气主要为油烟废气以及管道天然气的燃烧废气。
①油烟废气
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	[bookmark: bookmark3]据有关资料统计，绍兴市区食用油脂用量为 3.5kg/1 餐·100 人，烹饪挥发损失量 约为 2.84% ，项目安装最低去除率为 75%的油烟净化器，厨房油烟产生和排放情况
见表 2-2。
表 2-2    项目营运期油烟产生及排放情况表

	序号
	位置
	就餐人次
	油烟产生量
(kg/a)
	去除率
	油烟排放量
(kg/a)

	
	
	顾客
	员工
	
	
	

	1
	厨房
	153×2
	12×2
	119.73
	75%
	29.93


项目厨房操作时间约 5 个小时，项目油烟净化器风量不小于 10000m3/h，则油烟 经过油烟净化处理后排放浓度为 1.64mg/m3 ，符合《 饮食业油烟排放标准 》
(GB18483-2001)中规定的排放浓度小于 2.0mg/m3 的标准。
②液化石油气燃烧废气
根据“ 绍兴市区、柯桥区天然气利用工程用气规划”对绍兴市区目前瓶装液化石 油气用户和管道人工天然气用户调查表明，可得人均消耗天然气 60Nm3/a  (以一年 365 天，平均每天两餐计) 。本项目日就餐以 153×2+12×2=330 人次计，年营业时 间 365 天，则项目液化石油气消耗量为 9900Nm3/a。则排放的液化石油气燃烧废气污
染物产生与排放情况见表 2-3。
表 2-3    项目天然气燃烧产生与排放污染物情况

	项  目
	SO2
	烟尘
	NO（以 NO2）
	CO

	天然气燃烧排污系数（kg/106 m3）
	9.6
	80-240(折中取 160)
	1280
	320

	产生量（kg/a）
	0.10
	1.58
	12.67
	3.17

	排放量（kg/a）
	0.10
	1.58
	12.67
	3.17


⑶噪声
项目噪声主要来自空调外机、油烟净化器、风机、碗盘洗涤等，各种设备的噪
声源强见表 2-4。
表 2-4    设备噪声源强   单位 ：dB
	噪声源
	噪声值

	油烟净化装置
	55.0-60.0

	风机
	80.0-85.0







		洗碗盘
	70.0-75.0

	空调外机
	55.0-60.0

	人群噪声
	70.0-75.0


⑷固废
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	项目固废主要是废泔脚，还有废包装材料和空酒瓶及饮料瓶，员工及顾客的少 量生活垃圾。项目产生的废泔脚，其成分为生料粗加工丢弃物和残菜剩饭，废泔脚 产生每人每餐 0.2kg 计，项目日最大就餐人数 306 人次，产生量为 22.34t/a；项目员 工生活垃圾以 0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为 2.19t/a；废包装材料和空酒瓶及饮料
瓶约为 20.55t/a。
表 2-5      项目的固废产生情况     单位：t/a
	序号
	固废名称
	产生工序
	属性
	产生量 (t/a)
	利用处置方式

	
1
	废泔脚
	餐饮
	一般固废
	
22.34
	产生的餐厨垃圾按绍兴市区餐厨垃圾管理 办法（绍政办发[2012]23 号）执行

	
2
	废包装
材料
	包装
	一般固废
	
20.55
	经分类收集后出售给物资公司综合利用

	3
	生活垃圾
	生活
	一般固废
	2.19
	袋装收集后由环卫部门统一处置


2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况
项目污染物产生及排放情况见表 2-6。
表 2-6    项目主要污染物产生及排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	产生量
	排放量

	


水污
染物
	


生活
废水
	废水量
	t/d
	15
	15

	
	
	
	t/a
	5120
	5120

	
	
	
CODcr
	mg/L
	500
	100

	
	
	
	t/a
	2.56
	0.51

	
	
	氨氮
	mg/L
	35
	5

	
	
	
	t/a
	0.179
	0.026

	


	厨房
	油烟废气
	kg/a
	119.73
	29.93
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		废气
	
	
	
	
	

	
	

	SO2
	kg/a
	0.10
	0.10

	
	燃料
	
	
	
	

	
	
	烟尘
	kg/a
	1.58
	1.58

	
	
	NO（以 NO2）
	kg/a
	12.67
	12.67

	
	
	CO
	kg/a
	3.17
	3.17

	
固废
	顾客
	废泔脚
	
t/a
	22.34
	0

	
	
	废包装材料
	
	20.55
	0

	
	员工
	生活垃圾
	
	2.19
	0
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[bookmark: bookmark4]三、环境影响分析
	3.1 施工期环境影响分析
项目租赁绍兴市体育中心所有的位于绍兴市涂山路 1 号市体育中心体育场北楼 西侧商业用房，所租房屋目前为闲置，不涉及土建部分，主要污染因子为装修期油
漆废气、噪声、装修人员的生活废水及装修垃圾等。
项目装修工人产生的生活污水经城东体育馆现有化粪池处理后排入城东体育馆 的排水处理系统，再排入城市截污管网，送绍兴污水处理厂处理，对周围水环境无 影响；由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对周 围环境产生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾分别收集及时清运到环卫、城管等部 门规定的地方处置，做到日产日清，防止腐烂变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传染疾 病，采取上述措施后，固废对周围环境不会造成明显的影响；装修期间，严禁夜间 施工，可有效降低装修噪声对周围环境的影响；因此装修期间本项目对周围环境影
响不大。
3.2 营运期环境影响分析
3.2.1 水环境影响分析
项目厨房废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇 集达标排入城东体育馆的排水处理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水 处理厂处理。因此项目废水进管排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持
现状等级。
3.2.2 大气环境影响分析
项目油烟废气经收集后由油烟净化器处理达标后排放，所选用的油烟净化装置 最低去除效率不得低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的 75%的标 准；项目边界距离最近的保护目标北面的渡东电力小区 75m ，油烟废气通过设置在 西南侧外墙的烟道至项目所在房屋屋顶的排烟口排放，排烟口与最近的渡东电力小 区相距 100m ，因此满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010 ）中“新建产生 油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于 9m ” 和“经油烟净 化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20m ”的规定 ；因项目油烟排 放量较小(29.93kg/a)，在排放口可与空气充分混合，经空气稀释扩散后，对周围环境
空气和环境保护目标影响较小，周围环境空气质量能维持现有等级，满足功能要求。
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