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[bookmark: _Toc389816527]前言
[bookmark: _Toc389816528]建设项目特点
[bookmark: _Ref245626817][bookmark: _Toc246176805][bookmark: _Ref243148339][bookmark: _Toc246176811]城南新区位于绍兴市越城组团城市中轴线西南翼，区位十分重要，城市主要内部交通干道解放路、中兴路穿过南区，同时，地块内部的绍甘公路是城市主要的对外交通干道之一。优越的地理位置和便捷的交通条件成为城南新区开发建设的有力支撑，城南区块经过十多年的开发建设，规划面积60多平方公里，建成面积10多平方公里，实际居住人口已达15余万人。但是城南的医疗服务水平已经不能满足不断增长城南的人口增长需求，需要设立综合性的医疗服务机构。为合理培植医疗资源，市政府明确新建城南综合性医院工程，并与绍兴市第六医院迁建工程合并建设，于是提出绍兴市立医院建设工程，该工程选址地块东、南至河流，西至中兴南路，北至规划越剑路，并于2013年开工建设，因此为顺利推进绍兴市立医院的建设，医院周边的道路基础设施迫切需要跟进，因此，绍兴市街景综合开发有限公司提出了越剑路（中兴南路—谢墅江段）建设工程。
[bookmark: _Toc389816529]根据《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目需进行环境影响评价。项目建议书于2014年1月由绍兴市发展和改革委员会批复。在此基础上，绍兴市街景综合开发有限公司委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目主体工程属于“T 城市交通设施”中的“1、道路新建、扩建”，因此需编制环境影响报告书，属于交通运输类环评；同时根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发[2012]132号）和 《绍兴市环保局关于贯彻落实国家、省建设项目环境影响文件分级审批制度的意见》（绍市环发[2009]5号），该项目环保审批权限为绍兴市环境保护局。

我单位技术人员对本项目沿线区域进行了实地踏勘及现状资料收集工作，根据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，编制该项目的环境影响报告书，供环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。
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项目概况及污染源分析
[bookmark: _Toc389816530]项目概况
项目基本情况
1. 项目名称：越剑路（中兴南路至谢墅江）建设工程
(1) 建设单位：绍兴市街景综合开发有限公司
(2) 总投资：1156万元
(3) 建设性质：新建
(4) 工程内容及规模：
越剑路（中兴南路至谢墅江）建设工程总投资1156万元，规划用地面积6593平方米，新建道路西起中兴南路，东至谢墅江，道路全长270米，路幅宽24米，为城市次干道，规划时速为40km/h，并配套建设道路雨水、照明、绿化、交通标志等工程，项目建成后，将加快城南道路基础设施建设，完善城市功能布局，推动沿线两侧地块的开发有着重要的意义。
(5) 建设周期：2014年6月~2014年12月
(6) 设计标准和技术指标
[bookmark: _Ref271866108]表1     主要设计标准和技术参数
	序号
	项目
	内容

	1
	项目性质
	新建

	2
	道路等级
	次干路

	3
	设计车速
	40 km/h

	4
	占地面积
	6593平方米

	5
	起讫点
	西起中兴南路，东至谢墅江

	6
	道路全长
	270m

	7
	规划路幅宽度
	24m

	8
	行车道
	双向4车道

	9
	路面类型
	沥青砼路面，15年

	10
	设计标准轴载
	汽车BZZ-100标准荷载

	11
	相交道路
	中兴南路
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[bookmark: _Toc157417790][bookmark: _Toc163708631][bookmark: _Toc231538022][bookmark: _Toc389751553][bookmark: _Toc246176820][bookmark: _Toc233348387][bookmark: _Toc238900035][bookmark: _Toc165011478][bookmark: _Toc243566984][bookmark: _Toc84058531][bookmark: _Toc157417787]工程占地及拆迁情况
项目位于城南新区，本路段建设用地现状主要为耕地，本项目用地符合供地政策，可参照《划拨用地目录》按划拨方式供地,不涉及拆迁。
[bookmark: _Toc389751555][bookmark: _Ref324341467]工程土石方平衡
[bookmark: _Ref343679208][bookmark: _Ref343679129][bookmark: _Toc389751556][bookmark: _Toc163708632][bookmark: _Toc157417791][bookmark: _Toc231538023]工程大部分路段需填高，部分路段还需土方填低洼处，预计需填方1.5万方。工程挖方主要来自道路基础建设和沿线管线埋设，预计挖方产生量约为0.75万方，由于项目填方多于挖方，并且挖方全部可以利用，工程土方可以在工程内部平衡，不另外设置弃土、弃渣场，不够部分0.75万立方填方由专业土方公司提供，建设单位不另外开辟取土场。
表2        工程土石方平衡表（万立方）
	分区
	总挖方
	总填方
	利用方
	弃方
	外购填方量
	外购填方量来源

	路基
	0.75
	1.5
	0.75
	0
	0.75
	专业土方公司提供，土方来自于市县周边专业土方场所

	备注
	耕植土
	/
	耕植土
	/
	/
	/


交通量预测
本项目交通量预测为近期混合车型预测交通量为3992辆/日（即昼间227辆/小时，夜间45辆/小时）；中期混合车型预测交通量为5988辆/日（即昼间340辆/小时，夜间68辆/小时）；远期混合车型预测交通量为7984辆/日（即昼间455辆/小时，夜间91辆/小时）。车流量昼夜比为5:1。项目道路以生活性为主，小车型、中车型、大车型之比以70:25:5计。（本次环评期间，我们将该车流量预测思路、结果与项目道路设计单位进行了沟通，设计单位认为该车流量预测是合适的）。高峰时车流量，按每日车流量的7.5%算，昼夜间小时交通量比为5：1，设计车速40km/h。昼间按16 小时计算，夜间按8小时计算。
[bookmark: _Ref323039137]表3    预测日均及高峰期交通量
	道路
	时间
	2015年
	2021年
	2029年

	越剑路
	昼间（辆/h）
	227/300
	340/450
	455/599

	
	夜间（辆/h）
	45/60
	68/90
	91/120

	
	日平均（辆/d）
	3992
	5988
	7984


[bookmark: _Ref295919840]表 4     预测日均及高峰期车型组成
	时间
	昼间（辆/h）
	夜间（辆/h）

	年份
	小车
	中车
	大车
	折成标准
小车合计
（pcu/h）
	小车
	中车
	大车
	折成标准
小车合计
（pcu/h）






4

	2015
	159/210
	57/75
	11/15
	266/352
	32/42
	11/15
	2/3
	52/70

	2021
	238/315
	85/113
	17/22
	400/528
	48/63
	17/23
	3/4
	80/105

	2029
	319/419
	114/150
	22/30
	534/704
	64/84
	23/30
	4/6
	107/141
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[bookmark: _Toc389816531][bookmark: _Ref286073612]环境质量现状
[bookmark: _Toc389816532][bookmark: _Toc178429294][bookmark: _Toc245548095][bookmark: _Toc246018188][bookmark: _Toc246018187][bookmark: _Toc178429293][bookmark: _Toc246176823][bookmark: _Toc173592442][bookmark: _Toc246176824][bookmark: _Toc245548094]水环境质量现状评价
项目所在地区域附水域半江庙断面水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类功能区要求。主要超标因子为石油类，分析超标原因主要为周边道路路面径流水以及机动船舶等污染所致。
[bookmark: _Toc389816533][bookmark: _Toc243106919][bookmark: _Toc233348405][bookmark: _Toc238900053][bookmark: _Toc246018197][bookmark: _Toc246176833]环境空气质量现状评价
由监测和评价结果可知，本项目周围环境空气质量较好，各监测点SO2、NO2、PM10浓度均较小，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
[bookmark: _Toc389816534][bookmark: _Toc243106926]声环境质量现状评价
[bookmark: _Ref292705703]根据监测结果，工程沿线各监测点位本底噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。
[bookmark: _Toc389816535]生态环境质量现状
根据对道路沿线地区的实地踏勘和调查分析，道路沿线现状以耕地为主。
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[bookmark: _Toc389816536]环境影响分析
[bookmark: _Toc389816537]建设期环境影响分析
(1) 建设期生态环境影响分析
在建设期对水生生物和陆生生物产生一定的影响。施工作业产生的扬尘一定程度上影响工程沿线绿化植被和农作物。施工活动车辆和人群往来所带来的各种噪声，对生活在周围地区的动物会产生不利影响。建设期间的水土流失会使道路影响区内的河流水系浑浊度上升，污染物含量增加，水质下降，对水生生物产生不利影响。
(2) 建设期声环境影响分析
根据噪声衰减预测分析，昼间机械设备作业噪声的影响距离基本在50m范围内，而夜间机械设备作业噪声的影响距离较远，一般情况下在200m范围内。
根据调查，项目建设主要作为绍兴市立医院配套道路建设，因此与绍兴市立医院一期工程约同时竣工，因此在施工期间对绍兴市立医院基本无影响，道路施工期间施工噪声会对建设路段西面邹家葑村、劳家葑村造成一定影响，特别是在夜间，施工中，应设置临时隔声围栏，原则上夜间应禁止施工，如确因工程需要在夜间施工的，施工单位应报当地环保管理部门，办理夜间施工许可证后方可施工，并应告示附近民众。工程采取环评提出的措施后噪声影响可得到减缓，施工期结束后，项目对周围环境的施工噪声影响将消除。
(3) 建设期环境空气影响评分析
施工工地的扬尘主要有施工路面及堆场扬尘、车辆行驶扬尘、沥青烟气、车辆尾气等。
本工程所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及下风向将有较多的NOx、CO和烃类物质影响存在，因项目施工时间较短，施工期汽车产生的NOx、CO和烃类物质对周围环境及敏感点影响较小。工程路面采用沥青混凝土路面，施工过程不涉及沥青熬炼、搅拌过程，故沥青烟浓度较低，工程沥青路面铺筑时所产生的烟气，其污染影响距离一般在50m以内，而项目距离主要影响敏感点邹家葑村及劳家葑村距离分别为154m及164m，距离较远，因此烟气对其不会产生影响。

(4) 建设期水环境影响分析
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建设期对水体的影响因素主要有施工人员生活污水和施工现场施工物料流失对水体的影响。项目建设时，应设置临时化粪池和隔油池，粪便污水经化粪池处理、食堂油污水经过隔油池处理后与环卫部门联系，进行定期清运。施工生产废水不直接排入水体，设置专门排水通道、临时沉淀池沉淀，使排水通畅，尽量节约用水、重复利用，产生的泥浆废水由资质单位根据《绍兴市区建筑泥浆处置管理暂行办法》（绍政办发[2012]98号）处置，含泥沙的废水沉淀后回用，杜绝泥浆废水进入水体。因此项目施工废水对周围水环境影响较小。
(5) 建设期固体废物影响分析
本项目建设期产生的固体废物主要来源于：
①施工场地临时堆放的土方。②筑路施工过程产生的弃方。③施工人员日常生活产生的生活垃圾。上述固废，特别是钻渣泥浆和土方若处置不当，遇到降水则会污染水体，造成大量水土流失，从而对农田、植被、水利工程及附近河流产生潜在危害。尤其是在梅雨和台风雨等雨量较密集的季节。
(6) 文物、景观影响分析
项目建设期间，在地下挖掘施工中要注意文物保护，一旦发现有价值的文物如古钱币、陶瓷、青铜器等应停止挖掘保护好现场，及时报告文物管理部门，决不能使文物流失。
工程路基填挖开挖及废弃渣料临时堆置等填挖作业将造成对局部植被和景观环境的影响，应及时采取一定的工程防治和植被恢复措施。
(7) 对交通及基础设施的影响分析
本工程为新建，工程建设不涉及公用设施的迁移，但施工内容包括各类管线铺设，
项目铺设的排污、电力、通讯管线将使沿线居民受益，但在与周边道路管线衔接时需按规范实施，并与有关部门协调，共同做好这些公用设施的衔接与保护工作，尽量减少给沿线企事业单位和居民生活带来的不便。本工程道路西面与中兴南路相接，施工前必须先与相关部门确认中兴南路上各类管线的铺设位置及具体埋深，与各类管线主管部门讨论衔接处的施工方案，商量具体衔接方案和施工时间，并且应本着先修建替代设施，后拆除的方针，可有效减缓或消除由此带来的不良影响。
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[bookmark: _Toc389816538]营运期环境影响分析
生态环境现状调查及影响分析
本工程建设区域的植物资源主要为人工植被，包括蔬菜和绿化植被，植被类型常见。工程对该区域的植物资源影响主要体现在工程占地和道路阻隔引起局部区域农作物和林地布局发生的变化。工程对土层以及土壤的改变导致供给能力的下降，造成植被间接破坏，使植物生产能力下降，植被覆盖率下降，生物多样性降低，从而导致其环境功能的下降。其影响主要体现在系统的总生物量的减少，但对周围区域的单位面积生物量无大的影响，对其功能与稳定性不会产生大的影响，不会引起植物物种的损失。因此工程应注意土地的恢复补偿工作，加强道路沿线的绿化措施，使其对于植物生境的影响降到最小程度。此外，汽车尾气中含有NOx、CO、TSP等，对植物会产生影响。
景观影响分析
工程现状为耕地为主，从景观上来说，较为单调和凌乱。项目建成后，道路两边行间树及大面积的绿化，该区域将变得较美观和整洁。从景观变化而言，项目的建设正面影响大于负面影响。
营运期声环境影响分析
本工程路沿线执行的声环境质量标准涉及2类、4a类。根据预测：
对现状敏感点的预测
本工程路段南北两侧200米范围内现状敏感点仅绍兴市立医院一期工程一处，目前正处在建设期，预期施工期1年，项目以中、远期噪声影响预测结果为依据，则建设路段通车时对绍兴市立医院一期建设工程门诊房及住院房声环境影响能满足2类标准要求，其次，由于工程建设至谢墅江即止，此处为断头，在向东方向与连接道路贯通前除进出绍兴市立医院少量车流外基本无驶入车辆，则单就本路段建成营运后对绍兴市立医院敏感点影响很小。
对规划敏感点的预测
根据绍兴市城市总体规划及现状调查，道路北侧规划为二类居住用地，南侧绍兴市立医院一期工程东面规划为绍兴市立医院二期工程预留用地，以中期噪声影响预测结果为依据，2类达标距离至少为距道路红线32m，但规划沿街建筑退让本项目道路红线较难达到该距离。因此环评认为沿街超标范围内
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