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[bookmark: _bookmark0][bookmark: 前__言]
[bookmark: _Toc484827242]第一章  总  则

[bookmark: 1_范围][bookmark: _bookmark1]第一条  为快速、安全、有效处置矿山生产安全事故，保护矿山职工和救援人员的生命安全，根据《突发事件应对法》《安全生产法》《矿山安全法》和《生产安全事故应急条例》等有关法律、行政法规，制定本规程。
第二条  在中华人民共和国领域内从事煤矿、金属非金属矿山及尾矿库生产安全事故应急救援工作（以下统称矿山救援工作），适用本规程。
第三条  矿山救援工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，贯彻科学施救原则，全力以赴抢救遇险人员，确保救援人员安全，防范次生衍生事故。
[bookmark: 4.1_为规范和指导矿山救援工作，迅速有效处理矿山事故，保护矿山职工和救援人员的][bookmark: 4.2_矿山企业应当落实应急管理主体责任，建立健全事故预警、应急值守、信息报告、]第四条  矿山企业应当建立应急救援队伍，健全应急值守、信息报告、应急响应、现场处置、应急投入等规章制度，按照国家有关规定编制应急救援预案，组织应急救援演练，储备应急救援装备和物资，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急救援工作全面负责。
[bookmark: 4.3_矿山救护队（以下简称救护队）是抢救矿山事故遇险遇难人员，处理水、火、瓦斯]第五条  矿山救援队（以下统称救援队）是处置矿山生产安全事故的专业应急救援队伍。兼职矿山救援队（以下统称兼职救援队）是由矿山企业职工兼职组成，参与处置本单位生产安全事故的兼职应急救援队伍。

救援队、兼职救援队应当坚持“加强准备
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、严格训练、主动预防、积极抢救”的工作原则。
[bookmark: 4.4_拥有大型矿井、高瓦斯或者煤与瓦斯突出中型矿井的煤矿企业，以及大型金属非金]第六条  井工矿山企业应当建立救援队，救援队到达服务矿井的时间应当不超过30min；其中，规模较小、不具备建立救援队条件的矿山企业，所属矿井应当建立兼职救援队，并与就近的救援队签订救援服务协议，救援队距离服务矿井应当不超过100km。
[bookmark: 4.6_救护队的建立、变更、撤销、主要负责人任免和服务范围等情况应当及时向省级矿][bookmark: 4.5_县级以上地方人民政府及其有关部门，可以根据当地矿山救援工作的实际需要建立]第七条  县级以上地方人民政府有关部门，可以按照《突发事件应对法》的规定，根据当地矿山救援工作的实际需要建立救援队。
第八条  矿山企业应当及时将本单位救援队的建立、变更、撤销及驻地、服务范围、主要装备、人员编制、主要负责人、接警电话等基本情况报送属地县级以上应急管理部门和国家矿山安全监察局省级局。省级应急管理部门、国家矿山安全监察局省级局矿山救援管理机构（以下统称省级矿山救援管理机构）应当定期将辖区内救援队的基本情况报送应急管理部矿山救援管理机构（以下统称国家矿山救援管理机构）。
[bookmark: 4.7_矿山企业必须与为其服务的救护队建立通讯联系，向为其服务的救护队提供应急救]第九条  矿山企业应当与为其服务的救援队建立应急通信联系。煤矿、金属非金属矿山及尾矿库企业应当分别按照《煤矿安全规程》《金属非金属矿山安全规程》《尾矿库安全规程》有关规定向救援队提供必要、真实、准确的图纸资料。

[bookmark: 4.8_矿山发生事故后，现场人员应当进行自救、互救，并报矿调度室；矿山企业必须立]第十条  发生生产安全事故后，矿山企业应当立即
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启动应急救援预案，采取措施组织抢救，全力做好应急救援及相关工作，并按照国家有关规定及时上报事故情况。
救援队接到服务矿山企业的救援通知或者有关人民政府及相关部门的救援命令后，应当立即参加生产安全事故应急救援。
[bookmark: 4.9_有关地方人民政府和矿山企业应当按照国家有关规定，对在矿山事故救援中伤亡的]
[bookmark: _bookmark5][bookmark: 5_矿山救援队伍][bookmark: _Toc1864270474]第二章  应急救援队伍

[bookmark: 5.1_矿山救护队][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc87694601]第一节  救援队的组织与职责
[bookmark: 5.1.1_救护队的建制]
第十一条  救援队的建制应当符合下列规定：
[bookmark: a)_救护队的建制应当根据服务矿山的数量、分布、生产规模、灾害程度、安全生产等情]（一）根据服务矿山的数量、分布、生产规模、灾害程度等情况和应急救援工作需要，设立大队或者独立中队；
（二）大队和独立中队下设具备办公、战训、装备、党群和后勤等功能的业务科室，配备相应的管理和工作人员；
[bookmark: b)_大队由不少于2个救护中队组成，设大队长1名、书记（政委）1名、副大队长2名]（三）大队由不少于2个中队组成，设大队长1人、书记1人、副大队长不少于2人、总工程师1人、副总工程师不少于1人；
[bookmark: c)_独立中队和大队所属救护中队由不少于3个救护小队组成，设中队长1人、副中队长][bookmark: d)救护小队由不少于9人组成，设正、副小队长各1人，是执行矿山事故救援任务的最小]（四）独立中队和大队所属中队由不少于3个小队组成，设中队长1人、支部书记1人、副中队长不少于2人、技术员不少于 1人，以及救援车辆驾驶、仪器维修和氧气充填人员；

（五）小队由不少于9人组成，设正、副小队长各1人
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，是执行应急救援工作任务的最小集体。
[bookmark: 5.1.2_救护队指战员条件][bookmark: a)_指挥员应当具备以下条件：]第十二条  救援队应急救援人员应当具备下列条件：
（一）熟悉矿山救援业务工作，具有相应的矿山专业知识，经过专业培训合格；
（二）大队指挥员由在中队指挥员岗位工作不少于3年或者从事井工矿山生产、安全、技术管理工作不少于5年的人员担任，中队指挥员由从事矿山救援工作或者井工矿山生产、安全、技术管理工作不少于3年的人员担任，小队指挥员由从事矿山救援工作不少于2年的人员担任；
（三）大队指挥员年龄一般不超过55岁，中队指挥员年龄一般不超过50岁，小队指挥员和队员年龄一般不超过45岁。根据工作需要，允许保留少数（不超过应急救援人员总数的1/3）身体健康、有技术专长、救援经验丰富的超龄人员，超龄年限不大于5岁；
（四）新招收的人员应当具有高中（中专、中技、中职）以上文化程度，具备相应的身体条件和心理素质，年龄在30岁以下。有矿山井下1年以上工作经历者优先录用，年龄可放宽至35岁。
[bookmark: c)_根据矿山救援工作需要，允许保留少数（不超过指战员总数的1/3）身体健康、能][bookmark: d)_救护队应当每年组织对指战员进行1次身体检查，对不合格的人员应当及时调整。凡][bookmark: b)_队员应当具备以下条件：][bookmark: 5.1.3_救护队的主要任务与指战员的基本职责][bookmark: a)_救护队的主要任务是：]第十三条  救援队的主要任务是：
（一）抢救矿山生产安全事故遇险人员；
（二）处置矿山生产安全事故及灾害；

（三）参加排放瓦斯、启封火区、反风演习、井巷揭煤等需要佩用氧气呼吸器作业的安全技术工作；
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（四）开展服务矿山企业预防性安全检查，参加消除事故隐患工作；
（五）协助矿山企业做好职工自救互救和现场急救知识的普及教育，参加服务矿山企业应急救援演练；
（六）指导服务矿井兼职救援队业务工作；
（七）根据需要和有关部门的救援命令，参加其他事故灾害应急救援工作。
[bookmark: b)_指战员的基本职责是：]第十四条  救援队应急救援人员的基本职责是：
（一）热爱矿山救援事业，全心全意为矿山安全生产服务；
（二）遵守和执行有关安全生产和应急救援法律、法规、规章和标准；
（三）加强业务知识学习和救援专业技能训练，适应矿山救援工作需要；
（四）爱护救援装备仪器，做好装备仪器的维修保养，保持装备完好；
（五）按照规定参加应急值班工作，坚守岗位，随时做好应急救援出动准备；
（六）服从命令，听从指挥，积极主动完成应急救援等各项工作任务。
[bookmark: 5.1.4_救护队的管理]
[bookmark: _Toc1992495468]第二节  救援队的建设与管理
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[bookmark: a)_救护队标准化管理包括组织机构及人员、装备与设施、培训与训练、救援准备、业务]第十五条  救援队应当加强标准化建设。救援队标准化建设的主要内容包括组织机构及人员、装备与设施、培训与训练、业务工作、救援准备、技术操作、现场急救、综合体质、队列操练、综合管理等。
救援队大队应当每半年组织一次标准化自评，独立中队、大队所属中队应当每季度组织一次标准化自评。
国家矿山救援管理机构和省级应急管理部门、国家矿山安全监察局省级局应当加强救援队标准化定级组织管理，分级负责组织开展救援队标准化考核定级工作。
[bookmark: b)_救护队军事化管理包括统一队徽、队旗、队歌，指战员统一、规范着装并佩戴矿山救]第十六条  救援队应当按照国家有关规定和行业标准使用和管理队徽、队旗，统一、规范着装并佩戴标志标识；加强思想政治、职业作风和救援文化建设，强化救援理念、职责和使命教育，遵守礼节礼仪，严肃队容风纪；服从命令、听从指挥，保持高度组织性、纪律性和快速反应能力。
[bookmark: c)_救护队应当建立岗位责任制，明确各级指挥员、职能科室人员及队员的岗位职责，建]第十七条  救援队日常管理包括下列内容：
（一）建立岗位责任制，明确各级指挥员、职能科室人员及队员的岗位职责；
（二）建立交接班、培训与训练、学习与总结讲评、装备管理、内务管理、档案管理、会议、考勤和评比检查等工作制度；

[bookmark: d)_救护队应当设置组织机构牌板、救援队伍部署图、服务区域矿山分布图、值班日程表]（三）设置组织机构牌板、队伍部署与服务区域矿山分布图、值班日程表、接警记录牌板和评比检查牌板，值班室配置录音电话机、报警装置、时钟、接警和
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交接班记录簿；
[bookmark: e)_救护队应当建立工作日志和交接班、装备维护保养、学习与训练、预防检查、事故接]（四）制定年度、季度和月度工作计划，建立工作日志和接警信息、交接班、事故救援、装备设施维护保养、学习与总结讲评、培训与训练、预防性安全检查、安全技术工作等工作记录；
（五）保存人员信息、技术资料、救援报告、工作总结、文件资料、会议材料等档案资料；
[bookmark: f)_救护队以小队为单位执行24小时值班，并设立待机小队。值班室应当配置录音电话][bookmark: g)_救护队应当制定年度、季度和月度工作计划，内容包括队伍建设、培训与训练、装备]（六）针对服务矿山企业的分布、灾害特点及可能发生的生产安全事故类型等情况，制定救援行动预案，并与服务矿山企业的应急救援预案相衔接；
（七）因地制宜加强队部建设管理，营造功能齐备、利于应急、秩序井然、卫生整洁并具有浓厚应急救援职业文化氛围的驻地环境；
（八）集体宿舍保持整洁，不乱放杂物、无乱贴乱画，室内物品摆放整齐，墙壁悬挂物品一条线，床上卧具叠放整齐一条线，保持窗明壁净；
（九）应急救援人员做到着装规范、配套、整洁，遵守作息时间和考勤制度，举止端正、精神饱满、语言文明，常洗澡、常理发、常换衣服，患病应当早报告、早治疗。

第十八条  救援队必须建立24h值班制度。大队、中队至少各由1名相应级别的指挥员在岗带班。应急值班以小队为单位，各小队按计划轮流担任值班小队和待机小队，值班和待机小队的救援装备应当置于矿山救援车上或者便于
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快速取用的地点，保持应急准备状态。
[bookmark: h)_救护队应当根据服务矿山灾害类型和特点，制定相应的救援行动预案。救援行动预案][bookmark: i)_救护队出动执行救援任务、开展预防性安全检查和进行安全技术工作时，必须穿戴矿]第十九条  救援队执行应急救援任务、进行安全技术工作和开展预防性安全检查时，应当穿戴矿山救援防护服装，佩带并按规定佩用氧气呼吸器，携带相关装备、仪器和用品。
[bookmark: j)_任何人不得调动救护队、救援装备和救援车辆从事与应急救援无关的工作。]第二十条  任何人不得调动救援队、救援装备物资和救援车辆从事与救援队工作任务无关的活动。

[bookmark: _bookmark7][bookmark: 5.2_兼职矿山救护队][bookmark: _Toc1032093971]第三节  兼职救援队

[bookmark: 5.2.1_兼职救护队应当按照以下要求建设和管理：]第二十一条  兼职救援队应当按照下列要求建设和管理：
（一）根据矿井生产规模、自然条件和灾害情况确定队伍规模，一般不少于2个小队，每个小队不少于9人；
（二）应急救援人员主要由矿山生产一线班组长、业务骨干、工程技术人员和管理人员兼职担任，具备相应的身体条件和心理素质；
（三）设正、副队长各1名，明确至少1名负责装备管理和维护保养的人员，确保救援装备处于完好和备用状态；
（四）队伍直属矿长领导，业务上接受矿总工程师（技术负责人）和与矿山企业签订救援服务协议的救援队的指导；

（五）矿山企业组织应急救援人员参加
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救援知识和业务培训，组织兼职救援队开展救援训练和业务考核。
[bookmark: 5.2.2_兼职救护队的主要任务是：]第二十二条  兼职救援队的主要任务是：
（一）迅速参加本矿生产安全事故初期控制和处置，救助遇险人员；
（二）协助救援队开展应急救援工作；
（三）协助救援队开展矿山企业预防性安全检查和安全技术工作；
（四）参与本矿职工自救互救知识的宣传教育工作，参加本矿应急救援演练。

[bookmark: 6_矿山救援装备与设施][bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc1136211609]第三章  救援装备与设施
[bookmark: 6.1_救护队应当配备处理矿山事故的救援装备，基本配备标准见表1至表5。救护队可]
第二十三条  救援队、兼职救援队应当配备处置矿山生产安全事故的基本装备（附录1至附录5），并根据应急救援工作实际需要配备其他必要的救援装备。
[bookmark: 6.2_值班矿山救援车应当装有救护小队和指战员的基本装备。救护小队进行矿井灾区侦]第二十四条  值班矿山救援车应当装有值班小队和小队人员的基本装备。
[bookmark: 6.4_救援装备、器材、防护用品和检测仪器应当符合国家标准或者行业标准，满足矿山][bookmark: 6.3_救护队进行各类事故救援所携带的基本装备，应由救护队根据所在地区和服务矿山]第二十五条  救援队应当根据服务矿山企业情况和可能发生的生产安全事故，明确列出处置各类事故需要携带的救援装备。需要携带其他特殊装备赴现场的，由带队指挥员根据事故具体情况确定。

第二十六条  救援装
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备、器材、防护用品和检测仪器应当符合国家标准或者行业标准，满足矿山救援工作的特殊需要。各种仪器仪表应当按照国家标准要求定期检定或者校准。
[bookmark: 6.5_救护队、兼职救护队应当定期检查在用和库存救援装备的状况和数量，做到账、物]第二十七条  救援队、兼职救援队应当定期检查在用和库存救援装备的状况及数量，做到账、物、卡“三相符”，并及时进行报废、更新和备品备件补充。
[bookmark: 6.6_救护队应当具有下列设施：接警值班室、值班休息室、办公室、会议室、学习室，]第二十八条  救援队应当建有接警值班室、值班休息室、办公室、会议室、学习室、电教室、装备室、修理室、氧气充填室、气体分析化验室、装备器材库、车库、演习训练场所及设施、体能训练场所及设施、宿舍、浴室、食堂等。
[bookmark: 6.7_兼职救护队应当具有下列设施：办公室（设接警电话）、学习室、装备室、修理室]第二十九条  兼职救援队应当具有值班室（设接警电话）、学习室、装备室、修理室、装备器材库、氧气充填室和训练设施等。
[bookmark: 6.8_氧气充填室及室内物品和相关操作应当符合下列要求：]第三十条  氧气充填室及室内物品和相关操作应当符合下列要求：
（一）氧气充填室的建设符合安全要求，建立严格的管理制度，室内使用防爆设施，保持通风良好，严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品；
（二）氧气充填泵由培训合格的充填工按照规程进行操作；
（三）氧气充填泵在20MPa压力时，不漏油、不漏气、不漏水、无杂音；

（四）
11

氧气瓶空瓶和实瓶分别存放，并标明充填日期，挂牌管理；
（五）定期检查氧气瓶，存放氧气瓶时轻拿轻放，距暖气片或者高温点的距离在2m以上；
（六）新购进或者经水压试验后的氧气瓶，充填前进行2次充、放氧气后，方可使用。
[bookmark: 6.9_使用氧气瓶、氧气和氢氧化钙的基本要求如下：]第三十一条 救援队使用氧气瓶、氧气和氢氧化钙应当符合下列基本要求：
（一）氧气符合医用标准；
（二）氢氧化钙每季度化验1次，吸收率不得低于33%，水分在16%～20%之间，粉尘率不大于3%。使用过的氢氧化钙，无论时间长短，不得重复使用；
（三）氧气呼吸器和压缩氧自救器内的氢氧化钙超过3个月的必须更换，否则不得使用；
（四）使用的氧气瓶应当符合国家规定标准，每3年进行除锈（垢）清洗和水压试验，达不到标准的不得使用。
[bookmark: 6.10_气体分析化验室应当能够分析化验氧气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、二氧化硫]第三十二条  气体分析化验室应当能够分析化验矿井空气和灾变气体中的氧气、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、乙烯、乙炔、氢气、氮气和氮氧化物等成分，室内保持整洁，温度在15～23℃之间，严禁使用明火。气体分析化验仪器设备不得阳光曝晒，保持备品数量充足。

化验员应当及时对送检气样进行分析化验，填写化验单并签字，经技术负责人审核后提交送样单位，
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化验单存根保存期限不得低于2年。
[bookmark: 6.11_救护队技术装备、救援车辆和设施必须由专人管理，定期检查、维护和保养，保]第三十三条  救援队的救援装备、车辆和设施应当由专人管理，定期检查、维护和保养，保持完好和备用状态。救援装备不得露天存放，救援车辆应当专车专用。

[bookmark: 7_矿山救援培训与训练][bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc1444447688]第四章  救援培训与训练

[bookmark: 7.1_矿山企业有关负责人和救援管理人员应当接受应急救援知识培训。救护队指战员及]第三十四条  矿山企业安全生产管理人员应当接受应急救援知识培训。救援队、兼职救援队应急救援人员，应当接受应急救援理论、技术和技能培训，并经考核合格后，方可从事矿山救援工作。救援队的设备维修工、氧气充填工、分析化验员应当接受专业技术培训。矿山企业应当加强对从业人员的应急避险和自救互救知识培训。
[bookmark: 7.2_救护队指战员和兼职救护队人员及矿山企业救援管理人员实行分级培训，具体规定]第三十五条  救援队、兼职救援队应急救援人员应当按照下列规定实行分级培训：
（一）大队指挥员及战训等业务科室管理人员、中队正职指挥员及技术员，在国家级矿山救援培训机构参加培训，岗位培训时间不少于144学时，每两年至少复训一次，每次时间不少于60学时；

（二）副中队长，独立中队战训等业务科室管理人员，正、副小队长，在省级矿山救援培训机构参加培训，岗位培训时间不少于180学时，每两年至少复训一次，每次时间不少于60学时；
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（三）救援队队员、战训等业务科室工作人员，在矿山救援大队培训机构参加培训，岗位培训时间不少于372学时，编队实习90日，每年至少复训一次，每次时间不少于60学时；
（四）兼职救援队应急救援人员在矿山救援大队培训机构参加培训，岗位培训时间不少于180学时，每年至少复训一次，每次时间不少于60学时。
[bookmark: 7.3_矿山救援培训包括以下主要内容：矿山救援相关的法律、法规、规章、标准及规程]第三十六条  救援培训应当包括下列主要内容：
（1） 矿山安全生产与应急救援相关法律、法规、规章、标准和有关文件；
（2） 应急救援队伍的组织与管理；
（3） 矿井通风安全基础理论与灾变通风技术；
（4） 应急救援基础知识、基本技能、心理素质；
（5） 矿山救援装备、仪器的使用与管理；
（6） 矿山生产安全事故及灾害应急救援技术和方法；
（7） 矿山生产安全事故及灾害遇险人员的现场急救、应急避险、自救互救、自我防护；
（8） 矿山企业预防性安全检查、安全技术工作、隐患排查与治理和应急救援预案编制；
（9） 典型事故灾害应急救援案例研究分析；
（10） 应急管理与应急救援其他相关内容。

[bookmark: 7.4_国家矿山救援管理部门组织制定矿山救援培训大纲和考核标准，组织编写培训教材]第三十七条  国家矿山救援管理机构组织制定矿山救援培训大纲及考核
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规范，指导和监督检查全国救援队、兼职救援队应急救援人员的培训和考核工作；省级矿山救援管理机构指导和监督检查辖区内救援队、兼职救援队应急救援人员的培训和考核工作；各级矿山救援培训机构应当按照矿山救援培训大纲及考核规范要求组织培训及考核。
[bookmark: 7.5_矿山企业应当至少每半年组织一次生产安全事故应急救援预案演练，并组织为其服]第三十八条  矿山企业应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，服务矿山企业的救援队应当参加演练。演练计划、方案、记录和总结评估报告等资料保存期限不少于2年。
[bookmark: 7.6_救护队日常训练应当包括以下主要内容：救援专业技能、高温浓烟环境适应性、救]第三十九条  救援队应当按计划组织开展日常训练，训练应当包括综合体能、队列操练、心理素质、灾区环境适应性、救援专业技能、救援装备和仪器操作、现场急救、应急救援演练等主要内容。
[bookmark: 7.7_救护队每年组织开展1次综合性演习训练，内容包括应急响应、应急指挥、灾区侦]第四十条  救援队大队、独立中队应当每年开展1次综合性应急救援演练，内容包括应急响应、救援指挥、灾区探测、救援方案制定与实施、协同联动和突发情况应对等；中队应当每季度至少开展1次应急救援演练和高温浓烟训练，内容包括闻警出动、入井准备、灾区探测、事故处置、抢救遇险人员和高温浓烟环境作业等；小队应当每月至少开展1次佩用氧气呼吸器的单项训练，每次训练时间不少于3h；兼职救援队应当每半年进行1次矿山生产安全事故先期处置和遇险人员救助演练，每季度至少进行1次佩用氧气呼吸器的训练，时间不少于3h。

[bookmark: 7.8_国家和省级矿山救援管理部门应当定期组织矿山救援技术竞赛，组织参加国内和国]第四十一条  国家和省级矿山救援管理机构
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应当定期组织举办矿山救援技术竞赛，组织救援队参加国际矿山救援技术交流活动。

[bookmark: 8_矿山事故救援一般规定][bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc560508455]第五章  应急救援一般规定
[bookmark: 8.1_先期处置][bookmark: _bookmark11]
第1节 [bookmark: _Toc1401019417]先期处置

[bookmark: 8.1.1_矿山发生事故后，现场人员应当视事故性质和现场情况，在安全条件下积极抢]第四十二条  矿山发生生产安全事故后，涉险区域人员应当视现场情况，在安全条件下积极抢救人员和控制灾情，并立即报告矿山调度值班部门，不具备抢救条件时应当立即撤离至安全地点。井下涉险人员在撤离时应当根据需要使用自救器，在撤离受阻的情况下紧急避险待救。矿山企业带班领导和涉险区域的区、队、班组长等应当组织人员抢救、撤离和避险。
[bookmark: 8.1.2_矿值班调度员接到事故报告后，应当立即按照灾害预防和处理计划和事故应急]第四十三条  矿山值班调度员接到事故报告后，应当立即采取应急措施，通知涉险区域人员撤离险区，报告矿山企业负责人，通知救援队、医疗急救机构和本企业有关人员等到现场救援。矿山企业负责人应当迅速采取有效措施组织抢救，并按照国家有关规定立即如实报告事故情况。

[bookmark: 8.2_救护队闻警出动、到达现场和返回驻地][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc1832711889]第二节  闻警出动、到达现场和返回驻地


[bookmark: 8.2.1_救护队出动应当遵守以下规定：]第四十四条  救援队出动救援应当遵守下列规定：
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（一）值班员接到救援通知后，首先按响预警铃，记录发生事故单位和事故时间、地点、类别、可能遇险人数及通知人姓名、单位、联系电话，随后立即发出警报，并向值班指挥员报告；
（二）值班小队在预警铃响后立即开始进行出动准备，在警报发出后1min内出动，不需乘车的，出动时间不得超过2min；
（三）处置矿井生产安全事故，待机小队随同值班小队出动；
（四）救援小队出动后，值班员记录出动小队编号及人数、带队指挥员、出动时间、携带装备等情况，并向救援队主要负责人报告；
（五）救援队应当及时向属地应急管理部门和省级矿山救援管理机构报告出动情况。
[bookmark: 8.2.2_救护队到达事故现场后，带队指挥员应当立即了解事故有关情况，领取救援任]第四十五条  救援队到达事故矿井后，带队指挥员应当立即了解事故情况，领取救援任务，组织制定具体行动方案和安全保障措施，组织开展灾区探测和实施救援；应急救援人员应当迅速做好入井准备，按照行动方案和安全保障措施执行救援任务。

[bookmark: 8.2.3_救护队完成救援任务后，经现场救援指挥部同意，可以返回驻地。返回驻地后]第四十六条  救援队完成救援任务后，经现场指挥部同意，可以返回驻地。返回驻地后，救援队应当向属地应急管理部门和省级矿山救援管理机构报告，应急救援人员应当立即对救援装备、器材进行检查和维护，使之恢复到
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完好和备用状态。

[bookmark: 8.3_救援指挥][bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc866841301]第三节  救援指挥

[bookmark: 8.3.1_现场救援指挥部（以下简称指挥部）统一指挥矿山事故应急救援工作。救护队]第四十七条  救援队参加矿山生产安全事故应急救援，带队指挥员应当参与制定应急救援方案，在现场指挥部的统一调度指挥下，具体负责指挥救援队的应急救援行动。
救援队参加其他事故灾害应急救援时，应当在现场指挥部的统一调度指挥下实施应急救援行动。
[bookmark: 8.3.2_多支救护队联合参加救援时，由指挥部指定的救护队指挥员负责协调、指挥各]第四十八条  多支救援队参加应急救援时，现场指挥部应当统筹救援力量，加强现场组织管理和统一调度指挥，可以指定发生事故的矿山企业所在区域救援队带队指挥员或者其他胜任人员具体负责协调、指挥各救援队联合实施救援处置行动。
第四十九条  救援队应当根据现场指挥部制定的应急救援方案和措施，迅速制定具体的救援行动计划和安全保障措施；执行灾区探测和救援任务时，应当至少有1名中队或者中队以上指挥员现场带队。

[bookmark: 8.3.6_带队指挥员应当明确工作任务，向执行任务的小队讲明事故情况、侦察和救援]第五十条  现场带队指挥员应当明确工作任务，向执行任务的救援小队讲明事故情况、探测和救援重点、行动计划、行动路线、安全保障措施和注意事项，组织入井准备，带领救援小队完成工作任务。救援队执行任务时应当避免使用临时混编小队。
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[bookmark: 8.3.7_救护队在救援过程中遇到突发情况、危及救援人员生命安全时，现场带队指挥]第五十一条  救援队在救援过程中遇到突发情况、危及应急救援人员生命安全时，现场带队指挥员有权作出撤出危险区域的决定，并及时报告现场指挥部。
救援队的现场后勤保障应当按照《生产安全事故应急条例》的规定执行，由现场指挥部或者调动单位协助落实。同时，鼓励救援队加强自我保障能力。

[bookmark: 8.4_救援保障][bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc498061500]第四节  救援保障

[bookmark: 8.4.1_地面基地应当设置在靠近井口的安全地点，并且根据事故类别和参战救护队数]第五十二条  在重特大或者复杂矿井生产安全事故救援现场，应当设立地面基地；条件允许的，应当设立井下基地。
救援队的现场后勤保障工作应当按照《生产安全事故应急条例》的规定执行，由现场指挥部或者调动单位协助落实。同时，鼓励救援队加强自我保障能力。
第五十三条  地面基地应当设置在靠近井口的安全地点，并且根据事故情况和救援队数量配备下列人员、设备和设施：
（一）气体化验员、医护人员、通信员、仪器修理员和汽车驾驶员，必要时配备心理医生；
（二）必要的救援装备、器材、通信设备和材料；
（三）救援队的工作、后勤保障和休息场所。

[bookmark: 8.4.2_井下基地应当设置在靠近灾区的安全地点，并且配备：]第五十四条 
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 井下基地应当设置在靠近灾区的安全地点，并且配备下列人员、设备和物资：
（一）指挥人员、值守人员、医护人员；
（二）直通现场指挥部和灾区的通信设备；
（三）必要的救援装备、气体检测仪器、急救药品和器材；
（四）食物、饮料等后勤保障物资。
[bookmark: 8.4.3_井下基地应当设专人值守电话和记录，保持与指挥部、灾区救护小队和地面基][bookmark: 8.4.4_改变井下基地位置，应当取得现场救援指挥部同意，并且通知灾区救护小队。]第五十五条  井下基地应当安排专人检测有毒有害气体浓度、测量风流方向和风量、检查巷道支护等情况。发现情况异常时，基地指挥人员应当立即采取应对措施，通知灾区救援小队，并报告现场指挥部。改变井下基地位置，应当经过救援队带队指挥员同意，报告现场指挥部，并通知灾区救援小队。
[bookmark: 8.4.5_救援过程中必须保证以下通讯联络：]第五十六条  救援队在组织救援小队执行矿井灾区探测和救援任务时，应当设立待机小队，待机小队的位置根据现场情况确定。
第五十七条  救援队在救援过程中必须保证下列通信联络：
（一）带队指挥员与地面基地、井下基地；
（二）井下基地与救援小队；
（三）救援小队与待机小队；
（四）救援小队应急救援人员之间。

[bookmark: 8.4.6_使用音响信号和手势联络规定如下：]第五十八条  救援队在救援过程中使用音响信号和手势联络应当符合下列规定：
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（一）在灾区内行动的音响信号：
1.一声表示停止工作或者停止前进；
2.二声表示离开危险区；
3.三声表示前进或者工作；
4.四声表示返回；
5.连续不断声音表示请求援助或者集合。
（二）在竖井和倾斜巷道使用绞车的音响信号：
1.一声表示停止；
2.二声表示上升；
3.三声表示下降；
4.四声表示慢上；
5.五声表示慢下。
（三）应急救援人员在灾区报告氧气压力的手势：
1.伸出拳头表示10MPa；
2.伸出五指表示5MPa；
3.伸出一指表示1MPa；
4.手势要放在灯头前表示。
[bookmark: 8.4.7_救援过程中，救护队应当根据需要定时、定点取样分析化验灾区气体,化验结]第五十九条  救援队在救援过程中应当根据需要定时、定点取样分析化验灾区气体成分，为制定应急救援方案措施提供参考依据。
[bookmark: 8.4.8_事故现场应当建立医疗站，其主要任务是：]
[bookmark: 8.5_灾区行动基本要求][bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc45937682]第五节  灾区行动基本要求
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[bookmark: 8.5.1_进入灾区侦察或者救援的小队人员不得少于6人。进入前，应当检查氧气呼吸][bookmark: 8.5.2_如果不能确认井筒或者井底车场有无有毒有害气体，指战员应当在入井前佩用]第六十条  救援小队进入矿井灾区探测或者救援，应急救援人员不得少于6人，应当携带灾区探测基本装备（附录6）及其他必要装备。
第六十一条  应急救援人员应当在入井前检查氧气呼吸器是否完好，其个人防护氧气呼吸器、备用氧气呼吸器及备用氧气瓶的氧气压力均不得低于18MPa。
[bookmark: 8.5.3_指战员需要在井下待机或者休息时，应当选择在井下基地或者具有新鲜风流的]如果不能确认井筒或者井底车场有无有毒有害气体，应急救援人员应当在入井前佩用氧气呼吸器。 
第六十二条  应急救援人员在井下待命或者休息时，应当选择在井下基地或者具有新鲜风流的安全地点。如需脱下氧气呼吸器，必须经现场带队指挥员同意，并就近置于安全地点，确保有突发情况时能够及时佩用。
[bookmark: 8.5.4_指战员在侦察和救援过程中，最多只允许消耗13兆帕压力的氧气，在返回到]第六十三条  应急救援人员应当注意观察氧气呼吸器的氧气压力，在返回到井下基地时应当至少保留5MPa压力的氧气余量。在倾角小于15°的巷道行进时，应当将允许消耗氧气量的二分之一用于前进途中、二分之一用于返回途中；在倾角大于或者等于15°的巷道中行进时，应当将允许消耗氧气量的三分之二用于上行途中、三分之一用于下行途中。
[bookmark: 8.5.5_救护队在窒息或者有毒有害气体积存的灾区侦察和作业时，应当做到：]第六十四条  救援队在窒息或者有毒有害气体积存的灾区执行任务应当做到：
（一）随时检测有毒有害气体和氧气含量，观测风向、风量和其他变化；

（二）小队长至少每20min组织1次应急救援人员
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检查并报告氧气呼吸器氧气压力，根据最低的氧气压力确定返回时间；
（三）应急救援人员必须在彼此可见或者可听到信号的范围内行动，严禁单独行动。如果该灾区地点距离新鲜风流处较近，并且救援小队全体人员在该地点无法同时开展救援，现场带队指挥员可派不少于2名队员进入该地点作业，并保持联系。
[bookmark: 8.5.6_在窒息或者有毒有害气体积存的灾区抢救遇险人员时，应当做到：]第六十五条  救援队在窒息或者有毒有害气体积存的灾区抢救遇险人员应当做到：
（一）引导或者运送遇险人员时，为遇险人员佩用全面罩正压氧气呼吸器或者自救器；
（二）对受伤、窒息或者中毒人员进行必要急救处理，并送至安全地点；
（三）处理和搬运伤员时，防止伤员拉扯氧气呼吸器软管或者面罩；
（四）抢救长时间被困遇险人员，请专业医护人员配合，运送时采取护目措施，避免灯光和井口外光线直射遇险人员眼睛；
（五）有多名遇险人员待救的，按照“先重后轻、先易后难”的顺序抢救。无法一次全部救出的，为待救遇险人员佩用全面罩正压氧气呼吸器或者自救器。

[bookmark: 8.5.7_在高温、塌冒、爆炸和水淹等灾区，无需救人的，救护队不得进入。因抢救人]第六十六条  在高温、浓烟、塌冒、爆炸和水淹等灾区，无需抢救人员的，救援队不得进入；
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因抢救人员需要进入时，应当采取安全保障措施。
[bookmark: 8.5.9_指战员出现身体不适或者氧气呼吸器发生故障时，应当采取措施，全队立即撤][bookmark: 8.5.8_确认灾区人员已经遇难，在无火源情况下，应当先通风后搜救。]第六十七条  应急救援人员出现身体不适或者氧气呼吸器发生故障时，救援小队全体人员应当立即撤到安全地点，并报告现场指挥部。
[bookmark: 8.5.10_指战员在灾区工作1个氧气呼吸器班后，应当至少休息8小时；只有在后续]第六十八条  应急救援人员在灾区工作1个氧气呼吸器班后，应当至少休息8h。只有在后续救援队未到达且急需抢救人员时，应急救援人员方可根据体质情况，在氧气呼吸器补充氧气、更换药品和降温器并校验合格后重新投入工作。
[bookmark: 8.5.11_救护队撤出灾区时，应当携带全部救援装备。]第六十九条  救援队在执行完救援任务撤出灾区时，应当携带全部救援装备。

[bookmark: 8.6_灾区侦察][bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc280013143]第六节  灾区探测
[bookmark: 8.6.1_灾区侦察的主要任务是探查事故类别、波及范围、遇险遇难人员数量和位置，]
第七十条  救援队参加矿井生产安全事故应急救援，应当首先进行灾区探测。灾区探测的主要任务是探察事故类别、波及范围、破坏程度、遇险人员数量和位置、矿井通风、巷道支护等情况，检测灾区氧气和有毒有害气体浓度、矿尘、温度等。

[bookmark: 8.6.2_救护队执行灾区侦察任务前，应当明确侦察任务、具体计划和注意事项，制定]第七十一条  救援队在进行灾区探测前，应当了解矿井巷道布置等基本情况，确认灾区是否切断电源，明确探测任务、具体计划和注意事项，制定遇有撤退路线被堵等突发情况的应急
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措施，检查氧气呼吸器和所需装备仪器，充分做好准备。
[bookmark: 8.6.3_救护队侦察时应当做到：]第七十二条  救援队在灾区探测时应当做到：
（一）井下设立待机小队，并与探测小队保持联系。在需要井下待机小队抢救人员时，调派其他小队作为待机小队；
（二）首先将探测小队派往可能存在遇险人员最多的地点。灾区范围大或者巷道复杂的，可以组织多个小队分区段探测；
（三）根据任务预估探测时间，探测小队按时返回。探测小队遭遇危险情况或者通信中断时立即回撤，待机小队同时立即进入开展救援；
（四）进入灾区时，小队长在队前，副小队长在队后，返回时相反。搜救遇险人员时，在灾区条件允许的情况下，小队队形与巷道中线斜交前进；
（五）探测小队携带救生索等必要装备，行进时注意暗井、溜煤眼、淤泥和巷道支护等情况，视线不清或者水深时使用探险杖探察前进，队员之间用联络绳联结。探测小队进入因爆炸或者煤与瓦斯突出事故停风的区域时，不得动作过大或者奔跑；

（六）探测过的巷道要签字留名做好标记，并绘制探测路线示意图。探测小队人员应当明确分工，分别检查通风、气体浓度、温度和顶板等情况并记录，在图纸上标记探测结果；
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（七）探测过程中发现遇险人员立即救助，将其护送至新鲜风流巷道或者井下基地。对遇险人员逐一编号、填写和放置伤病人员标示卡，并在发现地点做出标记，在探测路线示意图上标明位置，记录遇险人员特征。同时，检测各种气体浓度并记录；
（八）探测行进中，在巷道交叉口设置明显标记。探测结束返回时，探测小队按计划路线或者原路返回。特殊情况下需从其他路线返回时，应当确保安全，并向井下基地报告。
[bookmark: 8.6.4_侦察结束后，带队侦察指挥员应当立即向布置任务的指挥员汇报侦察结果。]第七十三条  探测结束后，现场带队指挥员应当立即向布置任务的指挥员汇报探测结果。

[bookmark: 8.7_事故救援记录和总结评估][bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc280090175]第七节  救援记录和总结报告

[bookmark: 8.7.2_救护队应当记录参加抢险救援全过程及重要事项。在抢险救援中发生伤亡的，][bookmark: 8.7.1_指挥部或者统一指挥矿山事故应急救援的人民政府及其有关部门应当记录应急]第七十四条  救援队应当记录参加应急救援的全过程及重要事项。发生应急救援人员伤亡的，救援队应当于2h内上报属地应急管理部门和省级矿山救援管理机构，省级矿山救援管理机构接到报告后，应当于3h内上报国家矿山救援管理机构。

[bookmark: 8.7.3_事故救援结束后，救护队应当对救援工作进行全面总结，编写事故救援报告（]第七十五条  应急救援结束后，救援队应当对应急救援工作进行全面总结，编写应急救援报告（附事故现场示意图），填写《应急救援登记卡》（附录7），并于7日内上报属地应急管理部门和省级矿山救援管理机构。
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[bookmark: _bookmark18][bookmark: 9_矿山事故救援方法和行动原则][bookmark: _Toc2011537779]第六章  救援方法和行动原则
[bookmark: _bookmark19][bookmark: 9.1_矿井火灾事故救援]
[bookmark: _Toc518337080]第一节  矿井火灾事故救援

[bookmark: 9.1.1_处理矿井火灾应当了解以下情况：]第七十六条  救援队参加矿井火灾事故救援应当了解下列情况：
（一）火灾类型、发火时间、火源位置、火势及烟雾大小、波及范围、遇险人员分布和矿井紧急避险系统位置；
（二）灾区有毒有害气体、温度、通风系统状态、风流方向、风量大小和矿尘爆炸性；
（三）顶板、巷道围岩和支护状况；
（四）灾区供电状况；
（五）灾区供水管路和消防器材的实际状况及数量；
（六）矿井火灾应急救援专项预案和现场处置方案及其实施状况。
第七十七条  首先到达事故矿井的救援队，救援力量的分派原则如下：
（一）进风井井口建筑物发生火灾，派一个小队处置火灾，另一个小队到井下抢救人员和扑灭井底车场可能发生的火灾；

（二）井筒或者井底车场发生火灾，派一个小队灭火，另一个小队到受火灾威胁区域抢救人员；
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（三）矿井进风侧的硐室、石门、平巷、下山或者上山发生火灾，火烟可能威胁到其他地点时，派一个小队灭火，另一个小队进入灾区抢救人员；
（四）采区巷道、硐室或者工作面发生火灾，派一个小队从最短的路线进入回风侧抢救人员，另一个小队从进风侧抢救人员和灭火；
（五）回风井井口建筑物、回风井筒或者回风井底车场及其毗连的巷道发生火灾，派一个小队灭火，另一个小队抢救人员。
[bookmark: 9.1.2_处理矿井火灾应当遵守以下规定：]第七十八条  救援队在矿井火灾事故救援过程中，应当指定专人检测瓦斯等易燃易爆气体和矿尘，观测灾区气体和风流变化，当瓦斯浓度超过2％并且继续上升，或者风量突然发生较大变化，或者风流出现逆转征兆时，应当立即撤到安全地点，采取措施排除危险，采用保障安全的灭火方法。
第七十九条  矿山企业及救援队处置矿井火灾时，矿井通风调控应当遵守下列原则：
（一）控制火势和烟雾蔓延，防止火灾扩大；
（二）防止引起瓦斯或者矿尘爆炸，防止火风压引起风流逆转；
（三）保障应急救援人员安全，并有利于抢救遇险人员；

（四）创造有利的灭火条件。
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[bookmark: 9.1.5_根据灾情可以采取局部反风、全矿井反风或风流短路措施。反风前，应当将原][bookmark: 9.1.4_检测灾区气体时，应当全断面检测易燃易爆气体浓度，排除氧气浓度低等因素][bookmark: 9.1.3_处理火灾事故过程中，应当保持通风系统稳定，指定专人检测瓦斯等易燃易爆][bookmark: 9.1.6_救护队在灭火过程中，采用停止通风或减少风量的方法的，应当防止易燃易爆]第八十条  灭火过程中，矿山企业及救援队根据灾情可以采取局部反风、全矿井反风、风流短路、停止通风或者减少风量等措施。采取上述措施时，应当防止瓦斯等易燃易爆气体积聚到爆炸浓度引起爆炸，防止发生风流紊乱，保障应急救援人员安全。采取反风或者风流短路措施前，必须将原进风侧人员或者受影响区域内人员撤到安全地点。
[bookmark: 9.1.7_扑灭瓦斯燃烧引起的火灾的，不得随意改变风量，禁止使用震动性的灭火手段][bookmark: 9.1.8_采用直接灭火方法的，应当设专人观测进风侧风向、风量和气体浓度的变化，]第八十一条  救援队应当根据矿井火灾的实际情况选择灭火方法，条件具备的，首先采用直接灭火方法。直接灭火时，应当设专人观测进风侧风向、风量和气体浓度变化，分析风流紊乱的可能性及撤退通道的安全性，必要时采取控风措施；应当监测回风侧瓦斯和一氧化碳等气体浓度变化，观察烟雾变化情况，分析灭火效果和爆炸危险性，发现危险迹象及时撤离。
[bookmark: 9.1.9_扑灭电气火灾，应当首先切断电源。无法切断的，不得直接灭火。][bookmark: 9.1.10_用水灭火应当具备以下条件：]第八十二条  救援队用水灭火时，应当具备下列条件：
（一）火源明确；
（二）水源、人力和物力充足；
（三）回风道畅通；
（四）瓦斯浓度不超过2％。
[bookmark: 9.1.11_用水灭火应当从进风侧进行。水流不得对准火焰中心，应当从外围逐步向火]第八十三条  应急救援人员用水或者注浆灭火应当遵守下列规定：
（1） 从进风侧进行灭火，并采取防止溃水措施，同时将回风侧人员撤出；

（2） 为控制火势，
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可以采取设置水幕、清除可燃物等措施；
（3） [bookmark: 灭火过程中应当有足够的风量,并且回风道畅通，使水蒸气直接排入回风道。为控制火势可]从火焰外围喷洒并逐步移向火源中心，不得将水流直接对准火焰中心；
（4） [bookmark: 9.1.12_用注水或者注浆方法灭火的，应当将回风侧人员撤出，在进风侧采取防止溃]灭火过程中应当保持足够的风量和回风道畅通，使水蒸气直接排入回风道；
（五）向火源大量灌水或者从上部灌浆时，不得靠近火源地点作业。用水快速淹没火区时，火区密闭附近及其下方区域不得有人。
第八十四条  救援队扑灭电气火灾，应当首先切断电源。在切断电源前，必须使用不导电的灭火器材进行灭火。
第八十五条  救援队扑灭瓦斯燃烧引起的火灾时，可采用干粉、惰性气体、泡沫灭火，不得随意改变风量，防止事故扩大。
[bookmark: 9.1.13_采用隔绝方法或者综合方法灭火的条件：]第八十六条  下列情况下，应当采用隔绝灭火或者综合灭火方法：
（1） 缺乏灭火器材；
（2） 火源点不明确、火区范围大、难以接近火源；
（三）直接灭火无效或者对灭火人员危险性较大。
[bookmark: 9.1.14_采用隔绝法灭火应当遵守以下规定：]第八十七条  采用隔绝灭火方法应当遵守下列规定：
（一）合理确定封闭范围；

（二）封闭火区时，首先建造临时密闭，经观测风向、风量、烟雾和气体分析，确认无爆炸危险后，再建造永久密闭或者防爆密闭（附录8）；
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（三）设专人检测风流和气体变化，发现易燃易爆气体浓度迅速增加时，应急救援人员立即撤到安全地点，并向现场指挥部报告。
[bookmark: 9.1.15_封闭火区应当遵守以下规定:]第八十八条  封闭火区应当遵守下列规定:
（一）多条巷道需要封闭的，先封闭支巷，后封闭主巷；
（二）火区主要进风巷和回风巷中的密闭留有通风孔，其他密闭可以不留通风孔；
（三）选择进风巷和回风巷同时封闭的，在两处密闭上预留通风孔，并保证火区瓦斯浓度不超过2%。封堵通风孔时，实施统一指挥，密切配合，以最短时间同时封堵；
（四）封闭有爆炸危险火区时，先采取注入惰性气体等抑爆措施，后在安全位置构筑进、回风密闭；
（五）封闭火区过程中，设专人检测风流和气体变化，发现瓦斯等易燃易爆气体浓度迅速增加时，所有人员立即撤到安全地点，并向现场指挥部报告。
[bookmark: 9.1.16_建造火区密闭应当做到：]第八十九条  建造火区密闭应当做到：
（一）密闭墙的位置选择在围岩稳定、无破碎带、无裂隙和巷道断面小的地点，距巷道交叉口不小于10m；
（二）拆除或者断开管路、电缆和轨道等金属导体；
（三）密闭墙留设观测孔、措施孔和放水孔。
[bookmark: 9.1.17_火区封闭后应当遵守以下规定：]第九十条  火区封闭后应当遵守下列规定：

（一）所有人员立即撤出危险区。
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进入检查或者加固密闭墙在24h后进行，火区条件复杂的，酌情延长时间；
（二）火区密闭被爆炸破坏的，严禁派救援队探测或者恢复密闭。只有在采取惰化火区措施，经检测无爆炸危险后方可作业，否则，在距火区较远的安全地点建造密闭；
（三）条件允许的，可以采取均压灭火措施；
（四）定期检测和分析密闭内的气体成分及浓度、温度、内外空气压差和密闭漏风情况，发现火区有异常变化时，采取措施及时处置。
[bookmark: 9.1.18_高温下开展救援工作应当遵守以下规定:]第九十一条  救援队在高温、浓烟下开展救援工作应当遵守下列规定：
（1） 井下巷道内温度超过30℃的，控制应急救援人员佩用氧气呼吸器持续作业时间，温度超过40℃的，应急救援人员不得佩用氧气呼吸器从事与抢救人员无关的作业，抢救人员时严格限制持续作业时间（附录9）；
（二）采取降温措施，改善工作环境，井下基地配备含0.75％食盐的温开水；
（三）高温巷道内空气升温梯度达到每分钟0.5～1℃时，小队返回井下基地，并及时报告基地指挥员；
（四）灾区巷道烟雾弥漫至能见度小于1m时，严禁救援队进入；
（五）发现应急救援人员身体异常的，小队返回井下基地并通知待机小队。

[bookmark: 9.1.19_进风井口建筑物发生火灾，应当立即反风或者关闭井口防火门；不能反风的]第九十二条  处置进风井口建筑物火灾，应当采取
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防止火灾气体及火焰侵入井下的措施，立即反风或者关闭井口防火门；不能反风的，根据矿井实际情况决定是否停止主要通风机。同时，采取措施进行灭火。
[bookmark: 9.1.20_开凿井筒的井口建筑物发生火灾，且通往遇险人员的通道被火切断的，可以]第九十三条  处置正在开凿井筒的井口建筑物火灾，通往遇险人员作业地点的通道被火切断时，可以利用原有的铁风筒及各类适合供风的管路设施向遇险人员送风，同时，采取措施进行灭火。
扑救井口建筑物火灾，矿山企业应当报警通知消防救援队伍参加。
[bookmark: 9.1.21_回风井筒或者井底发生火灾，应当保持原有风流方向，并且根据矿井瓦斯等]第九十四条  处置进风井筒火灾，为防止火灾气体侵入井下巷道，应当采取反风或者停止主要通风机运转的措施。
第九十五条  处置回风井筒火灾，应当保持原有风流方向，为防止火势增大，可以适当减少风量。
[bookmark: 9.1.22_竖井井筒发生火灾，应当自上而下喷水灭火。在保障安全的前提下，可以派]第九十六条  处置井底车场火灾应当采取下列措施：
（一）进风井井底车场和毗连硐室发生火灾，进行反风或者风流短路，防止火灾气体侵入工作区；
（二）回风井井底车场发生火灾，保持正常风流方向，可以适当减少风量；
（三）直接灭火和阻止火灾蔓延；
（四）为防止混凝土支架和砌碹巷道上面木垛燃烧，可在碹上打眼或者破碹，安设水幕或者灌注防灭火材料；

（五）保护可能受到火灾危及的井筒、火药库、变电所和水泵房等关键地点。
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[bookmark: 9.1.24_井下硐室发生火灾，救援应当遵守以下规定：]第九十七条  处置井下硐室火灾应当采取下列措施：
（一）着火硐室位于矿井总进风道的，进行反风或者风流短路；
（二）着火硐室位于矿井一翼或者采区总进风流所经两巷道连接处的，在安全的前提下，进行风流短路，条件具备时也可以局部反风；
（三）爆炸物品库着火的，在安全的前提下先将雷管和导爆索运出，后将其他爆炸材料运出。因危险不能运出时，关闭防火门，人员撤往安全地点；
（四）绞车房着火的，将连接的矿车固定，防止烧断钢丝绳，造成跑车伤人；
（五）蓄电池机车充电硐室着火的，切断电源，停止充电，加强通风并及时运出蓄电池；
（六）硐室无防火门的，挂风障控制入风，积极灭火。
[bookmark: 9.1.25_井下巷道发生火灾，救援应当遵守以下规定：]第九十八条  处置井下巷道火灾应当采取下列措施：
（一）倾斜上行风流巷道发生火灾，保持正常风流方向，可以适当减少风量，防止与着火巷道并联的巷道发生风流逆转；
（二）倾斜下行风流巷道发生火灾，防止发生风流逆转，不得在着火巷道由上向下接近火源灭火；
（三）在倾斜巷道从下向上灭火时，防止冒落岩石和燃烧物掉落伤人；
（四）
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