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试验一 组合规律器件设计
一、试验目的
1、 通过一个简洁的 3－8 译码器的设计,把握组合规律电路的设计方法。
2、 把握组合规律电路的静态测试方法。
3、 初步了解MAXPLUSII 原理图输入设计的全过程。二、试验主要仪器与设备
1、 输入：DIP 拨码开关 3 位。
2、 输出：LED 灯。
3、 主芯片：EP1K10TC100－3。三、试验内容及原理
三-八译码器即三输入，八输出。输出与输入之间的对应关系如表1-1-1 所示。
 (
输入
输出
)表 1-1-1 三-八译码器真值表
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四、预习要求
做试验前必需认真复习数字电路中组合规律电路设计的相关内容〔编码器、译码器〕。
五、试验步骤
〔一〕建立工程名目
建立一个工程名目的主要目的是为了便于治理在系统编译、综合的过程中产生的很多临时文件和附属文件。例如建立工程名目 E:\TEST1\来存放这个工程所生成的全部文件。
通过系统的“开头”菜单进入MAX+plusII 集成环境。如图 1-1-1 所示：
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〔二〕 建立一个文件
在图 1-1-1 点击“File\New”消灭如图 1-1-2 所示的对话框。
 (
图 
1-1-2
)

选中 Grapic Editor File，进入原理图设计输入电路编辑状态，如图	1-1-3 所示。
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1、放置一个器件在原理图上。

图 1-1-3
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<1> 在原理图的空白处双击鼠标左键，消灭图1-1-4。
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