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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	珠海市奇润电子有限公司重大变动项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	珠海市前山界涌山星一路28号117栋一层E部分及126栋1层A厂房

	地理坐标
	东经113°28′58.672”,北纬22°18′17.981”

	国民经济
行业类别
	C2929塑料零件及其他塑
料制品制造
C2927日用塑料制品制造
	建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29-53塑料制品业292-其他

	
建设性质
	☑新建(迁建)
口改建
口扩建
口技术改造
	
建设项目
申报情形
	□首次申报项目
口不予批准后再次申报项目 口超五年重新审核项目
☑重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/
备案)部门(选
填 )
	
/
	项目审批(核准/
备案)文号(选
填 )
	

	总投资(万元)
	200
	环保投资(万元)
	15

	环保投资占比
(%)
	7.5
	施工工期
	1个月

	
是否开工建设
	口否
☑是：   已建设，在验收 过程中发现项目发生重大 变动
	
建筑面积(m²)
	
1945

	专项评价设置情 况
	
无
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规划情况
	
无

	规划环境影响评 价情况
	
《珠海市香洲区三溪科创小镇区域环境影响评估报告》
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规划及规划环境
影响评价符合性
分析
	根据《珠海市香洲区三溪科创小镇区域环境影响评估报告》:三溪科创 小镇区域总规划面积812.3公顷，禁止建设用地总面积为63.15公顷；限制建设 用地总面积为308.35公顷；适宜建设用地总面积为202.22公顷；已建区总面积
为238.58公 顷 。
规划区内的禁建区包括25米等高线以上的区域、城市绿地、道路红线  内区域和河涌等，限建区主要包括城市公园以及道路红线和河涌水系两侧的 绿化隔离带等，适建区指已经划定为城市建设发展用地的范围，该区域需要
合理确定开发模式和开发强度。
本项目位于珠海市前山界涌山星一路28号117栋一层E部分及126栋1层A 厂房，属于规划中的适建区，严格按照相关管理法规、规定的要求进行管理 和建设，本项目的建设符合《珠海市香洲区三溪科创小镇区域环境影响评估
报告》要求。
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其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目主要生产餐盒及电视支架，属于塑料制品业，不属于《产业结构 调整指导目录》(2019年本)中的限制类和淘汰类，不属于《珠海市产业发 展导向目录》(2020年本)中的限制发展类和禁止发展类，也不属于《市场 准入负面清单(2022年版)》中的负面清单内容，因此项目符合国家和地方
产业政策。
因此，本项目的建设是符合国家有关法律、法规和政策的要求。
二、选址可行性分析
本项目位于珠海市前山界涌山星一路28号117栋一层E部分及126栋1层A 厂房，根据建设单位提供的《房屋所有权证粤房字第2478332号》,项目厂
房用途为非住宅。
因此，本项目选址符合珠海市土地利用总体规划，选址合理。
三、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
根据《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规
划>的通知》(粤环〔2021〕10号),珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平
板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；本  项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、
原油加工等项目。
珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，原
则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的
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	分散供热锅炉。本项目用电来源于市政供电，不新建燃煤燃油自备电站，不
新建燃煤锅炉。
大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品
VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、 油墨、胶粘剂等项目。本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油
墨、胶粘剂等。
因此，符合《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四
五”规划>的通知》(粤环〔2021〕10号)的要求。
四、与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》相符性
分析
《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》实施低挥发性
有机物(VOCs)含量产品原辅材料替代，严格执行国家产品VOCs含量限值
和有害物质限量标准，原则上禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项 目 。
本项目使用不生产和使用高VOCs含量原辅材料。
因此，项目建设符合《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”
规划》。
四、与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管
控方案的通知》(粤府〔2020〕71号)符合性分析
表1-1与鸟府〔2020〕71号符合性分析

	
	序号
	类别
	要求
	项目情况
	是否 相符

	
	一、全省总体管控要求

	
	



1
	

区域 布局 管控 要求
	环境质量不达标区域，新建 项目需符合环境质量改善要 求。加快推进天然气产供储 销体系建设，全面实施燃煤 锅炉、工业炉窑清洁能源改 造和工业园区集中供热，积
极促进用热企业向园区集 聚。
	珠海市生态环境局2022  年05月24日发布的  《2022年珠海市环境质  量状况》可知，项目所  在区域属于达标区域， 本项目不设燃煤锅炉、 工业炉窑。因此，符合  区域布局管控要求
	


符合



3
	
	



2
	

能源 资源 利用 要求
	强化自然岸线保护，优化岸 线开发利用格局，建立岸线 分类管控和长效管护机制， 规范岸线开发秩序；除国家 重大项目外，全面禁止围填 海。落实单位土地面积投资 强度、土地利用强度等建设 用地控制性指标要求，提高
	项目在生产过程中所用 的资源主要为水、电等 能源，不属于高消耗能 源项目；危险废物交由 具有危险废物处置资质 单位处理， 一般固体废 物交由环卫部门处理。 因此，本项目符合能源
	


符合
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	土地利用效率。推动绿色矿  山建设，提高矿产资源产出 率。积极发展农业资源利用 节约化、生产过程清洁化、 废弃物利用资源化等生态循  环农业模式。
	资源利用要求
	

	
	

3
	污染
物排
放管
控要
求
	管控要求优化调整供排水格 局，禁止在地表水I、Ⅱ类水 域新建排污口，已建排污口 不得增加污染物排放量。
	项目无生产废水产生， 生活污水经处理后排至 市政污水管网，符合相 关要求。
	

符合

	
	




4
	


环境
风险
防控
要求
	
加强东江、西江、北江和韩  江等供水通道干流沿岸以及  饮用水水源地、备用水源环  境风险防控，强化地表水、 地下水和土壤污染风险协同  防控，建立完善突发环境事  件应急管理体系。
	

本项目不涉及东江、西 江、北江和韩江等供水 通道干流沿岸以及饮用 水水源地，无生产废水 产生。因此，符合环境 风险防控要求。
	



符合

	
	二、生态环境分区管控中的(二)“一核一带一区”区域管控要求一珠三 角核心区

	
	

5
	区域
布局
管控
要求
	推广应用低挥发性有机物原 辅材料，严格限制新建生产 和使用高挥发性有机物原辅 材料的项目，鼓励建设挥发 性有机物共性工厂。
	
本项目不生产和使用高 VOCs含量原辅材料。
	

符合
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能源 资源 利用 要求
	

推进工业节水减排，重点在 高耗水行业开展节水改造， 提高工业用水效率。
	


本项目无工业废水排  放，冷却水循环使用。
	


符合



4
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污染
物排
放管
控要
求
	

以臭氧生成潜势较大的行业 企业为重点，推进挥发性有 机物源头替代，全面加强无 组织排放控制，深入实施精 细化治理。
	

本项目不生产和使用高 VOCs含量原辅材料。
项目产生的有机废气经 集气罩收集通过二级活 性炭处理。
	



符合
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8
	环境 风险 防控 要求
	提升危险废物监管能力，利 用信息化手段，推进全过程 跟踪管理；健全危险废物收 集体系，推进危险废物利用 处置能力结构优化。
	
本项目危险废物统一收 集后交有资质的单位处 理。
	

符合

	
	因此，本项目符合《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态
环境分区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号)要求。
五、与《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析
根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控
方案的通知》(珠府[2021]38号),项目位于珠海市前山界涌山星一路28号
117栋一层E部分及126栋1层A厂房，环境管控单元编码为ZH44040220014,属
于香洲区中心城区重点管控单元。区域布局管控要求及相符性分析如下：
表1-2香洲区中心城区重点管控单元

	
	
类别
	
文件要求
	
相符性分析
	相 符 性
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区域 布局 管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】鼓励发展休闲旅 游、科技信息等现代服务业。
1-2.【生态/禁止类】单元内生态保护红线 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落 实三条控制线的指导意见》严格管控，自 然保护地核心区原则上禁止人为活动，其 他区域严格禁止开发性、生产性建设活
动，在符合现行法律法规前提下，除国家 重大战略项目外，仅允许对生态功能不造 成破坏的8类有限人为活动。
1-3.【生态/综合类】一般生态空间内，可 开展生态保护红线内允许的活动；在不影 响主导生态功能的前提下，还可开展国家 和省规定不纳入环评管理的项目建设，以 及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等 人为活动。
1-4.【生态/综合类】一般生态空间内的人 工商品林，允许依法进行抚育采伐、择伐 和树种更新等经营活动。
1-5.【生态/综合类】珠海香洲板障山地方
级森林自然公园、珠海香洲拱北将军山地 方级森林自然公园，按照自然保护地相关  管理要求进行管控。
1-6. 【水/禁止类】强化前山河流域的工业 企业监管，不得新建专业电镀、化学制
浆、纺织印染、制革、冶炼、发酵等重污
染项目企业，对无环评手续的企业依法取 缔。
1-7. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重
	



本项目位于珠海市
前山界涌山星一路
28号117栋一层E部
分及126栋1层A厂
房，不在生态保护
红线范围内，项目
不属于专业电镀、
化学制浆、纺织印
染、制革、冶炼、
发酵等重污染项
目 。
本项目不属于钢
铁、燃煤燃油火
电、石化、储油库
等项目，不产生和
排放有毒有害大气
污染物，不生产及
使用溶剂型油墨、
涂料、清洗剂、胶
黏剂等高挥发性有
机物原辅材料。
	符合




5
[image: ]
	
	
	[bookmark: bookmark2]点管控区内严格限制新建钢铁、燃煤燃油 火电、石化、储油库等项目，产生和排放 有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂 型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发 性有机物原辅材料的项目(除现阶段确无
法实施替代的工序外);鼓励现有该类项 目逐步搬迁退出。
1-8.【其他/禁止类】禁止在单元区域内建 设畜离养殖场、养殖小区。
	
	

	
	能源 资源 利用
	2-1.【水资源/限制类】强化水资源开发利
用控制、用水效率控制、水功能区限制纳
污三条红线刚性约束。
	项目主要为市政管
网供水，不属于高
能耗行业。
	符合

	
	
污染 物排 放管 控
	3-1.【水/鼓励引导类】新建住宅项目、城
中旧村改造、旧工业厂房改造项目要实现
管网雨污分流，着力完善配套污水管网建
设。
3-2.【大气/限制类】在可核查、可监管的
基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等
量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。
	本项目生活污水经
三级化粪池处理后
排入市政污水管
网，雨水经过雨水
管道接入市政雨水
管网。
	符合

	
	



环境 风险 防控
	


4-1.【水/综合类】香洲水质净化厂、吉大
水质净化厂、前山水质净化厂、前山水质
净化厂应采取有效措施，防止事故废水直
接排入水体。
	本项目严格执行风
险管理制度，从人
员培训、意外事故
紧急应变组织、意
外事故紧急救援程
序、提高风险防范
能力。保证在风
险、事故状态下，
生产装置内人员得
到安全、妥善的处
置。
	符合


因此，本项目符合《珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案》要
求。
六、广东省《2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》相符
性分析
6
①《广东省2021年大气污染防治工作方案》
根据《广东省2021年大气污染防治工作方案》中8、实施低 VOCs 含量 产品源头替代工程；9、全面深化涉 VOCs 排放企业深度治理，研究将《挥 发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)》  无组织排放要求作为强 制性标准实施，指导企业使用适宜高效的治理技术，涉VOCs重点行业新 建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子治理设施。指 导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，
记录更换时间和使用量。

6
	
	本项目不生产和使用高VOCs含量原辅材料。项目产生的有机废气经集
气罩收集通过二级活性炭处理。
②《广东省2021年水污染防治工作方案》
一、珠海市2021水污染防治工作任务目标为：地表水国考断面5个，
其中优良目标断面数量4个，省级攻坚断面数量1个；县级及以上集中式饮 用水水源地9个，水质达标率100%;2021年拟下达农村生活污水治理民生
实施任务(自然村个数)50个。
本项目附近水域不属于2021年10个重点攻坚类劣V类一级支流及20
个重点攻坚国考断面汇水范围，不涉及饮用水水源地保护范围，本项目营运  期废水主要为生活污水。生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，
不会对水环境造成污染影响。
③《广东省2021年土壤污染防治工作方案》
《广东省2021年土壤污染防治工作方案》中一、主要目标：按照“保  护优先、预防为主、风险管控”的原则，持续推进土壤污染状况详查，加强 土壤污染源头控制，严格农用地安全利用和建设用地环境风险管控，探索推 进土壤污染防治相关试点。(一)全面完成重点行业企业用地土壤污染状况
调查；(二)启动典型行业用地及周边耕地土壤污染状况调查。
项目不属于重点行业企业(73类)用地污染调查范围。
综上所述，本项目符合《广东省2021年土壤污染防治工作方案》的要
求。
七、《广东省臭氧污染防治(氮氧化物和挥发性有机物协同减排)实施
方案(2023—2025年)》(鸟环函(2023)45号)相符性分析
该工作方案提出：
10.其他涉VOCs排放行业控制
工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉VOCs企业
达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。
工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原 辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业 无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准
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	(GB37822)》《固定污染源挥发性有机物排放综合标准(DB44/2367)》和
《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通
告》(粤环发〔2021〕4号)要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序
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	宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制 使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效 VOCs治理设施(恶臭处理除外),组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温  等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或
升级改造。
本项目不生产和使用高VOCs含量原辅材料。项目产生的有机废气经集
气罩收集通过二级活性炭处理。
因此，本项目符合《广东省臭氧污染防治(氮氧化物和挥发性有机物协
同减排)实施方案(2023—2025年)》(粤环函〔2023〕45号)要求。
八、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污染防治工作
方案的通知》(鸟办函〔2023〕50号)相符性分析
表1-3与鸟办函〔2021〕50号符合性分析

	
	环节
	文件要求
	相符性分析
	相符性

	
	

开展大气
污染治理
减排行
动推进
重点工业
领域深度
治理
	加强低VOCs含量原辅材料应
用。应用涂装工艺的工业企业应
当使用低挥发性有机物含量的涂
料，并建立保存期限不少于3年
的台账，记录生产原料、辅料的
使用量、废弃量、去向以及
VOCs含量。新建、改建、扩建
的出版物印刷类项目全面使用低
VOCs含量的油墨，皮鞋制造、
家具制造业类项目基本使用低
VOCs含量胶粘剂。
	


本项目不生产和 使用高VOCs含量原  辅材料。
	




符合

	
	开展大气
污染治理
减排行
动-清理
整治低效
治理设施
	新、改、扩建项目限制使用光催 化、光氧化、水喷淋(吸收可溶
性VOCs除外)、低温等离子等
低效VOCs治理设施(恶臭处理
除外)。
	
项目产生的有机废气
经集气罩收集通过二
级活性炭处理。
	

符合
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二、建设项目工程分析

	建 设 内 容
	一、项目著况
珠海市奇润电子有限公司成立于2011年7月4日，位于珠海市前山界涌山星一路28号
117栋一层E部分及126栋1层A厂房，主要从事塑胶制品、五金模具、塑胶模具、电子产
品的生产、组装。2011年5月，珠海市奇润电子有限公司报批了《珠海市奇润电子有限公司 生产项目环境影响报告表》并取得批复意见《关于珠海市奇润电子有限公司生产项目环境影
响报告表的批复》(珠香环建表[2011]192号),年产五金模具100套、塑胶模具100套、
家电开关1500套、电脑键盘1500套、家电面板5000套。
该公司项目环保手续办理情况及发展历程如下：
表2-1项目环保手续及发展历程一览表

	序号
	项目名称
	批复文号
	验收情况
	排污登记

	1
	珠海市奇润电子有限公司 生产项目
	珠香环建表[2011]192 号
	未通过验收
	914404005779 167775001W


项目在开展环保验收的过程中，发现现阶段生产内容发生重大变动，为满足市场发展需 求，建设单位调整建设项目的产能、设备数量及防治污染、防止生态破坏的措施，变动后主
要生产内容为生产电视机挂架约20吨年及餐盒约100吨/年。
变动情况说明如下
①取消五金模具、塑胶模具、家电开关、电脑键盘、家电面板生产。
②调整生产内容为生产电视机挂架约20吨年及餐盒约100吨/年。
③变动前后生产工艺不变。
④使用厂房建筑面积增加1525平方米，变动前建筑面积为420平方米，变动后建筑面 积为1945平方米。
根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函
【2020】688号),本项目属于上述清单中生产、处置或储存能力增大30%以上的以及在原  厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的项目，属 于重大变动项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款规定：“建设 项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防 治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响
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	评价文件”,因此，项目需要重新报批建设项目的环境影响评价文件。
表2-2重大变动情况对照表

	序号
	变动前
建设内容
	变动后
建设内容
	变动情况
	对应重大变动 清单类型
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	年产五金模具
100套、塑胶模
具100套、家电
开关1500套、
电脑键盘1500
套、家电面板
5000套，以上塑
料产品总产量约
10吨年
	


年产电视机挂架
约20吨及餐盒约
100吨
	


塑料产品总产量增加110 吨/年
	


生产、处置或储
存能力增大30%
以上的
	

	
	
	

2
	
建筑面积为420 平方米，附近无 环境保护敏感点
	建筑面积为1945
平方米，附近环
境保护敏感点为
花儿朵朵幼儿
园、西岸香畔小
区
	
建筑面积增加1525平方
米，增加花儿朵朵幼儿
元、西岸香畔小区环境保
护敏感点
	在原厂址附近调
整(包括总平面
布置变化)导致
环境防护距离范
围变化且新增敏
感点的
	

	
	根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)、《中华人民共和国环


境影响评价法》(2018年12月29日修订)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共 和国国务院令第682号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版),本项目主
要生产电视机挂架及餐盒，根据下表判定可知，项目应编制环境影响报告表。
表2-3 环评类别判定一览表

	序号
	产品
	工艺
	涉及有机溶 剂原辅材料
	国民经济行 业类别
	分类管理名录类别
	报告 类别

	
1
	电视
机挂
架
	注塑成型一 人工组装→ 检验测试→ 包装→入库
	
无
	C2929塑料零 件及其他塑 料制品制造
	“二十六、橡胶和塑
料制品业29-53塑料
制品业292-其他”类
别
	报告
表

	

2
	

餐盒
	
注塑成型→
检验→包装
→入库
	

无
	
C2927日用塑 料制品制造
	“二十六、橡胶和塑
料制品业29-53塑料
制品业292-其他”类
别
	
报告
表
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二、变动前后项目工程组成
本项目变动前建筑面积为420平方米，变动后建筑面积为1945平方米，根据建设单位
提供资料，项目工程组成如下表所示：
表2-4变动前后主要工程组成一览表

	[image: ]
	类别
	名称
	变动前工程内容
	变动后工程内容
	变化情况

	
	
主体
工程
	原料仓
	原辅材料存放，建筑面
积60m²。
	原辅材料存放，建 筑面积203m²
	建筑面积增加
143m²。

	
	
	检验区
	产品检验，建筑面积 40m²。
	产品检验，建筑面
积60m²。
	建筑面积增加
20m²。

	
	
	打包区
	产品打包及存放，建筑
	产品打包及存放，
	建筑面积增加
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	面积60m²。
	建筑面积100m²。
	240m²。

	
	
	生产车间
	产品生产，建筑面积 205m²。
	产品生产，建筑面
积1270m²。
	建筑面积增加
1065m2。

	
	辅助 工程
	办公室
	办公，建筑面积 55m²。
	办公及宿舍，建筑
面积302m²。
	增加宿舍，建筑面 积增加247m²。

	
	
公用 工程
	用电
	市政电网供电，年用电
量4万度。
	市政电网供电，年 用电量96万度。
	年用电量增加92万
度。

	
	
	
用水
	市政管网供水，年用水
量1500吨/年。
	市政管网供水，年
用水量1500吨
年。
	
不变

	
	



环保 工程
	

废气
	
机加工废气无组织排
放，注塑废气及有机废
气经收集后采用活性炭
吸附处理。
	机加工废气及破碎
废气无组织排放，
注塑废气及有机废
气经收集后采用二
级活性炭吸附处
理。
	
破碎废气无组织排 放，废气处理设备 改为二级活性炭

	
	
	
废水
	无工业废水，生活污水
排放量为1350吨/年，
采用小型生化设备处
理。
	无工业废水，生活
污水排放量为810
吨/年，依托园区三
级化粪池处理。
	生活污水排放量减 少540吨/年，处理 方式改为依托园区 三级化粪池处理。

	
	
储运 工程
	固废间
	一般固废存放，建筑面
积3m²。
	一般固废存放，建
筑面积5m²。
	建筑面积增加
2m²。

	
	
	危废间
	危险废物存放，建筑面
积3m²。
	危险废物存放，建
筑面积5m²。
	建筑面积增加
2m²。

	
	依托 工程
	园区三级化 粪池
	未依托园区三级化粪池
处理生活污水。
	依托园区三级化粪 池处理生活污水。
	依托园区三级化粪 池处理生活污水。


三、项目变动前后主要产品
本项目变动前后产品生产情况见下表。
表2-5变动前后产品生产情况一览表
	产品名称
	变动前年产量
	变动后年产量
	变化量

	电视机挂架
	0
	20吨
	+20吨
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	餐盒
	0
	100吨
	+100吨

	五金模具
	100套
	0
	-100套

	塑胶模具
	100套
	0
	-100套

	家电开关
	1500套
	0
	-1500套

	电脑键盘
	1500套
	0
	-1500套

	家电面板
	5000套
	0
	-5000套


四、变动前后项目主要设备
本项目变动前后主要设备使用情况见下表。
表2-6项目变动前后主要设备使用情况一览表

	
	序号
	设备名称
	变动前数量
	变动后数量
	变化

	
	1
	注塑机
	5台
	26台
	+21台
	

	
	2
	自动吸料机
	0
	1台
	+ 1 台
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	3
	空压机
	0
	1台
	+1台

	
	4
	火花机
	2台
	6台
	+4台

	
	5
	铣床
	5台
	3台
	-2台

	
	6
	微波炉
	1个
	1个
	无变化

	
	7
	恒温箱
	1个
	1个
	无变化

	
	8
	车床
	1台
	1台
	无变化

	
	9
	磨床
	0
	1台
	+1台

	
	10
	碎料机
	0
	4台
	+4台

	
	11
	搅拌机
	0
	3台
	+3台

	
	12
	烘干机
	0
	1台
	+1台

	五、变动前后主要原辅材料
本项目变动前后原辅材料使用情况见下表。
表2-7 项目变动前后原辅材料使用情况一览表

		序号

	1

	2

	3

	4

	5



	原辅料名称
	变动前年用量
	变动后年用量
	变化

	
	PP塑料粒
	10吨
	100吨
	+90吨

	
	ABS塑料粒
	0
	10吨
	+10吨

	
	配件
	0
	10吨
	+10吨

	
	钢材
	5吨
	5吨
	不变

	
	火花机油
	0
	0.1吨
	+0.1吨

	理化性质：
表2-8原辅材料理化性质一览表

	
	名称
	理化性质

	
	


PP塑料粒
	聚丙烯塑料粒，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观 透明而轻。化学式为(C₃Hs)n,密度为0.89～0.91g/cm³,易燃，熔点为  164~170℃,在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃,在80℃以下  能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解，是 一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具 有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能 等。
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ABS塑料粒
	ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共
聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS塑料兼有三种  组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其  具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。
因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的 “坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞 机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。

	
	火花机油
	火花机油是电火花机加工过程中不可或缺的放电介质，多为无色无味的液  体，采用高度精炼、芳烃含量极低的优质矿物基础油调配而成，有高闪点、 低粘度、低挥发的特性，在加工中起绝缘、冷却、排屑的作用。

	六、变动前后劳动定员及运行制度
表2-9项目变动前后芳动定员及运行制度一览表
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	内容
	变动前
	变动后
	变化情况

	
	
	劳动定员
	职工人数
	50人
	30人
	-20人

	
	
	
	食宿人数
	0
	6人
	+6人

	
	
	工作制度
	年工作时间
	300天
	300天
	不变

	
	
	
	班制
	一班制，8小时
	一班制，8小时
	不变

	
	七、变动前后公用工程

	
	(1)给水
项目变动前用水由市政自来水管网提供，主要用水为办公生活用水，用水量为1500t/a。
项目变动后用水由市政自来水管网提供，主要用水为办公生活用水及冷却塔补水，用水
量为1500ta。
①生活办公用水
本项目配置员工30人，其中食宿人数6人，全年工作时间为300天，根据《用水定额 第3部分：生活》(DB44/T1461.3-2021),   用水量取值选用通用用水量，办公生活中无 食堂和浴室用水量为28m³/ (人-年),有食堂和浴室用水量为38m³/ (人-年),则本项目生
活用水量约为24×28+6×38=900t/a。
②冷却塔补水
项目注塑机配套2台冷却塔(6.25th), 项目冷却水为自来水，无需添加冷却剂等，因 此冷却用水经冷却塔间接冷却后循环使用，不外排。冷却用水在循环使用过程中存在少量的 损耗，需要补给水，参考《建筑给水排水设计标准》( GB50015 -2019) 3.11.14“冷却塔的补 充水量应按冷却水循环水量的1%~2%计算”,本项目按2%计算，则冷却塔补充新鲜水约
2m³/d(600m³/a)。
( 2 ) 排 水
项目变动前污水主要为生活污水，生活污水经小型生化处理设备处理后排入市政污水管
网，生活污水总排放量为1350t/a。
项目变动后污水主要为生活污水，生活污水经园区三级化粪池处理后排入市政污水管
网，生活污水总排放量为810t/a。
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 (
900t
/
a
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损耗
 
生活用水
)[image: ]810t3     三级化粪池                         航区水质净化厂

新鲜水
 (
600ta
)600a损 耗
冷却

	
	图2-1变动后项目水平衡图
(3)用电
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	项目变动前用电由市政电网提供，用电量为4万度年。
项目变动后用电由市政电网提供，用电量为96万度年。
八、变动前后平面布置图
本项目位于珠海市前山界涌山星一路28号117栋一层，变动前总建筑面积为420平方
米，主要设置车间及办公室，变动后总建筑面积为1945平方米，平面布置详见附图2。
项目变动前东侧及北侧为山星工业城，西侧为空地，南侧为马路，项目变动后东侧、西
侧、北侧均为山星工业城，南侧为山星工业城宿舍，项目四至图详见附图3.

	工 艺 流 程 和 产 排 污 环
	本工程环境影响期包括工程施工期和营运期。
一、施工期工艺流程：
本项目租用已建成的厂房进行建设，施工期环境影响主要为安装设备时产生的噪声。本
项目施工期产生的噪声对周边声环境影响不大
二、项目营运期工艺流程如下：
本项目变动前后工艺流程未发生改变。
1、餐盒工艺流程图：
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	[bookmark: bookmark3]节
	
 (
原辅材料
PP塑料粒
) (
工序
注塑成型
) (
污染物
非甲烷总烃
)[image: ]设备
注塑机、自动
上料机

 (
检验
                
破碎
)恒温箱、微波
炉


包装


入库

	
	图 2 - 2 餐 盒 工 艺 流 程 及 产 污 节 点
工 艺 简 介 ：
( 1 ) 注 塑 成 型 ： 加 热 使 塑 料 粒 融 化 ， 通 过 螺 杆 搅 拌 完 全 熔 融 的 塑 料 材 料 ， 用 高 压 射 入
模 腔 ， 经 冷 却 固 化 后 ， 得 到 成 型 产 品 。
( 2 ) 检 验 ： 利 用 恒 温 箱 、 微 波 炉 对 餐 盒 进 行 日 常 使 用 测 试 。
( 3 ) 破 碎 ： 产 生 过 程 的 边 角 料 、 检 验 过 程 产 生 的 不 合 格 品 破 碎 后 回 用 于 注 塑 成 型 。
2 、 电 视 机 挂 架 工 艺 流 程 图 如 下 ：

	
	[image: ]原辅材料
ABS塑料粒


配件
	设备
注塑机
	污染物
非甲烷总烃
	工序
注塑成型

	
	
	
人工组装

	
	破碎机、搅样
机    
	
测试检验             破碎

	
	包装
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	入库

	
	

图 2 - 3 电 视 机 挂 架 工 艺 流 程 及 产 污 节 点
工 艺 简 介 ：
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	(1)注塑成型：加热使塑料粒融化，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入
模腔，经冷却固化后，得到成型产品。
(2)组装：将注塑件与配件按规定的技术要求进行组装。
(3)测试检验：通过对产品观察、测量得到的特性值和规定值作比较，判定出产品合
格情况。
(4)破碎：产生过程的边角料、检验过程产生的不合格品破碎后回用于注塑成型。
3、五金模具工艺流程图如下：

	
	 (
非甲烷总烃、
 
固废
) (
火花机
) (
火花机加工
) (
组模
) (
入库
)
 (
设备
铣床、车床、
 
磨
 
  床
工序
车床加工
原辅材料
钢材
污染物
颗粒物
)

	
	图2-4五金模具工艺流程及产污节点
工艺简介：
(1)铣床加工：   利用铣床对钢材进行机加工。
(2)火花机加工：利用火花机对钢材进行进一步加工。
(3)组模：将上模、下模组装在一起，确保模具的配合精度和顺畅。
4、产污环节
①、废水：员工生活办公时产生生活污水。
②、废气：注塑时产生注塑废气、机加工时产生机加工废气、破碎时产生破碎废气。
③、噪声：设备运行过程中产生的噪声。
④、固体废物：员工生活办公时产生生活垃圾，生产过程中产生一定的废包装材料，废
气处理过程中产生一定的废活性炭。
主要污染工序分析如下表所示：
表2-10项目产污环节及污染因子一览表
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	类别
	污染源/工艺名称
	主要污染因子

	
	[image: ]   废气
	注塑废气
	非甲烷总烃
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	机加工废气
	颗粒物、非甲烷总烃

	废水
	生活污水
	CODcr、SS、BODs、NH₃-N

	噪声
	设备、风机等噪声
	噪声

	
固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	一般固废
	废包装材料、废边角料、废五金模具

	
	危险废物
	废活性炭、废油桶、废火花机油、沾有火花机油 的沉渣 、

	




	与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题
	原有项目都况：
1、原有项目环保手续办理情况
表2-11原有项目环保手续一览表

	序号
	项目名称
	批复文号
	批复时间
	验收情况、排污许可情况

	1
	珠海市奇润电子有 限公司生产项目
	珠香环建表 (2011)192号
	2011年5 月20日
	未验收，排污许可证编号： 914404005779167775001W


2、原有项目生产工艺
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	1、五金模具生产工艺流程图：
	 声入机油
钢材         铣床、CNC加工
	

[image: ]噪声、废机油 ^
火花机加工
	
噪声
个
车床加工

	
	成品           组模           配模

	
	
2、塑料模具生产工艺流程图：
有机废气

原材料(塑料粒、模具)     注塑成型        检验


3、家电面板、家电开关、电脑键盘生产工艺流程图：
	




包装
	




入库

	
	


原材料(塑料粒)
	有机废气

注塑成型
	
各类塑料壳


外协加工件

检验测试
	






人工组装

	
	
入库        包装
	
	

	
	3、原有项目污染物产生及排放情况
参考原有项目环境影响评价报告及《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和 氮氧化物减排量核算方法的通知》(粤环函〔2023〕538号),原有项目污染物产生及排放
情况如下：
表2-12原有项目污染产生及排放源强汇总表t/a

	
	类别
	污染物
	迁扩建前总产生量
	迁扩建总排放量
	

	
	
	污水量
	1350
	1350
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	生活污水
	
	
	
	

	
	
	CODcr
	0.3375
	0.1485
	

	
	
	BOD;
	0.162
	0.0405
	

	
	
	SS
	0.2020
	0.135
	

	
	
	NH₃-N
	0.027
	0.02025
	

	
	注塑废气
	非甲烷总烃
	0.027
	0.021
	

	
	机加工废气
	颗粒物
	少量
	少量
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	2.25
	0
	

	
	一般固废
	废包装材料
	0.1
	0
	

	
	4、原有项目存在的主要环境问题及整改措施
原有项目已取得环评批复，自开工建设至今未完成环保验收，没有收到周边企业环保投
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	诉，未受到生态环境主管部门的处罚。
表2-13 原有项目存在的主要环境问题及整改措施一览表

	
	类别
	环境问题
	整改措施

	
	环境管理
	未设置规范化的排污口
	补充规范化的排污口设置

	
	‘三同时”验收制度
	项目建设阶段发生重大变动
	重新报批建设项目的环境影响
评价文件并完成“三同时”环
保竣工验收
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[bookmark: bookmark4]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	





















区域
环境
质量
现状
	一、区域环境功能区划
表3-1 项目选址所在环境功能属性

	编号
	项 目
	功能属性及执行标准

	1
	水环境功能区
	前山河；执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中的IV类标准

	2
	环境空气质量功能区
	二类区，环境空气质量执行《环境空气质 量标准》(GB3095-2012)二级标准

	3
	声环境功能区
	2类声环境功能区，执行《声环境质量标 准》(GB3096-2008)2类环境噪声限值

	4
	是否基本农田保护区
	否

	5
	是否重点文物保护单位
	否

	6
	是否污水处理厂集水范围
	是，前山水质净化厂


二、环境空气质量现状
(1)项目所在区域达标判断
根据珠海市生态环境局发布的《2022年珠海市环境质量状况》可知(http/:/ssthjj.zh uhai.gov.cn/ztz/sjfbykf/hjzkgg  content  post_3531207.html),2022 年珠海市全年环境空  气质量达标率为89.9%,较2021年同期低5.2个百分点，有效监测天数共365天，其  中：优207天，良121天，轻度污染31天，中度污染5天，重度污染1天；优良天数  共计328天，同比减少19天。全市六项污染物中 SO₂ 和O₃a  均值同比上升， CO均值
同比持平，其余污染物均值同比下降。2022年珠海市全年空气质量指标年均值如下：
表3-2 空气环境质量现状表

	监测项目
	SO₂
	NO₂
	CO
	O₃
	PMio
	PMbs

	监测结果 μg/m
	8
	19
	0.8
	160
	30
	17

	标准值
μg/m
	60(年平 均值)
	40(年平
均值)
	4(24h平 均值)
	160(日 最大8h 平均值)
	70(年平 均值)
	35(年平 均值)

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
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	备注：1、 一氧化碳年均值按24小时平均第95 百分位数统计；
2、臭氧年均值按日最大8小时滑动平均值第90百分位数统计。
可知，珠海市2022年度环境空气质量数据中， NO₂ 、SO₂ 、PM₂ s、PM10 年平均质 量浓度、CO 第95百分位数日平均质量浓度及O₃  百分位数日最大8小时平均质量浓度
均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及2018年修改单中二级标准。综
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