登封市兴华煤业有限公司安全生产事故应急预案

第一章  总则
1.1、为认真贯彻贯彻《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》，切实做好安全生产事故应急救援管理工作，坚持以人为本、防止为重、常抓不懈的方针，发挥应急救援在事故防止和应急处置中的作用，有效减少和控制煤矿事故的发生。
1.2、在遵循“防止为主”的前提下，贯彻统一指挥、分级负责、区域为主的煤矿自救与社会救援相结合的原则。
1.3、充足发挥生产矿井作为应急救援的第一响应者的作用，将平常生产消防演练与应急救援工作相结合，充足运用现有专业救援队伍的力量，发挥应急救援的力量的作用。
1.4应急救援工作要体现人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先的2个重要原则。

第二章  应急预案编制的目的、作用
2.1、编制目的

为了规范煤矿事故的应急管理和应急响应程序，明确职责，建立健全应急救援机制，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，进一步增强我矿应对矿山安全生产事故风险和事故劫难应急管理的能力，最大限度地减少事故劫难导致的人员伤亡和财产损失，特制订本预案。

2.2、编制依据
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《国家安全生产事故劫难应急预案》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》等法律法规及有关规定，制订本预案。
2.3、合用范围
本矿井在生产、基建过程中，井下发生重大安全生产事故，合用本预案。由矿应急救援指挥部总指挥下达启动本预案命令，矿应急救援指挥部执行《兴华煤业有限公司应急救援预案》。
2.4、预案体系
根据矿山公司特点，我矿预案体系涉及综合预案和专项预案。
（1）登封市兴华煤业有限公司生产安全事故应急预案。
（2）矿井重大瓦斯、煤尘爆炸事故应急预案、矿井重大火灾事故应急预案、矿井重大顶板事故应急预案、矿井重大水灾事故应急预案、矿井重大瓦斯突出事故应急预案。
2.5、工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障职工的生命、财产安全和身体健康作为应急救援工作的出发点和主线点，最大限度地减少事故劫难导致的人员伤亡和危害。不断改善和完善应急救援的装备、设备和手段，切实提高应急救援人员的安全防护水平和科学指挥能力。
（2）统一指挥，分级管理。矿委负责统一指挥协调矿山事故劫难应急救援工作。有关部门按照各自职责，分工负责，紧密配合。
（3）平战结合，专辅互补。充足发挥生产矿井作为应急救援第一响应者的作用，将平常生产、消灾演练与应急救援工作相结合。充足运用现有专业救援队伍力量，引导、鼓励实现一队多能、一人多长、哺育和发挥辅助应急救援力量的作用。
（4）采集信息，科学决策。依靠科学进步，采用先进的技术和装备，多元化获取事故区域的各种信息、数据，科学决策、依法决策，提高应急救援的处置技术和水平。
2.6编制应急预案的目的
应急预案是针对也许发生的突发公共事件，为保证迅速、有序地开展应急行动，而预先制订的有关计划或方案。
2.7、制订应急预案的目的就是明确事前、事发、事中、事后各个环节中相关部门的职责和任务，按照事前拟定的事件等级，采用相应的紧急行动和措施，控制事故扩大，最大限度地减少事故损失，减小事件产生的影响，防止和控制事故的发生，一旦事故发生可以及时得到解决或控制。

2.8、应急预案要在事故防止、针对危险性分析、进行情景模拟、建立监测预警体系，采用技术和管理手段有效控制和减少事故发生的几率。通过制订应急预案，提高各级管理人员和应急预案涉及人员的危机意识，提高应急避险和应急处置能力。
2.9、一旦发生事故，按照应急预案提供的应急处置程序和方法，调动必要的应急队伍和资源，及时采用应对措施，将事故消除在萌芽状态，控制事故进一步扩大，减少事故导致的损失和影响。
2.10、应急预案的作用
2.10.1、明确应急管理工作的重点和范围，使应急管理工作实现程序化管理，通过对事故的分析和分类、分级，明确了各级组织和单位的应急工作任务和防范重点，实现了应急工作的网络化管理。特别是通过应急预案体系的建立，开展应急管理培训和演练，可以让应急管理人员和事故也许涉及的人员明确自己的任务，熟悉工作岗位存在的危险性，具有完毕指定任务所需的技能。
2.10.2、有助于做出及时的应急响应，有效控制事故扩大。通过充足讨论和调研，进一步明确各职能部门的应急管理职能，一旦事故发生，各职能部门按照应急预案拟定的工作任务和规定，有序开展应急救援工作。由于职责和任务清楚，事前已经做了充足的应急准备，明确了具体的工作程序，大大提高了事故应急处置的时效性，让事故在第一时间得到及时、有效的处置，可以将发生事故后的人员伤亡、财产损失和环境破坏降到最低限度。
2.10.3、有助于提高处置能力， 及时控制事故。通过事故情景分析研究提出技术方案和措施，开发适应不同事故应急解决的技术装备和手段，提高事故快速处置能力。
2.10.4、有助于整合现有资源，完善应急救援体系。通过制订应急预案，建立和完善应急保障体系，可以提高各级管理部门和公司应对不同事故的能力。
2.10.5、有助于提高应急管理水平，减少事故发生的几率。应急预案通过评审、发布、宣传教育和培训演练等环节，可以使各方了解也许面临的风险及其相应的应急措施，有助于促进各方提高风险防范意识和能力，对事故防止和减少事故发生具有积极的促进作用。

第三章  编制依据
3.1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、《煤矿安全规程》及《煤矿公司应急预案编制指南》进行编制。

第四章  合用范围
4.1、本矿井在生产、基建过程中，井下发生重大安全生产事故，合用本预案。由矿应急救援指挥部总指挥下达启动本预案命令，矿应急救援指挥部执行《兴华煤业有限公司应急救援预案》。

第五章  生产经营单位概况

5.1登封市兴华煤业有限公司位于登封市徐庄镇马峪口村，公司性质：有限责任公司，从业人数：350人，其中安全生产管理人员：40人，井下职工：250人，其他辅助人员60人，从属登封电厂集团有限公司，重要从事煤炭生产、销售，矿区周边有马峪口村、田家沟村，矿区东部有白沙水库，豫S237线和登封地方铁路从矿区东南部横穿而过，交通运送比较方便。
登封市兴华煤业有限公司为资源整合的技改矿井，设计生产能力21万吨/年，立井开采，通风方式为中央分列式，共有三个立井筒，其中主井作为混合提高井兼做进风，副井作为进风井兼做安全出口，风井作为专用回风井兼做安全出口。提高方式为立井双滚筒单绳缠绕式提高机提高，安装一对一吨非标罐笼提高。
供电方式为：采用双回路供电，供电电压380V/660V；
落煤方式：人工手镐落煤；
支护方式：梯形矿工钢对棚支护，巷道断面6.1m2。
顶板解决方法：采用随采随落法管理顶板；
矿井瓦斯等级为低沼，煤层自燃发火期为三个月，煤尘爆炸指数为30%，具有爆炸危险性。矿井相对瓦斯涌出量为13m3/t，绝对瓦斯涌出量为1.59m3/min，矿井最大综合排水量为255m3/小时。
矿井水文地质条件：
我矿井田属禹州蔡寺——
白沙普查区，位于白沙向斜西翼北端近向斜轴浅部，总体构造形态为向东倾伏的单斜构造。矿区内无大型地表水体存在，含水层之间有隔水层阻隔。但本区紧邻西部补给区，并处在其径流带上，矿床补充水源重要为大气降水，矿床水文地质类型属三类二亚类二型，即以底板岩溶水充水为主的水文地质条件中档的煤矿矿床。
安全监测监控系统情况：
矿井装备KJ95N型瓦斯监测监控系统，井下设立监测分站3台，分别布置于首采工作面上下顺槽掘进工作面及各重要硐室；井下安装有瓦斯传感器7个，开停传感器6个，风门开关传感器2个，风速传感器2个，温度传感器2个，馈电状态传感器2个，一氧化碳传感器2个，负压传感器1个，并装有甲烷断电仪、风门闭锁装置。瓦斯电、风电闭锁装置等。
5.2、重大危险源危险分析预测
在矿山重大事故中，导致人员和财产重大损失的根源，有系统内危险物质，如瓦斯、可燃物燃烧、爆炸性煤尘，也有系统外的自然界失控的能量和物质，如顶板事故中具有很大势能的岩石，突水事故中有很大压力的地下水或地表水，瓦斯突出事故中的地应力与瓦斯压力作用下突出的煤、瓦斯和岩石。根据我矿的特点，重大危险源有以下几种：矿井瓦斯（煤尘）爆炸事故重大危险源，矿井火灾事故重大危险源，矿井顶板事故重大危险源，矿井突水事故重大危险源，矿井煤尘爆炸事故重大危险源。我矿井上下各个生产环节中都有发生重特大事故的潜在也许性，以上危险源也许导致人员和财产重大损失，破坏和影响采掘工作面、采区以至整个矿井的系统、巷道、设备和设施等，后果一般局限于矿井内部。

第六章  组织机构及职责
6.1、应急组织体系
我矿应急救援体系由指挥管理系统、救援队伍系统、技术支持系统和相关保障系统组成（图1）。
6.2、应急机构及职责
6.2.1、应急职能部门的职责
应急指挥部各成员单位具体职责如下：
（1）经理：负责矿山应急救援指挥部交通和生活后勤保障工作；
（2）安全科：负责向矿、上级有关部门及有关领导上报事故信息，参与重大事故的抢险；
（3）生产技术科：在分管领导指挥下，参与业务范围内的事故抢险方案的制订和贯彻，负责矿山事故及应急救援信息的报送和解决，提供指挥平台，跟踪事故进展情况；
（4）专业防治水队伍：在分管领导指挥下，参与分管业务范围的事故抢险方案制订和贯彻；
（5）物资供销科：在分管领导指挥下，负责贯彻事故抢险所需物资、装备；
（6）财务科：在分管领导指挥下，负责贯彻事故抢险所需资金；
（7）综合办、工会：在分管领导指挥下，负责伤亡人员善后解决工作；
（8）组宣科：协助分管领导，负责向公众和媒体发布事故及救援信息；
（9）保卫科：在分管领导指挥下，负责事故现场的治安工作，保障应急救援队伍、物资、设备的畅通无阻；
（10）信息科：负责矿区专用调度电话和程控电话通讯联系畅通；
（11）救护大队：在现场抢险指挥部指挥下，积极进行应急救援和处置工作；
（12）登电集团职工医院、登封市人民医院：负责矿山事故工伤人员的医疗救护工作。
6.2.2、应急救援指挥部及成员构成
组长：冯振杰
副组长：景得强  宋天照  赵书华
成员：陈三钦  张书敏  李银行  吴存银  梁跃敏  王金标  张占省  邵占军
王治彬  吴书乾  赵红锋  刘晓明  赵书军  邓二红  董战伟  张金永  孙长瑞
王占青  王金池  王金坡  孙书杰  李志宏  姚军锋  赵志杰  宋中岳  王红恩
宋福晓  赵松奇  王金龙
矿山应急救援指挥部的重要职责是：
1、制定完善生产安全事故应急救援预案，检查指导有关单位对生产安全事故应急救援预案的贯彻情况；
2、统一协调生产安全事故的应急救援工作，快速有效解决生产安全事故；
3、指导制定抢险救灾方案，紧急解决应急救援工作中的问题；
4、解决抢险救灾物资，调动救援队伍；
5、监督检查有关单位抢险救灾、物资储备、应急救援费用、信息传递、事故善后解决、伤员救治、矿区秩序维护等工作；
6、组织指导各有关单位进行生产安全事故应急救援知识的普及教育；
7、督促各有关单位提高应对突发生产安全事故的防范能力，定期组织应急救援技术演习。
为保证应急救援工作科学高效、紧张有序、物资及时供应和矿区稳定，矿设立应急救援领导小组办公室、技术组、抢险组、后勤保障组、伤员救治组、治安保卫与稳定组、善后解决组、协调组。
（一） 领导小组办公室
主  任：景德强
成  员：陈三钦　张占省　张书敏　李银行　
领导小组办公室设在矿调度室，办公室24小时值班。
电话：0371－62922529
领导小组办公室职责：
1、负责通信联络工作，根据领导小组决定传达预案启动和抢险救灾命令，并监督实行；
2、及时调度抢险救灾进展情况， 向领导小组和上级报告；
3、根据抢险救灾需要，调动应急救援队伍；
4、安排交通工具，保证抢险救援需要；
5、抢险救灾工作结束后， 编写抢险救灾总结报告。 
（二）技术组
组  长：宋天照
副组长：梁跃敏
成  员：张书敏　邵占军　赵松奇　王金坡　王金池　宋中岳　
技术组下设四个专业组
1、采  掘  组：李志宏　孙书杰　姚军峰　赵志杰 
2、一通三防组：赵书军　杨宏强　郭玉权　宋福辉
3、防 治 水 组：张占省　栗银舟　张华恒　
4、机电运送组：王金标　李银行　孙红军　王金杰　孙秀奎　李守一　李占伟　刘建勋　
技术组职责：
1、分析现场情况及有关图纸、技术资料，制定技术方案和安全技术措施，为领导小组和应急救援指挥部科学决策提供依据；
2、分析灾变因素，判断事故发展趋势，完善技术方案和安全技术措施；
3、勘察事故现场，参与事故鉴定和事故调查；
4、编写抢险救灾技术总结报告。 
（三）抢险组
组  长：陈三钦　
成  员：张占省　刘晓明　赵书军　王宏恩　宋福晓　王金龙 
抢险组职责：1、侦察事故现场，分析有关技术资料，为领导小组提供决策依据；
2、制定事故抢救行动方案；
3、调配救护力量，实行抢险方案，抢救遇险人员，控制灾情蔓延；
4、及时向领导小组办公室报告抢险救灾进度；
5、编写抢险总结报告。
（四）伤员救治组
组  长：赵书华
成  员：任金堂  任红军
伤员救治组职责：
1、做好抢救伤员的应急医疗器械和药品准备工作，保证满足抢救伤员的需要；
2、按照领导小组规定，携带必备器材和药品，在指定期间内到达指定地点，建立急救站；
3、建立伤员医疗档案，做好伤员救治工作；
4、根据伤员情况决定是否外聘专家或转院治疗；
5、及时向领导小组办公室报告伤员抢救情况；
6、接受入井安全知识培训；
7、编写伤员救治总结报告。
（五）治安保卫与稳定组
组  长：王占青
成  员：宋东森　冯晓雷　陈英豪　魏涛卫　杨庆祝　　
治安保卫与稳定组职责：
1、维护矿区治安秩序，保证应急救援工作有序进行；
2、协助后勤保障组运送应急救援物资，保证应急救援物资及时运到指定地点；
3协助事故单位做好稳定工作，保证应急救援工作不受干扰。
（六）后勤保障组
组  长：赵书华　
成  员：吴书乾　赵宏峰　董占伟　孙长瑞　景建营
    后勤保障组职责：
1、做好物资储备，保证应急救援物资准时运送到指定地点；
2、维护通讯设备、线路，保证通讯畅通；
3、协调解决抢险人员办公、食宿等事宜。
（七）善后解决组
组  长：王治彬　
成  员：张金永　孙宗杰　李　浩　　  
善后解决组职责：
1、掌握国家善后解决有关政策；
2、协助事故单位解决事故善后工作。
（八）协调组
组  长：吴存银
成  员：韩红超　尚才宏
协调组职责：
1、协助事故单位做好职工队伍的思想政治工作，保证应急救援工作不受外界干扰；
2、接受新闻媒体采访，按照规定通报事故情况。

6.2.3、现场应急救援指挥部及职责
矿井发生重大事故后，必须立即在事故矿井设立事故现场应急救援指挥部。矿有关部门领导和矿山救护大队负责人等为现场应急救援指挥部领导小组成员，由矿长担任组长负责指挥抢救。
事故现场应急救援指挥部职责是：
（1）根据灾害性质、发生地点、波及范围、人员分布、救灾的人力和物力、制订抢险方案和安全措施；
（2）调动救援力量，积极抢救遇险遇难人员，防止事故扩大；
（3）及时向应急救援指挥部传达事故抢险进度等抢险信息；
（4）随时和井下基地、事故现场指挥人员保持联系，发布战斗指令；
（5）宣布现场抢险工作结束，制订恢复生产安全措施。
应急救援指挥部设立矿山应急救援技术组，为矿山应急救援提供技术支持。
矿山应急救援技术组的职责是：
（1）参与矿山事故劫难救援方案的研究；
（2）研究分析事故信息、灾害情况的演变和救援技术措施，为应急救援决策提出意见和建议；
（3）提出防范事故措施建议；
（4）为恢复生产提供技术支持。

第七章  防止预警
7.1、危险源监控
（1）加强对易发生事故的危险源进行监控，并指定专门人员和部门负责管理。对危险性较高的地点实行重点监控，及时分析有关监控信息跟踪整改情况；
（2）调度室负责全矿生产安全事故信息的接受、报告、初步解决、记录分析工作；
（3）根据我矿井下地质条件，把
也许发生灾害的类型、危害限度建立矿井基本情况和事故隐患及危险源台账，重大事故隐患及重大危险源应立即上报河南煤矿安全监察局郑州监察分局备案。同时要立即停止生产，研究制定整改方案，采用切实可行的措施，及时消除隐患，防止事故发生。
①瓦斯的监测监控
②煤与瓦斯突出监测监控
③自燃发火监测监控
④煤尘监测监控
⑤水害监测监控
⑥顶板监测监控
7.2、预警行动
（1）按照国家有关标准认定重大危险源实行分级报告制度。
一级重大危险源：也许导致特别重大事故的，必须逐级上报至国家煤矿安全监察局。
二级重大危险源：也许导致特大事故的，必须逐级上报河南省煤矿安全监察局。
三级重大危险源：也许导致重大事故的，必须上报郑州市煤矿安全监察分局。
四级重大危险源：也许导致一般事故的，必须上报矿调度室。
（2）对重大危险源进行登记建档，建立重大危险源管理档案。

（3）对重大危险源也许酿成事故的预兆，矿调度室要立即上报上一级主管部门，由上一级主管部门和矿井有关人员，采用针对性的措施方案，以消除事故隐患。整改期间须制订切实可行的安全措施防止事故发生。
（4）一旦发生事故，根据事故劫难等级，立即启动相应等级的应急预案，实行救援。
7.3、信息报告与沟通
7.3.1、接警与告知
事故发生后，事故现场有关人员应立即报告矿调度室，矿调度室要及时上报登封市煤炭局调度中心（内线电话：600000，外线电话62876300），煤炭局调度中心应立即告知当天值班人员，同时告知应急救援指挥部总指挥、副总指挥及成员单位负责人。
7.3.2、信息上报
事故发生后，矿调度室立即向登封市煤炭局调度中心、郑州煤矿安全监察分局、郑州市政府及河南省煤矿安全监察局报告事故情况，并在24小时内，填写事故紧急报告。
（1）发生事故的单位及事故发生的时间、地点。
（2）事故单位的经济类型、公司规模。
（3）事故的简要通过、遇险人数、直接经济损失的初步估计。
（4）事故因素、性质的初步判断。
（5）事故抢救解决的情况和采用的措施，并附示意图。
（6）需要有关部门单位协助事故抢险和解决的有关事宜。
（7）事故报告单位、签发人和报告时间。

第八章  应急响应
8.1、应急分级
矿山安全生产事故劫难应急救援响应坚持属地为主的原则，应急救援指挥部按照有关规定全面负责本矿事故应急救援处置工作，矿应急救援指挥部根据情况给与协调或启动本预案。
根据事故严重限度、可控性、救劫难度和影响范围，原则上按照发生一般（四级）、较大（三级）、重大（二级）、和特别重大（一级）四级矿山事故劫难，分别启动相应级别应急预案，组织实行应急救援工作。
四级响应标准：（矿级救援指挥部响应）本矿井发生事故，事故后1人以上、3人以下被困灾区；已经或即将导致3人以下死亡；矿级应急救援指挥机构认为需要启动四级响应的事故劫难。
三级响应标准：（矿山救援指挥部响应）事故发生后，矿级应急机构应急力量和资源局限性，无力控制事态，需要上级增援；事故后3人以上，10人以下被困灾区；已经或即将导致3—9人死亡；矿委应急救援指挥机构认为需要启动三级响应的事故劫难。
二级响应标准：（省级矿山救援指挥部响应）事故发生后，事故后10人以上，30人以下被困灾区；已经或即将导致10—30人死亡，矿委立即启动应急预案，并立即上报省级矿山救援指挥部。

一级响应标准：（国家级矿山救援指挥部响应）事故发生后，事故后30人以上被困灾区；已经或即将导致30人死亡；矿委立即启动应急预案，并立即上报省级矿山救援指挥部。
8.2、基本应急程序
8.2.1、四级应急响应
矿井发生事故达成四级响应标准时，事故矿井立即启动矿级应急预案，组织实行应急救援，并及时向应急救援指挥部办公室报告。报告内容涉及：事故发生时间和地点、事故类别、事故也许因素、危害限度、救援规定等内容。
应急救援指挥部进入预备状态，做好如下应急准备：
（1）应急救援指挥部办公室立即向指挥部领导和有关成员报告事故情况，指挥部重要成员到位；下达矿山应急指挥部领导关于抢险救援的指导意见。
（2）应急救援指挥部办公室及时掌握事态发展和现场救援情况，及时向指挥部领导报告。
（3）应急救援指挥部办公室根据事故类别、灾害情况和救援工作的需要，告知应急救援技术组、矿山救护大队、医院等单位和人员做好应急救援准备。
8.2.2、三级应急响应
矿井发生重大生产安全事故，达成三级响应标准时，立即启动本预案，并按下列程序和内容响应（图2）：

（1）矿调度室负责接受事故的报警信息（值班电话：62922529），接到事故报告后做好事故的具体情况记录，并立即告知应急救援指挥部总指挥、副总指挥及相关成员单位负责人到调度室集中。
（2）总指挥（或总指挥授权）决定启动本预案，指挥部正式运转。
（3）指挥部办公室整理事故资料、图纸，提供区域内矿山救援力量情况、矿山救护技术组等相关资料，供指挥部决策、指挥使用。
（4）由总指挥或副总指挥组织研究、决策救援方案，指挥部成员根据指挥部命令认真履行各自的职责。
（5）指挥部根据事故类别，拟定委派现场工作组的人选和救援技术组的人选。
（6）根据救援工作的需要，指挥部调动矿山救护大队救援力量增强救援；对于矿井瓦斯煤尘事故、大型水灾和火灾事故，告知物资供销部门做好调动大型装备实行救灾的准备；根据受伤人员情况，由调度室告知登电集团职工医院、登封市人民医院出动救护车辆和医护人员赶赴现场进行抢救，同时医院要做好伤员住院治疗的准备工作。必要时调动医疗救护技术组加强对医疗救护的指导和救治。
（7）应急救援人员的安全防护。
①在抢险救灾过程中，专业或辅助救援队伍人员，根据矿山事故的类别、性质，要采用安全防护措施；
②
抢救井下事故以专业矿山救援人员为主，矿方人员配合时要有严格的安全保障措施。调度室严格控制进入灾区人员的数量，所有应急救援工作人员必须携带安全保护装备，才干进入事故抢救区域实行应急救援工作；
③救援人员必须认真按救援方案和安全措施执行，保证自身安全；
④所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全；
（8）在事故的应急救援中，现场应急救援指挥部安设专人，记录事故抢险方案和执行情况，监测监控事故发展态势，提前采用合理的应急措施。
（9）应急救援指挥部各成员单位按各自职责投入抢险救灾中。
8.3、专项应急处置方案
根据我矿重大危险源特点，根据事故类别制定专项应急解决方案，涉及矿井重大煤与瓦斯突出事故应急预案、矿井重大瓦斯、煤尘爆炸事故应急预案、矿井重大火灾事故应急预案、矿井重大水灾事故应急预案、矿井重大冒顶事故应急预案。
现场抢救指挥部在进一步核算事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型，救灾的人力和物力以及之前开展的救援情况，按照专项处置预案规定，做好施救工作。
8.4、应急救援措施保障

8.4.1、辅助救护队必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿救护规程》规定，保持战备状态，满足应急救援需要。
8.4.2、1101、11031采面进、回风巷，轨道上山运送巷和采掘巷道入口及交岔点必须设立规范、醒目的避灾路线指示标志，指明安全出口方向。
8.4.3、各区队、充灯房、井口考勤室必须严格按照《兴华煤业有限公司入井考勤制度》的规定，快捷、准确地对出入井人员登记和清点。
8.4.4、登电集团职工医院必须对每位职工进行健康检查，建立职工健康档案。
8.4.5、应急救援办公室（调度室）必须备有符合井下生产实际情况的图纸、资料。
8.4.6、指挥部应当根据灾区位置、灾变范围、事故类别及通风、运送条件等拟定井下急救站位置。急救站内应有负责人、救护医疗人员以及卧具、保暖、挡风设施、医疗器材和药品。
8.4.7、指挥部应当合理安排现场抢险救援力量，保持队伍精干，尽也许减少进入灾区人员。
8.5、应急救援预案的启动
8.5.1、我矿建立两级应急救援体系，应急救援预案实行逐级启动，一旦发生事故，先启动我矿应急救援预案，情况紧急时向
上级主管部门报告，请求上级支援。
8.5.2、领导小组办公室接到事故报告后，必须在5分钟内告知领导小组正副组长和有关成员，领导小组应根据事故性质和受害限度研究决定是否启动《预案》。
8.5.3、预案启动时，迅速成立以矿长为指挥长的抢险救灾指挥部，开展事故抢救工作，有关成员立即赶赴事故现场，组织指挥事故的抢险救援工作。
8.5.4、预案启动时，必须在规定期间内向市煤炭局调度中心和煤业公司总调度室报告，报告重要内容涉及：
（一）发生事故的单位、时间、地点；
（二）事故类型；
（三）事故波及范围，人员撤离情况；
（四）事故因素初步判断；
（五）采用的应急救援措施；
（六）事故地点通风、供电、有害气体等情况。事故情况一时难以弄清，应当一方面报告事故简要情况，再分次补充。
8.6、指挥与决策

8.6.1、领导小组、指挥部在拟定抢险救灾方案时，应当根据现场情况，充足估计各种不拟定因素，尽也许制定多套营救遇险人员的技术方案，防止单一方案受阻，延误救援时机。
8.6.2发生瓦斯、煤尘爆炸事故，领导小组办公室
按下表规定告知有关人员，了解查询有关情况，做出分析判断，下达或传达有关决定与命令。

	事  故  区  队


↓
	领导小组办公室(调度室)


↓
	1
	　　　　　2
	　　　3
	　　　　4

	　　告知顺序
	　　　　了解查询
	　　分析判断
	　决定与命令

	1.当班值班领导
2.救护队
3.总工程师
4.领导小组相关
副组长、成员
5.领导小组组长
6.登电集团职工医院
7.发生事故区队
8.有关科室
9.井口车房
10.井底车场及主井绞车房
11.市煤炭局、煤业公司
	1.爆炸时间、地点、波及范围、因素；
2.人员分布及伤亡情况
3.灾区通风情况(风量大小、风流方向、通风设施等)；
4.灾区CH4、CO情况；
5.是否着火；
6.主扇工作情况、受灾害威胁区域人员撤离情况。
	1.如何尽快撤出灾区人员；
2.是否诱发火灾
3.也许影响范围
4.根据主扇运营情况判断通风系统是否破坏。
	1.是否启动矿应急救援预案，若启动，下达启动命令，尽快告知有关人员单位参与抢险。
2.是否请求启动矿山救护队应急救援预案。


（一）事故抢救决策要点
1、拟定井下救护地点位置，制订撤退路线，安排位于回风侧人员打开自救器并佩带好。
2、命令最先到达事故地点的救护队员抢救遇险人员，进行灾区侦察。
3、安排机电科切断灾区一切电源(排水阵地不能停电)。
4、在抢救灾区人员的同时，根据情况组织部分救灾人员抢修巷道，在确认灾区无火源存在时，迅速恢复灾区通风。
5、恢复通风设施，采用先易后难，通风系统恢复有困难时，先构筑临时设施。
6、根据抢险需要，及时调动后备救护力量和抢险救灾物资。
7、灾区撤退和抢救出的人员要有专人做好清点工作，下井人员名单，撤出人员名单都要查清。
（二）发生事故解决方法
1、撤退原则:位于事故地点进风侧人员应迎风撤退,位于事故地点回风侧人员应迅速打开并戴好自救器顺风撤退,并尽快进入新鲜风流中；假如人员在爆炸地点附近无法及时撤退时,应立即面向下卧倒,口鼻俯于水沟或用湿毛巾掩住,避开冲击或高温有害气体的侵袭和伤害。
2、瓦斯爆炸事故估计及解决方法
1101采面发生瓦斯爆炸事故，应采用以下措施：
(1)爆炸地点进风侧人员从1101采面下付巷→运送机上山→主井底→地面。
(2)爆炸点回风侧人员应立即打开自救器并佩戴好从1101回风巷→轨道运送上山→主井东大巷→主井→平地。
(3)灾区附近人员发现瓦斯爆炸事故时,立即按上述路线撤退,并用附近电话向调度室报告,调度室立即告知救护队待命。
(4)调度室值班人员根据值班领导指示和现场具体情况,告知也许受灾害影响的人员立即撤出,并命令机电科切断该区一切电源。 
(5)救灾指挥部要迅速果断研究行动方案,命令矿救护队携带救灾物品下井侦察情况,抢救人员。
(6)调度室值班人员或指挥长要向煤炭局调度中心报告,并请求矿山救护队救援中心援助。
(7)在抢救灾区人员的同时,要根据情况组织部分救灾人员抢修巷道,恢复正常通风。
(8)在抢救人员和修复巷道时一定要加强瓦斯检查，严防事故扩大。
(9)灾区撤退和抢救出的人员要有专人做好清点工作，下井人员名单、撤出人员名单都要查清。

3、发生煤尘爆炸事故时，其解决方案与瓦斯事故解决方案相同，故不再重述。
8.6.3、发生矿井火灾事故，领导小组办公室按下表规定告知有关人员，了解查询有关情况，做出分析判断，下达或传达有关决定与命令。
	事  故  区  队


↓
	领导小组办公室(调度室)


↓
	1
	2
	3
	4

	告知顺序
	了解查询
	分析判断
	决定与命令

	1.当班值班领导
2.救护队
3.总工程师
4.领导小组相关副组长
5.领导小组组长
6.登电集团职工医院
7.领导小组有关成员
8.有关科、队
9.井口车房
10.井底车场及主井绞车房
11.市煤炭局、煤业公司
	1.事故发生时间、地点.因素；
2.波及范围；
3.井下作业人员分布和灾区受威胁人员分布情况。
4.灾变前后CH4及灾区供风情况；
5.主扇运营情况。
	1.火烟流也许波及的范围；
2.是否会因火风压导致通风紊乱；
3.是否会引起CH4爆炸；
	1.是否启动矿应急救援预案,若启动,下达启动命令，尽快告知有关人员单位参与抢险；
2.是否请求启动矿山救护队应急救援预案



(一)、事故抢救决策要点

1、迅速告知井下所有受灾害威胁人员撤离险区，火灾回风侧人员要尽快佩戴自救器，进入新鲜风流中。若撤退路线被火区隔断不能通行时，应尽快进入避难硐室，或建立临时避难硐室，等待救护队前来救护。
2、安排救护队进行灾区侦察，观测火势、拟定火源、抢救遇险遇难人员。
3、合理通风，控制火势发展。火灾发生后，在一般情况下，要保持正常通风，不得随意停风和反风，以免破坏正常通风系统，同时要采用措施，防止因火风压而发生风流逆转、瓦斯聚积等不利情况，掘进工作面发生火灾后，严禁将局部通风机停止运转，以防瓦斯聚积引起瓦斯爆炸。
4、制定灭火方案。当灾区人员所有救出后，救灾指挥部要立即组织有关人员根据火灾性质、火源地点、火区范围、火灾发展、通风系统、瓦斯、煤尘等情况制定灭火方案。
5、及时调配救护力量和抢险物资。
（二）火灾事故估计及解决方法
假设1101采面下付巷电缆着火。
1.发现人员应沉着冷静，尽量用附近水源或浸湿的棉衣等将火扑灭,同时向该工作面人员发出火警信号,并向调度室报告。
2.工作面及上下付巷人员听到火警信号后,按以下路线撤退：
(1)1101下付巷着火点人员从1101下付巷→运送机上山→井底车场→主井→地面。
(2)1101上付巷着火点人员视火势情况,条件允许时,尽量戴上自救器迅速冲过着火点沿总回风巷→+160平巷→轨道运送上山→主井东大巷→主井→地面的避灾路线撤退。
(3)轨道运送上山附近工作人员立即将自救器打开并戴好，沿轨道运送上山→中部车场→井底车场→主井→地面的避灾路线撤退。
3.其它受威胁地点的工作人员接到生产调度告知后或接到火警信号后，要迅速戴好自救器，以最短的途径迅速进入井底车场经主井撤至地面。
4.救护队接到告知后，必须立即携带灭火器具和苏生器下井抢救人员。
8.6.4、井下发生水灾事故，领导小组办公室按下表规定告知有关人员，了解查询有关情况，做出分析判断，下达或传达有关决定与命令。
	事  故  区  队


↓
	领导小组办公室(调度室)


↓
	1
	2
	3
	4

	告知顺序
	了解查询
	分析判断
	决定与命令



	1.当班值班领导
2.救护队
3.总工程师
4.领导小组相关副组长
5.领导小组组长
6.登电集团职工医院
7.领导小组有关成员
8.有关科队
9.井口车房
10.井底车场及主井绞车房
11.市煤炭局、煤业公司
	1.突水时间、地点水源、涌水量，受灾范围，巷道支护情况；
2.受灾区域人员分布情况
3.也许受灾变威胁人员分布情况；
4.排水阵地情况。
	1.突水发展的趋势
2.有无巷道冲毁或有无巷道冲毁的也许；
3.波及区域有无被淹的也许；
4.遇险人员所处位置和撤退路线。
	1. 请示是否启动矿应急救援预案，若启动，下达启动命令尽快告知有关人员单位参与抢险；
2. 是否请求启动上一级应急救援预案


（一）、事故抢救决策要点
1、了解突水情况，影响范围，估计突水量，有无补给水源。
2、掌握灾区范围，查清事故前人员分布，分析被困人员也许避灾地点。其它受威胁的采掘面立即停止作业，根据情况采用加固支架，疏通水路，增长排水设备等应急措施。
3、根据突水量的大小采用排、疏、堵、截技术措施,指派人员观测水位、水量变化情况。
4、事故发生后，告知所有泵房司泵工，启动水泵，保证最大排水能力。
5、贯彻矿用防排水材料种类、数量，并督促有关人员做好救灾物料准备。
6、司泵工撤退由救灾指挥部下达命令。
7、加强通风，防止瓦斯及其他有害气体聚集和发生熏人事故。
8、侦察、抢险时，严防冒顶、掉底和二次出水。若有冒顶、掉底和二次出水征兆时，抢险人员严禁进入。
9、抢救和运送长期被困井下人员时，防止环境和自下而上条件忽然改变导致意外伤亡。
 (二)水灾事故解决方法
1、发现人员应立即向矿调度室报告，由调度室告知受水灾威胁的各采掘工作面工作人员立即停止作业，并根据现场具体情况采用加固支架，疏通水路，增长排水设备等应急措施。
2、调度室接到告知后，应立即将水情向领导小组和市煤炭局调度中心报告，并立即告知有关人员到现场观测，主排水泵房立即启动所有排水设备，以最快的速度将水仓水位降到最低，为抢险救灾做好准备。
3、当情况危险时，调度室应立即告知井下所有受水害威胁地点的人员撤出。
4、突水事故发生后，调度室应立即告知地测科人员下井收集资料，并根据收集的资料及时认真分析，判断出水水源和最大涌水量，根据具体情况，采用有针对性的防水灾措施，防止淹井事故的发生。
假设1101工作面突水
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