
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	珠海市图冠电子有限公司迁建项目

	项目代码
	2402-440404-04-01-340503

	建设单位联系人
	陈玉芳
	联系方式
	13539565603

	建设地点
	珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼

	地理坐标
	东经：113°21'31.938" 北纬：22°2'40.263"

	国民经济行业类别
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造
	建设项目行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业
29“53 塑料制品业 292”

	
建设性质
	√迁建
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	70
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比
（%）
	28.57
	施工工期
	6 月

	是否开工建设
	√否
□是：
	占地面积（m2）
	300

	









专项评价设置情况
	根据专项设置原则表，迁建项目无需设置专项评价，详见下表所示。
表 1-1 专项评价设置原则表

	
	
	专项评价
的类别
	设置原则
	项目概况
	

	
	
	

大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	迁建项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁
英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	

	
	
	

地表水
	
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；  新增废水直排的污水集中处理厂
	迁建项目不涉及新增直排工业废水，废水经自建污水处理设施处
理后排放
	

	
	
	
环境风险
	
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目
	迁建项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量没
有超过临界量
	




	
	
	
生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的
污染类建设项目
	
不涉及
	

	
	
	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建
设项目
	不涉及
	

	规划情况
	《珠海航空产业园发展规划纲要》(2010 年～2025 年)

	
规划环境影响评价情况
	《关于珠海航空产业园发展规划环境影响报告书审查意见的函》
（粤环审〔2011〕59 号）

	











规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《珠海航空产业园发展规划(2010 年~2025 年)》，珠海航空产业园主要以飞机总装及维修、航空产业加工制造、航空休闲娱乐、航空货运及物流、通用航空运营商务服务及其他制造产业为主。
本项目位于珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼，所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。根据饮用水源保护区划分，项目区域不在饮用水源保护区范围内，其符合《珠海市城市规划条例》及《广东省水污染防治条例》中的相关规定。项目生产过程中针对营运过程产生的污染物采取了合理、有效的防治措施，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。项目不在生态保护红线范围内；产生的污染物经过环保措施处理后，均能达标排放，对周围环境影响较小。本项目主要从事喷涂塑料制品及装配业务，因此本项目的建设与《珠海航空产业园发展规划
(2010 年~2025 年》要求是相符的。

	






其他符合性分析
	（一）产业政策及相关环保政策相符性分析
1、产业政策相符性分析
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的限制类和淘汰类、不属于《市场准入负面清单》（2022 年版）规定的项目、不属于《珠海市产业发展导向目录（2020 年本）》中的限制类和禁止类。本项目建设符合国家及地方等相关产业政策的规定。
2、与其它政策相符性分析



（1） 与《关于印发 2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》
（环大气[2020]33 号）相符性分析
根据《关于印发 2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号），“一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生。大力推进低、无 VOCs 含量原辅材料替代。二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。”
本项目所使用的油漆为 UV 漆和水性漆，均为低 VOCs 原料， 故本项目符合《关于印发 2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号）的要求。
（2） 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气
[2019]53 号）相符性分析
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相关规定：“大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理，推进使用先进生产工艺，提高废气收集率。”
本项目含 VOCs 物料主要为油漆，目前企业主要使用的油漆为 UV 漆和水性漆，主要污染物为挥发性有机物（VOCs），属于对臭氧形成的两项重要前体物之一。有机废气主要来源于喷涂和烘干，挥发性有机废气经水喷淋+活性炭吸附处理后排气筒高空排放。项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相关要求。

（3） 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 要求，VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
本项目喷涂及烘干工序均在固定车间内进行，物料均在车间固定位置内储存，排放废气经“水喷淋+活性炭吸附”处理后排气筒高空排放。项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）相关要求。
（4） 与《广东省生态环境厅关于印发的通知》（粤环[2021]10 号）相符性分析
根据《广东省生态环境厅关于印发的通知》（粤环[2021]10 号），“珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制
浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；大力推进低 VOCs  含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。
项目为塑料制品项目，不属于“珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工”等项目，且企业已经使用水性漆来逐渐替代 UV 漆，故本项目符合《广东省生态环境厅关于印发的通知》（粤环[2021]10 号）的要求。
（5） 与“两高”政策相符性分析

根据广东省发展改革委关于印发《广东省“两高”项目管理目录
（2022 年版）》的通知（粤发改能源函[2022]1363 号），本项目属于《国民经济行业分类》C2929  塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022 年版）》中的国民经济行业分类或“两高”产品或工序。
①《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的
指导意见》（环环评[2021]45 号）相符性分析。
《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45 号）（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
项目属于 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
（环环评[2021]45 号）中规定的“两高”项目。
②与《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》相符性分析
项目为 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不涉及“两高”行业高耗能高排放产品及工序，项目与《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》相符。
③与广东省能源局《关于印发广东省“两高”企业清单和项
目管理目录的函》相符性分析

根据《广东省能源局关于印发广东省“两高”企业清单和项目管理目录的函》（粤能新函[2021]602 号），建设单位为珠海图冠电子有限公司，不在该函附件 1“广东省存量年中和能耗 1 万吨标准煤以上“两高”企业清单”，项目属于《属于国民经济行业分类》C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不在附件 2“广东省“两高”项目管理目录”，因而项目不属于“两高”项目。
④与《珠海市坚决制两高”项发展的实施方案》相符性分析
根据珠海市发展和改革局关于印发《珠海市坚决遏制“两  高”项目盲目发展的实施方案》的通知中附件“珠海市新建“两高”项目管理工作指引”，本工作方案所指“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等 8 个行业。其中建材行业的高耗能产品或工序为“水泥、建筑石 膏、石灰、预拌混凝土,水泥制品、烧结墙体材料和泡沫玻璃.平板玻璃和铸石、玻璃纤维、建筑卫生陶瓷、日用陶瓷、炭素、耐火材料.砖瓦等”。
本项目为 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，因而本项目不属于以上“两高”项目。
（6） 与《广东省 2021 年水、大气、土壤污染防治工作方
案》（粤办函【2021】58 号）相符性分析
大气污染防治工作方案要求：实施低 VOCs 含量产品源头替代工程。严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低 VOCs 含量原辅材料。全面深化涉 VOCs 排放企业深度治理：“研究将《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》无组织排放要求作为强制性标准实施。指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次。”

参照《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）中使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目所使用的涉 VOCs 原辅料 UV 漆及水性漆 VOCs 含量（质量比）为低于 10%，但考虑到为进一步减少 VOCs 排放量，产生的废气管道收集后经“水喷淋+活性炭吸附”处理 25m 高排气筒高空排放，不会环境造成明显影响。
水污染防治工作方案要求：深入推进工业污染治理。提升工业污染源闭环管控水平，实施污染源“三线单’管控—规划与项目环评排污许可证管理环境监察与执法”的闭环管理机制。严格落实排污许可证后执法监管，确保依法持证排污、按证排污，加大涉排污许可证环境违法行为查处力度，适时开展专项执法行动。对重点流域和重点控制单元进行定期检查与突击执法，不定期组织联合执法、交叉执法，持续保持环保执法高压态势，坚决查处偷排超排、漏排等环境违法行为。建立健全重污染行业退出机制和防止“散乱污”企业回潮的长效监管机制进步强化环保执法后督察，推动违法企业及时有效落实整改措施推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用 水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励各地开展工业园区
（工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。
深入推进地下水污染治理。加快完善“双源”（即集中式地下水型饮用水水源和重点污染源）清单，持续开展集中式地下水型饮用水水源补给区和涉重金属、化工等重点行业企业及集聚区周边地下水基础环境状况调查评估。各地要针对“十四五”地下水国考点位水质现状，谋划分类实施水质巩固提升行动，探索实施地下水污染分区防治和地下水污染源分类监管；结合省建设用地土壤

污染风险管控和修复名录的公布，及时公布地下水污染场地清 单，并开展修复工作。持续推进加油站、高风险化学品生产企业以及工业集聚区等可能造成地下水污染的场地防渗改造和报废矿井、钻井、取水井封井回填。按期完成地下水污染防治试点项 目，做好试点工作总结和经验推广。
本项目生产废水委外处理，本项目无导致地下水污染的特征因子，在运营期以及服务期满后均无地下水污染途径。
土壤污染防治工作方案要求：加强工业污染风险防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。补充涉镉等重金属重点行业企业重点排查区域，更新污染源整治清 单，督促责任主体制定并落实整治方案。加强工业废物处理处 置，各地级以上市组织开展工业固体废物堆存场所的现场检查， 重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题要督促责任主体立即整改。
根据现场勘察可知，本项目位于五楼，且所在建筑地面均已硬底化处理，另外项目所在建筑物的排水系统已完善在运营期以及服务期满后均无土壤污染途径。
因此，本项目符合《广东省 2021 年水、大气、土壤污染防治工作方案》（粤办函【2021】58 号）文件要求。
（8） 与《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十
四五”规划>的通知》（粤环[2021]10 号）相符性分析
根据《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划>的通知》（粤环[2021]10 号），“珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目”。

项目从事塑料制品的生产，不属于规划中明令禁止的项目； 本项目所使用的油漆为 UV 漆和水性漆，均为低 VOCs 原料，故与《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五” 规划>的通知》（粤环[2021]10 号）相符。
（9） 与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规
划》的相符性分析
开展臭氧污染防控攻关攻坚：按照省工作部署，建立省市联动的大气污染源排放清单管理机制，推进清单编制与更新工作常态化。针对臭氧形成的两项重要前体物——挥发性有机物
（VOCs）和氮氧化物（NOx）细化分阶段改善目标和治污项目…… 加强挥发性有机物综合治理。实施低挥发性有机物
（VOCs）含量产品原辅材料替代，严格执行国家产品 VOCs 含量限值和有害物质限量标准，原则上禁止新建生产和使用高VOCs 含量原辅材料项目。实施涉 VOCs 排放企业深度治理，落实建设项目 VOCs 削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业 VOCs 减排。加强VOCs 无组织排放控制，指导企业使用适宜高效治理技术，逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。实施涉 VOCs 排放企业分级和清单化管控，建立并动态更新涉 VOCs 排放企业分级管理台账。
符合性分析：本项目含 VOCs 物料主要有油漆，主要污染物为挥发性有机物（VOCs），属于对臭氧形成的两项重要前体物之一。有机废气主要来源于喷涂和烘干，挥发性有机废气经活性炭吸附处理后排气筒高空排放；根据《规划》“逐步淘汰光氧
化、光催化、低温等离子治理设施”。建议企业建立并动态更新涉 VOCs 排放企业分级管理台账。
3、规划与选址合理性分析


	
	本项目位于珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 5 楼，根据粤房
地权证珠字第 0200019181 号可知，项目所在地规划用途为工业。因此本项目的选址符合珠海市土地利用总体规划，选址合理。
4、与环境功能区划相符性分析
迁建项目位于珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼，根据
《关于印发＜珠海市声环境质量标准适用区划分＞和＜珠海市环境空气质量功能区划分＞的通知》（珠环[2011]357 号）中的规定， 迁建项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部 2018 年
第 29 号）二级标准；本项目生活污水经三级化粪池处理后通过市政管网引至三灶水质净化厂进行集中处理，最终排入大门口水道。根据《广东省地表水环境功能区划》（2011 年），大门口水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准；根据《珠海市生态环境局关于印发珠海市声环境功能区区划的通知》（珠环[2020]177 号），迁建项目所在区域属 3 类声环境标准适用区，执
行《声环境质量标准》（ G B 3 0 9 6 - 2 0 0 8 ） 3 类标准。综上所述，迁建项目所在地符合区域环境功能区划要求。
5、项目建设与“三线一单”相符性分析
“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单。项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表：
表 1-2 广东省“三线一单”符合性分析表

	
	
	文件
	类别
	“三线一单”
	符合性

	
	
	广东省 “三
线一单”
生态
	

生态保护红线
	
《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府[2020]71 号）
	项目所在地不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等优先保护单元，因此不涉及生态保护红线，符合




	
	
	环境分区管控方案
	





环境质量底线
	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府[2020]71 号），全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣V 类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM2.5 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管
控。近岸海域水体质量稳步提升。
	




根据项目所在地环境现状调查和污染物影响预测，项目实施后与区域内环境影响较小，质量可保持现有水平，符合

	
	
	
	





资源利用上线
	




强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度符合控制目标。
	项目不属于高耗能、污染资源型企业，用水来自市政管网，用电来自市政供电。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合可行的防措施，以“节能、降耗、减污” 为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利
用不会突破区域上线， 符合

	
	
	
	




环境准入负面清单
	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府[2020]71 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立 “1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区” 区域管控要求，“N”为 1912
个陆域环境管控单元和 471 个海域环境管控单元的管控要
求。
	



项目不属于区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确禁止准入项目，符合

	
	
	珠海市
“三线一单”
生态环境
	生态保护红线和一般生态
	全市陆域生态保护红线面积
202.59 平方公里，占全市陆域国土面积的 11.66%；一般生态空间面积 31.57 平方公里，
占全市陆域国土面积的
7.57%。全市海域生态保护红线 3281.06 平方公里。
	
项目用地性质为工业用地，不在生态保护红线和生态环境空间管控区内，符合生态保护红线要求。




	
	
	分区
	
	全市环境质量持续改善，地表
	

	
	
	管控
方案
	
	水国考、省考断面水质达到国
家和省下达的水质目标要求；
	

	
	
	
	

环境质量
	集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水体比例为100%；城市建成区黑臭水体
全面消除。近岸海域水环境质
	

项目实施后与区域内环境影响较小，质量可保

	
	
	
	底线
	量逐步改善。大气环境质量持
续改善，各项考核指标达到省
	持现有水平。符合

	
	
	
	
	下达的目标要求。土壤环境风
	

	
	
	
	
	险得到管控，受污染耕地安全
利用率和污染地块安全利用率
	

	
	
	
	
	达到省下达指标。
	

	
	
	
	
	



强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、
	项目不属于高耗能、污染资源型企业，用水来自市政管网，用电来自市政供电。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合可行的防措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域上线。
符合

	
	
	
	资源
利用
	土地资源、岸线资源、能源消
耗等达到或优于省下达的总量
	

	
	
	
	上线
	和强度控制目标。按照国家和
省的决策部署，加快推动实现
	

	
	
	
	
	碳达峰目标。
	

	
	
	
	



生态环境准入清单
	根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（珠府[2021]38 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+100” 生态环境准入清单体系。“1” 为全市生态环境准入共性清
单，“100”为各个环境管控单元的差异性准入清单
	

项目不属于高耗能、高排放项目，项目满足广东省、珠三角地区和相关陆域的管控要求，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类项目

	
	
本项目位于珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼，根据

	
	《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控

	
	方案的通知》（珠府〔2021〕38 号），项目所在区域属于珠海航

	
	空产业园重点管控单元（环境管控单元编码：

	
	ZH44040420009），相符性分析见下表。




	
	表 1-3 珠海市“三线一单”符合性分析表

	
	
	珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案
	本项目
	符合
性
	

	
	
	












区域布局管控
	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展符
合园区定位的航空及其配套产业，采用先进的生产工艺和设备。
	本项目为塑料制品业
	













符合
	

	
	
	
	1-2.【产业/禁止类】不得引入专业电镀项目。
	本项目为塑料制
品业，不涉及电镀
	
	

	
	
	
	1-3.【生态/综合类】珠海金湾航空新城地方级湿地自然公园、珠海金湾金湖地方级湿地自然公园、珠海金湾拦浪山—茅田山—木头冲地方级森林自然公园、珠海大门口水道地方级湿地自然公园，按照自然保护地相关管控
要求进行管理。
	


本项目不涉及自然保护地
	
	

	
	
	
	1-4.【水/禁止类】木头冲水库、黄绿背水库按照《广东省水污染防治条 例》相关要求进行管控，一级保护区
内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。
	
本项目不涉及相关保护区
	
	

	
	
	
	1-5.【其他/鼓励引导类】园区与吉林大学珠海学院、爱国村、中心村等学校、居民区临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），该范围内优先引进无污染的生产性服务业， 或可适当布置废气排放量小、工业噪
声影响小的航空配套产业。
	

本项目周边500m 内无敏感点
	
	

	
	
	







能源资源利用
	2-1.【其他/综合类】园区内新引进项目清洁生产水平应达到国际先进水
平。
	




本项目容积率、投资额、产出和税收满足《珠海市工业用地指南
（2020 年本）》的要求，本项目不属于高能耗产业，使用电能进行生产
	








符合
	

	
	
	
	2-2.【土地资源/限制类】入园项目的容积率、投资额、项目产出和税收需满足《珠海市工业用地指南（2020 年
本）》的要求。
	
	
	

	
	
	
	2-3.【水资源/限制类】2025 年，单位
工业增加值取水量降至广东省下达的指标。
	
	
	

	
	
	
	2-4.【能源/禁止类】禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩
气、液化石油气、电等清洁能源。
	
	
	

	
	
	
	2-5.【能源/鼓励引导类】新入园项目鼓励采用天然气或电能。
	
	
	




	
	
	























污染物排放管控
	3-1.【其他/限制类】园区各项污染物排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量管控要求，园区各类污染物排放量控制在：废水排放量2031.19 万 m3/a，COD1190.01t/a、氨氮 196.75t/a；二氧化硫 411.58t/a、二氧化氮 285.86t/a、颗粒物 36.4t/a 以
内。
	本项目 VOCs 总量为 0.854t/a。
（其中有组织排放 量 为 0.342t/a，无组织排放量为0.512t/a）
	
























符合
	

	
	
	
	3-2.【水/限制类】阳极氧化、电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)“珠三角”排放限
值。
	
本项目为塑料制品业
	
	

	
	
	
	3-3.【大气/鼓励引导类】汽车、飞机涂装鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术；应使用水性、高固体分、辐射固化等低VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器
等输送，强化无组织废气的收集处理和有组织废气综合治理。
	




本项目为塑料制品业
	
	

	
	
	
	3-4.【大气/限制类】在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍
削减量替代。
	
本项目由生态环境局统筹
	
	

	
	
	
	3-5.【大气/禁止类】严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs 含量原辅材料
项目。
	本项目使用的原辅料均为低VOCs 含量原辅料
	
	

	
	
	
	


3-6.【固废/综合类】产生固体废物
（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。
	本项目产生的固体废物（含危险废物）拟建设配套符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物
（含危险废物） 贮存、转移过程中配套防扬散、防流失、防渗漏防止污染环境的
措施。
	
	

	
	
	环境风险防控
	4-1.【风险/综合类】建立环境风险防控体系，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，
	企业拟编制环境突发事件应急预案
	
符合
	




	
	
	
	加强环境应急管理，定期开展应急演
	
	
	

	
	
	
	练，提高区域环境风险防范能力。
	
	
	

	
	
	
	4-2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的项目应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故
废水直排污染地表水体。
	
企业拟编制环境突发事件应急预案
	
	

	
	
[image: ]

	
	图 1-1 环境管控单元图




二、建设项目工程分析

	




















建设内容
	1、项目由来
珠海市图冠电子有限公司成立于 2018 年 04 月 19 日，现有厂址位于珠海
市金湾区三灶镇机场北路 2 号主厂房 C3 栋 2 楼。总投资 200 万元，占地面积
[bookmark: _GoBack]600m2，主要从事塑料制品表面处理，生产规模为喷涂塑料制品 400 万件/年，
装配 50 万件/年。由于政策调整，需搬离现有厂房，故珠海市图冠电子有限公
司租赁珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼进行生产。总投资 70 万元，
占地面积 300 平方米，建筑面积 1543 平方米，本次迁建仅为生产地址的变更，
公司产品类型、产能均不发生变化，迁建后年产喷涂塑料制品 400 万件，装配
50 万件。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日起施行）、《中
华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环
境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日起执行）中的相关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，参照
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业 29“塑料制品业 292”报告表类别，须编制环境影响报告表。本项目环评类别判定如下表所示：
表 2-1 环境影响评价类别判定表

	
	判定依据
	内容分析

	
	建设项目内容及规模
	喷涂塑料制品 400 万件/年，装配 50 万件/年

	
	产品分类
	塑料制品

	
	国民经济行业类别及代码
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造

	
	
环评等级判定
	建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）
	二十六、橡胶和塑料制品业 29“塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10
吨以下的除外）

	
	
	建设项目环评类别判定
	环境影响报告表

	
	排污许可
管理等级判定
	固定污染源排污许可分类
管理名录(2019 年版)
	二十四、橡胶和塑料制品业29塑料制品业292
塑料零件及其他塑料制品制造2929

	
	
	排污许可管理类别判定
	简化管理

	
	受珠海市图冠电子有限公司的委托，我单位承担了本项目环境影响评价报告表的编制工作。





2、工程内容及规模
本项目为迁建项目，位于广东省珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5
楼。项目工程组成一览表如下。
 (
序号
项目组成
建设内容
规格
1
主体工程
生产车间
1300m
2
2
辅助工程
办公室
100m
2
3
公用工程
供水
由市政供水供给
供电
由市政电网供电
4
储运工程
原料及产品仓库
100m
2
化学品仓库
20m
2
5
环保工程
废气处理方式
本项目喷涂及烘干废气经“水喷淋
+
活性
炭”处理后高空排放
生产废水处理方式
经过三级沉淀后回用，定期委外处理
生活污水处理方式
三级化粪池
噪声处理
产噪设备的减振措施、墙体及窗户的隔
声
固体废物处理方式
生活垃圾交环卫部门统一收集处理；一般固废暂存一般固废仓，定期交由相关单位回收处理；危险废物暂存危废暂存间，建筑面积
10m2
，定期交由有资质的单位回收处理，并执行危险废物转移联
单制度。
)表2-2项目工程组成一览表












3、主要产品及产能
根据建设单位提供资料，迁建前后主要产品及产能见下表：
 (
序号
名称
用途
数量（万件
/
年）
变化情况
迁建前
迁建后
1
889 
水壶手柄
水壶手柄
50
50
0
2
622 
按键
水壶按制
50
50
0
3
29 
功能键
水壶开关用
100
100
0
4
622 
推杆
移动水池位用
100
100
0
5
微波炉门把手
微波炉开门用
50
50
0
6
微波炉电子旋钮
调节微波炉的档位
50
50
0
7
装配
充电器、小风扇、头盔、摄像头、榨汁机
50
50
0
)表 2-3 项目迁建前后主要产品及产量一览表

 (
密度
VOCs
 
检
VOCs 
含
（
kg/L
）
测数据
量（
t
）
（
g/L
）
1.8
309
0.601
1.8
321
0.357
1.2
281
0.468
)
	
	4、主要原辅材料使用情况
根据建设单位提供资料，迁建前后主要原辅材料使用情况见下表：
表 2-4 本项目迁建前后原辅材料使用情况一览表

	
	序号
	
名称
	年用量
	变化情况
	最大储存量
	
包装
	
单位

	
	
	
	迁建
前
	迁建
后
	
	
	
	

	
	1
	UV 漆（底漆）①
	
7.5
	3.5
	-2.5
	0.05t
	10kgPE 密
封桶装
	吨/年

	
	2
	UV 漆（面漆）
	
	2
	0
	0.05t
	10kgPE 密
封桶装
	吨/年

	
	3
	水性漆②
	0
	2
	+2.5
	0.02t
	5kgPE 密封
桶装
	吨/年

	
	4
	水转印胶膜
	1.5
	1.5
	0
	0.2 万平方
	卷装
	万平方
/年

	
	5
	塑料/金属制品（客
户来料）
	400
	400
	0
	/
	/
	万件/
年

	
	
6
	塑胶、橡胶、五金
件、电子元件（客户来料）
	
50
	
50
	
0
	
/
	
/
	万件/ 年

	
	注：本项目采购的油漆均为以按比例调漆成品，企业无调漆工艺。
企业使用各种油漆（使用状态下）VOCs 浓度及含量见表 2-5。
表 2-5 使用状态油墨 VOCs 含量限值
序	原辅	搬迁后
号	材料	使用量	标准（g/L）
名称	（t/a）
1	UV	3.5	《低挥发性有机化合
底漆
UV	物含量涂料产品技术
2	面漆	2	420	要求》（GB/T38597-
水性	2020）表 1 续（玩具
3	油漆	2	涂料）限量值
项目化学原辅材料理化性质如下：
表 2-6（1） UV 漆理化性质

	
	
	化学成分
	CAS 号码
	含量（%）

	
	
	丙烯酸酯化树脂
	/
	40~50

	
	
	丙烯酸酯化单体
	42978-66-5
	20~30

	
	
	光引发剂
	/
	4~8

	
	
	色粉
	/
	20

	
	
	化学性质

	
	
	性状
	液体
	稳定性
	稳定

	
	
	相对密度
	1.8
	沸点
	77-172℃

	
	
	气味
	刺激性气味
	点火温度
	＞300℃

	
	
	闪点
	-4~16℃
	
	




	
	
	是否高 VOC
含量物料
	参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020）中表 1 续（玩具涂料）限量值≤420 g/L，故本物料属于低 VOCs
含量物料。

	
	
	危险性
	易燃液体，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	
	
	急性毒性
	LD50：13100mg/kg（大鼠经皮） 9400mg/kg（大鼠经口）

	
	
	


健康危害
	吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。
皮肤直接接触可能导致皮肤过敏反应。皮肤直接接触可造成皮肤刺激。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。 本品能造成严重眼刺激。眼睛直接接触可能会造成严重的炎症并伴随有
疼痛。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。

	
	
	




急救措施描述
	急救措施通常是需要的，请将本 SDS 出示给到达现场的医生。用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适，就医。
立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。
禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。
立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸 氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。
确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己
和防止污染传播。

	
	表 2-6（2） 水性漆理化性质

	
	
	化学成分
	CAS 号码
	含量（%）

	
	
	水性丙烯酸树脂
	9003-1-4
	30~50

	
	
	二丙二醇丁醚
	29911-28-2
	4~10

	
	
	纯净水
	7732-18-5
	20~25

	
	
	色浆
	1333-86-4
	20~30

	
	
	化学性质

	
	
	性状
	液体
	稳定性
	稳定

	
	
	相对密度
	1.3
	沸点
	86-126℃

	
	
	气味
	无刺激性气味
	闪电
	无

	
	
	是否高 VOC
含量物料
	参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597- 2020）中表 1 续（玩具涂料）限量值≤420 g/L，故本物料属于低 VOCs 含
量物料。

	
	
	危险性
	不属于危险类，不易燃液体，加热到分解温度时不释放烟雾

	
	
	

健康危害
	吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。意外食入本品可能对个体健康有害。
残留气体在通风不良的地方，可能刺激眼睛，鼻粘膜，呼吸道等产生不适症状。
眼睛直接接触可能会造成严重的炎症并伴随有疼痛。

	
	
	
急救措施描述
	长时间接触，会引起局部刺激性，用肥皂和水洗手即可。
直接接触可使眼部受到刺激，应立即用清水冲洗眼内，就医。
立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。
饮适量温水，催吐，就医。



 (
序号
名称
型号
数量（台）
变化情况
迁建前
迁建后
1
静电柜
CAS
2
2
0
2
烘干炉
FBL
4
4
0
3
喷涂柜
*
ANEST
6
4
-2
4
水洗线
自制
1
1
0
5
水转印池
/
2
2
0
)
	
	
	
	立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸 氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。
确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己和防止污染传播。

	
	5、主要设备情况
迁建前后主要生产设备见下表。
表 2-7 本项目迁建前后主要设备一览表








6、劳动定员与制度
迁建前后劳动定员与制度，见表 2-8。
表 2-8 迁建前后劳动定员与制度一览表

	
	项目
	内容
	变化情况

	
	
	迁建前
	迁建后
	

	
	
工作制度
	全年工作天数
	300
	300
	不变

	
	
	每天班次
	1
	1
	不变

	
	
	班次时间（h）
	8
	8
	不变

	
	劳动定员
	20
	20
	不变

	
	食宿情况
	均不在厂内食宿
	不变

	
	7、公用工程及能源消耗
（1）给排水系统
1、给水
项目主要用水为水转印用水、喷涂水帘柜用水、喷淋塔用水及员工生活用水，由市政供水。
①生活污水 
项目迁建后员工人数为 20 人，均不在厂区内食宿，根据参考《用水定额
第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中国家行政机构办公楼无食堂和浴室的用水定额 28m3/人·年（通用值）计算，则项目员工生活总用水量为560t/a。
②水转印废水



根据企业搬迁前的生产情况，水转印工艺单次用水量为 5t，其中 1t 为水转印前段水洗线清洗用水，4t 为水转印池用水，水转印用水接入企业整体中水回用系统，经过隔油、捞渣、三级沉淀后回用，每 4 个月更换一次。
③水帘柜废水
企业搬迁后有四套喷涂工位，每套喷涂工位设置一个水帘柜除漆，每个水帘柜单次用水为 1.2t，共计 4.8t，水帘柜用水接入企业整体中水回用系统，经过隔油、捞渣、三级沉淀后回用，每 4 个月更换一次。
④喷淋废水
企业喷淋塔单次用水量约为 2t，喷淋塔废水接入企业整体中水回用系统，经过隔油、捞渣、三级沉淀后回用，每 4 个月更换一次。
故生产过程中每年用水量为（5t+4.8t+2t）×3=35.4t，考虑到实际生产中水量的损耗情况（按 10%计算），则企业每年生产用水量为 39.33t,。
2、排水
排水系统采取雨、污分流，迁建项目排水主要为生活污水和生产废水。 生活污水排污系数按照 0.9 计算，则迁建项目生活污水量为 504m3/a，其主
要污染物为 CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油，生活污水通过三级化粪池处理后经市政污水管网排入三灶水质净化厂，尾水排入大门口水道。
迁建项目生产用水为 35.4t/a，企业自建一套中水回用系统，将各工艺产生的生产废水经隔油、捞渣、三级沉淀后回用，考虑到企业布局用地情况，已没有多余的空闲用地自建深度废水处理站，故每四个月为一周期，将生产废水作为一般工业废水，委托有资质的单位处理，不占用企业污染物总量控制指标。
 (
用水单元
新鲜水
损耗量
循环量
废水产生量
外排水量
生活办公用水
560
56
0
504
504
水转印用水
（含清洗用水）
16.67
1.67
15
15
15
水帘柜用水
16
1.6
16
14.4
14.4
水喷淋用水
6.67
0.67
6.67
6
6
合计
599.34
59.94
35.4
539.4
539.4
①
)表 2-11 本项目水平衡一览表 （单位：t/a）





注：生产废水产生量为 35.4t/a，定期委托有资质的单位委外处理，故不占用企业污染物总量控制指标


 (
1.67
15
16.67
15
1.6
14.4
16
14.4
35.4
0.67
35.4
6.67
6
6
水喷淋用水
隔油、捞渣、三级沉淀
水帘柜用水
水转印用水
定期委外处理
) (
56
办公生活用水
)560




市政管 599.34 
网来水






（2） 电力系统

图 2-1 迁建项目水平衡（单位：t/a）

本项目由市政电网供电，不设备用发电机，项目预计年耗电量 3.6 万度。
8、总平面布置
本项目位于珠海市金湾区三灶镇雄业路 2 号 B 栋 5 楼，共六层，本项目占用第五层，具体情况见附图 5 厂区平面布置图。
9、项目四周情况
根据现场勘察，项目北面相距 5m 为珠海市祥业汽车租赁有限公司，南面相距 5m 为珠海鹰威包装有限公司，东面为珠海市恒基业安全头盔有限公司， 西面为雄业路。项目四至情况见附图 2。















图 2-2 迁建项目四至图


	

















工艺流程和产排污环节
	1、施工期
本项目租赁原有已建成厂房，不存在土建、装修施工。但在设备安装期间会有安装机械设备的噪声产生。
2、运营期
根据建设单位提供资料，本项目主要工艺流程如下。注塑机喷涂工艺：
原料	工艺	污染物	设备


外购件	检验



防静电除尘	静电柜


G1：颗粒物、VOCs
UV漆、 		喷漆	 		W1：废水	喷漆柜水性漆						S1：固废

烘干	G2：VOCs	烘干炉



成品	S2：固废

图 2-3 项目喷涂工艺流程图
工艺流程简述：
检验：对外购的塑料物品和金属制品进行外观及功能检查。防静电除尘：放入静电除尘柜内进行静电除尘。
喷油墨：在喷涂柜前进行喷涂。
烘干：喷涂完成后放入烘干炉中烘干，烘干炉加热方式为电加热，烘干温度为 50-60℃。
入库：烘干后得到成品入库。产污环节
废气：喷油墨及烘干工序过程中会产生 VOCs 和颗粒物。



废水：本工艺无生产废水产生。
固废：（1）生活垃圾：交由市政垃圾处理单位处理
（2） 废漆渣：作为危废交由有资质的危废处理公司处理
（3） 废活性炭：作为危废交由有资质的危废处理公司处理
（4） 废包装材料：交由相关废品单位回收处理噪声：设备运行噪声。
水转印工艺：


 (
水洗线
水转印池
烘干炉
喷漆柜
烘干炉
)原料	工艺

污染物	设备




外购件

清洗	W2：废水





水转印胶膜

水转印

W3：废水




烘干	G3：VOCs





UV漆、 		喷漆水性漆

G4：颗粒物、VOCs S3：固废



烘干



成品	S4：固废

图 3 项目水转印工艺流程图
工艺流程简述：
清洗：将外购的塑料制品放入水洗线进行清洗。
水转印：塑料物品清洗干净后放入水转印池使塑料件印上图案。
烘干：印完进行烘干，烘干炉加热方式为电加热，烘干温度为 50-60℃。喷涂：部分水转印成品在喷涂柜进行喷涂。

烘干：喷涂完毕后进行第二次烘干，烘干炉加热方式为电加热，烘干温度为 50-60℃。
入库：烘干后得到成品入库。产污环节
废气：喷油墨及烘干工序过程中会产生 VOCs 和颗粒物。
废水：清洗及水转印工序生产过程会产生废水，清洗废水经自建污水处理设施处理后其中 150t 经市政管网排入三灶水质净化厂处理，150t 回用于喷
淋塔。水转印废水经自建污水处理设施处理后回用于喷淋塔，不外排。固废：（1）生活垃圾：交由市政垃圾处理单位处理
（2） 废漆渣：委托有资质的单位进行回收处理
（3） 废活性炭：委托有资质的单位进行回收处理
（4） 废包装材料：交由相关废品单位回收处理噪声：设备运行噪声。
装配工艺：

原料	工艺	污染物


 (
检验
组装
/
装配
检验
/
检测
包装
出货
)客户来料











S5：废包装材料




图 4 装配工艺流程图
工艺流程简述：


	
	将客户来料进行检验，然后组装或装配，再进行检验或检测，合格后包装出货。
产污环节
废气：本工艺无废气产生。废水：本工艺无废水产生。
固废：（1）生活垃圾：交由市政垃圾处理单位处理
（2）废包装材料：交由相关废品单位回收处理
噪声：设备运行噪声。

	











与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为迁建项目，建设单位于 2020 年向珠海生态环境局申报《珠海市图冠电子有限公司新建项目环境影响报告表》（以下简称“原有项目”），原有项目地址位于珠海市金湾区三灶镇机场北路 2 号主厂房 C3 栋 2 楼。经营范围：主要从事塑料制品表面处理。项目生产规模为喷涂塑料制品 400 万件/年，装配 50 万件/年。批复文号：
珠环建表[2021]2 号。原有项目总投资 200 万元，环保投资 48.2 万元，员工 20 人，
年工作 300 天，每天 8 小时，不在项目内食宿。
表 2-12  原有项目环境影响评价审批及验收情况一览表
序号	项目名称	建设时间	建设内容	环评批复文号	环评验收号
珠海市图冠电子	喷涂塑料制品	珠环建表	2021年5月22
1	有限公司新建项	2021 年	400 万件/年，	[2021]2 号	日通过自主
目	装配 50 万件/年	验收
1、原有项目工艺流程 
根据建设单位提供的相关资料《珠海市图冠电子有限公司新建项目》已经停产，原有项目工艺参见本评价的“工艺流程和产排污环节”。 
2、原有项目产排污情况 
目前原有项目已经停产，污染物源强已经停止产生，污染物排放也随之消失。
表 2-13 原有项目污染汇总情况表

	
	
	类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后
	

	
	
	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量
	

	
	
	
大气污染物
	
喷涂及烘干废气
	
VOCs
	有组
织
	45mg/m3
	1.08 t/a
	4.5mg/m3
	0.108 t/a
	

	
	
	
	
	
	无组
织
	0.12t/a
	0.12t/a
	

	
	
	
	
喷涂废气
	
颗粒物
	有组
织
	33.7mg/m3
	0.81 t/a
	3.37mg/m3
	0.081 t/a
	

	
	
	
	
	
	无组
织
	0.09t/a
	0.09t/a
	




	
	
	




水污染物
	


生活污水
（192 t/a）
	CODcr
	250 mg/L
	0.048
t/a
	200 mg/L
	0.038 t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	150 mg/L
	0.029
t/a
	100 mg/L
	0.019 t/a
	

	
	
	
	
	SS
	200 mg/L
	0.038
t/a
	150 mg/L
	0.028 t/a
	

	
	
	
	
	氨氮
	40 mg/L
	0.008
t/a
	20 mg/L
	0.004 t/a
	

	
	
	
	

清洗废水
（150t/a）
	CODcr
	200 mg/L
	0.030
t/a
	110 mg/L
	0.017 t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	70 mg/L
	0.011
t/a
	30 mg/L
	0.005 t/a
	

	
	
	
	
	SS
	150 mg/L
	0.022
t/a
	100 mg/L
	0.015 t/a
	

	
	
	

固体废物
	分类
	产生量
	处理处
置量
	综合利用
量
	外排量
	

	
	
	
	废漆渣
	0.23t/a
	0.23t/a
	0
	0
	

	
	
	
	废包装桶
	1t/a
	1t/a
	0
	0
	

	
	
	
	废包装材料
	1t/a
	1t/a
	0
	0
	

	
	
	
	废活性炭
	0.81 t/a
	0.81 t/a
	
	
	

	
	
	
	生活垃圾
	1.4 t/a
	1.4 t/a
	0
	0
	

	
	
	噪声
	
设备运行噪声
	
噪声
	65-85dB
（A）
	处理达到厂界噪声昼间
≤60dB(A)；夜间
≤50dB(A)。
	

	
	3、原有项目建设与环评批复要求落实情况 
原有工程项目的环评审批及验收情况见下表：
表 2-14 原有项目的环评审批执行情况

	
	
	内
容
	环评批复要求
	实际落实情况
	相符性
	

	
	
	规模
	喷涂塑料制品 400 万件/年，装配
50 万件/年
	
落实生产
	落实生 产，已验
收
	

	
	
	



废水
	生活污水经化粪池处理后通过污水市政管网排入三灶水质净化厂，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生产废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》
（DB44/26-2001）第二时段二级标准。水帘柜废水、水转印废水经污水处理系统处理后补充到喷淋塔循
环使用，不外排
	



项目所在区域已接通市政管网
	



落实生 产，已验收
	

	
	
	
废气
	颗粒物：有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
（表 2 第二时段）二级标准。无组
织排放执行《大气污染物排放限
	
项目已按环评配套相关环保设施。
	落实生 产，已验收
	




	
	
	
	值》（DB44/27-2001）（表 2 第二时段）无组织排放监控浓度限值。VOCs：有组织排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）
（表 1 第Ⅱ时段）排气筒VOCs 排放限值，无组织厂区内排放按照
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放控制要求进行管理，排放浓度需满足附录 A 表 A.1 厂区内VOCs 无组织排放限值。厂界参照执行广东省
《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 2 无组织排放监控点浓度限值。
	
	
	

	
	
	
噪声
	落实噪声防治措施，应合理布局， 采取有效的隔声、消声、减振等降噪措施，运营期厂界执行《工业企业环境厂界噪声排放标准》
（GB12348—2008）2 类标准。
	
项目选用低噪声机械设 备，并做好机械设备的消声措施。
	
落实生 产，已验收
	

	
	
	


固废
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013
年修改单。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597—2001)及其
2013 年修改单。
	生活垃圾由环卫部门进行清运；在厂区内暂存的危险废物和一般工业固体废物，设置专门的堆放场 所，做好固体废物防泄
漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施。
	
	

	
	4、现有工程存在的环境问题 
随着项目迁建，原有项目已经停产待迁，不再产生环境污染。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

项目所在地环境功能属性见下表：
表 3-1 建设项目所在地环境功能属性表











 (
序号
功能区类别
功能区分类及执行标准
1
水环境功能区
本项目所在区域纳污水体为大门口水道，大门口水道执行《地表水环境质量标准》
（
GB3838-2002
）
IV 
类标准
2
环境空气功能区
本项目所在区域属二类区，执行《环境空气质
量标准》
(GB3095-2012)
及其
2018
修改单中的二级标准
3
声环境功能区
本项目所在区域属
3
类声环境标准适用区，执行《声环境质量标准》（
GB3096-2008
）
3
类标
准
4
基本农田保护区
否
5
风景名胜保护区
否
6
是否水源保护区
否
7
水库库区
否
8
是否水质净化厂集水范
围
是，三灶水质净化厂
)区域
环	一、环境空气质量状况
境
质	（1）常规污染物
量
现	根据《珠海市生态环境局关于印发《珠海市环境空气质量功能区划分（2022
状
年修订）》的通知》（珠环〔2022〕197 号），本项目所在区域的环境空气质量
功能划分为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018 年修改单的二级标准。主要评价因子为 SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10 等。
根据珠海市生态环境局 2025 年 5 月 22 日发布的《2022 年珠海市环境质量
状况》可知，环境空气质量达标率为 89.9%，较 2021 年同期低 5.2 个百分点，
有效监测天数共 365 天，其中：优 207 天，良 121 天，轻度污染 31 天，中度污
染 5 天，重度污染 1 天；优良天数共计 328 天，同比减少 19 天。全市六项污染物中 SO2 和 O3-8h 均值同比上升，CO 均值同比持平，其余污染物均值同比下降。2022 年珠海市全年空气质量指标数值如下：

 (
序号
环境质量指标
2020 
年现状
值
环境空气质量标准
达标分析
1
SO
2 
年均浓度
8
≤60
达标
2
NO
2 
年均浓度
19
≤40
达标
3
PM
10 
年均浓度
30
≤70
达标
4
PM
2.5 
年均浓度
17
≤35
达标
5
CO 
日平均值的第 
95 
百分
位数
0.8
≤4000
达标
6
O
3 
日最大 
8 
小时平均值的
第 
90 
百分位数
160
≤160
达标
)表 3-1 珠海市 2022 年环境空气质量现状达标情况







备注：①一氧化碳CO年均值按24小时平均第95百分位数统计；②臭氧O3年均值按日最大8小时滑动平均值第90百分位数统计。
由上表统计结果可知，珠海市 SO2、NO2、PM10、PM2.5 年平均质量浓度、O3 日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数和 CO95 百分位数日平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准。
（2）特征污染物
为了解本项目所在区域 TSP 的环境空气质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类型）（试行）》规定，补充国家、地方环境空气质量标准中有标准限值的特征污染物现状监测数据。本次评价引用《珠海汇茂混凝土有限公司预拌混凝土及砂浆生产线新建项目》中的 TSP 污染因子的环境空气质量现状调查数据（广东万纳测试技术有限公司，报告编号： VN2212012067），检测时间为：2022 年 12 月 26 日。监测点位位于本项目西北4.6km。监测结果见下表。
 (
监测点位
污染物
取值时间
评价标准
（
mg/m
3
）
监测浓度范围
/
（
mg/m
3
）
最大浓度占标率
%
超标率
达标情况
珠海汇茂混凝土有限公司当季主导风向下风向监测点
G1
TSP
24h
0.3
0.158~0.202
67.33
0
达标
)表 3-2 监测结果






监测结果表明，本项目评价区的环境空气中 TSP 日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中二级标准要求。总体来说，本项目所在区域环境空气质量良好。

由于国家环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单无 VOCs 特征污染物标准限值的要求，且广东省、珠海市暂无当地的环境空气质量标准，故本环评不进行补充监测和现状评价。
二、水环境质量状况

迁建项目属于三灶水质净化厂纳污范围，生活污水经处理后进入市政污水管网，依托三灶水质净化厂进一步处理，属于间接排放，尾水汇入大门口水道。根据《珠海市地表水环境功能区划》的划分，大门口水道属于Ⅳ类水功能区， 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。为了解大门口水道的水质现状，本报告引用《珠海福彻生物科技有限公司建设项目环境影响评估报告表》中“广东中科检测技术股份有限公司 2022 年 04 月 15 日出具的《大门口水道地表水环境质量现状检测报告》（报告编号：GDZKBG20220407005）”。对三灶水质净化厂纳污水体中心排河及大门口水道的水环境监测数据，共设置 3 个地表水监测断面，断面位置详见下图，大门口水道水质现状监测数据见下表。















图 3-1 大门口水道地表水环境监测布点图
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