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废旧铅酸电池处置(固体危险废物处置)应急预案 全文共1页，当前为第1页。

废旧铅酸电池处置是一项固体危险废物处置工作，为了避免重大火灾事故的发生，本公司制定了应急预案。该预案包括灭火及应急疏散预案，旨在加强消防管理和防火安全教育，普及消防知识，完善消防安全规章制度，确保员工在火灾发生时能够正确疏散逃生，保障安全。

基于此，本单位成立了消防安全组织机构和义务消防队组织，并落实了消防负责制，正确使用消防设备，最大限度控制火势，防止和减少大范围受损及重大人员伤亡事故的发生。

为有效应对火灾事故，成立了相应的防火、灭火组织机构。在发生火灾报警时，要立即报告主要领导，领导接到通知后立即赶赴现场，组织指挥初期火灾的扑救和提供后勤保障。同时成立了报警负责人、疏散负责人、扑救组人员等救援小组，明确分工，各负其责。发现火灾后，各组要迅速组织人力，维护现场秩序，确保人员和财产损失降到最低。
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报警负责人要在发生火灾后立即报警，讲清起火位置、内部情况、是否有人员被困、是否存在爆炸危险等信息，并组织人员到最近路口迎候消防车。疏散负责人要接起火通知后，立即组织起火部位、建筑内人员疏散，保证迅速、有序的疏散，根据火场实际情况组织贵重物品的疏散。扑救组主要负责初期火灾扑救和配合消防队员进行火灾扑救，应观察火势情况，适时组织扑救，注意自身安全，随时准备撤离。废旧铅酸电池处置(固体危险废物处置)应急预案 全文共2页，当前为第2页。


各组之间应相互配合，有序的进行。条件允许时，四组的工作应同时进行，否则应重点组织疏散遇险、受困人员。在实施预案时，还需要注意事项，确保预案的有效性和实施效果。
1、在报警过程中，要准确、清晰地叙述起火情况，避免含糊其词，切勿急躁。
2、火灾发生后，负责起火部位或单位值班的人员应立即组织疏散，并向单位领导汇报请求帮助。
3、在疏散过程中，应根据本单位建筑实际情况组织就近出口疏散，切勿要求人员跳楼等危险举动。
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4、在火灾扑救过程中，应观察火势发展，切断电源、气源，并随时准备撤离。扑救中切勿随便破拆门、窗、顶棚等部分，避免火势扩大。严禁组织未成年人参加火灾扑救。
5、在后勤保障工作中，应保证灭火器材、室内消火栓等固定消防设施随时完备可用，并摆放合理，取用方便。废旧铅酸电池处置(固体危险废物处置)应急预案 全文共3页，当前为第3页。

6、各组应根据自身实际情况组织演练，不断丰富内容，提高准确性和成功率。

应急预案二：触电应急预案

在废旧铅酸电池处置（固体危险废物处置）过程中，由于基站中存在大量用电设备，少数废旧电池中可能残存部分电量，在处置的过程中人员存在触电可能性。为预防此类问题发生，特制定触电应急预案。

1、事故类型和危害程度分析

1.1事故类型
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按照触电事故的构成方式，触电事故可分为电击和电伤。其中，电击是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种伤害。绝大多数（大约85％以上）的触电死亡事故都是由电击造成的。根据人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径，
电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。电伤则是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。触电伤亡事故中，纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75％（电烧伤约占40％）。虽然大约85％以上的触电死亡事故是电击造成的，但其中大约70％含有电伤成分。电伤从外观上看一般有电弧烧伤、电烙印和皮肤金属化（即熔化的金属渗入皮肤）、机械性损伤、电光眼等伤害。废旧铅酸电池处置(固体危险废物处置)应急预案 全文共4页，当前为第4页。


1.1.1电击

电流通过人体，刺激机体组织，使肌肉非自主地发生痉挛性收缩而造成的伤害。严重时会破坏人的心脏、肺部和神经系统的正常工作，形成危及生命的伤害。按照人体触及带电体的方式，电击可分为以下几种情况：
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