矿山救护队实习报告

实习时间：2012年7月1日-2012年7月21日
实习人员：谢辉
实习地点：重庆市荣昌县德隆煤业有限公司
通过在天府矿务局救护大队学习了多种仪器的使用如下：  1．多种气体（一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化硫、氨气）鉴定仪的掌握和操作。
    2.  BG4正压氧气呼吸器的学习与操作：
       第一，BG4正压氧气呼吸器概述
BG4正压氧气呼吸器是德国德尔公司经过多年精心研制开发出的新型气囊式正压氧气呼吸器，除具有其他同类产品的优点外，还有其独特的优势。结构简单，拆装方便，不需要任何工具（更换电池除外）就可以快速拆装呼吸器；独特的Monitron电子报警系统；独特的冷却系统，可在使用过程中更换冷却剂，而不影响整个呼吸循环系统；有排水装置，可以及时把呼吸过程中产生的冷凝水排出。
       第二，BG4正压氧气呼吸器的特点：
（1）一起使用过程中，整个呼吸系统的压力始终高于外界环境气体压力，能有效的防止外界环境中的有毒有害气体进入呼吸系统，保护佩戴人员的安全。
（2）按人体工程学原理设计的背壳以及新型舒适的快捷着装方式，佩戴更为舒适、方便。
（3）设有冷却装置及低阻高效二氧化碳清净罐，使得呼吸相当舒适方便。
（4）有余压报警功能。
（5）与环境直接接触的材料均采用高效阻燃材料。
      第三，BG4正压氧气呼吸器的使用方法：
　　A．工作人员在操作正压氧气呼吸器前，必须接受专业培训及详细阅读说明书，掌握氧气呼吸器正确的使用方法。 
　　１、佩戴呼吸器出发时，至少应两人一组，当ＣＯ２被吸收时会产生热量，特别是在恶劣的环境下大工作呼吸时，尤其突出，这完全正常，并且充分表明仪器处于良好的工作状态 
　　２、在紧急情况下：若气体过度消耗，呼吸困难或供氧功能失效，按手动补气阀，可向呼吸系统补充额个的氧气，在供氧功能失效的情况一，立即撤离危险区。 
　　３、每隔１５分钟观察一次前置压力表，检查氧气量。 
　　４、低压报警：当气瓶内压力在４－６ＭＰＡ时，报警器开始报警，报警声响起并不是必须撤离信号，但是这时大约７５％的氧气已经用完，如果现在还不撤离就必须经常观察前置压力表，在压力还有１ＭＰＡ时，就是大约９５％的氧气已经用完，这时必须撤离，否则会威胁到操作者的生命安全。 
　　B．脱卸呼吸器的方法： 
　　１、脱面罩： 
　　（１）、压住面罩上的按钮。 
　　（２）、同时从呼吸接头中拔出面罩接头。 
　　２、关闭氧气瓶瓶阀 
　　３、摘下面罩 
　　４、脱下呼吸器 
　　打开腰带：压下弹性限位块，取出回形扣，使腰带两端脱开；将呼吸管翻过头顶，使其落在身后扣呼吸器上盖上。打开两根肩带，用食指向上掰动锁紧夹，让仪器沿着背部慢慢下滑，并将呼吸器直立放置，不可让呼吸器摔下。 
　　C．拆卸呼吸器的方法 
　　１、卸下上盖 
　　２、卸下气瓶总成 
　　３、从冷却罐及吸收剂罐上卸下呼吸管 
　　４、从呼吸接头上卸下呼吸管、用两只手同时握住两边的卡紧接头，同时旋转，直到两边时时脱开，然后卸下波纹管（若不能同时脱开，请分两次分别脱开） 
　　５、拆卸呼吸接头将呼气阀及吸气阀从呼吸接头中取出（若呼吸气阀在卸下波纹管时留在波纹管内，就从波纹管内取出），将膜片从两阀座中慢慢拉出 
　　６、卸下冷却罐 
　　脱开气囊 
　　打开弹性架 
　　压下固定圈，同时拉出蓝色中压管接头（固定圈一定要压到底，否则不能脱出中压管接头）。 
　　７、卸下吸收剂罐注意：在卸下吸收剂罐时，可能会有液体流出。、 
　　８、卸下正压弹簧将两要正压弹簧压缩，并从侧面拿出。 
　　９、卸下排气阀 
　　握住排气阀与软管接头处，向右转动４５度 
　　同时按压锁紧夹直到脱开为止卸下排气阀 
　　从阀体上卸下阀片和弹簧 
　　取下气囊、受力板、排水阀 
卸下自动补气阀。拉出自动补气阀的限位挡圈，压住四通接头的固定圈，同时拉出蓝色中压管接头；压住减压阀上的固定圈，同时拉住低压管接头，把自动补气阀从弹簧盖板中脱开。
3.苏生器的学习与操作
第一，仪器的用途
苏生器是一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置，它能把含有氧的新鲜空气自动地输入伤员的肺内，然后又能自动将肺内的气体抽除，并连续工作。本仪器适用于抢救呼吸麻痹或呼吸抑制的伤员，台胸外伤、CO中毒、溺水、触电等原因造成的呼吸抑制或窒息都能适应。
第二，仪器的特点

体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、可以手提也可以肩跨，携带方便。
第三，苏生器的使用方法
  （1）在使用之前首先安置好伤员：将伤员置于新鲜空气中，解开紧身的上衣，适当复盖，注意保暖（冬天），将肩背垫高10—15cm，头尽量后仰，面部转向一侧，以利呼吸道畅通（对溺水者应先使伤员俯卧，轻压背部，让水从气管和胃中倾出）。
（2）清理口腔，将开口器由伤员的嘴角外插入臼齿间，将口启开，用拉舌器拉出舌头，并清除口腔内分泌物和异物（包括假牙）。
（3）清理喉腔，从鼻腔插入吸引器管，打开气路将吸气引管往复移动，使污物粘液水等异物吸至吸痰瓶。
（4）插入咽导气管（亦称压舌器），根据成人、中人、小孩选择合适的压舌器，以防后坠至呼吸道，插好后将舌送回，以防伤员出现痉挛、咬伤舌头。
（5）以上过程均属预备外置，应分秒必争，是否全部履行视伤员情况而定，但原则上必须呼吸道畅通为主。
（6）在抢救时，未经医务人员确认人员死亡，不得停止抢救。
开始人工呼吸，将自动肺与导气管连接，将自动肺与面罩进行连接扣紧，打开气路便听到“飒”的气流声音，将面罩紧压在伤员面部，勒紧头带（如有跑气现象需用手摁紧面罩），自动肺便自动地交替进行充气与抽气，自动肺上的标杆有节律地上下跳动，观察伤员胸部有明显起伏动作
（7）7.调整呼吸频率调整减压器和配气阀旋钮，使呼吸频率达成人12—16次/分、小孩30次/分左右。
（8）当苏生器凑效以后，伤员出现自主呼吸，自动肺会出现瞬时紊乱动作，可将呼吸频率调慢，呼吸频率可渐次减慢直至8次/分以下，自动肺仍频繁出现节律动作，则说明伤员自主呼吸已基本恢复，便可改用氧吸入。
（9）氧吸入方法是将呼吸阀与导气管、储气囊联接，打开气路后连接在面罩上，调整气量，使储气囊不经常膨肺，亦不经常空瘪（一般应调在80%，CO中毒的伤员则应调在100%），吸氧不要过早终止，以免伤员站起来后导致昏厥。另外吸氧时应取出口咽导管、面罩松弛可以适当松弛一点。
（10）氧气的备件气瓶准备，当人工呼吸正常进行以后，必须及早将备用氧气瓶或大氧气瓶准备好
三．光学瓦斯鉴定器的学习
光学瓦斯鉴定器是检测井下最为常见也是危害最大的气体瓦斯常用检测仪器。瓦斯是井下有害气体的总称。瓦斯事故历来是煤矿的重要安全事故，在煤矿这种有毒有害气体以甲烷为主。其主要危害就是煤与瓦斯突出。瓦斯爆炸，因甲烷无毒所以对人的伤害主要是高浓度时导致氧气浓度较低造成窒息。另外高浓度甲烷对人又轻微的麻醉作用，瓦斯检定器对井下安全生成和抢险救灾起着至关重要的作用。所以对于我们救护队员来说，了解它的原理和正确操作使用是很重要的。我们深刻认识到井下气体的检测对于井下安全生产的重要性。
通过对正压式氧气呼吸器和光学瓦斯检定器的学习，我们更加深刻的认识到安全是企业生存的根本，安全是生产的最大动力。
回矿实习情况本矿实际情况
矿区位于古佛山背斜倾没端北东翼，为单斜底层。地层产状北东10°～45°，倾角5°～15°，一般9°。发育有F3断层及隐伏断层，对矿井开采有一定的影响。
F3逆断层：位于井田北西边界，南起古佛山背斜倾中段轴部附近的五尖山大井沟，向北东延深作为八井和九井的北西自然边界。断层走向N75°E，倾向45°∽62°，垂直断距在中段最大达700m，在九井断距由230m往深部减小到70m，到-400m以下消失，作为矿井北西侧的边界，根据钻孔资料及巷道揭露情况，-180m西二运输大巷区域无较大地质构造。
根据揭露的资料，该掘进工作面施工受到构造的影响甚微。
水 文 地 质
   矿区位于古佛山背斜倾没端北东翼，直接充水含水层及煤层隐埋地下，其上有上百米的紫红色泥岩覆盖区内属温湿的亚热带气候，年降水量1000-1500毫米。地貌受构造和岩性控制，属剥蚀、侵蚀构造的丘陵地形。地表无大的河流及储水塘库仅有两条下切不深得小溪，流域为侏罗系紫红色泥岩，与直接充水含水层及煤层均无直接水力关系，对巷道施工影响很小。
   根据现施工的巷道的涌水情况表明，涌水量较小，主要为地表渗水逐及下渗，水量有限。
  
 矿井现开采标高-75m和-300m，井口标高+330米，掘进巷道标高-115.8m,地表标高—+450m。巷道掘进不会受到老空区水威胁。
   由于煤岩层未出露地表，其上覆盖有厚度较大的粘土层等弱透水，不透水层，加之地表水排泄通道好，大气降水与矿井涌水联系极小，巷道施工部会受到季节性大气降水的影响。
   巷道施工距井田上部边界560m，不会受到相邻矿井的影响。
   预计巷道涌水量小于3 m3/h。
支 护 工 艺
一、临时支护：
1、爆破后必须及时对碛头及施工巷道进行“敲帮问顶”，并且特别检查挂装预计悬挂点的顶板和两帮稳定，无危岩、活矸等安全隐患后方可打挂桩调碛头的砂，打挂桩时必须坚持两人联保作业，一人打眼、一人监护安全。待调出碛头后立即掺设临时支护。
二、永久支护：
1、打锚杆眼：打眼前，首先严格按腰线检查巷道规格，不符合设计要求的必须首先进行处理；打眼前要先按照由外向里、先顶后帮的顺序检查顶帮，进行“敲帮问顶”，确认安全后方可作业。锚杆眼位要准确，眼位误差不超过±100mm、打眼应由外向里、先顶后帮的顺序进行。
2、安装锚杆：打好一个锚杆眼就必须立即安装一根锚杆，严禁将多个眼子打好后再统一安装锚杆。锚杆与岩面或巷道轮廓线应尽量垂直，如因操作难度大则夹角必须大于75°，锚杆露出托板长度为30-50mm，锚杆终锚力不得小于50KN，且每次放炮前永久支护必须保证在最小控顶距以内。
3、锚杆拉力测试：安全科每旬对巷道锚杆进行一次锚杆拉力测试。每100m巷道内检测5根。锚固力不得小于50KN，锚杆允许位移量≤3mm
，检查中发现未达到规定要求的必须在当班内进行补打。
一、施工方法
采用钻爆法施工：采用1-2台7655D型凿岩机钻眼，1台PB-30型耙砂机出砂。
二、巷道开口的施工
1、施工前地测科必须提前标定开口位置中线，施工单位严格按照腰线施工。
2、开口前，必须对开口点附近20米范围内巷道的瓦斯、风量、危岩活矸等安全隐患进行检查，发现安全隐患必须先处理好后再开口。对开口点5米范围内巷道的支护检查并加固后才准开口作业。
3、开口前必须按设计要求安设好局部通风机，接好风筒，完善好监测、防尘系统。开口时就必须使用局部通风机通风，严禁扩散通风。
4、开口放炮前，须将开口处20m范围内的管线、设备及通风设施进行妥善保护，以放小炮的形式开口。放炮前须按本规程要求安设好警戒,无警戒或警戒未安设好时,严禁放炮作业。
5、巷道开口前后10m范围内锚杆间排距缩小进行加密支护，加密锚杆的间距在0.5米。
                         通风
掘进工作面实行并联通风系统，采用局部通风机压入式通风方式。
  ㈠ 掘进工作面风量计算与风机选型
　1、按沼气涌出量计算：
Q掘= Q掘C沼 × K掘沼=(0.65/1/100) *1.7=110.5 m3／min
其中：Q掘：掘进工作面实际需要的风量m3／min；
  Q掘沼：掘进工作面的沼气绝对涌出量m3／min；
  C：《规程》规定的掘进工作面回风流中允许的最高沼气浓度（C= 1100）；
K掘沼：掘进工作面沼气涌出不均在衡系数K掘沼=1.5—2.0。
 2、按稀释爆破后所产生的炮烟计算：
 Q掘=7. t 8    3   A (SL)2  =7.8/30*3√8(5.72*600)2= 118.3  m3／min  
 其中：t：掘进巷道的通风时间min;
          A：同时爆破后的炸药量kg;
          S：掘进巷道的净断面积㎡;
          L：掘进巷道的通风长度m.
3、按局部扇风机的实际吸风量计算；
     Q掘=Q扇吸+9×S= 110+9*5.72=161.5    m3／min
其中：Q扇吸：掘进工作面局部扇风机的实际吸风量m3／min；
      S：掘进巷道的净断面积㎡。
4、按人数计算：
     Q掘=4N= 4*6=24   m3／min
其中：N：掘进工作面同时工作的最多人数，人；
根据以上计算选取JBT-2*11KW局部通风机,风量分配为170m3/min能够满足要求。
5、按风速进行验算：
（1）按最低风速验算：
   Q掘≥15×S掘= 15*5.72=85.8        m3／min
（2）按最高风速验算：
  Q掘≤240×S掘= 240*5.72=1372.8         m3／min
经验算该掘进工作面计划风量为170m3／min能够满足施工风量需求。
三、局部通风机的安装地点及通风系统
局部通风机安装在人行上山内，距回风口的距离不得小于10米。 
风流路劲为：
开口时新鲜风流走向：182人行上山下段局部通风机18203掘进工作面（回风流）18201进风 182边界上山东总回风巷西总回风大巷回风斜井地面
打到20米位置处向182回风上山打回风联络巷后新鲜风流：182人行上山下段局部通风机18203掘进工作面（回风流）182回风上山  西总回风大巷回风斜井地面。
                        图九：通风系统图

   压    风
 工作面使用的压风机由井下20立方的空压机供风，采用直径100mm和50mm的无缝钢管和直径25mm软胶管送风到掘进工作面。
机房风压为0.75兆帕，工作面风压大于等于0.4兆帕。
  
  防 灭 火  
⒈每班冲洗岩帮；
⒉碛头就近车场配置灭火器2台、灭火砂适量；
⒊严禁穿化纤衣服入井；
       ⒋加强电器设备管理，防止电器火花。
  瓦斯防治与安全监控
1、 瓦斯防治
1、配备安全监控设备。
2、安设局部通风机风电、瓦斯电闭锁装置。
    3、实行专职瓦检员（携带光学瓦斯检测仪）跟班作业，每班检查瓦斯不低与3次。跟班队长、班长、打眼工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪，对其分管区域内的甲烷进行不间断的监测，如有报警现象（甲烷报警点设为1%），必须立即进行处理。
   4、爆破工下井时必须携带便携式甲烷检测仪，随时监测甲烷浓度，当出现报警时，严禁爆破作业。
  
 5、当班的组长，必须携带便携式甲烷检测仪，并把常开的报警仪悬挂在掘进工作面5m范围内无风筒一侧，当出现报警时，必须停止作业，进行处理。
   6、机电流动电钳工下井担负机电设备维修工作时，必须携带便携式甲烷检测仪，在检修地点20m范围内检查甲烷气体浓度，仪器报警时不 的通电或检修。
二、安全监控
  安全监控设备通过设置在-18203车场附近的监控分站（KDF-23\3\3型）与矿井监控总站（KJ90NA）2个，安全监控中，T1和T2分别明确距离工作面碛头5-10米处和回风口全负压前10-15处。

   供    电
运输平巷的电源由井下182采区变电所的电源，采用双回路干线分支式向掘进工作面供电，电压等级为660v，供电电缆为35线，初期供电距离350m局部通风机采用风电闭锁，所有电器设备装设三大保护装置。
一 通 三 防
一、通风管理的安全技术措施
1、工作面的安全瓦斯检查员负责管理本掘进工作面的局部通风机，同时承担该局部通风机的停送电以及掘进工作面风流中瓦斯∠3﹪的瓦斯排放工作，其他任何人严禁停开局部通风机。
2、


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/475221230104011034
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