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卷I


一.单选题(共35题)
1.关于地下水特征，以下()不受气候影响。
A.潜水
B.承压水
C.包气带水
D.上覆透水性好的岩层的风化裂隙水

2.路面结构中的面层必须具有（　　）。
A.足够的强度、刚度和水稳性
B.足够的强度、良好的温度稳定性和透水性
C.足够的强度、良好的水稳性和扩散荷载的性能
D.足够的强度、良好的耐磨性和不透水性

（图片大小可任意调节）

3.窗台根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台，内窗台的作用主要是（　　）。
A.排除窗上的凝结水
B.室内美观、卫生需要
C.与外窗台对应
D.满足建筑节点设计需要

4.【真题】对混凝土抗渗性起快定性作用的是（）
A.混凝土内部孔隙特性
B.水泥的强度和品质
C.混凝土水灰比
D.养护的温度和湿度

5.为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是（　　）。
A.搭砌长度不应小于1/4砌块长
B.搭砌长度不应小于100m
C.搭砌长度不应小于砌块高度的1/3
D.搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ4的钢筋网片

6.导向钻进法施工时，应选用中等尺寸钻头的为（　　）。
A.硬黏土层
B.钙质土层
（图片大小可任意调节）

C.致密砂层
D.粗粒砂层

7.工程地质对建设工程选址的影响。主要是各种（　　）对工程安全和工程技术经济的影响。
A.社会经济条件
B.气象条件
C.地质缺陷
D.水文条件

8.【真题】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-008)，现浇混凝土楼梯的工程量应（　　）。
A.按设计图示尺寸以体积计算
B.按设计图示尺寸以水平投影面积计算
C.扣除宽度不小于300mm的楼梯井
D.包含伸入墙内部分

9.当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，铺贴方法一般不采用()。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法

（图片大小可任意调节）

10.用统筹法计算工程量时，常采用的基数为“三线一面”，其中的“一面”是指（　　）。
A.建筑物的建筑面积
B.建筑物的底层建筑面积
C.建筑物平整场地的面积
D.建筑物的地下室建筑面积

11.【真题】一般地下食品贮库应布置在（）。
A.距离城区10km以外
B.距离城区10km以内
C.居住区内的城市交通干道上
D.居住区外的城市交通干道上

12.关于《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的规则，正确的说法是()。
A.单位工程计算通常按计价规范清单列项顺序进行
B.工程量计量单位可以采用扩大的物理计量单位
C.工程量应包括加工余量和合理损耗量
D.工程量计算对象是施工过程的全部项目

13.土木建筑工程中使用的石材，其耐水性软化系数为（　　）。
A.KR>0.5
B.KR>0.6
（图片大小可任意调节）

C.KR>0.7
D.KR>0.8

14.后张法的灌浆用水泥浆试块28d标准养护的抗压强度不应当小于（　　）。
A.20N／mm2
B.25N／mm2
C.30N／mm2
D.35 N／mm2

15.
16.关于单个分部分项工程计算顺序，说法不正确的是()。
A.按照顺时针方向计算法
B.按"先横后竖"计算法
C.按"先下后七"计算法
D.按图样分项编号顺序计算法

17.抹灰时待灰饼稍干后在上下灰饼之间用砂浆抹上一条宽10C.m左右的垂直灰埂，此即为（　　），作为抹灰厚度和赶平的标准。
A.标杆
B.标皮尺
C.标筋
D.长灰饼

（图片大小可任意调节）

18.【真题】工程岩体沿某一结构面产生整体滑动时，其岩体强度完全受控于（　　）。
A.结构面强度
B.节理的密集性
C.母岩的岩性
D.层间错动幅度

19.【真题】丙烯酸类密封膏具有良好的黏结性能，但不宜用于（）。
A.门窗嵌缝
B.桥面接缝
C.墙板接缝
D.屋面嵌缝

20.建筑面积控制指标容积率计算时，屋顶建筑面积不超过标准层建筑面积（　　）的也不计算。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

21.关于装配式混凝土构件连接构造要求，说法不正确的是()。
A.纵向钢筋采用套筒灌浆连接时套筒之间净距不小于25mm
B.预制梁端面键槽端部斜面倾角不宜小于30
（图片大小可任意调节）

C.预制板的粗糙面的面积不小于结合面的80%且凹凸深度不应小于4mm
D.8度抗震设防时预制楼梯端部在支承构件上的最小搁置长度为100mm

22.当屋面坡度大于15％时，卷材铺贴方向应是（　　）。
A.垂直于屋脊铺贴
B.高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行也可垂直于屋脊铺贴
C.平行于屋脊铺贴
D.不宜使用卷材防水

23.沉积岩中的珊瑚礁按结构划分属于（　　）。
A.碎屑结构
B.泥质结构
C.生物结构
D.晶粒结构

24.桥梁承载结构施工方法中，投入施工设备和施工用钢量相对较少的是（　　）。
A.转体施工法
B.顶推法施工
C.移动模架逐孔施工法
（图片大小可任意调节）

D.提升与浮运施工法

25.地下室防水采用卷材防水时，当防水层铺满整个地下室后，应在防水层上抹（　　）保护层。
A.10mm厚水泥砂浆
B.10mm厚水泥混合砂浆
C.20mm厚水泥砂浆
D.20mm厚水泥混合砂浆

26.道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能使路线（　　）。
A.处于顺向坡上方
B.处于顺向坡下方
C.与岩层面走向接近正交
D.与岩层面走向接近平行

27.建筑面积应计算1/2面积的是()。
A.门厅、大厅内的回廊
B.建筑物的门厅、大厅
C.半地下车库层高大于2.20m
D.建筑物间有永久性顶盖无围护结构的架空走廊

28.根据《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98，用强度等级为42.5的水泥制备M15水泥砂浆，每立方米水泥砂浆的水泥用量至少是（　　）。
（图片大小可任意调节）

A.280kg
B.350kg
C.230kg
D.400kg

29.先张法预应力混凝土的灌浆用水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的（　　）。
A.0.03%
B.0.06%
C.0.3%
D.0.6%

30.【真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，以下说法正确的是（　）。
A.分部分项工程量清单与定额所采用的计量单位相同
B.同一建设项目的多个单位工程的相同项目可采用不同的计量单位分别计量
C.以“m”、“m2”、“m3”等为单位的应按四舍五入的原则取整
D.项目特征放映了分部分项和措施项目自身价值的本质特征

31.适用于钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构，包括受反复冰冻的结构中的是()。
A.火山灰质硅酸盐水泥
（图片大小可任意调节）

B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.粉煤灰硅酸盐水泥

32.()具有坚固、耐久、刚性角大，可根据需要任意改变形状的特点，常用于地下水位高、受冷冻影响的建筑物。
A.灰土基础
B.毛石基础
C.混凝土基础
D.毛石混凝土基础

33.不适用于室外的装饰材料是（　　）。
A.釉面砖
B.墙地砖
C.玻化砖
D.同质砖

34.地下室、半地下室等入口的建筑面积，应()。
A.按其外墙上口外边线所围成的水平面积计算
B.不予计算
C.按其上口外墙中心线水平面积计算
D.按高度超过2.2m时计算

35.
（图片大小可任意调节）

先张法预应力钢筋混凝土的施工，在放松预应力钢筋时，要求混凝土的强度不低于设计强度等级的（　　）。
A.75%
B.80%
C.85%
D.100%

二.多选题(共35题)
1.工程中常用的大跨度屋盖结构的吊装方法有（　　）。
A.分部吊装法
B.整体吊装法
C.平移法
D.顶升法
E.提升法

2.统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“三线”是指（　　）。
A.外墙中心线
B.外墙净长线
C.外墙外边线
D.内墙中心线
E.内墙净长线

3.
4.地下长距离顶管工程施工需解决的关键技术问题是（　　）。
A.顶力施加技术
（图片大小可任意调节）

B.方向控制技术
C.泥浆排放
D.控制正面塌方技术
E.工期要求

5.【真题】加气混凝土墙,一般不宜用于()。
A.建筑物±0.00以下
B.外墙板
C.承重墙
D.干湿交替部位
E.环境温度>80℃的部位

6.
7.二级公路及二级以下公路的路面排水，一般是由（　　）组成。
A.自然排水
B.边沟排水
C.路肩横坡排水
D.路拱坡度排水
E.中央分隔带排水

8.下盘沿断层面相对下降。这类断层大多是（　　）。
A.受到水平方向强烈张应力形成的
B.受到水平方向强烈挤压力形成的
C.断层线与褶皱方向基本一致
（图片大小可任意调节）

D.断层线与拉应力作用方向基本垂直
E.断层线与压应力作用方向基本平行

9.预应力混凝土施工。孔道的留设方法有（　　）。
A.钢管抽芯法
B.预埋胶管法
C.预埋钢管法
D.胶管抽芯法
E.预埋波纹管法

10.公路隧道的建筑界线包括（　　）。
A.车道、人行道所占宽度
B.管道、照明、防灾等设备所占空间
C.车道、人行道的净高
D.路肩、路缘带所占宽度
E.监控、运行管理等设备所占空间

11.岩石的变形在弹性变形范围内用()指标表示。
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.弹性模量
D.泊桑比
E.抗剪强度

（图片大小可任意调节）

12.下列一定不计算建筑面积的是（　　）。
A.悬挑雨篷
B.墙面抹灰
C.无围护结构的挑阳台
D.挑出墙外1.3m宽的檐廊
E.无顶盖的室外楼梯

13.钢筋的冷拉加工可以()。
A.提高钢筋的塑性
B.提高钢筋的韧性
C.提高钢筋的强度
D.实现钢筋的调直
E.实现钢筋的除锈

14.内墙抹灰工程量按主墙间的净长乘以高度计算，不应扣除的是（　　）面积。
A.0.3m2以外孔洞所占 
B.踢脚线所占
C.墙与构件交界处的
D.挂镜线所占
E.门窗洞口

15.下列各项中属于设备购置费的是()。
（图片大小可任意调节）

A.设备原价
B.运费和装卸费
C.包装费
D.工具、器具及生产家具购置费
E.采购与仓库保管费

16.当涵洞洞底纵坡为6%时，通常采用的设计方案是（　　）。
A.基础底部不设防滑横墙
B.基础底部加设防滑横墙
C.将基础做成阶梯形
D.将基础分段做成阶梯形
E.设置跌水井?

17.建筑物按使用性质可分为()。
A.工业建筑
B.民用建筑
C.节能建筑
D.农业建筑
E.生产性建筑

18.钢筋采用冷拉方法调直时，冷拉率不宜大于4%的有（　　）。
A.HPB235光圆钢筋
B.HPB300光圆钢筋
（图片大小可任意调节）

C.HRB335带肋钢筋
D.HRBF400带肋钢筋
E.RRB400带肋钢筋

19.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，按其结构底板水平面积的1／2计算建筑面积的项目有（　　）。
A.有永久性顶盖无围护结构的货棚
B.有永久性顶盖无围护结构的挑廊
C.有永久性顶盖无围护结构的场馆看台
D.有永久性顶盖无围护结构的架空走廊
E.有永久性顶盖无围护结构的檐廊

20.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，下列关于混凝土及钢筋混凝土工程量计算，正确的是（　　）。
A.天沟、挑檐板按设计厚度以面积计算
B.现浇混凝土墙的工程量不包括墙垛体积
C.散水、坡道按图示尺寸以面积计算
D.地沟按设计图示以中心线长度计算
E.沟盖板、井盖板以个计算

21.浅埋及软土隧道施工方法有（　　）。
A.明挖法
B.掘进法
（图片大小可任意调节）

C.盖挖法
D.盾构法
E.沉管法

22.
23.下列关于地下水影响边坡稳定性叙述正确的是()。
A.地下水改变岩体的构造
B.地下水对岩体会产生浮力
C.地下水使岩石软化或溶蚀发生崩塌和滑坡
D.在寒冷地区，地下水渗入裂隙结冰膨胀
E.地下水增加了岩体重量，可使下滑力增加

24.下列有关面积计算规则的说法中，不正确的有（　　）。
A.墙面抹灰厚度不计算建筑面积
B.同一建筑物无论结构是否相同，均统一计算建筑面积
C.单层建筑物内设有部分楼层者，其部分楼层不计算面积
D.建筑物外有围护结构的走廊，按其外围水平面积计算建筑面积
E.无围护结构的凹阳台和挑阳台，按其水平投影面积计算建筑面积?

25.地下水对边坡岩体稳定的影响，正确的是（　　）。
A.地下水会产生水压力，促使岩体下滑或崩塌
B.地下水增加了岩体重量，从而增大抗滑力
C.地下水产生浮托力，使岩体有效重量减轻，从而减小下滑力
D.地下水会使岩石软化或溶蚀，导致上覆岩体塌陷．导致崩塌或滑坡
（图片大小可任意调节）

E.在寒冷地区，裂隙中水结冰，产生膨胀压力，促使岩体破坏倾倒

26.为保证填土质量，可作为填方的土料有（　　）。
A.砂土
B.冻土
C.碎石类土
D.膨胀性土
E.爆破石渣

27.
28.岩石的主要物理性质包括（　　）。
A.孔隙性
B.吸水性
C.软化性
D.抗冻性
E.抗压性

29.强夯法是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一，主要用于（　　）。
A.“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等的处理
B.防止粉土及粉砂的液化，消除或降低大孔土的湿陷性等级
C.不允许对工程周围建筑物和设备有一定振动影响的地基加固
D.采取一定技术措施的高饱和度淤泥、软黏土、泥炭、沼泽土

（图片大小可任意调节）

E.加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土

30.【真题】桥梁上栏杆间距通常应为()。
A.1.0m
B.1.2m
C.1.6m
D.2.5m
E.2.7m

31.高压喷射注浆法固结体形状可分为()。
A.垂直墙状
B.水平板状
C.柱列状
D.群状
E.条状

32.桥梁的基本组成中，属于下部结构的是（　　）。
A.桥梁支座
B.桥墩
C.栏杆
D.桥台
E.墩台基础

33.沥青路面结构的基本层次一般包括（　　）。
（图片大小可任意调节）

A.面层
B.基层
C.磨耗层
D.底基层
E.垫层

34.以下定额中通常是按平均水平编制的是()。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
E.投资估算指标

35.圆管涵基础，有下列（　　）情况之一者，不得采用无基。
A.沼泽地区
B.沟底纵坡大于3%
C.经常有水的河沟
D.洞顶填土高度超过6m
E.最大流量时，涵前积水深度超过2.5m者


卷II


（图片大小可任意调节）

一.单选题(共35题)
1.下列关于碾压混凝土的主要特点。说法正确的是（　　）。
A.水泥用量少
B.和易性好
C.水化热高
D.干缩性大

2.对外墙涂料的基本要求，说法不正确的是（）。
A.耐水性要好
B.耐碱性要好
C.耐候性要好
D.耐污染性要好

3.在墙体及其细部构造的设计和施工中。下列正确的说法是（　　）。
A.宽度超过200mm的洞口上部应设置过梁
B.在年降水量大于900mm的地区，建筑物应设置明沟
C.在纵横相交的砖墙处设置构造柱是为了提高墙身的承载能力
D.设置变形缝的目的是为了消除结构内的附加变形和应力，随着设计和施工技术水平的提高，可取消其设置

4.下列可用于地板辐射采暖系统盘管的是（　　）。
A.PVC-U
B.PP-R
（图片大小可任意调节）

C.PE×
D.PVC-C

5.适用于预制装配式房屋的是()。
A.胶合板
B.纤维板
C.胶板夹合板
D.刨花板

6.隔断工程量计算规则错误的是（　　）。
A.以面积计算
B.扣除门的面积
C.扣除0.3m2以上孔洞面积
D.按设计图示框外围尺寸计算

7.塑料的基本组成中，填料通常占塑料组成材料的（　　）。
A.20%～40%
B.30%～40%
C.30%～60%
D.40%～60%

8.【真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于厂库大门工程量计算，说法正确的是（　）。
（图片大小可任意调节）

A.防护铁丝门按设计数量以质量计算
B.金属格珊门按设计图示门框以面积计算
C.钢质花饰大门按设计图示数量以质量计算
D.全钢板大门按设计图示洞口尺寸以面积计算

9.不属于工程量清单项目工程量计算依据的是（　　）。
A.施工图纸
B.招标文件
C.工程量计算规则
D.施工组织设计

10.【真题】填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于()。
A.地面横坡陡缓
B.基地土层松实
C.填方髙度大小
D.填料土体性质

11.地下水位以下或含水量超过（　　）的土不宜采用土桩或灰土桩。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%

12.下列有关涵洞附属工程的叙述错误的是（　　）。
（图片大小可任意调节）

A.沉降缝必须贯穿整个断面(不包括基础)，宽度2～3Cm
B.斜交正做涵洞，沉降缝与涵洞中心线垂直；斜交斜做涵洞，沉降缝与路基中心线平行
C.钢筋混凝土明涵可采用2Cm厚的防水砂浆或4～6Cm厚的防水混凝土
D.涵洞进出水口工程是指涵洞端墙、翼墙以外的部分

13.某建筑物开挖深度6m，且地下水位高，土质松散，支撑结构应选用（　　）。
A.垂直挡土板
B.深层搅拌桩
C.连续式挡土板
D.间断式水平挡土板

14.在人工地基的处理方法中，()方法处理的地基强度高，见效快，但成本较大。
A.压实法
B.换土法
C.打桩法
D.化学处理法

15.【真题】通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于()。
A.细砂土层
（图片大小可任意调节）

B.粉砂土层
C.粗粒土层
D.淤泥土层

16.在建筑物与红线地带之间的地带，应用于敷设（　　）。
A.热力管网
B.自来水管
C.电缆
D.煤气管

17.下列关于钢材叙述正确的是（　　）。
A.脆性临界温度数值越低，钢材的低温冲击韧性越好
B.表征抗拉性能的主要指标是耐疲劳性
C.冷弯性是表征钢材在低温状态下承受弯曲变形的能力
D.钢材硬度是指抵抗冲击荷载的能力

18.【真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是（　）。
A.预制组合屋架，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除预埋铁件所占体积
B.预计网架板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞占体积

（图片大小可任意调节）

C.预制空心板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心板空洞所占体积
D.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心踏步板空洞体积

19.热拌沥青混合料路面施工时，应注意的是（　　）。
A.分层压实厚度不应超过100mm
B.遭受雨淋的沥青混凝土应降低摊铺厚度
C.压实成型应采用振动压路机分两遍完成
D.为了避免开裂，压路机应从路中心向两侧碾压?

20.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，最上层无永久性顶盖的室外楼梯的建筑面积计算，正确的是（　　）。
A.按建筑物自然层的水平投影面积计算
B.最上层楼梯不计算面积，下层楼梯应计算面积
C.最上层楼梯按建筑物自然层水平投影面积的1／2计算
D.按建筑物底层的水平投影面积的1／2计算

21.()的选址，工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡，地下水的性质、状态和活动对地基的危害。
A.地下工程
B.大型建设工程
C.一般中小型建设工程
D.特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目

（图片大小可任意调节）

22.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），桩基础工程中不可以按根计量的项目是（）。
A.截桩头
B.人工挖孔灌注桩
C.钻孔压浆桩
D.灌注桩后压浆

23.判定硅酸盐水泥是否废弃的技术指标是()。
A.体积安定性
B.水化热
C.水泥强度
D.水泥细度

24.根据《建设工程工程量清单计价规范》附录B，关于楼梯的梯面装饰工程量计算的说法，正确的是（　　）。
A.按设计图示尺寸以楼梯(不含楼梯井)水平投影面积计算
B.按设计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算
C.楼梯与楼地面连接时，算至梯口梁外侧边沿
D.无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm

25.钢材的化学元素含量中，（　　）含量较多时，会使焊缝处产生裂纹并硬脆，严重降低焊接质量。
A.硫
（图片大小可任意调节）

B.碳
C.氯
D.锰

26.铲运机采用跨铲法时预留土埂的高度应不大于（　　）。
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm

27.建筑面积不包括()。
A.使用面积
B.辅助面积
C.结构面积
D.室外面积

28.悬索桥的主缆不在工厂预制索股时。其架设方法应采用（　　）。
A.AS法
B.PPWS法
C.节段法
D.吊装法

29.【真题】建筑物内的管道井，其建筑面积计算说法正确的是（　）。
（图片大小可任意调节）

A.不计算建筑面积
B.按管道图示结构内边线面积计算
C.按管道井净空面积的1/2乘以层数计算
D.按自然层计算建筑面积

30.先张法采用重叠法生产预应力构件时，应待下层构件的混凝土强度达到（　　）后，方可浇筑上层构件的混凝土。
A.1.2N／mm2
B.1.5N／mm2
C.3.0N／mm2
D.5.0N／mm2

31.建筑密封材料应具备多种功能，在选用时首先应考虑的是（　　）。
A.拉伸一压缩循环性
B.耐高低温性
C.黏结性和使用部位
D.耐老化性

32.砖挑檐一般不超过墙体厚度的（　　）。
A.1／3
B.1／4
C.1／2
（图片大小可任意调节）

D.2／3

33.下列不属于复合板隔墙的性能特点的是()。
A.自重轻
B.强度高
C.安装、拆卸简便
D.隔声性能好

34.下列（　　）属于软土的特征。
A.高抗剪强度特征
B.低含水量、高孔隙性特征
C.高渗透性、高压缩性防水特征
D.较显著的触变性和蠕变性特性

35.某墙基础采用有梁式带形混凝土垫层，垫层宽1300mm，墙中心线为50m，墙厚240mm，挖土深度为1.6m。则该基础土方工程量为()。
A.98m3
B.100m3
C.104m3
D.108m3

二.多选题(共35题)
1.天棚吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算（　　）。
A.锯齿形天棚面积展开计算
（图片大小可任意调节）

B.不扣除柱垛和管道所占面积
C.扣除单个0.3m2以外的孔洞面积
D.天棚面中的灯槽及跌级面积不展开计算
E.不扣除问壁墙，检查口和附墙烟囱的所占面积

2.下列属于合成高分子防水涂料的是()。
A.SBS防水涂料
B.有机硅防水涂料
C.聚氯乙烯改性防水涂料
D.聚氨酯防水涂料
E.环氧树脂防水涂料

3.灌注桩与预制桩相比，其优点有（　　）。
A.无须接桩
B.施工时无振动
C.质量容易保证
D.可立即承受荷载
E.噪声小

4.【真题】关于先张法预应力混凝土施工，说法正确的有(　)。
A.先支设底模再安放骨架，张拉钢筋后再支设侧模
B.先安装骨架再张拉钢筋然后支设底模和侧模
C.先支设侧模和骨架，再安装底模后张拉钢筋
（图片大小可任意调节）

D.混凝土宜采用自然养护和湿热养护
E.预应力钢筋需待混凝土达到一定的强度值方可放张

5.关于预应力混凝土工程施工，说法正确的有（　　）。
A.钢绞线作预应力钢筋，其混凝土强度等级不宜低于C40.
B.预应力混凝土构件的施工中，不能掺用氯盐早强剂
C.先张法宜用于现场生产大型预应力构件
D.后张法多用于预制构件厂生产定型的中小型构件
E.先张法成本高于后张法

6.地下贮库的建设，从技术和经济角度，应考虑的主要因素包括（　　）。
A.地形条件
B.出入口的建筑形式
C.所在区域的气候条件
D.地质条件
E.与流经城区江河的距离

7.
8.
9.为满足桥面变形要求，伸缩缝通常设置在（　　）。
A.两梁端之间
B.每隔50m处
C.梁端与桥台之间
（图片大小可任意调节）

D.桥梁的铰接处
E.每隔70m处

10.下列有关道路工程的道路选线，正确的说法是（　　）。
A.避开断层裂谷边坡．尤其是不稳定边坡
B.避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其上方
C.避免路线与主要裂隙发育方向平行，特别是裂隙倾向与边坡一致
D.避开岩层倾向与坡面倾向一致的逆向坡
E.避开岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡

11.桥梁可划分为上部结构和下部结构.下部结构包括()。
A.桥墩
B.桥面构造
C.桥台
D.桥梁支座
E.墩台基础

12.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353---2013)。下列按水平投影面积1/2计算建筑面积的有（　　）。
A.屋顶上的水箱
B.有永久性顶盖无围护结构的站台
C.有永久性顶盖的室外楼梯
D.外挑宽度超过2.1m的雨篷
（图片大小可任意调节）

E.层高2m有围护结构的檐廊

13.关于楼梯装饰工程量计算规则，正确的说法是（　　）。
A.按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算
B.踏步、休息平台应单独另行计算
C.踏步应单独另行计算，休息平台不应单独另行计算
D.踏步、休息平台不单独另行计算
E.休息平台应单独另行计算，而踏步不应单独计算

14.下列各项中不计算建筑面积的是（　　）。
A.屋顶水箱
B.遮盖3/4面积的室外楼梯
C.凸阳台
D.管道井
E.自动扶梯

15.工程地质对建筑结构的影响，主要有（　　）。
A.对建筑结构选型的影响
B.对建筑材料选择的影响
C.对基础选型的影响
D.对地基处理方法的影响
E.对抗震结构的影响

16.桥梁伸缩缝的构造要求()。
（图片大小可任意调节）

A.在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装不必断开
B.车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声
C.要能防止雨水和垃圾泥土渗入造成阻塞
D.在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩
E.在平行于桥梁轴线的一个方向能自由伸缩

17.受力钢筋的弯钩和弯折应符合的要求有（　　）。
A.HPB235级钢筋末端做180°弯钩时，弯弧内直径应不小于2.5d
B.HRB335级钢筋末端做135°弯钩时，弯弧内直径应不小于3d
C.HRB400级钢筋末端做135°弯钩时，弯弧内直径应不小于4d
D.钢筋做不大于90°的弯折时，弯弧内直径应不小于5d
E.HPB235级钢筋弯钩的弯后平直部分长度应不小于4d

18.热拌沥青混合料路面的施工过程，主要包括()。
A.沥青表面处治
B.混合料压实成型
C.混合料拌制、运输
D.混合料摊铺
E.嵌缝料撒铺

19.人工地基的处理方法有()。
A.压实法
B.换土法
（图片大小可任意调节）

C.化学处理法
D.物理处理法
E.打桩法

20.履带式起重机的特点有（　　）。
A.可回转360°
B.行驶速度快
C.减小了对地面的压力
D.操作灵活
E.稳定性较差

21.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353--2005)，坡屋顶内空间利用时，建筑面积的计算，说法正确的是（　　）。
A.净高大于2.10m计算全面积
B.净高等于2.10m计算1/2全面积
C.净高等于2.0m计算全面积
D.净高小于1.20m不计算面积
E.净高等于1.20m不计算面积

22.下列各项中。只能按其投影面积一半计算建筑面积的有（　　）。
A.围护结构的凹阳台、挑阳台
B.外挑1.5m的有盖无柱走廊、檐廊
C.单排柱的车棚、货棚
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