
[bookmark: _Toc504120610][bookmark: _GoBack]一、建设项目基本情况
	项目名称
	木制品加工、销售项目

	项目代码
	2212-321322-04-01-563564

	建设单位联系人
	仲从早
	联系方式
	18851292288

	建设地点
	江苏省宿迁市沭阳县贤官镇官宜村三组

	地理坐标
	（118度45分13.564秒，34度13分27.807秒）

	国民经济
行业类别
	C2542生物质致密成型燃料加工
	建设项目
行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25 生物质燃料加工254

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	宿迁沭阳县发改局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	沭发改备[2022]136号

	总投资
（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	33

	环保投资占比（%）
	3.3
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否
☑是：于2022年8月22日因未批先建受到处罚，已缴纳罚款，目前停产补办环评
	用地（用海）
面积（m2）
	3805.85

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021版），本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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	其他符合性分析
	1、产业政策相符性
本项目属生物质燃料加工，不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》及2021年修改单中限制类和淘汰类项目；不属于《限制用地项目目录（2012年）》、《禁止用地项目目录（2012年）》中限制用地和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》中限制用地和禁止用地项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和限制准入类中；也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。
项目已经取得了宿迁沭阳县发改局下发的《江苏省投资项目备案证》（沭发改备[2022]136号），本项目的建设符合国家和地方产业政策。
2、“三线一单”相符性分析
（1）生态红线相符性
①《江苏省生态空间管控区域规划》相符性
本项目位于沭阳县贤官镇官宜村三组，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目距离最近的生态空间管控区域是淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，距离约319m，位于本项目西北侧。具体情况见表1-2。
表1-2  项目周边重要生态功能保护区一览表
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	生态空间管控区域范围
	面积（平方公里）

	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	总面积

	淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区
	水源水质保护
	
	淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区
	
	32.83
	32.83


根据淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区生态空间管控区域范围可知：项目选址不在江苏省生态空间管控区域范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中相关要求。
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	②与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性
对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目距离最近的国家级生态保护红线是淮沭河第一饮用水水源保护区，距离约16.14km，位于本项目南侧。具体情况见表1-3。
表1-3  沭阳县境内的国家级生态保护红线
	红线区域名称
	类型
	地理位置
	区域面积（平方公里）
	与本项目距离（km）

	淮沭河第一饮用水水源保护区
	饮用水水
源保护区
	取水口坐标：118°43′39″，34°04′21″。
一级保护区：取水口上游1000米至下游1000米及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。
二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，以及二级保护区水域相对应的两岸背水坡堤角外100米之间的陆域范围。
准保护区：二级保护区以外上溯2000米，下游1000米的水域范围，以及准保护区水域与相应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
	10.14
	南，16.14


根据淮沭河第一饮用水水源保护区红线区域范围可知：项目选址不在宿迁市沭阳县国家级生态保护红线范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》中相关要求。
（2）环境质量底线相符性
①环境空气
本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，根据《宿迁市2022年度环境状况公报》中监测数据，全市环境空气质量持续改善。2022年，全市环境空气优良天数达280天，优良天数比例为76.7%；空气中PM2.5、PM10、NO2指标浓度同比下降，浓度均值分别37μg/m3、61μg/m3、23μg/m3，同比分别下降2.6%、7.6%、8%；SO2指标浓度为6μg/m3，同比持平；O3、CO指标浓度同比上升，浓度分别为169μg/m3、1mg/m3，同比分别上升7.6%、11.1%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为49天，占全年超标天数比例达57.6%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。
评价区域内大气环境中PM2.5和O3作为主要污染物不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。为持续改善空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》《江苏省2023年大气污染防治工作计划》《宿迁市2023年大气污染防治工作方案》，沭阳县人民政府发布了《沭阳县




45

27

3

	
	2023年大气污染防治工作方案》。
正常工况下，本项目废气均可达标排放，排放的大气污染物对环境保护目标影响较小，不会出现超标现象。
②地表水
本项目生活污水经厂内化粪池处理，处理后接管贤官镇污水处理厂，尾水排入万公河，其环境质量现状引用《贤官镇绿色家居产业园发展建设规划（2023-2035）环境影响报告书》中2023年2月24日~2023年2月26日连续3天的监测数据，根据监测数据，万公河监测断面水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。项目废水接管贤官镇污水处理厂处理达标排入万公河，不会对万公河水质产生明显的影响，因此项目建成后对地表水影响较小。
③声环境
项目厂界西南侧为沭阳县贤官镇官林小学，项目委托江苏泰斯特专业检测有限公司对厂界处声环境现状进行监测，根据实测数据，沭阳县贤官镇官林小学昼间夜间噪声满足1类声环境功能区标准。本项目产噪设备经减振、厂房隔声、距离衰减、绿化等降噪措施后，厂界处噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，官林小学处噪声均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，对周围声环境影响较小。
综上，建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线。
（3）资源利用上线
本项目生产所需原料为市场采购，给水、供电由当地统一供给，无其他自然资源消耗；项目用地为工业用地。因此，项目建设不会突破区域资源利用上线。
（4）环境准入清单
本项目与环境准入负面相符性见表1-4。
表1-4  与环境准入清单相符性分析
	序号
	内容
	相符性分析

	1
	《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）
	本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保转入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录

	2
	《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本）
	对照《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单》（2015年本），本项目不属于其中限制类和禁止类项目，符合该文件要求







45

27

4

	
		3
	《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022年版）
	项目不属于其中所禁止的河段利用与岸线开发的范围，不属于实施细则禁止活动的区域范围内，不属于实施细则禁止发展的产业

	4
	《市场准入负面清单（2022年版）》
	经查《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型

	5
	《环境保护综合名录（2021年版）》
	经对照，本项目产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“一、‘高污染、高环境风险’产品名录”


（5）与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案（宿环发〔2020〕78号）的相符性分析
根据《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（宿环发[2020]78号），本项目位于贤官镇，属于一般管控单元。
表1-5  项目与《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（宿环发[2020]78号）的相符性分析
	管控类别
	重点管控要求
	本项目
	相符性

	空间布局约束
	引入项目符合宿迁市总体准入要求。
	对照宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案中附件3，本项目符合准入要求
	符合

	污染物排放管控
	不得在居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。
	本项目不涉及露天烧烤，厂房为钢架构，不涉及内外墙装饰
	/

	环境风险防控
	/
	/
	符合

	资源利用效率要求
	划入禁燃区范围的乡镇（街道）执行禁燃区要求。
	本项目不在禁燃区，主要使用电作为能源，不使用高污染燃料
	符合


综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
3、与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办﹝2020﹞225号相符性分析
表1-6  与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办﹝2020﹞225号相符性分析一览表
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。
	本项目符合“三线一单”规范要求，不在江苏省环境准入清单禁止范围内
	符合

	重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值。
	项目不属于重点行业，清洁生产水平达到国内先进水平，排放标准执行国家和江苏省地方标准
	符合

	切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。
	本项目仅产生生活污水，经化粪池处理后接管贤官镇污水处理厂深度处理。对周围环境影响较小，不会环境容量和环境承载能力
	符合
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	4、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动的意见》（苏环办[2020]101号）相符性
与《关于做好生态环境和应急管理部门联动的意见》（苏环办[2020]101号）中相关要求的相符性见表1-7。
表1-7  与《关于做好生态环境和应急管理部门联动的意见》
（苏环办[2020]101号）相符性分析表
	要求
	项目情况
	相符性

	2、 建立危险废物监管联动机制
企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。
	本项目不涉及危险废物
	相符

	3、 建立环境治理设施监管联动机制
企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、沸石转轮浓缩+Ⅱ代旋转式RCO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
	本项目投运后企业将及时制定并更新内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度、环保设备安全操作规程；严格依据标准规范建设环境治理设施，对环保设施操作人员加强设施运行安全培训；将环保设备安全管理工作纳入日常安全监管，设置专职安全管理人员对环保设备的安全管理进行独立监督，此外项目投入运行后将开展环保设备安全现状评估，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行
	相符
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、基本情况
1、项目由来
沭阳县明泽木屑颗粒有限公司结合自身发展需要，投资1000万元在宿迁市沭阳县贤官镇官宜村三组建设木制品加工、销售项目，该项目已经取得了宿迁沭阳县发改局下发的《江苏省投资项目备案证》（沭发改备[2022]136号）。沭阳县明泽木屑颗粒有限公司厂房、设备已建设完成并投产，并于2022年8月22日因未取得环评审批手续情况下投产的违法行为而受到宿迁市生态环境局的行政处罚（宿环罚字【2022】（2）190号），并已缴纳罚款（详见附件），目前停产补办环评。项目建成后可形成年产木屑颗粒15000m3的生产能力。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目的项目类别属于二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25中43 生物质燃料加工254，其中“生物质液体燃料生产”需编制报告书，本项目不属于液体燃料，属于名录中“生物质致密成型燃料加工”，应编制报告表。
根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。建设单位委托我公司编制“沭阳县明泽木屑颗粒有限公司木制品加工、销售项目环境影响报告表”。接受委托后，工作人员认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场的社会、自然环境状况，调查、收集有关建设项目资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程污染特性等因素，编制了本项目环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请主管部门审批。
2、项目概况
项目名称：木制品加工、销售项目；
单位名称：沭阳县明泽木屑颗粒有限公司；
项目地址：宿迁市沭阳县贤官镇官宜村三组；
总投资：1000万元；
行业类别：C2542生物质致密成型燃料加工；
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	职工人数：全厂定员10人；
工作制度：年工作日300天，一班制，每天10小时，年工作3000h；
建设内容：总投资1000万元，租赁沭阳县贤官镇官宜村三组地块进行生产，建设1#厂房、办公楼和其它配套设施。项目投产后，将形成年产木屑颗粒15000m3的生产能力。
3、项目地理位置及周边环境概况
项目位于宿迁市沭阳县贤官镇官宜村三组。东侧为S245，再东侧为沭阳县贤官镇行知学校，西侧为废弃厂房，南侧为沭阳县东方山峰木业制品厂，西南侧为沭阳县贤官镇官林小学，北侧为居民点。项目距离最近的环境保护目标为北侧的任庄居民点，距离厂界约10m，项目设置的卫生防护距离为1#车间外50m，建设单位已与范围内的居民签订租赁协议（详见附件），建筑物作为宿舍使用，项目卫生防护距离内无敏感目标。项目地理位置中心坐标见表2-1。
表2-1  项目地理位置详情
	建设项目名称
	木制品加工、销售项目

	建设地点
	（江苏）省
	（宿迁）市
	（沭阳）县
	贤官镇官宜村三组

	地理坐标
	经度
	118.753768
	纬度
	34.224391


项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。
4、厂区平面布置
建设项目的厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂区按不同的功能区划分为办公区、生产区，其中：厂区西侧为生产区，主要布置1#车间和仓库，厂区东侧为办公区，主要布置办公室。厂区共设置有1个出入口，位于厂区东侧。另外厂区四周、厂房周围结合防尘、减噪、美化环境等功能（重点在厂界四周）进行绿化。平面布置图详见附图3。
二、主要产品及产能
项目主体工程及产品方案见表2-2。
表2-2  主体工程及产品方案
	工程名称
	产品
	规格
	年产量
	年运行时数（h）
	备注

	木屑颗粒生产线
	木屑颗粒
	0.95t/m3
	15000m3
	3000
	折合约14250吨


三、公辅工程
本项目公用及辅助工程见表2-3。
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	表2-3  建设项目主要工程内容
	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	主体工程
	1#车间
	1700m2
	木屑颗粒生产线、成品仓库

	辅助工程
	办公区
	150m2
	

	公用工程
	给水
	150m3/a
	来自当地自来水管网

	
	排水
	生活污水120m3/a
	处理后接管贤官镇污水处理厂

	
	供电
	40万千瓦时/a
	来自当地电力供应部门

	储运工程
	原辅料仓库
	1700m2
	

	
	运输
	/
	汽车运输

	环保工程
	废气
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）
	20000m3/h
	处理1#车间破碎、粉碎、筛分粉尘

	
	
	集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）
	10000m3/h
	处理1#车间造粒粉尘

	
	废水
	化粪池
	3m3/d
	

	
	
	雨污分流系统
	-
	规范化设置

	
	噪声
	减震、隔声、距离衰减
	-
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	固废
	一般工业固废暂存区
	50m2
	符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶若干
	满足相关要求


四、主要生产设备
本项目主要设备配置情况见表2-4。
表2-4  项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台）
	备注

	（一）
	破碎粉碎工段
	
	
	

	1
	输送机
	/
	1
	

	2
	破碎机
	/
	1
	

	3
	输送机
	/
	2
	

	4
	粉碎机
	/
	1
	

	（二）
	筛分工段
	
	
	

	1
	滚筒筛
	/
	1
	

	2
	输送机
	/
	2
	

	（三）
	造粒工段
	
	
	

	1
	上料绞龙
	
	2
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		2
	造粒机
	/
	2
	

	3
	输送机
	/
	2
	

	（四）
	打包工段
	
	
	

	1
	料仓
	/
	1
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	五、主要原辅材料及理化性质
本项目主要原辅材料消耗情况见表2-5。
表2-5  建设项目原辅材料情况一览表
	序号
	名称
	单位
	用量
	物料性状
	主要成分
	是否为危化品
	储存方式
	最大储存量

	1
	林木
	t/a
	715
	固态
	/
	否
	堆放
	30t

	2
	稻壳
	t/a
	715
	固态
	/
	否
	袋装
	30t

	3
	锯末
	t/a
	11000
	固态
	/
	否
	袋装
	550t

	4
	木质废料
	t/a
	1820
	固态
	/
	否
	袋装
	90t


六、水平衡图
项目水平衡图见图2-1。
[image: ]
图2-1  项目水平衡图（单位:m3/a）
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	工艺流程和产排污环节
	本项目年产木屑颗粒15000立方，工艺流程及产污环节见下图。
[image: ]
图2-2  木屑颗粒生产工艺流程及产污环节图
生产工艺流程及产污环节简述
【破碎】项目生物质成型燃料生产时主要以林木、稻壳、锯末和木质废料为原材料，原材料为外购，将外购的原料经破碎机破碎（破碎粒度小于20mm），以便于粉碎加工。破碎过程中会产生粉尘G1、废包装S1和设备运转过程中产生的噪声N。
【粉碎】将破碎后的原料利用粉碎机粉碎使原料粒度减小到成型所要求的粒度（小于3mm），使原材料尺寸均匀。粉碎过程中会产生粉尘G2和设备运转过程中产生的噪声N。
【筛分】破碎粉碎后的细小料经皮带式输送机密闭输送至滚筒筛进行筛选，筛选出的合格碎料进入下一道工序进行造粒。筛分过程中会产生废料S2和设备运转过程中产生的噪声N，废料返回至破碎工序重新进行破碎。
【造粒】将筛分后的原料由绞龙垂直落在造粒机架板上表面，经过架板的旋转使物料连续均布在模具内腔表面（压辊与模具的接触立面），在压辊的辗压下粉状物料穿过模具的孔（均布在模具内表面的通孔）。此过程物料受到高压、高温的作用，采用电加热，促使粉状物粒形成不断加长的圆柱状实心体，此圆柱壮实心体不断伸长直到被均匀模具四周的切刀切断，形成一定规格的颗粒，散落在模具四周的颗粒曲拔料齿集中到出料口，颗粒在重力的作用下自动落下，至此颗粒的压制过程完成；成型木屑
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	颗粒待自然冷却后进行检验筛选，不合格产品进入造粒机重新造粒，合格的产品（含水率为9.93%）进入成品料仓。造粒过程中会产生粉尘G3、不合格品S3和设备运转过程中产生的噪声N，不合格品返回造粒机重新造粒。
【打包】对成型燃料进行检验称量，检验合格统一包装入库或外售。
主要污染工序
综上，本项目主要产污情况统计情况如下：
[bookmark: _Hlk14353264]表2-6  项目营运期主要产污环节和排污特征
	[bookmark: _Hlk531335177]分类
	产生工序
	污染因子
	排放特征
	治理措施及排放方式

	废气（G）
	破碎
	颗粒物
	连续
	收集后进入一套袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA001）排放

	
	粉碎
	颗粒物
	
	

	
	筛分
	颗粒物
	连续
	

	
	造粒
	颗粒物
	连续
	集气罩收集后进入一套袋式除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA002）排放

	废水（W）
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TN、TP
	间断
	进入化粪池处理达标后接管贤官镇污水处理厂深度处理

	固废（S）
	破碎
	废包装
	连续
	统一外售

	
	筛分
	废料
	连续
	返回至破碎工序

	
	造粒
	不合格品
	连续
	返回至造粒工序

	
	日常生活
	生活垃圾
	间断
	环卫清运

	
	废气处理
	收集粉尘
	连续
	回用于破碎工序

	
	污水处理
	化粪池污泥
	间断
	环卫清运

	噪声（N）
	破碎
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震

	
	粉碎
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震

	
	筛分
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震

	
	造粒
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震

	
	输送
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震

	
	风机
	设备噪声
	连续
	厂房隔声、距离衰减、减震
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	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁沭阳县贤官镇官宜村三组地块进行生产，目前已完成厂房建设、设备安装等，已进入实际生产，现场踏勘期间，未发现原有的环境污染问题。企业目前已停工办理环评，不存在与本项目有关的原有污染情况与主要环境问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）大气环境基本污染物质量现状
本项目位于沭阳县贤官镇官宜村三组，项目所在地环境空气质量属于二类区，根据《宿迁市2022年度环境状况公报》，项目所在区域宿迁市各评价因子数据见表3-1。
表3-1  项目所在地区域环境空气质量现状评价结果一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	达标

	NO2
	
	23
	40
	达标

	PM10
	
	61
	70
	达标

	PM2.5
	
	37
	35
	不达标

	O3
	日最大8小时平均浓度
	169
	160
	不达标

	CO
	24小时平均浓度
	1000
	4000
	达标


2022年宿迁市环境空气中二氧化硫的年均值、二氧化氮的年均值、CO的24小时平均值、PM10的年均值，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5的年均值和O3的日最大8小时平均浓度，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域PM2.5和O3超标，因此判定为不达标区。
为持续改善空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》《江苏省2023年大气污染防治工作计划》《宿迁市2023年大气污染防治工作方案》，沭阳县人民政府发布了《沭阳县2023年大气污染防治工作方案》。方案内容如下：
1）工作目标
2023年全县PM2.5浓度下降到35μg/m3及以下，空气质量优良天数比例达79.5%（《江苏省2023年大气污染防治工作计划》中目标为78.6%）及以上，O3浓度下降到160μg/m3及以下；氮氧化物、VOCs排放量较2022年分别削减4%、5%以上，年平均降尘量不高于3.0吨/月•平方公里。
2）重点任务
方案共分为1项调整5大攻坚41项整治任务：
（一）持续推进产业能源结构调整
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	1、强化生态环境空间管控。2、严控“两高”行业产能。3、推进产业绿色转型升级。4、严控化石能源消费。5、深入开展锅炉和炉窑综合整治。6、积极发展清洁能源。7、常态推进“散乱污”企业整治。8、全面推进六大行业专项整治。
（二）深入打好重污染天气消除攻坚战
9、持续开展重点行业企业友好减排。10、推进重点行业超低排放改造。11、强化重污染天气应急管控。12、强化区域联防联控。13、做好人工影响天气作业保障。
（三）深入打好臭氧污染防治攻坚战
14、深入开展工业园区和企业集群整治。15、开展特色产业专项整治。16、深入开展低VOCs含量清洁原料替代。17、开展简单低效VOCs治理设施提升整治。18、推进VOCs在线数据联网、验收。19、强化VOCs活性物种控制。20、持续推进重点企业优化提升。21、加强臭氧污染应急管控。
（四）深入打好机动车船污染防治攻坚战
22、抓好地方法规宣贯落实。23、持续推进货物运输绿色转型。24、加强汽修行业监管。25、加快推动机动车新能源化发展。26、大力推进传统车船清洁化。27、开展在用机动车专项整治。28、加强车船油品专项整治。29、推动港口船舶绿色发展。30、提升交通管理水平。
（五）深入打好扬尘污染防治攻坚战
31、加强工地厂区扬尘污染防治。32、加强渣土清运扬尘污染防治。33、推进堆场、码头扬尘污染防治。34、加强裸露地块扬尘污染防治。35、持续推进清洁城市专项行动。36、严防人为干扰监测数据。
（六）深入打好面源污染防治攻坚战
37、开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。38、加强烟花爆竹燃放管控。39、加强露天焚烧和露天烧烤监管。40、开展散煤非法销售专项治理。41、推进PM2.5高值乡镇大气污染整治。
3）保障措施
42、加强组织领导。43、强化工作调度。44、强化督查曝光。45、强化考核问效。
通过以上措施的实施，确保全面实现空气质量约束性目标，大气环境质量状况可以得到有效的改善。
2、地表水环境




45

27

16

	
	项目位于沭阳县贤官镇官宜村三组，项目纳污河流为万公河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。根据《贤官镇绿色家居产业园发展建设规划（2023-2035）环境影响报告书》中2023年2月24日~2023年2月26日连续3天的监测数据，监测结果表明万公河水质监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。引用监测结果见表3-2。
表3-2  水环境质量监测结果表  单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群个/L）
	断面
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	粪大肠菌群

	W1
	最小值
	6.5
	10
	3.2
	21
	0.371
	0.12
	890

	
	最大值
	6.7
	12
	3.7
	24
	0.399
	0.14
	960

	
	平均值
	6.6
	11
	3.43
	22.33
	0.39
	0.13
	937

	
	Ⅲ类标准
	6~9
	20
	4
	/
	1.0
	0.2
	10000

	
	标准指数
	0.4
	0.55
	0.85
	/
	0.39
	0.65
	0.09

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0

	W2
	最小值
	6.5
	13
	3.7
	24
	0.442
	0.15
	1000

	
	最大值
	6.6
	15
	3.9
	27
	0.482
	0.17
	1500

	
	平均值
	6.57
	14
	3.77
	25.33
	0.46
	0.16
	1267

	
	Ⅲ类标准
	6~9
	20
	4
	/
	1.0
	0.2
	10000

	
	标准指数
	0.43
	0.7
	0.94
	/
	0.46
	0.8
	0.12

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0

	W3
	最小值
	6.4
	16
	3
	21
	0.405
	0.11
	1500

	
	最大值
	6.6
	18
	3.4
	25
	0.475
	0.18
	1800

	
	平均值
	6.5
	17
	3.2
	22.33
	0.44
	0.15
	1667

	
	Ⅲ类标准
	6~9
	20
	4
	/
	1.0
	0.2
	10000

	
	标准指数
	0.5
	0.85
	0.8
	/
	0.44
	0.75
	0.167

	
	超标率（%）
	0
	0
	0
	/
	0
	0
	0


3、声环境
项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，厂界西南侧为沭阳县贤官镇官林小学，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，委托江苏泰斯特专业检测有限公司在项目周边的检测结果见表3-3。
表3-3  厂界噪声监测结果    单位：dB（A）
	检测日期
	检测点位
	点位编号
	昼间测量值
	夜间测量值

	2023.0
	北厂界外1m任庄居民点
	①
	54.7
	45.2
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		6.06-06.07
	
	
	
	

	
	东厂界外1m
	②
	54.2
	46.5

	
	南厂界外1m
	③
	57.7
	48.8

	
	厂区西侧官林小学东侧
	④
	54.5
	45.0

	注：天气：晴，风速：1.2m/s-2.1m/s。


根据上表实测数据，官林小学处声环境质量可达到1类区标准，其他区域满足2类区标准。

	环境保护目标
	1、主要环境敏感目标
项目位于沭阳县贤官镇官宜村三组，项目厂界外500m大气评价范围内有任庄、官宜村、沭阳县贤官镇行知学校、沭阳县贤官镇官林小学等大气环境保护目标，厂界外周边500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50m范围内有任庄、沭阳县贤官镇官林小学声环境保护目标，详见下表。
表3-4  项目主要环境保护目标
	环境空气保护目标

	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	环境空气
	20
	66
	任庄
	居民921人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
	N
	53

	
	140
	-91
	行知学校
	学生教职工249人
	
	SE
	102

	
	-60
	0
	官林小学
	学生教职工246人
	
	SW
	5

	
	-62
	-133
	官庄
	居民100人
	
	SW
	121

	
	0
	-270
	官宜村
	居民463人
	
	SE
	231

	其他环境敏感目标

	环境要素
	保护目标名称
	方位
	距离（m）
	规模
	环境功能

	地表水
	万公河
	E
	4250
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	厂界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源
和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	声环境
	任庄
	N
	8
	居民159人
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准

	
	官林小学
	SW
	10
	学生教职工246人
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）1类标准

	生态
	淮沭河第一饮用水水源保护区
	S
	16140
	10.14km2
	饮用水水源保护区

	
	淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区
	NW
	319
	32.83km2
	水源水质保护


注：以企业场地中心为坐标原点。
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	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目运营期产生废气主要为破碎、粉碎、筛分和造粒过程中产生的粉尘。颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。具体标准见表3-5。
表3-5  大气污染物排放标准
	污染物
	有组织
	无组织
	标准来源

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	厂界监控点浓度限值（mg/m3）
	

	颗粒物
	20
	1
	0.5
	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）


2、废水
本项目生活污水经厂内化粪池处理，处理后接管贤官镇污水处理厂。贤官镇污水处理厂接管标准执行设计进水水质，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入万公河。标准值详见表3-6。
表3-6  废水接管、排放标准限值（mg/L）
	污染物名称
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	接管标准（mg/L）
	6～9
	≤250
	≤150
	≤25
	≤3
	≤40

	排放标准（mg/L）
	6～9
	≤50
	≤10
	≤5（8）*
	≤0.5
	15


*注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声
项目厂界处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，西南侧学校处执行1类标准，具体标准值见表3-7。
表3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB（A））
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	1
	55
	45


4、固废
项目一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，不得形成二次污染。

	总量
控制
指标
	项目实施后，污染物排放总量控制指标见表3-8。
表3-8  污染物排放总量控制指标（单位：废水量为m3/a，其它为t/a）
	类别
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	最终外排量
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		废水
	废水量
	120
	0
	120
	120

	
	COD
	0.03
	0.006
	0.024
	0.006

	
	SS
	0.018
	0.0096
	0.0084
	0.0012

	
	NH3-N
	0.0024
	0
	0.0024
	0.0006

	
	总氮
	0.0036
	0
	0.0036
	0.0018

	
	总磷
	0.00024
	0
	0.00024
	0.00006

	废气
	颗粒物
	8.579
	7.893
	0.686
	0.686

	固废
	生活垃圾
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	废包装
	1.42
	1.42
	0
	0

	
	废料
	7.125
	7.125
	0
	0

	
	不合格产品
	15
	15
	0
	0

	
	袋式除尘收集粉尘
	8.463
	8.463
	0
	0

	
	化粪池污泥
	0.12
	0.12
	0
	0


据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府38号令）要求，本项目建设必须实施污染物排放总量控制。根据对建设项目污染物的核算，确定主要染物排放总量：
废水：
接管考核量：废水量≤120m3/a、COD≤0.024t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0024t/a、总氮≤0.0036t/a、总磷≤0.00024t/a。
外排环境量：废水量≤120m3/a、COD≤0.006t/a、SS≤0.0012t/a、氨氮≤0.0006t/a、总氮≤0.0018t/a、总磷≤0.00006t/a。
废水接管考核量指标由贤官镇污水处理厂厂内平衡。
废气：
有组织：颗粒物≤0.686t/a；无组织：颗粒物≤0.381t/a。
根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）要求，“新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”，本项目排放的颗粒物，在沭阳县范围内平衡。
固废：
项目产生的固体废物全部处置或综合利用，全部得到妥善处理，无需申请总量。





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/485323332242011124
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