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	项目名称
	金华市顺钧辊业制造有限公司年产 300 支辊轮生产线技改项目

	建设单位
	金华市顺钧辊业制造有限公司
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	联系人
	

	通讯地址
	金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	321000

	建设地点
	金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号

	立项审批部门
	金华市婺城区经济商务局
	项目代码
	2019-330702-33-03-0324
79-000

	建设性质
	新建 √    改扩建    技改
	行业类别 及 代 码
	金属结构制造 C3311

	建筑面积 （平方米）
	1720
	绿化面积  （平方米）
	

	总投资
（万元）
	263.8
	其中：环保投资
（万元）
	15
	环保投资占
总投资比例（%）
	5.69

	评价经费
(万元)
	
	预期投产 日期
	2020 年 5 月
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	工程内容及规模：
1 、项目由来
金华市顺钧辊业制造有限公司是一家专业从事胶辊生产的企业。为顺应市场需求并 结合企业自身实际情况，公司拟投资 263.8 万元，租用位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号的金华市兰德普机械有限公司闲置厂房，总租用面积共计 1720m2 。企业通过购置 车床、磨床、铣床、喷砂机、电焊机、硬支平衡机等设备，形成了年产 300 支辊轮生产 能力。项目建成达产后，预计具有较好的经济效益和社会效益。该项目已于 2019 年 5 月通过金华市婺城区经济商务局备案，项目代码：2019-330702-33-03-032479-000（备案
名称为技改，性质为新建）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省 建设项目环境保护管理办法》等有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设
项目环境影响评价分类管理名录（2018 年修改）》中“金属制品加工制造 ”——其他（仅
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建设项目基本情况
	切割组装除外），本项目须编制环境影响报告表。金华市顺钧辊业制造有限公司委托金 华市环科环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在组织有关人员对 项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的基础，根据工程项目的环境影响特点，按国
家有关环境影响评价标准和技术规范，编制了项目的环境影响报告表。
2 、建设内容
（1）产品名称及生产规模
年产 300 支辊轮。
（2）项目建设组成
表 1- 1      建设项目组成一览表

	工程类别
	组成内容
	备注

	主体
工程
	生产区
	厂房共 1 层：划分为磨床区、车床区、喷砂区等
	

	


公用
工程
	给水
	市政给水管网；
	

	
	
排水
	雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网；生活污水依托 金华市兰德普机械有限公司现有化粪池处理达标后纳管 排放，经金华市蒋堂镇污水处理厂处理后排入金华江。
	

	
	供热
	采用电供热
	

	
	供电
	配备 50KVA 变压器一台， 由金华市供电部门提供
	

	


环保
工程
	废水
	生活污水处理设施 1 套；
	依托

	
	废气
	双桶布袋除尘器 1 套；
	新建

	
	
	布袋除尘器 1 套；
	新建

	
	固废贮存设施
	一般固废暂存场所；
	新建

	
	
	危险废物暂存场所
	新建

	
	噪声
	构筑物隔声、基础减振、消音设备；
	

	储运
工程
	原辅材料运输
	由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期 运送
	

	
	仓库
	车间内
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	（3）项目所需原辅材料见表 1-2。
表 1-2    项目所需原辅材料一览表

	序号
	名称
	规格/成分
	形态
	年用量 （t/a）
	包装方式
	最大暂存 量（t/a）
	储存
位置
	备注

	1
	无缝管
	/
	固
	50
	/
	5
	车间
	300 支
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	2
	圆钢
	/
	固
	5
	/
	1
	仓库
	

	3
	胶套
	/
	固
	3
	/
	0.5
	
	300 套

	4
	焊丝
	25kg/箱
	固
	0.5
	袋装
	0. 1
	
	

	5
	金刚丸
	25kg/袋
	固
	1
	袋装
	0. 1
	
	

	
6
	
切削液
	
/
	
液
	
0.5
	
桶装
	
0. 1
	
	与水  1:20 配 比使用

	7
	水
	/
	液
	189.5
	/
	/
	
	

	8
	电
	/
	/
	10w 度
	/
	/
	
	


（4）项目所需设备见表 1-3。
表 1-3    项目所需生产设备一览表

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	位置
	备注

	1
	车床
	CS6166B
	台
	1
	一楼车间
	车削加工

	2
	车床
	CW6150A
	台
	1
	一楼车间
	车削加工

	3
	车床
	CW61160
	台
	1
	一楼车间
	车削加工

	4
	磨床
	CW61125B
	台
	1
	一楼车间
	磨削加工

	5
	磨床
	CW61100
	台
	1
	一楼车间
	磨削加工

	
6
	微型大功
率感应加
热设备
	
/
	
台
	
1
	
一楼车间
	
加热

	7
	喷砂机
	LW-30A
	台
	1
	一楼车间
	喷砂

	8
	电焊机
	/
	台
	1
	一楼车间
	焊接

	9
	硬支平衡 机
	OH6000WX
	台
	1
	一楼车间
	做动平衡

	10
	铣床
	/
	台
	1
	一楼车间
	铣加工


（5）土建内容及总平面布置图
本项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，金华市兰德普机械有限公司闲置厂 
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	房内，总占地面积约为 1720m2 ，厂区平面布置图见下图 1- 1 ，主要生产车间平面图见图
1-2。
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	[image: ]
图 1- 1    厂区总平面布置图
[image: ]
图 1-2      车间平面布置图
2 、项目投资及资金来源
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	项目总投资 263.8 万元，其中土建工程 0 万元、设备购置费 148.8 万元、安装工程 15 万元、工程建设及其他费用 30 万元，预备费 20 万元，铺底流动资金 50 万元，所需
资金由企业自筹解决。
3 、劳动定员及生产组织
本项目劳动定员 10 人，采用单班制，每班日工作 8 小时，年工作 300 天，厂内不
安排食宿。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目选址于婺城区蒋堂镇豪森路工业地块，根据现场踏勘，项目租用金华市兰德
普机械有限公司闲置厂房，故无原有污染情况及主要环境问题。
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[bookmark: bookmark2]二、 建设项目所在地区域环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性
等)：
1 、地理位置
金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段，界于东经 119° 14′～120°47′ 、北纬 28°32′  ~29°41′之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市域东西长 151km， 南北宽 129km。全省重要的交通枢纽，目前已有铁路浙赣线、金温线、金千线，公路 330
国道、03 省道、45 省道杭金衢高速公路、金丽温高速公路等在此交汇，交通十分便利。
本项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，周围环境概况见表 2- 1，周边环境关
系图见图 2- 1 ，项目地理位置见附图 1。
表 2- 1    项目周围环境概况

	厂界
	位置关系
	名称

	东
	相邻
	浙江众盛物流有限公司

	南
	相邻
	金华市兰德普机械制造有限公司

	西
	相邻
	金华市亿通机械有限公司

	北
	相邻
	金华英帆特电气设备有限公司
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图 2- 1    周边环境关系图
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	项目四周照片
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	东侧
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西侧
	南侧
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北侧
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	2 、地形、地貌、地质及土壤
金华市地形属浙中丘陵地区，地势南北高而中部低，大体可分四部分。北山山地， 属龙门山脉，主峰为大盘山；南山山区，属仙霞岭山脉，小龙葱尖为最高峰；丘陵界于 南北山地与沿江平原之间，多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵；沿江平原，沿东阳江、 武义江和婺江两岸及衢江南侧分布，为近代冲击平原，宽窄不等。金华市属金衢盆地，
海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。
金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带， 自 西南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东 南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上侏罗统火山 岩；丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖着第四系松系
变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。
3 、气候特征




7
[bookmark: bookmark10]建设项目所在地区域环境简况
	金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、 日照充足、 雨量丰富，年主导风向为东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、 东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。一般情 况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干旱；秋季
凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下：
历年平均气温                          17.3℃
极端最高气温                          41.2℃
极端最低气温                          -9.6℃
年平均相对湿度                        77%
平均降水量                            1394.4mm
年平均降雨日                          158d
年平均降雪日                          10d
平均霜日                              30d
全年日照时数                          2063h
年辐射总量                            112 千卡/cm2
年平均风速                            2.5m/s
4 、水文特征
金华市河流以金华江为主，其上游是东阳江支流武义江，还有大小支流百条，呈树 枝状分布，水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育，源短流急，比降大，多为山溪
型河流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。
5 、土壤和植被
金华充沛雨量，日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富，植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶 林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶 林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦 槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林；竹类有
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	毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物更
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	有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性，
且动物种类也十分繁多。
6 、所在地区简介
蒋堂镇简介
蒋堂镇全镇辖 35 个行政村，总人口 3. 1 万人，其中农业人口 1.8 万人，总面积 62  平方公里，耕地 2.2 万亩，区域内黄土丘陵资源丰富，农产品丰饶，素有“江南鱼米之乡” 美誉，是省级体育强镇、市级生态镇、区第一批文化示范乡镇、区级工业先进乡镇、区 级平安乡镇。地处金华西郊，位于金西大道产业带主轴线中心，东连婺城新城区，西靠 金西开发区，南邻生态功能区，北与兰溪市接攘，距杭金衢高速公路金西互通口 5 公里，
虹戴公路、白汤下公路、蒋罗公路穿境而过，系金衢盆地之中心腹地。
蒋堂镇是市区粮食生产重镇，上世纪 90 年代初，蒋堂曾有粮食种植面积 2 万多亩， 其粮食产量甚至超过当时浦江整个县。近年来，蒋堂镇党委、政府立足工业强镇，突出 科技兴农，推进社会事业，新农村建设日新月异，集镇商贸日益繁荣，人民生活富裕殷 实，社会安定文明和谐。工业经济以包装、服装、食品、电机、建材等产业为龙头发展 初具规模。农业产业化以西瓜、葡萄、蔬菜、有机米、优质棉、花卉苗木以及奶牛、猪、 鸭养殖等“村品经济”为格局特色明显，一批如“ 一枝秀”有机米、“可露” 西瓜等农业品牌 享誉省内外。镇域内有宾虹中学，蒋堂初中、镇中心小学、镇中心幼儿园、镇文化中心 等，教育设置完善，人文底蕴浓郁，实现了文化示范全覆盖，现有开化周氏宗祠祭亭、 下尹宗祠二处市级文物保护点和《花棍舞》、《跳竹马》和《三脚戏》三个区级非物质遗
产保护项目。
7 、项目依托的污水处理厂概况
金华市蒋堂镇污水处理厂地处蒋堂镇金瑞纺纱以东，清水塘以西，白汤下公路以北， 总占地面积为 4888m2 ，污水日处理量 5000 吨。该工程分二期实施：一期污水处理厂及 管网工程于 2009 年 10 月开工建设，2010 年 5 月竣工，配套建设污水管网 6.985 千米， 主要负责收集集镇居民生活污水和老工业功能区企业的生产污水；二期工程于 2012 年 12 月开工建设，2013 年 8 月建成，二期管网共 10. 1 千米，主要负责收集开化工业功能
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	区及金华监狱生产生活污水。2014 年 12 月份开始实施沙畈等五个移民村农村生活污水
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	治理工程，主管网 7.8 公里，支管 22.6 公里，主要收集沙畈、溪口、田甫、年坑、大立
元等五个移民村和蒋堂初中、宾虹中学的生活污水。工程建成投入运行后，出水水质为
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级的 B 类标准。
2016 年 4 月，蒋堂镇污水处理厂实施一级 A 提标改造工程，提标改造工程已完成，
已投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中
一级的 A 类标准后最终纳入金华江。
本项目位于婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，处于金华市蒋堂镇污水处理厂纳管范围之
内，项目废水可纳入污水处理厂进一步处理。
8 、项目所在地环境功能区划
根据《金华市区环境功能区划》，项目所在地属于蒋堂环境优化准入区（0702- Ⅴ
-0-4），属于环境优化准入区。
（1）基本概况
面积 2.52 平方公里；位于蒋堂镇区，为工业开发较为成熟的区块。环境功能综合评
价指数：极高到高。
（2）主导功能与环境目标
主导功能：提供健康、安全的生活和工业生产环境。
环境质量目标：地表水环境质量达到Ⅲ类标准；环境空气质量达到二级标准；土壤
环境质量达到相应评价标准；声环境质量达到 3 类标准。
生态保护目标：构建环境优美的生态工业园区。
（3）管控措施
严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物
减排计划，削减污染物排放总量；
禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造；
新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平；
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	优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，
确保人居环境安全；
禁止畜禽养殖；
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建设项目所在地区域环境简况
	加强土壤和地下水污染防治与修复；
加大工业点源达标治理力度，推进企业废水治理设施建设，加快污水处理配套管网
建设，提高企业污水纳管比例；
防范重点企业环境风险；
最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域； 除以防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河
道自然形态和河湖水生态（环境）功能。
（4）负面清单
表 2-3    本项目所在功能区划负面清单

	项目类别
	主要工业项目

	







部分三类工业
项目
（重污染、高
环境风险行业
项目）
	包括：
43 、炼铁、球团、烧结；
44 、炼钢；
45 、铁合金制造；锰、铬冶炼；
48 、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；
58 、水泥制造；
84 、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其 它石油制品；
85 、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及 其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造； 食品及饲料添加剂等制造（除单纯混合和分装外的）；
87 、焦化、 电石；
88 、煤炭液化、气化；
115 、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；
116 、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；
118 、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；
119 、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；
120 、纺织品制造（有染整工段的）等。


项目从事辊轮制造生产，属于金属结构制造业，为二类工业，未列入国家和地方产 
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	业政策中规定的淘汰类项目。本项目符合蒋堂环境优化准入区（0702- Ⅴ-0-4）的各个管
控措施要求，不在功能区负面清单内，故本项目符合金华市区环境功能区划的要求。
9 、项目所在地生态红线划定
《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22  日公开发布，文本中将市区生态
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建设项目所在地区域环境简况
	功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区域划入生态保
护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护目标和管控要求等内容。
金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里，占市区国土面 积的 27.76% 。其中，水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景名 胜资源保护类生态保护红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土保持类生态保护红线 1
个，面积为 41.21 平方公里。
金华市区生态保护红线汇总表：
金华市区生态保护红线汇总表

	序号
	编码
	生态保护红线区名称
	面积（km2）
	主导生态系统服务 功能

	1
	330702- 11-001
	婺城区沙金兰水库水源涵养 生态保护红线
	194.96
	水源涵养

	2
	330702- 11-002
	婺城区安地水库水源涵养 生态保护红线
	110.99
	水源涵养

	3
	330702- 11-003
	婺城区九峰水库水源涵养 生态保护红线
	87.71
	水源涵养

	4
	330702- 11-004
	婺城区莘畈水库水源涵养 生态保护红线
	31.89
	水源涵养

	5
	330702- 13-001
	婺城区西南部水土保持 生态保护红线
	41.21
	水土保持

	6
	330702- 15-001
	婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线
	41.00
	风景名胜资源保护

	
7
	330702- 15-002
	婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线
	27.21
	风景名胜资源保护

	8
	330702- 15-003
	婺城区东方红森林公园生态 保护红线
	0.23
	风景名胜资源保护

	
9
	330703- 15-001
	金东区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线
	
33.81
	风景名胜资源保护

	汇总
	569.01 km2
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	本项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，不在 9 个生态保护红线区域范围内。
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[bookmark: bookmark3]三、 环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、
地下水、声环境、生态环境等）：
1 、项目所在区域环境质量现状
（1）项目所在区域空气环境质量现状
根据《2018 年金华市环境状况公报》的结论，按年均浓度值和第 98 百分位数浓度 评价，金华市区 SO2、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标；按年均浓度值和第 95 百分 位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度
评价，O3 不达标；综上所述，金华市区为环境空气质量不达标区。
根据《金华市大气环境质量限期达标规划》（2019 年 6 月），以 2017 年为基准年， 规划期限为 2022 年，其中第一阶段为 2018—2020  年、第二阶段为 2021—2022 年。规 划范围以主城区为核心，覆盖下辖的 4 市 3 县（兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、浦 江县、武义县、磐安县），以全市域为规划措施具体实施范围。总体目标：以改善城市 空气质量、保护人体健康为基本出发点，到 2022 年，金华市 PM2.5 、O3 、PM10 、SO2、
NO2 、CO 全面达到国家环境空气质量二级标准要求。
（2）项目所在区域水环境质量现状
项目废水最终纳污水体为金华江，为了解项目所在地地表水质量现状，本环评引
用金华市环保监测站 2018 年对金华江河盘桥、沈村断面的监测数据，监测结果见表 3- 1。
表 3- 1        2018 年金华江监测断面水质监测结果  （除 pH 外为 mg/L）

	项目 数据
	pH 值
	氨氮
	CODMn
	溶解氧
	BOD5
	石油类
	氟化物
	CODcr
	总磷

	河盘 桥
	范围
	6.79~8.56
	0. 1~0.98
	2.8~4.9
	4.45~9.98
	0.7~4.3
	0.03~0.04
	0.31~0.61
	11~ 19
	0.09~0.22

	
	均值
	7.79
	0.416
	3.738
	8.012
	2.2
	0.031
	0.451
	14.75
	0.138

	
沈村
	范围
	7.28~8.09
	0.06~ 1.38
	3~4.4
	4.88~ 10.5
9
	0.25~3.6
	0.03~0.04
	0.31~0.65
	10~20
	0.08~0.21

	
	均值
	7.751
	0.514
	3.563
	7.598
	1.465
	0.035
	0.47
	14.667
	0.147
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		III 类标准值
	6～9
	≤1
	≤6
	≥5
	≤4
	≤0.05
	≤1
	≤20
	≤0.2


监测结果表明，2018 年金华江河盘桥、沈村断面水质均满足《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
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环境质量状况
	（3）项目所在区域声环境质量现状
为了解项目所在地的声环境质量现状，对项目所在地的声环境现状进行了监测，环
评在厂房东、南、西、北厂界布设 4 个监测点，监测结果见表 3-2。
表 3-2      噪声监测统计结果       单位：dB(A)

	监测点位
	昼间
	夜间
	结论评价

	厂界东
	60.5
	41.5
	达标

	厂界南
	56.4
	46.8
	达标

	厂界西
	61.0
	46.9
	达标

	厂界北
	62.9
	48.1
	达标

	区域声环境质量执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）III 类标准
	Leq≤65dB(昼间)；Leq≤55dB(夜间)。


根据监测结果可知，项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中
3 类区标准。
（4）项目所在区域土壤质量现状
为了解项目周边土壤环境质量现状，本次评价采用浙江华普环境科技有限公司金华
分公司对项目所在地周围土壤环境质量现状的监测数据进行现状评价。
监测布点：共设 3 个监测点位：厂区占地范围内 3 个表层样点。
监测项目：若只有一种土壤，则取一个表层样监测以下项目（GB36600 中规定的 45 项基本因子）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-  二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺- 1,2-二氯乙烯、反- 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1, 1, 1,2- 四氯乙烷、1, 1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1,2-  三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、 乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]  葱、苯并[b]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。
若有两种及以上土壤，则每种土壤各取一个表层样监测上述 45 项基本因子。
土壤监测点位分布见表 3-3 ，监测结果见表 3-4。
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环境质量状况
	表 3-3      土壤监测点位分布表

	检测类
别
	检测点位
	GPS 定位

	
	
	东经
	北纬

	

土壤
	01 金华英帆特电气设备有 限公司北侧
	119°26'49.99"
	29°03'7.02"

	
	02 金华市兰德普机械制造 有限公司东侧
	119°26'51.84"
	29°03'4.96"

	
	03 金华天谱家具有限公司 南侧
	119°26'50.03"
	29°03' 1.94"


表 3-4      土壤监测结果表  单位：mg/kg

	序 号
	采样地点   （样品编号）
	项目名称

性状描述
	
铜
	
镍
	
镉
	
铅
	
砷
	
汞
	六价
铬
	氯甲
烷
	氯乙
烯

	
01
	金华英帆特电气
设备有限公司北 侧
（TR190628FH0 1）
	
黄褐色、块状
	
23.2
	
<5
	
0. 12
	
21.2
	
8.61
	
0.092
	
<2
	
<1.0×
10-3
	
<1.0×
10-3

	
02
	金华市兰德普机
械制造有限公司
东侧
（TR190628FH0
2）
	
黄褐色、块状
	
18.4
	
<5
	
0.25
	
33.3
	
3.76
	
0.013
	
<2
	
<1.0×
10-3
	
<1.0×
10-3

	
03
	金华天谱家具有
限公司南侧
（TR190628FH0
3）
	
黄褐色、块状
	
24.8
	
6
	
0.22
	
25.7
	
10.3
	
0.081
	
<2
	<1.0×
10-3
	<1.0×
10-3

	序 号
	
采样地点   （样品编号）
	项目名称

性状描述
	1, 1-二 氯
乙烯
	
二氯
甲烷
	反
- 1,2-
二氯
乙烯
	1, 1-二 氯
乙烷
	顺
- 1,2-
二氯
乙烯
	
氯仿
	1,2-二 氯
乙烷
	1, 1, 1- 三氯 乙烷
	
四氯
化碳
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01
	金华英帆特电气
设备有限公司北 侧
（TR190628FH0 1）
	
黄褐色、块状
	
<1.0×
10-3
	
<1.5×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.5×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.3×
10-3

	
02
	金华市兰德普机
械制造有限公司
东侧
（TR190628FH0
2）
	
黄褐色、块状
	
<1.0×
10-3
	
<1.5×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.5×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.3×
10-3

	
03
	金华天谱家具有
限公司南侧
（TR190628FH0
3）
	
黄褐色、块状
	<1.0×
10-3
	<1.5×
10-3
	<1.4×
10-3
	<1.5×
10-3
	<1.3×
10-3
	<1.4×
10-3
	<1.3×
10-3
	<1.3×
10-3
	<1.3×
10-3
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	序 号
	
采样地点   （样品编号）
	项目名称

性状描述
	

苯
	1,2-二 氯
丙烷
	
三氯
乙烯
	1, 1,2- 三氯 乙烷
	

甲苯
	
四氯
乙烯
	1, 1, 1,
2- 四
氯乙
烷
	

氯苯
	

乙苯
	

	
01
	金华英帆特电气
设备有限公司北 侧
（TR190628FH0 1）
	
黄褐色、块状
	
<1.9×
10-3
	
<1. 1×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	

	
02
	金华市兰德普机
械制造有限公司
东侧
（TR190628FH0
2）
	
黄褐色、块状
	
<1.9×
10-3
	
<1. 1×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.3×
10-3
	
<1.4×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	
<1.2×
10-3
	

	
03
	金华天谱家具有
限公司南侧
（TR190628FH0
3）
	
黄褐色、块状
	<1.9×
10-3
	<1. 1×
10-3
	<1.2×
10-3
	<1.2×
10-3
	<1.3×
10-3
	<1.4×
10-3
	<1.2×
10-3
	<1.2×
10-3
	<1.2×
10-3
	

	序 号
	
采样地点   （样品编号）
	项目名称


性状描述
	对间
二甲
苯
	
苯乙 烯
	1, 1,2,
2- 四
氯乙
烷
	邻-  二甲 苯
	1,2,3
-三
氯丙
烷
	1,4-
二氯
苯
	1,2-
二氯
苯
	
2-氯 酚
	
硝基
苯
	

	

01
	金华英帆特电
气设备有限公
司北侧
（TR190628F H01）
	
黄褐色、块 状
	
<1.2 × 10-3
	
<1. 1 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<0.0
6
	
<0.0
9
	

	

02
	金华市兰德普
机械制造有限
公司东侧
（TR190628F H02）
	
黄褐色、块 状
	
<1.2 × 10-3
	
<1. 1 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<0.0
6
	
<0.0
9
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03
	金华天谱家具 有限公司南侧
（TR190628F H03）
	黄褐色、块 状
	
<1.2 × 10-3
	
<1. 1 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.2 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<1.5 × 10-3
	
<0.0
6
	
<0.0
9
	

	序 号
	
采样地点   （样品编号）
	项目名称

性状描述
	
萘
	
苯并 (a)蒽
	
䓛
	苯并 	(b)   荧蒽
	苯并 	(k)   荧蒽
	
苯并 (a)芘
	茚并 ( 1,2, 3-cd) 芘
	二苯 并  (a,h) 蒽
	
苯胺
	

	

01
	金华英帆特电
气设备有限公
司北侧
（TR190628F H01）
	
黄褐色、块 状
	
<0.0
9
	

<0. 1
	

<0. 1
	

<0.2
	

<0. 1
	

<0. 1
	

<0. 1
	

<0. 1
	

<0. 1
	

	02
	金华市兰德普 机械制造有限
	黄褐色、块 状
	<0.0
9
	<0. 1
	<0. 1
	<0.2
	<0. 1
	<0. 1
	<0. 1
	<0. 1
	<0. 1
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	公司东侧
（TR190628F H02）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
03
	金华天谱家具 有限公司南侧
（TR190628F H03）
	黄褐色、块 状
	
<0.0
9
	
<0. 1
	
<0. 1
	
<0.2
	
<0. 1
	
<0. 1
	
<0. 1
	
<0. 1
	
<0. 1


监测结果表明，厂区土壤环境质量现状环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1 中第二类用地的筛选值，企业土壤环
境质量较好。
2 、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题
（1）周边污染源情况
根据现场踏勘，周围的企业主要从事家具、电缆桥架、物流设备的生产。项目地周
边企业在正常生产情况下对本项目影响较小。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
大气环境保护目标：区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
中二级标准。
水环境保护目标：金华江水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
中的 III 类标准。
声环境保护目标：项目所在地属于工业为主的区域，声环境质量应符合《声环境质
量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。项目周边 200m 范围内无声环境敏感保护目标。
2 、陆地环境保护目标
根据现场踏勘，项目所在地陆地保护目标详细情况及保护级别见下表 3-5。
表 3-5      项目环境保护目标详细情况一览表

	类 别
	

	
坐标/m
	
	
保护内 
	环境
	相对
	相对
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	保护目标名称
	
	保护
对象
	容
	功能
区
	厂址
方位
	厂界
距离
/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大 气 环 境
	蒋堂镇
	739129.61
	3216469.32
	城镇
	人群
	

二级
	ENE
	986

	
	蒋堂村
	738750.26
	3215472.94
	村庄
	人群
	
	SE
	908

	
	金华蒋堂中学
	739198.79
	3216564.02
	学校
	人群
	
	ENE
	1081

	
	蒋堂中心小学
	738881.08
	3215608.95
	学校
	人群
	
	SE
	910
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	胡家村
	736404.40
	3217760.75
	村庄
	人群
	
	NW
	2386

	
	上方村
	737446.42
	3218120.16
	村庄
	人群
	
	NNW
	2063

	
	下方村
	737764.74
	3218193.38
	村庄
	人群
	
	N
	2048

	
	下尹村
	738198.02
	3217361.20
	村庄
	人群
	
	N
	1218

	
	清水塘村
	738609.65
	3217019.96
	村庄
	人群
	
	NNE
	940

	
	浪坦塘村
	737510.86
	3216975.76
	村庄
	人群
	
	NW
	1029

	
	李塘下村
	740003.76
	3218417.40
	村庄
	人群
	
	NE
	2879

	
	溪东村
	736357.31
	3216270.35
	村庄
	人群
	
	W
	1839

	
	高畈村
	736443.69
	3215984.21
	村庄
	人群
	
	W
	1750

	
	杨梅山村
	736948.55
	3214442.59
	村庄
	人群
	
	SW
	2122

	
	殿后村
	737444.21
	3214641.99
	村庄
	人群
	
	SSW
	1704

	
	平水殿村
	738326.48
	3214751.87
	村庄
	人群
	
	S
	1417

	
	大源头村
	737720.17
	3213811.60
	村庄
	人群
	
	S
	2426

	
	石子路村
	738616.71
	3214269.21
	村庄
	人群
	
	S
	1951

	
	西洪村
	739342.58
	3214183.17
	村庄
	人群
	
	SE
	2311

	
	大田铺村
	738661.78
	3215019.10
	村庄
	人群
	
	SSE
	1254

	
	潘村
	739386.25
	3214922.93
	村庄
	人群
	
	SE
	1725

	
	瓦铺村
	740003.41
	3214758.83
	村庄
	人群
	
	SE
	2312

	
	直里村
	740550.47
	3214723.27
	村庄
	人群
	
	ESE
	2775

	
	立新村
	737933.41
	3215228.55
	村庄
	人群
	
	SSW
	991

	
	金华市宾虹高 级中学
	739377.48
	3216529.98
	学校
	人群
	
	ENE
	1245

	
	沙畈村
	739478.21
	3216245.75
	村庄
	人群
	
	E
	1300

	
	田普村
	739755.35
	3216140.89
	村庄
	人群
	
	E
	1580

	
	溪口村
	739641.59
	3216131.37
	村庄
	人群
	
	W
	1466

	注：X 、Y 取值为 UTM 坐标。
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18
环境质量状况

	[image: ]
图 3- 1      大气评价范围及评价范围内主要敏感目标示意图（边长 5km）
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[bookmark: bookmark4]四、 评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1 、地表水环境质量标准
（1）地表水环境质量功能区
项目所在地最终纳污水体金华江，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划 分方案（2015）》（浙政函[2015]71 号），金华江纳污水域水环境功能区为景观娱乐、
工业用水多功能区，具体见表 4- 1。
表 4- 1    金华江水域水环境功能区

	水系
	功能区范围
	水功能区名称
	水环境功能区
	控制目标

	钱塘江 104
	东关大桥-金华兰溪交界
（沈村）（17.7km）
	金华江金华景观娱
乐，工业用水区
	景观娱乐、工业 用水区
	Ⅲ


（2）地表水环境质量标准
项目纳污水体金华江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，
见下表 4-2。
表 4-2    地表水环境质量标准（单位：mg/L ，pH 除外）

	项目
	pH 值
	DO
	CODCr
	CODMn
	BOD5
	氨氮
	石油
类
	总磷
	氟化
物

	标准值
	6～9
	≥5
	≤20
	≤6
	≤4
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0


2 、环境空气质量标准
（1）环境空气质量功能区
根据《浙江省环境空气质量功能区划分方案》，项目所在地属《环境空气质量
标准》（GB3095-2012）中二类功能区。
（2）环境空气质量标准
①环境空气污染物基本项目浓度限值标准
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，详见表 4-3。
表 4-3      环境空气质量标准  （单位：μg/m3）
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		项 目
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	CO
	O3

	
二级浓度 限值
	年平均
	60
	40
	70
	35
	/
	/

	
	24 小时平均
	150
	80
	150
	75
	4000
	/

	
	日最大 8 小时平均
	/
	/
	/
	/
	/
	160

	
	1 小时平均
	500
	200
	/
	/
	10000
	200
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评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	3 、声环境质量标准
（1）声环境功能区
项目位于金华市婺城区蒋堂镇豪森路 10 号，声环境执行 3 类区功能区。
（2）声环境质量标准
项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，具体见表
4-4。
表 4-4    声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	3 类
	65
	55


1 、水污染物排放标准
项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标
准后进入金华市蒋堂镇污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污
染物排放标准》（GB18918－2002）中一级的 A 类标准后排入金华江。
表 4-5    污水综合排放标准(单位：mg/L ，pH 除外)

	序号
	污染物名称
	GB8978- 1996 中 三级标准值
	GB18918-2002 中 一级（A 标准）

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	SS
	≤400
	≤10

	3
	BOD5
	≤300
	≤10

	4
	CODCr
	≤500
	≤50

	5
	氨氮
	≤35*
	≤5

	6
	石油类
	≤20
	≤1

	7
	总磷
	≤8*
	≤0.5


*注：三级标准中的氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间
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	接排放限值》（DB33/ 887-2013）。
2 、大气污染物排放标准
（1）喷砂、打磨工序产生的污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）中表 2 规定的新污染源大气污染物排放限值中最高允许排放浓
度，具体见表 4-6。
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评价适用标准

	污 染 物 排 放 标 准
	表 4-6    大气污染物综合排放标准（GB16297- 1996）

	
污染物
	最高允许
排放浓度
mg/m3
	最高允许排放速率，kg/h
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度 m
	二级
	监控点
	浓度 mg/m3

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0


3 、噪声排放标准
项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 3 类标准，见表 4-7。
表 4-7      工业企业厂界环境噪声排放标准

	采用标准
	标准值 dB（A）

	
	昼间
	夜间

	3 类
	65dB(A)
	55dB(A)


4 、固体废物控制标准
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。危险固废贮存  过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】
第 36 号关于该标准的修改单。
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