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为了更好贯彻落实以人为本的思想理念，坚决执行“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产工作方针，因此为加强 接线工程项目施工过程中的安全监理工作，规范总监办的安全监理行为和安全监理过程，从而对施工过程中重大危险源及安全隐患进行有效控制，达到把一切安全生产隐患消灭在萌芽状态的目的，实现安全生产零事故、零死亡的终极目标，特制订本监理细则。
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[bookmark: _bookmark1]二、编制依据


（1） 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 12 月 1 日起施行）

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003 年 9 月 1 日起实施）
（3） 《中华人民共和国职业病防治法》（2002 年5 月1 日起实施）

（4） 《 省安全生产管理条例》（2014 年 1 月 1 日起施行）

（5） 《 省环境保护条例》（2005 年 1 月 1 日起施行）

（6） 《 省特种设备安全条例》（2015 年 10 月 1 日施行）

（7） 《公路工程施工安全技术规范》(JTGF9—2015）

（8） 《公路项目安全性评价规范》（JTGB05—2015)

（9） 《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 25 号，2017 年 8 月 1 日起实行）
（10） 《关于加强公路水运工程质量和安全管理工作的若干意见》

（交安监发[2014]233 号）

（11） 《交通运输部关于印发公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度的通知》（交安监发[2015]156 号）
（12） 《交通运输部关于印发交通运输系统“平安交通”创建活动实施方案的通知》（交安监发〔213〕116 号）
（13） 《交通运输部高速公路建设标准化管理指南》

（14） 《 省公路工程平安工地建设考核评分标准》

（15） 《 省高速公路建设标准化管理规定（试行）》
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（1） 法律、法规和规范性文件

（2） 合同文件、设计图纸、专项施工方案

（3） 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

（4） 《混凝土搅拌站（楼）》(GB/T1071-2005)

（5） 《混凝土搅拌机标准》(GB/T9142-2000)

（6） 《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012)

（7） 《带式输送机施工技术规范》(GB50431-2008)

（8） 《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)


三、工程概况


1、路线起讫点

本标段主体为路线全长 1.9754km。 2、主要工程规模
特大桥主桥上部结构（第 9 联）采用(77+3×130+82)m 预应力混凝土刚构-连续梁组合体系；引桥第 1-7 及 11 联、12 联上部结构采用装配式部分预应力混凝土连续箱梁，其中第 2 联跨径布置为（2× 31.1+30）m，第 7 联跨径布置为（34+39+24）m，其余为 30m 标准跨径；引桥第 8 联、第 10 联上部结构采用 50m 预应力 T 梁。
河特大桥主桥下部结构主墩（33#～36#墩）为深水基础，承台设置于河床底，采用空心薄壁墩，其中 34#、35#墩为固结墩，33#、 36#墩为连续墩，过渡墩（32#、37#墩）为实体墩；引桥下部结构采用柱式墩、肋板式台；主桥及引桥桩基均采用钻孔灌注桩基础。孔深
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近 120 米，桩长 99 米多，总共 496 根。

河特大桥（32#、37#墩）为水中墩，水上施工借助主栈桥、支栈桥、钻孔平台为施工材料运输通道，钻孔平台用于水中钻孔桩施工作业， 河大桥钢栈桥在通航口处断开，分南北栈桥，栈桥全长 510.6米南栈桥长 372.5 米、北栈桥长 138 米，栈桥单孔每跨长 12 米栈桥行车通道净宽 8 米，通航河道宽 80 米，上游设航标 4 组 8 个，距栈桥 160 米、460 米、800 米、1200 米，下游设航标 2 组 4 个距栈桥 200米 500 米，航标为喇叭口型布设，南北栈桥端头通航口处设防撞墩。

四、安全监理管理目标


结合指挥部工程管理制度要求，落实双标管理，创建“平安工地”，筑造品质工程，安全管理总体目标为减少一般安全生产事故，歇止较大安全生产事故，杜绝重大安全生产事故，无火灾、爆炸、中毒、管线破坏等社会影响较大的事故发生安全监理目标为：
1、责任事故重伤率为 0；

2、责任事故死亡率为 0；

3、为全体参建人员提供健康工作环境，因 职业病发病率为 0；

4、一次设备责任事故直接经济损失≤50000 元；

5、工程、公务、交通运输车辆无发生同等及以上责任死亡事故；

6、无发生一般及以上火灾事故；

7 、“平安工地”考核评分 90 分以上，满足“平安工地”示范工程要求；
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8、取得交通运输部“平安工程”冠名。


五、组织机构与职责权限


（一）、安全监理组织机构

经 公司批准 第一总监办成立安全生产监督领导小组，安全生产监督领导小组由总监理工程师任组长、任分管安全的副总监为副组长、各专业监理工程师为成员，组织机构如下：
组 长：副组长：成 员：
总监办下设安全领导小组办公室，办公室设在安环部；主任：
安全信息员：

第一总监办安全生产领导小组组织机构，上报 南北公路接线工程指挥部公司备案。
总监理工程师为其监理项目安全生产的第一责任人，安全副总监理工程师为其驻地监理项目的安全生产的直接责任人。总监办按合同规定配备专职安全监理工程师和安全监理员。
专职安全监理由通过交通部或相关主管部门举办的安全教育培训考核，并取得安全资质，持证上岗，交通部安全培训资质证和注册安全工程师或安全工程师证件上岗，且有 5 年以上相关工作经验。
（二）、安全监理工作安排及设备配置
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 (
副组长：
组长：
成员：
成员：
成员：
成员：
成员：
)WFS-JL-1 总监办总监理工程师对本项目安全管理工作负总则，安全副总监理工程师在总监的领导下协助总监负责本项目的安全监理全面工作，安全监理工程师 负责安全生产监理具体工作配备的安全监理员负责内业信息沟通工作，各专业监理工程师配合安全部工作，做到“一岗双责”。
为了高效更好的开展安全监理工作，总监办为安全部配备了台式电脑 2 台，打印机一台，单反相机一架，安全巡视检查专车一辆。
WFS-JL-1 总监办组织机构框图
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（三）、安全监理工作程序框图

 (
一般安全隐患、问题
严重安全隐患
开具整改指令
下达工程暂停令
监督、检查整改结果
向有关行政主管部门报告
签署复查或复工意见
报告建设单位
各类安全隐患
安全巡查、检查
)



六、拌合站安拆安全监理内容及要点：


1、安全监理内容

监理安全控制工作主要是控制施工人员的不安全行为，控制物的不安全状态，督促施工单位做好作业环境的防护工作。在水泥砼拌和设备装拆安全监理中，监督施工单位按照建筑施工安全生产法规、公路工程施工安全技术规程、以及上报的安全专项的方案组织文明施工，消除设备装拆过程中的危害性和操作过程中的冒险性、盲目性及随意性，落实各项安全技术措施，确保龙门吊安装过程中不出现安全问题

 (
8
)
及隐患。监理办安全监理工程师经常巡查现场，对其安全生产进行检查监督，防范危险源，发现问题及时采取措施，消除施工中存在的安全隐患和杜绝安全事故。
2、安全监理要点

（一）施工前准备安全监理要点
1、施工场地事先进行硬化处理，场地开阔没有与装拆施工相干涉的障碍物，吊车工作区域地基坚实可靠。
2、施工人员必须熟悉施工现场，熟悉安装方案，技术人员做好施工工序的技术安全交底。
3、对配合安装吊车及人员进行资历审核及安全技术交底，配合机具进行全面检查。
4、对所有用于装拆作业的工器具进行全面检查，所有的安全装置必须齐全可靠。
5、作业中使用的安全带、保险绳应检验合格。
（二）装拆施工安全监理要点
起重吊装作业安全监理要点：
1、所有起重设备和机具必须服从统一调配和安全管理，遵守起重十不吊安全操作规程。
2、起重机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠，并定期进行检查、调整和测试，指定专人进行管理，作好各种记录。起重机械设备必须严格履行安装验收手续，并在明显部位悬挂安全操作规程及设备负责人标牌。
3、起重机械设备严禁超负荷和带病运行，机械运行中禁止维修保养。电气设备检修时必须停机断电，锁闭箱门，挂警示牌并设监护
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人。操作人员离机或作业中途停电时，必须取下启动钥匙，切断电源，锁闭箱门。
4、作业前必须检查作业周边环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，清理障碍物，吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其它物体无连接，确认安全后方可作业。
5、作业中起重臂仰角不得超过规定，起重臂下严禁站人。
6、作业中禁止搬动支腿操作阀。
7、在进行吊装作业时，驾驶室内不得有人将室门锁住，防止碰动操作杆出现意外事故。
8、出现支腿沉陷、起重机倾斜等情况时，必须立即放下吊物。经调整，消除不安全因素后方可继续作业。
9、作业中变幅应平稳，严禁猛起猛落。
10、作业前应伸出全部支腿，撑脚板下方必须垫方木，调整好机体水平度，支腿定位销必须插上。
11、严禁酒后作业。
12、遇有恶劣气候如大雨、大雾和五级以上强风时，必须停止吊装作业。
13、起重机的吊钩和吊环严禁补焊，有下列情形之一者，应当更换：危险断面和钩颈有永久变形；表面有裂纹；挂绳处断面磨损超过高度的 10%；吊钩衬套磨损超过原厚度 50%；心轴（销子）磨损超过其直径的 3%～5%。
机械作业安全监理要点：
1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
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2、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
3、驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
4、机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。
5、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。
6、指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。
7、使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。
8、操作人员应严格执行指挥人员的信号，在进行各项动作前，应鸣声示意。
高空作业安全监理要点：
1、施工负责人应对高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。
2、各种特种作业操作人员必须持证上岗。
3、从事高处作业的人员上岗前要进行体检。凡经医师诊断为高血压、贫血、心脏病、癫痫以及其他不适宜高处作业人员，不得从事高处作业。
4、高处作业前，必须对相关防护设施及个人安全防护用品进行检查，不得在存在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。
5、作业时衣着要灵便，禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋，穿好防滑鞋。高处作业必须按规定使用安全带，扎紧带好劳动工具。安全带
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必须高挂低用，挂设点必须安全可靠。用电施工安全监理要点：
1、需停电施工的项目，必须完成停电-验电-悬挂标识牌和装设遮栏牌三项措施。
2、电焊机的外壳必须可靠接地。焊钳及二次线的绝缘应可靠接地。倒换电焊机接头，转换作业地点，发生故障或焊工离开作业场所时，必须切断电源。
3、严禁非电工拆、装施工用电设备。
4、严禁将电源线直接勾挂在空开上或直接插入插座内使用。
5、严禁一个开关接多台电动设备，防止开关超负荷发生火灾及触电事故。

八、安全及环保措施


1、安全措施

（1） 、禁止非专业人员进入作业区，作业前对所有参建人员进行相关安全教育培训及技术交底，使作业工人了解安全知识；
（2） 、人员进入现场必须按要求佩带安全帽、穿救生衣；

（3） 、严格执行安全用电制度，所有线路规范架设，所有用电设备必须按一机一箱一闸一保护原则。
（4） 、施工前进行设备安全性能检查，确保安全后方可开展施工；

（5） 、施工期间，及时掌握当地气象情况，准备必要的工具及物资设备，做好防洪准备工作。遇有暴雨或台风到来时，要有组织地进行检查、排洪、抢救物资、保护成品、加固设施等工作，并留有专
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人
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负责巡逻检查。

（1） 、动火作业严格按消防管理制度，作业人员保持上岗，持动火证，现场所有监护人有预防措施。
2、环保措施

（1） 、职工进场前组织进行岗前培训，认真学习《环境保护法》、

《水土保护法》及分项目部编制的有针对性的环保措施，强化环保意识，使大家认识到环境保护工作的重要性和必要性。
（2） 、现场要求施工方设置沉淀池，所有泥浆必须进行用泥浆车运走；
采取降尘措施，防止水泥扬尘；

（3） 、加强废旧料、报废材料的回收和管理，减少污染，保护环境。

九、拌合站安拆施工安全监理方法、措施


（一）安全监理的方法

施工过程中的安全监理的方法：包括日常巡视、旁站、安全检查、监理例会、安全专题会议、监理指令、监理报告
监理人员对承包单位提交的安全资质证书和施工组织设计中有关安全技术措施，实行审核，审批、签字制度。
1、日常巡视
监理人员在施工现场巡视检查，发现安全隐患应及时向总监汇报。如在施工中，发生重大安全事故或工程施工安全有重大影响的事故，
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应及时上报单位主管安全的领导。

2、 旁站

重点部位和关键环节监理人员应按照《公路工程施工监理规范》有关规定和要求旁站。
3、安全检查
（1） 定期组织安全生产检查，经常性地进行巡查或抽查。
（2） 检查承包单位安全生产管理体系，安全生产责任制的落实情况，组织承包单位进行安全生产、文明施工检查，对检查中存在的问题，以安全整改通知单形式通知承包单位，并建立整改回复制度。
（3） 监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。在实施过程中承包单位对安全隐患拒不整改或不停止施工，监理工程师应及时向指挥部单位报告。
（4） 日常安全生产检查。要经常深入工地巡查、检查安全生产情况，及时发现隐患做好记录，通知有关责任人进行整改并检查整改结果。
3、安全会议

监理办及时召开安全会议：如安全检查反馈会、安全监理专题会议等。
4、安全监理日志

监理日志应按照统一格式填写，不得缺漏项，记录有关安全监理的内容，安全监理日志内容应及时、真实、具体、客观。
（二）安全监理的措施
1、审查施工单位编制的水泥砼拌和设备装拆专项施工方案是否符合强制性标准的要求，审查合格后方可同意开工。审查重点是：
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