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Q/SYTZ0364—2021
前  言
本文件依据GB/T1.1-2020给出的起草规则编制。
本文件代替Q/SYTZ0364-2017《进入受限空间作业安全管理标准》。
本文件与Q/SYTZ0364-2017相比，主要变化如下：
——修改了使用规程管控高危作业的具体要求（见5.1.3）
——增加了救援人的培训要求（见5.1.5）
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由塔里木油田公司QHSE委员会提出。
本文件由QHSE委员会办公室负责解释。
本文件归口单位：质量安全环保处。
本文件起草单位：质量安全环保处。
本文件主要起草人：***、***、***、***、***。
本文件历次版本发布情况为：
——Q/SYTZ0364-2013；
——Q/SYTZ0364-2017。
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进入受限空间作业安全管理标准
1范围
本文件适用于油田公司各单位（包括为油田服务的承包商单位）在生产或施工作业区域内的进
入受限空间作业。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于
本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/SY1238工作前安全分析管理规范
Q/SY1643安全目视化管理导则
Q/SYTZ0361上锁、挂签、测试安全管理标准
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
受限空间confinedspace
符合以下所有物理条件外，还至少存在以下危险特征之一的空间：
a)物理条件：



有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；
进入和撤离受到限制,不能自如进出；
并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。
b)危险特征：




存在或可能产生有毒有害气体或机械、电、辐射、放射源等危害；
存在或可能产生掩埋进入者的物料；
内部结构可能将进入者困在其中（如：内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）；
存在已识别出的健康、安全风险。
c)如果以上条件都不存在，还应考虑是否符合本文件5.4.11节中的“特殊情况”。
3.2
3.3
受限空间作业operationatconfinedspace
进入或探入受限空间进行的作业。
批准人approval
指生产单位的负责人，是有权力协调作业所需资源，承担进入受限空间作业安全管理责任的人
员。根据审批权限，通常是单位主管领导、区域（作业区、车间、站、队、库）负责人、施工项目
负责人等。
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
监督人supervisor
由批准人指定对进入受限空间现场安全措施落实情况监督管理的人员。
申请人applicant
向批准人提出进入受限空间工作申请的作业单位现场负责人。
监护人guardian
由作业单位指定的在作业现场对进入受限空间作业全过程实施安全监护的人。
作业人operator
执行现场具体作业内容的操作人员。
救援人rescuepersonnel
由作业单位指定专门对作业人进入受限空间全过程实施救援的人。
4职责
4.1批准人
4.1.1负责审批和关闭进入受限空间作业许可证（见附录A），组织召开进入前会议（见附录B），
对进入受限空间作业全面负责。
4.1.2指定进入受限空间作业现场监督人，明确监督工作要求。
4.1.3组织开展工作前安全分析和书面审查，与作业单位沟通作业区域的危害和风险控制要求。
4.1.4现场组织核查作业条件，确认安全措施和相关方案的落实情况。
4.1.5进入受限空间作业结束后，组织现场验收和关闭进入受限空间作业许可证。
4.2监督人
4.2.1负责对进入受限空间作业进行全过程监督，直接对批准人负责，对进入受限空间作业安全负
监督责任。
4.2.2参与工作前安全分析，了解进入受限空间作业区域、部位状况、工作任务和安全风险。
4.2.3监督落实已制定的安全措施，核查进入受限空间作业人员资质和现场设备的符合性，核查进
入受限空间作业前气体检测及符合情况。
4.2.4及时纠正或制止违章行为，发现人员、工艺、设备或环境安全条件变化以及现场不具备安全
作业条件时，立即停止作业并向批准人报告。
4.3申请人
4.3.1负责提出申请并办理进入受限空间作业许可证，组织现场进入受限空间作业，对进入受限空
间作业现场安全负管理责任。
4.3.2指定进入受限空间作业现场监护人，明确监护要求，督促监护人和作业人履行安全职责。
4.3.3参加进入受限空间工作前安全分析、书面审查和现场核查，组织落实进入受限空间作业许可
证、进入受限空间作业方案和各项应急措施。
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4.3.4进入受限空间作业前，对所有参与进入受限空间作业的人员进行进入受限空间作业方案、安
全措施和应急措施的安全培训和交底，保证作业人员和设备设施满足规定要求。
4.3.5进入受限空间作业中，规范现场作业人员行为。当人员、工艺、设备或环境安全等条件发生
变化，现场不具备安全作业条件时，立即停止作业并向批准人报告。
4.3.6进入受限空间作业结束后，参与现场验收和关闭进入受限空间作业许可证。
4.4监护人
4.4.1负责对进入受限空间作业全过程安全监护，对进入受限空间作业安全负监护责任，不得离开
现场或做与监护无关的事情。
4.4.2参与工作前安全分析，了解进入受限空间作业区域、部位状况、工作任务和存在风险。
4.4.3熟悉应急救援措施、相关消防急救等应急设施的使用，紧急情况下实施初期处置。
4.4.4监督落实已制定的安全措施，核查进入受限空间作业人员资质和现场设备的符合性。
4.4.5规范现场作业人员行为，发现人员、工艺、设备或环境安全等条件发生变化以及现场不具备
安全作业条件时，立即停止作业并向批准人报告。
4.5作业人
4.5.1负责执行进入受限空间作业内容和要求，对进入受限空间作业安全负直接责任。
4.5.2进入受限空间作业前，参加工作前安全分析，熟悉作业方案和安全措施，核实进入受限空间
作业区域、内容和时间，检查确认现场作业条件。
4.5.3进入受限空间作业中，执行进入受限空间作业方案、操作规程和进入受限空间作业许可证的
相关要求。发现现场条件变化不能保证安全时有权停止作业，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
4.5.4进入受限空间作业结束后，负责清理作业现场，确保现场无安全隐患。
4.6救援人
4.6.1负责对受限空间内的作业人员进行进入或非进入式救援。
4.6.2负责救援设备设施检查和维护。
4.6.3参与救援计划的制定。
5管理要求
5.1基本要求
5.1.1属地单位应对属地内受限空间进行辨识并进行目视化管理，具体要求按照Q/SY1643执行。
a)对于用钥匙、工具打开的或有实物障碍的受限空间，打开时应在进入点附近设置警示标识；
b)对无需钥匙、工具就可进入或无实物障碍阻挡进入的受限空间，应建立包括数量、位置、
危害因素等内容的清单（见附录A）并设置警示标识。
5.1.2应尽可能避免进入受限空间作业，如现场不具备条件，需进入受限空间作业时，应实施作业
许可管理，办理进入受限空间作业许可证。
5.1.3使用规程管控的进入受限空间作业应满足《Q/SYTZ0367-2021安全工作许可管理标准》
5.1.2条要求。
5.1.4进入受限空间作业许可证是现场进入受限空间作业的依据，只限在指定的作业区域和时间范
围内使用，且不得涂改、代签。
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5.1.5进入受限空间作业申请人、监督人、批准人、监护人、救援人、作业人应培训并评估合格，
培训要求参见附录C，清楚现场作业条件和风险，具备管理、实施现场作业的能力和经验，特种作
业人员必须持有相应的资质。
5.1.6进入受限空间作业前应按照作业许可证或安全工作方案的要求进行气体检测，合格后方可作
业。作业过程中应适时进行气体监测，发现异常情况应立即停止作业，撤出人员，气体监测记录参
见附录D。气体检测设备必须经检定合格，并处于完好状态。
5.1.7进入受限空间前应隔离相关能量和物料，具体按照上锁挂签、测试安全管理标准Q/SYTZ0361
执行。在进入受限空间作业涉及其他高危作业内容的还需执行相应的高危作业管理标准。
5.1.8在有放射源的受限空间内作业，作业前应对放射源进行屏蔽处理。
5.2进入受限空间作业申请和准备
5.2.1作业区域所在单位应按照Q/SY1238的要求针对进入受限空间作业内容、作业环境等组织进
行工作前安全分析，作业单位应参加工作前安全分析并根据其结果制定相应控制措施。
5.2.2申请人负责与作业区域所在单位进行沟通，准备进入受限空间作业许可证等相关资料，提出
进入受限空间作业申请。应制定受限空间进入计划（参见附录E）和救援计划（参见附录F）。各类
救援物资应到位备用，严禁盲目施救。
5.2.3进入受限空间前，可采取清空、清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）、中和危害物、置换等
方式对受限空间进行清理、清洗。
5.2.4进入受限空间作业前应进行气体检测，合格后方可进入。进入受限空间作业的时间距气体检
测时间不应超过30min。超过30min仍未开始作业的，应当重新进行检测，具体要求见附录G。
5.3进入受限空间作业审批
5.3.1在收到进入受限空间作业申请后，批准人应组织申请人和作业涉及相关人员，集中对相关资
料进行书面审查。审查内容包括：
a)确认作业的详细内容；
b)确认作业单位资质、人员能力等相关文件；
c)确认气体检测结果；
d)分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，确认进入受限空间作业前后应当采取
的所有安全措施，包括应急措施；
e)确认许可证期限。
5.3.2书面审查通过后，批准人应组织申请人和相关人员到进入受限空间作业许可证所涉及的工作
区域进行现场核查，确认各项安全措施的落实情况，确认内容包括但不仅限于以下内容：
a)与作业有关的设备、工具、材料等；
b)现场作业人员资质或能力符合情况；
c)对受限空间进行隔离、置换、吹扫及气体检测落实情况；
d)个人防护装备的配备情况；
e)安全、消防、急救设施的配备，应急措施的落实情况；
f)人员培训和沟通情况；
g)进入受限空间作业方案中其他安全措施的落实情况。
5.3.3书面审查和现场核查通过后，批准人应在进入受限空间作业许可证上签字确认。对于书面审
查或现场核查未通过的，需整改完成后重新申请。
5.3.4进入受限空间作业审批完成后，分发进入受限空间作业许可证：
a)第一联（白色）-放在作业现场；
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b)第二联（黄色）-放在现场控制室或值班室；
c)第三联（粉色）-送交相关方；
d)第四联（蓝色）-由签发方留存。
5.4进入受限空间作业实施
5.4.1作业人应当按照进入受限空间作业许可证和相关方案的要求进行作业。
5.4.2进入受限空间作业应指定专人监护，监护人不在现场不得作业。监护人和作业人应明确联络
方式并始终保持有效沟通，如监护人可通过系在作业人员身上的救援绳进行沟通联络。
5.4.3受限空间内应当保持通风，保证空气流通和人员呼吸需要，可采取自然通风或强制通风，严
禁向受限空间内通纯氧。进入受限空间期间的通风不能替代进入之前的吹扫工作，受限空间内的温
度应控制在不对人员产生危害的安全范围内。
5.4.4照明及电气管理要求：
a)进入受限空间作业，应有足够的照明，照明灯具应符合防爆要求；
b)使用手持电动工具应有漏电保护装置；
c)进入受限空间作业照明应使用电压不大于24V且绝缘良好的安全行灯，特别潮湿的受限空
间作业环境照明应使用电压不大于12V且绝缘良好的安全行灯；
d)当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或防爆安全行灯，行灯
变压器不应放在容器内或容器上。作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆机具。
5.4.5对受限空间内阻碍人员移动、对作业人员可能造成危害或影响救援的设备(如搅拌器)应当采
取固定措施，必要时移出受限空间。
5.4.6进入受限空间作业期间，应当根据作业许可证或安全工作方案中规定的频次进行气体监测，
并记录监测时间和结果，结果不合格时应立即停止作业。气体监测应当优先选择连续监测方式，若
采用间断性监测，间隔不应超过2h。
5.4.7根据作业中存在的风险种类，依据相关的防护标准，确定个人的防护装备并确保正确穿戴。
在特殊情况下，作业人员应佩戴正压式呼吸器或正压式长管呼吸器。配戴正压式长管呼吸器时，应
仔细检查气密性，并防止通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口。
5.4.8应根据作业的内容和强度合理安排人员进入时间和轮换频次，并参照附录H做好记录。
5.4.9如果进入受限空间作业中断超过30min，继续作业前，作业人员、作业监护人应重新确认
安全条件。作业中断过程中，应对受限空间采取必要的警示或隔离措施，防止人员误入。
5.4.10携带进入受限空间作业的工具、材料要登记，作业结束后应当清点，以防遗留在受限空间
内。
5.4.11特殊情况：
a)现场无法确定是否是受限空间时，按进入受限空间作业进行管理；
b)确定不需要采用许可证管理的受限空间，必须制定操作规程或操作卡，内容必须包含气体
检测、针对风险的控制措施、进入监护和救援措施等；
c)可能会遇到类似于受限空间进入时发生的潜在危害(如把头伸入30cm直径的管道或洞口或
进入一个氮气吹扫过的罐内)。在这些情况下，应进行危害分析，并采用进入受限空间作业
许可证来控制此类作业风险；
d)用惰性气体吹扫受限空间，可能在空间进入口附近产生气体危害，在进入准备和进入期间，
应当确定包括开口周围的危害区域，设置警戒区域，防止不经意进入。
5.5进入受限空间作业延期、取消和关闭
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5.5.1进入受限空间作业许可证的期限一般不超过一个班次，如在许可证规定期限内未完成作业，
应申请延期，许可证延期使用作业延期单控制（参见附录I）。延期最多2次，延期后总的作业期
限不超过24h。延期时，申请人和批准人应重新检查工作区域，确认所有的安全条件和措施仍然有
效，方可批准延期；如有新的安全要求（如夜间照明等）应在申请上注明并落实后，方可批准延期。
5.5.2受限空间区域所在单位和作业单位的现场人员均有权取消进入受限空间作业许可证，进入受
限空间作业许可证取消时应停止作业，并通知批准人。取消人应在进入受限空间作业许可证上注明
取消的原因，并签字确认。进入受限空间作业许可证一旦被取消，如再开始工作，需重新办理。可
取消的情况包括但不限于下列任何一种：
a)作业环境和条件发生变化而影响到作业安全时；
b)作业内容发生改变；
c)实际作业与作业计划的要求不符；
d)安全控制措施无法实施；
e)发现有可能发生立即危及生命的违章行为；
f)现场发现重大安全隐患；
g)发现有可能造成人身伤害的情况或事故状态下。
5.5.3
进入受限空间作业结束后，作业人员应当清理作业现场，解除相关隔离设施，监护人、监
督人须共同对作业现场进行检查，确认无隐患后，申请人和批准人现场验收并在进入受限空间作业
许可证的第一联签字确认关闭。
5.6进入受限空间作业许可证的存档和审核
进入受限空间作业结束后，由受限空间区域所在单位将已关闭的进入受限空间作业许可证的第
一联、第二联及相关附件存档两年。受限空间区域所在单位应定期对进入受限空间作业许可证执行
情况进行检查。
A
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附录A
（规范性附录）
塔里木油田进入受限空间作业许可证
塔里木油田进入受限空间作业许可证见表A.1。
表A.1塔里木油田进入受限空间作业许可证
标准号：Q/SYTZ0364-2021
许可证编号：
工作描述（包括设备、工作内容）：
施工单位：
受影响相关方：
是否附救援计划
图纸说明：
是否附进入计划
是否附图纸
□是
□是
□否
□否
□是
□否
本许可证有效期限：从
至
年
年
月
月
日
日
时
时
分
分
危险工作类型清单：（有关打“√”，无关打“×”）
□焊接
□切削
□打磨
□钻孔
□撞击
□其他
□用电
□喷涂
□蒸煮
□挖掘
□燃烧
□明火
□化学清洗
□压力吹扫
可能产生的危害因素清单：（有关打“√”，无关打“×”）
□爆炸性粉尘
□高压气体/液体
□惰性气体
□机械储能
□辐射
□易燃性物质
□有毒有害化学品
□噪音
□腐蚀性液体
□高温/低温
□产生火花/静电
□淹没/埋没
□蒸汽
□空间内活动受限
□其他（请注明）
安全准备：（完成打“√”，未完成打“×”，无关打“━”）
□通风准备
□防尘面具
□安全冲淋
□防酸头罩
□化学防护
□救援计划
□列出其他要求
□新鲜空气面罩
□连裤工作服
□面罩
□安全带
□逃离路线
□连在入口点的救生索
□雨衣
□橡胶手套
□护肤霜
□通讯设备
□护耳
□布质颈脖覆盖物
□防火设备
□其他辅助品的位置
□声光报警器
□检测仪
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表A.1（续）
安全检查内容确认（完成打“√”，未完成打“×”，无关打“━”）：
设备隔离
设备清理
□蒸煮
用电安全
防火安全
□停止传送
□断开电路
□区域报警信号
□展开灭火水龙带
□保持区域湿润
□盖上工业下水道井盖
□CO2灭火器
□锁和标签
□吹扫置换
□清污
□上锁挂签测试
□安全电压工具、照明
□防爆设备、工具
□接地和漏电保护
□绝缘工具
□断开或盲板隔离
□张贴工作警告标志
□工作区域围栏或警戒线
□预防外部危险
□泄漏检测
□内部观察
□化学清理
□干粉灭火器
□阻燃毯
□焊接电弧保护
□防火服
□消防车
进入前气体检测：
检测时间
检测位置
氧气检测浓度
可燃气体浓度
有毒气体浓度
本人确认工作开始前气体检测已合格。检测人签字：
确认人签字：
工作过程中气体检测要求（位置、频次、另附气体检测记录表）：
本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了检查，该工
作许可证的安全措施已落实。
申
进
请
入
申请人：
年
月
日
时
分
本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。
进入人：
年
年
月
月
日
日
时
时
分
分
进入人：
本人已阅读并清楚许可证所要求的安全措施，并负责在作业过程中予以落实。
监督/护
相关方
监督人：
监护人：
年
年
月
月
日
日
时
时
分
分
本人确认收到许可证，了解工作对本部门的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。
部
部
门：
门：
确认人：
确认人：
本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全计划，并对工作内容进行了检查，我对本工作及工作人
员的安全负责。
批
准
批准人：
年
月
日
时
分
9
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表A.1（续）
工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，许可证关闭。
申请人：
相关方：
年
年
年
月
月
月
日
日
日
时
时
时
分
分
分
关
闭
批准人：
因以下原因，此许可证取消：
取
消
取消人：
年
月
日
时
分
10
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