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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华市索伦伯格金属制品有限公司年产1亿件汽车及家电金属零件制造技改 项 目

	项目代码
	2109-330702-07-02-933203

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	浙江省金华市婺城区南二环西路飞扬智能制造小镇8号楼

	地理坐标
	(1 19 度 33 分 54.008 秒，29度3分 20.263 秒 )

	
国民经济
行业类别
	
C3360金属表面处理 及热处理加工
	建设项目
行业类别
	二十、67、金属表面处理及热 处理加工其他(年用非溶剂型 低VOCs含量涂料10吨以下的 除外)

	
建设性质
	☑新建(迁建)
改建
扩建
技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批(核准  备案)部门(选填)
	婺城区经济商务局
	项目审批(核准/ 备案)文号(选填)
	2109-330702-07-02-933203

	总投资(万元)
	580
	环保投资(万元)
	30

	环保投资占比(%)
	5.17
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
是 ：
	用地(用海)
面积(m²)
	1080

	
专项评价设置情况
	
无

	
规划情况
	规划名称：金华市婺城区龙蟠单元(ZX-29)控制性详细规划修改
审批机关：金华市婺城区人民政府
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规划环境影响 评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控
制性详细规划环境影响报告书》
召集审查机关：金华市环境保护局
审查文件名称及文号：《关于婺城新城区桐溪分区龙蟠区块控制
性详细规划的环保意见》,金环函[2018]35号
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规划及规划环境影 响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
对照《金华市婺城区龙蟠单元(ZX-29)控制性详细规划修改》 中的规划结构图和用地规划图，项目所在区域属于规划中的智能
制造产业区(东区),用地性质为二类工业用地。项目从事金属
零件生产，属于二类工业项目，因此，项目选址符合《金华市婺
城区龙蟠单元(ZX-29)控制性详细规划修改》中的用地要求。
2、规划环评符合性分析
项目未列入《《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《国
家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的
决定》的限制类和淘汰类中，不属于《长江经济带发展负面清单
指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则中禁止建设的项目，
该 项 目 已 通 过 婺 城 区 发 展 和 改 革 局 ， 项 目 代 码 为 ：
2109-330702-07-02-933203。因此，项目的建设符合国家以及地方
的产业政策。
3、规划审查意见符合性分析
表1-1审查意见符合性分析

	
	序号
	审查意见
	符合性分析

	
	
1
	规划应加强与城乡规划、土地利用规划的 衔接，使规划的实施和建设符合国家有关 法律法规的要求。
	项目建设满足土地利 用规划和生态环境分 区管控方案。

	
	
2
	进一步细化规划的产业定位，根据自身环 境资源及服务区域的产业条件，结合金华 市产业提升和环境综合整治需求，进行统 筹协调和差异化发展。
	

	
	
3
	严格按环境功能区划管控要求、产业负面 清单、环境准入条件和排污总量控制要求 进行建设和发展。
	项目满足环境准入条 件，处理达标后排放 的污染物总量满足总 量控制要求。
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4
	加强区域基础设施的配套建设。
1.加快完善雨、污水收集系统的建设；结合 环境目标、规划实施情况和区域开发进度 及时推进区域污水收集系统等基础设施的 建设工程。
2.入区企业应严格按照环境准入、废气综合
整治等措施有效控制各类废气的排放。
3.强化固废综合利用和危废集中处理，入区
企业需实施固废分类收集和规范危废的暂
	
项目厂区雨污分流， 厂内废气、废水经治 理设施有效处理后均 可达标排放；厂内设 有危废暂存场所，定
期委托有资质单位处 置。
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	存场所，妥善处置各类固废，危险固废安 全处置率需达100%。
	
	

	
	5
	建立环境质量的跟踪监测与评价系统，按 规范要求及时进行环境影响跟踪评价。
	/
	

	























其他符合性分析
	对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政
府令第388号),项目审批原则符合性分析如下。
1、《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》,项目所
在地属于金华市金华开发区重点管控区(ZH33070220007),属
于重点管控单元。项目为金属零件制造，属于二类工业项目。废
水经废水处理设施处理后纳入金华市秋滨污水处理厂集中处理
不单独设置排污口；项目废气经废气处理设施处理达标后排放。
故项目符合“三线一单”生态环境准入要求。
表1-2“三线一单”对照分析情况

	
	
	序号
	内容
	项目对照情况
	

	
	
	





1
	




生态 保护 红线
	根据《金华市区生态红线划定文本》,金华市区共划  定3类9个生态保护红线，分别为婺城区沙金兰水库   水源涵养生态保护红线、婺城区安地水库水源涵养生  态保护红线、婺城区九峰水库水源涵养生态保护红线、 婺城区莘畈水库水源涵养生态保护红线、婺城区西南  部水土保持生态保护红线、婺城区双龙风景名胜资源  保护生态保护红线、婺城区九峰山风景名胜资源保护  生态保护红线、婺城区东方红森林公园生态保护红线  和金东区双龙风景名胜资源保护生态保护红线。项目 位于浙江省金华市婺城区南二环西路飞扬智能制造小  镇8号楼，项目用地性质为工业用地。项目不在生态  红线范围内。
	

	
	
	



2
	


环境 质量 底线
	项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标 为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；水
环境质量目标为 《 地表水环境质量标准 》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声  环境质量标准》(GB3096-2008)2类。
项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到达 标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的 相关防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境 质量底线造成冲击。
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3
	
资源 利用 上线
	项目用水来自市政供水管网。项目建成运行后通过内 部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物叵
收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施， 以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。 项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上 线。
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4
	生态 环境 准入 清单
	项目所在地属于金华市金华开发区重点管控区
(ZH33070220007),属于重点管控单元。项目为金  属零件制造，属于二类工业项目。废水经废水处理设  施处理后纳入金华市秋滨污水处理厂集中处理，不单  独设置排污口；项目废气经废气处理设施处理达标后  排放。故项目符合“三线一单”生态环境准入要求。
	

	
	2、污染物达标排放及总量控制符合性分析
根据工程分析，项目废水纳管排放，废气、废水、噪声经处   理后均能达标排放，各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影  响较小，环境功能可维持现状。项目建成后排放的COD、NH₃-N、
VOCs等污染物总量指标可在区域内进行替代削减。
3、产业政策符合性分析
项目未列入《《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《国
家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2019年本)>的
决定》的限制类和淘汰类中，不属于《长江经济带发展负面清单
指南(试行，2022年版)》浙江省实施细则中禁止建设的项目，
该项目已通过婺城区经济商务局备案 ， 项目代码为 ：
2109-330702-07-02-933203。因此，项目的建设符合国家以及地方
的产业政策。
4、国土空间符合性分析
项目所在地位于浙江省金华市婺城区南二环西路飞扬智能制 造小镇8号楼，属于工业用地，项目选址符合金华市总体规划和
地块土地利用规划。
5、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的符合性
分析
表1-2   《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》对比分析

	
	序号
	内容
	本项目情况
	是否符 合
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1
	禁止建设生产和使用VOCs含 量限值不符合国家标准的涂 料、油墨、胶粘剂、清洗剂等 项目。贯彻落实《产业结构调 整指导目录》《国家鼓励的有 毒有害原料(产品)替代品目 录》,依法依规淘汰涉VOCs 排放工艺和装备，加大引导退
	
本项目所使用的油漆和水性漆 VOCs含量满足《低挥发性有机 化合物含量涂料产品技术要 求》(GB/T38597-2020)中相 应限值要求。
	


是
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	[bookmark: bookmark2]出限制类工艺和装备力度，从 源头减少涉VOCs污染物产生。
	
	

	
	
	

2
	严格执行“三线一单”为核心的 生态环境分区管控体系，制  (修)订纺织印染(数码喷印)  等行业绿色准入指导意见。严  格执行建设项目新增VOCs排
放量区域削减替代规定。
	
本项目新增的VOCs进行区域 削减替代。
	

是
	

	
	
	


3
	工业涂装行业重点推进使用紧   奏式涂装工艺，推广采用辊涂、 静电喷涂、高压无气喷涂、空   气辅助无气喷涂、热喷涂、超   临界二氧化碳喷涂等技术，鼓   励企业采用自动化、智能化喷   涂设备替代人工喷涂，减少使   用空气喷涂技术。
	

本项目喷漆为半自动空气喷
涂。
	


是
	

	
	
	







4
	严格控制无组织排放。在保证 安全前提下，加强含VOCs物
料全方位、全链条、全环节密  闭管理，做好VOCs物料储存、 转移和输送、设备与管线组件  泄漏、敞开液面逸散以及工艺  过程等无组织排放环节的管
理。生产应优先采用密闭设备、 在密闭空间中操作或采用全密   闭集气罩收集方式，原则上应  保持微负压状态，并根据相关   规范合理设置通风量；采用局  部集气罩的，距集气罩开口面   最远处的VOCs无组织排放位
置控制风速应不低于0.3米秒。 对VOCs物料储罐和污水集输、 储存、处理设施开展排查，督  促企业按要求开展专项治理。
	





本项目设有危化品仓库储存油
漆和水性漆等，加强VOCs物  料储存、转移和输送及工艺过 程等无组织排放环节的管理。 项目不设VOCs物料储罐。
	







是
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5
	建设适宜高效的治理设施。企 业新建治理设施或对现有治理
设施实施改造，应结合排放
VOCs产生特征、生产工况等合   理选择治理技术，对治理难度  大、单一治理工艺难以稳定达   标的，要采用多种技术的组合   工艺。采用活性炭吸附技术的， 吸附装置和活性炭应符合相关  技术要求，并按要求足量添加、 定期更换活性炭。组织开展使  用光催化、光氧化、低温等离  子、 一次性活性炭或上述组合   技术等VOCs治理设施排查，
对达不到要求的，应当更换或  升级改造，实现稳定达标排放。
到2025年，完成5000家低效  VOCs治理设施改造升级，石化
行业的VOCs综合去除效率达   到70%以上，化工、工业涂装、
包装印刷、合成革等行业的 VOCs综合去除效率达到60%
以上。
	








项目喷漆采用“水喷淋+干式过 滤+活性炭吸附+催化燃烧”处 理工艺。
	









是
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6
	加强治理设施运行管理。按照
治理设施较生产设备“先启后
停”的原则提升治理设施投运
率。根据处理工艺要求，在治
理设施达到正常运行条件后方
可启动生产设备，在生产设备
停止、残留VOCs收集处理完
毕后，方可停运治理设施。
VOCs治理设施发生故障或检   修时，对应生产设备应停止运  行，待检修完毕后投入使用； 因安全等因素生产设备不能停  止或不能及时停止运行的，应  设置废气应急处理设施或采取  其他替代措施。
	



拟加强治理设施运行管理。按  照治理设施较生产设备“先启后 停”的原则提升治理设施投运  率。VOCs治理设施发生故障或  检修时，对应生产设备应停止  运行，待检修完毕后投入使用。
	





是

	
7
	规范应急旁路排放管理。推动  取消石化、化工、工业涂装、 包装印刷、纺织印染等行业非  必要的含VOCs排放的旁路。
	
本项目不设置旁路。
	
是


[image: ]
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
金华市索伦伯格金属制品有限公司成立于2017年3月，是一家专门从事金属
零件生产和销售的企业，老厂区位于金华市金磐开发区新区尖山路1号，已不再
实施。根据市场分析并结合企业自身情况，公司决定投资580万元，购置喷砂机、
滚喷机、烤箱等设备，购买金华市婺城区南二环西路飞扬智能制造小镇8号楼4
楼与5楼，实施年产1亿件汽车及家电金属零件制造技改项目，拟建项目已由金
华市婺城区经济商务局，项目代码：2109-330702-07-02-933203。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类
管理名录(2021年版)》中“三十、67、金属表面处理及热处理加工其他(年用
非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”,故本项目需编制环境影响报告
表。
受金华市索伦伯格金属制品有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响 评价工作。我公司在组织有关人员对项目区域环境状况进行调查、踏勘等工作的 基础，根据工程项目的环境影响特点，按《建设项目环境影响报告表编制技术指
南》(污染影响类)  (试行)的要求，编制了项目的环境影响报告表。
2、项目产品名称及生产规模
年产1亿件金属零件，其中2000万件与橡胶零件组装。
3、建设项目组成

	
	
	项目名称
	工程内容
	

	
	
	主体
程
	飞扬智能制造小镇8号楼5楼，喷砂、清洗、喷漆、烘干
	

	
	
	公用
	供电工程
	项目供电由附近变电所电网供给
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	工程
	
	
	

	
	
	
	给水工程
	市政自来水管网
	

	
	
	
	排水工程
	依托飞扬智能制造小镇生活污水收集系统和雨水排放系统
	

	
	
	环保
工程
	废水处理设 施
	厂区进行雨污分流、清污分流，雨水排至雨水管网；生产
废水经新建污水处理设施处理后与生活污水(经化粪池预
处理)一起纳入金华市秋滨污水处理厂集中处理，最终排
入金华江。
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	废气处理设 施
	喷砂粉尘经布袋除尘处理后经不低于15m高排气筒排放
	

	
	
	
	
	喷漆、烘干废气经“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃 烧”处理装置处理后经不低于15m高排气筒排放
	

	
	
	
	固废贮存设 施
	危险固废暂存场所
	

	
	
	
	噪声治理措 施
	构筑物隔声、基础减振、消音设备等
	

	
	
	辅助工程
	办公
	飞扬智能制造小镇8号楼4楼
	

	
	
	储运
工程
	仓库
	原料、成品仓库
	

	
	表2-1  建设项目组成一览表

	4、项目主要原辅材料
(1)主要原辅材料消耗情况
表2-2项目主要原辅材料一览表

	
	序号
	名称
	规格/成分
	形态
	年用量
	最大暂 存量
	储存位置
	备注
	

	
	1
	金属零件
	铁、不锈钢
	固态
	300吨
	1吨
	仓库
	

	
	2
	橡胶零件
	橡胶
	固态
	50吨
	0.2吨
	仓库
	

	
	3
	石英砂
	SiO₂
	固态
	0.3吨
	0.1吨
	仓库
	用于喷砂
	

	
	4
	无磷脱脂 剂
	/
	液态
	0.2吨
	0.05吨
	仓库
	/
	

	
	5
	皮膜剂
	/
	液态
	0.4吨
	0.1吨
	仓库
	

	
	6
	成品水性 本
	/
	液态
	2吨
	0.5吨
	仓库
	无需调漆，用于 橡胶零件
	

	
	7
	成品油性 漆
	/
	液态
	2.5吨
	0.5吨
	仓库
	无需调漆，用于 金属零件
	

	
	8
	水
	/
	液态
	280.8吨
	/
	/
	

	
	9
	电
	/
	
	100万
kwh
	/
	/
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	(3)部分原料成分介绍
①水性漆
表2-3水性漆成分表
	原料名称
	方
	含量(%)
	取值(%)

	

水性漆
	水性聚酯树脂
	12-15
	13.5

	
	水性聚氨酯
	7-13
	10

	
	水性固化剂(封闭型异氰酸酯水分散体)
	8-14
	11

	
	聚四氟乙烯
	5-9
	7

	
	水性聚醚改性有机硅
	0.1-3
	1.5

	
	去离子水
	46-68
	57


根据企业提供的检测报告，本项目使用的水性漆VOC含量为108g/L,满足  《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)  中表1工业
防护涂料机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料(含零部件涂料)-面漆的 VOC
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		含量要求(≤300g/L)。
本项目产品主要按照订单进行定制，约2000万件橡胶零件需要喷水性漆，橡 胶零件面积约为0.001m²/件。项目使用的水性漆固含量占总量的43%。具体用量
核算见下表。
表2-4喷涂所用水性漆用量核算

	产品 类型
	干膜厚 度规格 要求μm
	固含量
	上漆损 耗系数
	密度
kg/m³
	喷漆
面积
m²
	理论水
性漆
消耗量t
	实际油
漆消耗
量t
	稀释剂 消耗量
	合计

	水性
漆
	10-20
	43%
	2.0-2.4
	1000
	20000
	0.9-2.2
	2
	/
	2

	注：本环评对水性漆消耗量以下计算公式核算：油漆消耗量(吨)=干膜厚度(微米)×面积 (平方米)×10⁷ ×密度-固体含量(质量百分比)×损耗系数，上漆损耗同时考虑了员工素质及 喷枪的上漆效率。

	根据上表可知，企业提供的水性漆用量与理论消耗量基本匹配。实际生产中 漆膜厚度和上漆率存在一定的误差，因此本报告仍按照企业提供的水性漆用量进
行后续分析。
②油漆
表2-5油漆成分一览表

	原料名称
	
	含量(%)
	

	
油漆
	高分子树脂聚合物(聚酰亚胺)
	55
	

	
	聚四氟乙烯
	6
	

	
	氮-甲基吡咯烷酯
	22
	

	
	甲基异丁基酮
	17
	

	根据企业提供的检测报告，本项目使用的油漆VOC含量为356g/L,小于
420g/L,满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)
中相关限值要求，
油漆中主要溶剂物化性质见表2-6。
表2-6油漆中主要溶剂物化性质一览表

	1、氮-甲基吡咯烷酮

	中文名称：
	氮-甲基吡咯烷酮
	英文名称：
	1-Methyl-2-pyrrolidinone
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		分子式：
	CsH₉NO
	分子量：
	99.134

	CAS号：
	872-50-4
	熔点：
	-24.4℃

	沸点：
	203℃
	闪点：
	95℃

	引燃温度：
	/
	密度：
	相对密度(水=1)1.03

	饱和蒸汽压：
	<1.00mmHg(25℃)
	外观与性状：
	透明液体有胺样气味。

	爆炸上限(VV)
	9.5
	爆 炸 下 限 (V/V)
	1.3

	毒理性
	LD50:3914mg/kg(大鼠经口)

	 (
溶解性
)
	 (
能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。
)
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	主要用途：
	广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清 洗剂等

	
	
	

危害性概述：
	健康危害：可燃性液体和蒸气。会对皮肤、眼睛及呼吸道产生刺激。吞 入、吸入或透皮吸收均有害。
皮肤：会导致搔痒、发红、脱皮及荨麻疹。可快速透皮吸收，能将其它 溶解的毒素运至体内。眼睛：对眼睛有刺激性并会造成角膜灼伤。
吸入：会产生呼吸道刺激、头痛、恶心、头晕以及困倦
摄入：会导致头晕、困倦、恶心、呕吐、痛性痉挛以及寒战。

	
	
	2、甲基异丁基酮

	
	
	中文名称：
	甲基异丁基酮
	英文名称：
	methyl isobutyl ketone

	
	
	分子式：
	C₆Hi₂O
	分子量：
	100.16

	
	
	CAS号：
	108-10-1
	熔点：
	-83.5℃

	
	
	沸点：
	115.8℃
	闪点：
	15.6℃

	
	
	引燃温度：
	459℃
	密度：
	相对密度(水=1)0.8

	
	
	饱和蒸汽压：
	2.13kPa/20℃
	外观与性状：
	水样透明液体，有令人 愉快的酮样香味

	
	
	爆炸上限(VV)
	7.5
	爆  炸 下  限 (VV)
	1.35

	
	
	毒理性：
	LD50:2080mg/kg(大鼠经口);LC50:32720mg/m³,4小时(大鼠吸入)

	
	
	溶解性
	微溶于水，易溶于多数有机溶齐

	
	
	主要用途：
	用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、樟脑、油脂、天然和合成橡胶的溶 剂。

	
	
	

危害性概述：
	健康危害：本品具有麻醉和刺激作用。人吸入4.1g/m³时引起中枢神经系 统的抑制和麻醉；吸入0.41-2.05g/m²时，可引起胃肠道反应，如恶心、 呕吐、食欲不振、腹泻，以及呼吸道刺激症状；低于84mg/m³时没有不   适感。
燃爆危害：本品易燃，具刺激性。

	
	本项目产品主要按照订单进行定制，约1亿件金属零件需要喷漆，金属零件


面积约为0.0002m²/ 件。项目使用的油漆固含量占总量的61%。具体用量核算见下
表。
表2-7  喷涂所用油漆用量核算
	产品
类型
	干膜厚 度规格
	油漆  固含量
	上漆损 耗系数
	油漆
密度
	喷漆
面积
	理论油
漆
	实际油
漆消耗
	稀释剂 消耗量
t
	合计
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	油性
	要求μm
	
	
	kg/m
	m²
	消耗量t
	量t
	
	

	漆型
	20-30
	61%
	2.0-2.4
	1100
	20000
	1.4-2.6
	2.5
	 (
/
)
	2.5


注：本环评对油漆消耗量以下计算公式核算：油漆消耗量(吨)=干膜厚度(微米)×面积(平
[image: ]方米)×10⁷ ×密度-固体含量(质量百分比)×损耗系数，上漆损耗同时考虑了员工素质及喷 枪 的 上 漆 效 率 。
根据上表可知，企业提供的油漆用量与理论消耗量基本匹配。实际生产中漆
膜厚度和上漆率存在一定的误差，因此本报告仍按照企业提供的油漆用量进行后

— 10 —
	
	续分析。
③清洗剂
表2-8清洗剂成分一览表
	序号
	名称
	含量

	1
	碳酸钾
	15%

	2
	偏硅酸钠
	8%

	3
	硝酸钠
	12%

	4
	氢氧化钠
	16%

	5
	乳化剂
	15%

	6
	水
	34%


根据企业提供的脱脂剂SGS测试报告，脱脂剂中VOC含量为12g/L,符合《清 洗剂挥发性有机化合物含量限值》 (GB38508-2020)  中水基清洗剂 VOC 含量
≤50g/L 的限值要求。
④皮膜剂
本项目使用的皮膜剂为硅烷化处理剂，具体成分见下表2-9
表2-9皮膜剂主要成分

	
	
	序号
	组分
	比例%
	

	
	
	1
	氟锆酸
	25
	

	
	
	2
	氟钛酸
	10
	

	
	
	3
	硼酸
	12
	

	
	
	4
	硅烷
	8
	

	
	
	5
	水
	45
	

	
	(5)物料平衡
①水性漆喷漆物料平衡
表2-10水性漆喷漆过程物料平衡表 单位：ta

	
	
	输入
	输出

	
	
	原料名称
	组份
	数量
	产出类型
	成份
	数量

	
	
	
水性漆
	固体份
	0.644
	产品漆膜 0.435
	成膜物质
	0.435
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	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	挥发分
	0.216
	喷漆废气 
	颗粒物
	0.089

	
	
	
	
	
	0.119
	
	

	
	
	
	水
	1.14
	
	VOCs
	0.03

	
	
	
	
	
	滚喷废气 0.209
	颗粒物
	0.12

	
	
	
	
	
	
	VOCs
	0.089   [image: ]

	
	
	
	
	
	烘干废气 0.097
	VOCs
	0.097

	
	
	
	
	
	水1.14
	水
	1.14

	
	
	合计
	2
	合计
	2
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	②油性漆喷漆物料平衡
表2-11油性漆喷漆过程物料平衡表 单位：t/a

	
	输入
	输出

	
	原料名称
	组份
	数量
	产出类型
	成份
	数量

	
	
油性漆
2.5
	固体份
	1.525
	产品漆膜 1.052
	成膜物质
	1.052

	
	
	挥发分
	0.975
	喷漆废气 0.275
	颗粒物
	0.168

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.107

	
	
	
	
	滚喷废气 0.734
	颗粒物
	0.305

	
	
	
	
	
	VOCs
	0.429

	
	
	
	
	烘干废气 0.439
	VOCs
	0.439

	
	合计
	2.5
	合计
	2.5

	
	③水平衡

	
	[image: ]
[image: ]损失98.1
-年更换一次
 (
6.54
) (
104.64
) (
气浮捞渣   
    
6.54
)喷漆水帘

	 循环使用                                    8.94   有资质单位
损失36

 (
2.4
) (
38.4
) (
气浮捞渣
) (
一年更换一次
 
2.4
)喷淋塔

	 错环使用           

损失2.976
 (
新鲜水
     
280.8
   
5.76
) (
26.784
) (
26.784
) (
污水处理站
)脱脂清洗
	 皮膜处理

纯水24
用于清洗

 (
 
32
 
  
  
纯水制备
)113.184  标准排放口





	
	清下水8    损失21.6


 (
100
) (
86.4
) (
86.4
) (
化粪池
)日常生活
图2-1

	
	项目水平徨图
1)喷漆水帘废水：水帘用循环水箱总储水量约6.54t,水帘水经气浮捞渣处理
后循环使用， 一年更换一次，委托有资质单位处置。
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 (
—
    
—
)②)喷淋塔废水：喷淋塔水箱储水量约2.4t,经气浮捞渣处理后循环使用，每
年更换一次，委托有资质单位处置。
5、项目主要生产设备
表2-12项目主要生产设备一览表
序号              名称               数量(台套)              备注
 (
1
           
转盘式自动喷砂机              
1
2
           
滚篮式自动喷砂机           
   
1
)
2个脱脂槽，1个水洗槽，1
3             超声波清洗线               1                 个皮膜槽
800mm×500mm×300mm
4              热风甩干机                3                清洗后甩干
5               低温烤箱                  1                清洗后烘干
水帘喷漆，喷油性漆，1
 (
把喷枪，水帘柜尺寸：
1.95m×2.5m×0.35m,实
际水量60%
水帘喷漆，喷水性漆，1
把喷枪，水帘柜尺寸：2.9m
×3.0m×0.4m,实际水量
60%
水帘喷漆，喷水性漆，1
把喷枪，水帘柜尺寸：2.5m
×1.4m×0.4m,实际水量
 
60%
水帘喷漆，喷油性漆，1
9
              
喷涂流水线
                
1         
把喷枪，水帘柜尺寸：
3.0m
)6            机器人喷涂设备              1



7              喷涂往复机                1



8             手工喷涂设备               1






 (
×3.6m×0.4m,实际水量
 
60%
其中5台喷水性漆，15台
喷油性漆
11
                
烤箱                   
 
6
                
喷漆后烘干
12
               
纯水机
                  
1
                 
200kg/h
6、厂区平面布置
)10              滚喷机*                 20
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企业购买金华市婺城区南二环西路飞扬智能制造小镇8号楼4楼与5楼作为
生产办公用房，无土建内容。
7、劳动定员及工作制度
本项目员工6人， 一班制，每班工作8小时，年工作300天，厂内不设食宿。

13
	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	1、工艺流程
[bookmark: bookmark3](1)工艺流程
	






[image: ]水洗              皮膜


W1;槽渣，S1

	
	[image: ]喷砂粉尘，G1


金属零件             喷砂              二道脱脂            一道


脱脂清洗废水，
油漆喷漆废气，G2    油漆烘干废气，G3


烘干/甩干            喷油漆              烘干


 (
电加热
) (
电加热
)喷漆水帘废
水，S2



 (
水性漆喷漆废
 
气
 
，
G4
)水性漆烘干废 气 ，G5
	

	
	
	
部分直接入库
	

入库

	
	
	







部 分 与 型 料 零 件 翅 装

	
	橡胶零件            喷水性漆              烘干                组装
	入库
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[image: ]喷漆水帘废
电加热
水，S2
图2-2  油漆喷漆工艺流程示意图
(2)工艺说明
金属零件经喷砂、脱脂、水洗及皮膜处理后，喷油性漆，喷完漆后进入烘箱 烘干，烘干温度为200℃~280℃。橡胶零件直接喷水性漆，喷完漆后进入烘箱烘
干，烘干温度为100℃~150℃,烘干后与部分金属零件组装。项目根据零件种类
及不同形状进入不同喷漆设备喷漆，因项目零件较小较精细，防止上漆率过低和 损坏零件，喷漆设备的喷漆速率均很小，滚喷机喷漆速率约75g/h,其他喷漆设备
根据实际情况，平均喷漆速率约100g/h,每天喷漆时间为8h。
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	2、主要污染工序
表2-13项目主要污染工序一览表
	类别
	主要污染源
	污染源编号
	污染因子

	


废气
	喷砂
	G1
	颗粒物

	
	喷油漆
	G2
	颗粒物、非甲烷总烃

	
	油漆喷漆烘干
	G3
	非甲烷总烃

	
	喷水性漆
	G4
	颗粒物、非甲烷总烃

	
	水性漆喷漆烘干
	G5
	非甲烷总烃

	
废水
	脱脂清洗废水
	W1
	CODc、氨氮、石油类、LAS、 氟化物

	
	生活污水
	W2
	CODcr、氨氮

	噪声
	设备噪声
	N
	等效连续A声级(dB)

	






固废
	脱脂清洗、皮膜处理
	S1
	槽渣

	
	喷漆
	S2
	喷漆水帘废水

	
	


喷漆废气处理
	S3
	漆渣

	
	
	S4
	废活性炭

	
	
	S5
	喷淋塔废水

	
	
	S6
	废催化剂

	
	
	S7
	废干式过滤器

	
	原料使用
	S8
	废包装桶

	
	废水处理
	S9
	污泥

	
	喷砂废气处理
	S10
	颗粒物







	与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题
	金华市索伦伯格金属制品有限公司于金华市婺城区南二环西路购买飞扬智能
制造小镇8号楼4楼与5楼，用地面积1080m²,无原有污染情况。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	





















区域 环境 质量 现状
	1、区域空气环境质量现状
根据《金华市生态环境状况公报2021年》,2021年金华市区环境空气质 量均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，为空气质量达
标区。
本项目厂界距离石门村约2.7km(<5km),项目所在区域TSP环境质量
现状可引用浙江华普环境科技有限公司金华分公司于2022年5月11日-5月
17日对石门村的大气环境质量检测报告(华普检测(2022-05)第J222661号)。
表3-1石门村的TSP监测结果单位：mg/m³

	
	05月11日
	05月12日
	05月13日
	05月14日
	05月15日
	05月16日
	05月17日

	
	0.137
	0.176
	0.142
	0.123
	0.165
	0.150
	0.137

	
	由上表可知，石门村的TSP日均浓度值均低于《环境空气质量标准》  (GB3095-2012)的TSP浓度限值(300μg/m³),符合《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的二级标准要求。
2、区域水环境质量现状
根据《金华市生态环境状况公报2021年》,2021年金华江各监测断面均
满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IⅢ类标准。
3、区域声环境质量现状
项目所在位置50m范围内无声环境敏感点，无需进行声环境质量现状调
查。
4、区域生态环境质量现状
项目位于工业用地内，无需进行生态现状调查
5、区域电磁辐射环境质量现状
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6、区域地下水、土壤环境现状
项目位于金华市婺城区南二环西路飞扬智能制造小镇8号楼4楼与5楼，
正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土
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	壤环境现状评价。
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环境 繇
	1、环境保护目标
表3-3项目环境保护目标详细情况一览表
	类别
	保护目标名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护内容
	环境功
能区
	相对 方位
	相对距 离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	
清潭村
	
750665.067
	
3216103.579
	
村庄
	
人群
	
二类区
	
东
	
180

	
	
井头村
	
750195.965
	
3215655.474
	
村庄
	
人群
	
二类区
	
南
	
380

	
	
雅姜村
	
749653.439
	
3216482.864
	
村庄
	
人群
	
二类区
	
西北
	
430

	声环境
	
项目所在位置50m范围内无声环境敏感点

	地 下 水
	项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地
下水资源。

	
,   。    ;
	项目位于工业区内，无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
项目生产废水经新建污水处理站处理后与生活废水(经化粪池预处理)一 起排入工业区污水管网，纳入金华市秋滨污水处理厂集中处理，最终纳入金华 江。废水纳管排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-96) 表4的三级标准， 入河标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准
的 A 标准。项目污水排放标准详见表3-4。
表3-4  废水排放标准   单位：mg/L,pH除外

	序号
	污染物
	三级标准
	一级标准的A标准

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	SS
	≤400
	≤10

	3
	CODc₄
	≤500
	≤50

	4
	动植物油
	≤100
	≤1

	5
	氨氮
	≤35*
	≤5(8)

	6
	总磷
	≤8*
	≤0.5

	7
	石油类
	≤20
	≤1

	8
	阴离子表面活性剂(LAS)
	≤20
	0.5

	9
	氟化物
	≤20
	


*注：三级标准中的氮氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染
物间接排放限值》(DB33/887-2013)。
2、大气污染物排放标准
(1)项目喷砂、喷漆、烘干过程中产生的污染物排放执行《工业涂装工 序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018) 中表1规定的大气污染物排放限 值，企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行表6规定的限值，具体见表
3-5、表3-6。无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996) 中新污染源各污染物排放标准，。
表3-5大气污染物排放限值  单位：mg/m³(臭气浓度为无量纲)
	序号
	污染物项目
	适用条件
	排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	
	30
	
车间或生产设施排气 
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	所有
	
	筒

	2
	臭气浓度
	
	1000
	

	3
	非甲烷总烃 (NMHC)
	其他
	
	80
	


表3-6企业边界大气污染物浓度限值  单位：mgm³(臭气浓度为无量纲)  

	序号
	污染物项目
	适用条件
	浓度限值

	1
	非甲烷总烃
	所有
	4.0

	2
	颗粒物
	
	1.0

	3
	臭气浓度
	
	20
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	[bookmark: bookmark4](2)厂区内VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》
(GB37822-2019) 中表A .1的特别排放限值，具体见表 3-7。
表3-7厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m

	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放量监控位 置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声排放标准
项目厂噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
中3类标准：昼65dB、 夜55dB。
4、固体废物控制标准
一般固废贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
(GB18599-2020); 危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单，对工 业固废采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自
倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。
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总量 控制 指标
	根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发【2013】37 号)、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通 知》(环发【2014】197号)、《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排
综合工作方案的通知》(浙政发【2017】19号)、《关于印发浙江省“十四
五”挥发性有机物综合治理方案的通知》(浙环发【2021】10号)等，浙江
省列入总量控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、
挥发性有机物、烟粉尘。
项目涉及的污染物总量控制指标为：CODcr、NH₃-N和VOCs。
污染物排放量为：CODc:0.006t/a、NH₃-N0.001t/a、颗粒物0.076t/a、
VOCs0.355t/as
根据相关文件及主管部门规定，项目新增CODcr、氨氮须按1:1进行区域   替代削减；根据浙环发【2021】10号，新增VOCs排放量的替代比不低于1:1,。
则区域替代削减量为CODc:0.006t/a、NH₃-N0 .001t/a、VOCs0.355t/a。
项目新增CODc,、氨氮等排污权指标通过排污权交易方式取得，VOCs由
金华市生态环境局区域调剂解决。
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四、主要环境影响和保护措施

	




















施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用已有厂房，不存在土建施工，施工期主要为装修及设备安装
造成的环境影响。采取的环保措施如下：
废气：项目装修过程产生少量扬尘、挥发性有机物。扬尘主要来自于板   材切割等过程，挥发性有机物主要来自于涂料中挥发性成分的散发。项目装   修涂料应采用环保型涂料，尽量减少挥发性物质的排放；装修板材切割量少， 持续作业时间短暂，废气排放量较少，另外，装修时尽可能关闭门窗，减少
装修扬尘对周围环境的影响。
废水：项目装修过程产生废水很少，可忽略不计。项目场地不设就餐场 所及住所，白天施工，下班撤离，因此不产生餐饮污水。施工人员利用该厂 房现有的卫生设施，产生的生活污水排入当地污水管网，对地表水环境影响
较小。
固体废物：施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建设 单位应及时清运多余或废弃的建筑材料和建筑垃圾，并要求施工单位规范运 输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放垃圾；施工人员生活垃圾及时收集， 并由当地环卫部门统一清运、处理。施工期固废经妥善处置后，对环境影响
不大。
噪声：使用环保型装修机械，减少声源噪声强度，在进行高噪声的装修 作业时关闭门窗，实施措施，避免夜间进行装修和设备安装工作。随着装修
及设备安装工作的完成，噪声影响将消失。
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期环
 
境影
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保护
 
措施
)
1、废气
(1)废气污染源强核算结果
表4-1  废气污染源强核算结果及相关参数一览表

	工序
生
产线
	
装置
	
污染源
	
污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放 时间 /h

	
	
	
	
	核算 方法
	废气产生 量/
(m³/h)
	产生浓度/ (mg/m³)
	产生量/ (kg/h)
	
工艺
	效率/ (%)
	核算 方法
	废气排 放量/ (m³/h)
	排放浓度 (mg/m³)
	排放量/ (kg/h)
	

	喷砂
	喷砂机
	DA001
	颗粒物
	产污 系数
	2000
	137
	0.274
	布袋除 尘
	99
	排污 系数
	2000
	1.5
	0.003
	2400

	



喷漆
	



喷漆线
	

DA002
	颗粒物
	


产污 系数
	

22000
	
11.364
	
0.25
	水喷淋+
干式过
滤+活性
炭吸附+
催化燃
烧
	
99
	


排污 系数
	

22000
	少量
	少量
	



2400

	
	
	
	非甲烷总 烃
	
	
	
19.273
	
0.24
	
	
82
	
	
	
3.409
	
0.075
	

	
	
	喷漆车 间
	颗粒物
	
	
/
	/
	0.029
	
/
	/
	
	
/
	/
	0.029
	

	
	
	
	非甲烷总 烃
	
	
	/
	0.072
	
	/
	
	
	/
	0.072
	


(2)废气排放口基本情况
表4-2排放口基本情况表
[image: ]
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序号
	
排放口编号
	
排放口名称
	
污染物种类
	排放口地理坐标
	
排气筒高度(m)
	排气筒出口内径
(m)
	
排气温度(℃)

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	DA001
	喷砂废气排 放口
	颗粒物
	119°34'13.216"
	29°2'55.626”
	15
	0.15
	25

	2
	DA002
	喷漆废气排 放口
	颗粒物
非甲烷总烃
	119°34'14.800"
	29°2'55.356"
	15
	0.4
	25




[image: ]
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	(3)废气监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020),项目废气排放监测
要求如下：
表4-3监测要求
	项 目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	
有组织废气
	DA001
	颗粒物
	1次/年
	
《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018)表1标准限值

	
	
	
DA002
	颗粒物
非甲烷总烃
臭气浓度
	1次/年
	

	
	无组织废气
	厂界
	非甲烷总烃
颗粒物
臭气浓度
	1次/年
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》 (DB33/2146-2018)表6标准限值
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