温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 方向不变，大小随时间有脉动变化的电流叫做(  )。
A. 正弦交流电
B. 简谐交流电
C. 脉动交流电
答案:C
2. 电焊变压器允许负载端(  )。
A. 短时间短路
B. 长时间短路
C. 接灯泡
D. 接电动机
答案:A
3. 六氟化硫气体具有良好的灭弧性能和绝缘性能。其耐压强度是空气的(  )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 10
答案:C
4. 步进电动机的驱动电源必须经过(  )放大器才能得到步进电动机所需的脉冲电流。
A. 运算
B. 功率
C. 电流
D. 电压
答案:B
5. 变压器运行时，其绕组和铁芯产生的损耗转变成( )，一部分被变压器各部件吸收使之温度升高，另一部分则散发到周围介质中。
A. 热量
B. 有功
C. 无功
答案:A
6. 为防止登杆作业人员错误登杆而造成人身(  )事故，与检修线路邻近的带电线路的电杆上必须挂标示牌，或派专人看守。
A. 伤亡；
B. 失职；
C. 电击；
D. 电伤；
答案:C
7. 国际规则，电压(  )伏以下不用考虑避免电击的风险。
A. 36伏
B. 65伏
C. 25伏
答案:C
8. 直流发电机中换向器的作用是(  )。
A. 把电枢绕组的直流电势变成电刷间的直流电势
B. 把电枢绕组的交流电势变成电刷间的直流电势
C. 把电刷间的直流电势变成电枢绕组的交流电势
D. 把电刷间的交流电势变成电枢绕组的交流电势
答案:B
9. 读图的基本步骤有:看图样说明，(  )，看安装接线图。
A. 看主电路
B. 看电路图
C. 看辅助电路
D. 看交流电路
答案:B
10. 交流电压的测量可采用( )。
A. 磁电系仪表
B. 感应系仪表
C. 整流系仪表
答案:C
11. 容量在630kvA以下的变压器，在每次合闸前及拉闸后应检查(  ).
A. 一次;
B. 两次;
C. 三次.
答案:A
12. 测量电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时，应使用( )兆欧表。
A. 100V；
B. 500V；
C. 2500V；
D. 2000V。
答案:B
13. 发现有人触电时采取的措施是:( )。
A. 使触电者尽快脱离电源
B. 用手把电源线拉断
C. 用双手拉开触电人员
D. 紧急呼救
答案:A
14. 测量绝缘电阻的仪表是(  )。
A. 兆欧表
B. 接地电阻测量仪
C. 单臂电桥
D. 双臂电桥
答案:A
15. 35KV架空线路耐张段的长度不宜大于(  )km。
A. 2
B. 3～5
C. 7～10
D. 15
答案:B
16. 1kV及以上移相电容器两极对地绝缘电阻，在室温下通常大于多少(  )。
A. 1000MΩ
B. 3000MΩ
C. 5000MΩ
D. 10000MΩ
答案:C
17. 剩余电流保护器必须和(  )一起做好，只有这样，才能有效地防止触电伤亡事故发生。
A. 补充防护措施
B. 后备防护措施
C. 基本防护措施
D. 间接防护措施
答案:C
18. 事故照明一般采用( )。
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
19. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择(  )漏电保护装置.
A. 三相三极式
B. 三相三极和单相二极两种
C. 三相四极式
答案:C
20. PN结两端加正向电压时，其正向电阻(  )。
A. 大
B. 小
C. 不变
答案:B
21. 在带电设备周围进行测量工作时，工作人员应使用(  )尺.
A. 钢卷尺;
B. 线;
C. 加强型皮尺.
答案:A
22. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
23. 在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是( )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
答案:C
24. 逻辑保护电路一旦出现(  )的情况，与非门立即输出低电平，使和均被箝位于“0”，将两组触发器同时封锁。
A. uR=1.uF＝0
B. uR=0.uF＝0
C. uR=0.uF＝1
D. uR=1.uF＝1
答案:D
25. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(  )之比。
A. 最大电流
B. 最小电流
C. 额定电流
D. 负荷电流
答案:C
26. 低压电容器的放电负载通常使用( )。
A. 灯泡
B. 线圈
C. 互感器
答案:A
27. 电介质中的可迁移的电子或离子在电场下移动,积聚在电极附近的介质界面上,形成空间电荷,称为(  )。
A. 空间电荷极化
B. 离子式极化
C. 电子式极化
答案:A
28. (  )的主要作用是用于隔离电源。
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 熔断器
答案:B
29. 晶体管不存在类似继电器(  )磨损.烧损等情况。
A. 线圈
B. 触点
C. 电磁力
D. 磁力线
答案:B
30. 如果客户(  )不用电又不办理变更用电手续时，供电部门即作自动销户处理。
A. 连续6个月;
B. 连续3个月
C. 连续1年及以上;
D. 累计6个月;
答案:A
31. 变压器油应无味，若感觉有酸味时，说明(  )。
A. 油内水分含量高
B. 油内产生过电弧
C. 油严重老化
D. 油内水分含量低
答案:C
32. 照明系统中的每一单相分支回路的电流不宜超过(  )
A. 5~10
B. 15~20
C. 16
D. 50~100
答案:C
33. 一般隔离开关没有灭弧装置，不允许它( )分.合闸操作。
A. 空载时运行
B. 母线切换
C. 带负荷进行
答案:C
34. 人体与带电体直接接触触电,以( )对人体的危险性最大。
A. 中性点直接接地系统的单相触电
B. 两相触电
C. 中性点不直接接地系统的单相触电
答案:B
35. 变.配电所主要由主变压器.( ).控制系统等部分构成，是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。
A. 输电线路
B. 配电线路
C. 配电装置及测量
答案:C
36. 新敷设的带中间接头的电缆线路，在投入运行(  )后，应进行预防性试验。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
答案:A
37. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器( )在被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:A
38. (  ).角频率和初相角是确定正弦量的三大要素。
A. 瞬间值
B. 有效值
C. 额定值
D. 最大值
答案:D
39. 划分高压.低压交流电的标准，现在多采用(  )作为划分标准。第八章常用低压电器P130
A. 250V；
B. 380V；
C. 500V；
D. 1000V；
答案:D
40. 抵押绝缘鞋是防止触电(  )
A. 主要技术措施
B. 基本安全工具
C. 辅助安全用具
答案:C
41. 在带电杆塔上进行测量.防腐.巡视检查.紧杆塔螺栓.清除杆塔上异物等工作,风力应小于(  )级。
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
答案:B
42. 触头间恢复电压的大小与触头间(  )等因素有关。
A. 距离
B. 电源电压
C. 温度
D. 以上答案皆不对
答案:B
43. 造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( )。
A. 内部发生局部放电
B. 频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响
C. 外壳机械损伤
答案:B
44. 绝缘夹钳主要用于(  )的电力系统。
A. 35kV及以下
B. 110kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:A
45. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 安全带
D. 绝缘手套
答案:D
46. 电流经过的路径称为( )。
A. 电桥
B. 支路
C. 电路
答案:C
47. 加强协作是(  )职业道德规范的基本要求
A. 遵纪守法
B. 办事公道
C. 勤劳节俭
D. 团结互助
答案:D
48. 热继电器是作为(  )保护电器。
A. 短路
B. 电动机过载
C. 过负荷
D. 电动机缺相
答案:B
49. 大小和方向随时间按正弦曲线的规律发生周期变化的电路称为(  )。
A. 稳态电路
B. 脉动电路
C. 直流电路
D. 交流电路
答案:D
50. 产权属于供电企业的计量装置,因( )而发生的故障由用户负责。
A. 雪灾
B. 过负荷烧坏
C. 卡字
D. 雷击
答案:B
51. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
52. 低压电工作业是指对(  )V下的电气设备进行安装.调试.运行操作等的作业。
A. 500
B. 250
C. 1000
答案:C
53. 有关民用爆炸物品运输的正确做法是( )。
A. 运输车辆按照规定悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
B. 运输车辆装载民用爆炸物品时还可以载人，但必须有安全保护装置
C. 运输车辆应按预定的路线行驶，可以在村镇附近停留
D. 运输车辆的行驶速度不得超过80km/h
答案:A
54. 为防止直接电击，可采用( )等安全措施
A. 保护接地
B. 绝缘.屏护
C. 过载
D. 保护接零
答案:B
55. 下列关于登高板维护与使用中不正确的方法是(  )。
A. 使用后挂在阴凉处保存
B. 使用后挂在通风干燥处保存
C. 使用前要检查绳索和踏板
D. 登杆时，沟子一定向上
答案:A
56. 理想电流互感器,励磁电流应等于(  )。
A. 零
B. 负荷电流
C. 短路电流
答案:A
57. 直流电动机利用改变电枢端电压的方法调速时，其机械特性硬度将(  )。
A. 变好
B. 变差
C. 不变
D. 为零
答案:C
58. 阀形避雷器中的阀形电阻具有通过的电流越大，电阻(  )的动作特性。
A. 越大
B. 越小
C. 不确定
D. 固定值
答案:B
59. 主令电器很多,其中有(  )。
A. 接触器
B. 行程开关
C. 热继电器
答案:B
60. 由负序电压元件与低电压元件组成的复合电压元件构成复合电压闭锁过流保护，其动作条件是(  )。
A. 复合电压元件不动，过流元件动作，并启动出口继电器
B. 低电压元件或负序电压元件动作，同时电流元件动作，保护才启动出口继电器
C. 当相间电压降低或出现负序电压时，电流元件才动作
答案:B
61. 运行值班人员在室内进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点( )以内。
A. 1m
B. 2m
C. 4m
答案:C
62. 下列符号中，(  )代表电力变压器。
A. tm
B. fu
C. ta
D. ql
答案:A
63. 日光灯属于(  )光源。
A. 气体放电
B. 热辐射
C. 生物放电
答案:A
64. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。
A. 从正极移到负极
B. 从负极移到正极
C. 从首端移到尾端
答案:B
65. 移动式电气设备应定期(  )。
A. 测试运行电压
B. 更换电源线
C. 检查负荷电流
D. 摇测绝缘电阻
答案:D
66. 用MF47型万用表的500V档测量50KV/100V的电压互感器二次绕组电压时，指针盘摆渡约为满刻度的1/5，由此可知此高压设备电压约为(  )KV。
A. 50
B. 100
C. 500
答案:A
67. 万用表上标志AC的档位是(  )档位。
A. 交流电流
B. 交流电压
C. 直流电流
D. 直流电压
答案:A
68. 涡流是一种感应电流，根据楞次定律，它对穿过铁心的磁通产生(  )作用。
A. 增磁
B. 去磁
C. 增.去磁都有
D. 没有关系
答案:B
69. 接地摇表的电位探针.电流探针和被测接地极三者应沿(  )相距20米分别插入地中。
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