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各分部分项工程施工方案及质量保证措施
第一节  施工测量
一、总体测量工作程序
    测点交接→测点复测→建立施工导线网→布置水准控制点→测定施工范围主控点→局部放样。
二、原测量控制网(点)的复测
    开工前对建设、设计单位移交的平面控制点和高程控制点，按原测设的网型和等级，并按《工程测量规范》GB50026-93的有关技术要求进行复测。复测拟用仪器：平面控制采用I级全站仪；高程控制采用DS3水准仪。复测和计算成果符合精度要求后，报监理工程师认可，其点位才能使用。
三、控制系统的建立
    针对本标工程的特点，建立现场平面及高程控制系统，以便于在施工全过程中进行测量的控制。
    1、平面控制系统
    拟采用导线测量的方法建立等级为一级的平面控制系统，即方位角闭合差10为测定系数，测距相对中误差≤1/30000，系统布设时，以业主提供的控制点为导线起始方向，沿本工程外围布设一环形闭合导线，并联测业主提供的控制点。导线点的埋设规格采用GB50026-93《工程测量规范》附录的金属标志图设置。导线点的位置应通视条件良好，间距50～100m，不易受施工道路交通的影响，并保护好定位桩。
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    2、高程控制系统
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    建立以导线为基础，等级为三等的高程控制系统[即环线闭合差为+12√Lmm(L为环线的水准路线长度，单位为Km)]，由业主提供的水准点将标高引至各导线点上。
    3、放线控制
    本标工程的放线控制主要项目包括以下几个方面：
    （1）预埋电缆管道中线及高程控制。
（2）路灯平面位置及高程控制。
4、放线方法
    （1）平面放线
    根据招标设计图纸，设计单位已提供线路控制点的大地坐标，线路控制点的平面放线坐标放线的方法进行测设。测设后需对角度和距离进行复核，采用沿线路中心方向放线复测法，保证对中误差小于2mm。
    （2）高程放线
利用导线点上的高程控制系统，用水准仪将标高引至高程控制点。
四、水准测量
    为了确保观测数据的准确性和可靠性，观测时应使用双仪高法，并采用两个以上的水准点进行相互校核。
五、仪器的检测和控制网的复核
    测量人员应小心爱护测量仪器，严格按规范和仪器说明书进行操作。项目部测量组至少每周进行一次在用仪器的常规检验和校正。公司按有关规定，定期把仪器送到指定的检测中心进行检测。
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