3.6 电能 同步练习
一  、选择题
1.下列家用电器正常工作 20min 消耗电能最多的是(    )
A．电饭煲            B．电热毯         C．电视机         D．电风扇
2.如图是电能表上的一些信息，请选出与科学意义不相符的是(    )
[image: ]
A．kW•h：表示电能表上的数字以千瓦时为单位
B．512.8：表示该月该电能表消耗的电功率为 512.8kW•h
C．600r/kW•h：表示电路每消耗 1 千瓦时的电能， 电能表的转盘转过 600 转
D．10（20）A：表示该电能表的标定电流为 10A，短时间内允许通过的最大电流为 20A
3.如图是探究电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关的实验装置，两个透明容器中密封着等
量的空气， U 形管中液面的高度的变化反应密闭空气温度的变化， 下列说法正确的是(    )
[image: ]
A．该实验装置是为了探究电流产生的热量与电阻的关系
B．将左边容器中的电阻丝换成 10Ω 的电阻丝后， 就可以探究电流产生的热量与电阻的关系
C．该实验装置是利用 U 形管中液体的热胀冷缩来反应电阻丝放出热量的多少的
D．通电一段时间后，左侧 U 形管中液面的高度差比右侧的大
4.如图所示的“无人机 ”具有 4 个旋翼，可通过无线电进行操控。该机一个旋翼的电动机额定功率为 30W，额定电压为 15V。该机所需的能量是由一块输出电压为 15V，容量为 5000mA·h 的电池提供。其
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电能的 80%应照用于飞行，飞行时的实际总功率为 100W。下列说法正确的是(    )
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A．无人机在飞行过程中，每分钟做功 1800 焦耳
B．无人机在上升过程中，动能转变为势能
C．电动机正常工作时， 通过的电流为 0.5A
D．该无人机一次最多能飞行 36 分钟
5.有两根电阻丝 R1、R2 和一个电源 E，且电源 E 两端电压保持不变。如果只将电阻丝 R1 接在电源 E 两 端，电阻丝 R1 在 120s 内产生的热量为 12Q；如果将电阻丝 R1 、R2 并联接在电源 E 两端， 电阻丝 R1、R2
在 60s 内产生的总热量为 8Q，则(    )
A．R1 ∶R2 ＝1∶4
B．R1 ∶R2 ＝1∶3
C．如果将电阻丝 R1 、R2 串联接在电源 E 两端， 为使电阻丝 R1 、R2 产生的总热量为 4Q，则需要通电的时
间为 320s
D．如果将电阻丝 R1 、R2 串联接在电源 E 两端， 为使电阻丝 R1 、R2 产生的总热量为 4Q，则需要通电的时
间为 150s
6.红外额温枪是测量体温的重要工具，其电路原理简化为图乙， R1 是定值电阻， R2 是热敏电阻，电压
表 V1 和 V2 随电流的变化图像分别为丙图中的 a 和 b。据此判断下列说法错误的是(    )
[image: ]
A．该电路是串联电路
B．电源电压为 6 伏
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C．R1 的阻值为 40 欧
D．当电路中的电流为 0.2A 时， 热敏电阻的功率为 0.4W
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[image: ]7.小乐设计了图示装置来探究“电流产热与电阻的关系”。其中 RA＞RB ，下列说法错误的是(    )

[image: ]
A．甲、乙两瓶中所装煤油的质量一定要相同
B．用煤油而不是用水， 是因为煤油不导电而水易导电
C．实验中通过比较煤油温度 变化来比较电流产热多少
D．通电一段时间后发现，甲中电阻丝 RA 产热较多
8.如图， 电源电压保持 6V 不变，电流表的量程为 0～6A，电压表的量程为 0～3V，定值电阻的规格为 “ 10Ω0.5A”，滑动变阻器的规格为“20Ω1A”。闭合开关， 为了保证电路安全，在变阻器滑片移动过
程中， 下列说法正确的是(    )
[image: ]
A．变阻器 R2 接入电路的阻值允许变化范围为 2Ω~20Ω
B．电流表示数允许的变化范围为 0.2A～0.5A
C．电阻 R1 消耗功率允许的变化范围为 0.4W～0.9W
D．电路消耗总功率允许的变化范围为 1.2W～3W
9.如图甲所示，电源电压恒为 9V，滑动变阻器的最大阻值为 100Ω, 电流在 0.1﹣0.4A 之间时电子元
件均能正常工作。若通过此电子元件的电流与其两端电压的关系如图乙所示，则下列判断正确的是
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(    )
A．电子元件工作时电阻保持不变
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[image: ][image: ][image: ]B．电子元件处于正常工作状态时，电路消耗的最小功率为 3.6W
C．当滑片 P 在中点时， 电子元件与滑动变阻器的电压之比为 1：1
D．为使电子元件处于正常工作状态， 滑动变阻器的阻值范围应控制在 12.5Ω﹣70Ω
10.如图， D 为电子元件，能起稳压作用， 即在一定条件下可保持其两端的电压 UD 不变， R 为定值电阻，
E 为电压可调的电源，当 D 起稳压作用时，下列描述电路中的电流 I、R 消耗的电功率 P 随电源电压 U
总变化关系的图线中，可能正确的是(    )
[image: ]
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A．                  B.


二  、填空题




C.




D  .
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11.某用电器铭牌上标有“220V40W”的字样，当该用电器两端电压为 55V，用电器的额定功率是         W，
实际功率是         W，它的电阻为         Ω
12.如图甲所示，是某同学“探究定值电阻 R0 的发热功率 P0、滑动变阻器 R 消耗的电功率 PR 和电源总  功率 Pu 随电流 I 变化的关系 ”的实验电路图，通过实验得到的数据用描点法在同一坐标系中作出了 a、 b、c 三条图线，如图乙所示。根据图象可知， 反映定值电阻 R0 的发热功率 P0 随电流 I 变化的图线是  
(选填 “a"、 “b”或“c")，电源电压 U 为          V。
[image: ]
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13.如图 1 所示，某同学在“测量小灯泡电功率”的实验中， 误将电压表并联在滑动变阻器两端，他从 滑片置于最右端时开始记录第一组数据，调节滑测得多组数据，描绘出的 U﹣I 图象如图 2 所示，已知
小灯泡的额定电压为 2.5V，电源电压为 4.5V，可求得小灯泡正常发光时的阻值为         Ω, 额定功
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率为         W，变阻器最大阻值为         Ω, 为使实验中小灯泡两端电压不超过 3V，则滑动变阻器
接入电路的最小阻值为         Ω（保留一位小数）。
[image: ]
三  、实验题
14.在测量小灯泡电功率的实验中， 电源电压为 4.5V，小灯泡的额定电压为 2.5V，小灯泡正常发光时
的电阻约为 10Ω。
[image: ]
（1）用笔画代替导线， 将图甲中的实物电路连接完整（要求： 当滑动变阻器的滑片向右移动时， 接入
电路的电阻变大；连线不得交叉）。
（2）连接电路后试触开关，发现电压表指针发生如图乙所示偏转， 则出现的故障是       。
（3）排除故障后， 闭合开关，若要测量小灯泡的额定功率，接下来的操作是       。
（4）继续移动滑片 P，得到多组对应的电压表和电流表示数，并绘制成图丙所示的 I﹣U 关系图象， 根
据图象信息，判断实验数据是否可靠？       ，原因是        。
四  、解答题
15.如图是温度可调的育苗箱电路， 电源电压为 36V 保持不变，发热电阻 R1 规格是“24V 40Ω”。闭合
开关 S，调节滑片 P 的位置， 当 R1 正常工作时， 求：
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（1）电路中的电流。
（2）R2 的阻值。
（3）育苗箱正常工作 5min 产生的热量。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498040131101006023
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