温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电气设备保护接地电阻越大，发生故障时漏电设备外壳对地电压(  ).
A. 越低;
B. 不变;
C. 越高.
答案:C
2. 上下梯子时，必须( )梯子，且不得手持器物。
A. 背面
B. 左侧向
C. 右侧向
D. 面向
答案:D
3. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。
A. 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流
B. 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同
C. 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同
D. 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流
答案:A
4. 氧气瓶应涂( )，用()颜色标明“氧气”字样;乙炔气瓶应涂()，并用()标明“乙炔”字样。
A. 天蓝色，黑，白色，红色
B. 天蓝色，红，白色，黑色
C. 天蓝色，黑，白色，黑色
D. 天蓝色，红，白色，红色
答案:C
5. 同步电动机出现“失步”现象的原因是(  )。
A. 电源电压过高
B. 电源电压太低
C. 电动机轴上负载转矩太大
D. 电动机轴上负载转矩太小
答案:C
6. 低压电力线路的拉线与带电体的最小净空距离为(  )m。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
答案:A
7. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。
A. 每相负载
B. 相与相之间
C. 各相线
D. 电路
答案:A
8. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A. 双向计度无功；
B. 三相三线无功；
C. 三相四线无功；
D. 一只带止逆器的无功。
答案:A
9. 电气接地一般可分为两类,(  )。
A. 工作接地和保护接地
B. 工作接地和防雷接地
C. 防雷接地和保护接地
D. 设备接地和保护接地
答案:A
10. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(10V);(20.7V);(36V),则该三极管是(  )型。
A. NPN
B. PNP
C. 硅管
D. 锗管
答案:A
11. 10kv用户分界负荷开关，可以隔离用户侧( )故障。
A. 雷击过电压
B. 两相短路
C. 各种
D. 相间短路
答案:D
12. 同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由(  )励磁。
A. 正弦交流电
B. 三相对称交流电
C. 直流电
D. 脉冲电流
答案:C
13. 若杆塔无接地引下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面下深度不得小于(  )。
A. 2m
B. 1.5m
C. 1m
D. 0.6m
答案:D
14. 绝缘体不导电是有前提的，其是否导电主要与(  )有关。
A. 外加电压的高低；
B. 其温度的高低；
C. 原子核对外围电子束缚力的大小
答案:A
15. 办理暂停用电，累计最长时间不得超过(  )。
A. 3个月;
B. 6个月;
C. 9个月;
D. 全年;
答案:B
16. 一台发电机,发出有功功度为80MW,无功功率为60MVar,它发出的视在功率为(  )。
A. 120MVA
B. 117.5MVA
C. 100MVA
答案:C
17. 相线应接在螺口灯头的( )。
A. 螺纹端子
B. 中心端子
C. 外壳
答案:B
18. 变压器变换分接位置以进行调压所采用的开关称为(  )。
A. 空气开关
B. 隔离开关
C. 分接开关
答案:C
19. 磁路中的磁通，磁通势.磁阻之间的关系可用(  )确定。
A. 安培定则
B. 电路欧姆定律
C. 磁路欧姆定律
D. 楞次定律
答案:C
20. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。
A. 反比
B. 正比
C. 不变
答案:B
21. 当二极管的外加正向电压超过死区电压时，电流随电压增加而迅速(  )。
A. 增加
B. 减小
C. 截止
D. 饱和
答案:A
22. 填用电力电缆第一种工作票的工作应(  )许可。
A. 经调度
B. 不经调度
C. 运行人员
答案:A
23. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路，应选择( )漏电保护装置。
A. 三相三极式
B. 三相三极和单相二极两种
C. 三相四极式
答案:C
24. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，这其中的未成年工是指年满16周岁未满(  )的人。
A. 14周岁
B. 15周岁
C. 17周岁
D. 18周岁
答案:D
25. 容量在630kvA以下的变压器，在每次合闸前及拉闸后应检查(  ).A.一次;B.两次;C.三次.
答案:A
26. 油料火灾不能用(  )灭火。
A. 水
B. 沙子
C. 干粉
答案:A
27. 制造标准电阻器的材料一定是(  )。
A. 低电阻率材料
B. 高电阻率材料
C. 低温度系数材料
D. 高温度系数材料
答案:D
28. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。
A. 热聚集
B. 热扩散
C. 冶金效应
D. 热吸收
答案:C
29. 为配用低量程的电压表测量高电压，电压互感器必须具有(  )。
A. 升压作用
B. 具有陡降作用
C. 降压作用
D. 变换阻抗的作用
答案:A
30. 线路停电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.
A. 断路器，负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;
B. 断路器，母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关
C. 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;
D. 母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关，断路器
答案:A
31. 通过变流器把直流电能逆变成交流电能送到交流电网的叫(  )。
A. 有源逆变
B. 无源逆变
C. 整流
D. 反馈
答案:A
32. 变压器初级和次级绕组采用不同的匝数比时，就可以达到升高或降低(  )的目的。
A. 电压；
B. 电流；
C. 频率；
D. 电阻；
答案:A
33. 电容器在合闸操作过程中，如果没有合好，断路器拉开后，应间隔(  )min，再将电容器投入运行。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
答案:A
34. 当采用握笔法时，(  )的电烙铁使用起来比较灵活。适合在元器件较多的电路中进行焊接。
A. 直烙铁头
B. C型烙铁头
C. 弯烙铁头
D. D型烙铁头
答案:A
35. 线电流是(  )的电流。
A. 流过每相电源
B. 流过每相负载
C. 流过各相线
D. 流过中性线
答案:C
36. 鼠笼电机的拆装顺序为()。
①将转子从定子铁芯中抽出②卸下轴承盖外盖与后大盖
⑧卸下前轴伸端轴承外盖④拆去电动机引线.地线。
⑤卸下皮带轮或靠背轮
A. ①②③④⑤
B. ②③⑤④①
C. ④⑤③②①
D. ③④⑤①②
答案:C
37. 对各种类型的绝缘导线，其容许工作温度为(  )。
A. 40℃
B. 65℃
C. 70℃
D. 90℃
答案:B
38. 下列说法中，不正确的是( )。
A. 剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具
B. 手持电动工具有两种分类方式，即按工作电压分类和按防潮程度分类。
C. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长（手柄加旋杆）表示
D. 电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电
答案:B
39. 三级用电检查员仅能担任(  )KV及以下电压受电的用户的用电检查工作。
A. 0.4
B. 10
C. 0.22
D. 35
答案:A
40. 110KV及以下线路维护测控设备不具备(  )功能。
A. 三相一次或二次重合闸
B. 过电流维护
C. 断路器维护
答案:C
41. 载流导体在磁场中将会受到( )的作用。
A. 电磁力
B. 磁通
C. 电动势
答案:A
42. 半导体的电阻随温度的升高(  )。
A. 不变
B. 增大
C. 减小
答案:C
43. 装配交流接触器的一般步骤是(  )。
A. 动铁心—静铁心—辅助触头—主触头—灭弧罩
B. 动铁心—静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头
C. 动铁心—静铁心—主触头—灭弧罩—辅助触头
D. 静铁心—辅助触头—灭弧罩—主触头—动铁心
答案:A
44. 对断路器操作机构的基本要求之一是(  )。
A. 动作迅速
B. 缓慢动作
C. 根据运行情况决定动作速度
D. 不受继电保护控制
答案:A
45. 关于乙类功率放大器的特点，叙述正确的是:功放管的静态工作点(  )。
A. 选在交流负载线的中点
B. 沿交流负载线下移，使静态集电极电流降低
C. 沿交流负载线继续下移，使静态集电极电流等于零
D. 选在交流负载线的上方
答案:C
46. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔断的额定电流为不大于导线允许载流量( )倍。
A. 1.25
B. 1.1
C. 0.8
答案:C
47. (  )KV以下的线路一般使用高压带电间接操作法。
A. 10
B. 35
C. 110
D. 220
答案:C
48. 无需区分表笔极性，就能测量直流电量的仪表是(  )。
A. 磁电系　
B. 电磁系　
C. 静电系　
D. 电动系
答案:B
49. 电力系统电流互感器的二次侧额定电流均(  )A.
A. 220;
B. 380;
C. 5;
D. 100.
答案:C
50. 将电气设备和用电装置的金属外壳与(  )相连接叫做接零。
A. 系统中性点
B. 接地装置
C. 导线
D. 大地
答案:A
51. 在金属容器内，使用行灯电压一般不应超过(  )伏。
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36
答案:B
52. 高压电气设备的检测应该采用的方法是( )
A. 定期检测
B. 故障检测
C. 事故检测
D. 全面检测
答案:B
53. 漏电开关的额定电流应( )被保护电路的最大负荷电流。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不大于
答案:A
54. 高压断路器可以(  )
A. 切断空载电流
B. 控制分断或接通负荷电流
C. 切换正常负荷又可切除故障,同时还具有控制和保护双重任务
D. 接通或断开电路空载电流,但严禁带负荷拉闸
答案:C
55. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用(  )。
A. 熔断器
B. 磁力启动器
C. 热继电器
D. 电压继电器
答案:C
56. 电流互感器的二次侧应( )
A. 没有接地点
B. 有一个接地点
C. 有两个接地点
D. 按现场情况不同，不确定
答案:B
57. 自感电动势大小的表达式为(  )。
A. e=L(Δi/Δt)
B. e=-L(Δi/Δt)
C. e=L(i/t)
D. e=-L(i/t)
答案:B
58. 低压照明用户受电端电压的被动幅度不应超过额定电压的(  )。
A. ±(5%-10%)
B. ±5%
C. 10%
答案:A
59. ( )仪表由固定的永久磁铁可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:B
60. 六氟化硫断路器是一种用(  )气体作为灭弧介质的断路器。
A. SF6
B. 压缩空气
C. 氮气
D. 惰性
答案:A
61. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。
A. 断路器
B. 隔离开关
C. 熔断器
答案:C
62. Ⅰ类手持式单相电动工具的电源线必须采用( )多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。
A. 两芯
B. 三芯
C. 四芯
D. 五芯
答案:B
63. 绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(  )。
A. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍
B. 变压器额定容量除以一次侧额定电压的3倍
C. 变压器额定容量除以二次侧相电压的3倍
答案:B
64. 低压线路中的零线采用的颜色是(  )。
A. 深蓝色
B. 淡蓝色
C. 黄绿双色
答案:B
65. 将零线多处接地，叫(  )接地。
A. 零线接地
B. 保护接地
C. 系统接地
D. 重复接地
答案:D
66. 胶壳刀开关在接线时，电源线接在(  )
A. 上端(靜触点）
B. 下端（动触点）
C. 两端都可
答案:A
67. 三相电动机铭牌上标有“额外电压380V/220V,接法Y/△”，当电压为380V时，其接法为( )。
A. △接
B. Y接
C. ∏接
D. T接
答案:B
68. 接地线应用多股软裸铜线，其截面积不得小于(  )m㎡。
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