2009年全国二级建立师执业资格考试
《建筑工程管理与实务》试卷
 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．某建筑物，地上2层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物2层楼面上分布的荷载是(    )。  P2
  A．均布面荷载    B．线荷载
  C．集中荷载      D．分散荷载
2．如图所示，用吊索起吊重为w的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为(    )。		P3

    A．3    B．4
    C．6    D．7
3．依据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的(    )构件。		P9
    A．受压    B．受拉
    C．受弯    D．受扭
4．多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过(    )m 时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。		P16
    A．0．50      B．O．75
    C．0．90      D．1．20
5．钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于(    )mm为厚板，主要用于结构。		P22
    A．3    B．4
    C．5    D．6
6．当建筑场地的施工限制网为方格网或轴线形式时，接受(    )进行建筑物细部点的平面位置测设最为便利。		P43
  A．直角坐标法          B．极坐标法
  C．角度前方交会法      D．距离交会法
7．浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过(    )m。P44
  A．1．2       B．1．5
  C．1．8       D. 2 .0
8．砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置(    )。P57
    A．直槎    B．凸槎
    C．凹槎    D．斜槎
9．某工程地基验槽接受视察法，验槽时应重点视察的是(    )。  P46
    A．柱基、墙角、承重墙下       B．槽壁、槽底的土质状况
    C．基槽开挖深度               D．槽底土质结构是否被人为破坏
10．常用模板中，具有灵巧灵敏、拆装便利、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是(    )。   P50
  A．木模板                  B．组合钢模板
  C．钢框木胶合板模板        D．钢大模板
11．一般状况下，当受拉钢筋直径最小大于(    )mm 时，不宜接受绑扎搭接接头。P52
  A．22      B．25
  C．28      D．32
12．砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在3C以内时，水泥混合砂浆最长应在(    )h内运用完毕。  P56
    A．2      B．3
    C．4      D．5
13．卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁接受(    )施工。P62
A．热熔法    B．自粘法
C．冷粘法    D．机械固定法
14．符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是(    )。  P68
A．从板的两边向中间固定              B．从板的中间向板的四周固定
C．长边(纸包边)垂直于主龙骨安装      D．短边平行于主龙骨安装
15．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于(    )m。  P73
    A．3      B．6
    C．9      D．12
16．湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是(    )。  P76
    A．宜接受1：4水泥砂浆灌浆
    B．每层灌浆高度宜为150-200mm，且不超过板高的1／3
    C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
    D．每块饰面板应一次灌浆到顶
17．地面水泥砂浆整风光	层施工后，养护时间最少不应小于(    )d。  P74
    A．3      B．7
    C．14     D．28
18．接受玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是(    )。  P90
A．钢化玻璃        B．夹层玻璃
    C．净片玻璃        D．钢化夹层玻璃
19．工程施工过程中，边长在(   )的孔口，必需用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。   P161
    A．2．5～25 cm      B．25～50 cm
    C．50～1 50 cm      D．150 cm以上
20．民用建筑工程室内装修接受的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于(    )时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。P272
    A．200    B．500
    C．700    D.1000

参考答案
1．A     2．A     3．C   4．A    5．B     6．A    7．B    8．D     9．A    10．B
1 1．C    12．C    13．A  14．B    15．D    16．B    17．B    18．D    19．A    20．B
   
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
21．下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有(    )。   P219
A．高度超过24m的建筑工程，每层必需设消火栓口
B．一般临时设施区，每100配备一个10 L的灭火器
C．临时木工加工车间，每30配置一个灭火器
D．油漆作业间，每25配置一个灭火器
E．堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m

22．下列关于主体结构混凝土工程施工缝留置位置的说法，正确的有(    )。  P55
A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B．单向板留置在平行于板的长边位置
C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中l／3范围内
D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
E．与板连成整体的大截面梁(超群过1m)，留置在板底面以下20～30mm处

23．内墙饰面砖粘贴的技术要求有(    )。   P77


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508067017127006023
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