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前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由贵州省特种设备检验检测院提出。 
本文件由贵州省市场监督管理局归口。 
本文件起草单位：贵州省特种设备检验检测院、黔南州特种设备检验所、贵州大力神起重机械有限公司、首钢贵阳特殊钢有限责任公司、贵州轮胎股份有限公司。 
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起重机械使用管理规范


1 范围

本文件规定了起重机械使用管理和维护保养的要求。 
[image: ]本文件适用于特种设备目录界定的桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、升降机、流动式起重机、机械式停车设备、桅杆式起重机、缆索式起重机的使用管理和维护保养。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 5031 塔式起重机 
GB 5144 塔式起重机安全规程 
GB/T 5972 起重机 钢丝绳  保养、维护、检验和报废GB/T 6067.1-2010 起重机械安全规程 第1部分：总则GB/T 6974.1 起重机 术语 第1部分：通用术语 
 (
GB/T 10051.3-2010 起重吊钩 第3部分：锻造吊钩使用检查 
GB 17907-2010 机械式停车设备 通用安全要求 
GB/T 26557-2021 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机GB/T 26558 桅杆起重机 
GB/T 28264-2017  起重机械  安全监控管理系统GB 28755-2012  简易升降机安全规程 
JB/T 9737 流动式起重机  液压油  固体颗粒污染等级、测量和选用JGJ 332 建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程 
TSG
 
08
  特种设备使用管理规则
 
TSG
 
51
  起重机械安全技术规程
3 术语和定义
GB/T 6974.1和TSG 51界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 
3.1
主要受力结构件 main stressed structural members
主梁、主副吊臂、主支撑腿、标准节。其中，机械式停车设备的主梁指横(纵)梁，主支撑腿指立柱。 
[来源
：TSG 51-2023，7
附则
，7.1.6] 
3.2
主要机构 main institutions
起升机构、变幅机构。 
[来源：TSG 51-2023，7附则，7.1.7］ 
1 
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3.3
主参数 principal parameter
额定起重量、额定起重力矩、层数或者生产率。 [来源：TSG 51-2023，7附则，7.1.8］ 
3.4
修 理 repair
更换原有主要部件、安全保护装置，调整控制系统，但是不改变主参数的活动。 [来源：TSG 51-2023，7附则，7.1.10］ 
3.5
重大修理 major repairs
更换原有起重机械主要受力结构件、主要机构、控制系统，但是不改变主参数的活动。 [来源：TSG 51-2023，7附则，7.1.11］ 
3.6
改 造 transform
改变原有起重机械主要受力结构件的结构形式，或者主要机构的配置形式，或者主参数的活动。 [来源：TSG 51-2023，7附则，7.1.9］ 
3.7
日管控 daily control
根据《起重机械安全风险管控清单》，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求及所使
 (
常巡检检查。 
3.8
周排查 weekly troubleshooting
每周对起重机械进行的风险隐患排查，分析研判起重机械使用安全管理情况，研究解决日管控中发
现的问题。
 
3.9
月调度 monthly deploy
对当月起重机械安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下个月重点工作作出调度安
排。
 
3.10
维护保养 maintenance
对起重机械进行清洁、润滑、调整、紧固、防腐、更换易损件和检查等维护与保养性工作，其中调
整和更换易损件不会改变起重机械任何性能参数。
 
3.11
安全负责人 safety manager
起重机械使用单位的法定代表人、法定代表委托人或者实际控制人。 
3.12
安全总监 safety director
起重机械使用单位管理层中负责起重机械使用安全的管理人员。 
3.13
安全员 
safety
 
supervisor
起重机械使用单位具体负责起重机械使用安全的检查人员。 
2 
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4 使用管理

4.1 基本要求

4.1.1 使用单位应遵守有关法律法规、安全技术规范及相关标准，建立、健全安全管理制度，落实使用单位主体责任，加强起重机械的安全管理，确保起重机械的使用安全。 
4.1.2 [image: ]使用单位应当加强作业区域的管理，配备安全防护装备，设置安全警示标志。当起重机械作业可能与其他作业活动发生干涉，存在交叉作业、盲区等情况的，使用单位应当采取有效措施，确保作业安全。起重机械不应以任何方式吊载人员，人货两用的施工升降机和人车共乘的机械式停车设备除外。 
4.2 安全管理机构 

4.2.1 机构设置

使用单位应按照TSG 08的要求设置特种设备安全管理机构，并逐台落实起重机械安全管理责任人。 

4.2.2 主要职责

使用单位特种设备安全管理机构负责落实使用单位的安全管理职责，贯彻执行特种设备有关法律、法规和安全技术规范及相关标准。 
注： 按照TSG 08的要求无需设置特种设备安全管理机构的使用单位，起重机械使用单位主要负责人负责落实使用单位的安全管理职责。 
4.3 [image: ]人员配备 

4.3.1 主要负责人 

使用单位主要负责人应对本单位起重机械使用安全全面负责，建立并落实使用安全主体责任的长效机制。使用单位主要负责人应支持和保障安全总监和安全员依法开展使用安全管理工作，在作出涉及起重机械安全的重大决策前，应充分听取安全总监和安全员的意见和建议，每月至少听取一次起重机械安全总监管理工作情况汇报，负责落实本单位月调度工作。 
4.3.2 安全总监和安全员

4.3.2.1 使用安全管理能力

使用单位应根据本单位起重机械的数量、用途、使用环境等情况，配备安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员。安全总监和安全员应具备下列使用安全管理能力： 
a) 熟悉起重机械使用相关法律法规、安全技术规范、标准和本单位起重机械安全使用要求； 
b) 具备识别和防控起重机械使用安全风险的专业知识； 
c) 具备按照相关要求履行岗位职责的能力； 
d) 符合特种设备法律法规和安全技术规范的其他要求。 

4.3.2.2 任职要求

使用单位的安全总监一般由TSG 08规定的安全管理负责人担任，安全员一般由TSG 08规定的安全管理员担任。相关人员持证要求仍按照TSG 08的要求执行。除《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》中要求不得兼任的情形外起重机械使用单位安全总监、安全员根据本单位实际可以兼任。 
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4.3.2.3 安全总监

4.3.2.3.1 资质

设置安全管理机构的使用单位,配备的安全总监应取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。 

4.3.2.3.2 职责

安全总监按照相关要求，其岗位职责应至少包括以下内容： 
a) 组织宣传、贯彻起重机械有关的法律法规、安全技术规范及相关标准； 
b) 组织制定本单位起重机械使用安全管理制度，督促落实起重机械使用安全责任制，组织开展起重机械安全合规管理； 
c) 组织制定起重机械事故应急专项预案并开展应急演练； 
d) 落实起重机械安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大； 
e) 对起重机械安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导起重机械安全员做好相关工作； 
f) 按照规定组织开展起重机械使用安全风险评价工作，拟定并督促落实起重机械使用安全风险防控措施； 
g) 对本单位起重机械使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施； 
h) 接受和配合有关部门开展起重机械安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作， 如实提供有关材料； 
i) 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责； 
j) [image: ]负责落实本单位周排查工作，每周至少组织一次风险隐患排查，编制《每周起重机械安全排查治理报告》（其内容可参照附录 A）。 
4.3.2.4 安全员

4.3.2.4.1 资质

使用单位应按照法律法规的要求配备安全员或者委托具有特种设备安全管理人员资格证的人员负责起重机械的管理；当委托具有特种设备安全管理人员资格证的人员负责起重机械的管理时，起重机械使用安全的责任主体仍然是使用单位。 
4.3.2.4.2 职责

安全员按照职责要求，对安全总监或者单位主要负责人负责，其岗位职责应至少包括以下内容： 
a) 建立健全起重机械安全技术档案（一机一档）并办理本单位起重机械使用登记； 
b) 组织制定起重机械安全操作规程； 
c) 组织对起重机械作业人员进行教育和培训，指导和监督作业人员正确使用起重机械； 
d) 对起重机械进行日常巡检，纠正和制止违章作业行为，落实隐患排查治理工作； 
e) 编制起重机械维护保养计划、起重机械定期检验计划，督促落实起重机械定期检验和后续整改等工作； 
f) 按照规定报告起重机械事故，参加起重机械事故救援，协助进行事故调查和善后处理； 
g) 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他起重机械使用安全管理职责； 
h) 负责落实本单位日管控工作，对发现的安全风险隐患，应立即采取防范措施，及时上报起重机械安全总监或者单位主要负责人，填写《每日起重机械安全检查记录》（其内容可参照附录 B），未发现问题的，也应予以记录，实行零风险报告。 
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4.3.3 作业人员

4.3.3.1 资质

使用单位应根据本单位起重机械的数量、特性等配备相应持证的特种设备作业人员，并且在使用起重机械时应保证至少有一名持证的作业人员在岗，起重机械作业人员应取得相应的特种设备作业人员资格证书，有关安全技术规范对特种设备作业人员有特殊规定的，从其规定。 
4.3.3.2 职责

[image: ]作业人员的主要职责如下： 
a) 严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作； 
b) 按照规定填写作业、交接班检查等记录； 
c) 参加安全教育和技能培训，掌握相应的交接班检查和维护技能； 
d) 进行交接班检查，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录； 
e) 作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应立即采取紧急措施，并且向起重机械安全员或相关负责人报告； 
f) 定期参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。 

4.4 人员培训和考核 

使用单位应当对安全总监和安全员进行法律法规、标准和专业知识培训、考核，同时对培训、考核情况予以记录并存档备查。 
4.5 [image: ]管理制度 

起重机械管理制度至少包括以下内容： 
a) 安全技术档案管理制度； 
b) 使用登记、检验检测管理制度； 
c) 作业前检查、交接班检查、维护保养等相关管理制度；  
d) 安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责制度； 
e) 安全风险管控制度； 
f) 安全总监、安全员、作业人员管理和培训、考核制度； 
g) 采购、安装、改造、修理、报废等管理制度； 
h) 应急救援管理制度； 
i) 事故报告和处理制度。 

4.6 安全技术档案 

使用单位应逐台建立起重机械安全与节能技术档案，安全技术档案应至少包括以下内容： 
a) 特种设备使用登记证； 
b) 特种设备注册登记表； 
c) 出厂随机文件，至少包括总图，主要受力结构件图，传动机构总图，控制(电气、液压或者气动)系统原理图和安装需要的其他图纸，产品质量合格证明，安装使用维护保养说明，整机和安全保护装置型式试验合格证明，特种设备生产许可证； 
d) 施工记录，至少包括施工方案，施工过程记录，施工过程的质量验收记录，与施工有关的资料(包括隐蔽工程记录、重大技术问题处理文件等)，施工单位出具的安装、改造、重大修理质量证明文件等； 
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e) 监督检验、（首检）定期检验报告； 
f) 设备安全操作规程； 
g) 《起重机械安全风险管控清单》（其内容可参照附录 C）； 
h) 日管控、周排查、月调度、维护保养记录； 
i) 每月起重机械安全调度会议纪要； 
j) 安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告； 
k) 故障、事故记录及处理报告； 
l) 安全总监职责； 
m) 安全员守则； 
n) 安全总监、安全员提出的意见建议、报告和问题整改落实等履职情况； 
o) 安全总监和安全员进行法律法规、标准和专业知识培训、考核的情况记录。 

4.7 起重机械应急管理 

使用单位应根据本单位起重机械使用的实际情况，制定应急救援专项预案，储备应急救援资源，按照所制定的应急救援专项预案，每年至少演练一次，并且作好演练记录。 
4.8 设备选型 

4.8.1 使用单位应根据用途、使用频率、载荷状态和工作环境，选择适应使用条件要求的起重机械， 并对起重机械的选型负责。  
4.8.2 [image: ]使用单位购置的起重机械应由具备相应生产许可资格的单位制造，产品应符合相关安全技术规范、标准的要求。 
4.8.3 使用单位购置境外制造的起重机械，应符合国家有关特种设备的法律法规、安全技术规范和强制性标准的要求。 
4.9 安装、改造、重大修理 

使用单位应选择具有相应许可资格的单位实施起重机械的安装、改造、重大修理，并对安装、改造、重大修理的活动实施有效的管理。 
4.10 检验 

使用单位应配合施工单位开展起重机械监督检验或首次检验，并在检验合格有效期届满前一个月向检验机构申报定期检验，不得使用未经检验或检验不合格的设备。 
4.11 使用登记 

特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应依据TSG 08的要求向特种设备所在地的特种设备安全监管部门申请办理使用登记。 
4.12 隐患处理及报告

使用单位安全员在日管控工作中，发现一般事故隐患时，应立即进行处理，发现存在严重事故隐患时，应当立即责令停止使用并向安全总监报告。 
4.13 日管控、周排查、月调度工作机制

使用单位应当结合本单位实际，建立健全“日管控、周排查、月调度”工作机制，已经建立类似工作制度的，可以将原有的工作制度与“日管控、周排查、月调度”工作机制相结合继续执行。日管控中
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日常巡检检查和周排查中风险隐患排查的项目、方法、内容及要求可参照附录D,月调度工作应形成《每月起重机械安全调度会议纪要》其内容可参照附录E。 
4.14 流动作业 

流动作业的起重机械跨原使用注册登记部门行政区域使用时，使用单位应在使用前告知使用所在地的特种设备安全监督管理部门，并且接受其监督检查，同时使用单位应将告知情况报告设备产权单位所在地的特种设备安全监督管理部门。 
4.15 [image: ]停用及重新启用 

起重机械拟停用1年以上的，使用单位应采取有效的保护措施，并且设置停用标志，在停用后30日内按照相关规定告知登记机关。重新启用时，使用单位应进行自行检查，到使用登记机关办理启用手续； 超过定期检验有效期的，应按照定期检验的有关要求申报检验。 
4.16 安全评估和报废

使用单位根据起重机械的使用情况，决定是否对其进行安全评估，并且对评估过程和结果负责。使用单位对于经安全评估决定报废的起重机械，应当消除其使用功能。 
4.17 信息化管理平台 

[image: ]使用单位应规范应用“贵州省特种设备使用单位服务平台”、“贵州省安全生产双重预防控制系统” 等信息化管理平台实施特种设备的安全管理和隐患排查治理，提升企业安全管理水平和管理能力，推动企业切实落实安全主体责任。 

5 维护保养

5.1 维护保养单位要求 

5.1.1 使用单位自行维护保养的应满足以下条件： 
a) 有相应的管理制度； 
b) 配备必要的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器； 
c) 有 20 台以内起重机械的宜有 2 名维护保养人员，每增加 10 台起重机械，维护保养人员也应至少增加 1 名； 
d) 配备必要的电气持证人员。 
5.1.2 使用单位不具备自行维护保养能力的，宜委托具有相应起重机械生产许可资格的单位进行维护保养，并签订合同，明确责任。合同至少应包括以下内容： 
a) 维护保养的施工内容，执行的标准和要求； 
b) 维护保养起止日期和时间频次,维护保养周期应满足本文件第 5.4 项的要求； 
c) 在故障响应时间、应急救援、配合重大活动等方面的约定； 
d) 双方的义务和安全责任。 
5.1.3 维护保养单位应制订工艺文件，保证其维护保养的起重机械安全技术性能持续符合安全技术规范和标准的要求，工艺文件至少应包括以下内容： 
a) 维护保养检查的项目、方法、内容和要求； 
b) 维护保养施工作业安全防护措施。 
5.1.4 维护保养单位应编制季度、年度维护保养计划，明确维护保养的时间，按计划进行维护保养。 
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5.2 维护保养人员要求 

从事维护保养的人员应接受适当的指导和专业培训，熟悉维护保养程序，了解维护保养过程中存在的风险，具备维护保养能力。 
5.3 维护保养要求 

5.3.1 一般要求

使用单位应根据设备特点和使用状况对起重机械进行维护保养，维护保养应包括季度维护保养和年度维护保养。维护保养应符合有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求。对发现的异常情况及时处理，并且作出记录，保证在用起重机械始终处于正常使用状态。 
5.3.2 季度维护保养要求

季度维护保养应对主要受力结构件、安全保护装置、工作机构、操纵机构、电气（液压、气动）控制系统、油路润滑系统、防腐等进行专项维护。停用1个月以上的起重机，应有停用记录，启用前应进行一次季度维护保养，季度维护保养的检查项目、方法、内容和要求可参照附录D。  
5.3.3 年度维护保养要求

[image: ]每年应在做好季度维护保养的基础上对整机进行全面检查及试验，在一个使用年度中可以与一次季度维护保养同时进行，但是相邻两个年度的年度维护保养时间间隔不能超过12个月，年度维护保养的检查项目、方法、内容和要求可参照附录D。 
 (
维护保养台账和帮助指导
 
维护保养台账至少应包括： 
维护保养合同；
 
《起重机械基本情况及技术参数记录》（
其内容可参照附录 
F）； 
《起重机械故障处置记录》
（
其内容可参照附录 
G）； 
季度、年度维护保养记录。 
维护保养单位应对使用单位的安全管理进行必要的帮助和指导。
 
5.5 维护保养标识
 
维护保养单位应在起重机械司机室内或其它醒目位置张贴维护保养标识，内容应有维护保养单位名
称、维护保养责任人、下次维护保养日期以及联系方式。
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见表A.1。 
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[image: ]表A.1 每周起重机械安全排查治理报告

[image: ]                                        报告编号： 	
	《每周起重机械安全排查治理报告》

	使用单位
	

	设备情况
	 	设备	台、	设备	台，共有	台，其中在用	台、检修或停用	台。

	报告周期
	 	年	月	日  —	年	月	日

	    本报告根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第 74 号）等法律法规及部门规章，本企业安全管理制度等制定。

	编制人
	
	日 期
	

	审核人
	
	日 期
	

	批准人
	
	日 期
	

	

	报 告 内 容

	一、本周主要存在的起重机械安全风险隐患

	1） 的 安 全 风 险 隐 患 
	2） 的 安 全 风 险 隐 患 

	风险隐患问题 
	
	风险隐患问题 
	

	采取的措施及整改情况
	
	采取的措施及整改情况
	

	3） 的 安 全 风 险 隐 患 
	4） 的 安 全 风 险 隐 患 

	风险隐患问题 
	
	风险隐患问题 
	

	采取的措施及整改情况
	
	采取的措施及整改情况
	

	 
	
	 
	

	二、上一周起重机械安全风险隐患问题整改落实情况 

	上一周起重机械安全风险隐患问题：

	上一周起重机械安全风险隐患问题采取的措施及整改情况：

	三、本周起重机械安全管理情况评价 

	本周起重机械安全管理情况总结：

	四、下周工作重点 

	下周起重机械安全管理工作重点：

	五、其他情况 

	特殊、重点情况：

	



 (
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附 录 B
（资料性）
每日起重机械安全检查记录

见表B.1。 

表B.1 每日起重机械安全检查记录

	  《每日起重机械安全检查记录》 

	使用单位名称 
	 

	设备使用地点 
	 

	制造单位名称 
	 

	
设备类别 
	
 
	
设备品种 
	
 

	型号规格 
	 
	设备代码 
	 

	
产品编号 
	
 
	
单位内编号 
	 

	投入使用日期 
	 
	设计使用年限 
	 

	
性能参数 
	
 

	
其他主要参数 
	
 

	
主要检验仪器设备 
	
万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、便携式测距仪、红外测温仪等 

	


备 注 
	
起重机械安全员要每日根据《起重机械安全风险管控清单》，按照相关安全技术规范和本单位安全管理制度的要求，对投入使用的起重机械进行巡检，形成《每日起重机械安全检查记录》。对发现的安全风险隐患，应当立即采取防范措施，及时上报起重机械安全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。 

	
巡检人员（签字） 
	
 
	
巡检日期 
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表 B.1（续）

	
序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	
存在的安全风险隐患 
	
采取的防范措施 
	
备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
每日起重机械安全检查记录情况汇总 

	
安全风险隐患情况 
	
采取的防范措施 

	
共发现安全风险隐患 条。 
	
共采取的防范措施 项。 
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附 录 C
（资料性）
起重机械安全风险管控清单

见表C.1。 

表C.1 起重机械安全风险管控清单

填表单位：                 
	序号 
	安全风险名称 
	风险点 
	风险等级 
	易发生事故类型 
	风险管控措施 
	责任部门 

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
           单位共梳理风险点         个，其中        级风险点       个，     级风险点      个，    级风险点 个，管控措施 条，责任部门 个。 

	修 订 记 录 

	序号 
	安全风险名称 
	风险点 
	风险等级 
	修订内容及依据 
	修订人 
	日 期 

	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
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附 录 D
（资料性）
起重机械检查项目、方法、内容及要求

D.1 桥、门式起重机械检查项目、方法、内容及要求
 (
表D.1
 
桥、门式起重机械检查项目、方法、内容及要求
)见表D.1。 


	序
号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置 
方式 
	检查周期 
	备
注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	1 
	技术文 
件 
	随行文件 
	检查随行图纸、使用说明书、出厂合格证应完整 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	2 
	
	检查记录 
	检查以往的检查记录应完整、无未处理的缺陷 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	3 
	
	维护记录 
	检查以往的维护记录应完整、无未验证的维护 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	4 
	
	其他档案 
	检查设备安装、改造、维修、注册登记等其他档案 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
5 
	











整机 
	
作业环境 
	
目测检查起重机作业环境应无影响作业安全的因素 
	按企业管理
制度和操作规程处理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	6 
	
	

外观 
	目测检查起重机各处应无垃圾、杂物、遗漏工具等 
	清洁 
	〇 
	 
	 
	〇 
	 

	7 
	
	
	目测检查起重机各处应无积油、积水 
	清洁 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
8 
	
	
	目测检查起重机各部分表面应无严重的锈蚀、 
脱漆、损伤等缺陷 
	
防腐/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
9 
	
	车轮承载 
情况 
	
目测检查起重机的各个车轮应无悬空现象 
	
调整/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	
10 
	
	
起重机跨度 
	测量起重机跨度偏差应符合相关起重机产品 
标准的规定 
	
调整/修理 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
11 
	
	小车架感应
电压 
	测量小车架上的感应电压在非工作状态下不应超
过交流 30V，直流 70V 
	
调整 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	适用于绝缘起重
机 

	


12 
	
	


三级绝缘电阻 
	
用 1000 V 绝缘电阻表(兆欧表)测量吊钩和钢丝绳(或动滑轮组)、起升机构和小车架、小车架和桥架之间的绝缘电阻值，其每级绝缘在温度 20 ℃～ 25 ℃，且相对湿度不大于 85%时的电阻值不应小于
1MΩ 
	


调整 
	


 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	

	


13 
	金属结构连接 
件 
	主梁、端梁、导梁、支腿、小车架、台车架、平衡梁、机构支座、维
修吊支架等 
	
目测检查起重机主梁、端梁、导梁、支腿、小车架、台车架、平衡梁、机构支座、维修吊支架等金属结构的锈蚀、裂纹和塑性变形，并应符合 
GB 6067.1-2010 中 3.9 的规定 
	


防腐/修理/ 更换 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


 

	14 
	
	结构焊缝 
	目测检查主要受力结构件焊缝应无可见的裂纹 
	修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	

15 
	金属结构连接 
件 
	主要受力结构件、
安全装置连接件 
	
目测检查主要受力结构件及安全装置的连接铰轴和螺栓应无缺损，无松动 
	

更换/调整 
	

〇 
	

 
	

 
	

〇 
	

 

	
16 
	
	机构、电器元件连接件 
	
目测检查电动机、减速箱、制动器、联轴器、电控箱等机构部件的连接螺栓应无缺损，无松动 
	
调整/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	

 

	
17 
	
















机构关键零部件 
 
	
起升机构 
	通过空载试验检查起升机构应无异常声响、振动，运行平稳 
	
维护 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	18 
	
	起重机运行机构 
	通过空载试验检查起重机运行机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	19 
	
	
	目测检查应无影响起重机使用的歪斜跑偏、啃轨等 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	20 
	
	小车运行机构 
	通过空载试验检查小车运行机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	21 
	
	
	目测检查小车应无影响使用的歪斜跑偏、啃轨等 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	22 
	
	回转机构 
	通过空载试验检查回转机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	 
	 
	 
	 

	23 
	
	变幅机构 
	通过空载试验检查变幅机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	24 
	
	伸缩机构 
	通过空载试验检查伸缩机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	如有 

	25 
	
	起重机供电装置 
	通过空载试验检查起重机供电装置应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
26 
	
	小车供电装置 
	
通过空载试验检查小车供电装置应无异常声响、振动 
	
维护 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
27 
	
	
吊具机构 
	通过空载试验检查吊具机构应无异常声响、振动，转动灵活无卡阻 
	
维护 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	28 
	
	润滑系统 
	目测检查润滑系统应工作正常、无堵塞、无泄漏 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	29 
	
	横移机构 
	通过空载试验检查横移机构应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	30 
	
	机载电梯 
	通过空载试验检查机载电梯应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	如有 

	31 
	
	葫芦 
	通过空载试验检查葫芦应无异常声响、振动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	32 
	
	






吊具 
	检查吊具焊缝及吊具结构应无影响安全的磨损及变形、且应无异响 
	修理/更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
33 
	
	
	目测检查吊具销轴应无松动、脱出，轴端固定装置应安全有效 
	紧固/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	34 
	
	
	目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效 
	调整/修理/ 更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	35 
	
	
	通过功能试验，检查抓斗开闭应自如，平衡装置应灵活、无卡死现象，结构应无裂纹和严重的磨损及变形 
	调整/修理/ 更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
36 
	
	
	目测检查抓斗的梨形接头和 C 型卸扣应无裂纹、过度磨损，且应润滑充分 
	润滑/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	37 
	
	
	敲击检测电磁吸盘悬挂可靠，电气连接无松动 
	紧固/调整 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	38 
	
	
	按 GB/T 10051.2 和GB/T 10051.3 规定的方法检查锻造吊钩的表面裂纹、变形、磨损、腐蚀，并应符合其要求 
	修理/更换 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
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	序
号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置 
方式 
	检查周期 
	备
注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
39 
	





















机构关键零部件 
	














吊具 
	
检查吊具焊缝及吊具结构的磨损及变形情况应符合GB 26469-2011 中 4.1 的规定 
	
修理/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	架桥
机 

	
40 
	
	
	
空载试验检查料耙的工作性能应正常 
	
维护 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	
41 
	
	
	
空载试验检查夹钳的工作性能应正常 
	
维护 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	
42 
	
	
	
目测检查夹钳钳体应无裂纹和严重变形 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	
43 
	
	
	目测检查吊叉结构、起重横梁结构和焊缝应无裂纹和塑性
变形 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	铸造用起重
机 

	

44 
	
	
	
按 GB/T 10051.13 和GB/T 10051.14 规定的方法检查叠片式吊钩的表面应无裂纹、无严重变形，铆钉应无松动、钩片间隙应正常，钩口衬瓦应无明显磨损、裂纹和塑性变形 
	
紧固/调整/ 修理/更换 
	

 
	

 
	

〇 
	

〇 
	

	45 
	
	
	目测检查吊具上架和吊具连接旋锁应可靠 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	岸边集装箱起重
机 

	
46 
	
	
	目测检查吊具伸缩臂架滑动表面、滑轨的润滑状况 
应良好 
	
润滑/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	

	47 
	
	
	目测检查吊具液压系统应无漏油现象，油箱油位应正常 
	紧固/加油 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	

48 
	
	
	

目测检查吊具导板应无损坏 
	

修理/更换 
	

〇 
	

〇 
	

〇 
	

〇 
	

	49 
	
	
吊具钢丝绳 
	按照 GB/T 5972 规定的方法检查钢丝绳，并应符合其要求 
	更换 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	50 
	
	
	目测检查钢丝绳应无明显的机械损伤 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	51 
	
	
	目测检查卷筒及滑轮上钢丝绳应无跳槽或脱槽等现象 
	紧固/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	52 
	
	
	目测检查钢丝绳端部固定情况应满足相应要求 
	紧固/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	53 
	
	
	目测检查钢丝绳表面不应有明显的断丝 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	54 
	
	起重用环
链 
	目测检查起重用短环链应无爬链、卡链现象 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
55 
	
	
	目测检查起重用短环链应符合GB 6067.1-2010 中 4.2.3.2
和 4.2.3.3 的规定 
	
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	56 
	
	卷筒 
	目测检查卷筒应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.4.5 的规定 
	更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	57 
	
	
滑轮 
	目测检查滑轮应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.5 的规定 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	58 
	
	
	目测检查滑轮应转动灵活 
	润滑/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	59 
	
	
	目测检查滑轮防脱绳装置应安全有效 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	60 
	
	
  制动器 
	目测检查各转动、摆动点润滑应满足相应要求 
	润滑/调整 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	61 
	
	
	空载试验检查起升机构制动器应工作正常 
	维护 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
62 
	
	
	目测检查制动器应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.6.7 的 
有关规定 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
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号 
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	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
63 
	机构关键零部 
件 
	
车轮 
	目测检查车轮轮缘、踏面的磨损、变形应符合 GB 
6067.1-2010 中 4.2.7 的规定 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	64 
	
	


轮胎 
	目测检查轮胎表面应无鼓包、严重裂纹 
	更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

如有 

	

65 
	
	
	

目测检查轮胎的充气压力应满足设计要求 
	

充气 
	

 
	

 
	

〇 
	

〇 
	

	
66 
	








机构关键零部件 
	
联轴器 
	
目测检查联轴器应无缺损、无松动、无漏油，运行中无异常振动和异常响声 
	紧固/调整
/修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
67 
	
	
减速器 
	目测检查运转中的减速器应无异响、无异常振动、无漏油和
过热现象 
	
紧固/修理 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	68 
	
	
	目测检查油位应在要求范围内 
	加油 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
69 
	
	
起升机构开式齿轮 
	目测检查轮齿塑性变形、裂纹、折断；齿面剥落、点蚀、胶合；齿根磨损情况，应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.8 的 
规定 
	
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	70 
	
	
	目测检查齿轮装配应无松动，传动应无异响 
	调整/紧固 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
71 
	
	排绳 
装置 
	
目测检查排绳装置应工作正常，滑移无卡阻，螺栓无松动 
	
调整/紧固 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
72 
	
	托绳 
装置 
	
目测检查托绳装置应工作正常，运行平稳，托绳有效 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	
73 
	
	柔性饺
(轴) 
	
目测检查柔性饺(轴)应润滑充分，无卡阻，运行无异响 
	
润滑/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	74 
	
	轴承 
	目测检查轴承应无异响、无异常温升 
	更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	75 
	
	
小车轨道 
	测量轨道接头间隙、轨道高低差应符合相应产品标准的规定 
	调整 
	 
	 
	 
	〇 
	 

	76 
	
	
	目测检查轨道应无裂纹、严重磨损等现象 
	更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	77 
	
	
	目测检查轨道压板组件应无缺损、松动 
	紧固/更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	78 
	



电控系统 
 
	


司机室 
	目测检查司机室连接部位应无脱焊、松动和裂纹 
	紧固/修理 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	79 
	
	
	目测检查司机室内应无裸露的带电体，室内地面应绝缘良好 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
80 
	
	
	目测检查司机室门、窗、玻璃、雨刮器、防护栏及门锁，应
无缺损；门、窗、玻璃应清洁、视线清晰 
	
清洁/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	81 
	
	
	目测检查司机室的悬挂装置应安全可靠 
	紧固/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	82 
	
	
	检查司机室符合 GB 6067.1 中 3.5 的要求，并且配有灭火器 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
83 
	
	供电 
电源 
	
目测检查供电电源应工作正常 
	
维护 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	84 
	
	
控制装置 
	目测检查各按钮应灵活有效，操纵杆下部绝缘保护应无破损 
	修理/更换 
	 
	 
	〇 
	 
	 

	
85 
	
	
	目测检查各机构操纵手柄应灵活、无卡阻，挡位手感明确，
零位锁有效 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
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	序
号 
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注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
86 
	









电控系统 
 
	
馈电装置 
	目测检查带电指示装置应齐全有效；软电缆防护层应无
严重老化、破损、鼓包，电缆收放措施应齐全有效；集电器应接触可靠 
	
调整/修理
/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	87 
	
	
电动机 
	测量电动机绝缘电阻应符合各产品标准的规定 
	修理 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
88 
	
	
	目测检查电动机滑环应无烧痕，碳刷磨损及压力适当，
电动机的保护功能有效 
	
调整/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	89 
	
	总电源开关 
	目测检查总电源开关应功能正常 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	90 
	
	




控制柜/台及电气设施 
	目测检查控制柜门开关应灵活且门锁可靠 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
91 
	
	
	目测检查控制柜内电气线路及元器件应无过热、烧焦、
融化痕迹；元器件应无外表破损；罩壳应无掉落 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
92 
	
	
	目测检查电气联接及接地应可靠，线缆无严重龟裂、 
破损 
	
调整/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	93 
	
	
	目测检查各段线路线标应清晰，接线无松动 
	清洁/紧固 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
94 
	
	
	通过功能试验，检查线路应无过热，检查绝缘电阻、接地电阻应符合要求 
	
修理/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
95 
	
	
	通过功能试验，检查各接线柱、接触器、继电器应接触良好；目测检查灭弧装置应齐全 
	
调整/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
96 
	
	
通讯 
	
通过功能试验，检查主机与中央控制室的通讯应畅通 
	
维护 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
97 
	
	
照明与信号 
	检查照明、蜂鸣器、闪光灯等作业报警装置应无缺损， 运行正常 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
98 
	
液压系统 
	平衡阀和液压锁 
	
检查平衡阀和液压锁与执行机构，刚性连接牢固 
	紧固/修理
/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	99 
	
	液压回路 
	检查液压回路无漏油，过热现象 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
100 
	
	
液压缸 
	检查液压缸安全限位装置、防爆阀（或者截止阀） 无损坏 
	紧固/修理
/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
101 
	气动系
统 
	
气动管路 
	
目测检查气动管路应无泄漏 
	紧固/修理
/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
102 
	
	
气动阀 
	
目测检查气动阀应工作正常，无异响 
	紧固/修理
/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	103 
	燃油系
统 
	燃油管路 
	目测检查燃油系统应无泄漏 
	紧固/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
104 
	
	
液位 
	检查发动机机油、冷却液和燃油的液位应符合要求，目测检查发动机的运转应无异响，排气无异常 
	
加油/修理 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
105 
	
安全防护装置 
	起升高度限
制器 
	通过功能试验，检查起升高度限制器应固定可靠、功能
有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	


106 
	
	

二级起升高度限制器 
	
桥式、门式起重机有两套不同配置形式的高度限位装 置，该设备满足“双限位”装置的要求，且固定可靠、功能有效。已经安装了传动式高度限位装置（如齿轮、蜗轮蜗杆传动式高度限位器等）的新出厂或在用桥式、门式起重机，可不设置“双限位”装置 
	


紧固/更换 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	
双限位装置 
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	周 
	季 
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107 
	




















安全防护装置 
	
运行行程限位器 
	通过功能试验，检查运行行程限位器应固定可
靠、功能有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
108 
	
	
防碰撞装置 
	目测检查防碰撞装置应无变形、损坏，且功能
有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
109 
	
	缓冲器与端部 
止挡 
	目测检查缓冲器应无变形、损坏；端部止挡应
无变形、开焊 
	紧固/修理/
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
110 
	
	偏斜指示器或限
制器 
	通过功能试验，检查偏斜指示器或限制器 
应有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
111 
	
	
起重量限制器 
	通过功能试验，检查起重量限制器应固定可靠、
功能有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
112 
	
	
超速保护装置 
	
目测检查超速保护装置应无缺失 
	
修理/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	如
有 

	113 
	
	

抗风防滑装置 
	目测检查防风拉索应连接可靠、功能有效 
	紧固/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	114 
	
	
	目测检查锚定装置应连接可靠、功能有效 
	紧固/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
115 
	
	
	目测检查工作状态时使用的抗风防滑装置安装
应固定可靠、功能有效 
	
紧固/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	116 
	
	防倾翻安全钩 
	目测检查安全钩应无变形、缺损、松动 
	紧固/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
117 
	
	
联锁保护 
	目测检查联锁装置应无缺损、短接、绑扎等 
现象 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	118 
	
	
	通过功能试验，检查电气联锁装置应正常可靠 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	119 
	
	接地保护 
	目测检查接地装置应完好，功能有效 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
120 
	
	
电气保护 
	目测检查短路、失压、零位、过流等电气保护
应无缺损 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
121 
	
	安全监控管理 
系统 
	目测检查安全监控管理系统各控制单元应工作
正常，监控系统检查项目参照附录 C8 
	
调整/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
122 
	
	
急停开关 
	触动紧急停止开关，起重机应立即停机。急停
开关不应自动复位。手动复位后，再重新启动， 起重机应能恢复正常运行 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
123 
	
	
声光报警装置 
	
通过功能试验，检查声光报警装置应工作正常 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	


124 
	
	

绝缘失效自动声光报警装置 
	

通过功能试验，检查绝缘失效自动声光报警装置应工作正常 
	


调整/更换 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	绝缘起重
机 

	
125 
	
	
标记和警示标志 
	目测检查起重机标牌、吨位牌、安全警示标志
应清晰、无缺失 
	
清洁/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 



 (
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
126 
	













安全防护装置 
	
楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆 
	
目测检查楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆应完好且牢固 
	
紧固/修理 
	
 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	
127 
	
	
防护罩、防雨罩 
	目测检查各旋转部位的防护罩及防雨罩应牢固、齐全、无破损 
	
紧固/修理 
	
 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	
128 
	
	
检修吊笼 
	目测检查检修吊笼应无损坏，连接应无松动，
防护有效 
	
紧固/修理 
	
〇 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	
129 
	
	风速仪及风速报
警器 
	
目测检查风速仪及风速报警器应正常工作 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	130 
	
	避雷针 
	目测检查避雷针连接应牢固，接线应无松动 
	紧固 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	 

	
131 
	
	导电滑触线防护
装置 
	
目测检查导电滑触线防护装置应齐全无损坏 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	
132 
	
	
轨道清扫器 
	目测检查轨道清扫器与轨道的间隙应为 5 mm～
10 mm 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
133 
	
	松绳检测装置 
	目测检查松绳检测装置应无损坏，工作正常有效 
	
调整/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	


134 
	
	

防辐射热装置 
	


目测检查防辐射热装置应连接牢固、完好 
	


紧固/修理 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	冶金起重
机 

	
135 
	
	
消防器材 
	目测检查消防器材的存放位置应正确，灭火器在有效期内 
	
调整/更换 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
136 
	
	航空障碍 
指示灯 
	目测检查航空障碍指示灯应无损坏、无松动，
工作正常有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	如
有 



 (
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D.1 塔式起重机械检查项目、方法、内容及要求
见表D.2。 
表D.2 塔式起重机械检查项目、方法、内容及要求

	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	1 
	
技术文件 
	随行文件 
	检查随行图纸、使用说明书、出厂合格证应完整 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	2 
	
	检查记录 
	检查以往的检查记录应完整、无未处理的缺陷 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	3 
	
	维护记录 
	检查以往的维护记录应完整、无未验证的维护 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	4 
	
	其他档案 
	检查设备安装、改造、维修、注册登记等其他档案 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
5 
	












整机 
 
	
安全距离 
	目测塔机与相邻塔机、障碍物、架空输电线等安全距
离符合 GB5144 的规定 
	
整改 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	6 
	
	
压重 
	目测检查重量（数量）与说明书相符 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	 
	 

	7 
	
	
	目测检查固定可靠、无移位 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	8 
	
	
基础 
	目测检查基础无积水及异常变动 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	9 
	
	
	目测检查底架、塔身斜撑杆固定可靠无松动 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	10 
	
	塔身组成 
	目测检查基础节、加强节与标准节拼装与说明相符 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	11 
	
	垂直度 
	用经纬仪等测量塔身垂直度符合 GB/T 5031 的规定 
	调整 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
12 
	
	
塔身悬高 
	爬升后塔身悬臂高或独立高度未超出使用说明书的 
规定 
	
调整 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
13 
	
	
平衡重 
	目测检查平衡重配置与臂长相匹配，固定可靠，无 
碎裂 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	14 
	
	拉杆 
	目测检查拉杆组合与臂长组合相匹配 
	调整 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	 

	
15 
	
	
连接销轴 
	目测检查各连接销轴已按说明书要求锁定，采用开口
销定位时，开口销已按规定张开 
	
调整 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
16 
	
	
螺栓连接 
	目测检查各连接螺栓已按说明书要求拧紧，锁定无 
松动 
	
调整 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	17 
	
	晃动 
	空载回转左右运行一圈无异常晃动与振动 
	调整 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	18 
	
	
现场整理 
	塔塔机上无可能坠落的杂物 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	 
	 

	19 
	
	
	电缆已按要求固定 
	调整 
	 
	〇 
	〇 
	 
	 

	20 
	


结构 
	
底架 
	目测检查主梁结构无塑性变形 
	报废 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
21 
	
	
	目测检查（必要时用尖头手锤敲击法）焊缝无可见裂
纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	22 
	
	   塔身节 
 
	目测检查主弦杆无塑性变形（局部微小凹坑除外） 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
23 
	
	
	目测检查连接接头焊趾部位弦杆无可见裂纹，有怀疑
时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
报废 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
24 
	





















结构 
	













塔身节 
	封闭管材组焊标准节，目测查验腹杆节点及踏步部位主弦杆无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
报废 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	


25 
	
	
	

对封闭管材组焊标准节，用测厚仪测量弦杆及腹杆壁厚，锈蚀未超出原壁厚的 10% 
	


报废 
	


 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	出厂 4
年以上 

	26 
	
	
	目测检查标准节连接接头销轴孔横断面无颈缩变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
27 
	
	
	目测检查（必要时用游标卡尺）标准节连接接头连接孔椭圆最大方向与轴配合间隙不大于 H9/d9(销轴连接)，H11/h9（抗剪型高强度螺栓连接） 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
28 
	
	
	目测检查腹杆无塑性变形（局部微小凹坑除外），焊缝无可见裂纹 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	29 
	
	
	目测检查连接接头焊趾部位焊缝无裂纹，有怀疑时用20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	维修 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
30 
	
	
	目测检查腹杆端头及踏步部位焊缝无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
调整、更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
31 
	
	
	起重臂停在爬升时的方位角，目测塔身无影响降塔爬升的扭转变形 
	
调整、维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
32 
	
	
	目测各连接销轴已按说明书要求锁定，采用开口销锁定时，开口销已按规定张开 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
33 
	
	
附着 
	目测结构形式、水平距离和垂直间距符合说明书或特殊设计文件规定 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	34 
	
	
	目测结构无变动，连接紧固无松动 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
35 
	
	



爬升架 
	
目测油缸安装座、换步卡座等主要部位焊缝无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
36 
	
	
	目测检查导轮（导向块）与塔身间隙、嵌合量及标准节接口阶差状况，保证爬升状态导向无脱离趋势 
	
调整、更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	37 
	
	
	目测下支座与塔身按规定连接、紧固与锁定 
	
维护 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	 

	38 
	
	
	防脱装置齐全有效 
	
	 
	〇 
	〇 
	 
	 

	39 
	
	
上、下支座 
	用扳手检查回转支承连接螺栓无松动 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	40 
	
	
	目测（必要时用压铅法）开式齿轮磨损在允许范围内 
	维修 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 



 (
 
 
 
 
 
21 
)
 (
DB52/T 1765
—
2023
) (
表 
D.2
（
续
）
)
 (
DB52/T 1765
—
2023
) (
表 
D.2
（
续
）
)

[image: ]
	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
41 
	





















结构 
	






上、下支座 
	目测（必要时用尖头手锤敲击法）上、下支座各筋板焊缝无可见裂纹 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
42 
	
	
	目测塔身连接座、回转塔身（塔顶）连接座各焊缝的焊趾部位主肢无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
报废 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	43 
	
	
	目测查验螺栓孔附近上下支座翼缘板无塑性变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	


44 
	
	
	

对半封闭上下支座，用测厚仪测量主受力板壁厚，锈蚀未超出原壁厚的 10% 
	


报废 
	


 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	出厂 4
年以上 

	45 
	
	
	目测已按说明书要求与塔身可靠连接 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	46 
	
	


回转塔身、塔顶 
（A 字架） 
	目测主弦杆无塑性变形或开裂 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	47 
	
	
	目测接头轴孔横断面无颈缩变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	48 
	
	
	目测连接耳板焊缝的焊趾部位主肢无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
49 
	
	
	目测（必要时用游标卡尺）连接接头连接孔椭圆最大方向与轴配合间隙不大于 H13/h13（销轴连接）、H11/h9
（扭剪型高强度螺栓连接） 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	50 
	
	



臂架节 
	目测主弦杆无塑性变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	51 
	
	
	目测腹杆无塑性变形，焊缝无可见裂纹 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	52 
	
	
	目测连接销轴轴端定位版焊缝无可见裂纹 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
53 
	
	
	目测（必要时用测厚仪）臂架小车轨道踏面磨损最深处不超出相应弦杆壁厚的 25% 
	

报废 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	54 
	
	
	用测厚仪测量弦杆壁厚，锈蚀未超出原壁厚的 10% 
	
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	
55 
	
	
	目测（必要时用游标卡尺）连接接头连接孔椭圆最大方向与轴配合间隙不大于 H13/h13 
	
	
 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	
56 
	
	
前、后拉杆
（板） 
	目测（必要时用游标卡尺）接头轴孔横断面无颈缩变形 
	
报废 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
57 
	
	
	目测连接耳板焊缝的焊趾部位焊缝无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	58 
	
	


平衡臂 
	目测主弦杆无塑性变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	59 
	
	
	目测腹杆无塑性变形，焊缝无可见裂纹 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	60 
	
	
	目测（必要时用游标卡尺）接头轴孔横断面无颈缩变形 
	报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
61 
	
	
	目测连接耳板焊缝的焊趾部位焊缝无可见裂纹，有怀疑时用 20 倍放大镜或表面探伤进行辅助检查 
	
维修 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
62 
	
结构 
	
平衡臂 
	目测（必要时用游标卡尺）标准节连接接头连接孔椭圆最大方向与轴配合 间隙不大千 Hl 3/ hl 3（销轴
连接）、Hl l / h9（扭剪型高强度螺栓） 
	
维修 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	63 
	













机构 
	





起升、变幅、回转、运 行 机构 
	机构装配完整无缺损，紧固无松动 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
64 
	
	
	目测（必要时用尖头手锤敲击法）箱体及卷筒支座 
无可见裂纹 
	
维修 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	65 
	
	
	各传动机构及运动部位润滑良好 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	66 
	
	
	制动部件完整，未达到 GB 5144 的报废条件 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	67 
	
	
	空运转无异常噪声、制动动作可靠 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	


68 
	
	
	


箱体、液压马达、泵、油路无渗漏 
	


维修 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	


〇 
	内燃机驱
动 

	69 
	
	
	内燃机按说明书检查无异常 
	维修 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	70 
	
	
	运行机构支承轮失效保护装置无变动 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	71 
	
	
	抗风防滑装置无缺损、无可见裂纹 
	维修 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	72 
	
	



爬升液压系统 
	目测安全阀固定可靠，无泄漏 
	




维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	73 
	
	
	泵站内液压油充足且未变质 
	
	 
	〇 
	〇 
	 
	 

	
74 
	
	
	油缸空载运行 2～3 个全行程，确认系统中无空气，
油缸伸缩平稳无震颤 
	
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
75 
	
	
	在油缸全伸状态，用油压表对液压系统溢流阀调定压
力和油缸能 
	
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
76 
	
	
	在油缸全伸状态，用油压表对液压系统溢流阀调定压
力和油缸能力进行确认 
	
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 
	
 

	77 
	
	架设系统 
	目测钢丝绳滑轮系统正常、制动装置无异常 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	 
	 

	
78 
	


关键零部件 
	

吊钩 
	目测（必要时用游标卡尺）未达到 GB 5144 规定的
报废条件 
	
报废 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	79 
	
	
	目测吊钩螺母固定无变化 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	80 
	
	
	目测防脱钩装置完整有效 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	81 
	
	


小车 
	目测承载结构无塑性变形 
	维修 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
82 
	
	
	目测钢丝绳防脱槽装置、小车防断绳保护装置、防坠
落保护装置完好且符合 GB/T 5031 的规定 
	
维护 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
83 
	
	
	对无侧轮偏心牵引小车、应按 GB/T 5031 规定验证
防坠落保护装置的有效性 
	
维修 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
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	序
号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置 
方式 
	检查周期 
	备
注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
84 
	



关键零部件 
	
钢丝绳 
	目测起升、变幅钢丝绳已按规定保养，未达到 
GB/T 5972 的报废规定 
	
报废 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	85 
	
	
	目测钢丝绳穿绕正确，绳端固定符合要求 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
86 
	
	
滑轮与卷筒 
	目测钢丝绳防脱槽装置完好且符合 GB/ T 5031 的 
规定 
	
维护 
	
〇 
	
 
	
 
	
〇 
	
 

	87 
	
	
	目测滑轮运转灵活、轮缘尤破损 
	维修或报废 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	88 
	
	
	目测磨损等未达到 GB 5144 报废的规定 
	报废 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	89 
	
	车轮 
	目测车轮运转灵活、未达到 GB 5144 的报废规定 
	维修或报废 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	90 
	


电控系统 
	电缆（线） 
	目测电缆（线）固定、防护可靠，无老化与破损 
	



维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	91 
	
	连接 
	目测电缆（线）接头紧固无松动 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	92 
	
	器件 
	目测电气器件上无积尘 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	93 
	
	绝缘 
	测量线路对地绝缘电阻符合 GB/T 5031 的规定 
	
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	94 
	
	供电 
	输入电压、漏电保护开关容量、压降满足设备要求 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	 
	 

	95 
	
	电气保护 
	目测电气器件无缺损，线路无跨接 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
96 
	














安全防护 
	起重量限
制器 
	
按 GB/T 5031 方法验证精度符合其规定 
	














维护 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
97 
	
	起重力矩
限制器 
	
按 GB/T 5031 方法验证精度符合其规定 
	
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
98 
	
	行程 
限制器 
	空载运行试验幅度、高度、行走及回转限位动作灵敏
有效 
	
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
99 
	
	
避雷保护 
	用接地电阻仪测量塔机接地电阻，阻值应符合 
 GB/T 5031 的规定 
	
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	100 
	
	急停保护 
	操作检查急停保护开关灵敏有效 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	101 
	
	障碍灯 
	目测障碍灯指示正常，符合 GB 5144 的规定 
	
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	102 
	
	风速仪 
	目测风速仪风杯转动无卡阻，显示仪显示正常 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	103 
	
	超速保护 
	目测超速保护开关完好并输出正常 
	
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
104 
	
	防臂架后
翻装置 
	目测防止臂架向后倾翻的装置零部件完整、位置 
无变动 
	
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
105 
	
	缓冲器及
端部止挡 
	目测缓冲器及端部止挡零部件完整、位置设置符合 
GB/T 5031 的规定 
	
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
106 
	
	安全监控
系统 
	目测参数设置与塔机配置相符，功能与性能符合 JGJ 
332 及GB/T 28264 的要求 
	
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
107 
	
	
通道与走台 
	目测塔机各安全通道、走台、工作平台已按说明书要定可靠，连接（耳）板（座）无影响安全的缺陷求装
设牢固 
	
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
108 
	
	标志与 
标牌 
	目测塔机标志与标牌清晰、无缺失，设置符合 
GB/T 5031 的规定 
	
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
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D.1 简易升降机检查项目、方法、内容及要求

见表D.3。 
[image: ]表D.3 简易升降机检查项目、方法、内容及要求

	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	1 
	

技术文件 
	随行文件 
	检查随行图纸、使用说明书、出厂合格证应完整 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	2 
	
	检查记录 
	检查以往的检查记录应完整、无未处理的缺陷 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	3 
	
	维护记录 
	检查以往的维护记录应完整、无未验证的维护 
	整改完善 
	 
	〇 
	 
	〇 
	 

	4 
	
	其他档案 
	检查设备安装、改造、维修、注册登记等其他档案 
	整改完善 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
5 
	






整机 
	
作业环境 
	
目测检查简易升降机作业环境应无影响作业安全的因素 
	按企业管理制度和操作
规程处理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
6 
	
	标记、标牌与安全标
志 
	
目测检查简易升降机标记、标牌、安全警示标志、安全使用须知标志应清晰、无缺失 
	
清洁/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
7 
	
	


外观 
	目测检查简易升降机各处应无垃圾、杂物、遗漏 
工具等 
	
清洁 
	
〇 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
 

	8 
	
	
	目测检查简易升降机各处应无积油、积水 
	清洁 
	 
	 
	〇 
	〇 
	 

	
9 
	
	
	目测检查简易升降机各部分表面应无严重的锈蚀、脱
漆、损伤等缺陷 
	
防腐/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
10 
	


机 房 和 检 修 平 台 
	
通道 
	目测检查通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，永
久性照明应完好 
	清理/修理/
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
11 
	
	
检修空间和环境 
	目测检查机房和检修平台应不得用来作为升降机以外的其他用途，机房应通风良好，门窗无破损，机房
门开闭灵活、锁定可靠 
	 
清理/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
12 
	
	照明和源 
插座 
	目测检查机房和检修平台的固定照明和电源插座应
无损坏、松动，工作正常有效 
	紧固/调整/
修理/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
13 
	
	
消防设施 
	目测检查消防设施的存放位置应正确，灭火器在 
有效期内 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	14 
	




井道 
	封闭 
	目测检查除必要的开口外井道应完全封闭 
	封闭 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
15 
	
	井道壁、底
板和顶板 
	目测检查井道壁、底板和顶板应无明显变形、损坏等
影响安全使用的缺陷 
	
修理 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
16 
	
	照明和电
源插座 
	目测检查井道照明和电源插座应无损坏、松动，工作
正常有效 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
17 
	
	底坑停止
装置 
	通过功能试验，检查底坑的停止装置应工作正常，其
型式应符合 GB 28755-2012 中 9.8.2 的要求 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	18 
	
	底坑爬梯 
	目测检查底坑爬梯应完好且牢固 
	紧固/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
19 
	


井道 
	


检修门和活板门 
	目测检查检修门和活板门应无破损，相应的门锁应无缺损 
	紧固/修理
/更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	 

	

20 
	
	
	目测检查检修门和活板门的门锁应锁定可靠，门的开启方向和门锁的锁定方式应符合 GB 28755-2012 中
5.1.2.2.2 和 5.1.2.2.3 的要求，通过功能试验，检查电气联锁装置应工作正常，其型式应符合 
GB 28755-2012 中 8.5 的要求 
	

调整/修理
/更换 
	

 
	

〇 
	

〇 
	

〇 
	

 

	
21 
	





金属结构 
	


货厢和货厢门 
	目测检查货厢和货厢门应无明显变形、损坏等影响安全使用的缺陷 
	调整/修理
/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
22 
	
	
	目测检查货厢门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门帽和地坎之间的间隙应不大于 10 mm 
	
调整 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	 

	
23 
	
	
	通过功能试验，检查货厢门的电气联锁装置应工作正常，其型式应符合 GB 28755-2012 中 8.5 的要求 
	调整/修理
/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	24 
	
	
货厢和货厢门 
	目测检查货厢门应开闭灵活、无卡阻、脱离导轨等现象 
	调整/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	25 
	
	
	目测检查货厢门机械锁定装置应锁定可靠 
	修理/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	26 
	
	
	目测检查货厢顶部栏杆应完好且牢固 
	紧固/修理 
	 
	 
	〇 
	 
	 

	27 
	
	
对重或平衡重 
	目测检查对重或平衡重的金属框架或拉杆应无损坏 
	调整/修理 
	〇 
	 
	〇 
	 
	 

	28 
	
	
	目测检查对重或平衡重块应固定可靠、无缺损 
	紧固/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	29 
	

金属结构 
	



导向装置 
	目测检查导向装置及其固定支架应固定牢固 
	紧固/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
30 
	
	
	目测检查导向装置不应有裂纹、严重磨损及变形等影响安全使用的缺陷 
	
修理/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	 

	
31 
	
	
	目测检查两导向装置顶面间距偏差和接头台阶应符 合GB 28755-2012 中 6.3.4 的要求 
	
调整 
	
〇 
	
 
	
 
	
〇 
	 

	
32 
	
	
	目测检查导向装置顶面与导靴(或导轮)工作面之间的水平间隙不应大于 5 mm 
	
调整 
	
〇 
	
 
	
 
	
〇 
	
 

	33 
	





驱动装置 
	



电动葫芦 
	目测检查电动葫芦及其承重梁应固定可靠，无损坏 
	紧固/修理
/更换 
	 
	 
	〇 
	〇 
	强制式简易升降机 

	
34 
	
	
	通过空载试验，检查电动葫芦应无异常声响、振动，运行平稳 
	
维护/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	

	35 
	
	
	目测检查导绳装置应工作正常 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	
36 
	
	
	
通过功能试验，检查断火限位器应动作可靠、功能有效 
	调整/修理
/更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	

	
37 
	
	


曳引机 
	
目测检查曳引机及其承重梁应应固定可靠，无损坏 
	紧固/修理
/更换 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	曳引式简易升降 

	
38 
	
	
	通过空载试验，检查曳引机应无异常声响、振动，运行平稳 
	
维护/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	

	
39 
	
	
	
目测检查曳引轮轮槽不应有严重磨损、裂纹等缺陷 
	
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
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序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	
建议处置方式 
	检查周期 
	
备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
40 
	
驱动装置 
	

液压泵站 
	通过空载试验，检查液压泵站应无异常声响、振动，运行平稳 
	
维护/修理 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	直接作用液压式简易升降机 

	
41 
	
	
	通过功能试验，检查安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的 120% 
	
调整/修理 
	
 
	
 
	
 
	
〇 
	

	42 
	
	
	目测检查压力表应固定可靠、功能有效 
	紧固/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	
43 
	















关键零部件 
	





层门 
	目测检查层门关闭时，门扇之间、门扇与立柱或地坎之间的间隙不应大于 10 mm 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
44 
	
	
	目测检查每个层门的地坎与货厢入口边缘的间隙不应大于35 mm 
	
调整 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
45 
	
	
	按 GB 28755-2012 中 7.1.4 中规定的方法测量门缝间隙，并应符合其要求 
	
调整 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
46 
	
	
	目测检查每个层门应无明显变形、损坏等影响安全使用的缺陷 
	调整/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	47 
	
	
	目测检查每个层门应开闭灵活、无卡阻、脱离导轨等现象 
	调整/修理 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
48 
	
	
	通过功能试验，检查每个层门的电气联锁装置应工作正常， 其型式应符合 GB 28755-2012 中 8.5 的要求 
	调整/修理/ 更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	49 
	
	


层门 
	目测检查每个层门的机械联锁装置应锁定可靠、工作正常 
	调整/修理/ 更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	50 
	
	
	目测检查每个层门上紧急开锁装置应固定可靠、功能有效 
	紧固/调整/ 更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
51 
	
	
	通过功能试验，检查货厢门驱动层门时，层门应符合 
 GB 28755-2012 中 7.1.8 的要求 
	调整/修理/ 更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	52 
	
	吊钩 
	目测检查吊钩应符合 GB 6067. 1-2010 中 4.2.2 的要求 
	调整/修理/ 更换 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	

53 
	
	
齿轮和齿条 
	

目测检查齿轮和齿条应符合 GB 28755-2012 中 7.5 的要求 
	

调整/更换 
	

 
	

〇 
	

〇 
	

〇 
	齿轮齿条式简易升降机 

	54 
	
	
钢丝绳 
	目测检查钢丝绳应符合 GB28755-2012 中 7.3.4.3 的规定 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	55 
	
	
	目测检查钢丝绳端部固定情况应满足相应要求 
	紧固/调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	56 
	
	起重用链条 
	目测检查起重用链条应无爬链、卡链现象 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
57 
	
	
	目测检查起重用链条应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.3 的要求 
	
更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 



 (
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	
备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
58 
	




关键零部件 
	
卷筒 
	目测检查卷筒应符合 GB 6067. 1-2010 中 4.2.4 的要求 
	
更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
59 
	
	
滑轮 
	目测检查滑轮应符合 GB 6067.1-2010 中 4.2.5 的要求 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	60 
	
	
制动器 
	通过空载试验，检查制动器应工作正常 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
61 
	
	
	目测检查制动器应符合GB 6067.1-2010 中4.2.6.7 的相应规定 
	
更换 
	
 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
62 
	
	
减速器 
	目测检查运转中的减速器应无异响、异常振动、漏油和过热现象 
	
紧固/修理 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	63 
	
	
	目测检查油位应在要求范围内 
	加油 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	64 
	











电控系统 
	供电电源 
	目测检查供电电源应工作正常 
	维护 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
65 
	
	
电气保护 
	目测检查断错相、短路、失压、过流、过载等电气保护应无缺损 
	
修理/更换 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	66 
	
	接地保护 
	目测检查接地装置应完好，功能有效 
	修理/更换 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	67 
	
	声光报警
	通过功能试验，检查声光报警装置应工作正常 
	调整/更换 
	〇 
	 
	〇 
	〇 
	 

	68 
	
	电缆 
	目测检查电缆防护层应无严重老化、破损、鼓包 
	调整/修理/ 更换 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	69 
	
	
电动机 
	目测检查电动机绝缘电阻应符合各产品标准的要
	修理 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	 

	
70 
	
	
	目测检查电动机滑环应无烧痕，碳刷磨损及压力适当 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
71 
	
	总电源开关 
	
目测检查总电源开关应功能正常 
	
调整/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
72 
	
	楼层召唤按钮 
	通过功能试验，检查各召唤按钮及停止装置应动作灵活、功能正确 
	
调整/更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	73 
	
	


控制柜及电 气 设施 
	目测检查控制柜门开关应灵活且门锁可靠 
	调整/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
74 
	
	
	目测检查控制柜内电气线路及元器件应无过热、烧焦、融化痕迹；元器件应无外表破损；罩壳应无 掉落 
	
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
75 
	
	
	目测检查电气连接及接地应可靠，线缆无严重龟裂、破损 
	
调整/更换 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	76 
	
	
	目测检查各段线路线标应清晰，接线无松动 
	清洁/紧固 
	 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	77 
	
	
	测量绝缘电阻、接地电阻应符合相应标准的要求 
	修理/更换 
	 
	 
	 
	〇 
	 

	78 
	




液压系统 
	液压油 
	目测检查液压油应无乳化、氧化 
	更换 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	

直接作用液压式简易升降机 
 

	79 
	
	滤油器 
	目测检查滤油器应无污损、堵塞 
	清洁/更换 
	〇 
	〇 
	 
	〇 
	

	80 
	
	
液压油箱 
	目测检查液压油箱应固定可靠、无变形、漏油现象 
	紧固/修理/ 更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	81 
	
	
	目测检查油箱液位应在正常工作范围内 
	调整 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	82 
	
	液压油缸 
	目测检查液压油缸应无变形、裂纹、渗油、漏油现象，底座应固定可靠 
	紧固/修理/ 更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	

	
83 
	
	液压管道及管件 
	目测检查液压管道应无变形、裂纹、渗油、漏油现象，管件应固定可靠 
	紧固/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	



 (
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	序号 
	
检查项目 
	
检查方法、内容及要求 
	建议处置方式 
	检查周期 
	
备注 

	
	
	
	
	日 
	周 
	季 
	年 
	

	
84 
	
	停层保护装置 
	通过空载(必要时载荷)试验，检查停层保护装置应动作灵活、功能有效 
	调整/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
85 
	
	下行超速
保护装置 
	通过空载试验，检查下行超速保护装置应动作灵活、
功能有效 
	调整/修理/
更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
86 
	
	超载保护装置 
	通过功能试验，检查超载保护装置应动作灵活、功能有效 
	调整/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
87 
	
	防运行阻碍保护装置 
	
通过功能试验，检查防运行阻碍保护装置应动作灵活、功能有效 
	
调整/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
88 
	安全 
	
限位开关 
	通过功能试验，检查限位开关应固定可靠、功能有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
89 
	防护 
	
极限开关 
	通过功能试验，检查极限开关应固定可靠、 
功能有效 
	
紧固/更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	90 
	装
	缓冲器 
	目测检查缓冲器应固定可靠，无变形、损坏 
	紧固/更换 
	〇 
	〇 
	〇 
	〇 
	 

	
	置 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
91 
	
	
停止装置 
	通过功能试验，检查停止装置应固定可靠、功能有效 
	紧固/修理/ 更换 
	
〇 
	
 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
92 
	
	检修运行装置 
	通过功能试验，检查检修运行装置应固定可靠、功能有效 
	紧固/修理/ 更换 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
〇 
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	直接

	

93 
	
	
液压管路限流或切断装置 
	
通过功能试验，检查液压管路限流或切断装置应功能有效，无漏油、连接松动等现象 
	
紧固/修理/ 更换 
	

〇 
	

 
	

 
	

〇 
	作用液压式简
易升

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	降机 



 (
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