云南省安全员A证考试题库附答案
（单选题、多选题、判断题）


一、单选题(103题)
1.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。
A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

2.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。
A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

3.高处作业的安全防护设施应做到（A ）、工具化。
A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

4.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。
A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

5.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。
A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

6.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。
A.1 B.2 C.3 D.4


7.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。
A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

8.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

9.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 ( B )。
A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

10.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
A.3米（含3米） B.5米 C.5米（含5米） D.8米

11.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。
A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

12.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。
A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于600 mm
B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300 mm
C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于400 mm
D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于600 mm
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