“深冷分别工”高中初级技能鉴定公共

题库补充

20XX 年“深冷分别工”高中初级技能鉴定公共题库补充一、填空题〔共 个填空，每个填空 1 分，共 分〕
1、 影响分子筛吸附器吸附容量的主要因素有、温度、被吸组分分压力、〔再生完善程度〕和吸附剂厚度。
2、气动薄膜调整阀由和据需要还可以配上阀门定位器和手轮机构等附件。[《制氧工问答》
P246 说是气动薄膜执行机构和调整阀]；
3、 系统的根本状态参数包括温度、4、 当气氮的纯度确定时，温度越高，液化所需的压力也越，
当压力确定时，气体的含氮量越高，则液化温度〔越低〕。
5、 精馏塔内的物料平衡包括〔物量平衡〕和〔组分平衡〕 两方面的
含义；
6、 1 毫米汞柱=〔13.6〕毫米水柱；
7、 仪器仪表测量误差的表达形式有〔确定误差〕、〔相对误差〕、〔引用误差〕；
8、 热量传递的根本方式有三种，分别为〔对流〕 、〔辐射〕

和传导。 9、 分馏塔安装时对垂直度的要求为〔 0.5mm/m 或
1/1000〕。《制氧
工问答》P268 不得大于 1/1000；
10、 正常运行过程中，上塔塔内温度从下向上的变化是逐步〔降低〕； 11、及运转中残油可能带入氧气的零件外表， 凡与氧气接触的零件外表，
油脂的残油量不得超过〔125〕mg/m2。
12、 GB*****-20XX 年《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》
规定：制氧机空气吸风口甲烷的极限含量是〔5×10-6 13、 离心式压缩机转子轴向力是靠和来平衡的。
14、 离心式压缩机级间密封的泄漏为级间串气，从而会使低压级压比增加，高压级压比下降。
15、 进上塔的膨胀空气量首先受最小的限制。
16、 筛孔速度对干塔板阻力的影响最大，它是与筛孔速度的成正
比。
17、 氧气球罐内防腐处理应刷底漆。
18、 公称直径大于或等于口径的手动氧气阀门，宜选用带旁通
的阀门。
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