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一、单选题
1.下压小闸手柄，可以将()的压力空气排向大气。
A、作用管
B、容积室
C、单缓管
参考答案：A
2.DC-32k捣固车液力机械传动系统中,分动齿轮箱位于液力机械变速箱与主传动车轴齿轮箱之间,通过支承座和橡胶减振器固定在车架的副梁上,传动速比为()。
A、2:1
B、1:2
C、1:1
参考答案：C
3.轨道车运行控制设备（GYK）自检功能中，其中()自检，发动机熄火。
A、常用制动
B、试风
C、紧急制动
参考答案：C
4.按照闭塞方式和地面发送设备的不同，机车信号分为()和接近连续式机车信号两种类型。
A、连续式
B、关联式
C、断续式
参考答案：A
5.DC-32k捣固车最大允许连挂速度为()km/h。
A、80
B、100
C、120
参考答案：B
6.DC-32k捣固车规定的闸瓦间隙为()mm。
A、5-10
B、11-16
C、17-20
参考答案：A
7.车钩和钩尾框通过()连成一体。
A、钩尾板
B、钩尾销
C、钩尾座
参考答案：B
8.轨道车运行控制设备（GYK）在正常监控模式和()模式，当轨道车
运行速度大于20km/h时，启动警醒功能。
A、调车
B、目视行车
C、区间作业
参考答案：C
9.在小半径曲线上进行连挂车辆时，如果两车钩的纵向中心线偏离较大，连挂较为困难，可将()。
A、两车钩均置于闭锁位置
B、两车钩均置于开锁位置
C、两车钩均置于全开位置
参考答案：C
10.紧急制动电磁阀线圈两端加电切断()放风通道，线圈两端电压为0V时紧急制动，其特点快速放风。
A、总风缸
B、列车管
C、均衡风缸
参考答案：B
11.轨道车运行控制设备（GYK）目视行车模式主要用于出入库，以及行车时遇停车信号或限速曲线为0时，限速值为()。
A、20km/h
B、30km/h
C、40km/h
参考答案：A
12.柴油发动机()系统主要用于保证柴油发动机工作时始终处于正常的温度范围。
A、润滑
B、冷却
C、燃油供给
参考答案：B
13.电气控制系统中对柴油机的控制包括预热控制、启动控制及()控制。
A、停机
B、作业
C、传动
参考答案：A
14.定长万向传动轴的轴身无()结构,两叉形头焊在一根钢管上,结构简单。
A、平键
B、螺纹
C、花键
参考答案：C
15.在小闸性能试验中，将小闸手柄从制动位移至中立位，测定制动缸压力泄漏量每分钟不大于()kpa。
A、10
B、20
C、30
参考答案：A
16.南方的夏季,柴油发动机应选择黏度()的机油。
A、较小
B、较大
C、较稀
参考答案：B
17.液力机械传动,即在机械传动系统中加入(),大大改善了机械传动的性能。
A、液力变矩器
B、液力变速箱
C、ZF变速箱
参考答案：A
18.柴油发动机()的作用是按照柴油发动机工作循环的顺序,定时向气缸内供应新鲜空气,并将燃烧后的废气定时排出气缸。
A、曲柄连杆机构
B、冷却系统
C、配气机构
参考答案：C
19.109分配阀处于制动保压位时，制动缸及其连接管系发生泄漏后，制动缸压力将()。
A、下降
B、上升
C、保持不变
参考答案：C
20.上作用式车钩是由设在钩头上部的提升机构()的。
A、关闭
B、开启
C、销间
参考答案：B
21.DC-32k捣固车是大型养路机械中大修、维修机组的主型设备，该设备为()捣固车。
A、单枕
B、双枕
C、三枕
参考答案：B
22.DC-32k捣固车转向架构架是采用钢板拼焊成的()结构。
A、工字
B、框形
C、箱形
参考答案：C
23.当轨道车运行控制设备（GYK）防溜控制功能启动，确认是正常动车后，可按压()键，解除防溜控制。
A、警惕
B、缓解
C、解锁
参考答案：A
24.轨道车行车安全装备使用的电源为轨道车提供的()V电源作为设备输入电源。
A、12
B、24
C、48
参考答案：B
25.柴油发动机冷态启动时,由于燃烧温度低,会造成冒()。
A、黑烟
B、蓝烟
C、白烟
参考答案：C
26.QS-650k全断面道砟清筛机的走行系统采用的是前后转向架的()根轮轴全部驱动。
A、两
B、三
C、四
参考答案：C
27.车钩缓冲装置具有()种功能。
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