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[bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc156647690][bookmark: _GoBack]平台概述
XX市应急指挥数据中台将接入各部门相关业务数据，通过对接横向部门信息系统及数据治理的数据平台，进行规范化业务数据对接，以统一GIS引擎、流媒体网关等应用能力为支撑，建设应急指挥平台，助力灾害监测预警和应急管理工作。
（1）应急指挥平台：通过接入XX市应急局治理本地地理信息数据、本地城市运行保障数据、重点灾种（强降水、台风、地质灾害、城市内涝等）建设的数据平台，结合影响预报和风险评估模型，提供基础信息纵览、民情地图服务应用、灾害监测预警、实景视频监控、实时人口热力图、工作动态管理、在线指挥调度等功能；提供空间分析服务和决策辅助工具，利用大数据挖掘分析、GIS对象空间数据检索等技术，实现数据的交叉碰撞，在自然灾害应急防灾过程中为城市应急防灾减灾决策提供科学有力的辅助。
（2）应急管理数据接入支撑应用：在市级业务部门的指导下，梳理并完善市级业务平台的数据资源目录；根据信息资源梳理结果，根据数据中台提供的数据规范接口，对接应急指挥业务所需数据，实现省级应急管理综合应用平台和本地业务系统的规范化数据接入和应用管理。
[bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc156647691]一张图展示分析
[bookmark: _Toc6680][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc156647692]基础信息纵览
基于GIS可视化技术上，结合XX市本地数据，实现多部门数据的实时监控和叠加分析，结合业务需求，为决策人员提供综合研判和应急指挥所必需的基础信息。
[bookmark: _Toc8263][bookmark: _Toc10841][bookmark: _Toc156647693]基础数据图层信息







系统对接入的重点关注信息点、灾害隐患点等基础数据进行图层标准化转换，
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用户可对数据图层进行管理，设置数据图层名称、排序信息等。用户在一张图上可选择数据图层进行叠加控制，查看数据在全市范围的分布情况。
[bookmark: _Toc156647694]监测预警图层信息
系统对接入的监测预警数据进行图层标准化转换，用户可对监测预警信息图层进行管理，设置图层名称、排序信息等。用户在一张图上，可选择监测预警数据图层进行叠加控制，并通过时间轴进行时空归一化查看，查看在当前选中时刻的多个监测预警图层在全市范围的分布情况。
[bookmark: _Toc156647695]数据符号信息
不同数据在地图上的叠加展示需要有不同的数据符号进行标记，系统支持对数据符号进行配置管理，基于地理信息系统的特殊性，每种数据类型提供分层级不同大小的数据符号设置。用户可对数据类别的图标信息进行配置管理，以便于在图层展示过程的区分查看。
[bookmark: _Toc156647696]主题标签信息
主题标签可用于表明数据的类别、数据的监测时间，系统针对叠加到地图上的数据提供对应的主题标签展示，同时，用户可对主题标签进行编辑管理，包括文字内容、文字颜色等，以便于有效体现当前图层展示的内容。
[bookmark: _Toc156647697]数据图例信息
针对风险预警服务，数据图例可为用户提供不同风险等级所表达的含义。系统支持针对数据图例的配置，以切图方式管理不同数据的图例。
[bookmark: _Toc156647698]图层分类信息







系统支持接入自然灾害相关的各部门各行业数据，系统支持对图层进行分类
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管理，进行类型的新增、修改、删除，以及类型中所包括的数据图层的管理，以便于数据图层的收纳分组，方便用户快速叠加所需图层进行调阅查看。
[bookmark: _Toc156647699]多类型地图接入
系统支持多类型地图底图的接入，包括业务图、地形图、卫星图、影像图、简版图等，并且提供对地图的基础控制操作，包括放大、缩小、复位、测距、面积计算等功能。
[bookmark: _Toc156647700]地图配置信息
针对不同业务需要载入的地图图层进行配置管理，实现各个专题场景载入图层配置的个性化管理。
[bookmark: _Toc156647701]在建工地基本信息和地理信息
系统提供在建工地基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新在建工地基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示，支持根据暴雨、大风等灾害进行在建工地的影响分析统计。
在建工地基本信息包括以下内容：在建工地名称、地址、经度、纬度、完工时间、建筑类型、建筑面积、隐患灾害类型、所属市、所属县、所属镇街、地区编码、主管部门、建设单位、安全责任人、安全责任人手机号、调查日期、备注等。
[bookmark: _Toc156647702]旅游景点基本信息和地理信息







系统提供旅游景点基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新旅游景点基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的旅游景点信息进行计算汇总。
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旅游景点基本信息包括以下内容：旅游景点名称、地址、经度、纬度、景区级别、评定日期、调查日期、联系人姓名、联系人手机、景区办公电话、备注等。
[bookmark: _Toc156647703]学校基本信息和地理信息
系统提供学校基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新学校基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的学校信息进行计算汇总。
学校基本信息包括以下内容：学校名称、地址、经度、纬度、学校类型、主管部门、占地面积、总人数、学生人数、教职工人数、学校联系电话、负责人姓名、负责人手机、调查日期、备注等。
[bookmark: _Toc156647704]堆场基本信息和地理信息
系统提供堆场基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新堆场基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的堆场信息进行计算汇总。
堆场基本信息包括以下内容：堆场名称、地址、经度、纬度、行政区域编码、所属市、所属区县、所属镇街、堆物种类、堆场级别、最大高度、防风雨级别、联系人姓名、联系人手机、调查日期、备注等。
[bookmark: _Toc156647705]客运站基本信息和地理信息







系统提供客运站基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新客运站基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的客运站信息进行计算汇总。
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客运站基本信息包括以下内容：客运站名称、地址、经度、纬度、地区编码、所属市、所属区县、所属镇街、面积、旅客日发送量、备注等。
[bookmark: _Toc156647706]医院基本信息和地理信息
系统提供医院站基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新客运站基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的医院信息进行计算汇总。
医院基本信息包括以下内容：医院名称、地址、经度、纬度、地区编码、所属市、所属区县、所属镇街、面积、备注等。
[bookmark: _Toc156647707]雨窝基本信息和地理信息
“雨窝”是指与局地地形有关,频繁发生极端强降水的区域。根据广东的降水特点及致灾阂值,极端强降水条件为：1小时降雨量>50毫米，3小时降雨量>120毫米，24小时降雨量>250毫米。满足这个致灾性的极端强降水条件的区域称为“雨窝”。
系统提供雨窝基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新客运站基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的雨窝信息进行计算汇总。
雨窝基本信息包括以下内容：雨窝名称、地址、经度、纬度、自动站、备注等。
[bookmark: _Toc156647708]避难场所基本信息和地理信息







系统提供避难场所基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新客运站基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支
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持GIS叠加展示。在系统进行暴雨、大风等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的避难场所信息进行计算汇总。
避难场所基本信息包括以下内容：名称、地址、经度、纬度、可容纳人数、联系人、单位、应急联系人、设施类型、最近使用时间、备注等。
[bookmark: _Toc156647709]内涝隐患点基础信息
系统提供内涝隐患点基础信息的录入管理，包括内涝点名称、地址、经度、纬度、所属行政区划等信息。
（1）通过地理属性管理进行内涝隐患点经纬度定位及偏移校正，在地图上精准定位，进行GIS一张图综合展示，点击可查看内涝隐患点的详细信息。
（2）通过地理属性关联周边雨量监测、积水监测信息，以便于进行内涝隐患点内涝风险监测统计。
[bookmark: _Toc156647710]危化点基本信息和地理信息
系统提供危化点基本信息的管理功能，允许用户录入管理、修改更新危化点基本信息，并对这些信息进行校验、保存处理，提供这些信息的查询功能，支持GIS叠加展示。在系统进行危化点等灾害的影响分析统计时，提供对应范围的危化点信息进行计算汇总。
危化点基本信息包括以下内容：危化点名称、地址、经度、纬度、行政区域编码、所属市、所属区县、所属镇街、堆物种类、堆场级别、最大高度、防风雨级别、联系人姓名、联系人手机、调查日期、备注等。
[bookmark: _Toc156647711]地质灾害隐患点基本信息
系统提供地质灾害隐患点基础信息的录入管理，包括地质灾害隐患点名称、地址、经度、纬度、所属行政区划、地质灾害风险类型等信息。







（1）通过地理属性管理进行灾害隐患点经纬度定位及偏移校正，在地图上精准定位，进行GIS一张图综合展示，点击可查看地质灾害隐患点的详细信息。
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（2）通过地理属性关联周边雨量监测、位移沉降监测数据，以便于进行地质灾害隐患点的地质灾害风险监测统计。
[bookmark: _Toc26616][bookmark: _Toc8588][bookmark: _Toc156647712]灾害监测预警
基于XX市本地数据，通过对多灾种监测预警数据的集成，实现多图层叠加监测预警，并结合实际业务需求，针对各个灾种进行数据融合关联展示，通过统计监测数据、阈值对比分析以及有效的可视化手段，识别灾害告警，为决策人员的综合研判和应急指挥提供有效的数据和技术支撑。
[bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc156647713]灾害性天气监测预警
对接气象观测站、雷达、卫星云图、强降水模式、大风模式、雷电等气象监测预报数据，支持在地图上叠加展示。对气象观测站降水、风速风向、气温多种气象要素提供异常值告警、分时段统计分析、站点排行等功能，实现对气象灾害的监测告警。通过强降水、大风格点预报数据，实现对未来1、3、24、48、72小时的天气预警。
雷达回波信息接入
对接气象部门的雷达拼图产品资料，系统利用平台后端对雷达回波数据进行二进制文件解析或图片偏移校正处理、时空属性抽取及坐标统一标准化准换，与地理信息系统相结合，按更新频率存储调阅，利用平台前端实现天气雷达3公里CAPPI平台的动图查看，以便于用户通过不同颜色回波了解降雨强度、雨区范围、未来降雨强度和移动趋势。
闪电定位数据接入







通过接口对接气象部门的闪电定位监测数据，系统利用平台后端对闪电定位实时监测结果信息进行时空归一化处理、异常值筛查和分析汇总等操作，按更新频率及时获取存储；利用平台前端实现全市闪电监测分布图按时间点调阅、闪电
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监测详情查看等功能。
风云4号卫星可见光500米卫星云图信息接入
对接气象局风云4号卫星可见光500米卫星云图数据，依据系统标准化坐标系和调阅要求，系统利用平台后端对卫星云图数据进行时空属性抽取，坐标统一标准化转换、偏移校正，以及与地理信息系统的整合，并从时间维度形成图片变化序列，按更新频率存储调阅，从而在平台前端实现用户对风云4号卫星可见光500米卫星云图的调阅，及对卫星云图最新GIF动图的查看。
风云4号卫星红外4公里卫星云图信息接入
对接气象局风云4号卫星可见光4公里卫星云图数据，系统利用平台后端对卫星云图数据进行时空属性抽取，坐标统一标准化转换、偏移校正，与地理信息系统的整合，并从时间维度形成图片变化序列，按更新频率存储调阅，从而在平台前端实现用户对风云4号卫星可见光4公里卫星云图的调阅，及对卫星云图最新GIF动图的查看。
葵花8卫星红外2公里卫星云图信息接入
对接气象局葵花8卫星红外2公里卫星云图数据，系统利用平台后端对卫星云图数据进行时空属性抽取，坐标统一标准化转换、偏移校正，与地理信息系统的整合，并从时间维度形成图片变化序列，按更新频率存储调阅，从而在平台前端实现用户对葵花8卫星红外2公里卫星云图的调阅，及对卫星云图最新GIF动图的查看大风灾害形势感知
[bookmark: _Toc156647714]暴雨灾害形势感知







每小时降雨量16mm以上，或连续12h降雨量30mm以上，或连续24h降雨量50mm以上的降水，可能会对人类生命财产等造成损害。系统利用监测站降雨量要素监测资料、降雨精细化格点预报数据、定量降水估测、定量降水预报数据等，
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并结合暴雨灾害风险经验报警阈值，形成暴雨灾害动态形势感知分析结果。模块功能点包括：
国家基本气象站基本信息接入
系统通过接口对接气象部门的国家基本气象站基本信息，包括站点编号、站点名称、经纬度、所属行政区域等信息，以便于进行站点的精准定位和气象要素相关接口的关联调取。
系统利用平台后端对全市各级监测站点数据进行地理属性统一标准化转换及偏移校正、汇总和分析处理等操作，定期更新存储到系统中；利用平台前端实现全市站点的精准定位，以及站点气象要素实况信息的关联调阅。
区域自动气象站基本信息接入
区域自动气象站与国家基本气象站的接口字段信息不同，区域自动气象站会按照本区域标准提供更为广泛的监测信息。系统通过接口对接气象部门的区域自动气象站基本信息，以便于进行全市区域自动气象站点的精准定位和气象要素相关接口的关联调取。系统利用平台后端对全市各级监测站点数据进行地理属性统一标准化转换及偏移校正、汇总和分析处理等操作，定期更新存储到系统中；利用平台前端实现全市站点的精准定位，以及站点气象要素实况信息的关联调阅。
国家基本气象站雨量实时监测数据接入







系统通过接口对接气象部门的国家基本气象站实时雨量监测数据信息，获取国家基本气象站5分钟更新的实时雨量数据信息，以便于进行实时雨量的显示和业务要求的累计降水计算。系统利用平台后端对全市各级雨量实时监测数据信息进行时空归一化处理、汇总、异常值筛查和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储；利用平台前端实现实时雨量的显示和业务要求的多时段累计降水计算。
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区域自动气象站雨量实时监测数据接入
区域自动气象站与国家基本气象站的接口字段信息不同，区域自动气象站按照本区域标准提供更为广泛的监测信息。系统通过接口对接气象部门的区域自动气象站雨量监测数据信息，利用平台后端对全市各级雨量监测数据信息进行时空归一化处理、汇总、异常值筛查和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现实时雨量的显示和业务要求的多时段累计降水计算。
国家基本气象站累计降雨结果数据接入
通过气象部门数据共享，对接国家基本气象站过去1、3、6、24小时累计降雨量的数据，利用平台后端对累计降雨量数据进行异常值筛查、汇总排序和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现：
（1）不同时次降雨排行榜；
（2）降雨站点排行榜导出；
（3）降雨高风险站点地图标记；
（4）不同区域雨量站点筛选；
（5）站点雨量排序等功能；
区域自动气象站累计降雨结果数据接入
通过气象部门数据共享，对接区域自动气象站过去1、3、6、24小时累计降雨量的数据，利用平台后端对累计降雨量数据进行异常值筛查、汇总排序和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现国家基本气象站与区域自动气象站所有站点的不同时次降雨排行榜、降雨高风险站点标记、降雨列表导出、不同区域雨量站点筛选、站点雨量排序等功能。
强降水QPE定量降水估测数据接入







QPE为每6分钟更新的雷达定量降水估测数据，通过格点数据表达全市实况
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雨量分布情况，具体一定的代表性和及时性。
系统通过接口对接气象部门的QPE数据，利用平台后端进行不同时段累加计算、插值转换、不同时段不同等级颜色赋值、时空归一化处理、坐标统一标准化处理、色斑图生成等操作，并按业务要求频率进行存储更新，以供用户调阅历史记录。
利用平台前端实现过去1、3、6、12小时的全市降水色斑图查看，并支持不同累计时段不同等级的过滤筛选操作，以及通过时间轴调阅历史降水实况。
强降水0-3小时QPF定量降水预报数据接入
QPF为每6分钟更新的雷达定量降水预报数据，通过格点数据表达全市预报雨量分布情况，在短临雨量预报中具有更新频率高的特点。
系统通过接口对接气象部门的QPF数据，利用平台后端进行不同短临预报时段的累加计算、插值转换、不同时段范围不同等级颜色赋值、时空归一化处理、坐标统一标准化处理、色斑图生成等操作，并按业务要求频率进行存储更新；利用平台前端实现未来1、2、3小时的全市降水预报色斑图查看，并支持不同累计时段不同等级的过滤筛选操作。 
强降水6小时以上精细化格点文件接入
关于强降水未来6、12、24、48、72小时的预报，通常采用精细化格点预报产品。通过FTP等文件读取方式，对接气象部门的精细化格点预报产品文件，利用平台后端进行不同预报时段的累加计算、插值转换、不同时段范围不同等级颜色赋值、时空归一化处理、坐标统一标准化处理、色斑图生成等操作，并按业务要求频率进行存储更新；利用平台前端实现未来6、12、24、48、72小时的全市降水预报色斑图查看，并支持不同累计时段不同等级的过滤筛选操作。
雨量报警阈值信息







根据雨量报警阈值，结合雨量实况与预报数据，系统利用平台后端实时计算
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生成针对过去1、3、6小时累计雨量、未来1、3、6小时雨量的监测站雨量报警信息，利用平台前端显示报警的监测站点并标记报警值，支持对雨量报警列表进行导出。
雨量报警信息包括：报警时间、报警站点ID、报警站点经度、报警站点纬度、报警时次、过去1/3/6小时累计雨量、过去1/3/6小时累计雨量报警情况、未来1/3/6小时雨量、未来1/3/6小时雨量报警情况。
[bookmark: _Toc156647715]大风灾害形势感知
大风灾害指平均或瞬时风速达到一定速度或风力的风，对人类生命财产造成损害的自然灾害。系统利用监测站风向风速监测资料、风力精细化格点预报资料、台风实况与预报信息、历史监测资料等，形成大风灾害动态形势感知分析结果。
通过气象数据共享，对接国家基本气象站过去不同时段范围的极大风的结果数据，利用平台后端对极大风进行异常值筛查、汇总排序和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现：
（1）不同时次极大风排行榜；
（2）大风站点排行榜导出；
（3）大风高风险站点地图标记；
（4）不同区域大风站点筛选；
（5）站点极大风排序等功能；
国家基本气象站瞬时风实时监测数据信息接入







系统通过接口对接国家基本气象站瞬时风实时监测数据信息，获取国家基本气象站5分钟更新的实时瞬时风数据信息，以便于进行实时瞬时风的显示和业务要求的极大风计算。系统利用平台后端对全市各级瞬时风实时监测数据信息进行时空归一化处理、汇总、异常值筛查和分析处理等操作，按更新频率及时获取存
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储；利用平台前端实现实时瞬时风的显示和业务要求的多时段极大风计算。
区域自动气象站瞬时风实时监测数据信息接入
区域自动气象站与国家基本气象站的接口字段信息不同，区域自动气象站按照本区域标准提供更为广泛的监测信息。系统通过接口对接区域自动气象站瞬时风监测数据信息，利用平台后端对全市各级瞬时风监测数据信息进行时空归一化处理、汇总、异常值筛查和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现实时瞬时风的显示和业务要求的多时段极大风计算。
国家基本气象站极大风结果数据接入
通过气象数据共享，对接国家基本气象站过去不同时段范围的极大风的结果数据，利用平台后端对极大风进行异常值筛查、汇总排序和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现：
（1）不同时次极大风排行榜；
（2）大风站点排行榜导出；
（3）大风高风险站点地图标记；
（4）不同区域大风站点筛选；
（5）站点极大风排序等功能；
区域自动气象站极大风结果数据接入







通过气象部门数据共享，对接区域自动气象站过去不同时段范围的极大风的结果数据，利用平台后端对极大风进行异常值筛查、汇总排序和分析处理等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现国家基本气象站与区域自动气象站所有站点的不同时次极大风排行榜、极大风高风险站点地图标记、大风列表导出、不同区域大风站点筛选、站点大风排序等功能。
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大风精细化格点预报文件接入
对接气象部门的大风精细化格点预报产品文件，系统利用平台后端进行不同预报时段的数据插值转换、不同等级颜色赋值、时空归一化处理、坐标统一标准化处理、色斑图生成等操作，并按业务要求频率进行存储更新；利用平台前端实现未来1、3、6、12、24、48、72小时的全市大风预报色斑图查看，并支持不同时间范围不同等级的过滤筛选操作。
风流场数据接入
对接气象部门的风流场数据，包括实时风速、风向信息，系统利用平台后端进行风速等级颜色划分赋值、风向风速动态化处理、风向风速时空归一化处理、坐标统一标准化处理等操作，利用平台前端实现实时风向风速在地图上的流动变化，以便于用户了解风在地理空间上的等级变化和整体流动方向，为大风灾害形势感知提供基础数据支撑。


[bookmark: _Toc6053][bookmark: _Toc14223][bookmark: _Toc156647716]森林火灾监测预警
森林火灾指由于雷电、自燃或在一定有利于起火的自然背景条件下由人为原因导致的，发生于森林，对人类生命财产、生态环境等造成损害的火灾。系统利用卫星遥感火点监测亮温数据、森林火险预警信息，结合隐患点信息、火点风险范围阈值信息，形成森林火灾动态形势感知分析结果。







结合本地森林防火地理信息系统、森林防火视频监控系统，对接森林火险当前生效预警信息数据接口，系统利用平台后端进行时空属性抽取，与地理信息系统相结合，按推送频率更新存储，利用平台前端实现全市不同区域森林火险预警信息风险分布图的调阅，融合一张图，形成森林防火点风险分布情况，智能关联显示防火点基本信息、风险监测预警实况与等级、实时实景视频。
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卫星遥感火点监测数据接入
对接卫星遥感观测的森林火点监测数据，包括森林火点经纬度、亮温、置信度、火点烈度等信息，系统利用平台后端对卫星遥感火点数据进行时空属性抽取、坐标统一标准化转换及偏移校正、与地理信息系统整合，并从空间维度的统一性和时间维度的连续性确定同一火点的变化历程，按更新频率存储，利用平台前端实现按业务需求调阅时间段范围内火点信息，查看全市遥感火点分布、火点详情、火点烈度变化过程等信息。
火点风险范围阈值信息
火点的风险由火点4微米亮温、置信度共同决定，火点烈度等级对应不同的4μm亮温范围，系统可根据相关标准和业务应用情况，设置不同火点风险等级的阈值范围，从而利用平台后端生成火点报警信息，利用平台前端实现不同风险颜色等级的火点在地图上的叠加展示，通过图标颜色、大小标记火点的烈度、置信度情况。
火点风险报警信息：监测时间、经度、纬度、火点烈度、火点置信度、火点颜色等级等。
森林火险生效预警信息数据接口
对接森林火险当前生效预警信息数据接口，系统利用平台后端进行时空属性抽取，与地理信息系统相结合，按推送频率更新存储，利用平台前端实现全市不同区域森林火险预警信息风险分布图的调阅。

[bookmark: _Toc27089][bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc156647717]台风实况与预报







台风区域影响分析包括台风风险区划信息的接入，将台风数据可视化，展示台风实况路径及台风预报路径图，支持广州、北京、日本等多种预报机构选择，
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以及查询历史台风，建设城镇测距、70%概率图、历史相似台风路径计算等功能。台风区域影响分析结合监测预警数据、行政区划矢量面信息，从区域（区县、镇街）的角度分析台风影响情况，为用户提供不同时次每个区县/镇街受暴雨、大风、风暴潮影响的风险等级，以及区域内受风雨影响的承灾体数量统计，包括告警水库、告警河流、高风险地质灾害隐患点统计、高风险内涝点统计、在GIS地图划定台风48小时、24小时警戒线等，便于决策者分配每个区县/镇街的防御重点内容，为应急资源调度提供决策依据。
历史台风信息接入
系统对接气象部门的历史台风数据，包括编号、中文名称、英文名称、发生年份等信息，利用平台后端进行历史台风按年份归集、时空归一化处理等操作，利用平台前端实现用户可按年份筛选历史台风、历史台风定位查看、按时间轴自动显示对应历史台风等功能。
台风基本信息接入
对接气象部门的台风的基本信息，包括台风编号、更新时间、中心经纬度、中心风速风力、中心气压等信息，利用平台后端进行数据关联、坐标统一标准化处理、以及7级风圈、10级风圈、12级风圈边界距离的自动计算，利用平台前端实现台风基本信息查看、台风7级/10级/12级风圈边界显示以及相应的距离提示。
台风实况路径数据接入







对接气象部门的台风实况路径点数据信息，包括路径点经度、纬度、中心风速风力等信息，利用平台后端进行台风路径点坐标统一标准化处理、数据地理空间可视化处理、台风路径强度等级计算、台风路径点逻辑关联等处理，利用平台前端实现台风实况路径分布查看，以及台风路径点详情查看。
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台风预报路径数据接入
对接气象部门的台风预报路径点数据信息，包括路径点经度、纬度、中心风速风力等信息，覆盖北京、广州、日本、关岛、香港多个预报机构，利用平台后端进行台风路径点坐标统一标准化处理、数据地理空间可视化处理、台风预报路径强度等级计算、台风路径点逻辑关联等处理，利用平台前端实现台风预报路径分布查看，以及台风预报路径点详情查看。
台风变化趋势快报数据接入
对接台风变化趋势快报信息，利用平台后端实现文本获取、解析、转换过程，并与台风进行对应关联，利用平台前端实现台风变化趋势的快速调阅查看。信息内容包括台风时速预测、走向预测、强度变化情况预测等内容。
台风城镇信息接入
[bookmark: _Hlk38802946]系统通过shape形状文件定期更新方式接入台风城镇信息，包括区域编码、镇街名称、边界经纬度坐标数组等信息，系统利用平台后端进行地理属性统一标准化转换及偏移校正、中心点经纬度计算、汇总和分析处理等操作，存储到系统中；利用平台前端实现台风路径点的城镇测距功能，显示各城镇与台风中心距离，并从近至远排序，以便于进行台风影响研判分析。
台风中心70%概率范围信息







依据各个台风路径点中心、台风机构预报路径结果等信息进行台风中心70%概率范围计算，进行存储调阅。台风中心70%概率范围信息与台风路径相结合，进行GIS一张图综合展示，用户可实时查看当前台风70%概率范围，也可切换时间点查看历史台风70%概率范围情况，对70%概率范围覆盖区域进行上图展示。
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历史相似台风路径信息
系统通过历史台风资料、相似路径检索方法和双台风路径检索方法等，进行定位、路径及强度分析，推算当前台风的历史相似台风，进行计算存储调阅，在GIS一张图上进行综合展示，支持选择时间或者选择台风进行查询调阅、匹配分析，为台风预报业务提供有益线索。

[bookmark: _Toc2069][bookmark: _Toc31574][bookmark: _Toc156647718]水文监测预报
水文监测预警重点叠加实况监测水文水情要素，包括：水文监测站点基础信息、水库水位监测信息、河流水位监测信息。多维度整合水利工程、河流湖泊的水文监测数据和水情预报，基于电子地图叠加实时的水情实况数据和预报推演，具有超汛限报警功能，提供经纬度信息和地图地理信息，帮助用户便捷地查看实况水情监测数据。
水库实时水位信息接入
系统通过接口对接水利部门的水库实时水位信息，通过水库编码与水库基本信息相结合，系统利用平台后端对全市各级水库实时水位信息进行时间维度的归一化处理、汇总、异常值筛查等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现：
（1）按时间点调阅水库水位信息；
（2）查看水库水位随时间变化曲线；
（3）以图标可视化展示全市水库的涨、平、落情况；
水库实景图片信息接入







系统通过接口对接水利部门的水库实景图片信息，通过水库编码与水库基本





22



信息、实时水位信息相结合，为决策者提供实景信息参考。系统利用平台后端对全市各级水库实景图片进行时间维度的归一化处理、汇总等操作，按更新频率及时获取；利用平台前端实现水库基本信息、水位变化曲线、实景图片的一键调阅查看。
水库特征值警戒线信息
系统通过数据录入或接口对接方式获取全市水库特征值信息，包括汛限水位、校核洪水位，以提供水库风险报警功能。系统提供水库特征值的管理，用户可根据实际业务风险情况进行特征值的确认调整，实时生成水库风险报警信息。
水库特征值报警信息：报警时间、报警站点ID、经度、纬度、水库特征值、水库特征值阈值、报警状态等。
河流基本信息
系统通过数据录入或接口对接方式获取全市河流基本信息，包括河流站点编码、测站名称、河流名称、站址、所属水系、所属流域等信息。通过地理属性管理进行水库经纬度定位及偏移校正，计算各级所属行政区域，以便于在地图上精准定位。通过以上数据管理操作形成河流实体信息，与接入的河流实时水位信息相结合，提供全市河流分布图、按地区检索调阅河流详情、导出河流列表等功能。
河流实时水位信息接入
系统通过接口对接水利部门的河流实时水位信息，通过测站编码与河流基本信息相结合，系统利用平台后端对全市各级河流实时水位信息进行时间维度的归一化处理、汇总、异常值筛查等操作，按更新频率及时获取存储，利用平台前端实现：
（1）按时间点调阅河流水位信息；
（2）查看河流水位随时间变化曲线；


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/536212113224010035
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