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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	珠海亿泰科技有限公司迁扩建项目

	项目代码
	2311-440402-04-01-855945

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	珠海市香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5 楼

	地理坐标
	东经：113°29′41.964″ ，北纬：22° 17′22.128″

	




国民经济行业类别
	



C3463 气体、液体分
离及纯净设备制造
	



建设项目
行业类别
	三十一、通用设备制造业 34  烘炉、风机、包装等设 备制造 346 的“其他（仅分
割、焊接、组装的除外；
年用非溶剂型低 VOCs含
量涂料 10t 以下的除外）ℽ

	



建设性质
	
☑新建（迁建）
□ 改建
☑扩建
□技术改造
	


建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项 目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备
案）部门（选填）
	
无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	
无

	总投资（万元）
	
1000
	环保投资（万元）
	
15

	环保投资占比（%）
	
1.5
	施工工期
	无

	
是否开工建设
	☑否
□是
	用地（用海）
面积（m2）
	
5749

	专项评价设置情况
	无
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规划情况
	规划名称：《珠海市香洲区 A106c 、A106d 、A106f 编制单元（三溪
科创小镇片区）城市设计及控制性详细规划》（2022 年修改）
审批单位：珠海市人民政府
审批编号：珠府批〔2022〕101 号

	规划环境影响评价
情况
	
无

	




















规划及规划环境影
响评价符合性分析
	与《珠海市香洲区 A106c、A106d、A106f 编制单元（三溪科创小 镇片区）城市设计及控制性详细规划》（2022 年修改）（珠府批[2022]101
号）的相符性分析
根据<珠海市香洲区 A106c、A106d 、A106f 编制单元（三溪科创 小镇片区）城市设计及控制性详细规划>（2022 修改）中提到“A106d05” 地块的用地面积为 29.71 公顷，用地性质为新型产业用地（M0 ），计  容建筑面积为 57.94 万㎡ 。新型产业用地具体是指：融合研发、创意、
设计、中试、无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的用地。
即“为了适应创新型企业发展和创新人才的空间需求，用于研发、创意、 设计、中试、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科技企业孵化  器及无污染生产等新型产业功能以及相关配套服务的用地”。新型产业
用地包括产业用房和配套用房。
本项目位于珠海市香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5 楼，属于  A106d05 地块范围，本项目所在的用地性质为新型产业用地。本项目  主要从事滤芯和过滤器的生产，属于 C3463 气体、液体分离及纯净设 备制造。本项目设计、研发生产的滤芯采用折叠式滤芯，相比一般滤  芯多出约 3 倍的过滤面积和更高的容尘量，同时也意味着拥有更小的  压差和更长的使用寿命；本项目设计、研发的滤芯采用不锈钢菱形网，
相比于圆孔网有更大的有效过滤面积，和更小的阻力；本项目设计、
研发和生产滤芯具有耐高温和耐腐蚀的优点，以上与研发、创意和设 计的理念相符合。另外本项目用到的双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化 剂混合物材料为低挥发的有机物；对周边影响环境较小，本项目清洗 废水经中和+絮凝沉淀处理后达标通过市政管网排入拱北水质净化厂；
本项目混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序有机废气产生
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	量较少，经加强车间通风处理无组织达标排放，因此本项目与无污染  生产新型产业功能相对符合。 因此，本项目与《珠海市香洲区 A106c、 A106d、A106f 编制单元（三溪科创小镇片区）城市设计及控制性详细
规划》（2022 修改）（珠府批[2022]101 号）的相关要求相符。
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	其   他   符   合   性   分   析
	1.    产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《市场准入负面清单（2022年版）》，
本项目C3463气体、液体分离及纯净设备制造，不属于上述文件中的限制类和淘汰类，
符合国家有关法律、法规和政策规定；项目所使用的设备、生产工艺及项目所生产的产 品均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所
列的淘汰落后生产工艺装备和产品，符合国家和地方相关产业政策。
此外，本项目年用电量为 12 万度，折合 14.748t 标准煤，根据（广东省发展改革委 关于印发《广东省坚决遏制“ 两高” 项目盲目发展的实施方案》的通知）（粤发改能源 〔2021〕368 号）以及（广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目 发展的实施方案》的通知）（粤发改能源〔2021〕368 号），“两高”项目范围暂定为年 综合能源消费量 1 万 t 标准煤以上的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化 工、焦化等 8 个行业的项目，本项目年综合能源消费量折合 14.748t 标准煤，达不到 1  万 t 标准煤，故本项目不属于“两高”项目，可以满足《广东省坚决遏制“两高”项目盲目 发展的实施方案》（粤发改能源〔2021〕368 号）以及(广东省发展改革委关于印发《广 东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知）（粤发改能源〔2021〕368 号）
的要求。
综上所述，本项目符合国家当前的产业政策。
2.    与土地利用规划符合性分析
本项目位于珠海市香洲区科融路33号格创 · 智造1栋5楼，根据《珠海市香洲区 A106c、 A106d、A106f 编制单元（三溪科创小镇片区）城市设计及控制性详细规划》(2022修改)， 本项目所在地用地性质为新型产业用地。厂区附近无重要的政治、文化设施、文物保护
设施，不位于水源保护区内。因此，本项目选址是合理的。
3.    与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）的相符性
表 1-1   与粤府[2020]71 号相符性分析一览表

	
类别
	
《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》要求
	
相符性分析
	是否
符合

	区域
布局
管控
要求
	优先保护生态空间，保育生态功能。推动工业 项目入园集聚发展，新建化学制浆、 电镀、印染、 鞣革等项目入园集中管理。环境质量不达标区域，
新建项目需符合环境质量改善要求。推广应用低挥
	本项目位于珠海市香洲 区科融路 33 号格创 · 智造 1   栋 5 楼，不涉及化学制浆、
电镀、印染、鞣革等。所在
	


符合
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其
    
他
    
符
    
合
    
性
    
分
    
析
)
	
	发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高 挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有
机物共性工厂。
	区域属于环境质量达标区， 项目产生的污染物对周边环 境质量产生影响较小。本项 目使用的原辅材料均属于低
挥发性有机物原辅材料。
	

	






能源
利用
要求
	积极发展先进核电、海上风电、天然 气发电等 清洁能源，逐步提高可再生 能源与低碳清洁能源比 例，建立现代 化能源体系。贯彻落实“节水优先”  方 针，实行最严格水资源管理制度， 推进工业节水减 排，重点在高耗水行 业开展节水改造，提高工业用 水效 率。强化自然岸线保护，优化岸线开 发利用 格局，建立岸线分类管控和长 效管护机制，规范岸 线开发秩序。落 实单位土地面积投资强度、土地利 用 强度等建设用地控制性指标要求，提 高土地利
用效率。
	





本项目生产过程仅消耗 电能和自来水，不涉及自然 岸线的开发，所使用的厂房
符合地方用地规划。
	







符合

	








污染
物排
放管
控要
求
	




实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总 量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点 工业园区、战略性产业集群倾斜。超过重点污染物 排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区 域，新建、改建、迁扩建项目重点污染物实施减量 替代。加大工业园区污染治理力度，加快完善污水 集中处理设施及配套工程建设，建立健全配套管理 政策和市场化运行机制，确保园区污水稳定达标排 放。大力推进固体废物源头减量化、 资源化利用和
无害化处置。
	本项目所在地不属于超  过重点污染物排放总量控制  指标或未完成环境质量改善  目标的区域；本项目生产废  水经中和+絮凝沉淀处理后   通过市政管网排入拱北水质  净化厂；本项目生活污水经  过预处理后通过市政管网排  入拱北水质净化厂；本项目  焊接烟尘（以颗粒物表征）、 混合、注胶、粘接、晾干和  等离子表面处理工序有机废  气（非甲烷总烃和臭气浓度） 通过加强车间通风处理无组
织排放；固废均能妥善处置。
	












符合
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	其    他    符    合    性    分    析
	
	






环境
风险
防控
要求
	

加强东江、西江、北江和韩江等供水 通道干流 沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控， 强化地表水、 地下水和土壤污染风险协同防控。重 点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险 源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行 业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风 险防控。提升危险废物监管能力，利用信息化手段， 推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推
进危险废物利用处置能力结构优化。
	本项目不位于东江、西  江、 北江和韩江等供水通道
干流沿岸以及饮用水水源
地、备用水源环境风险防控 地区。危废储存有符合规范 的贮存场所，并交由有资质 的单位妥善处置。项目环境 风险潜势较小，本评价提出 了一系列风险防范和应急措 施，企业在做好各项措施的
情况下，风险可控。
	








符合


由上表可知，本项目符合《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。
4. 与《珠海市三线一单生态环境分区管控方案》（珠府〔2021〕38  号）的相符性分析
根据《珠海市人民政府关于印发珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知
（珠府[2021]38  号）》，项目所在地属于-香洲区中心城区重点管控单元
（ZH44040220014），单元各项管控要求详见下表。
表1-2    与珠海市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析。

	类别
	管控要求
	相符性分析
	结论

	








区域
布局
管控
	1- 1.【产业/鼓励引导类】鼓励发展休
闲旅游、科技信息等现代服务业。
1-2.【生态/禁止类】单元内生态保护  红线按照《关于在国土空间规划中统筹划  定落实三条控制线的指导意见》严格管控， 自然保护地核心区原则上禁止人为活动，  其他区域严格禁止开发性、生产性建设活  动，在符合现行法律法规前提下，除国家  重大战略项目外，仅允许对生态功能不造
成破坏的 8 类有限人为活动。
1-3.【生态/综合类】一般生态空间内， 可开展生态保护红线内允许的活动；在不  影响主导生态功能的前提下，还可开展国
家和省规定不纳入环评管理的项目建设，
	1- 1 本项目不属于
1-2、1-3、1-5 本项目位于珠海市 香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5  楼，不涉及生态保护红线和自然保护 区，不涉及珠海香洲板障山地方级森 林自然公园、珠海香洲拱北将军山地
方级森林自然公园；
1-4 本项目不涉及抚育采伐、择
伐和树种更新等经营活动
1-6 本项目的行业类别为 C3463  气体、液体分离及纯净设备制造，不
属于专业电镀、化学制浆、纺织印染、
	










符合
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	其   他   符   合   性   分   析
	
	以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设
等人为活动。
1-4.【生态/综合类】一般生态空间内 的人工商品林，允许依法进行抚育采伐、
择伐和树种更新等经营活动。
1-5.【生态/综合类】珠海香洲板障山 地方级森林自然公园、珠海香洲拱北将军 山地方级森林自然公园，按照自然保护地
相关管理要求进行管控。
1-6.【水/禁止类】强化前山河流域的 工业企业监管，不得新建专业电镀、化学 制浆、纺织印染、制革、冶炼、发酵等重 污染项目企业，对无环评手续的企业依法
取缔。
1-7.【大气/限制类】大气环境受体敏 感重点管控区内严格限制新建钢铁、燃煤 燃油火电、石化、储油库等项目，产生和 排放有毒有害大气污染物项目， 以及使用 溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高 挥发性有机物原辅材料的项目（除现阶段 确无法实施替代的工序外）；鼓励现有该
类项目逐步搬迁退出。
1-8.【其他/禁止类】禁止在单元区域
内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	制革、冶炼、发酵等重污染项目企业；
1-7 项目所用原辅材料属于低挥 发性有机物原材料，大气污染物均能 达标排放；本项目不涉及畜禽养殖
场、养殖小区。
1-8 本项目不涉及畜禽养殖场、
养殖小区
	

	
	




能源
资源
利用
	




2- 1.【水资源/限制类】强化水资源开 发利用控制、用水效率控制、水功能区限
制纳污三条红线刚性约束。
	2- 1本项目用水由市政给水管网  供给；且本项目拟制定相应节约用水 规章制度；本项目生产废水经中和+  絮凝沉淀处理后通过市政管网排入  拱北水质净化厂；本项目过滤器水压 测漏用水循环使用不外排；本项目生 活污水通过市政管网排入拱北水质
净化厂。
	






符合

	
	污染
物排
	3- 1.【水/鼓励引导类】新建住宅项目、
城中旧村改造、旧工业厂房改造项目要实
	
3- 1 本项目不属于新建住宅项
	
符合
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	放管
控
	现管网雨污分流，着力完善配套污水管网
建设。
3-2.【大气/限制类】在可核查、可监 管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化 物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替
代。
	目、城中旧村改造、旧工业厂房改造 项目，本项目所租用厂房已实现管网 雨污分流，着力完善配套污水管网建
设；
3-2 本项目不涉及氮氧化物的排 放，有机废气替代来源由珠海市生态
环境局调控；
	

	环境
风险
防控
	4- 1.【水/综合类】香洲水质净化厂、 吉大水质净化厂、拱北水质净化厂、前山 水质净化厂应采取有效措施，防止事故废
水直接排入水体。
	4- 1建设单位需按报告建议设置  完善的事故风险防范和应急措施，符
合环境风险防控要求。
	

符合


由上表可知，本项目符合《珠海市三线一单生态环境分区管控方案》（珠府〔2021〕
38  号）的要求。
5.    《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规划> 的通知》(粤环
(2021)10号)
本项目位于珠海市香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5 楼，属于珠三角地区范围，
项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析详见下表。
表1-3    项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符性一览表。

	“十四五”规划要求
	相符性分析
	结论

	

在石化、化工、包装印刷、工业 涂装等重点行业建立完善源头、过程
和末端的 VOCs 全过程控制体系
	本项目行业类别为 C3463 气体、液体分  离及纯净设备制造，本项目主要生产、销售、 营业空气干燥用的滤芯以及用于压缩空气的  全系列过滤器，不属于石化、化工、包装印
刷、工业涂装等重点行业
	



符合

	

珠三角地区禁止新建、迁扩建水 泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革 以及国家规划外的钢铁、原油加工等
项目。
	本项目行业类别为 C3463 气体、液体分 离及纯净设备制造，主要生产、销售、营业 空气干燥用的滤芯以及用于压缩空气的全系 列过滤器，不属于新建、迁扩建水泥、平板 玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外
的钢铁、原油加工等项目。
	




符合

	珠三角禁止新建、迁扩建燃煤燃
	本项目用电由市政供电，不设置锅炉，
	符合
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	油火电机组和企业燃煤燃油自备电
站，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步 淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖
区域内的分散供热锅炉。
	不涉及燃煤燃油火电机组和燃煤燃油自备电 站生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的
分散供热锅炉
	

	大力推进低 VOCs 含量原辅材料 源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生
产和使用高 VOCs  含量的溶剂型涂
料、油墨、胶粘剂等项目。
	
本项目严格落实国家和地方产品 VOCs  含量限值质量标准，本项目不生产和使用高 VOCs  含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等
项目。
	



符合


因此，本项目满足《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规
划> 的通知》(粤环(2021)10 号)的要求。
6.    与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》相符性分析
项目与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》相符性分析详见下表：
表1-4    项目与《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》相符性一览表。

	“十四五”规划要求
	相符性分析
	结论

	




深入实施“三 线一单”生态环境
分区管控
	




禁止新建专业电镀、化学制
浆、纺织印染、制革、冶炼、发酵
等重污染项目
	本项目行业类别为 C3463 气体、液体分离及纯净设备制
造，本项目主要生产、销售、
营业空气干燥用的滤芯以及用
于压缩空气的全系列过滤器，
属于新建专业电镀、化学制浆、 纺织印染、制革、冶炼、发酵
等重污染项目
	






符合

	


加快能源结
构优化调整
	
禁止新建耗煤项目、燃煤燃油 火电机组和企业自备电站，逐步淘 汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖
区域内的分散非燃气供热锅炉。
	本项目用电由市政供电， 不设置锅炉，不涉及燃煤燃油 火电机组和自备电站、生物质 锅炉、集中供热管网覆盖区域
内的分散非燃气供热锅炉。
	



符合

	大力推进工
业源深度治理
	加强挥发性有机物综合治理。
实施低挥发性有机物(VOCs)含量
	本项目严格执行国家产品
VOCs 含量限值和有害物质限
	
符合
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	产品原辅材料替代，严格执行国家
	量标准，本项目不新建生产和
	

	
	产品 VOCs含量限值和有害物质限
	使用高 VOCs 含量原辅材料项
	

	
	量标准，原则上禁止新建生产和使
	目。
	

	
	用高 VOCs含量原辅材料项目。
	
	


因此，本项目满足《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境保护“十四五”规
划> 的通知》(粤环(2021)10 号)的要求。
7.    《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方
案> 的通知》(粤办函(2021)368  号)
根据《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省2021年大气、水、土壤污染防治工 作方案> 的通知》(粤办函(2021)368号)，“ 8.实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落 实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生 产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量
原辅材料。”
本项目严格落实国家和地方VOCs含量限值质量标准，项目不使用高 VOCs含量原 辅料。项目涉及VOCs的原料为双酚A环氧树脂和环氧固化剂H-215 ，稳定性较好，为低 挥发的有机物；双酚A环氧树脂和环氧固化剂H-215为膏状；根据双酚A环氧树脂和环氧 树脂固化剂混合样品的VOCs检测报告显示挥发性有机化合物28.5g/kg ，结果显示小于 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表3本体型胶粘剂VOCs含量限 量的其他-环氧树脂类50g/kg；因此本项目双酚A环氧树脂和环氧树脂固化剂不属于高 VOCs含量原辅材料。本项目混合、注胶、粘接和晾干和等离子表面处理工序有机废气 产生量较少，经加强车间通风处理无组织排放，对周边环境影响较小。对周边影响环境
较小。
因此，本项目与《广东省人民政府办公厅关于印发<广东省2021年大气、水、土壤
污染防治工作方案> 的通知》(粤办函(2021)368  号)相关要求相符符合。
8.    《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》(环大气[2020]33  号)
根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》(环大气[2020]33号)， “企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、 全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式
储库、料仓等。”
本项目使用含VOCs物料主要为双酚A环氧树脂和环氧树脂固化剂，双酚A环氧树脂
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	和环氧树脂固化剂使用密闭容器储存，减少挥发性有机物无组织排放，符合《关于印发
<2020年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》(环大气[2020]33号)的相关要求。
9.    《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》(环大气(2019)53号)
根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》(环大气(2019)53     号)，“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs  物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs  产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、 敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改
进、废气有效收集等措施，削减VOCs  无组织排放。”
本项目双酚A环氧树脂和环氧树脂使用密闭容器储存，减少挥发性有机物无组织排 放。本项目混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序有机废气产生量较少，混合、 注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序有机废气经加强车间通风处理无组织排放，对
周边环境影响较小。
因此，本项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》(环大
气(2019)53号)是相符的。
10.  与《广东省大气污染防治条例》相符性分析
条例指出：“火电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行 业企业及锅炉项目，应当采用污染防治先进可行技术，使重点大气污染物排放浓度达到
国家和省的超低排放要求。”
项目主要生产、销售、营业空气干燥用的滤芯以及用于压缩空气的全系列过滤器， 不属于火电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行业企业及锅 炉项目，本项目混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序废气产生量较少，注胶、 粘接、晾干和产生的有机废气经加强车间通风处理无组织排放，对周边环境影响较小。
因此，本项目与《广东省大气污染防治条例》相关要求相符合。
11.  与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）
相符性分析
本项目与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》相符性分析详
见下表 1-5。
表1-5    与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》的相符性分析

	
	
	
序号
	
政策要求
	
本项目情况
	是否符合
要求
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1
	VOCs 物料应当储存于密闭的容器、储 罐、储库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器 应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、 遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs     物料的容器或者包装袋在非取用状态时应
当加盖、封口，保持密闭。
	

本项目所含VOCs物料 为环氧树脂和环氧树脂固  化剂，均储存在密封的包装
物中，并放置在室内储存
	




符合
	

	
	
	


2
	
液态 VOCs物料应当采用密闭管道输 送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs
物料时，应当采用密闭容器、罐车。
	本项目涉VOCs物料主 要为环氧树脂和环氧树脂  固化剂，均采用密闭包装转
移
	


符合
	

	
	
	

















3
	













液态 VOCs物料应当采用密闭管道输  送方式或者采用高位槽(罐)、桶泵等给料方 式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭 空间内操作，或者进行局部气体收集，废气
应当排至 VOCs废气收集处理系统；
	本项目涉VOCs物料主 要为环氧树脂和环氧树脂   固化剂为膏状，双酚 A 环氧 树脂和环氧树脂固化剂混   合物材料不属于高挥发有   机物；对周边影响环境较   小。本项目混合、注胶、粘 接、晾干和等离子表面处理 工序有机废气产生量较少， 经加强车间通风处理无组   织排放，能达到《合成树脂 工业污染物排放标准》(GB  31572-2015)表 9 企业边界  大气污染物浓度限值、广东 省地方标准《固定污染源挥 发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022)表 3 厂区 内VOCs无组织排放限值及 相应管理要求，对周边环境
影响较小。
	

















符合
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4
	
企业应当建立台账，记录含 VOCs 原辅 材料和含 VOCs产品的名称、使用量、回收 量、废弃量、去向以及 VOCs含量等信息。
台账保存期限不少于 3 年
	

企业建立VOCs管理台 账，台账保存期限不少于 3
年
	



符合
	

	
	
	




















5
	














收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应当配置 VOCs 处理设施，处理  效率不应当低于 80% 。对于重点地区，收
集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h
时，应当配置 VOCs 处理设施，处理效率不 应当低于 80%；采用的原辅材料符合国家
有关低 VOCs 含量产品规定的除外。
	本项目的有机废气非
甲烷总烃的排放速率为
0.0456kg/h；另外本项目涉 VOCs 物料主要为环氧树脂 和环氧树脂固化剂为膏状， 双酚 A 环氧树脂和环氧树  脂固化剂混合物材料为低  挥发的有机物；对周边影响 环境较小。本项目混合、注 胶、粘接、晾干和等离子表 面处理工序有机废气产生  量较少，经加强车间通风处 理无组织排放，能达到《合 成树脂工业污染物排放标  准》(GB 31572-2015)表 9 企 业边界大气污染物浓度限  值、广东省地方标准《固定 污染源挥发性有机物综合
排放标准》
(DB44/2367-2022)表 3 厂区 内VOCs无组织排放限值及 相应管理要求，对周边环境
影响较小。
	




















符合
	

	
	

12.  与《关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》(粤办函(2023)50号)相符
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	性分析
根据通知提出：“4 、推进重点工业领域深度治理。加强低VOCs含量原辅材料应用。 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台 账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。新改迁扩建 的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本 使用低VOCs含量胶粘剂。” ；“6 、清理整治低效治理设施。开展简易低效VOCs治理设  施清理整治。新、改、迁扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs  除外) 、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外) ，组织排查光催化、光氧化、
水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施。”
本项目属于C3463气体、液体分离及纯净设备制造，不属于工业涂装、出版物印刷 类、皮鞋制造、家具制造业类等项目，本项目生产过程中严格落实国家产品VOCs含量 限值标准要求，不使用高VOCs  含量原辅料。本项目不使用光催化、光氧化、水喷淋等 低效治理设施，本项目生产过程中混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序有机 废气产生量较少；本项目的混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理工序有机废气通
过加强车间通风处理无组织排放，对周边环境影响较小。
因此，本项目符合《关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》(粤办
函(2023)50号)要求。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析

	建   设   内   容
	一、项目建设内容
（一）项目由来
珠海亿泰科技有限公司成立于 2012 年 3 月 20  日；2012 年 3 月 7  日，珠海市亿 泰科技有限公司经珠海市生态环境局审批立项，审批文号“珠香环建表[2012]62 号” ， 建设内容为：同意该项目位于珠海市前山翠珠二街一号第二层建设；2020 年 3 月 2  日，珠海市亿泰科技有限公司经珠海市生态环境局审批立项：审批文号“珠香环建表 [2020]27 号” ，建设内容为：同意该项目位于珠海市南屏科技工业园屏西七路 7 号 1， 2#厂房二层，项目租赁建筑面积 2632.73m2 ，项目投资 340 万元，主要从事滤芯的研 发、生产和销售，主要产品及产量：滤芯 5 万件/年。项目于 2020 年 9 月 13  日完成
验收。排污登记编号：91440400592165297T001W。
表 2-1   项目环保手续及发展历程回顾

	序  号
	


项目名称
	


地址
	
环保批复
时间及文
号
	


建设内容
	验  收  情  况
	


备注

	








1
	



珠海亿泰
科技有限
公司生产
项目环境
影响报告
表
	





珠海市前 山翠珠二 街一号第
二层建设
	




于2012 年3
月 7 日取得
批复珠香
环建表
[2012]62 号
	主要从事过
滤器、滤清
器、滤芯的研
发和生产，主
要产品及产
量：过滤器、
滤清器合计
8 万件/年、滤
芯 10 万件/
年
	未  验  收
	








/

	


2
	珠海亿泰 科技有限 公司迁扩
建项目环
	珠海市南 屏科技工 业园屏西
七路 7 号
	于2020 年3
月 2 日取得
批复珠香
环建表
	主要从事滤 芯的研发、生 产和销售，主
要产品及产
	已  验  收
	于 2020 年 10 月 15  日办理
固定污染源排污登记表，排
污登记编号：
91440400592165297T001W
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	境影响报
告表
	1，2#厂房
二层
	[2020]27 号
	量：滤芯 5
万件/年。
	
	
	
	

	
	现由于企业生产需要，拟迁至珠海市香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5 楼，中 心坐标为东经：113°29′41.964″ ，北纬：22° 17′22.128″ ，项目占地面积为 5749 ㎡ ，建 筑面积为 5749 ㎡，本项目建设于第 5 层厂房，建筑物层高 6m ，项目地址详见附图 1
项目地理位置，主要从事滤芯和过滤器制造，滤芯 10 万件/年，过滤器 8 万件/年。
根据《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》、中华人民共和国国务院 令第682号文《建设项目环境保护管理条例(2017年)》中有关规定的要求，一切可能 对环境产生影响的新建、改迁扩建和技术改造项目均必须执行环境影响评价制度。本 项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中三十一、通用设备制 造业 34  烘炉、风机、包装等设备制造 346   的“其他（仅分割、焊接、组装的除外， 年用非溶剂型低VOCs含量涂料10t以下的除外）ℽ ; 需编制环境影响报告表。为此， 我司承担本项目的环境影响评价工作，接受委托后选派环评技术人员赶赴现场进行实 地踏勘，并收集了建设项目及其他有关资料，根据国家的有关法律、法规、政策、环
境影响评价技术导则等有关规定，编制完成了本环境影响报告表。
（二）建设内容
1.  项目工程组成
本项目工程组成详见表 2-2。
表 2-2   项目工程组成一览表

	工程名称
	建设名称
	工程主要内容

	

主体工程
	位于一栋共 5 层的生产厂
房，本项目位于第五层，建
筑面积 5749 ㎡
	
设有检测区、加工区、组装区和滤芯制作区

	
	
	设有办公室、仓库

	
公用工程
	供水
	市政供水，年用水量为 654.32m3

	
	供电
	市政供电，年用电量为 12 万 kWh

	



环保工程
	



废水治理
	生活污水经三级化粪池处理后，经市政污水管道排 入珠海市拱北水质净化厂处理达标后排放到前山  水道；清洗废水经中和+絮凝沉淀处理后通过市政
管网排入拱北水质净化厂处理达标后排放到前山
水道；
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废气治理
	焊接烟尘、混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面
处理工序有机废气经加强车间通风处理无组织排
放

	
	
噪声防治
	生产设备均位于室内，均采取减振、隔声、减震等
措施来降噪

	
	


固废治理
	生活垃圾委托环卫部门处理；一般固废收集后交由 具有一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物
收集后交由具有相关危险废物经营许可证的单位
处理


2.  主要产品及产能
本项目年产滤芯 10 万件和过滤器 8 万件。本项目产品方案详见下表。
表 2-3   本项目产品及产能一览表

	序  号
	
产品名称
	
单位
	年产量
	
存放位置

	
	
	
	迁扩建前
	迁扩建后
	变化量
	

	1
	滤芯
	万件
	5
	10
	+5
	
成品仓库

	2
	过滤器
	万件
	0
	8
	+8
	


3.  主要原辅材料
本项目原辅材料用量汇总表详见表 2-4 ，原辅材料理化性质见表 2-7。
表 2-4   项目原辅材料及用量一览表

	
序号
	
原料名称
	年用量
	最大储存
量(t)
	临界量
（t）
	包装
方式
	
状态

	
	
	迁扩建前
	迁扩建后
	变化量
	
	
	
	

	1
	滤纸
	2t
	4.5t
	+2.5t
	0.38t
	/
	/
	固态

	2
	不锈钢网
	3t
	5t
	+2t
	0.42t
	/
	/
	固态

	3
	除油粉
	0.08t
	0.06t
	-0.02t
	0.008t
	/
	/
	粉状

	
4
	双酚 A 环氧
树脂
	
0.87t
	
2t
	
+1. 13t
	
2t
	
/
	
25kg/桶
	
膏状

	
5
	环氧固化剂
H-215
	
0.43t
	
1t
	
+0.57t
	
1t
	
50
	
25kg/桶
	
膏状

	6
	外购过滤器
	0 件
	8 万件
	+8 万件
	2 万件
	/
	散装
	固态


本项目产品滤芯变化量增大进而导致原辅材料变化量增大，但由于本项目采购不
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	锈钢网材料的质量提升，进而不锈钢网表面含油量降低，从而导致原辅材料中除油粉
变化量减少。
表 2-5   注胶面积核算

	滤芯底部和头
部外圆直径
(mm/件)
	滤芯内圆
直径(mm/
件)
	滤芯一端注胶面积（扣
除内圆部分）m2/件
	滤芯两端注胶
面积(m2/件)
	滤芯产
量(万
件)
	总注胶面
积(m2)

	380
	340
	0.0226
	0.0452
	10
	4521.60

	注：因滤纸和不锈钢网组合成圆柱形后，滤芯两端需要固定防止滤芯和滤纸分开，因此 本项目需要注胶的部位是滤芯两端，但滤芯是中空的，所以滤芯两端内圆部分需要扣除，已 知一件滤芯圆柱两端外圆直径为 380mm ，则外圆半径为 380÷2= 190mm；而滤芯内圆直径为
340mm ，则内圆半径为 340mm÷2= 170mm；
单件滤芯注胶面积=（3. 14×0. 19m×0. 19m-3. 14×0. 17m×0. 17m） ×2=0.045216m2 ；总注胶面
积=0.045216m2 × 100000=4521.60m2


表 2-6   本项目注胶年用量核算一览表

	注胶使用 VOCs 原辅料类型
	双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化剂混合物

	单件滤芯注胶面积(m2/件)
	0.0452

	总注胶面积(m2)
	4521.60

	注胶厚度(mm)
	0.6

	材料密度(g/cm2)
	1.07

	注胶成品总重量(t/a)
	2.903

	材料损耗率(%)
	0. 1

	材料固化部分质量占比(%)
	97.15

	注胶原辅材料（双酚 A 环氧树脂和环氧树脂）
核算年用量(t/a)
	
2.991

	注：1 、注胶成品总重量（不包括滤纸和不锈钢重量）=4521.6m2 ×0.0006m×1.07t/m³=2.903t/a；
2 、注胶原辅材料（双酚 A 环氧树脂和环氧树脂）核算年用量=2.903t/a÷（1-0. 1%）
÷97. 15%=2.991t/a；
本项目建设单位提供双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化剂设计使用量为 3t/a，故注胶用的双 酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化剂核算年用量占建设单位提供双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化
剂设计使用量 99.7% ，基本匹配
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	表 2-7   项目原辅材料理化性质表

	序号
	原辅材料
	理化性质

	




1
	




除油粉
	主要组成成分名称：氢氧化钠、葡萄糖酸钠，成分浓度：95%以 上。外观白色固体粉末。PH 值：10- 13 。沸点：110℃（水溶液）。 相对汽密度（空气=1）：6.3g/m3 。溶解性：易溶于水及碱性溶液。 渗透能力强，除油速度快，对油污容纳量高，使用寿命长；使用浓  度为 3%— 8%3— 8%使用温度为常温--90℃ , 使用时间为 1— 15 分钟
（浸泡）。

	





2
	




双酚 A 环氧树
脂
	物质状态：液体；形状：黏性液体；颜色：无色或淡黄色液体；
气味：淡环氧气味；PH  值：中性 沸点/沸点范围(℃) ：>150℃   熔点：无；闪火点：252 ℃（测试方法：开杯、闭杯）；点燃温度： 无；爆炸界限：ND；蒸气压：< 0.01 mm Hg；25°C；蒸汽密度： <1.0(空 气=1)；相对密度：1.16~ 1. 18(水=1)  ；溶解度：不可溶解于水；主要 组成成分为双酚 A 环氧树脂，双酚 A 环氧树脂成分：99% ，助剂成
分 1%。

	








3
	







环氧树脂固化
剂 H-215
	形状：液体；颜色：橙红；气味：类似胺；嗅觉阈值：未确定  的；pH 值在 25 摄氏度：10.5；熔点：未确定的；沸点/初沸点和沸  程：不适用的；闪点：大于 93 摄氏度；可燃性：不适用；分解温度： 未确定的； 自燃温度：该产品是不自燃的；爆炸的危险性：该产品  并没有爆炸的危险性；密度在 25 摄氏度：0.97179g/cm2 ；溶解性水： 不能拌和的或难以拌和；n-辛醇/水分配系数：未确定的黏，动态在  25 摄氏度：4000-5000cps；N ，N-二甲基- 1 ，3-丙二胺成分为 1.5%， 助剂成分为 1%；对于 N ，N-二甲基- 1 ，3-丙二胺，刺激性，家兔经  皮：开放性刺激试验，100μg/24 小时，引起刺激；家兔经眼：5mg，
中度刺激；急性毒性 LD50：1870 mg/kg(大鼠经口)；600μL/kg(兔经皮)。


注：①单位双酚 A 环氧树脂与环氧树脂固化剂混合物产生挥发性有机物量：参 照建设单位提供的 VOCs 检测报告(ESZ2310070042C00101R) ，报告显示的 VOCs 检 测结果 28.5g/kg ，故其可以满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020） 中表 3 本体型胶粘剂 VOC 含量限量的其他-环氧树脂类 50g/kg 的要求，故不属于高
VOCs 原辅材料。
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	表 2-8   项目原辅材料 VOCs检测结果

	
项目
	
检测结果
	
限值
	是否属于高 VOCs 原辅
材料

	双酚 A 环氧树脂与
环氧树脂固化剂混
合物
	

28.5g/kg
	

50g/kg
	

否


4.  主要生产设施及设施参数
本项目主要设备一览表详见表 2-9。
表 2-9   项目主要设备一览表
	

	
	 (
序
  
号
)
	
设备名称
	
设备型号
	迁扩建前
设备数量
	迁扩建后
设备数量
	变化
情况
	
能耗
	 (
所在
工序
)
	

	
	
1
	
剪板机
	
通 快 O11  3X1 6 0 0
	
1  台
	
1  台
	
0 台
	
用电
	机加
工
	

	
	
2
	全自动分
网机
	
/
	
0  台
	
1  台
	
+1 台
	
用电
	机加
工
	

	
	
3
	
卷圆机
	
德嘉牌
	
1  台
	
6  台
	
+5 台
	
用电
	机加
工
	

	
	4
	点焊机
	名焊
	1  台
	2  台
	+1 台
	用电
	焊接
	

	
	
5
	
缝焊机
	FN 系 列 交 流 缝 焊
机
	
1  台
	
1  台
	
0 台
	
用电
	
焊接
	

	
	

6
	
超声波清
洗机
	净霸牌
共一个水池尺寸 ：
4m × 1 . 6 m × 1 . 1 m
	

1  台
	

1 台
	

0 台
	

用电
	

清洗
	

	
	7
	折纸机
	Z0 5 5 - 1 0 0 0
	1  台
	2  台
	+1 台
	用电
	折纸
	

	
	8
	分纸机
	/
	0  台
	1  台
	+1 台
	用电
	折纸
	

	
	
9
	分切收卷
机
	
/
	
0  台
	
1  台
	
+1 台
	
用电
	
切纸
	

	
	
10
	横切纵切
机
	
/
	
0  台
	
1  台
	
+1 台
	
用电
	
切纸
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11
	

滤芯缠绕
机
	


/
	


0  台
	


1  台
	


+1 台
	


用电
	滤芯
缠绕
与缝
纫

	
12
	等离子表
面处理机
	
/
	
0  台
	
1  台
	
+1 台
	
用电
	表面
处理

	
13
	
注胶机
	ED - 2 二 组 分 型 混
合浇注机
	
1  台
	
1  台
	
0 台
	
用电
	
注胶

	
14
	滤芯中缝
粘接机
	
/
	
0  台
	
1  台
	
+1 台
	
用电
	
粘接

	


15
	

水压测漏
机
	

带 有 1 个 水 槽 尺 寸 ：
1 . 5 × 0 . 4 m ×0 . 5 m
	


0  台
	


4  台
	


+4 台
	


用电
	过滤
器检
测设
备


备注：1、以上生产设备均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会规定的《产
业结构调整指导目录(2019 年本)》的限制类和淘汰类中；
2 、以上生产设备均为用电设备；
3 、根据建设单位提供的资料，注胶产能详见表 2- 10。
表 2-10 注胶产能核算一览表

	
设备名称
	
型号
	
数量
	注 胶 量 /
分钟
	注 胶 量 /
小时
	总工作时间
/a
	
注胶产量

	

注胶机
	ED - 2 二 组分型混
合浇注机
	

1  台
	

26 . 8 4 g
	

1 . 6 1 kg
	

18 7 5 h
	

3 . 0 2 t /a


由于注胶机使用前需要进行预热准备，因此注胶机实际使用时间为 7.5h/d；故建
设单位提供原料设计使用量 3t/a 占设备理论注胶量 99.33% ，基本匹配。
5.  劳动定员及工作制度
本项目员工 50 人，均不在厂内食宿。全年工作 250 天，每天生产 8 小时，不涉
及夜间生产。
表 2-11  企业迁扩建前后劳动定员一览表
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	对比内容
	迁扩建前
	迁扩建后
	变化情况

	
工作制度
	每天 1 班，每班 8 小时，
年生产天数 250 天。
	每天 1 班，每班 8 小时，
年生产天数 250 天。
	
无

	劳动定员
	32 人
	50 人
	+18 人

	食宿情况
	不提供食宿
	不提供食宿
	无


6.  公用工程
供电：本项目用电由市政电网供给，年用电量约为 12 万千瓦时。
给水：本项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水分为清洗用水和过滤器
水压测漏用水。
（1）生活用水
项 目迁扩 建 后 定 员 50 人 ，根据《 广 东 省 用 水 定额 第 3 部 分 ： 生 活 》 （DB44/T1461.3-2021）办公楼无食宿和浴室的员工生活用水定额先进值取 10m3/人 ·a 计算，则本项目员工生活用水量为 500m3/a ，则本项目对比搬迁扩建前新增生活用水 量为 180m³/a 。生活污水排放系数按 0.9 计，本项目生活污水产生量约 450m3/a 。生 活污水经三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第 二时段三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网进入珠海市拱北水质净化厂处
理达标后外排至前山水道。
（2）清洗用水
本项目使用超声波清洗机对不锈钢网进行除油和清洗，清洗的过程中加入除油 粉，超声波清洗机一星期作业期间的设备用水蒸发量较少，每周在更换用水前不需要 补充用水；超声波清洗水每星期更换一次水，更换后的清洗废水经中和+絮凝沉淀处 理后达标排放到市政管网，本项目清洗槽尺寸为 4m×1.6m×1. 1m，有效容积约为 3m3， 超声波清洗机每年用水量为 3m³/星期×50 星期/a= 150m³/a；排污系数按 90%计算，则
外排废水量约为 135m3/a。
清洗废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段 三级标准后通过市政污水管网流入拱北水质净化厂处理达标后再排入前山水道近岸
海域。
（3）过滤器水压测漏用水
本项目外购过滤器，利用水压测漏机对过滤器进行气密性检测，其中过滤器水压
测漏用水循环使用 ， 水压测漏设备自带一个循环水槽 ， 单个水槽尺寸为
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	1.5m×0.4m×0.5m ，有效水深为 0.3m ，则单个水槽有效容积为 0. 18m3 ，项目共有 4 台 水压测漏设备，总有效容积为 0.72m3 ，每星期会对循环水进行补充，补充水量占有 效容积的 10% ，项目年工作天数为 250 天，则水压测漏机补充用水量为 3.6m3/a  （0.072m3/ 星 期 ） ， 则 本 项 目 过 滤 器 水 压 测 漏 用 水 第 一 年 总 用 水 量 为 0.18×4+3.6=4.32m³/a。水压测漏的水为清净水，因此水压测漏用水循环使用，不更换，
则没有外排过滤器水压测漏用水。
根据上文，清洗工序所需用水量为 150m3/a ，定期更换；过滤器水压测漏用水为
4.32m³/a ，循环使用不外排。本项目工业用水情况详见下表，水平衡图详见图 2- 1。
表 2-12 清洗工序和过滤器水压测漏用水量

	
工序
	水槽数量
（个）
	单个水槽有效
容积（m3）
	总有效容
积（m3）
	补充水量
（m3/a）
	更换周
期
	累计废水
量（m3/a）
	更换水量
（m3/a）

	清洗
	1
	3
	3
	150
	1 星期
	135
	135

	测漏
	4
	0.18
	0.72
	3.6
	不更换
	0
	0




[image: ]

图 2-1  本项目水平衡图
7.  总平面布置
本项目位于珠海市香洲区科融路 33 号格创 · 智造 1 栋 5 楼，项目厂房主要设有检 测区、加工区、组装区和滤芯制作区。项目最近的敏感点为东南面的珠海市公安局南 溪派出所，产生有机废气的滤芯制作区中混合、注胶、粘接、晾干和等离子表面处理 工序的生产车间设置于西北面，远离敏感点，项目总体布局功能分区明确，布局合理。
总体布置详见附图 3。
8.  周围环境概况
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	本项目东面为空置厂房，南面为空置厂房，西面为空地，北面为空置厂房。
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	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	一、工艺流程及产污环节
生产工艺流程图项目营运期工艺流程简述及主要产污环节如下：
1.  滤芯生产工艺：
[image: ]
图 2-2  项目工艺流程图
2.  滤芯生产工艺流程简述
①机加工：不锈钢网使用剪板机和分网机进行裁剪，此工序会产生边角料及噪声；
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	工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节
	利用卷圆机把不锈钢网弯曲成接近封闭圆筒的成型方法，此工序会产生不锈钢网边角
料和噪声；
②焊接：点焊/缝焊关于电阻焊将被焊工件压紧于两电极之间，并施以电流，利 用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热熔化或塑性状态，使之 形成金属结合的一种方法，本项目利用点焊机和缝焊机对不锈钢网卷圆后连接处后进
行焊接固定，故此工序有少量焊接烟尘废气产生；
③超声波清洗：外购的不锈钢网上沾有的油污需要经超声波清洗机进行清洗干  净，此工序会产生清洗废水，超声波清洗机的水槽规格为 4m ×1 . 6m ×1 . 1 m ， 不 锈  钢 网清 洗 前 需 要 加入 除 油粉 来 保证 油 污 去 除 ， 而 除 油粉 和 水 的 比 例在 1： 2500 。 对 不 锈 钢 网 超 声 波 清 洗 结 束 后 自 然 晾干 ， 不 需 要 烘干 ， 该 工 序 产
生 清 洗 废 水 后 ， 清 洗 废 水 经 中 和 + 絮 凝 沉 淀 处 理 后 产 生 污 泥 ；
④折纸、切纸：将滤纸通过折纸机加成波纹状，利用分纸机和横切纵切机并进行 分切成相应尺寸，最后利用分切收卷机将折纸卷成圆柱形，此工序会产生边角料及噪
声；
⑤滤芯缠绕与缝纫：将半成品的不锈钢网和半成品滤纸组合；
⑥混合、注胶：将双酚 A 环氧树脂和环氧固化剂 H-215 按 2：1 的比例进行混 合，之后对不锈钢网和半成品滤纸的组合半成品两端注上双酚 A 环氧树脂和环氧固 化剂 H-215 混合物；该工序会产生废空桶及有机废气（以非甲烷总烃、臭气浓度表
征）；
⑦等离子表面处理：是采用等离子表面处理设备对双酚 A 环氧树脂和环氧树脂 固化剂混合物材料表面进行一定的物理化学改性，提高表面附着力。可以实现对材料 表面进行激活、蚀刻工艺处理，达到对材料的摩擦因数、粘接表面性能进行改良的目 的，进而提高双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化剂混合物材料注胶后的粘接效率；等 离子表面设备对材料停留作业时间在 3-5 秒，作业时间较少，因此该工序产生的有机
废气（以非甲烷总烃、臭气浓度表征）较少；
⑧粘接和晾干：混合后的双酚 A 环氧树脂和环氧固化剂 H-215 将滤纸和不锈钢 网组合后的两端进行注胶粘接，粘接后的滤芯两端经自然晾干可固化成型，期间无需
烘干，该工序会有少量有机废气（以非甲烷总烃、臭气浓度表征）产生。
3.  过滤器生产工艺
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4.  过滤器生产工艺流程简述
①水压测漏：利用水压测漏机对外购过滤器进行过滤器检测工作，水压测漏使用
一般自来水，检测用水循环使用，不外排；
二、污染源识别
上述工艺过程的污染源识别情况详见表 2- 13。
表 2-13 项目产污环节分析一览表

	
序号
	
污染类型
	
产污环节
	污染物

	
	
	
	内容
	污染因子

	


1
	生活污水
	员工生活
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5 、SS 、氨氮

	
	

生产废水
	

超声波清洗
	

清洗废水
	pH 、CODCr 、SS 、NH3-N 、石
油类、TP、阴离子表面活性剂、
BOD5

	



2
	



废气
	焊接工序
	烟尘
	颗粒物

	
	
	混合、注胶、粘
接和晾干工序
	
有机废气
	
非甲烷总烃、臭气浓度

	
	
	等离子表面处理
工序
	
有机废气
	
非甲烷总烃、臭气浓度

	3
	噪声
	设备运行
	生产噪声
	噪声

	4
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	生活垃圾

	

5
	
一般固体
废物
	滤纸、不锈钢网、 混凝剂包装材料
	废包装材料
	废包装材料

	
	
	剪板和折纸工序
产生的边角料
	
废边角料
	
不锈钢边角料、滤纸边角料

	

6
	

危险废物
	双酚 A 环氧树脂
和环氧固化剂原
材料包装
	沾有双酚 A 环氧树脂和
环氧树脂固化剂废包装
物
	
双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固
化剂
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	清洗废水经中和
+絮凝沉淀后产
生的污泥
	

污泥
	

污泥
	
	

	
	
	





28



	与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题
	本迁扩建项目为整体搬迁（包括设备），原厂房不再使用，无遗漏固废问题。搬
迁后现有项目不会存在历史遗留问题。建设项目不涉及“ 以新带老” 削减措施。
一、原有项目生产工艺及污染物排放情况
1 、污染物排放情况及防治措施
以下对原生产工艺、污染物排放及处理措施参考《珠海亿泰科技有限公司迁建项
目环境影响报告表》的相关内容。
1)废水
原项目用水全由市政管网供给。
不设宿舍，外排废水主要为生活污水和生产废水；生活污水经三级化粪池处理， 达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，通过市政污水管 网流入南区水质净化厂处理达标后再排入马骝洲水道。生活污水主要污染指标有 pH、
CODcr 、BOD5 、SS 、 NH3-N。
原项目在对不锈钢网清洗时会产生清洗废水，为每隔一个星期经中和+絮凝沉淀后 再达标排放。出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段 三级标准后通过市政污水管网流入南区水质净化厂处理达标后再排入马骝洲水道。生 产废水主要污染指标有 pH 、CODcr 、SS 、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、BOD5、
和氨氮。
2)废气
原项目在注胶过程中会产生少量的有机废气，原项目有机废气产生量为 0.455kg/a， 产生速率为 0.0002kg/h；原项目有机废气经加强车间通风无组织排放；原项目厂界无组 织非甲烷总烃的排放均符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 第二时段无组织排放监控浓度限值的要求； 臭气浓度的排放均符合《恶臭污染物排放 标准》（GB14554- 1993）表 1 恶臭污染物标准值的要求；厂区内非甲烷总烃的排放浓 度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 厂区内 VOCS
无组织特别排放限值。
3)噪声
通过采取相关措施，原车间营运期产生的噪声对周围环境的影响降至最低限度， 使项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要
求。
4)固体废物
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	原项目营运期产生的固体废物有生活垃圾、一般固废和危险废物。
(1)生活垃圾
原项目员工生活产生的生活垃圾的产生量为 5.44t/a。
(2)一般固废
本项目生产加工过程产生的废包装材料 0.204t/a ，废边角料约为 0.03t/a。
(3)危险废物
沾有双酚 A 环氧树脂和环氧树脂固化剂废包装物，约产生 0.05t/a；污泥，约产生
0. 186t/a。
二、原有项目环保措施及污染源达标评价
1 、废水污染治理措施及达标评价废水污染治理措施
原项目生活污水经三级化粪池处理 ，可达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准的生活污水后排入市政污水管网，符合环保审批的要
求，故废水污染治理措施可行。
原项目生产废水经中和+絮凝沉淀处理，根据《珠海亿泰科技有限公司迁建项目竣 工环境保护验收监测报告》的监测数据，原项目生产废水可达到广东省《水污染物排 放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，符合环保审批的要求，
故废水污染治理措施可行。
表 2-14 原项目竣工环境保护验收生产废水监测

	
	
	监  测  时  间
	

监测
点位
	


监测因子
	检测频次与检测结果(mg/L，注明者除外)
	

处理效
率 ( % )
	标  准  限  值
	

达标
情况

	
	
	
	
	
	
第一
次
	
第二
次
	
第三
次
	
第四
次
	
范围/均
值
	
	
	

	
	
	



06
月
09
日
	

清洗
废水
处理
前取
样口
★1#
	p H  值
(  无 量
纲）
	

7.09
	

7.04
	

7.10
	

7. 11
	

7.04-7. 11
	

/
	

/
	

/

	
	
	
	
	化学需氧
量
	
70
	
65
	
74
	
63
	
68
	
/
	
/
	
/

	
	
	
	
	悬浮物
	236
	238
	230
	240
	236
	/
	/
	/

	
	
	
	
	氨氮
	3.46
	3.64
	3.30
	3.74
	3.54
	/
	/
	/

	
	
	
	
	总磷
	89.3
	92.6
	85.2
	86.4
	88.4
	/
	/
	/
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