河南盛林装饰纸有限公司“年产500万张浸渍纸项目”竣工环境保护验收监测报告表        


表1 建设项目概况及验收监测依据、执行标准

	
建设项目名称
	
河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目

	
建设单位名称
	
河南盛林装饰纸有限公司

	
项目主管部门
	
/

	
建设项目性质
	
新建 √     改扩建     技改     迁建

	
主要产品名称 设计生产能力
实际生产能力
	
浸渍纸

年产500万张
年产500万张

	
环评时间
	
2016年10月
	
开工时间
	
2016年10月

	投入试生产
时间
	
2016年12月
	
现场监测时间
	
2017年4月18-19日

	
投资总概算
	
700万元
	
环保投资概算
	
84万元
	
比例
	
12%

	
实际总投资
	
700万元
	
环保投资概算
	
84万元
	
比例
	
12%

	
环评报告表
审批部门
	

郑州市环境保护局
	
环评报告表
编制单位
	

河南汇能阜力科技有限
公司

	
环保设施
设计单位
	桂林华德机械设备有
限公司、南通四通林业 机械制造安装有限公
司
	
环保设施
施工单位
	
桂林华德机械设备有限 公司、南通四通林业机 械制造安装有限公司

	


建设项目地点
	


新郑市郭店镇高孟村(107国道和黄金大道交叉口东南角)








河南盛林装饰纸有限公司“年产500万张浸渍纸项目”竣工环境保护验收监测报告表        




第 1 页 共 1 7 页                            郑州市环境保护监测中心站
河南盛林装饰纸有限公司“年产500万张浸渍纸项目”竣工环境保护验收监测报告表        



续表1 建设项目概况及验收监测依据、执行标准

	




















验收监测
依据
	










1. 《建设项目环境保护管理条例》   国务院令第253号
2. 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》原国家环境保护总局[2001] 第13号
3. 《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目环境影响报告表》 河南汇能阜力科技有限公司，2016年10月
4.郑州市环境保护局关于《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍 纸项目》的批复   【郑环审(2016)163号】,2016年11月
5.郑州市环境保护局审批办建设项目验收委托监测通知单【2017】第 号，2017年3月

	












验收监测
标准标号
级别
	


1、有组织废气
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准： 甲醛最高允许排放浓度：30mg/m³最高允许排放速率：0.30kg/h
排气筒高度：15米
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准：
颗粒物≤20mg/m³  二氧化硫≤50mg/m³  氮氧化物≤200mg/m³

2、厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准：
昼间≤60dB(A)   夜间≤50dB(A)
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表2 工程概况以及生产工艺
	
1、工程概况

随着人类社会的不断发展，木材资源日渐匮乏，为了满足人类日益增多 的木制品的需求，三聚氰胺浸渍纸作为表面装饰材料，越来越多地广泛应用 在橱柜、衣柜、强化复合地板、人造板等多种板材的饰面装饰。为适应河南 省市场需求量，提高企业竞争力，河南盛林装饰纸有限公司在新郑市郭店镇 高孟村，租用郑州新福源标准化厂房有限公司标准化厂房4880平方米，新建
一条年产500万张浸渍纸生产线，项目总投资700万元。

本项目地址位于107国道和黄金大道交叉口，地理位置见附图1,项目周围
环境概况见附图2,厂址总平面布置图见附图3。本项目设计生产规模为1条

年产500万张浸渍纸生产线，实际生产规模也为1条年产500万张浸渍纸生 产线。本项目劳动定员35人，年工作天数约为330天，工作制度为每天12
小时工作制，两班倒。

《河南盛林装饰纸有限公司年产500万张浸渍纸项目环境影响报告表》由
河南汇能阜力科技有限公司于2016年10月编制完成。2016年11月4日，郑

州市环境保护局对该项目的环评报告表进行了批复(郑环审[2016]163号)(附
件1)。该项目于2016年12月建成，郑州市环境保护局审批办于2017年3

月27日委托郑州市环境保护监测中心站对该公司“年产500万张浸渍纸项目”
进行验收监测工作(验收委托监测通知单见附件2)。

接受委托后，我单位组织技术人员进行现场勘察、收集资料，并依据现 场勘察结果、资料调研情况编制了项目验收监测方案。并于2017年4月18日至 4月19日进行了现场监测工作，根据验收监测结果、相关技术资料、法律、法
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	规、技术规范等编制本验收监测表。
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[image: ]表 3 污染源及污染治理设施
主要污染源及污染物治理措施

本项目产生的污染物有：废气、废水、固体废弃物和噪声。

1、 主要污染源

(1)工艺废气

①调胶车间废气

本项目调胶车间会挥发甲醛以及甲醛储罐在装卸和存储过程中由于大小

呼吸作用会产生甲醛废气。

②浸渍车间废气

本项目浸渍车间废气主要来自于改性的三聚氰胺甲醛树脂浸渍原纸后的

三聚氰胺浸渍纸，在烘干过程中三聚氰胺树脂中游离态甲醛释放量。

③投料粉尘

本项目在投料车间，主要是三聚氰胺人工投料产生的粉尘，人工投料口

直 径 约 2m。

(2)导热油炉废气

本项目1t/h 导热油炉采用市政管网的天然气，其主要成分为CH₄ 、H₂ 和

CO 等。

(3)油烟废气

本项目厂区有员工食堂，有1口双眼灶，食堂采用天然气为燃料。

(4)无组织废气

本项目浸胶生产线浸胶机和涂布机均实现全封闭，并采用负压抽风，经
河南盛林装饰纸有限公司“年产500万张浸渍纸项目”竣工环境保护验收监测报告表        

密闭管道通过6根15m 排气筒进行排放，浸渍车间集气效果按99.5%计算，
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	未收集部分甲醛废气呈无组织形式排放；本项目浸胶车间和调胶车间用密闭
间隔进行隔开，调胶车间部分甲醛废气呈无组织形式排放。

(5)废水

本项目产生的废水包括生产废水和生活污水。
①生产废水

本项目制胶用水主要来自于喷淋循环用水，调胶用水来自于自来水。建 设项目生产过程中作为原料含水和三聚氰胺树脂一同附着在原纸表面，在浸 胶烘干过程中受热蒸发，基本蒸发成为水蒸气外排。因此本项目生产过程中
不产生生产废水。

②生活废水

本项目生活污水来源有食堂废水、职工盥洗废水等。
(6)噪声

本项目噪声主要来源于生产设备和风机产生的噪声。
(7)固体废物

本项目固体污染物包括生活垃圾、边角料及废包装和废导热油等固体废
物，其中，废导热油为危险废物，边角料及废包装为一般废物。

2、污染物治理措施

(1)工艺废气治理措施
①调胶车间废气

本项目制胶废气经冷凝回流装置后再通过管道引至喷淋处理系统净化
后，由1根15米高排气筒排放。
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②浸渍车间废气
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	本项目浸胶生产线浸胶机和涂布机均实现全封闭，并采用负压抽风， 一 部分热气回到干燥箱进行余热回收，剩余部分废气经密闭管道连接到6根15m
排气筒排放。

③投料粉尘

本项目在投料过程中未安装袋式除尘器，只是在投料斗上安装了一个布
罩能把粉尘全部收集在布罩内。

(2)导热油炉废气治理措施

本项目1t/h导热油炉采用市政管网的天然气，属于清洁燃料。
(3)油烟废气治理措施

本项目食堂未安装油烟净化器，情况说明见附件3。
(4)无组织废气治理措施

本项目浸渍车间和调胶车间均通过在生产车间设置排风系统，将无组织
废气排出生产车间。

(5)废水治理措施

本项目生产过程中不产生生产废水，制胶喷淋排水和循环冷却排水里面   含有甲醛和碱等原料，不影响产品质量，均可返回反应釜全部回用，不外排； 生活污水经隔油化粪池处理后排入市政管网进入新郑市泽源水务有限公司郑
州华南城污水处理厂处理。

(6)噪声治理措施

本项目采取基础减振、厂房隔音等降噪措施。
(7)固体废物治理措施
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	本项目生活垃圾统一收集后，定点堆放，由专门人员定期清理，交环卫
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	部门统一处理；废包装和边角料出售给废品回收公司；废导热油， 一般更换 周期为5~10年，更换的废导热油交由封丘县博源化工有限公司进行回收处理
(合同见附件4)。
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表4验收监测概况
	






































对项目环
评报告表
的主要批
复内容
	一、项目位于新郑市郭店镇工业园区内，租赁郑州新福源标准化厂房，总建筑  面积约4880m²。主要生产工艺为：调胶-浸渍-烘干-二次浸渍-二次烘干-剪切-
成品等。环评单位：河南汇能阜力科技有限公司。
二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定， 评价结论可信。我局批准该《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》所列
项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设
施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
(一)向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护
设计规范要求，落实防治环境污染措施以及环保投资概算。
(二)依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声
等污染，采取相应的防治措施。
(三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1.按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施；天然气锅炉燃烧废气由≥15
米高排气筒排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相关
标准要求；投料粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后由三15米高排气筒排放；制  胶反应釜全封闭，由一套冷凝器+喷淋装置+≥15米高排气筒排放；粉尘废气排
放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及颗粒
物无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经国家认证的油烟净化处理设施处理后
通过专用烟道引至楼顶排放。
2.生活污水经隔油+化粪池处理后须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
表4三级标准要求，通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理。
3.高噪声设备须经车间隔声、基础减振等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企
业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
4、生产固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体  废物贮存、处置场污染控制标准》   (GB18599-2001)进行控制。各类危险废物
严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行暂存，
交有资质的单位进行处置。
五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落
实(项目编号：4101000992。
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