 (
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
类型
公司
状态
编号
)[image: ]工（在此说明公司有什么预处理和湿加工，并如何操作）6.3。8染色（在此说明公司有什么染色,并如何操作
许可的厂商应当根据污染风险评估进行残留物试验.根据本标准认证的所有产品及其成分应当包括在上述风险评估
留物测试9附件9。1生产流程图9。2有机生产平面布置图9.3其他纤维9。4缩略词1原则1。1标准的目
天然物质以及羧甲基纤维素（CMC）。可以使用聚乙烯醇（PVA）和聚丙烯酸酯(PAC），但其添加量不得
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编制：
审批:

生效:
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类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)工，反歧视和反虐待声明不得新录用童工。公司应当制定或者是参与并协助制定有关政策和计划，以便使现有的童
处理部门必须保存有化学品使用、能源、用水量与废水处理（包括淤泥处置）方面的完整记录。6.3。13废水
须规划清晰准确的生产流程图和有机生产平面布置图，具体要求可参考GOTssystemplan)6.3.
产品被许可人在产品说明书中对(潜在的)不符之处予以指明。任何物理或化学处理均有可能导致特定的污染（例
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7.5 公司消防安全制度
7。6 反童工,反歧视和反虐待声明
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)的法规允许就该纤维贴有此种标识，并且可以证明有机纤维的数量、质量或种类未超出规定范围。按照GOTs标
在此加于补充，GOTS体系认证作为独立的有机纺织品生产加工管理体系将会得到更多支持。8质量保证体系8
或与工作过程有关的事故和对健康的损害。工人应当接受定期的和有记录的卫生与安全培训，并且对于新工人或重
许可的承包商承担）。最终产品被许可人负责采取适当的措施以确保其加工链的有机完整性。根据本标准对加工和
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7.9 公司培训制度
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7.11 其他有关制度或程序规定
8 质量保证体系
8。1 生产与加工的审查
8.2 残留物测试
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9.3 其他纤维
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纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)的GOTS标准旨在定义确保纺织品有机状态方面的要求，包括：原材料的收割、对环境和社会负责的生产、以及
社会要求目前仅适用于纺织品处理阶段。一旦有了适用于农场阶段的质量保证体系之后,那么这些社会要求应当适
生产阶段进行认证的认证机构需按ISO65的要求获得认可,包括在他们的ISO65认可范围内的纺织品认证
生产有明确的分工）6要求6。1有机纤维生产要求允许使用的纤维包括：经认证的天然纤维,以及根据公认的国
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1 原则
1。1 标准的目的
GOTS 标准旨在定义确保纺织品有机状态方面的要求，包括：原材料的收割、对环境和社会 负责的生产、以及标识，以确保让终端消费者放心。
OE 标准旨在保证有机棉从种植到加工成品的连续性.
1.2 范围与结构
针对有机纺织品的标准涵盖所有天然纤维的生产、加工、制造、包装、标识、出口、进口以 及分销。最终产品可能包括，但并不限于：纤维产品、纱线、织物和衣服。本标准只关注强 制性要求。
1.3 版本
《全球有机纺织品标准》 2.0 版（ 2008 年 6 月 6 日）
1。4 产品标识等级
GOTs 标准将标识划分为两个等级。不同等级之间的唯一区别在于最终产品中“有机或有机 转化”材料的最低百分比。将产品贴上“有机转化”标识的条件是：纤维生产所基于的法规 允许就该纤维贴有此种标识，并且可以证明有机纤维的数量、质量或种类未超出规定范围。
按照 GOTs 标准强制性要求生产和制造的最终产品可以作为下述产品来销售、贴标或展示： a）“有机"或“有机转化”产品 1)
或者是
b）“有机材料含量为 x％”或“有机转化材料含量为x% ”的产品 1)
此外，认证机构应当在他们的许可或认证协议中确保根据《全球标准》生产的产品还贴有“全 球有机纺织品标准”标识.
注释 1）：“有机转化”的定义： 基于某项工序或其一部分所生产的产品至少已完成了 12 个月的有机管理并 且是在某认证机构的监督之下。

 (
公司
类型
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纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)谈判的权利根据法律规定受到限制的情况下,雇主应当促进并且不得妨碍类似手段的开发，以实现独立的和自由的
3）原料采购控制程序(包括有机纤维，染料，助剂，辅料等）4）原料进厂验收程序(验收应包含对包装，有机
工（在此说明公司有什么预处理和湿加工，并如何操作）6.3。8染色（在此说明公司有什么染色,并如何操作
［72小时］。2）检测方法：OECD301A，OECD301E，ISO7827，OECD302A，I
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2 公司介绍

 (
公司
类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)意事项等)7）品质检验管理程序（各级检验要求及样品的存储规定）8）不合格品控制程序（针对有机不合格品
或与工作过程有关的事故和对健康的损害。工人应当接受定期的和有记录的卫生与安全培训，并且对于新工人或重
须≤5。铜含量不得超过0。5毫克/升。必须定期进行正常生产能力条件下的废水分析并记录分析结果.6。3
参数根据GOT标准加以标识的最终产品应当符合下述技术特性参数或者是由最终产品被许可人在产品说明书中对
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3 批准和声明
由最高管理者批准此版本体系管理手册用作公司生产有机棉的管理文件，并说明 将遵守的那些承诺（参考 SYSTEM PLAN 中的 declaration）

 (
公司
类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)有混纺）。6.3加工要求6.3.1分隔与识别在加工链的各个阶段都必须确保，有机纤维和普通纤维不会发生
及存放，对用于处理污水的化学品的管理等）注:上述程序及管理规定必须包含在次手册中6。3。16技术特性
查过程的备份或者是在怀疑存在污染或不符合要求的情况下使用。也可以在不事先通知的情况下随时从供应链中留
许可的承包商承担）。最终产品被许可人负责采取适当的措施以确保其加工链的有机完整性。根据本标准对加工和
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4 任命
由最高管理者任命体系有关管理人员，如管理者代表，负责生产安全与卫生等

 (
公司
类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)来存储食物的卫生设施。住宿,如果提供的话，应当干净、安全并且满足工人的基本需求。遵守法律的公司应当指
估进行残留物试验。根据GOT标准认证的所有产品及其成分应当包括在上述风险评估中，因此可能需要加以试验
及制成品的成分。所有采购的有机纤维和纱线必须有经认可的认证机构颁发的有效的有机证书（＝买卖证书）.在
高于与天然浆料混合后总干重的25％.编织/针织油不得含有重金属。其它材料仅限于以天然原料制成。6.3
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5 组织结构与各部门职责
组织结构图及各部门的职责（特别对有机产品生产有明确的分工）

 (
公司
类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)(潜在的）不符之处予以指明6。3。17有机纺织品中的残留物参照值根据GOT标准加以标识的最终产品应当
0版（2008年6月6日）1。4产品标识等级GOTs标准将标识划分为两个等级。不同等级之间的唯一区别
3）原料采购控制程序(包括有机纤维，染料，助剂，辅料等）4）原料进厂验收程序(验收应包含对包装，有机
分的要求6.2.1作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品95％或以上的纤维-—不包括
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6 要求
6。1 有机纤维生产要求
允许使用的纤维包括：经认证的天然纤维,以及根据公认的国际或国家标准并由经 IFOAM 认 可或国际公认(根据 ISO 65 ）的认证机构认证的转化纤维。将产品认证为“有机转化”产品 的条件是:纤维生产所基于的法规允许就该纤维进行此种认证，并且可以证明有机纤维的数 量、质量或种类未超出规定范围。必须按照 GOTs 标准第 1。4 节所述要求对纤维的转化性 质作出说明。

6。2 材料成分的要求
6.2.1 作为“有机”或“有机转化”产品来销售、贴标或展示的产品                     95％或以上的纤维-—不包括非纺织品的辅料——必须为经认证的有机纤维或“有机转化” 纤维(必须按照本标准第 1.4 节和第 2。1 节所述要求对纤维的转化性质作出说明和限制）。 其余 5％或以下的材料可以是非有机纤维，包括附件中所定义的再生纤维和合成纤维.其余的 材料不得含有以同种产品中所用的有机原料制成的普通纤维 （即：不允许有混纺）。
6.2 。2 作为“有机材料含量为 x%的产品”或“有机转化材料含量为 x％的产品”来销售、 贴标或展示的产品
不低于 70%的纤维——不包括非纺织品的辅料——必须为经认证的有机纤维或“有机转化” 纤维(必须按照本标准第 1.4 节和第 2.1 节所述要求对纤维的转化性质作出说明和限制） .其   余 30%或以下的材料可以是非有机纤维。其余的材料最多可以含有 10%如附件中所定义的   再生纤维或合成纤维， 但在短袜、裤袜及运动装产品中则最多可含 25%的再生纤维或合成   纤维.其余的材料不得含有以同种产品中所用的有机原料制成的普通纤维 （即：不允许有混   纺）。

6.3 加工要求
6.3.1 分隔与识别
在加工链的各个阶段都必须确保，有机纤维和普通纤维不会发生混合并且有机纤维不会被污 染。在加工链的各个阶段都必须对所有有机原料加以清楚地标识和识别.(根据要求必须规划 清晰准确的生产流程图和有机生产平面布置图，具体要求可参考 GOTs system plan)
6.3.2 在各阶段都禁用的材料
（要明确公司在生产有机产品时会涉及到那些材料， 严格遵守以下要求,相关人 员应清楚这些感到）
 (
材料类别
永
 
久
 
性可
 
吸
 
附
 
有
 
机
 
卤
 
化
 
物
 
（
 
AOX
 
）
芳烃溶剂
（氯）酚（例如
 
:TCP
、
PCP
）
 
络合剂和活性洗涤剂
甲醛和其它短链醛
要求
限用：含量不得超过所有材料的
 
1%
禁用
禁用
禁用的材料包括：
－
APEO;
－
EDTA
 
、
DTPA
 
及类似的长效络合剂
;
－
LAS
 
、
 
α—MES
。
禁用
)

 (
公司
类型
XXXX
 
纺织有限公司
体系管理文件
编号
状态
)内部质量保证6.3。16技术特性参数6.3。17有机纺织品中的残留物参照值6.3。18其他材料与辅料
其他材料与辅料中的残留物参照值根据GOTs标准加以标识的最终产品应当符合下述化学特性参数或者是由最终
司培训制度7。10工会制度7.11其他有关制度或程序规定8质量保证体系8。1生产与加工的审查8.2残
中，因此可能需要加以试验。用于残留物试验的样本也可以由检查人员在进行认证所需的检查访问时留取，作为检


 (
转基因生物（
 
GMO
 
）及其衍生
 
物（包括由转基因微生物制成的
 
各种酶）
杀菌剂和抗微生物剂
卤化溶剂
重金属
碳粉（
 
Flourcarbones
）
季铵化合物
其它明确禁用的材料
禁用
禁用
禁用
禁用，投料必须无重金属残留（根据
 
ETAD
 
定义
)
 
禁用金属络合染料
－铁除外
－铜符合以下条件除外：铜含量不超过
5
％的蓝色染料、
 
绿色染料和青绿色染料
铜的使用将于
 
2
 
年后予以审查，旨在取消其使用
. 
禁用
禁用，
 
在满足其他
 
GOTS
 
要求的前提下，
 
染色过程中使
 
用的固色剂除外，自使用日起两年后予以评估其危害
 
性
.
根据国际或国家法律规定禁用的任何材料。
)

6。3.3 各加工阶段使用助剂和染料的基本要求
（相关人员应清楚这些规定,并在此说明如何遵守此规定）
所有材料或配料都将基于 MSDS进行评估.
 (
要求
涉及下述风险之一或以上的材料禁用
:
R26
（吸入极毒）
 
R27
（与皮肤接触极毒）
R28
（吞咽极毒
)R40(
有限的致癌效应证据）
R45
（可能导致癌症）
R46
（可能导致可遗传的基因损伤）
R48
（长期接触有严重损害健康的危险
 
）
R49(
可能通过吸入而导致癌症）
R60
（可能损害生育能力
)
R61
（可能导致对胎儿的损害）
R62
（可能存在损害生育能力的风险）
R63
（可能存在损害胎儿的风险
)
R68
（可能存在不可逆效应的风险）
依据欧盟指令
 
CE67/548
 
第
 
18
 
次修订，涉及下述风险之一
 
或以上的材料禁用：
R50
 
(
对水生生物极毒）
    
R51
 
(
对水生生物有毒）
R52
 
（对水生生物有害
)
R53
 
(
可能对水生环境有长期的不良影响
)
R58
 
（可能对环境有长期的不良影响
)
R59
 
（对臭氧层有危害）
R51
、
R52
、
R53
 
的引入可能导致染色化学品和助剂用量显
 
著减少，从而引起染色品质降低和品种减少，因而在新版
 
本的标准出台之前，
 
对上述的危险品代码只作非强制性要
 
求
.
在认证过程中这些参数必须严格控制
,
记录并报告。
参数
其它有毒材料
)

 (
参数
要求
)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/546021015201010034
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