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中华人民共和国生态环境部制



一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华金东康宁精神康复医院

	项目代码
	2102-330703-04-01-539394

	建设单位联系人
	
	联系方式
	
	[image: ]
	

	建设地点
		浙江省金华市金东区江东镇十八里农贸市场地块海棠东路 1 号

	地理坐标
	经度： 119 度  43 分 32 秒， 纬度：29 度 4 分 8 秒）

	国民经济
行业类别
	
Q841 医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生—— 108  医院 ——其他（住院床位 20 张以 下的除外）

	

建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	
金华市发改委
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	3938.92
	环保投资（万元）
	80

	环保投资占比（%）
	2.03%
	施工工期
	12 个月

	是否开工建设
	☑否
[image: ]是：
	用地（用海）
面积（m2）
	8849.81

	专项评价设置情 况
	
无

	
规划情况
	
无

	规划环境影响 评价情况
	
无



1
	规划及规划环境
影响评价符合性
分析
	
无
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其他符合性分析
	根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》 （2021年修正）： 建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和 生态环境准入清单管控的要求； 排放污染物应当符合国家、省规定 的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应
当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下：
1、生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境
准入清单管控符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地 属于金华市金东区江东镇一般管控区（ZH33070330002），属于一般
管控单元， 具体见表 1- 1。
表 1- 1  金华市“三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表

	“三线 一单” 环境管 控单元 	-单元 管控空 间属性
	管控单元名 称
	金华市金东区江 东镇一般管控区
	环境管控单 元编码
	ZH330703300 02

	
	

行政区划
	
浙江省金华市金 东区
	
管控单元分 类
	

一般管控单元

	








“三线 一单” 生态环 境准入 清单编 
	





空间布局约 束
	原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目 扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环 境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污 染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包 括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业 项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源 的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难 以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小 微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目 改建扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建 立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集 聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规 定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 加强基本农田保护， 严格限制非农项目占用耕地。
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		制要求
	
	

	
	
污染物排放 管控
	落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善 目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治 理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局， 控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放 

	
	
	量。

	
	环境风险防 控
	加强生态公益林保护与建设， 防止水土流失。禁止 向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量 超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤 底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监
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	测及评价， 对周边或区域环境风险源进行评估。
	

	
	
	资源开发效 率要求
	实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水， 提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁 利用。
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	本项目为医院建设， 为非工业项目；废水进入污水处理厂处理， 所在区域各要素环境质量均可符合环境质量功能区划要求； 项目实 施后要求进一步完善企业环境风险管控应急措施， 建立常态化隐患 排查整治监管机制； 项目所需各类能源资源用量较小， 资源能源利 用率较高。对照金华市金东区生态红线分布图，本项目不在生态红
线区域范围内，满足生态保护红线要求。
综上 ，本项 目建设符合金华市金 东 区江东镇一般管控 区 （ZH33070330002）准入要求，符合金华市“三线一单”生态环境
分区管控要求。
2、国家、省规定的污染物排放标准符合性分析
项目产生的污染物经有效治理后， 能够做到达标排放。 根据工 程分析及环境影响分析，项目废水纳管排放， 废气、废水、噪声经 处理后均能达标排放， 各种固体废物得到妥善处置后， 对环境的影
响较小，环境功能可维持现状。
3、重点污染物排放总量控制要求符合性分析：本项目为非工
业类项目， 新增的总量不需要区域替代削减。
4 、国土空间规划符合性分析：项目位于金东区江东镇十八里 农贸市场地块海棠东路1号，该地块房屋使用用途由商服（农资经 营/其他） 临时变更为医疗卫生用途，已取得金华市自然资源和规划 局出具的《准予临时改变房屋用途联系单》，本项目为医院建设，
项目选址符合土地利用相关要求。
5、国家和省产业政策符合性分析： 本项目为《国家发改委产  业结构调整指导目录》（2019年本） 中鼓励类项目，目前，本项目  已通过金东区发改局审批，项目代码： 2102-330703-04-01-539394，
项目的建设符合国家产业政策。
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二、建设项目工程分析
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建设
内容
	1 、项目由来
金华金东康宁精神康复医院根据社会对精神病医院门诊和住院的需求， 拟投资 3938.92 万元，租用金华江东市场开发有限公司位于金东区江东镇十 八里农贸市场地块的闲置房屋，实施金华金东康宁精神康复医院建设，项目
建成后规模为 70  张床位，接诊人次约 100 人次/日。
2 、项目组成
表 2- 1 功能用房建设内容一览表

	工程类别
	组成内容

	主体工 程
	
综合楼
	一层
	门诊室、 检验室、药房、影像中心、医疗垃圾暂存 区

	
	
	二~五层
	病房区、医护办公中心

	

公用
工程
	给水
	市政给水管网

	
	
排水
	雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。项目生活污水经化 粪池处理后与医疗废水一同进入污水处理设施处理达标后近期 外运至金华市金东污水处理厂处理；远期纳管入金华市秋滨污 水处理厂处理。

	
	供电
	由当地电网供电

	


环保
工程
	废水
	化粪池、医疗废水处理设施

	
	废气
	污水处理设施加盖，投放除臭剂；食堂油烟经油烟净化器处理 后经烟囱屋顶排放。

	
	固废贮 存设施
	医院本身不设生活垃圾暂存点，院内各房间内设垃圾桶，由医 院清洁工每日定时收集后袋装交由环卫部门清运送生活垃圾转 运站集中转运并进行无害化处理。
医疗废物暂存间拟设于医疗垃圾暂存区，地面需采取防渗处理。

	
	噪声
	构筑物隔声、基础减振、消音设备；


3 、所需原辅材料，见表 2-2。
表 2-2    项目所需原辅材料一览表

	序号
	材料名称
	年用量
	单位

	1
	塑胶手套
	5000
	只

	2
	一次性输液器
	15000
	付
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		3
	一次性针筒
	36000
	付

	4
	纱布、纸垫类
	5000
	块

	5
	各类药品、试剂
	若干
	/
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	4 、主要生产设备清单，见表 2-3。
表 2-3    项目生产设备一览表

	
	
	序号
	所属科室
	设备名称
	数量（台/套）
	

	
	
	1
	






急诊/病房
	台式血压计
	1
	

	
	
	2
	
	除颤仪
	1
	

	
	
	3
	
	电动吸痰器
	1
	

	
	
	4
	
	电动洗胃机
	1
	

	
	
	5
	
	简易呼吸气囊
	1
	

	
	
	6
	
	有创呼吸机
	1
	

	
	
	7
	
	抢救床
	1
	

	
	
	8
	
	治疗车
	1
	

	
	
	9
	
	病历夹车
	1
	

	
	
	1
	


门诊
	诊察床
	1
	

	
	
	2
	
	便携式血压计
	1
	

	
	
	3
	
	超声身高体重称
	1
	

	
	
	4
	
	五官科检查器
	1
	

	
	
	1
	









检验科
	CT
	1
	

	
	
	2
	
	全自动五分类血球仪
	12
	

	
	
	3
	
	全自动生化分析仪
	1
	

	
	
	4
	
	尿液分析仪
	1
	

	
	
	5
	
	纯水机
	1
	

	
	
	6
	
	台式离心机
	1
	

	
	
	7
	
	双目显微镜
	1
	

	
	
	8
	
	恒温培养箱
	1
	

	
	
	9
	
	电解质分析仪
	1
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	10
	
	全自动荧光分析仪
	1
	

	
	
	11
	
	全自动糖化分析仪
	1
	

	
	
	12
	
	血糖仪
	1
	

	
	
	13
	
	GSP 医用冰箱
	1
	

	
	
	1
	医技科
	台式超声
	2
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	2
	
	心电图机
	1

	
	3
	
	DR
	1

	
	1
	
康复治疗科
	脑电仿生电刺激仪
	1

	
	2
	
	数字脑电地形图仪
	1

	
	5 、土建内容
本项目位于金东区江东镇十八里农贸市场地块， 占地面积 12709.12 平方 米，现有楼房均已建成，无新增土建内容，废水处理设施拟设于东北角。项
目总平面布置图见附图。
6、工作制度和劳动定员
项目建成后医护人员定员约 40 人，全年营业 365 天。



6


6

	
工艺
流程
和产
排污
环节
	本项目为医院建设，项目投运后，主要产污情况如下：
（1）废气：污水处理站恶臭、食堂油烟；
（2）废水：医院病区污水、行政区生活污水；
（3）噪声：汽车出入噪声、辅助设备噪声、人群噪声；
（4）固废：生活垃圾、医疗废物、废水处理污泥、栅渣。

	
















与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	由于本项目房屋为租赁，故金东区发改局立项文件中建设性质为改建， 实际本项目为新建。根据现场踏勘，所租赁房屋处于闲置状态，故无原有污
染情况及主要环境问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	





















区域
环境
质量
现状
	1 、环境空气质量现状评价
本次环评大气环境质量采用 2019 年金华市环境监测站的常规监测数据，
见表 3- 1。
表 3-1      2019 年金华市环境空气质量监测数据统计表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/ (μg/m3）
	标准值/   (μg/m3）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	达标

	
	百分位（98%）数日平均质量浓度
	15
	150
	

	NO2
	年平均质量浓度
	34
	40
	达标

	
	百分位数（98%）日平均质量浓度
	67
	80
	

	PM10
	年平均质量浓度
	54
	70
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	107
	150
	

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	达标

	
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	65
	75
	

	CO
	百分位数（95%）日平均质量浓度
	1100
	4000
	达标

	O3
	百分位数（90%）8h平均质量浓度
	158
	160
	达标


由上表所得，2019 年金华市为环境空气质量达标区。
2 、地表水环境质量现状评价
根据《2019  年金华市环境状况公报》，金华市地表水总体水质为优。全 市列入考核评价的地表水市控以上监测断面 43 个，其中东阳江评价断面总长 107.1km，水质达到 III 类水质标准长度 85.2km，占比 75.3%；达到Ⅱ类水质 标准长度 27.9km，占比 24.7%；金华江评价断面总长 26.9km，水质达到 III
类水质标准长度 26.9km，占比 100%
全市水质达到或优于地表水环境质量 III 类标准的断面占 100%（其中 I
类 14.0% 、II 类 30.2% 、III 类 55.8%），无 IV 类、 V 类及劣 V 类水质断面。
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	全市 20 个县（市）河流交接断面中， I～III 类水断面数为 20 个，占比 100%，金华市界出境断面考核结果为优秀。全市 7 个县（市） 东阳市、永康 市为良好，其余县（市）均为优秀，市本级为优秀。金华市区 6 个交接断面
均达到 III 类水质的目标要求， 婺城区和开发区考核结果为优秀， 金东区考核
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	结果为良好。根据公报结论，东阳江、金华江水体水质较好，水质符合《地
表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。
3 、声环境质量现状评价
为了解项目所在地的声环境质量现状， 对项目所在地的声环境现状进行 了监测，环评在项目所在地东、南、西、北院界布设 4 个监测点，监测结果
见表 3-2。
表 3-2 噪声监测统计结果单位： dB(A)
	监测点位
	昼间
	夜间
	标准

	
	
	
	昼间
	夜间

	院界东
	51.5
	41.4
	55
	45

	院界南
	51.1
	41.7
	55
	45

	院界西
	50.3
	40.3
	55
	45

	院界北
	54.2
	44.1
	70
	55


根据监测结果可知，项目所在地环境符合《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中 1 类区标准，其中北侧靠近海棠东路一侧符合 4a 类标准。
4、生态环境现状调查评价
本项目为医院建设，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态
现在调查。
5、电磁辐射现状评价
项目涉及放射性的内容由建设单位另外委托有资质单位进行辐射专项环
境影响评价。
6、地下水、土壤环境现状评价
项目废水处理达标后进入污水处理厂处理；项目医疗固废暂存区域地面 均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的
途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。
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环境
保护
目标
	1 、大气环境。
项目院界外 500 米范围内大气环境保护目标为门口塘村（西侧 180m）、
门口新村（西侧 420m）。
2、声环境
项目院界外 50 米范围内不存在声环境保护目标，项目本身为敏感点。
3、地下水环境
项目院界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉
水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
本项目新增用地范围内无生态环境保护目标。

	













污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
该项目废水经处理后近期外运至金华市金东污水处理厂处理； 远期纳管 入金华市秋滨污水处理厂处理。废水排放标准从严执行《医疗机构水污染物 排放标准》（GB18466-2005）中的“表 2    综合医疗机构和其他医疗机构水污
染物排放限值”中的排放标准。具体内容详见表 3-3。
表 3-3    综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）
	序号
	控制项目
	单位
	排放标准

	1
	pH
	/
	6～9

	2
	粪大肠菌群数
	MPN/L
	500

	3
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	60

	4
	生化需氧量（BOD）
	mg/L
	20

	5
	悬浮物（SS）
	mg/L
	20

	6
	氨氮
	mg/L
	15

	7
	动植物油
	mg/L
	5

	8
	石油类
	mg/L
	5

	9
	总氰化物
	mg/L
	0.5

	10
	总汞
	mg/L
	0.05






10
	
		11
	总镉
	mg/L
	0.1

	12
	总铬
	mg/L
	1.5

	13
	总砷
	mg/L
	0.5

	14
	总铅
	mg/L
	1.0
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	15
	总银
	mg/L
	0.5
	

	
	
	16
	总余氯（mg/L）
	mg/L
	0.5
	

	
	金华市金东污水处理厂及金华市秋滨污水处理厂排放执行《城镇污水处
理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 标准。详见表 3-4。
表 3-4    污水排放标准  单位： mg/L，除 pH 值外
	
	污染物
	一级 A 标准

	1
	pH
	6～9
	

	2
	SS
	≤10
	

	3
	CODCr
	≤50
	

	4
	氨氮
	≤5
	

	5
	总磷
	≤0.5
	

	6
	石油类
	≤1
	

	7
	BOD
	≤10
	

	8
	动植物油
	≤1
	

	9
	总氰化物
	≤0.5
	

	10
	总汞
	≤0.001
	

	11
	总镉
	≤0.01
	

	12
	总铬
	≤0.1
	

	13
	总砷
	≤0.1
	

	14
	总铅
	0.1
	

	15
	总银
	0.1
	

	16
	粪大肠菌群数
	≤1000 个/L
	


2 、大气污染物排放标准
污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中的“表 3  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”规
定的要求， 具体见表 3-5。
表 3-5    污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
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	序号
	控制项目
	单位
	标准值
	

	
	
	1
	氨
	mg/m3
	1.0
	

	
	
	2
	硫化氢
	mg/m3
	0.03
	

	
	
	3
	臭气浓度
	无量纲
	10
	

	
	
	4
	氯气
	mg/m3
	0.1
	

	
	
	5
	甲烷
	%(最高体积百分数)
	1
	

	
	食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型要
求，见表 3-6。
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	表 3-6      饮食业油烟排放标准
	

	
	
	规模
	小型
	中型
	大型
	
	

	
	
	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6
	
	

	
	
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0
	
	

	
	
	净化设施最低去除效率(%)
	60
	75
	85
	
	

	
	3、噪声排放标准
项目东、 南、西侧院界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中 1 类标准，北侧执行 4 类标准，见表 3-7。
表 3-7  工业企业厂界环境噪声排放标准
	

	
	采用标准
	标准值 dB（A）
	

	
	
	昼间
	夜间
	

	
	1 类
	55
	45
	

	
	4 类
	70
	55
	

	
	4、固体废物控制标准
栅渣、化粪池和污水处理站污泥等必须按《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）要求作为危险废物处理和处置，其中污泥清掏前应进行监
测，其中粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%。
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单； 危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国
家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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总量
控制
指标
	根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通 知》（浙政发[2017]19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核 及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197  号）、《关于印发浙江省建设项目主 要污染物总量准入审核办法（试行） 的通知》（浙环发[2012]10 号）、《关于做 好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等， 浙江省纳入
总量控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。
根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行） 的通知>》（浙环发【2012】10 号） 文件， 本项目为医院建设， 属于非工业类
项目，故新增的总量不需要区域替代消减。
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四、主要环境影响和保护措施

	



















施工
期环
境保
护措
施
	项目租用金华江东市场开发有限公司位于金东区江东镇十八里农贸市场 地块的闲置房屋，拟对原址建筑进行装修改建，无土建内容。主要产污情况
为施工装修废气、噪声、施工固废等。
（1）施工废气
施工期废气主要为装饰及安装过程产生一定量的水泥灰、扬尘和油漆等。 因此建设期间需采取一定的措施，如施工场地设专门的保洁工人，场地清理 阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； 在进行可能产生扬尘的工序时 需关闭门窗，避免扬尘飘散到周围大气环境中；建议使用绿色环保型涂装材
料，减少油漆废气的释放量。
（2）施工废水
本项目装修期较短， 工人生活污水依托附近村庄解决。
（3）施工噪声
项目建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。据类比调查， 叠加 后噪声增值约为 3-8dB(A)。在这类施工机械中， 噪声较高的为商品混凝土振
捣器，在 80dB(A)以上。
施工噪声对该地块周边地区的影响较大。为减小噪声对该区域的污染， 施工单位在施工期内应选用低噪声施工机械， 并服从相关政府管理部门的监
督。
（4）施工固废
在运输各种装修材料（如水泥、木材等）过程中以及在工程完成后，会
残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾可送至专用建筑垃圾堆放点处置。
总之，该项目场地远离各类生态环境保护目标，建设期间采取一定的污
染防治措施后对周围环境影响不大。
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运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
（1）废气污染源强
本项目废气主要为污水处理站恶臭和食堂油烟。
本项目污水处理设施采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的非传染病医院污水二级处理+消毒工 艺，污水处理过程中会产生少量的恶臭废气，主要成分为氨、硫化氢、甲烷等气体， 该废气产生量较小，故本评价不做定 量分析。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理设施排出的废气应进行除臭除味处理。
为防臭气及病毒从污水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，污水处理设施加盖，投放除臭剂。
医院设有职工食堂，拟设灶头 3 个。在烹饪过程中会产生少量油烟。要求医院对食堂油烟进行治理，对此需按《饮食 业油烟排放标准》（GB18483－2001）标准要求采用油烟净化器进行净化处理， 油烟净化器油烟去处率≥75%，油烟排放浓
度≤2mg/m3。
（2）废气排放环境影响简要分析
根据上述分析，项目所在区域属于环境空气质量达标区， 本项目与外界环境保护目标距离较远；污水处理设施加盖， 投放除臭剂；食堂油烟采用油烟净化器进行净化处理，最终排放量较小。因此，项目废气污染物经有效措施治理后对周边
环境影响有限。
（3）废气监测计划
表 4- 1    环境监测计划
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准
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		废 气
	无组织
	污水处理站周界
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、 甲烷
	1 次/季度
	《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18466-2005）中的“表 3  污水处理站  周边大气污染物最高允许浓度”
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	2、废水
（1）废水污染源强
本环评医院用水参照《建筑给水排设计规范》（GB50015-2019），废水中主要污染物为 CODCr 、SS 、NH3-N 和粪大肠菌 群数等，参照《医院污水处理技术指南》（HJ2029-2013）中医院污水水质章节医疗废水污染物浓度等相关规定， 对本项目
污染源源强进行了核算。具体废水源强核算结果见下表所示：
表 4-2    废水污染源源强核算结果表
	
污染源
	
产生
工序
	
污染
因子
	产生情况
	污染防治情况
	排放情况
	
排放 方式
	
排放
去向
	
排放规 律

	
	
	
	产生 量 t/a
	浓度 mg/m3
	处理措施
	是否可
为行技
术
	去除 效率
	削减
量 t/a
	排放
量 t/a
	浓度 mg/m3
	排放 时间
	
	
	

	


废水
(DW00
1)
	

生活  污水、 医疗  废水
	废水
量
	12079
	/
	


二级处理（格
栅井+调节池
+曝气生化
池）+消毒
	



是
	



/
	/
	12079
	/
	



8760
	


间接 排放
	
东阳  江（近 期） ； 金华  江（远 期）
	


间歇排
放，无
规律

	
	
	CODcr
	3.624
	300
	
	
	
	3.02
	0.604
	50
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	1.812
	150
	
	
	
	1.691
	0.121
	10
	
	
	
	

	
	
	SS
	1.449
	120
	
	
	
	1.328
	0.121
	10
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	0.604
	50
	
	
	
	0.544
	0.06
	5
	
	
	
	

	
	
	类大
肠菌
群
	3.6×1
015 个
/a
	3.0×108
个/L
	
	
	
	35999  8.79×1 07 个/a
	1.21×1
010 个
/a
	1000
个/L
	
	
	
	


废水排放口（远期） 参数、排放标准、监测要求见下表所示：
表 4-3  废水污染源排放口参数、排放标准、监测要求一览表
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		排放源名 称
	排放口编 号
	排放口类 型
	地理坐标
	监测要求
	排放标准

	
	
	
	
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	

	
企业总排 口
	
DW001
	
一般排放 口
	E119 °43 ′
32 ″
N29 °4 ′8
″
	
厂区排放口
	流量
	自动监测
	《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）中的“表 2    综
合医疗机构和其他医疗机构水污
染物排放限值”中的排放标准

	
	
	
	
	
	pH 值
	1 次/12 小 时
	

	
	
	
	
	
	化学需氧量、悬浮物
	1 次/周
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