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[bookmark: _Toc5949]
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
1工程概况
[bookmark: _Toc214203912]岷江龙溪口航电枢纽工程位于乐山市犍为县新民镇境内，为乐山至宜宾河段推荐的第四个梯级，上游为犍为梯级，推荐闸址位于犍为县新民镇上游约600～800m的岷江河段。
岷江航电龙溪口枢纽工程的开发任务是：航运为主，航电结合，兼顾防洪、供水、环保等综合利用。在库区沿岸下渡乡、黄旗坝、虎吼坝、丁家坝、康家坝、龙孔镇等6个防护区布置防护堤，堤长21.2km。库区防护主要为防洪堤工程。防护等级为Ⅳ等，防洪标准为20年一遇，堤防等级为4级。库区防护主要包括防洪堤工程。其中防护堤总长21.2km，堤型采用砂砾石均质堤、混凝土防洪堤、混凝土扶壁式挡墙等三种堤型，施工图阶段将优先采用胶凝砂砾石堤型。
工程范围包括:
库区防洪提总长21.2km，其中砂砾石均质路堤21.2km、防洪墙5.26km。防护堤防渗墙采用混凝土结构，厚度约60cm，属于超薄混凝土防渗墙施工。防护堤采用砂砾石堆筑形成挡水建筑物，采用土工膜防渗斜墙进行堤身防渗，采用砂砾料回填。混凝土浇筑主要包括防洪墙、基础回填、防渗墙混凝土、防浪墙混凝土、堤顶路面混凝土。防护堤后部设置排浸管，将地下水引流至泵房位置，通过水泵抽排至防护区外。
[bookmark: _Toc21376]2编制依据
[bookmark: _Toc214203914]（1）水利工程建设安全生产管理规定（2019修正）。
（2）《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》DL5162-2018
（3）岷江龙溪口航电枢纽工程总平面布置图和设计施工图。 
（4）我单位与建设单位签订的建设工程施工合同。
[bookmark: _Toc9748][bookmark: _Toc214203915]3安全生产
[bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc214203916]3.1安全方针
安全第一，预防为主。安全为了生产，生产必须安全，安全是职工的生命。做到从思想保证，组织保证和技术保证，确保施工安全。
[bookmark: _Toc214203917][bookmark: _Toc6292]3.2安全生产目标
安全生产目标：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率控制在1.5‰以内，创建《安全施工标准化现场》。
[bookmark: _Toc214203918][bookmark: _Toc21429]3.3安全施工保证体系
3.3.1成立以项经理为首的安全领导小组，各职能部门、各班组参与的安全管理体制。
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编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
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[bookmark: _Toc214203919]3.3.2安全管理领导小组人员职责
（1）建立满足本工程安全管理的组织，成立项目安全保证领导小组。
（2）组长职责：组织工程安全策划，指导安全工作的实施，对工程安全工作进行安排、检查和总结。
（3）副组长职责：参与工程整体安全保证策划，并对实施情况进行定期监督、检查和总结。
（4）成员职责：安全保证工作的具体实施、总结与汇报。
[bookmark: _Toc214203920]3.3.3建立健全安全生产管理制度
（1）建立安全生产岗位责任制：明确安全生产指标，将安全责任目标层层分解落实，明确各自承担的安全责任和应做的工作，严格奖惩、施工班组必须设专职或兼职安全员。
（2）建立安全教育制度：施工中所有操作人员必须接受“三级”安全教育，严格正确使用“三宝”。特殊工种工人必须经过培训考试，，并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各班组每天上班前，应由班组长做班前安全施工教育。
（3）建立安全检查制度：规定每月由项目质安负责人牵头对工人进行两次安全检查，安质部定期组织工人进行教育，专职安全员必须每天进行检查。对查出的问题、隐患做发文字记录，并落实到人，限期整改完毕。
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（4）
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
公司每月组织一次安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。
（5）建立安全交底制度：项目总工程师组织编制施工方案、技术措施时必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。
（6）建立平面布置、机械使用等各项制度：对如施工现场必须封闭管理、设立安全标志牌、大门口处挂五牌一图、进入施工区域必须戴安全帽、高空作业或临边危险区段作业必须系安全带、不许光脚或穿拖鞋上班和酒后上班、不许带小孩进入施工现场、除专职机械操作人员外一律不许使用机械等等内容均需建立详细管理制度。
（7）坚持安全事故处理制度：现场发生的安全事故，都要本着“三不放过”原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。发生重大安全事故时必须及时向上级部门汇报，积极配合和接受有关部门检查、处理。
[bookmark: _Toc214203921][bookmark: _Toc27651]3.4安全施工保证措施
[bookmark: _Toc214203922]3.4.1沿口及临边防护措施
（1）进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，高空作业时必须系安全带，脚手架外侧均用密闭安全网进行封闭，作业层脚手板下方两层位置处平扣安全网，安全网进场必须具有合格证。
（2）对大于300×300的预留洞口均用木板进行覆盖封闭，覆盖木板必须根据洞口尺寸加肋，以防木板移动。
（3）在基坑边搭设栏杆，搭设高度大于1.2m，并涂上警示漆，上下通道搭高钢管扶手。
[bookmark: _Toc214203923]3.4.2现场临时用电防护措施
（1）严格按“施工现场临用电安全技术规范”JGJ 46-2005，组织施工，作好安全用电，防止触电事故。编制临时用电施工计划，将电源进线、用电负荷、导线选择、电器规格等绘成电气平面图和布线走向系统图，并制定安全和电技术措施和电气防火措施。
（2）电器设备和配电线路的安装、维修、送停电等工作应由专职并经过考试合格的有证电工进行操作，并做好各项电气测试工作含防雷接地电阻的测定，使用前须经有关部门检查验收后才能使用，同时建立专职电工值班制度和电气设备线路定期检查测试制度，并做好原始记录。
（3）现场临时用电采用TN-S系统，严禁保护接零和工作零线混接，保护零线必须作重复接地，接地电阻值不大于10欧姆，防止漏电伤人，施工现场所有用电设备的金额外壳，必须与专用保护零线连接。
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（4）每一单相照明回路，每一台移动式电动工具或每三台固定式电气设备应分别装设漏税电开关，并严格执行一机一闸制。
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
（5）现场照明线路与动力线路分开，布线规范，不乱接乱接，潮湿作业要使用安全电压照明。手持移动照明应使用30伏以下的安全电压，潮湿场所应用12伏电压。
（6）电气设备所有的保险丝片的额定电流必须与其电气设备负荷容量相匹配，禁止使用其它金属代替。
（7）施工现场临时照明电线及灯具高度不应低于2.5m，开关、灯口及插座等应正确接入火线零线、地线，室外照明应采用防火灯头，防雨灯罩，除灯位线不超过2m和安全电压线外，禁止使用花线。
（8）一切开关，熔断器，插座均应装在配电箱内，配电箱在室外安装防寸装置，箱门加锁。
（9）架空线绝缘良好，截面符合负荷要求，不得小于10mm2，架空线距地面4m以上，跨越马路时应在6m以上，并用瓷瓶或街码固定在木杆上。
（1）需沿地面铺设的临时线路采用电缆，并设管沟或硬质套管保护，严禁软线随意拖地。
（10）现场用电应编制用电施工组织设计。现场配电线路规范、正确、无破损、老化。用电重点部位须有用电醒目标志。
（11）所有入场的安全教育都必须有用电安全内容，对现场施工人员加强人身防雷安全教育，掌握人身防雷要领，避免雷击伤亡。
（12）为防止搅拌机械，对大型设备必须设置防雷装置。
[bookmark: _Toc214203924]3.4.3现场机械设备管理措施
（1）施工机械设备按施工总平面图规定的位置设置。
（2）室外固定机械设备设机棚，做到防晒、防雨和安全检查作用。设备安装正确平衡牢固。
（3）安全后中小型机械设备要试运转。经有关部门和专业人员进行安全检查，合格后方能使用。
（4）机械设备均挂安全操作规程牌，机械设备操作人员和专业人员必须是经过培训，并考试合格后的持证上岗人员。
（5）操作人员必须严格执行安全操作规程，时刻注意机械运行状态，发现问题应及时排除，确保人身和设备安全。
（6）操作人员开机前应检查油、水、电、钢丝绳及各安全装置，确认处于完好状态后方能开机。
（7）停机收工后必须清理设备，做到内外清洁。
（8）操作人员与现场设备维修人员，必须按制度保养、润滑、坚固、调整和防腐处理。确保设备技术状态良好，随机工具整洁齐全。
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（9）操作人员必须做好机械台班记录，机械运转记录等。
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
（10）机械设备安装与使用必须符合“建筑机械使用安全技术规程”JGJ33-2015有关规定。
[bookmark: _Toc214203925]3.4.4基坑安全支护
（1）基坑开槽应有专门施工方案及边坡处理支护方案。
（2）基槽，坑深度超过2.5m者，临边应设防护围栏标志。
（3）坑壁为土边坡和易于滑动垮坍边坡，边坡坡度要放够，放坡坡度0.5-1.0；岩石边坡应有岩壁护壁设计或挡土墙。
（4）坑、槽开挖应设集水坑，排水沟，防止坑槽积水，造成边坡垮塌。
（5）坑、槽边坡上口边沿禁止堆物、堆土和安置设备机械，加重边坡荷载，易于垮塌。
（6）进出基坑应有通道。
（7）深坑基础开挖应经常或派专人对边坡，基坑劫掠进行观测，发现变形位移及时处理。
（8）坑槽内、作业人员有足够安全站立位置，重点由运有隔离防护措施，光线不足应照明。
[bookmark: _Toc214203926]3.4.5模板支架安全措施
（1）模板及其支架，应有设计施工方案，针对砼施工方法按下相应安全措施。
（2）支架支撑系统严格按方案计算的间距、步距、斜撑、荷载进行
（3）模板堆放整齐，堆放高度不超过一米，防止倒坍伤人。
（4）拆除模板、支架，要设警界线或专人监护，模板支架拆除清理干净，不得有悬空模板存在。
（5）模板拆除要经技术负责或施工负责人签发拆模申请单，方可拆除。
[bookmark: _Toc214203927]3.4.6“三宝”、“四口”防护
（1）进入现场必须戴安全帽。
（2）高空作业必须栓安全带。
[bookmark: _Toc214203928]3.4.7新工人进场时，三级安全教育到位：
（1）由项目经理主持，对新进场工人进行对本工种具有针对性的三级安全教育，让每个人掌握本工种的操作规程及安全注意事项，使工人明确“生产必须安全，安全促进生产”的基本原则。
（2）发安全知识测试考卷进行考核，确认安全教育效果，另外对特种作业人员进行特别培训，要求全部持证上岗。
[bookmark: _Toc214203929]3.4.8班前安全技术交底到位：
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（1）除了班组自行组织的班前安全活动外，负责该工种的工长（施工员）还用书面形式对班组进行具有针对性的安全技术交底，并履行签字手续。
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
（2）项目专职安全员总结教育和交底内容，再次详细讲解给班组的每个组员，要求做到人人会操作，人人都必须遵守安全纪律、国家有关政策法规和项目部安全管理制度。
[bookmark: _Toc214203930]3.4.9施工过程中的监督、检查、再教育、考核工作到位：
（1）在施工过程中，安全员、工长起到监督作用，发现哪里出现事故苗头，应及时组织人员消除，并强调杜绝类似事件不再发生。
（2）在施工期间，除要求施工班组例行每天的班前自检外，安全员还进行不定期复查并仔细观察作业情况，工长对作业小组的情况作好原始记录，发现事故隐患立即勒令班组进行定人、定期限、定措施整改，并落实整改内容。
（3）对有些在施工过程中，安全意识淡化的工人进行再教育。
（4）在施工过程中对作业小组进行每天一考核，并实施奖罚制度。
[bookmark: _Toc214203931]3.4.10班后总结和改进工作到位：
（1）通过每两周的项目部安全例会对整体所做工作进行总结，吸取经验，明确责任目标，将事故隐患消除于无形。
（2）对工作中的不足之处进行改进，并采取有效措施进行补救，加大预防力度。
（3）集思广益，接纳各方面具有建设性的建议，并采取实际行动。
[bookmark: _Toc214203932][bookmark: _Toc28283]4文明施工
[bookmark: _Toc19355][bookmark: _Toc214203933]4.1文明施工保证措施
（1）严格按建筑工地文明施工检查标准“JGJ59-2011”。
（2）以项目经理负责，组建高素质文明施工管理班子，制度完善，不断加强内部管理，目标明确，责任到人，提高职工的思想觉悟，使全体职工认识到本工程不但质量要求高，工期要求紧，施工难度大，同时还是当地的重点工程，各方面都比较关注。
（3）现场设置“六牌二图”标牌，制度明了醒目，标志、标语、栏板整齐规范美观。
（4）临设工程要符合安全、卫生、通风、采光、防火等要求，宿舍卫生、整齐。现场设厕所、吸烟区，严禁随地大小便。
（5）工地材料，按平面图规划地点堆码整齐，品种、规格、分门别类，标识清楚。
（6）施工现场做到工完料完，场地清洁。
（7）现场工作人员配戴胸卡上岗，工种、姓名一目了然，并加盖项目公章。
（8）安全帽进行分色管理，管理人员，特殊工种及工人为不同颜色。
（9）施工机械整齐，保养好，施工用电符合国家标准GB50194-2014要求。
 (
第 
6
 页
)岷江龙溪口航电枢纽库区防护工程丁家坝防护区堤防工程安全文明施工方案

（10）
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作好治安防范措施，防止偷盗。坚持公安登记制度，不嫖宿、不留宿外人及违反计划生育人员。不赌博、打架、斗殴，不看黄色录像，遵章守纪，不违法。
（11）作好环境保护、废水、污水、有毒气体、粉尘不乱排、乱堆、乱弃和直排下水道，夜晚控制噪声扰民。
[bookmark: _Toc29325][bookmark: _Toc214203934]4.2防火安全措施
（1）工地必须建立防火安全制度，职责明确到人。
（2）重点易燃、易爆地点，必须有防火警示标语及防火制度，配置消防器材。
（3）施工现场严禁明火及烧小锅小灶。
（4）库房、宿舍严禁乱拉乱接电线，照大灯泡，烧电炉。
（5）宿舍禁止吸“倒床烟”，严禁乱扔烟头。
（6）钢筋焊接必须与易燃物挡隔分开，严禁火星乱飞乱掉。
（7）防火疏散通道畅通，严禁在通道上堆物。
[bookmark: _Toc214203935]（8）现场备足消防水源。
[bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc214203936]4.3防止环境污染措施
4.3.1粉尘控制措施
（1）施工现场场地按规定硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。
（2）禁止在施工现场焚烧废旧材料，有毒、有害和恶臭气味的物质。
（3）装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和尽量在靠近仓库的地方进行。
（4）严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走，为不污染市政道路路面，在施工现场出口处设有洗车位，运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶中不污染道路和环境。
（5）严格执行国家、地方等部门颁布的相关环境管理若干规定。
[bookmark: _Toc214203937]4.3.2防止水污染
（1）禁止乱倒乱排污水。
（2）现场雨水泥水，须经沉淀池净化排除。
（3）生活用水及污水须经化粪池消化后排入市政管网，严禁直排。
[bookmark: _Toc214203938]4.3.3噪音控制措施
（4）提倡文明施工，加强人为噪声的管理，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识。
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（5）牵扯产生噪声的钢筋加工、制作，放在加工厂完成。最大限度减少施工噪音污染，现场对噪音机械的使用采用有效的隔音措施，施工现场的强噪声机械（如挖掘机、运输车、钻机、风镐
编制单位：中交四航局岷江龙溪口航电枢纽工程项目经理部
等）禁止鸣笛或设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散；根据现场实际情况可选用低噪声的施工工艺和机械设备（含振动器等），加强对全体职工的环保教育，防止不必要的噪音产生。
（6）到场材料卸车时，成品材料采用人工搬运；钢筋、管材等采用吊车吊卸；散装材料（砂、石）采用自卸车卸车时注意慢起轻放，将现场施工噪音降低到最低水平。
（7）合理安排施工工序，严禁在中午和夜间进行产生噪音的施工作业，由于施工不能中断的技术原因或其它特殊原因，确需中午或夜间连续施工答业的，我公司将向建设行政主管部门和环保部门提出申报，取得相应的施工许可证后方进行施工。
[bookmark: _Toc24953][bookmark: _Toc214203940]4.4治安秩序
（1）加强员工政治思想教育，增强法律意识，遵章守纪，说文明话，讲文明事，做文明人。
（2）严防现场偷盗，加强现场保安守卫和夜巡制度。
（3）防止打架、斗殴。一旦发生及时制止，并严肃处理。
（4）严禁赌博，嫖娼，引导文明娱乐，坚持公安登记制度，防止坏人进入现场及刑事案件发生。
（5）遵守法律，社会公德和职业纪律。
[bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc214203941]4.5成品保护
[bookmark: _Toc214203942]4.5.1具体措施：
（1）对所进场职工进行爱护公物及文明施工教育，提高职工的责任心和爱护公物的自觉性。
（2）合理安排施工顺序，防止各工序间相互影响、损坏和污染，工序交插，要相互爱护对方产品，尊重他人的劳动成果。
（3）工序结束后，竣工前要采取围、栏、盖或派人看护，防止成品损坏及污染。
[bookmark: _Toc214203943]4.5.2新工人进场时，三级安全教育到位：
（1）由项目经理主持，对新进场工人进行对本工种具有针对性的三级安全教育，让每个人掌握本工种的操作规程及安全注意事项，使工人明确“生产必须安全，促进安全生产”的基本原则。
（2）对工人发安全知识测试考卷进行考核，确认安全教育效果，另外对特种作业人员进行特别培训，要求全部持证上岗。
[bookmark: _Toc214203944]4.5.3班前安全技术交底到位
（1）除了班组自行组织的班前安全活动外，负责该工种的工长（施工员）还用书面形式对班组进行具有针对性的安全技术交底，并履行签字手续。
（2）
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