


第一章微机接口技术概述


1.1.  8086 微处理器可寻址访问的最大VO空 间 是 ( ) 。

A.1KB       B.64KB      C.640KB       D.1MB

参照答案： B

2.2.CPU   的控制总线提供(  )。

A.数据信号流             B.所有存储器和 I/O 设备的时序信号及控制信号

C.来 自VO 设备和存储器的响应信号  D.前面B 和C 两项

参照答案：D

3.3.CPU    的数据总线提供(  )。

A.数据信号流           B .所有存储器和 VO 设备的时序信号及控制信号

C.来自/O 设备和存储器的响应信号  D.地址信号流

参照答案：A

4.4.CPU     的地址总线提供(  )。

A.数据信号流           B.所有存储器和VO 设备的时序信号及控制信号

C.来 自VO 设备和存储器的响应信号  D.地址信号流

参照答案：D

5.5.CPU    在执行OUT     DX,AL指令时， CPU 往控制总线上送出的有效信号是()。

A.IOWB MEMWCIORD.MEMR

参照答案： A

6.6.CPU   在执行 OUT    DX,AL指令时， CPU 往地址总线上送出的有效信号是()。

A.DX 寄存器所寄存的地址 BAL 寄存器所寄存的数据


C   IOR   IOWD.MEMR   MEMW

参照答案： A

7.7.CPU    在执行OUT     DX,AL指令时，CPU 往数据总线上送出的有效信号是()。

A.DX 寄存器所寄存的地址 BAL 寄存器所寄存的数据


C  IOR  IOWD.MEMR   MEMW

参照答案：B

11.11.8086CPU   在作总线操作时，碰到READY=L 后可插入(   )。

A.1个等待周期  B 等待周期个数由详细状况所定

C2 个等待周期   D.3  个等待周期

参照答案：B

12 .12. 8086 系统中， SP  (  )。

A.只能指向奇地址单元   B 只能指向偶地址单元

C 最佳指向偶地址单元   D. 最佳指向奇地址单元

参照答案： B

13.13.8086  系统配置在最大方式比最小方式增长的一片专用芯片是(  )。

A.总线驱动器74 LS245     B 总线锁存器 74LS373

C 总线控制器 8288            D .中断控制器 8259

参照答案： C

14.14.8086/8088CPU   读总线周期中， T1~T4 期间一直保持有效的信号是()。

A.M/O B DENCWRD.ALE

参照答案： A

15.15. 外总线 ( E-BUS) 又 称 ( )。

A.微机总线   B通信总线 C 系统总线   D. 板级总线

参照答案：B

16. 16. 8086/8088CPU  最大方式下，读写存储器控制信号是()。

A.RD、WR BWR和MIO C IORC、IOWC D.MRDC,MWTC

参照答案： D

17.17.8086/8088CPU    读写奇存储体1个字节时， BHE,   A0 是 ( ) 。

A.1,0B0,1C0,0        D.1,1

参照答案： B

18.18.8086  的读周期时序在()时钟周期时，数据总线上有一段高阻态(浮空状态)。

A.T1                   B:T2            C:T3                  D:T4

参照答案： B

19. 19.8086 输出周期中必须提供高电平“1”的控制信号是()。

	
ADT/R    BDEN    CMIO    D.WE

参照答案：A

20. 20. 8086 写端口周期中必须提供低电平“0”的控制信号是(   )。

A.DT/EBDEN CM7OD.RD

参照答案：C

21.21.8086系统配置中，用74 LS245(828 6) 作总线收发器时，必须配置的74 LS245(8286)

片数是( )

A.1               B.2           C.3                   D.4

参照答案： B

22.22. 查询 VO 控制方式中，CPU 查询的外设状态信息是通过()。

A.地址总线    B 控制总线   C 数据总线         D.中断祈求线

参照答案：C

23.23.芯片74LS 373 在8086 CPU 系统中用作(  )。

A.总线驱动器   B 总线锁存器  C 总线控制器  D .总线仲裁器

参照答案： B

24.24. 当8086 CPU 的 RESET 引脚从高电平变为低电平(即脱离复位状态)时， CPU  从内

存的(  )单元开始执行程序。    A.00000H   BFFFFFH      CFFFFOH      D.OFFFFH

参照答案： C

25.25.8086   CPU 寄存器中，能在 VO寻址时用作地址寄存器的是()。

A.AX      B BX      C  CX     D.DX

参照答案： D

26.26.PC  机中的DO---D7数据线是(   )。

A.单向         B 双向  C 可向存储器传送数

D.可向 VO 传送数据  E. 可传送地址

参照答案： BCD

27.27. 在8086/8088最小方式下，可选择的必要芯片有(   )。

A.74LS373  B 8284  C  74LS245  D.8288   E.8289

参照答案：ABC

28. 2 8.8086CPU  进入中断服务程序前，CPU 自动把(  )压入堆栈。

A.CS      B BP      CIP     D.IR         E.SP

参照答案： AC

29.29.8086CPU   进行存储器写操作时，在总线周期的T1 周期(状态)下，总线信号中()

A.MIO=HBMIO=LCALE=HD.WE=LE.DEN=H

参照答案： AC

30. 30 .8086CPU  进行IO 写操作时，在总线周期的T1 周期(状态)下，总线信号中()

A.MIG=HBMIO=LCALE=HD.WE=LEDEN=H

参照答案：BC



第二章总线技术与总线原则



1. 1. 同步控制是(  )。

A.只合用于CPU 控制的方式       B 只合用于外围设备控制的方式

C由统一时钟信号控制的方式

D.所有指令执行时间都相似的方式8086 CPU 标志寄存器中，IF=1 表 达 (  )。

参照答案： C

2. 2. PC/XT 总 线 是 ( ) 。

A.8 位   B  16位   C32  位 D.64 位

参照答案： A

3.3.PCl     总线系统采用的总线时钟可以是33MHz 和66MHz,   当采用66MHz 总线时钟工作于

64 位系统时，其数据传播速率为()MB/s。


A.132    B264    C 528     D.1056

参照答案：C

4. 4. 描述 PCl 总线基本概念中对的的句子是(  )。

A.PCl 总线的基本传播机制是猝发式传送

BPCI总线是一种与处理器有关的高速外围总线

CPCI设备一定是主设备

D.系统中容许只有一条 PCl 总线

参照答案： A

5.5.USB      口最多可连接外设装置的个数为()。


A.16   B.64    C.127    D.255

参照答案： C

6.6.USB     使用的连接电缆为(  )。

A.3 芯电缆 B4 芯电缆  C5  芯电缆  D.6 芯电缆

参照答案： B

7.7. 目 前PC 机都带有 USB 接 口 ，USB 接口是一种(  )

A.外设  B 接口电路 C.并行接口原则 D. 串行接口原则

参照答案： D

8.8 . 下列属于串行通信接口原则的有(  )。


A.PCl              B.IDE             C.USB


D.RS-232C              E.ISA

参照答案： CD

9.9.USB       口 是 (  )。

A.通用串行接口  B 并行接口  C.即插即用  D. 自带电源

E.电源最大能提供 100MA 电流

参照答案：ACDE

10. 10.PCl  总线特点有(  )。


A.支持并发工作和线性突发传送    B.局部总线  C.支持自动配置

D.高性能，低成本，使用以便。    E.电源最大能提供100 MA 电流

参照答案： ABCD

11.11.AGP  总 线 是 ( ) 。

A.专用数据通道  B 采用 DIME 技术，直接访问主存。 C.中文全称是加速图形端口

D.电源最大能提供100 MA 电流  E. 高性能，低成本，使用以便。

参照答案： ABC

12. 12. ISA总线是(  )

A.62 个引脚 B62+36  个引脚。 C. 数据线16位，地址线24位。

D.称之为工业原则体系构造  E. 即插即用。

参照答案： BCD


13.13.USB

陷，具有(


是一种新兴的计算机外围串行通信接口原则，它克服了传记录算机串、并口的缺

)长处，



A.热插拔  B 即插即用 C. 数据传播可靠  D.扩展以便  E.低成本

参照答案：ABCDE


第三章端口技术



1. 1. 当 8086/8088 访问300 H 端口时，采用(  )寻址方式。

A.直接   B 立即   C.  寄存器 DX间接   D. 相对

参照答案： C

2 .2 .CPU  与 /O 接口电路数据互换方式为(  )。

A.并行   B 串 行   C. 并行或串行    D. 位传送

参照答案： A

3. 3.在多种输入/输出传播控制方式中，硬件电路最简朴的是(  )。

A.无条件传送  B 程序查询方式    C .程序中断方式 D.DMA   方式

参照答案： A

4. 4.在内存和 I/O间进行大量数据传送时，传送速度最快的传送方式是(  )。

A.无条件传送方式 B  DMA传送方式 C. 查询传送方式 D. 中断传送方式

参照答案：B

5. 5.采用条件传送方式时，必须要有(  )。

A.中断逻辑    B 祈求信号   C. 状态端口   D.  类型号

参照答案：C

6. 6. 传送数据时，占用 CPU 时间最长的传送方式是()。

A.查询   B 中断   C.DMA        D.  无条件传送

参照答案： A

7. 7.把来自CPU 或者外设的数据进行缓冲和锁定的端口称为( )。

A.数据端口   B 状态端口  C. 控制端口  D.  控制与状态端口

参照答案：A

8. 8. 用以寄存CPU 发来的命令。以便控制接口和外设的操作，这种端口称为(  )。

A.数据端口   B 状态端口   C. 控制端口   D. 传送端口

参照答案：C

9. 9.接口电路中， 一般有(  )端口，才能满足和协调外设工作规定。

A.数据   B 数据、控制  C. 数据、控制、状态 D. 控制、状态

参照答案： C

10. 10. 在程序控制传送方式中，哪种传送可提高系统的工作效率(  )?

A.无条件传送   B 查询传送   C. 中断传送  D. 前三项均可

参照答案：C

11. 11.在查询传送方式中，CPU 要对外设进行读出或写入操作前，必须先对外设()

A.发控制命令         B 进行状态检测

C.发 VO 端口地址       D.发读/写命令

参照答案：B

12. 12. 所谓“端口”是指某些可以由CPU 读或写的(   )

A.RAM         BROM           C.寄存器     D.缓冲器

参照答案：C

13. 13.在I/O 端口中，由于外设和CPU 的速度不一致， 一般在VO 逻辑中选用()器件完毕

数据传送功能。

A.缓冲器  B 锁存器  C.译码器  D.移位器

参照答案：A

14.14. 当 CPU  与打印机以程序查询方式传送数据时，CPU  大 部 分 时 间 用 于 ( ) 。

A.读取判断打印机状态  B 向打印机传送数据    C.CPU 停机   D.CPU 执行运算指令

参照答案： A

15. 15. 当采用()对外设进行编址状况下，不需要专门的VO 指令组。

A.统一编址法   B 独立编址法  C. 两者都是  D. 两者都不是

参照答案： A

16. 16. 下列输入/输出控制方式中属于CPU 程序控制传送方式的是(  )。

A.无条件传送方式  B 查询传送方式  C .中断传送方式

D.DMA  传送方式      E. 通道传送方式

参照答案：ABC

17. 17. 外设接口电路的功能有(   )。

A.提供数据缓冲  B 提供时钟信号  C.  速度协调

D. 实现信号转换     E. 提供联络信号

参照答案：ACDE


第四章存储器接口技术



1.1.   对可编程接口芯片进行读写操作的必要条件是()。
A.CS=LB WR=LC.RD=L D.WR=L或 RD=L

参照答案： A

2.2.8255A  的 PA 口工作在方式2, PB 口工作在方式1时， PC 口  (  )。

A.用作两个4位 I/O 口   B 部分引脚作联络，部分引脚作 VO

C.所有引脚均作联络信号  D. 作 8 位 VO 端口，引脚都为 I/O线

参照答案：C

3.3.  假如8255A的 PA 口工作于方式2,PB 口可工作于哪种工作方式(   )。

A.方式0 B 方式1  C. 方式2  D. 方式0或方式1

参照答案： D

4.4. 当8255A 的 PA 口工作于方式1时，对PC4 置位，其作用是(   )。

A.启动输入  B 开放输入中断  C. 容许输入  D. 停止输入

参照答案：B

5 . 5 . 8255端口A 工作在方式2,其端口功能是(  )。

A.双向    B 输出     C.输入    D. 传送

参照答案： A


6. 6. 读 8255 的 B 口时AARD 、WR、C8           为 ( ) 。

A.01010 B00010 C.01100 D.10110

参照答案：A

7.7.8255A  芯片的地址线A1,A0  分别接8086的A2,A1,8086   芯片的A0 参予8255A 的片


选译码，接到 74LS138的G₂A,。该接口芯片初始化指令为OUT     8EH,AL 则8255A 的 PA 口

地址为(     )

A.8CH B88H C.89H D.8AH

参照答案： B
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