本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 脚扣的试验荷重时间为(  )。
A. 10min
B. 5min
C. 2min
D. 1min
答案:B
2. 当工作接地电阻不超过4Ω时，每处重复接地电阻不得超过( )Ω
A. 4
B. 10
C. 30
答案:B
3. xrnt1-12是保护( )的限流式高压熔断器。
A. 电容器
B. 变压器
C. 电压互感器
D. 高压电动机
答案:B
4. 测定电动机绕线组冷态直流电阻时，小于1Ω必须用(  )。
A. 单臂电桥
B. 摇表
C. 接地摇表
D. 双臂电桥
答案:D
5. 部分电路欧姆定律反映了在(  )的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。
A. 含电源
B. 不含电源
C. 含电源和负载
D. 不含电源和负载
答案:B
6. 电流正反馈是在(  )时，起着补偿作用，其补偿程度与反馈取样电阻Rv的分压比有关。
A. 程序运行时
B. 负载发生变化
C. 电机高速
D. 电机低速
答案:B
7. 下列(  )不属于高压基本绝缘安全用具
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘手套和绝缘靴
D. 高压验电器
答案:C
8. 在金属容器内.特别潮湿处等特别危险环境中使用的手提照明灯的电压应为(  )伏安全电压。
A. 220
B. 36
C. 24
D. 12
答案:D
9. 我国规定300MVA以上电力系统中，频率偏差不超过额定值的(  )。
A. ±0.1Hz
B. ±0.2Hz
C. ±0.3Hz
答案:A
10. 静电电压最高可达(  ),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。
A. 50伏
B. 数万伏
C. 220伏
答案:A
11. 触电事故中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。
A. 人体接受电流遭到电击
B. 烧伤
C. 电休克
答案:A
12. 电气工作开始前，必须完成( )。
A. 工作许可手续
B. 交接班手续
C. 工作间断手续
答案:A
13. 下列关于登高板维护与使用过程中，不正确的方法是(  )
A. 登杆时，钩子一定向上
B. 使用前，要检查绳索和踏板
C. 使用后，挂在阴凉处
D. 使用后，挂在通风干燥处保存
答案:C
14. (  )组合是在低压操作中的基本安全用具。
A. 绝缘手套，试电笔，带绝缘柄的工具
B. 绝缘鞋，试电笔，带绝缘柄的工具
C. 试电笔，绝缘靴，绝缘垫
D. 绝缘手套，试电笔，绝缘垫
答案:A
15. 当电路开路时电源端电压在数值上等于( )。
A. 零
B. 电源的电动势
C. 电源内阻的电压
答案:B
16. 倒闸操作前,应先在(  )进行模拟操作。
A. 实际设备上
B. 模拟图板上
C. 操作票上
答案:B
17. 如图所示正弦交流电的初相位是(  )。
A. π/6
B. 29
C. 7π/6
D. π/3
答案:B
18. “禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为(  )。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底红边黑字
答案:C
19. 对断路器操作机构的基本要求之一是(  )。
A. 动作迅速
B. 缓慢动作
C. 根据运行情况决定动作速度
D. 不受继电保护控制
答案:A
20. 当变压器比例小于1时，变压器是( )变压器。
A. 升压
B. 降压
C. 隔离
D. 双圈
答案:A
21. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?(  )
A. 无
B. 保护性接零或接地
C. 防锈漆
答案:B
22. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作(  )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
23. 下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( ).
A. 暴(同音字)破滑动面
B. 减重或削坡
C. 压坡脚
D. 抗滑桩
答案:A
24. kyn28中置式开关柜，断路器车在工作位置时，二次插头( )。
A. 未被锁定
B. 不能取下
C. 可以取下
答案:B
25. 电源电动势的巨细等于外力战胜电场力把单位正电荷在电源内部(  )所做的功。
A. 从正极移到负极
B. 从负极移到正极
C. 从首端移到尾端
答案:B
26. 热继电器反复短时工作，操作次数过多，应如何排除(  )。
A. 适用合适的可返回时间系数的热继电器
B. 合理选用热继电器
C. 选带防震装置的专用热继电器
D. 更换适合工作条件的热继电器
答案:B
27. 仪器仪表的维护存放，不应采取(  )措施。
A. 放在强磁场周围
B. 保持干燥
C. 棉纱擦拭
D. 轻拿轻放
答案:A
28. 在变电所二次回路上工作，需要将高压设备全部停电或部分停电的应填工作票。(  )
A. 第一种
B. 第二种
C. 第三种
D. 不必填写
答案:A
29. 电力系统电压互感器的二次侧额定电压均(  )V.
A. 220
B. 380;
C. 36;
D. 100.
答案:D
30. 35KV及以下变电所其供电频率偏差不得超过(  )。
A. ±0.5HZ
B. ±0.4HZ
C. ±0.3HZ
D. ±0.2HZ
答案:A
31. 直流双臂电桥主要用于精确测量( )。
A. 小电阻
B. 中电阻
C. 大电阻
D. 任意阻值电阻
答案:A
32. 在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线N线与专用保护零线PE线之间(  )，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
A. 不得再做电气连接
B. 可以作电气连接
C. 可以相互代用
答案:A
33. 查找变电所直流接地故障时，切断各专用直流回路的时间不得超过(  )。
A. 2s
B. 3s
C. 4s
D. 5s
答案:B
34. 避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A. 2
B. 4
C. 10
答案:C
35. 日光灯属于( )光源。
A. 热辐射
B. 气体放电
C. 生物放电
答案:B
36. U=311sin(314t-15°)伏，则U=(  )伏。
A. 220∠-195°
B. 220∠1950°
C. 311∠-15°
D. 220∠-15°
答案:D
37. 在室外高压设备上工作，应在工作地点四周用绳子做好围栏，在围栏上悬挂:(  )。
A. 禁止合闸，线路有人工作！
B. 在此工作！
C. 禁止攀登，高压危险！
D. 止步，高压危险！
答案:D
38. 仪器仪表的维护存放，不应采取( )措施。
A. 轻拿轻放
B. 棉线擦拭
C. 放在强磁场周围
D. 保持干燥
答案:C
39. 弹簧储能操动机构是在合闸时，( )释放已储存的能量将断路器合闸。
A. 合闸线圈
B. 合闸电源
C. 合闸弹簧
答案:C
40. 油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(  )中。
A. 油枕
B. 储油柜
C. 油箱
答案:C
41. 一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。
A. 额定线电压
B. 最高工作电压
C. 绝缘水平
答案:A
42. 磁力启动器的额定电压是指(  )的额定电压。
A. 辅助触头
B. 热继电器
C. 吸合线圈
D. 主触头
答案:C
43. 使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告，并处( )元罚款。
A. 1000~6000
B. 1000~8000
C. 1000~5000
D. 1000~4000
答案:C
44. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。
A. 将交流电变为直流电
B. 实现电能和机械能的转换
C. 改善直流电机的换向
D. 在气隙中产生磁通
答案:B
45. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。
A. 4个月
B. 5个月
C. 3个月
D. 6个月
答案:C
46. 各种标示牌属于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 基本安全用具
D. 辅助安全用具
答案:B
47. 我们平时称的瓷瓶，在电工专业中称为(  )。
A. 隔离体
B. 绝缘瓶
C. 绝缘子
答案:C
48. 绝缘安全工器具应存放在温度(  )，相对湿度5~80%干燥通风的工具室(柜)内。
A. -10～25℃
B. -15—35℃
C. -20～35℃
答案:B
49. 由直击雷或雷电感应而引起的过电压叫做(  )过电压。
A. 大气；
B. 操作；
C. 弧光接地。
答案:A
50. 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。
A. 绝缘
B. 防滑
C. 防护
D. 防断
答案:B
51. 用电设备最理想的工作电压就是它的(  )
A. 允许电压
B. 电源电压
C. 额定电压
D. 最低电压
答案:C
52. 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为( )。
A. 短路电压
B. 接触电压
C. 跨步电压
答案:C
53. 备用电源只能投入(  )次。
A. 二
B. 三
C. 一
答案:C
54. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。
A. 冷却装置
B. 吸湿器
C. 安全气道
D. 气体（瓦斯）继电器
答案:D
55. (  )用于厂区有变配电所.低电压进线的车间以及民用楼房及写字楼。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:D
56. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A. MOD　　
B. PRG　　　
C. RESET　　
D. RUN
答案:C
57. 施工现与外电共用同一供电系统采用TN系统做保护接零时，工作零线(N线)必须通过总漏电保护器，保护零线PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器(  )处引出，形成局部TN-S接零保护系统。
A. 工作零线处
B. 电源侧零线
C. 负荷侧零线处
答案:B
58. 对强迫油循环水冷或风冷变压器，不论有无人员值班，都应(  )巡视一次。
A. 每小时
B. 每2小时
C. 每3小时
答案:A
59. 在变配电室内停电检修，验电工作应由( )完成。
A. 试验人员
B. 检修人员
C. 值班员
D. 施工人员
答案:C
60. 跌落式熔断器在短路电流通过后，装在管子内的熔体快速(  )断开一次系统。
A. 切断
B. 熔断
C. 跳闸
答案:B
61. 新建架空线路运行前需在额定电压下，对空载线路进行三次合闸试验，带电运行(  )小时。
A. 12
B. 24
C. 48
D. 72
答案:D
62. 高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压沟通触摸器)跳闸,可避免因为(  )而构成电气设备损坏。
A. 缺相运转
B. 过电压运转
C. 欠电压运转
答案:A
63. 熔断器的额定电压，是从(  )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
64. 手摇式兆欧表的测量机构，通常是用(  )做成的。
A. 铁磁电动系仪表
B. 电磁系比率表
C. 磁电系比率表
D. 电动系比率表
答案:C
65. 修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比(  )。
A. 减少一些
B. 增大一些
C. 小于
答案:A
66. 低压熔断器在低压配电设备中，主要用于(  )。
A. 热保护
B. 过流保护
C. 短路保护
D. 过载保护
答案:C
67. 正常时每个输出端口对应的指示灯应随该端口(  )。
A. 无输出或无输出而亮或熄
B. 有输出或无输出而亮或熄
C. 有无输入而亮或熄
D. 有无输入均亮
答案:B
68. 胸外按压和人工呼吸同时进行，单人抢救时其节奏应为(  )。
A. 1:1
B. 5:1
C. 15:2
D. 80:12
答案:C
69. 电气火灾的主要原因是( )。
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