温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 有两个空载放大倍数相同，输入和输出电阻不同的放大器甲和乙，对同一信号源进行放大，在负载开路的情况下，测得甲的输出电压小，这说明甲的(  )
A. 输入电阻大
B. 输入电阻小
C. 输出电阻大
D. 输出电阻小
答案:B
2. GW4-110型隔离开关操作时，操动机构的交叉连杆带动两个绝缘支柱向相反方向转动(  )角度，闸刀便断开或闭合。
A. 70°
B. 80°
C. 90°
D. 120°
答案:C
3. 交流10kV母线电压是指交流三相三线制的( )。
A. 线电压
B. 相电压
C. 线路电压
答案:A
4. 绝缘靴的主要作用是防止(  )对人体的伤害。
A. 跨步电压
B. 过电压
C. 高电压
D. 感应电压
答案:A
5. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如片内带锂电池的随机存储器(  )。
A. EEPROM
B. NVRAM
C. FLASHROM
D. EPROM
答案:B
6. {GB/I3805-2008}特低电压{ELV}限值中规定，在正常环境下，正常工作时工频电压有效值的限值为(  )V。
A. 33
B. 70
C. 55
答案:A
7. 电流的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:B
8. 在(  )，磁力线由N极指向S极.
A. 磁体外部
B. 磁场内部
C. 磁场两端
D. 磁场一端到另一端
答案:A
9. 感性负载并联电容器可以( )。
A. 提高负载的功率因数
B. 延长负载的使用寿命
C. 提高电路的功率因数
D. 提高设备利用率
答案:C
10. 平台的UPS的蓄电池应(  )检查一次。
A. 每季度
B. 每月
C. 每周
D. 每年
答案:C
11. 对(  )变压器，不论有无人员值班，都应每小时巡视一次。
A. 自冷
B. 强迫油循环水冷或风冷
C. 干式
答案:B
12. 下列器件不属于变压器的是( )。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 自耦调压器
D. 电扇调速器
答案:D
13. 对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱.控制柜,或装于设备的壁龛内作为( )。
A. 防护装置
B. 接地保护
C. 屏护装置
答案:C
14. 中间继电器的基本构造(  )。
A. 由电磁机构.触头系统灭弧装置.辅助部件等组成
B. 与接触器基本相同，所不同是它没有主辅触头之分且触头对数多.没有灭弧装置
C. 与接触器结构相同
D. 与热继电器结构相同
答案:B
15. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。
A. W型半导体
B. U型半导体
C. P型半导体
D. N型半导体
答案:D
16. 在并联运行的同一电力系统中，任一瞬间的(  )在全系统都是统一的。
A. 电压
B. 频率
C. 波形
答案:B
17. 电焊机焊接用的电缆{焊把线}应采用绝缘完好的YHH型橡胶铜芯软电缆，根据不同的容量选择合适的截面积，其长度一般不超过(  )。
A. 10m；
B. 15m；
C. 20m；
D. 30m；
答案:D
18. 常用的电压互感器接线方式有星形接线.(  ).开口三角形接线等。
A. 三相电流完全星形接线
B. 两相电流不完全星形接线
C. V-V接线
答案:C
19. 在三相四线配电系统中，N表示(  )。
A. 相线
B. 中性线
C. 保护零线
D. 保护地线
答案:B
20. 纯电容元件在电路中(  )
A. 储存
B. 分配
C. 消耗
答案:A
21. 若电路中某元件两端电压u=100sin(100nt+50°)V,电流1=10sin(100nt+140°)A,则该元件是(  ).
A. 电阻
B. 电感
C. 电容
D. 阻容
答案:C
22. 高压电力电缆的基本结构分为(  )。
A. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.保护层
B. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.凯装层
C. 线芯（导体）.绝缘层.防水层.保护层
D. 线芯（导体）.绝缘层.屏蔽层.隔热层
答案:A
23. 合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路(  )。
A. 短路
B. 漏电
C. 电压太高
答案:A
24. 低压带电线路电杆的工作，作业人员活动范围及其所携带的工具.材料等与低压带电导线的最小距离不得小于(  )。
A. 0.5m；
B. 0.6m；
C. 0.7m；
D. 0.8m；
答案:C
25. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为(  )。
A. 隔离体
B. 绝缘瓶
C. 绝缘子
答案:C
26. 照明灯具的螺口灯头接电时，(  ).
A. 相线应接在中心触点端上;
B. 零线应接在中心触点端上;
C. 可任意接;
D. 相线，零线都接在螺纹端上.
答案:A
27. 起重机上提升重物的绕线式异步电动机起动方法用(  )。
A. 定子接三相调压器法
B. 转子串起动电阻法
C. 定子串起动电阻法
D. 转子串频敏变阻器法
答案:B
28. 任意对调(  )电源线，就可以使旋转磁场反转，就可以实现改变三相异步电动机旋转方向的目的。
A. 一根；
B. 两根；
C. 三根；
D. 没有要求；
答案:B
29. 安全标志要求标准统一或(  ),以便于管理。
A. 符合标准
B. 符合习惯
C. 符合行规
答案:B
30. 单相电容起动异步电动机，工作绕组和起动绕组在空间上互差(  )电角。
A. 45°
B. 60°
C. 90°
D. 180°
答案:C
31. 磁力线集中经过的路径叫(  )。
A. 磁通
B. 磁路
C. 磁密
D. 磁场
答案:B
32. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KT
C. KA
答案:B
33. 我国110kV及以上的电力网都采用中性点(  )接地。
A. 不
B. 直接
C. 经消弧线圈
D. 经电抗器
答案:B
34. 配电设备停电检修时，应运用(  )。
A. 电力线路第二种作业票　　
B. 电力线路榜首种作业票　　
C. 低压作业票
答案:B
35. 在并联的交流电路中，总电流等于各分支电流的( )。
A. 代数和；
B. 相量和；
C. 总和；
D. 方根和。
答案:B
36. 低压架空线路的零线应采用( )。
A. 钢芯绞合线
B. 铝绞合线
C. 钢线
D. 铜线
答案:A
37. 差动放大电路是为克服( )而设计。
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 交越失真
D. 零点漂移
答案:D
38. 中性点直接接地系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
答案:A
39. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
答案:A
40. 空间电荷区是由(  )构成的。
A. 电子
B. 空穴
C. 离子
D. 分子
答案:C
41. 在10KV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(  )米。
A. 1.0
B. 0.5
C. 0.7
答案:C
42. 在TN一C系统中，用电设备的金属外壳应当接(  )干线。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 接地
答案:A
43. 电导的单位符号是(  )
A. Ω
B. s
C. w
答案:B
44. 下列架空线路，(  )型的材质为钢芯铝绞线。
A. lj
B. gj
C. lgj
D. lhj
答案:C
45. 万用表不能直接测量的参数是(  )。
A. 电压
B. 电流
C. 电阻
D. 电功
答案:D
46. 在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，我们把这个电位差叫做(  )。
A. 电压
B. 电源
C. 电流
D. 电容
答案:A
47. 负荷开关必须与( )串联安装。
A. 高压隔离开关
B. 高压断路器
C. 高压电容器
D. 高压熔断器
答案:D
48. 发光效率最低的灯泡是(  )。
A. 白炽灯
B. 荧光灯
C. 高压水银灯
D. 碘钨灯
答案:A
49. 不是按经济型数控机床按驱动和定位方式可划分的是(  )。
A. 闭环连续控制式
B. 交流点位式
C. 半闭环连续控制式
D. 步进电动机式
答案:A
50. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
D. 感应
答案:C
51. 运行中的发电机功率因数不能超过(  )。
A. 0.8
B. 0.85
C. 0.9
D. 0.95
答案:D
52. 揺表的两个主要组成部分是手揺(  )和磁电式流比计。
A. 电流互感器
B. 直流发电机
C. 交流发电机
答案:B
53. 干式变压器是指变压器的(  )和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。
A. 冷却装置
B. 绕组
C. 分接开关
答案:B
54. 一台额定容量为100kVA的变压器，其额定视在功率应该(  )。
A. 等于100kVA
B. 大于100kVA
C. 小于100kVA
D. 等于√2倍
答案:A
55. 设三相异步电动机IN=10A，△形联结，用热继电器作过载及缺相保护。热继电器型号可选(  )型。
A. JR16-20/3D
B. JR0-20/3
C. JR10-10/3
D. JR16-40/3
答案:A
56. 利用交流接触器作欠压保护的原理是当电压不足时，线圈产生的(  )不足触头分断。
A. 涡流
B. 磁力
C. 热量
答案:B
57. 下列属于电工个人携带工具(  )。
A. 钢锯
B. 锉刀
C. 皮尺
D. 钢卷尺
答案:B
58. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.
A. 0.5～1
B. 1～2
C. 3～4
D. 5～10
答案:C
59. 载流导体产生的热量与电流平方成(  )
A. 反比
B. 正比
C. 不成比例
答案:B
60. 下列(  )不属于高压基本绝缘安全用具
A. 绝缘杆
B. 绝缘夹钳
C. 绝缘手套和绝缘靴
D. 高压验电器
答案:C
61. 下列(  )不归于电力体系中的事端。
A. 对用户少送电
B. 电能质量下降到不能答应的程度
C. 过负荷
答案:C
62. 在电路中,开关应操控(  )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线
答案:B
63. 关于高压电力线路,限时电流速断维护的动作时刻一般取(  )。
A. 0.2s
B. 0.5s
C. 0.7s
答案:B
64. 在易燃.易爆危险场所，供电线路应采用(  )方式供电。
A. 单相三线制.三相四线制
B. 单相三线制,三相五线制
C. 单相网线制，三相五线制
答案:B
65. 避雷线在防雷保护中所起的作用是( )。
A. 防感应雷
B. 防高压雷电波
C. 防直击雷
答案:C
66. 当电路为正序而负载为容性时，常用的无功电能表都会(  )。
A. 转快;
B. 转慢;
C. 反转;
D. 不转;
答案:C
67. 供电质量指(  )与供电牢靠性。
A. 电能质量
B. 电压质量
C. 电流质量
答案:A
68. 电缆直流耐压试验中，读取泄漏电流应在0.25.0.5.0.75倍试验电压下各停留(  )时间。
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