2023 年广西职业院校技能大赛中职组“分布式智能设备组网技术 ”赛项样题



















2023 年广西职业院校技能大赛中职组

“分布式智能设备组网技术 ”

样题
（竞赛时间： 180 分钟）





2023 年广西职业院校技能大赛中职组“分布式智能设备组网技术 ”赛项样题

第1页






工位号：
_______________
2023 年广西职业院校技能大赛中职组“分布式智能设备组网技术 ”赛项样题

第1页
任务一：智能设备安装部署（35 分）
一、任务要求
按照任务说明中各题的描述对分布式智能设备组网技术竞赛实训平台按照提供的接线图 在规定的设备区域完成设备模块连线并完成设备配置。要求线路连接正确，导线、 网线等正
确合理。

二、 任务环境
. 硬件资源： PC  机 3  台、分布式智能设备组网技术竞赛实训平台；
 (
.
)软件资源：见“竞赛资料\任务一”。

三、 任务说明

1、设备安装内部配线（20 分）
根据业务场景描述及题目要求将所提及设备安装到工位上，区域布局图中虚线部分为走 线槽，要求设备安装符合工艺标准、 设备安装正确、工整、美观，区域大小请根据设备数量
合理划分。
业务场景描述：民以食为天.粮食的安全生产和储存,关系国计民生,是粮食工作的重中之 重.随着新一代信息技术的不断发展,我国把云计算,大数据,人工智能,物联网等技术不断应用 于粮食存储之中,推进"互联网+"粮食特色的信息化建设,加快智能化粮库科技投入,大力推广绿 色科技储粮,成为维护国家粮食安全的重要屏障。智慧粮仓由 7 大核心区域组成，包括监控中
心、 大门门禁、停车场、生活区、管理中心、消防水池、仓库。
监控中心：监控中心主要负责监查整个社区，避免发生火灾、 偷窃等突发情况时及时报
告和处理问题，因此在监控中心安装摄像头。
大门门禁：门禁是整个社区的入口，需要通过刷卡进入，其中安装了 RFID 读写模块、
震动传感器模块、 门禁系统模块、人体感应传感器模块。
停车场：停车场是车辆停放的场所，要体现出智能化管理，其中安装了人体感应传感器
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模块、 调光灯模块、光照传感器模块、门禁系统模块。
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生活区：生活区是是智慧粮仓所有人员的住宿和休息的场所，舒适的环境尤为重要。其 中安装了甲醛传感器模块、光照传感器模块、 LED 指示灯模块、 PM2.5 传感器模块、调光灯
模块、 噪声测量模块、可燃气体传感器模块、大气压力传感器模块。
管理中心： 管理中心主要是对各个仓库进行数据监测和管理，其中安装了风速传感器模
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块、 按键模块、继电器模块、继电器模块。
消防水池： 消防水池主要为智慧粮仓提供着火时的消防水供应，需要时时保持蓄水，避 免意外发生，因此在其中安装了液位传感器模块、 直流电机模块、继电器模块、 LED 指示灯
模块。
仓库： 仓库一共有四个，主要用于存放粮食， 为保证在粮食存放完好，对仓库的环境数 据要进行实时的监测，避免粮食发霉等情况出现，每个仓库都安装了温湿度模块、 数码管显 示模块、烟雾传感器模块、火焰传感器模块，并使用 wifi 无线通信，同时 1-4 号仓库由管理 中心的两个继电器进行供电， 1 号仓库电源对应管理中心地址 3 的继电器 1  口， 2 号仓库电源 对应管理中心地址 3 的继电器 2 口， 3 号仓库电源对应管理中心地址 4 的继电器 1  口， 4 号仓
库电源对应管理中心地址 4 的继电器 2 口。
将实训平台中的设备模块按照图 1.1 的布局安装在板上，通电并连接好相关数据线。
[image: ]
图 1.1 安装布局图
2、设备配置功能调试（15 分）
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2.1  分布式智能设备组网技术配置工具安装
安装分布式智能设备组网技术配置工具，接入模块后，参照表 1-2 进行模块配置，并将 第一次打开串口后的界面截图至粘贴至“提交资料\任务一\任务提交文档.doc ” 文档中的第 1
条上。


	串口号
	根据实际情况选择

	波特率
	115200

	停止位
	1

	数据位
	8

	校验位
	无


表 1-2 模块配置连接参数
2.2 基板及模块地址配置
参照表 1-3，将基板地址和模块地址按照表内容进行配置。
	业务场景
	所属区域
	传感器或硬件名称
	配置地址

	

大门门禁
	

A2
	基板模块
	01

	
	
	RFID 读写模块
	01

	
	
	震动传感器模块
	02

	
	
	门禁系统模块
	03

	
	
	人体感应传感器模块
	04

	

停车场
	

B1
	基板模块
	02

	
	
	人体感应传感器模块
	01

	
	
	调光灯模块
	02

	
	
	光照传感器模块
	03

	
	
	门禁系统模块
	04

	



	

B2
	基板模块
	03
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生活区
	
	
	

	
	
	甲醛传感器模块
	01

	
	
	光照传感器模块
	02

	
	
	LED 指示灯模块
	03

	
	
	PM2.5 传感器模块
	04

	
	

B3
	基板模块
	04

	
	
	调光灯模块
	01

	
	
	噪声测量模块
	02

	
	
	可燃气体传感器模块
	03

	
	
	大气压力传感器模块
	04

	消防水池
	
B4
	基板模块
	05

	
	
	液位传感器模块
	01

	
	
	直流电机模块
	02
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	继电器模块
	03

	
	
	LED 指示灯模块
	04

	

管理中心
	

C2
	基板模块
	06

	
	
	风速传感器模块
	01

	
	
	按键模块
	02

	
	
	继电器模块
	03

	
	
	继电器模块
	04

	

1 号仓库
	

D1
	基板模块
	07

	
	
	温湿度模块
	01

	
	
	数码管显示模块
	02

	
	
	烟雾传感器模块
	03

	
	
	火焰传感器模块
	04

	

2 号仓库
	

D2
	基板模块
	08

	
	
	温湿度模块
	01

	
	
	数码管显示模块
	02

	
	
	烟雾传感器模块
	03

	
	
	火焰传感器模块
	04

	

3 号仓库
	

D3
	基板模块
	09

	
	
	温湿度模块
	01

	
	
	数码管显示模块
	02

	
	
	烟雾传感器模块
	03

	
	
	火焰传感器模块
	04

	

4 号仓库
	

D4
	基板模块
	0A

	
	
	温湿度模块
	01

	
	
	数码管显示模块
	02

	
	
	烟雾传感器模块
	03

	
	
	火焰传感器模块
	04


表 1-3 基板及模块地址配置参数
2.3、模块调试
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完成基板及模块地址配置后，按照以下要求，进行部分模块调试。
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基板无线模块读取： 将 1 号仓库的基板模块连接到电脑，配置服务器地址为 192.168.1.1， 端口号 8888，并通过读取设备配置功能，将配置工具界面截图（需体现模块的 IP 地址，端口
号） 粘贴至“提交资料\任务一\任务提交文档.doc ”文档中的第 2 条上。
数码管模块设置：将配置好的 2 号仓库 D2 区域地址为 02 的数码管模块连接到电脑，设 置数值为 1234，并通过读取设备配置功能， 将配置工具界面截图（需体现模块类型、设备地
址号、 设备读值）粘贴至“提交资料\任务一\任务提交文档.doc ”文档中的第 3 条上。
直流电机模块设置：将配置好的消防水池 B4 区域地址为 02 的直流电机模块连接到电脑， 并将其地址设置为 02，设置直流电机正转，并通过读取设备状态，将配置工具界面截图（需
体现模块类型、设备地址号、直流电机状态） 粘贴至“提交资料\任务一\任务提交文档.doc ”
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文档中的第 4 条上。
噪声测量模块设置：将配置好的生活区 B3 域地址为 02 的噪声测量模块连接到电脑，通 过读取设备配置功能，将配置工具界面截图（需体现模块类型、 设备地址号、噪声读值） 粘
贴至“提交资料\任务一\任务提交文档.doc ”文档中的第 5 条上。
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任务二、设备通信网络搭建（10 分）

一、任务要求
根据任务说明中各题的描述， 分布式智能设备组网技术竞赛实训平台中，搭建局域网，
并完成对无线路由器、网络摄像头、串口服务器、 web 服务端的配置。

二、 任务环境
. 硬件资源： PC  机 3  台、分布式智能设备组网技术竞赛实训平台；
 (
.
)软件资源：见“竞赛资料\任务二”。

三、 任务说明

1、无线路由器的配置
按照表 1- 1 要求，对无线路由器进行本地局域网络的搭建和配置，将带有网络名、 IP 地  址、无线加密方式的配置界面分别进行截图并粘贴至“提交资料\任务二\任务提交文档.doc ”
文档中的第 1 条上；
备注：无线路由器的默认地址为“192.168.0.1 ”，默认用户名为“admin ”，密码为空。
表 1-1 无线路由器参数配置表

	序号
	设备
	参数值

	1
	无线网络名 SSID
	ZZ2022+【工位号】

	2
	无线网络密钥
	各组可自行设置（长度在 10 位）

	3
	无线加密模式
	激活 WPA2PSK 增强加密模式、密码类型 AES

	4
	路由器 IP 地址
	172.30.【工位号】.1
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通过利用“竞赛资料\任务二\网络摄像头”中的摄像头配置工具按照下表的内容完成对网 络摄像头的 IP、子网掩码、网关等的设定，并保证各个网络设备的通畅，并将摄像头的 web 配置端将配置好的基本网络设置界面（需体现摄像头参数配置中的参数） 截图并粘贴至“提
交资料\任务二\任务提交文档.doc ” 文档中的第 2 条上。
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表 2-1 摄像头参数配置表

	序号
	参数
	参数值

	1
	摄像头 IP
	172.30.【工位号】.10

	2
	子网掩码
	255.255.255.0

	3
	网关
	172.30.【工位号】.1

	4
	DNS 服务器
	172.30.【工位号】.100

	5
	Http 端口
	789+【工位号】

	6
	RTSP 端口
	987+【工位号】


3、串口服务器的安装配置
利用“竞赛资料\任务二\串口服务器 ”的串口服务器配置工具，并使用该工具对串口服务 器进行配置， 使之与网络正常连接， 并将串口服务器配置界面截图并粘贴至“提交资料\任务
二\任务提交文档.doc ”文档中的第 3 条上。
表 3-1 串口服务器配置表

	序号
	参数
	参数值

	1
	串口 IP
	172.30.【工位号】.20

	2
	子网掩码
	255.255.255.0

	3
	网关
	172.30.【工位号】.1

	4
	DNS 地址
	172.30.【工位号】.100

	5
	模块工作方式
	TCP Server

	6
	本地端口
	89+【工位号】

	7
	串口波特率
	115200

	8
	校验/数据/停止
	NONE/8/1

	9
	远程端口
	88+【工位号】
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4 、Web 服务器搭建与配置
安装“竞赛资料\任务二\Web 服务器 ”中的分布式智能设备组网技术 WEB 服务端，完成 安装后接入加密狗，并根据表 4- 1 和目前设备配置情况，通过配置文件配置 Web 服务。并将 配置界面（需体现串口服务器 IP 配置、串口服务器端口配置、  WIFI 节点板编号集合、 wifi 通信端口配置、触摸屏通信端口配置、摄像头 IP 配置、摄像头端口配置、采集节点板编号集
合）截图并粘贴至“提交资料\任务二\任务提交文档.doc ”文档中的第 4 条上。
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表 4-1 web 服务器配置表

	序号
	参数
	参数值

	1
	WEB 服务器 IP
	172.30.【工位号】.88

	2
	子网掩码
	255.255.255.0

	3
	网关
	172.30.【工位号】.1

	4
	DNS 地址
	172.30.【工位号】.100

	5
	wifi 通信端口配置
	61+【工位号】

	6
	触摸屏通信端口配置
	31+【工位号】



Web 服务器搭建完成后，参考“竞赛资料\任务二\Web 服务器 ”中的“分布式智能设备 组网技术 Web 服务端开放给 App 的 JSON 接口协议 ”，通过接口打开基板板号为 01 的门禁 系统模块，将浏览器访问的结果（需体现 IP、端口、访问链接、访问返回结果）截图并粘贴
至“提交资料\任务二\任务提交文档.doc ”文档中的第 5 条上。
Web 服务器搭建完成后，参考“竞赛资料\任务二\Web 服务器 ”中的“分布式智能设备 组网技术 Web 服务端开放给 App 的 JSON 接口协议 ”，通过接口设置基板板号为 07 的数码 管模块显示 8888，将浏览器访问的结果（需体现 IP、端口、访问链接、访问返回结果）截图
并粘贴至“提交资料\任务二\任务提交文档.doc ” 文档中的第 6 条上。
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任务三、应用设计与开发（50 分）

一、任务要求
根据任务说明中的描述，对分布式智能设备组网技术竞赛平台的应用场景系统进行部署，
包括对人机交互界面的设计与功能的实现、移动客户端的界面设计与功能的实现并部署系统。

二、 任务环境
硬件资源：计算机，人机交互设备，移动互联终端。
软件资源：见“竞赛资料\任务三 ”

三、 任务说明
利用人机交互界面编程软件进行智慧社区控制系统界面设计，分别实现对门禁区域、 停 车场、生活区、管理中心、消防水池、 1~4  号仓库区共六个模块控制界面设计。 设计界面如
下图

1、人机交互界面设计
1.1 系统主页设计
实现系统主页设计，具体界面布局如下图 3.1 所示。
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