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	项目名称
	绍兴市秀斗城邦娱乐有限公司建设项目

	建设单位
	绍兴市秀斗城邦娱乐有限公司

	法人代表
	
	[image: ]联系人

	通讯地址
	绍兴市越城区解放南路 777 号金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号

	联系电话
	
	
	传真
	
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市越城区解放南路 777 号金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建    改扩建    技改
	行业类别 及代码
	电子游艺厅娱乐活动（R8912）

	建筑面积 (平方米)
	410
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	60
	其中:环保 投资(万元)
	3.3
	环保投资占 总投资比例
	5.5%

	评价经费 (万元)
	*
	预期投产日期
	2016 年 12 月


一、项目内容及规模：
⑴工程内容与规模
项目名称：绍兴市秀斗城邦娱乐有限公司建设项目。
项目性质：新建。
项目总投资：总投资 60 万元。
项目租赁绍兴金帝商业发展有限公司所有的位于绍兴市越城区解放南路 777 号 金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号的闲置商业用房。项目所在楼共 5 层，项目处于 地下 1 层，1-5 层为银泰城 1 幢其他商业用房，地下 2 层为停车场；项目东面为银泰 城 1 幢地下 1 层其他商业用房；南面为自动扶梯；西面和北面均为地下 1 层停车场。
项目主要环境保护目标见表 1- 1。
表 1- 1    项目主要环境保护目标

	序 号
	保护目
标名称
	方位
	与项目地 边界距离
	敏感性 描述
	环境保护目标






1
		1
	柴场弄住宅
	N
	87m
	一般
	环境空气：二级标准
环境噪声：2 类区标准


⑵平面布置
项目位于绍兴市越城区解放南路 777 号金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号，租 赁建筑面积为 410 平方米。项目共 1 层，主要设有服务台、礼品台、办公室、卫生
间和游戏区（礼品类游戏机 46 台、音乐类游戏机 5 台、模拟类游戏机 15 台、彩票
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	类游戏机 30  台）。项目共有游戏机 97  台，主要经营电子游戏娱乐，每天客流量为
194 人。
⑶工作人员：本项目共需员工 7  人，营业时间为 10 ：00-21 ：30 ，年营业时间
365 天。
⑷空调设备：项目设有 6 只 5 匹分体式空调，外机位于西面外墙。
⑸项目设有 1 个通风换气口，位于项目西面出入口上方位置。
⑹给排水：项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采 用废、污、雨分流制。项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标 排入银泰城排污处理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理；
地面与屋面雨水经现有雨水管道收集汇合后排入市政雨水管网。
1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目位租绍兴金帝商业发展有限公司所有的位于绍兴市越城区解放南路 777 号金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号的闲置商业用房。因此不存在与本项目有关的
原有污染情况及主要环境问题。
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	2.1 工艺流程简述
顾客在服务台登记和换取游戏币后，到相应游戏机前进行游戏。
2.2 营运期污染源强分析
⑴废水：该项目产生的废水主要是顾客和员工的生活污水。
①生活污水产生量按用水量的 85%统计；
②顾客：项目日最大顾客量约为 194 人次，用水量为 5L/d 。项目年营业时间按
365 天计，则产生生活污水量为 0.82t/d(300.9t/a)。
③员工：项目需员工 7 人，用水量按 50L/d，每年按 365  日计。则员工废水量为
0.30t/d（ 108.6t/a）。
综上所述，整个项目废水产生情况见表 2- 1。
表 2- 1    项目的废水产生情况

	
序号
	
用水对象
	定额   （L/人 d）
	座位   （人数）
	排污系 数
	废水量

	
	
	
	
	
	t/d
	t/a

	1
	顾客
	5
	194
	

0.85
	0.82
	300.9

	2
	员工
	50
	7
	
	0.30
	108.6

	3
	合计
	/
	/
	
	1.12
	409.5


综上，项目废水最大日产生量为 2t ，年产生量为 410t ，项目粪便污水经化粪池 处理后与其他生活污水一起汇集达标排入银泰城排污处理系统，再排入城市截污管 网，最终纳入绍兴污水处理厂处理。CODcr 浓度为 300mg/L，CODcr 量为 0.12t/a，
NH3-N 浓度为 35mg/L ，NH3-N 量为 0.014t/a。
⑵废气
项目无燃煤或燃油锅炉，不设餐饮，因此项目无废气产生。项目安装 1 个通风
换气口，主要用于将室内空气排出室外，使室内空气流通，从而保证室内空气质量。
⑶噪声
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	项目噪声主要来自换气扇风机、空调外机、游戏机和人群噪声等，各种设备的
噪声源强见表 2-2。
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	表 2-2  设备噪声源强   单位 ：dB
	噪声源
	噪声值

	通风换气风机
	55.0-60.0

	游戏机
	65.0-75.0

	人群噪声
	65.0-70.0

	空调外机
	55.0-60.0


⑷固废
项目产生的固废主要是顾客和员工产生的少量生活垃圾。项目每天有顾客 194 人，生活垃圾以 0.1kg/人 · 天计，则产生生活垃圾量为 7.08t/a；项目员工生活垃圾以
0.5kg/人·d ，则生活垃圾产生量为 1.28t/a。
表 2-3          项目的固废产生情况     单位：t/a
	序号
	固废名称
	产生工序
	属性
	产生量 (t/a)
	利用处置方式

	
1
	生活垃圾
	顾客
	一般固废
	7.08
	袋装收集后由环卫部门统一处置

	
	
	员工
	一般固废
	1.28
	


2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况
项目污染物产生及排放情况见表 2-4。
表 2-4  项目主要污染物产生及排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	产生量
	排放量

	


水污
染物
	


生活
废水
	废水量
	t/d
	2
	2

	
	
	
	t/a
	410
	410

	
	
	
CODcr
	mg/L
	300
	100

	
	
	
	t/a
	0.12
	0.04

	
	
	氨氮
	mg/L
	35
	5

	
	
	
	t/a
	0.014
	0.002






4
		废气
	无

	固废
	顾客
	生活垃圾
	t/a
	7.08
	0

	
	员工
	
	
	1.28
	0
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	3.1 施工期环境影响分析
项目租赁绍兴金帝商业发展有限公司所有的位于绍兴市越城区解放南路 777 号 金帝银泰城 1 幢地下一层 B 区 1 号的闲置商业用房，因此不涉及土建部分，主要污
染因子为装修期油漆废气、噪声、装修人员的生活废水及装修垃圾等。
项目装修工人产生的生活污水经现有化粪池处理后，接入城市截污管网，送绍 兴污水处理厂处理，对周围水环境无影响；由于装修期相对较长，油漆废气的释放 较缓慢，故产生的油漆废气不会对周围环境产生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾 分别收集及时清运到环卫、城管等部门规定的地方处置，做到日产日清，防止腐烂 变质、滋生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，采取上述措施后，固废对周围环境不会造 成明显的影响；装修期间，严禁夜间施工，可有效降低装修噪声对周围环境的影响；
因此装修期间本项目对周围环境影响不大。
3.2 营运期环境影响分析
3.2.1 水环境影响分析
项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入银泰城排污处 理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理。因此项目废水进管
排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持现状等级。
3.2.2 大气环境影响分析
项目无燃煤或燃油锅炉，不设餐饮，因此项目无废气产生。项目在西面出入口 上方位置安装 1 个通风换气口，主要用于将室内空气排出室外，使室内空气流通， 从而保证室内空气质量，因此项目对周围环境空气和环境保护目标影响很小，周围
环境空气质量能维持现有等级，满足功能要求。
3.2.3 声环境影响分析
本项目主要噪声源为通风换气风机、空调外机、游戏机和人群噪声等。通过对 通风换气风机进出口安装匹配的消声器，可降噪 5.0dB  以上，则换气扇风机外排噪 声在 55.0dB 以下；对空调外机外侧四周设置隔声挡板，底部安装减震垫，噪声可削 减 5.0dB ，则空调外机外排噪声在 55.0dB 以下；对顾客进行有效引导，使其进出场 内时不要大声喧哗，则人群外排噪声在 55.0dB 以下；对项目游戏机设备合理布置，
高噪声输出游戏机放置到房间中间，底部安装减震垫，除进出口和消防通道外，各
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	面均采用实墙实砌，消防通道和进出口处安装隔声门，则游戏厅外排噪声在 55.0dB 以下；项目距北面的柴场弄住宅 87m ，距离衰减可达 46.8dB ，项目在地下一层，通 过地面隔声后，对保护目标处基本无影响；预计项目昼间外排噪声能达到《社会生 活环境噪声排放标准》（GB22337-2008 ）中的 2 类标准；项目夜间不营业，夜间对 周围声环境和保护目标无影响。因此，项目实施后对周围声环境及保护目标影响较
小，周围声环境质量能维持现状等级，满足功能要求。
3.2.4 固废影响分析
项目固废主要是顾客和员工的少量生活垃圾，经采取表 3- 1  中的处置方法处理
后，符合环保要求，对周围环境影响较小。
表 3- 1    项目的固废产生情况     单位：t/a

	序号
	固废名称
	产生工序
	属性
	产生量 (t/a)
	利用处置方式

	1
	生活垃圾
	顾客
	一般固废
	7.08
	袋装收集后由环卫部门统一处置

	2
	
	员工
	一般固废
	1.28
	袋装收集后由环卫部门统一处置
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