服务器通用基础知识
客户需求决定着服务器的发展方向


Scale-up纵向扩展：提升单台服务器的性能、
可扩展性、及高可靠、高可用性。适应于金融交易、
科学研究、气象分析等领域。
Scale-out横向扩展：通过分布式架构，
将工作任务拆散给多台服务器进行处理。追求
高密度、大规模扩展、节能、统一管理。
应用场景2 :类互联网业务（超大规模数
据中心、大数据分析、公有云、Web应用）
应用场景1 ：关键业务（企业核心数据库、核心应
用系统等）
Hyper-converged超融合：将计算、
存储、网络、管理放到一个箱子中，达到高
度融合、优化性能、简单易用的目的。
应用场景3 :融合架构（高性能数据分
析、HPC、T化数据中心）
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Converged
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Scale Out
应用场景4 : SSD应用加速（数据库、
虚拟化、热数据缓存、大数据和H PC等）
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服务器应用部署架构
B/S架构
C/S架构
应用服务器
I .1	.1
I I"
fl-fl
数据库
\		Z
—群人
数据库集群 大数据
任何人
用户层
Web、应用层
（业务逻辑层）
数据服务层
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服务器上层软件架构
业务应用软件
中间件
OS,虚拟化
SaaS
以一体化服务模式
提供特定应用软件
的使用能力
PaaS
应用软件的自动编排、
自动分发部署，快速
上线、简化运维管理
Unix服务器
laaS
硬件资源整合、按需
供给、弹性扩缩、
统一管理
x86服务器
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硬盘基础知识
硬盘类型
桌面级硬盘主要针对家庭个人应用，应用在台式PC,笔记本等领域；企业级硬盘针对企业级应用，主要
应用在服务器，存储磁盘阵列，图形工作站等。
5.25英寸
3.5英寸
2.5英寸
1.8英寸
机械硬盘(HDD)
态硬盘(SDD)
硬盘类型
ATA/IDE
SATA/NL SAS
SCSI
SAS
FC 嫡
桌面级
企业级

/容量：相比桌面级硬盘,企业级硬盘具备更大的存储容量，当前单硬盘最大容量可达4TB
/性能:主要体现在转速、缓存、平均寻道时间等
/可靠性:企业级硬盘具有更高的平均无故障时间(MTBF) z —般来说桌面级硬盘的平均无故障时间大
部分都在50万左右小时，企业级的都在100万以上。
主流硬盘类型
硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件，作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计
算机之间的连接速度，接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
	
	SATA
	SAS
	NL-SAS
	SSD

	主流转速(RPM )
	7,200
	15,000/10,000
	7200
	NA

	串行/并行
	串行
	串行
	串行
	串行

	主流容量(TB )
	1T/2T/3T
	0.3T/0.6T
	2T/3T/4T
	0.1T/0.2T/0.4T

	MTBF(h )
	1,200,000
	1,600,000
	1,200,000
	2,000,000

	备注
	由ATA硬盘发展而来，采
用串行方式传输,SATA
2.0支持300MB/S,
SATA3.0 实现600MB/S 最
高数据传输率.
	SAS专为满足高性能企业需求而
设计,并且兼容SATA硬盘。能
够提供3.0Gbit/s的传输率，规
划到 12.0Gbit/s
	带有SAS接口的〃企业级
SATA驱动器〃 o适用于在一
个此盘阵列系统中实现分级存
储，简化了磁盘阵列系统的设
计
	固态硬盘(Solid State Disk )
君固态电子存储芯片阵列而制
或的硬盘，由控制单7■口存储
拳元(FLASH芯片、DRAM芯
片)组成。固态硬盘的接口规
范和定义、功能及使用方法上
与普通硬盘的完全相同,在产
品外形和尺寸上也完全与普通
i更盘一致。



硬盘关键指标
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]/硬盘容量(Volume )
容量的单位为兆字节(MB )或千兆字节(GB )。影响硬盘容量的因素有单碟容量和碟片数量。
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14],转速(Rotational speed )
硬盘的转速指硬盘盘片每分钟转过的圈数，单位为RPM ( Rotation Per Minute ) o —般硬盘的转速都达到
5400RPM/7200RPMo SCSI接口硬盘转速可达10000 - 15000RPMo
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]/平均访问时间* ( Average Access Time )=平均寻道时间+平均等待时间。
[bookmark: bookmark18]/数据传输率(Date Transfer Rate )
硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度，单位为兆字节每秒(MB/s ) o硬盘数据传输率包括内部传输率和外部传
输率两个指标。
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]/IOPS(Input/Output Per Second)
即每秒的输入输出量(或读写次数),是衡量磁盘性能的主要指标之一。随机读写频繁的应用，如OLTP(Online
Transaction Processing) , IOPS是关键衡量指标。另一个重要指标是数据吞吐量(Throughput),指单位时间内可以成功传
输的数据数量。对于大量顺序读写的应用，如电视台的视频编辑，视频点播等则更关注吞吐量指标。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]RAID基本概念
定义

RAID ( Redundant Array of Independent Disks )即独立磁盘冗余阵列，RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同
的方式组合成一个逻辑硬盘，从而提高了硬盘的读写性能和数据安全性。
根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别:
	RAID 0
	数据条带化,无校验

	RAID 1
	数据镜像,无校验

	RAID 3
	数据条带化读写，校验信息存放于专用硬盘

	RAID 5
	数据条带化，校验信息分布式存放

	RAID 6
	数据条带化，分布式校验并提供两级冗余



同时采用两种不同的RAID方式还能组合成新的RAID级别:
	RAID 0+1
	先做RAID 0 ,后做RAID 1,同时提供数据条带化和镜像

	RAID 10
	类似于RAID 0+1 ,区别在于先做RAID 1 ,后做RAID 0



	RAID 50
	先做RAID 5 ,后做RAID 0，能有效提高RAID 5的性能



[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]RAID基本概念
数据组织及存取方式





数据组织形式
分块：将一个分区分成多个大小相等的、地址相邻的块，这些块称为分块。它是组成条带的元素。
条带：同一磁盘阵列中的多个磁盘驱动器上的相同〃位置〃（或者说是相同编号）的分块。


条带
硬盘0
硬盘1
硬盘2
硬盘3
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RAID基本概念——热备、重构
· [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]热备(HotSpare )的定义：
当冗余的RAID组中某个硬盘失效时，在不干扰当前RAID系统的正常使用的情况下，用RAID系统中另外一个正常的备
用硬盘自动顶替失效硬盘，及时保证RAID系统的冗余性。
· [bookmark: bookmark29]热备一般分为两种:
· [bookmark: bookmark30]全局式：备用硬盘为系统中所有的冗余RAI D组共享
· [bookmark: bookmark31]专用式：备用硬盘为系统中某一组冗余RAID组专用



XOR
A0
XOR
重构
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什么是服务器?
服务器就是在网络中为其他客户机提供服务的计算机
服务器是计算机的一种，它是在网络操作系统的控制下为
网络环境里的客户机提供（如PC）共享资源（包括查询、
存储、计算等）的高性能计算机，它的高性能主要体现
在高速度的CPU运算能力、长时间的可靠运行、强大的
I/O外部数据吞吐能力等方面。
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服务器是干什么用的？
这些信息服务都有哪些项目呢?
	业务种类
	业务名称

	核心业务
	ERP

	
	CRM

	
	数据库

	基础业务
	虚拟化

	
	Email及即时通信

	
	Web服务

	
	文件及打印

	互联网业务
	搜索

	
	内容服务器

	创新业务
	H PC高性能计算

	
	Hadoop

	
	ServerSAN



[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]RAID基本概念
逻辑卷





[image: ]
在RAID的基础上可以按照指定容量创建一个或多个逻辑卷，通过LUN ( Logic Unit Number )来标识
逻辑卷
RAID
物理磁盘
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]RAID级别一RAIDO. RAID1
没有容错设计的条带硬盘阵列，以条带形式
将RAID组的数据均匀分布在各个硬盘中
数据
[image: ]
RAID1
又称镜像（Mirror）,数据同时一致写到主
硬盘和镜像硬盘
数据
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[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]RAID级别
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]RAID3 , RAID5
RAID3
RAID5
带有校验的并行数据传输阵列,数据条带化分布在数据
盘中，同时使用专用校验硬盘存放校验数据
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	DO
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	A2
	B2
	



与RAID 3机制类似，但校验数据均匀分布在各数据硬
盘上，RAID成员硬盘上同时保存数据和校验信息，数
据块和对应的校验信息保存在不同硬盘上。RAID 5是
最常用的RAID方式之一
数据
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575123333243011040
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