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中华人民共和国生态环境部制




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	江西鄱谷粮油作物生产全程机械化综合农事社会化中心项目

	项目代码
	2302-360112-04-01-111314

	建设单位联系人
	
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	江西省南昌市新建区联圩镇黄潭村

	地理坐标
	E116°03′30.622″，N28°56′22.299″

	国民经济
行业类别
	A0514农产品初加工活动、D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-使用其他高污染燃料的；

	建设性质
	√新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	南昌市新建区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2302-360112-04-01-111314

	总投资（万元）
	5500
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	1.82
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√否
是
	用地（用海）
面积（m2）
	24667

	专项评价
设置情况
	表1-1  项目专项评价设置情况
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否开展

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目废气不涉及上述有毒有害污染物排放
	不开展

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目废水属于间接排放
	不开展

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存未超过临界量
	不开展

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目不涉及以上生态保护区
	不开展

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	不开展

	地下水
	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	项目不涉及以上地下水保护区
	不开展
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		注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。




	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
本项目主要进行稻谷和油菜籽烘干生产，属于农产品初加工活动，根据《产业结构调整指导目录（2021年修改）》的有关规定，项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”建设项目，南昌市新建区发展和改革委员会已于2023年3月7日对本项目予以备案，因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。
2、选址合理性分析
（1）用地性质相符性分析
项目位于江西省南昌市新建区联圩镇黄潭村，项目总用地面积37亩（24667m2），根据《联圩镇人民政府关于同意江西鄱谷粮油作物生产全程机械化综合农事社会化中心项目设施用地备案的批复》（联府发〔2022〕42号）、南昌市自然资源和规划局新建分局《关于江西鄱谷粮油作物生产全程机械化综合农事社会化中心项目上图入库的审查意见》，本项目用地性质原为耕地，现已备案为设施农用地，符合联圩镇土地利用规划。
（2） 与环境功能区划相符性分析
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	项目营运期所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
根据项目所在区域环境质量现状监测，目前区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，对环境质量影响轻微。
（3） 环境相容性分析
项目所在区域不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内，其评价范围内无珍稀动植物资源，主要环境敏感目标为周边居民区，根据项目现场实地调查可知，东面和北面为农田，南面为穴口新基，西面为沟渠，东北面为穴口；距离本项目场界最近的敏感目标为东北面15m的穴口，本项目主要进行原粮稻谷烘干，属于农产品初加工行业。生产过程中主要产生噪声、烘干粉尘废气和热风炉烟气，无废水外排。本项目运营期产生的废水、固废、废气等均得到妥善处理，项目建成后对周边环境及敏感点影响较小，因此，本项目与周边环境相容性较好。
综上所述，本项目用地符合地区土地规划及城乡建设规划要求，项目无明显环境制约因素，项目选址合理。
2、“三线一单”符合性分析
（1）与生态保护红线相符性分析
项目位于江西省南昌市新建区联圩镇黄潭村，根据厂址与南昌市生态保护红线位置关系（见附图5）可知，本项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不占用新建区生态空间保护红线，满足新建区生态空间保护红线区划要求。
（2）与环境质量底线相符性分析
通过资料收集和区域环境现状监测结果分析，本项目区域环境空气质量属于达标区；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2
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	类声环境功能区标准。通过影响分析，本项目废气治理后能做到达标排放，对环境空气影响较小，大气环境影响可接受；废水不外排，对区域地表水环境产生影响较小；固废均能得到合理有效的处理，不外排，对周边环境影响较小；设备经减振、隔声、加装消声器等降噪措施处理后，对周边声环境影响较小，不会改变项目所在区域及敏感点声环境功能。
因此，采取本环评提出的相关污染防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。
（3）与资源利用上线相符性分析
本项目需消耗一定量的水、电等资源，相对区域资源利用总量来说占比较小，不会突破资源利用上限。
（4）与环境准入负面清单符合性分析
根据《关于印发南昌市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（洪府发﹝2021﹞1号文）管控单元”要求。全市共划定环境管控单元95个（其中2个环境管控单元属赣江新区直管区范围，分别是金桥乡沿赣新大道以东区域、儒乐湖核心区），分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
1）与《南昌市生态环境总体准入要求》相符性分析。
本项目位于新建区联圩镇黄潭村，对照南昌市环境管控单元分类图，属于新建区一般管控单元1-联圩镇、象山镇，大塘坪乡大部分区域（ZH36011230001），一般管控单元主要任务是永久基本农田保护及管理、农业农村污染治理和农村人居环境改善，执行生态环境保护的基本要求。
本项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止限制开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内。







—  4  —

	
	对照《南昌市生态环境总体要求》，本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，不涉及生态保护红线，自然保护区等，符合行业准入条件；项目产生的废气、废水均可得到妥善处理后达标排放，项目产生的固废得到有效处理，项目符合南昌市生态环境总体准入要求。对照《南昌市生态环境总体准入要求》，详见下表表1-4：
表1-4   南昌市生态环境总体准入要求
	维度
	清单编制要求
	生态环境准入要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的
要求
	禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业机构调整指导目录》规定的淘汰类规 模和生产工艺。
	项目为农产品初加工活动，属于《产业结构调整指导目录》允许类项目
	符合

	
	
	禁止引进产业规划禁止类项目进入园区。
	不属于产业规划禁止类项目
	

	
	
	生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止认为活动。
	项目不涉及生态红线、自然保护区等
	

	
	限制开发建设活动的要求
	县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
	项目新增生物质热风炉
	符合

	
	
	不得新建规模不符合各行业准入条件中的项目。
	符合行业准入条件
	

	
	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	项目不属于过剩产能行业
	

	
	
	禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目。
	不涉及
	

	
	
	禁止在鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。
	不涉及
	

	
	
	严格限制企业新建自制水煤气发生炉。
	项目无自制水煤气发生炉
	

	
	
	不得在赣江、抚河保护区范围内进行规模化畜禽养殖；不得在贛江和抚河干流及鄱阳湖岸线5公里范围内新布局重化工园区，1公里范围内新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。
	项目不属于畜禽养殖及重污染项目
	

	
	
	禁止在鄱阳湖最高水位线外1-3公里范围内新建、改扩建各类高能耗、高排放行业项目 和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。
	不涉及
	

	
	
	禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道 及港口布局规划的码头项目以及配套设施锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。
	不涉及
	

	
	
	在环境风险防控重点区域如居民集中区、医 院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。
	本项目不涉及环境风险
	

	
	
	禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
	不涉及
	

	
	
	在水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；在水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在水源地准保护区内禁止新建、 扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目；不得增加排污量。
	不涉及
	

	
	
	严格限制“三磷”(磷矿、磷肥和含磷农药制 造等磷化工企业、磷石膏库)产业向本区域内转移。
	不涉及
	

	
	
	不得在优先保护类耕地集中区城新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。
	不涉及
	

	
	
	不得在农产品生产区施用高毒高残留农药
	不涉及农药施用
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	优化调整VOCs排放产业布局，原则上中心区城内不得再新建和扩建VOCs排放量大的有机化工、医药(化学原料药制造)、表面涂装等行业企业。
	本项目不属于本条款行业企业
	

	
	
	严格危化品港口建设项目审批管理，不得在自然保护区核心区及缓冲区内新建码头工程。
	不涉及
	

	
	
	禁止在禁采区和禁采期内采砂（禁采区和禁采期以省政府批复的采砂规划为依据）。
	不涉及
	

	
	
	不得在各县区划定的禁养区内设置养殖场和养殖小区。
	本项目不属于养殖行业
	

	
	
	现有涉重金属重点行业落后产能应逐步淘汰，严格执行重金属相关行业准入条件，不得新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。
	不涉及
	

	
	
	现有岸线内的非法采砂活动、非法码头应开 展专项检查和整治，规范采砂行为和码头经营活动。
	不涉及
	

	
	
	在重金属污染防控红线区域内，禁止新建、 改建、扩建增加重金属污染物排放的项目。 严格控制重金属污染物排放项目的总体规 模，严格限制排放重金属污染物的投资项 目。因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域，禁止新建相关项目。现有的重金属排放企业，要严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。
	不涉及
	

	
	
	造纸、焦化、氮肥，有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换
	本项目不属于本条款行业企业
	

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有自然保护区核心区及缓冲区内已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位应逐步拆除。
	不涉及
	符合

	
	
	现有赣江和抚河南昌段及鄱阳潮岸线1公里范围内的落后化工产能项目必须依法关闭退出，1公里范圈内风险突出、无法实现就地改造的化工企业必须完成搬迁。
	不涉及
	

	
	
	位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。
	不涉及
	

	
	
	“五河一湖”岸线延伸陆域1公里苑围内禁止新建重化工项目，督促已有化工企业逐步搬迁进入合规园区。
	不涉及
	

	
	
	深入开展非法采砂整治工作。严格采砂管理，全面规范采砂行为，坚决打击非法开采。
	不涉及
	

	
	
	饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
	不涉及
	

	
	
	饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府资令拆除或者关闭。
	不涉及
	

	
	
	对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。
	不涉及
	

	
	
	现有主城区或规划为商住、文教的区域的工业企业限期退出；城市建成区内的现有建 材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、 化工等污染较重或严重影响环境的企业应 有序搬迁、改造或依法关。
	不涉及
	

	
	
	全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。
	不涉及
	

	
	
	有机化工、医药（化学原料药制造）、表面 涂装、河湖治理及防洪设施工程、包装印刷 行业不符合生态环境功能区划、环境功能区
	不涉及
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	 划，大气环境防护距高和卫生防护距离不能满足要求的污染企业一律依法实施停产整治、限期搬迁或关闭。
	
	

	污染
物 排 放管
控
	允许排放量要求
	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、溫室气体等的排放量执行省级下达的管控指标要求。
	项目二氧化硫、氮氧化物排放量严格按照省级下达的管控指标要求
	符合

	
	
	300 吨级以上规模（含）的货运港口、港区和码头以及所有旅游客运码头废水排放应达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》规定的排放限值。
	不涉及
	

	
	
	重点防控区域要坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，实行重点防控的重金属污染物排放总量控制制度。
	不涉及
	

	
	现有源提标升级改造
	县城及以上城镇生活污水处理厂执行一级A 排放标准。
	不涉及
	符合

	
	
	现有造纸、焦化、氮肥、印染、制药、制革行业应进一步推进清洁化改造工作。有色金属、农副食品加工、农药、电镀等重点行业企业按照法律法规要求，按时完成清洁化改造。
	不涉及
	

	
	
	现有畜禽规模养殖场应加强配套治污设施改造，提升配套质量。
	不涉及
	

	环境风险防控
	联防联控要求
	加强饮用水水源地环境风险防范和应急预警，建立跨区县和上下游沟通和联动机制，重点防范突发性水污染事件。
	项目不涉及饮用水源保护地
	符合

	
	
	逐步建立总磷排放控制台账，推进区域水体总磷联防联控。
	不涉及
	

	
	
	继续推进昌九区域大气污染联防联控工作机制，推动昌九区域空气质量不断改善。
	本项目主要废气为烘干粉尘和燃料燃烧废气，产生量不大，对周边环境影响较小
	

	
	其他环境风险防控要求
	对于安全利用类农用地，要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。强化农产品质量检测。
	项目为设施农用地，不种植农产品
	符合

	
	
	加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，禁止在有毒有害物质超过规定标准的区城生产、捕捞、采集食用特定农产品和建立特定农产品生产基地。
	本项目不种植农产品
	

	
	
	对于已污染地块，应依法开展建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。
	不涉及
	

	
	
	生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。
	不涉及
	

	
	
	产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。
	项目已配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施
	

	资源利用效率要求
	水资源利用总量要求
	南昌市城区用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量执行省级下达的管控指标要求。2035年区城用水总量不得超过35.10亿m3。
	/
	/

	
	地下水开采要求
	严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。
	不涉及
	符合

	
	能源利
用总量及效率要求
	逐年降低全市煤炭消费比重，逐年提高天然气占一次能源消费比重。
	/
	/

	
	
	能源消费总量、规模以上工业企业单位工业增加值能耗执行省级下达的管控指标要求
	/
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	禁燃区
要求
	南昌县、进贤县、安义县应逐步划定辖区禁燃区范围。
	/
	符合

	
	
	禁止在划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造
	本项目不在禁燃区范围内
	


由上表可知，本项目与《南昌市生态环境总体准入要求》相符。
2）与《南昌市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析
根据《关于印发南昌市生态环境总体准入要求及环境管控单元生态环境准入清单的通知》（洪环发〔2021〕16号），对比分析本项目与《南昌市环境管控单元生态环境准入清单》要求可知（具体内容见表1-5），本项目满足南昌市生态环境管控总体准入要求，符合新建区一般管控单元1-联圩镇、象山镇，大塘坪乡大部分区域（ZH36011230001）环境管控单元区划要求。
表1-5  与《南昌市环境管控单元生态环境准入清单》相符性
	所属
范围
	管控单元分类
	一般管控单元
	本项目
	相符情况

	新建区一般管控单元1-联圩镇、象山镇，大塘坪乡大部分区域（ZH36011230001）
	单元特征
	1、生态功能定位：赣江抚河下游滨湖平原农业环境保护与防洪分蓄洪生态功能区。2、单元特征：①涉及象山省级森林公园核心区、修河下游橄榄蛏蚌省级水产种质资源保护区部分区域和鄱阳湖候鸟国家级自然保护区。②一般农业开发
	本项目主要进行稻谷和油菜籽烘干生产，属于农产品初加工活动
	符合

	
	空间布局约束
	允许开发建设活动的要求
	无
	/
	/

	
	
	禁止开发建设活动的要求
	1、禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料。2、禁止在河道、湖泊管理范围、水利工程管理和保护范围内从事《江西省实施中华人民共和国防洪法办法》等规章条例中禁止的活动。3、生态保护红线范围执行生态保护红线的有关管理规定。
	本项目主要进行稻谷和油菜籽烘干生产
	符合

	
	
	限制开发建设活动的要求
	不得在象山国家森林公园周边新建、改扩建排放大气污染物的项目
	不涉及
	符合

	
	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	现有饮用水源、河流型水源一级保护区内已建成的与供水设施保护水源无关的建设活动限期退出或关停
	不涉及
	符合

	
	污染物排放管控
	现有源提标升级改造
	1、可养区现有畜禽养殖场开展升级改造，配套建设粪污贮存处理利用设施。2、农村生活污水收集处理率应逐步提高，持续推进农药化肥减量化
	不涉及
	符合

	
	
	新增源等量或倍量替代
	无
	/
	/

	
	
	新增源排放标准限值
	无
	/
	/
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	污染物排放绩效水平准入要求
	无
	/
	/

	
	环境风险防控
	用地环境风险防控要求
	严格管控类农用地环境风险防控要求
	无
	/
	/

	
	
	
	安全利用类农用地环境风险防控要求
	无
	/
	/

	
	
	
	污染地块（建设用地）环境风险防控要求
	无
	/
	/

	
	
	园区环境风险防控要求
	园区敏感点风险准入类防控要求
	无
	/
	/

	
	
	
	园区风险防控体系要求
	无
	/
	/

	
	
	企业环境风险防控要求
	企业风险防控配套措施
	无
	/
	/

	
	
	
	企业生产过程风险防控要求
	无
	/
	/

	
	资源利用效率要求
	水资源利用效率要求
	水资源重复利用率要求
	无
	/
	/

	
	
	
	水资源利用效率和强度要求
	农业灌溉水有效利用系数不低于0.511
	不涉及
	符合

	
	
	地下水开采要求
	地下水禁采要求
	无
	/
	/

	
	
	
	地下水开采总量要求
	无
	/
	/

	
	
	能源利用效率要求
	能源利用效率要求
	无
	/
	/

	
	
	岸线管控要求
	无
	/
	/


由上表可知，本项目满足南昌市环境管控单元生态环境准入清单要求。
综上，本项目建设满足“三线一单”相关要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目组成
随着我国稻谷产量的不断提升，每年因天气原因导致稻谷无法及时干燥储存造成的损失也呈增多的趋势，给粮农带来很大的困扰。粮食收割后，一个重要环节是农户储粮。由于储存设施条件简陋，烘干能力不足，缺乏技术指导服务，每年因虫霉鼠雀造成的损失比例在8%左右。因此，南昌晶农农业科技开发有限公司投资5500万，在江西省南昌市新建区联圩镇黄潭村建设江西鄱谷粮油作物生产全程机械化综合农事社会化中心项目。
厂区中心地理位置坐标分别为E116°03′30.622″，N28°56′22.299″，项目具体地理位置见附图1。总用地面积24667m2，总建筑面积约15472.82m2，主要建设内容包括粮食仓库、烘干房、育秧工厂等，形成年烘干稻谷30000吨，烘干油菜籽10000吨的生产规模。
项目主要工程组成见表2-1。
表2-1   项目工程组成一览表
	工程类别
	工程名称
	工程内容及规模
	备注

	主体工程
	1#烘干房
	1F，钢结构，建筑面积约2450m2，烘干房内布设2台生物质颗粒炉（5L-120）、2台生物质颗粒炉（5L-75）、1台生物质颗粒炉（5L-90）、6台烘干机（5HXJ-30）、10台烘干机（5HXJ-15）
	用于稻谷和油菜籽烘干

	
	4#育秧工厂
	1F，钢结构，建筑面积约2200m2
	育秧工序不在本次环评内

	
	5#育秧工厂
	1F，钢结构，建筑面积约2127.82m2
	

	储运工程
	2#粮食仓库
	1F，钢结构，建筑面积约2304m2 
	原粮仓库

	
	3#粮食仓库
	1F，钢结构，建筑面积约2200m2 
	原粮仓库

	
	6#粮食仓库
	1F，钢结构，建筑面积约1883m2 
	原粮仓库

	
	7#粮食仓库
	1F，钢结构，建筑面积约2308m2 
	原粮仓库

	公用工程
	给水
	市政供水接入
	/

	
	排水
	雨污分流
	/

	
	供电
	市政供电接入
	/

	环保工程
	废气
	密闭集尘室+布袋除尘装置+15m高DA001排气筒
	1#烘干房烘干粉尘收集

	
	
	密闭烟气管道+布袋除尘装置+25m高DA002排气筒
	1#烘干房热风炉燃料燃烧废气除尘

	
	废水
	旱厕定期清掏肥田，员工洗手废水经集水池收集后回用于厂区洒水抑尘
	/

	
	噪声
	建筑隔声，减振降噪
	/

	
	固废
	一般固废暂存间设置在7#粮食仓库旁边，面积约12m2
	/
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2、产品方案
本项目产品方案见表2-2。
表2-2   项目产品方案
	序号
	产品名称
	计量单位
	年产量
	包装规格

	1
	烘干稻谷
	吨
	30000
	袋装

	2
	烘干油菜籽
	吨
	10000
	袋装


产品产能匹配性分析：本项目共计16台烘干机，其中6台烘干机（5HXJ-30）每天烘干量约30t/台，10台烘干机（5HXJ-15）每天烘干量约15t/台，则16台烘干机每天的烘干总量约330t。稻谷每年烘干工作集中在稻谷收获季节（7月-10月），年工作天数为100天；油菜籽烘干工作集中在油菜籽收获季节（5月-6月），年工作天数为40天，两者不同时烘干，则16台烘干机年烘稻谷约33000t，年烘油菜籽13200t。本项目产品方案为烘干稻谷30000t/a，烘干油菜籽10000t/a，产品方案与设备产能相匹配。
3、项目主要设备
本项目主要设备见表2-3。
表2-3   项目主要生产设施一览表
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单位
	位置

	1 
	下料坑
	3×3m
	2
	个
	1#稻谷和油菜籽烘房

	2 
	提升机
	提升生产率29.6t/h，电机功率2.2kw
	4
	台
	

	3 
	初清筛
	/
	2
	台
	

	4 
	进料输送机
	/
	2
	台
	

	5 
	批式循环谷物干燥机
	5HXJ-30，4870*4027*13500，30t/批次，热风机流量10000~14000 m3/h
	6
	台
	

	6 
	批式循环谷物干燥机
	5HXJ-15，4870*4027*13500，30t/批次，热风机流量10000~14000 m3/h
	10
	台
	

	7 
	出料输送皮带
	/
	4
	条
	

	8 
	生物质颗粒热风炉
	5L-120
	2
	套
	

	9 
	生物质颗粒热风炉
	5L-90
	1
	套
	

	10 
	生物质颗粒热风炉
	5L-75
	2
	套
	

	11 
	干燥机废气除尘装置
	含1台引风机
	1
	套
	

	12 
	热风炉废气除尘装置
	含1台引风机
	1
	套
	


4、原辅材料及能耗
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	本项目原辅材料及能耗情况见表2-4。
表2-4   项目原辅材料消耗一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1 
	稻谷
	34883.72
	t/a
	外购，汽车散装

	2 
	油菜籽
	11494.25
	t/a
	外购，汽车散装

	3 
	电
	10万
	kW/h
	各类耗电机械设备

	4 
	生物质成型燃料②
	2500
	t
	热风炉燃料


①稻谷：本项目烘干粮食原料为稻谷，本项目原粮稻谷平均含水率按25%计，烘干后按12%计。
②油菜籽：本项目油菜籽平均含水率按20%计，烘干后按8%计。
生物质燃料：将生物质材料燃烧作为燃料，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等），主要区别于化石燃料。在目前的国家政策和环保标准中，直接燃烧生物质属于高污染燃料，只在农村的大灶中使用，不允许在城市中使用。生物质燃料的应用，实际主要是生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称“BMF”），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。
5、公用及辅助工程
给水：项目用水由市政管网统一供给。
排水：本项目实施雨污分流；本项目无生产废水；厂内不设食堂，员工如厕采用旱厕，旱厕沤肥定期清掏肥田。员工洗手废水经集水池收集后，回用于厂区内洒水抑尘。
供电：项目用电由市政电网接入。
6、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为10人，主要对外购湿稻谷和油菜籽进行集中清筛烘干，稻谷每年烘干工作集中在稻谷收获季节（7月-10月），年工作天数为100天；油菜籽烘干工作集中在油菜籽收获季节（5月-6月），年工作天数为40天，两者不同时烘干。员工每天工作8小时，烘干设备每天持续运行24小时。
7、水平衡及物料平衡
（1）水平衡
表2-5  项目水平衡表 单位：m3/d
	序号
	用水名称
	用水总量
	用水量
	排水量

	
	
	
	
	
	排放量
	
	
	损耗
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	新鲜水量
	循环回用水量
	
	回用量
	循环回用水量
	

	1
	生活用水
	0.2
	0.2
	0
	0
	0.16
	0
	0.04

	2
	合计
	0.2
	0.2
	0
	0
	0.16
	0
	0.04





图2-1   项目水平衡图   单位：m3/d
（2）物料平衡


图2-2 稻谷烘干过程物料平衡图 单位t/a


图2-3 油菜籽烘干过程物料平衡图 单位t/a

8、总平面布置
根据项目总平面布置图（附图4），项目自南向北依次布置为粮库、烘干房及育秧工厂和综合农事服务中心。烘干房内布置热风炉、下粮坑、提升机、烘干机等设备设施。
根据生产工艺特点，各生产区布置紧凑，工艺流程合理，物料进出顺畅，运输路线简捷、方便。厂区总平面布置在充分满足工艺生产的前提下，结合场地、环境、交通运输条件，统筹安排，合理布置。因此，本项目平面布置较为合理。
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	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
1、施工期工艺流程及产排污环节 
本项目施工期主要包括基础工程（开挖、基础填埋、场地平整）、主体工程（主体大楼建设及基础设施完善）、装饰工程（装饰及绿化工程）、设备安装和工程验收，详见下图。
[image: ]
图2-4  施工工艺流程及排污节点图
主要产污环节： 
①废水：施工废水、生活污水； 
②废气：施工扬尘、装修废气； 
③噪声：施工噪声； 
④固废：建筑垃圾、施工人员的生活垃圾，废弃土石方。
2、运营期工艺流程及产排污环节
本项目营运投产后生产工艺流程及产污环节见图2-5。
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图2-5 营运期工艺流程及产污环节图
（1）仓库卸料：项目原料均来自周边农村收购的湿稻谷和油菜籽，通过汽车运送卸至粮食仓库，此过程产生噪声和少量的卸料粉尘。
（2）下料：通过斗车将粮食仓库的原料转运至负压地坑式下料坑，此过程主要产生下料粉尘。
（3）1#提升：在负压密闭提升通道内，1#提升机将地坑中原料提升至初清筛上方进料口，此过程产生设备噪声。
（4）初清筛：原料经由进料口进入初清筛筛筒内，在筛筒和气流的作用下，稻谷（油菜籽）籽粒与稻谷（油菜籽）内的杂质分离，籽粒由出料口流出，杂质落入收集室内，此过程产生设备噪声、粉尘和杂质等。
（5）2#提升：在负压密闭提升通道内，2#提升机将初清筛出料口的稻谷（油菜籽）提升至进料刮板输送皮带，此过程产生设备噪声。
（6）烘干：项目烘干供热采用生物质热风炉提供，经列管换热器加热的空气引入烘干机机体内部，作物经过向内翻转的无底的V型挡板和与加工交错排列的多排V型挡板的联合作用，得以与热风混合，同时还作为干燥空气的进出通道，大部分干燥空气可循环使用。此过程产生噪声、烘干废气、除尘粉尘、热风炉燃烧废气、炉渣等。
（7）出料装车：经烘干达到含水率要求的稻谷（油菜籽），由烘干机落入出料皮带，输送至出料库卡车内，及时外运，此过程产生噪声、粉尘。
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	（8）产污环节及治理措施
本项目运营期产污环节及治理措施见表2-7。
表2-7  产污环节及治理措施一览表
	阶段
	污染类型
	来源
	主要污染物或环境影响
	排放方式

	运
营
期
	废气
	卸料、下料、初清筛、出料工序
	颗粒物
	无组织

	
	
	热风炉燃烧废气
	颗粒物、SO2、NOX 
	有组织

	
	
	烘干废气
	颗粒物
	有组织

	
	噪声
	风机、烘干机、提升机等
	等效A声级
	连续

	
	固体废物
	初清筛工序
	杂质
	/

	
	
	热风炉燃烧、废气除尘装置
	炉渣、烟尘灰
	/

	
	
	烘干废气除尘装置
	除尘粉尘
	/

	
	
	办公生活垃圾
	塑料袋、果皮纸屑、有机物等
	/





	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域
环
境
质
量
现
状
	1、环境空气质量现状
（1）区域环境空气质量
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，需调查项目所在区域环境质量达标情况。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用江西省环境监测中心站于江西省生态环境厅网站发布的“2021年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中新建区数据对本项目区域达标性进行判定，统计结果见表3-1。
表3-1   区域空气质量现状评价表
	序号
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率
/%
	达标
情况

	1
	SO2
	年平均质量浓度
	12
	60
	20
	达标

	2
	NO2
	年平均质量浓度
	31
	40
	77.5
	达标

	3
	PM10
	年平均质量浓度
	57
	70
	81.4
	达标

	4
	PM2.5
	年平均质量浓度
	29
	35
	82.9
	达标

	5
	CO
	日平均质量浓度95%位数值
	1000
	4000
	25
	达标

	6
	O3
	日最大8h平均质量浓度90%位数值
	140
	160
	87.5
	达标


从表3-1可以看出，项目所在地环境空气现状因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，项目所在区域属于达标区。
（2）特征污染物TSP环境质量现状
为了解项目所在区域TSP环境质量现状，本环评委托江西实创检测有限公司进行了补充监测。
①监测布点：
具体监测点位见下表3-2。
表3-2  监测点位基本信息
	监测点编号
	监测点名称
	监测点坐标/m
	监测因子
	检测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	A1
	穴口新基自然村
	44
	-139
	TSP
	2023年3月4日-3月7
	南
	30
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	日
	
	


②监测结果：
环境空气质量现状监测结果见表3-3。
表3-3 环境空气质量现状监测结果表
	监测点位
	监测点坐标/m
	污染物
	平均时间
	评价标准μg/m3
	监测浓度范围μg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	

	A1
	44
	-139
	TSP
	日均值
	300
	238-260
	86.7
	0
	达标


由表3-3可知，评价区域内TSP日均值满足执行的《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，项目所在区域大气环境质量现状较好。
2、地表水环境质量现状
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中对水环境质量现状调查的要求，优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。项目受纳水体为赣江，为了解赣江地表水环境质量，本次评价查阅“南昌市生态环境局发布的《南昌市地表水水质状况报告》（2023年3月）”（http://sthjj.nc.gov.cn/ncgbj/dbsjjzsyysyd/202304/74b54981e525492abedf7ec61685d312.shtml）中相关断面水质监测结果，本项目附近断面为大港和昌邑，两处断面地表水水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类或以上标准，表明项目所在地区地表水环境质量状况良好。
3、声环境质量现状
本项目位于江西省南昌市新建区联圩镇黄潭村，周边无工业生产型企业及大型噪声污染源。为调查项目周边声环境质量，本次评价委托江西实创检测有限公司对项目周围声环境进行现状监测，检测结果见下表3-4所示。
表3-4  项目声环境现状监测结果一览表
	点位
	监测点位名称
	2023.03.05

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	N1
	厂界外东侧1m
	55.0
	39.8

	N2
	厂界外南侧1m
	51.6
	42.3

	N3
	厂界外西侧1m
	53.6
	40.7

	N4
	厂界外北侧1m
	51.5
	39.3
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		N5
	穴口新基自然村
	48.8
	37.4

	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
	60
	50


根据检测结果，项目厂界及穴口新基自然村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），声环境质量较好。
4、地下水、土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
本项目采取有效的防渗措施后，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次评价不对项目地下水、土壤环境质量进行现状监测。
5、生态环境
本项目场址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目不在自然保护区，风景名胜区、森林公园保护范围内，区域内未发现珍稀动植物，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

	环
境
保
护
目
标
	1、环境空气和声环境保护目标
根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区，涉及的环境空气和声环境保护目标见表3-5。
表3-5  环境空气及声环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	相对厂址中心坐标/m
	保护对象
	相对方位
	敏感建筑相对厂界距离（m）
	规模
（人）
	环境功能

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境、声环境
	穴口
	22
	136
	村庄
	NW
	15
	150
	《环境空气质量标准》
（GB3095-
2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	穴口新基
	44
	-139
	村庄
	SW
	30
	150
	


注：以厂房中心为原点（0,0），原点经纬度为E116°03′30.622″，N28°56′22.299″。
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	2、地表水环境保护目标
本项目地表水环境保护目标为受纳水体赣江，水质目标为GB3838-2002中Ⅲ类标准要求。
3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
项目四周均为农田，用地范围内不涉及生态环境保护目标，项目周边无饮用水源保护区、集中式饮用水源取水口、自然保护区、生态敏感区等敏感目标。


	污
染
物
排
放
控
制
标
准
	1、废水
本项目无生产废水，员工均不在厂区内食宿。员工如厕采用旱厕，旱厕内粪便经沤肥，定期清掏肥田。员工洗手废水经集水池收集后，回用于厂区内洒水抑尘。洗手废水回用标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）道路清扫标准。本项目营运期间无废水外排。
表3-6   废水排放标准   单位：mg/L(pH除外)
	项目
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮

	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）道路清扫
	6-9
	-
	10
	-
	8



2、废气
本项目废气主要为生物质热风炉燃烧废气和稻谷（油菜籽）加工过程产生的粉尘。其中，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的二级标准；热风炉采用生物质成型燃料，参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中燃煤锅炉排放标准限值。相关标准限值见表3-7、3-8。
表3-7 工艺粉尘大气污染物排放浓度限值
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒高度（m）
	二级
	监控点
	浓度
（mg/m³）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0








以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/576231113035010054
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