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施工扬尘防治领导小组
	项目分工
	姓 名
	单   位
	职  务
	组内分工

	领导小组
	
	
	
	全面工作

	监督
小组
	组长
	
	
	
	监督管理

	
	成员
	
	
	
	监督管理

	工作
小组
	组长
	
	
	
	管理实施

	
	成员
	
	
	
	计划措施

	
	
	
	
	
	协调管理

	
	
	
	
	
	规划落实

	
	
	
	
	
	规划落实

	
	
	
	
	
	规划落实

	
	
	
	
	
	规划落实

	
	
	
	
	
	规划落实

	
	
	
	
	
	规划落实


注：领导小组下分别设立监督小组和工作小组。
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施工扬尘防治领导小组工作职责

1. 认真贯彻落实国家《环境保护法》，贯彻执行《**省大气污染防治条例》、《肇庆市扬尘污染防治条例》，以及行业主管部门关于保护环境、控制扬尘污染的有关规定，将控制扬尘污染落实到整个施工过程中。
2. 制定控制扬尘污染计划和管理目标，编制专项方案，落实控制措施和经费协调，建立和健全施工扬尘防治各项管理规章制度，并针对目标落实管理责任制。
3. 加强宣传发动，组织广大职工进行环保意识及控制扬尘污染知识的学习，增强全员意识，促进本工程防扬尘污染工作的全面开展。
4. 加强现场施工扬尘污染的控制，增强防范设施，规范施工行为，杜绝一切产生扬尘的污染源。
5. 推行科学管理，改善施工工艺，利用可行性、合理化的施工材料、设施、工具等来控制扬尘的产生，将施工扬尘问题作为技术攻关项目，实施重点控制。
6. 搞好横向联系，主动接受环保以及上级部门的检查指导，听取群众意见，不断探索，使施工扬尘防治工作有条不紊地开展。
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施工扬尘防治领导小组工作会议纪要

	工程名称
	
	日期
	
	地 点
	项目部办公室

	参加对象
	工作小组
	主持人
	

	会议内容：                   规划落实各项目扬尘措施

	1、落实围挡喷淋工作。
2、车辆出入必须冲洗。
3、道路冲洗、洒水。
4、裸土100%覆盖。
5、要进行湿式作业。




施工扬尘防治领导小组工作会议纪要

	工程名称
	
	日期
	
	地 点
	项目部办公室

	参加对象
	工作小组
	主持人
	

	会议内容：                   规划落实各项目扬尘措施

	1、喷淋必须定时开启。
2、车辆出入必须冲洗。
3、道路冲洗、洒水。
4、裸土100%覆盖。
5、要进行湿式作业。
6、洒水车必须定时进行场内洒水。
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施工现场扬尘防治专项方案

第一章、工程概况
1、工程概述
工程名称：
工程地点： 
建设单位： 
设计单位：
勘察单位： 
监理单位： 
施工单位：
    
3、编制目的
为有效防治施工场地扬尘污染，改善城市环境空气质量及人居环境，为城市创建卫生文明城市做出贡献，为认真贯彻落实《建设工程文明施工管理规定》和《扬尘污染防治管理办法》以及重大工程建设的有关文明施工管理规定，实现文明施工现场达到相关标准，特编制本施工扬尘防治专项方案，并成立联合检查领导小组，开展项目施工扬尘整治工作的日常检查工作
4、扬尘防治要求
施工扬尘污染控制达标；
无因施工扬尘防治不善造成的上级处罚和通报批评；
建筑垃圾入库、每天清运；车辆进出用水冲洗；生活垃圾袋装化；施工区、生活区、办公区洒水清扫。
严格执行该《施工现场扬尘防治专项方案》。




第二章、编制依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国大气污染防治法》
3、《**省大气污染防治条例》
4、《**市扬尘污染防治条例》
5、《**市扬尘源污染防治规范》（试行）
6、**市住建和城乡建设局关于加强房屋市政工程文明施工管理的通知（肇建管[2018]10号）
7、
8、
第三章、扬尘防治计划
     1、认真学习和贯彻国家、有关环保的法令、法规和条例，达到省级文明施工现场的要求。
2、积极全面开展环保工作，成立扬尘防治领导小组，环保自我保障体系和环保信息网络，并保持运行。
3、物资准备：围挡、覆盖等材料按计划提前到位。
 4、扬尘防治清单：
	序号
	作业活动
	重大环境因素
	可能导致环境影响
	控制措施

	1
	建筑及生活垃圾的排放
	土壤污染
	影响市容环境
造成土壤变质
	公司废弃物管理规定

	2
	泥浆及生活污水排放
	废水排放
	堵塞城市管道
影响居民生活
	二级沉淀，三级排放

	3
	道路楼层清扫
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	制定施工扬尘专项控制方案

	4
	脚手架清理
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	制定施工扬尘专项控制方案

	5
	木工作业
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	制定施工扬尘专项控制方案

	6
	垃圾、材料运输
	扬尘污染
	影响市容环境
	制定施工扬尘专项控制方案

	7
	露天材料堆放
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	制定施工扬尘专项控制方案

	8
	土方外运
	扬尘污染
	影响市容环境
	制定施工扬尘专项控制方案


5、建立健全的扬尘防治制度。




第四章、扬尘防治做法
一、施工现场扬尘污染的来源
建设工程施工的扬尘污染，是指在房屋建设施工、道路与管线施工、物料运输、物料堆放、道路保洁、泥地裸露等活动中产生粉尘颗粒物，对大气造成的污染。
施工现场易产生扬尘污染的物料主要有：水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑垃圾、工程渣土等。
施工现场扬尘治理措施：建设工地施工过程中，必须做到“六个百分百”：即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。确保施工现场扬尘污染总体受控。
在施工现场出入口设立扬尘治理公式监督牌，公示监督牌内容应标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等，积极开展社会舆论监督，发动群众参与监管，设立施工扬尘举报投诉电话，接受公众对建设工程施工现场扬尘污染的举报和投诉；邀请社会热心人士担任施工扬尘整治义务监管员，对施工工地进行监督和举报。对违规制尘的工地项目名称、相关责任单位、处罚情况，各监督管理单位可以通过网站、报纸、媒体等向社会曝光公示。
对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底，将扬尘防止工作具体落实到操作层，并建立奖罚制度以推动施工扬尘污染控制过程。项目部与作业班组签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。
二、现场围挡和大门 
1、施工场地周围应设置不低于1.8m高的彩钢板围挡或24cm砖墙抹灰刷白,做到坚固、稳定、整洁、美观，并在外则设置安全生产方面宣传口号或公益广告、宣传标语等。重要地区和主要路段，现场围挡不低于2.5米。 
    2、施工现场应设置封闭式金属板制大门，门头尺寸一般不小于5
×4.5m，且设置企业标志，门头底的颜色为深蓝色，字体颜色为白色。 
3、车辆出入口处设清理车辆用喷头和冲洗池，驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，不得污染道路，运输车辆经冲洗干净后驶出建筑工地，防止车辆将泥砂带出场外。对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘。施工现场每天至少洒水三次以防扬尘。 
4、现场施工料具按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等其他易飞扬、细颗粒散体建筑材料，应严密遮盖或库内、池内存放；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，应采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施；钢筋、木材等加工作业区必须采取密闭等降尘降噪措施。闲置场地应进行固化、绿化、覆盖等防尘处理。 
5、施工现场专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；应配备专门的洒水设备；施工现场出入口设置车辆冲洗池和定型化的车辆自动冲洗装置；冲洗池四周设置排水沟和两级沉淀池；建立进出车辆冲洗台账。
6、施工现场选用的土方、建筑垃圾、砂石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料运输车辆均采取严密覆盖措施方能出入工地大门，否则不能进场或不能出场。
7、施工现场出入口、作业区、生活区、主干道均采用商品砼硬化，道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要；施工现场设置有排水系统，禁止将泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内。
8、施工时严禁随意抛扔垃圾废弃物。施工垃圾定点堆放，并及时清运，适量洒水减少扬尘。 严禁焚烧产生有毒、有害气体的物质。 
    9、 施工现场所设搅拌设备安装除尘装置，同时搅拌站出水设沉淀池，运砂浆车辆到指定有沉淀池的地点刷车，严禁随意择地冲车。 
    10、出现重污染天气或五级以上的大风天气时，禁止进行拆除工程施工、土方开挖、回填及清运作业。
三、现场道路和出入口 
    1、必须设置现场内环形畅通的砼主干道路和沿单位建筑物四周非泥面的畅通道路，雨天不积水。同时设置固定洒水点定时洒水、确保无扬尘。 
2、施工现场出入口必须采用砼硬化且与城市道路相连接，砼标号不低于C20，硬化厚度不少于20cm。生活区、加工区可采用砖铺等其他方式硬化。场地要平整、坚实、整洁，尘土不飞扬，且有良好的排水设施，保证排水畅通。可种植或盆栽花草，搞好现场绿化。 
四、物料堆放 
    1、严格按照平面布置图所标位置堆放各种工具、构件、材料，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌。 
    2、各种材料、构件要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成”（成方、成垛、成堆、成捆、成排），散装材料要入池，并设置明显标牌。 
3、水泥、钢筋等建筑初料应按生产厂家、品种、强度和生产日期分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房，要有防尘、防潮、防雨措施。施工现场必须使用商品混凝土，禁止现场搅拌。  
五、土方工程 
    1、土方施工方案包括：施工现场土方扬尘治理及文明施工承诺书、对周边环境影响及防治措施、土方开挖施工准备、基坑开挖方法、土方开挖质量要求和质量保证措施、土方开挖安全要求和安全保证措施、土方的运输和堆放地点。    
   2、建设单位及总承包单位对施工现场的土方工程负总责。土方工程施工前，必须做好大门、围挡、出入口硬化，设置车辆冲洗设施。 
   
 3、土方运送必须采取全覆盖的密封措施，必须装载规范，保持密闭运输和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。    
    4、施工现场堆土要使用蓬布及密目网双层覆盖。 
    5、施工现场裸露地面要进行碾压，及时洒水，确保无扬尘。 
 6、施工现场四周设置畅通的排水沟，设置沉淀池，确保雨期洪水不污染城市道路、堵塞管道。
六、木工区管理
1、木工区由安全员负责，木工机械操作工负责日常管理，必须确保木工区产生的粉尘、废料不污染环境。
2、木工区专人操作和管理；
3、木工区必须保持全封闭，操作时必须；
    4、保持木工区整齐、整洁，及时清理锯末及废料，锯末及刨花等必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理。
5、禁止将木工区作他用。
七、结构施工阶段管理
1、所搭设的脚手架必须全部密目网进行外围封闭，密目网达到2000目，无损坏和漏洞，旧网在使用前必须清洗干净；现场防护应封闭严密、牢固整洁，封闭高度应高出操作层1.5m。
2、结构周边的临边防护必须用密目网设置，底部设置防空隙的踢脚板，防止垃圾从楼层外围散落而产生扬尘；
3、现场一律使用商品砼；
4、楼层清理垃圾时，预先洒水湿润。待湿透后再进行，清扫，各楼层垃圾集中堆放，用劳动车从施工升降机清运至地面，为防止垃圾在清运时因风吹、抖动而产生扬尘，在用劳动车清运时，每部车上都必须遮盖密目网。禁止从预留洞、内天井或电梯井向下抛扔垃圾，更不准从结构外围抛扔垃圾；
5、清理脚手架垃圾时，禁止掀翻和拍打竹底笆，必须预先进行洒水，然后用扫帚进行清扫，集中堆放在楼层内，用劳动车运下；
6、基坑回填土时必须及时夯实，并及时补做砂浆地坪；
7、清理电梯井垃圾时，禁止使用抖动安全网的方法，必须用特殊工具伸入网内进行舀清；
8、屋面进行隔热保温施工时，珍珠岩隔热板必须尽量整块铺贴，如需切断，必须在封闭的箱子内进行，防止珍珠岩碎末撒落飞扬，造成污染。
八、装饰施工阶段管理：
1、工程结束前不得拆除工地围墙，如因正式围墙施工妨碍必须拆除临时围墙时，必须设置临时围档措施。
    2、由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设置的垃圾堆放点，必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；
3、在进行大理石等石材切割或磨光时，必须设置专用封闭式的切割间，操作人员必须戴好口罩，必要时带水切割；
4、拆除脚手架，禁止直接掀翻竹笆，必须先行洒水并清理垃圾；
5、施工现场禁止焚烧垃圾废料等；
6、装饰用的石膏粉、老粉、腻子粉等必须袋装，并入库集中管理。
7、装饰阶段应组织石材、木制品成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。
九、运输车辆管理 
    1、施工现场液体或散装材料、垃圾的运输，必须进行密封、包扎或覆盖，严禁洒漏污染城市道路。 
2、施工现场必须设置洗车池（冲洗槽）和沉淀池，配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。洗车池应设在工地大门内适当位置，深度不低于30cm。沉淀池不小于80×80×100cm，并与市政管网相通，未经沉淀的污水严禁排入市政管网。
十、垃圾运送和堆放 
建筑垃圾应集中、分类堆放，及时清运；临时堆放的生活垃圾应采用封闭式容器，日产日清。垃圾清运应委托有资格的运输单位，不得乱卸乱倒。不得在施工现场熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质。     
十一、临时设施布置 
    1、现场施工作业区与办公区及生活区应有明显界限，有隔离和安全防护措施，防止发生意外事故。 
    2、临建设施必须使用符合规定要求的装配式彩钢活动房屋，活动房屋不得超过两层，并满足安全、卫生、保温、通风等要求，温暖季节应安装纱门、纱窗。    
     3、职工宿舍：施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，需设置2×0.8m规格的单人床或上下双层床，不允许使用钢管搭设，每房间居住人数不得超过16人，每人居住面积不少于2㎡。
十二、后勤卫生管理 
    1、食堂的设置位置：距离厕所、垃圾场（箱）及其他产生有毒、有害物质的场所30米以外。 
    2、食堂外墙面应抹灰刷白，制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5m，地面应做硬化和防滑处理，粮食存放台距墙和地面应大于0.2米，安装纱门和纱窗，食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”，高度不低于0.3米。 
    3、食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等炊具应生熟分开，有明显标记，分别放置。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。 
    4、食堂必须取得《卫生许可证》，并做到四周场地平整、清洁、无污水。炊事人员应按规定每年进行体检，取得《健康证》后方可上岗，工作时应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并保持个人卫生，非炊事人员不得随意进入制作间。    
    5、施工现场应设置符合卫生要求的封闭、水冲式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。人与蹲位比为25-30：1，蹲位之间设置隔墙，隔墙高度不低于0.9米；便池应采用面砖等材料饰面，饰面高度不低于1.5米，厕所墙面应抹灰刷白。
高层建筑超过8层以后，应每隔4层设置封闭式便桶。 
    6、施工现场应设置淋浴室，淋浴室应有管理制度和专人管理，墙面应使用面砖等材料饰面；淋浴间与更衣间应隔离，淋浴头不少于8个，并使用防水电器。   
    7、盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池，并应使用节水龙头。   
    8、施工现场应设置医务室，配备担架等急救器材，配备止血药、绷带及其他常用药品。 
    9、施工现场应设置吸烟室、饮水室，严禁在施工区域内吸烟。 
10、施工现场必须设专人供水和专用保温饮水桶，水桶加盖加锁，防止污染。  
第五章、扬尘防治保证措施
一、组织保障
项目部建立施工现场扬尘防治责任体系并始终保持运转。
1、项目经理负责对施工全过程监督，从源头做好施工扬尘整治工作。
2、项目副经理负责对本方案的检查、监督及评价。对违法违规、不符合要求的扬尘行为必须坚决制止，不听劝阻的要及时向建设行政主管部门报告。
3、技术负责人负责对扬尘治理专项方案的编制、实施和检查，对投入到扬尘专项治理的人、机、材、设备等作统一安排和部署，对扬尘污染负主责。必须按照方案，落实好裸土覆盖、硬化道路、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化5个100%必须达标的要求；必须有专门机构，指派专人负责，每天对施工现场扬尘整治工作进行检查并记录，使工地扬尘整治工作步入常规化和规范化管理。
4、专职安全员：负责每天检查扬尘治理落实及实施情况并作好记录。
5、综治员：负责对路面、加工棚、水沟、机械挖土进行覆盖。
6、施工员：负责对路面保洁人员的监督。
7、材料员：负责对项目针对扬尘整治的材料采购。
二、组织构架
 (
领导小组
监督小组
组长：王生瑞
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