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本标准是对DB6101/T  14-2010《大棚桃栽培技术规程》 的第一次修订。
本标准由西安市质量技术监督局提出并归口。
本标准主要起草单位：鄠邑区市场监督管理局、西安市鄠邑区现代农业投资发展有限责任公司。 本标准主要起草人：李六建、贾建国、马建斌、董柯、严昌盛、王丽丽、乔维娜。
本标准的历次版本发布情况为：
—DB6101/T  14-2010。
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1  范围

本标准规定了设施桃的生产园地选择与规划，品种和质量选择，定植，整形修剪，扣棚升温，花果 管理，土、肥、水管理，病虫害防治，采收前准备工作以及采果、分级包装、标志、贮存、运输等技术 环节的要求。
本标准适用于西安地区设施桃的生产。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 8321   农药合理使用准则
NY/T 496-2010   肥料合理使用准则   通则
NY  525-2012   有机肥料
NY/T  1226   农药安全使用规范总则
NY/T 2798.1   无公害农产品生产质量安全控制技术规范第1部分    通则
NY/T  5010-2016 无公害农产品 种植业产地环境条件
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1

设施桃
1
采用大棚生产专用设施，用水泥杆、轻型钢材做骨架，做成立柱、拉杆、拱杆等，覆盖塑料膜上有 保暖毡被或草帘的双拱式大棚及单拱式的日光温室大棚 ，棚内部从事生产经营的一种现代农业生产模 式 。有保暖设施的是暖棚，而无保暖设施的是冷棚，设施桃的主要特点是上市早。

4  园地选择与规划

4.1  选择生态条件良好，远离污染源并具有可持续生产能力的农业生产区域。
4.1.1  气候条件
适宜的平均气温为12℃~17℃ ,  绝对最低温度≥-23℃ ,  休眠期≤7.2℃低温积累700h以上，全年日 照时数大于1200h。
4.1.2  土壤条件
土壤质地以沙土壤地为好，pH值6.5～7.8，盐分含量≤7g/kg，地下水位在1.0m以下，异重地。
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4.1.3  产地环境
水质和大气质量按NY/T  5010-2016执行。
4.2  园地规划
4.2.1  园区按管理区和园地生产区分别规划。
4.2.2  管理区包括生活、住宿、库房、包装车间等，合理布局安排建设。
4.2.3  园地生产区规划：园地作为设施桃生产场地，规划时首先规划好设施的棚型，主要有两种形式： 一种是双拱半圆形、另一种日光温室型。双拱形要求南北走向，长度 50m、宽 12m～14m、高度 3m～3.5m、 棚间距 3m，而半拱形日光温室大棚为东西走向，面向阳光、长度 50m～60m、跨度 7m、高度 3.5m～4.0m、
棚间距 7m 以上（其结构见附图 1、2）。
4.2.4  棚膜选择的要求： 塑料大棚膜选用聚乙烯“三防 ”膜或 PO 膜为好。
5  品种和质量选择

5.1  品种选择： 目前表现优秀有：油桃“ 中油 16、18、13 ”,水蜜桃：春密、春美，其中油桃主栽品   种“ 中油 16 ”搭配“ 中油 13, ”，水蜜桃主栽品种“春密 ”搭配“春美 ”，主栽与搭配比例 6∶1 较好， 保障授粉良好，确保丰产。
5.2  质量选择：要求苗木高度 100cm、胸径 0.8cm，砧木为甘肃桃或新疆野生桃较好，侧根数量不少于 3 条～4 条，长度大于 15cm，且无介壳出，无根瘤和根节线虫病害。

6  定植

6.1  时期： 宜在春季栽植。
6.2  密度：株行距 100cm×200cm。
6.3  方法：定植穴大小以 50 cm×50 cm×40 cm，栽植穴内施入少部分有机肥。栽前对苗木根系用 1.0% 的硫酸铜溶液浸 5h 后，再放入 2%的石灰液中浸 2h，栽植时将嫁接口朝迎风方向，边填土边轻轻向上提
苗、踏实、栽深度以根茎部与地面持平为宜，栽培完毕后，立即灌水。
7  整形修剪


7.1  树体结构
2
设施桃采用主杆型，定干60cm～70cm、即中心主干上分层留有3个～4个侧枝，做到错落有序、层次 分明，各侧枝与中心主干夹角60 °~70 ° ,  各侧枝上留2条～3条结果枝。
7.2  整形修剪
7.2.1  幼树期及结果初期
幼树生长旺盛，应重视夏季修剪。主要以整形为主，尽快扩大树冠，培养牢固的骨架，对中心主干 长到160cm～170cm时限制高度，对侧枝长放轻剪，促进早结果，逐渐培养结果枝组。
7.2.2  盛果期修剪
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修剪的主要任务是前期保持树势平衡，中、后期抑前促后，回缩更新培养新的枝组，防止早衰和结 果部分外移，应在夏季进行，力求7月中旬各枝组健全形成“满、透、平 ”。对于过旺的树枝进行扭扭 揉外，还可化学控制营养生长、促生殖生长， 喷PBO 80倍～100倍液视生长势而定，可隔10d～15d再喷 一次，使花芽充实。
7.2.3  冬季修剪及冬季管理
务必在扣棚升温前进行完毕。主要控制高度在160cm～170cm左右，行间枝条相隔60cm左右，各侧枝  及结果枝有序着生，对于过密枝、重叠枝、徒生枝及老、弱、病、残枝疏除，使整体与个体协调一致， 通风透光，及时捡拾落地枝、病枝移出原地，酌情冬灌，适时[image: ]平地面， 以备覆设地膜。

8  扣棚升温

8.1  时间：不论是促眠处理或自然休眠，只要需冷量达到 700h 左右即可扣棚升温。提前灌水一次，适 墒覆盖地膜。
8.2  升温后温、湿度管理
升温后主要节点是控制棚内温、湿度，而温度高低按放风口大小调节，湿度由于放风口拉大会降低， 可在地膜面上洒水调节，其温、湿度要求见表1。
表1  设施桃棚内温、湿度要求

	时间
	温度（白天）
	温度（夜间）
	湿度

	1 d～8d
	12℃~16℃
	5℃~6℃
	60%

	9 d～13 d
	14℃~18℃
	5℃~6℃
	60%

	14 d～18  d
	16℃~20℃
	6℃~8℃
	60%

	19 d～23  d
	18℃~24℃
	6℃~8℃
	60%

	24 d～28  d
	20℃~24℃
	6℃~8℃
	60%

	29 d～31  d
	21℃~25℃
	7℃~9℃
	60%

	32  d～开花
	22℃~26℃
	7℃~9℃
	60%

	开花-谢花
	18℃~22℃
	10℃
	50%

	花后 7d 内
	21℃~25℃
	10℃
	50%
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