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本标准是对DB6101/T  15-2010《大棚杏栽培技术规程》 的第一次修订。
本标准由西安市质量技术监督局提出并归口。
本标准主要起草单位：西安市鄠邑区市场监督管理局、西安市鄠邑区现代农业投资发展有限责任公 司。
本标准主要起草人：李六建、贾建国、马建斌、董柯、严昌盛、王丽丽、乔维娜。
本标准的历次版本发布情况为：
—DB6101/T  15-2010。
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1  范围

本标准规定了设施杏的生产园地选择与规划，品种和质量选择，定植，整形修剪，扣棚升温，花果 管理，土、肥、水管理，病虫害防治，采收前准备工作以及采果、分级包装、标志、贮存、运输等技术 环节的要求。
本标准适用于西安地区设施杏的生产。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 8321   农药合理使用准则
NY/T 496-2010   肥料合理使用准则 通则
NY  525-2012   有机肥料
NY/T  1226   农药安全使用规范总则
NY/T 2798.1   无公害农产品生产质量安全控制技术规范第1部分  通则
NY/T  5010-2016 无公害农产品 种植业产地环境条件

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1

设施杏
1
采用大棚生产专用设施，用水泥杆、轻型钢材做骨架，做成立柱、拉杆、拱杆等，覆盖塑料膜上有 保暖毡被或草帘的双拱式大棚及单拱式的日光温室大棚 ，棚内部从事生产经营的一种现代农业生产模 式 。有保暖设施的是暖棚，而无保暖设施的是冷棚，设施杏的主要特点是上市早。

4  园地选择与规划

4.1  选择生态条件良好，远离污染源并具有可持续生产能力的农业生产区域。
4.1.1  气候条件
适宜的平均气温为12℃~17℃ ,  绝对最低温度≥-23℃ ,  休眠期≤7.2℃低温积累700h以上，全年日 照时数大于1200h。
4.1.2  土壤条件
土壤质地以沙土壤地为好，pH值6.5～7.8，盐分含量≤7g/kg，地下水位在1.0m以下，异重地。
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4.1.3  产地环境
水质和大气质量按NY/T  5010-2016执行。
4.2  园地规划
4.2.1  园区按管理区和园地生产区分别规划。
4.2.2  管理区包括生活、住宿、库房、包装车间等，合理布局安排建设。
4.2.3  园地生产区规划：园地作为设施桃生产场地，规划时首先规划好设施的棚型，主要有两种形式： 一种是双拱半圆形、另一种日光温室型。双拱形要求南北走向，长度 50m、宽 12m～14m、高度 3m～3.5m、 棚间距 3m，而半拱形日光温室大棚为东西走向，面向阳光、长度 50m～60m、跨度 7m、高度 3.5m～4.0m、
棚间距 7m 以上（其结构见附图 2、1）。
4.2.4  棚膜选择的要求： 塑料大棚膜选用聚乙烯“三防 ”膜或 PO 膜为好。
5  品种和质量选择

5.1  品种选择
品种有金太阳、凯特杏及丰园红、丰园“77 ”。杏主栽品种金太阳、丰园红搭配凯特杏及丰园“77 ” 杏， 比例6∶1较好，保障授粉良好，确保丰产。
5.2  质量选择
要求苗木高度100cm以上、胸径0.8cm以上，砧木以山杏为好，侧根数量不少于3条～4条，长度大于 15cm，且无介壳出，无根瘤和根节线虫等病、虫害。

6  定植

6.1  时期： 宜在春季栽植。
6.2  密度：株行距 100cm×200cm。
6.3  方法： 定植穴大小以 50cm×50cm×40cm，栽植穴内施入少部分有机肥 。栽前对苗木根系用 1.0%   的硫酸铜溶液浸 5h 后，再放入 2%的石灰液中浸 2h，栽植时将嫁接口朝迎风方向，边填土边轻轻向上提
苗、踏实、栽植深度以根茎部与地面持平为宜，栽培完毕后，立即灌水。
7  整形修剪


2
7.1  树体结构
设施杏采用主杆型，定干60cm～70cm、即中心主干上分层留有3个～4个侧枝，做到错落有序、层次 分明，各侧枝与中心主干夹角60 °~70 ° ,  各侧枝上留2条～3条结果枝。
7.2  整形修剪
7.2.1  未成形树的修剪
以扩冠为主，配合适当产量，促营养生长向生殖生长转化，多拉少剪。对过密、过旺的徒长枝或延 长枝应疏除， 回缩等手段，达到“满、透、平 ”的目的。
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7.2.2  盛产期修剪
采果后，及时疏除老、弱、病枝及竞争枝，过旺的直立枝酌情回缩长放枝组，尽量保留中庸枝，提 高果枝的数量，对空间太大对周边强旺长放枝中截。早培养结果枝，原则创造前期较多结果枝，早形成 充实花芽，并达到“满、透、平 ”的目的。
7.2.3  冬季修剪
幼树，此期修剪兼顾整形和结果两个方面，轻剪长放，疏除不合理枝，回缩过长枝组，对过弱枝中  截，撑、拉直立过旺枝，促发中短果枝。对盛产期杏树，调整生长和结果关系，维持树势，适当疏密、 截弱，稳定结果部位和生长势，对延长枝轻截， 回缩过老的枝组， 改善内膛光照条件，保证结果枝满， 通风透光，生长平衡，形成结果多，花芽形成质量好。

8  扣棚升温

8.1  时间：不论是促眠处理或自然休眠，只要需冷量达到 700h 左右即可扣棚升温。西安地区一般元月 中旬后 。升温前灌足水，合墒覆盖地膜。
8.2  升温后设施内温、湿度管理
设施内温、湿度调节是人为对风口的大小掌握，湿度太小时可地面洒水，具体要求见表1。
表1  设施杏棚内不同时期温、湿度要求

	时间
	温度（白天）
	温度（夜间）
	湿度

	1d～8d
	10℃~14℃
	3℃~4℃
	60%

	9d～13d
	12℃~16℃
	3℃~4℃
	60%

	14d～18d
	14℃~18℃
	4℃~6℃
	60%

	19d～23d
	16℃~22℃
	4℃~6℃
	60%

	24d～28d
	18℃~22℃
	4℃~6℃
	60%

	29d～31d
	19℃~23℃
	5℃~7℃
	60%

	32d～开花
	20℃~24℃
	5℃~7℃
	60%

	开花-谢花
	16℃~20℃
	8℃
	50%

	花后 7d 内
	19℃~23℃
	8℃
	50%
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