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成都市龙泉驿区图书馆办公楼施工组织设计

摘要：本工程为成都市龙泉驿区图书馆办公楼，按使用方式将工程建筑分成五层。房子设计标高18.45m，建筑面积4000m2。本项目构造设计采用双层混凝土结构框架剪力墙，基本上流程为：结构设计示意图的明确；荷载测算；内力剖析；内力组成；梁、柱截面箍筋、板设计、室内楼梯的设计、基本的设计及其建筑施工图的制作等。在其中，内力测算考虑到下列四种荷载功效，即恒荷载、活荷载、风荷载及其地震力；柱、板设计采用弹性理论；梁的设计采用可塑性基础理论；室内楼梯选用板式楼梯；基本选用十字交叉独立基础。在开展横截面抗震等级设计时，遵照了强剪弱弯，强柱弱梁，强结点弱构件设计标准，且达到结构规定。
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框架体系的优势是现代平面布置图灵便，会获得比较大空间；房屋建筑建筑立面易上手、结构自身重量较轻计算基础理论在比较完善的一定高度范围之内工程造价比较低，如今在多高层建筑中运用十分广泛。主要缺点位移弯曲刚度小，地震灾害对于非结构预制构件如非砌体、建筑装饰设计等毁坏比较严重。因而，选用架构结构时，务必操纵建筑物叠加层数和高度。设计时应该考虑建筑抗震的需求、结构构件变型、工程的施工非常容易等性能。
设计需要满足钢筋混凝土架构结构设计规范化的规定，务必了解钢筋混凝土结构设计的全流程，深入了解钢筋混凝土结构的基础理论、基本上方式。此次的毕业设计全方位地帮我们备考和加强了学过理论知识，让我们对结构设计的大体上了解上一个台阶，在专业技能里的运用更为娴熟，单独刻苦钻研和操作能力获得了提升。本设计共涉及9个一部分，分别是设计材料、结构布局和计算示意图、承载力计算、内功计算、内功组成、框架柱横截面设计、板结构设计、室内楼梯结构设计和结构设计。
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本设计为五层的钢筋混凝土框架结构，主要设计资料如下：
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室内设计标高±0.000，室内外高差450。
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一月份全年最冷月平均气温：，七月最热月平均气温：，平均地面温度：。



历年平均降水量：613，夏季平均降水量：424.8，年最大降水量：1142.6。


基本风压：0.45；主导风向：冬季：西北，夏季：东南。



基本雪压：0.45 最大冻深：500。
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地基允许承载力R=80 ，土类型为粉质粘土，Ⅲ类场地，最高地下水位：自然地面以下1.0，地下水性质：有弱硫酸盐侵蚀。
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抗震设防烈度为7度，地震分组为第二组，三级抗震要求。
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外墙采用粉煤灰轻渣空心砌块：厚240；内墙采用粉煤灰轻渣空心砌块：厚200；加气混凝土砌块强度MU3，用M5水泥砂浆砌筑。
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水泥花砖地面；100厚现浇钢筋混凝土楼板。 
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小瓷砖地面；100~140 厚膨胀珍珠岩找坡2% ；100厚现浇钢筋混凝土楼板。
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底层出入口为铝合金门，卫生间行政办公室为木门，其它为铁门、铝合金窗。
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屋面活荷载：2.0 /；走廊、楼梯、资料档案室活荷载：2.5 /，其它楼面活荷载：2.0 /。
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混凝土C25: ，； 


混凝土C30: ，； 
HPB235级钢筋:[image: ]； 

HRB335级钢筋: [image: ]， [image: ]。
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平面布置如图2-1。底层柱、基础的混凝土强度等级为C30；其余各构件混凝土强度等级均为C25；钢筋型号见具体各构件计算书。


图2-1 结构平面布置
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1.梁截面初选




边跨梁： h取～    取h=600；取b=250；




中跨梁： h取～    取h=400；取b=250；




次梁：   h取～    取h=500；取b=200；
2.柱截面初选




对于较低设防烈度地区的多层民用框架结构，一般可通过满足轴压比限值进行截面设计。本设计中房屋高度H<30，抗震等级为三级，轴压比μ取0.9，各层重力代表值近似取12/。由图2-1可知：边柱、中柱的受荷面积分别为A=3.15×7.2=22.68，A=4.35×7.2=31.32，则竖向荷载下柱截面面积为：


边柱：Nv=1.3×7.2×3.15×12×103×5=1769040/
Ac≥165176.5/(0.9×11.9)=165176.5mm2


中柱：Nv=1.25×7.2×4.35×12×103×5=2349000/


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/587133145005006050

4

image1.wmf
mm


oleObject1.bin

image2.wmf
C

0

8

.

2

-


oleObject2.bin

image3.wmf
C

0

7

.

26


oleObject3.bin

image4.wmf
C

0

6

.

14


oleObject4.bin

oleObject5.bin

oleObject6.bin

oleObject7.bin

image5.wmf
m

kN

/


oleObject8.bin

image6.wmf
2


oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

image7.wmf
m


oleObject15.bin

oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

oleObject19.bin

image8.wmf
kN


oleObject20.bin

image9.wmf
2

m


oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

oleObject25.bin

image10.wmf
2

/

9

.

11

mm

N

f

c

=


oleObject26.bin

image11.wmf
2

/

27

.

1

mm

N

f

t

=


oleObject27.bin

image12.wmf
2

/

3

.

14

mm

N

f

c

=


oleObject28.bin

image13.wmf
2

/

43

.

1

mm

N

f

t

=


oleObject29.bin

image14.wmf
2

/

210

mm

N

f

y

=


image15.wmf
2

/

300

mm

N

f

y

=


image16.wmf
55

.

0

=

b

x


image17.wmf
D

C

B

A

8

1

一至五层

D

C

B

A


oleObject30.bin

image18.wmf
8

l


oleObject31.bin

image19.wmf
12

l


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

image20.wmf
8

l


oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image21.wmf
m


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image22.wmf
2

m


oleObject46.bin

image23.wmf
N


oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

