基于PLC的矿井提升机变频调速限制系统设计
                 
   摘  要

 本文针对提升机限制系统中存在的上述问题，把可编程序限制器和变频器应用于提升机限制系统上，并在可行性方面进行了较深化的探讨。依据提升机的运行特点，限制系统采纳工控机监控提升机变频调速系统， PLC限制系统、变频调速系统等组成。为了提高系统的牢靠性，对提升机各种物理量及限制单元进行限制监控。提升机的动态监测由工控机或触摸屏和组态软件组成。用户在组态环境中完成动画设计、设备连接、编写限制流程和工程所须要的信息报表以及结果打印等。主控系统采纳PLC系统，硬件简洁、软件敏捷性强、调试便利、维护量小，协作一些专用电子模块组成的提升机限制设备，可供限制高压带动动力制动或低频制动等。同时能检测各电机故障现象并送往上位机显示。削减了传统继电器接触式限制系统的中间环节，削减了硬件和限制线，极大提高了系统的稳定性，牢靠性。
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The Freouency Conversion Use on The Speed Adjustment of Shaft Hoist on The Basis of PLC Control　　　　　　　
  
ABSTRACT

   Elevator Control System In this paper, the above problems exist in the PLC and frequency converter used in elevator control system, and for a more in-depth feasibility study. According to the operation of hoist features, the control system IPC VVVF elevator control system, PLC control systems, frequency control system components. In order to improve system reliability, and various physical quantities on the elevator control unit to control monitoring. Dynamic monitoring of elevator or the touch screen by IPC and configuration software. User environment, complete the animation in the configuration design, equipment connections, control flow and project preparation of the required information statements, and the results of printing. Master control system uses PLC systems, hardware simplicity, the software flexibility and easy commissioning and maintenance of small, specialized electronic modules with a number of the elevator control equipment, drive dynamic braking for control of high pressure or low-frequency braking. While the motor symptoms can be detected and sent to the host computer display. Relay contact to reduce the traditional control system of the intermediate links, reducing hardware and control lines, which greatly improves system stability and reliability. 
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[bookmark: _Toc168374693]在煤炭生产中提升机担负着提升煤炭、岩石、下放材料、升降人员和设备的任务，是联系井上与井下的唯一途径，素有矿井“咽喉”之称。提升机的电力传动特性困难，电动机频繁正反向，常常处于过负荷运转和电动、制动不断地转换的状态中。对提升机来说，运行的平安、牢靠性是至关重要的，主井干脆关系到矿山的生产效率，作为运输人员的副井，一旦发生故障，往往造成机毁人亡。提升机运行的平安牢靠性不仅干脆影响整个矿井的生产实力，影响整个矿山的经济效益，而且还涉及到井下工作人员的生命平安。因此，研制并制造既平安牢靠又节约能源的提升机是煤矿平安生产的一项重要课题。
就计算机技术在工业现场应用状况而言，可编程限制器（PLC）是目前作为工业限制最志向的机型，它是采纳计算机技术、依据事先编好并储存在计算机内部一段程序来完成设备的操作限制。采纳PLC限制，硬件简洁、软件敏捷性强、调试便利、维护量小，PLC技术己经广泛应用于各种提升机限制，协作一些提升机专用电子模块组成的提升机限制设备，可供限制高压带动力制动或低频制动，单、双机拖动等。操作、监控和平安爱护系统选用可编程限制器。主控计算机应用软件能完成提升机自动、半自动、手动等各种运动方式的限制要求。
在广泛考察现行的变频调速方案后，本文提升机系统限制单元采纳目前工控适用的可编程限制器来限制，具有编程简洁和限制牢靠性高的优点；电力拖动系统中，选用先进的变频传动装置，运用先进的矢量限制技术，优化了调速系统的性能，这一限制方法目前仍为现代沟通调速的重要探讨方向之一。采纳先进的工业计算机、现场总线和工业自动化技术，依据结构标准化、产品系列化、性能现代化、体积小型化的原则，研制生产适合矿井提升机电控设备是进行技术改造和新建矿井设备选型的志向选择。
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