本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（单项选择题200道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计200题,每题1分)
1. SF6负荷开关-熔断器组合电器在更换熔断器前应( )。
A. 使负荷开关合闸
B. 使操动机构储能
C. 合上接地开关
答案:C
2. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。
A. 3片
B. 5片
C. 7片
D. 9片
答案:A
3. 当电源电压波动时，心柱2中的(  )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。
A. 磁动势
B. 磁阻
C. 磁通
D. 磁场
答案:C
4. 箱式变电站运行中的高压开关设备，经20次带负荷或(  )次无负荷分合闸操作后，应检查触头情况和灭弧装置的损耗程度，发现异常应及时检修或更换。
A. 1500
B. 2000
C. 2500
D. 5000
答案:B
5. 电机在正常运行时的声音,是平稳.轻快.( )和有节奏的。
A. 尖叫
B. 均匀
C. 摩擦
答案:B
6. 导体的电导越大，表示该导体的导电性能(  )。
A. 不变
B. 越差
C. 越好
D. 不确定
答案:C
7. 磁力启动器的额定电压是指(  )的额定电压。
A. 辅助触头
B. 热继电器
C. 吸合线圈
D. 主触头
答案:C
8. (  )KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。
A. 35
B. 110
C. 220
答案:A
9. 具有失压保护功能的电器是( )
A. 熔断器
B. 热继电器
C. 接触器
D. 过电流继电器
答案:C
10. 接地体的连接应采用搭接焊，其扁钢的搭接长度为( )
A. 扁钢宽度的1倍
B. 扁钢宽度的2倍
C. 扁钢宽度的2.5倍
答案:B
11. 下列哪个选项不是常用的安全电压( )。
A. 12V
B. 110V
C. 24V
D. 36V
答案:B
12. 摇表的两个主要组成部分是手摇(  )和磁电式流比计。
A. 电流互感器
B. 直流发电机
C. 交流发电机
答案:B
13. 电业安全工作规程上规定,对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。
A. 380
B. 400
C. 250
答案:C
14. 10KV架空线路，导线与建筑物之间的最小垂直距离为(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:B
15. 磁力线集中经过的路径叫(  )。
A. 磁通
B. 磁路
C. 磁密
D. 磁场
答案:B
16. 对电力线路杆塔叙述正确的是(  )。
A. 耐张杆除承受导线等荷重外，还承受导线水平张力
B. 耐张杆用以承受导线等荷重
C. 耐张杆用以承受导线侧面风压
D. 耐张杆用以承受导线荷重及水平风外力
答案:A
17. 关于欧姆定律，选出合适的描述(  )。
A. 电流与电阻成正比
B. 电流与电压成正比
C. 电流与电压成反比
D. 电流与电阻.电压无关
答案:B
18. 命令标示含义是必须(  )，它的几何图形是圆形，蓝色背景，白色图形符号。
A. 认可；
B. 遵守；
C. 确定；
D. 肯定；
答案:B
19. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )。
A. 绝缘措施;
B. 安全措施;
C. 接地措施;
D. 技术措施.
答案:D
20. 一般金属导体具有正温度系数，当环境温度升高时，电阻值将(  )
A. 增大
B. 减少
C. 不变
答案:A
21. SF6断路器灭弧室的含水量应小于(  )
A. 150ppm;
B. 200ppm;
C. 250ppm.
答案:A
22. 一个作业担任人员只能发给(  )张作业票。
A. 一　　
B. 二　　
C. 三
答案:A
23. 三极管有(  )个PN结。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
24. 对异步电动机的运行，说法错误的是(  )
A. 电动机定子.转子间有匝间短路故障，会引起绕组发热
B. 电动机单相运行时，绕组将因过流而发热
C. 负载过轻，电动机长时问运行，会引起过热
D. 电源电压过高或过低都会引起绕组过热
答案:C
25. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料.工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在( )。
A. 牢固的构件上
B. 设备上
C. 设备外壳上
D. 横担上
答案:A
26. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
27. RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的，这是因为(  )很小。
A. 电流互感器二次额定电流
B. 电压互感器二次额定电流
C. 电压互感器一次额定电流
答案:C
28. 为了使异步电动机能采用Y～△降压启动，电动机在正常运行时必须是(  )。
A. Y接法
B. △接法
C. Y接或△接
D. 上述三种说法都不对
答案:B
29. 事故照明一般采用( )。
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
30. 为了确定互感器的标准器二次回路的工作电压，采用的监视电压表应该为( )。
A. 0.5级；
B. 1.0级；
C. 1.5级；
D. 2.0级。
答案:C
31. 高压熔断器熔丝熔断后，撞击器使负荷开关( 高压交流接触器)跳闸，可防止由(  )而造成电气设备损坏。
A. 缺相运行
B. 过电压运行
C. 欠电压运行
答案:A
32. 电能的常用单位是(  )。
A. W
B. kw
C. MW
D. kWh
答案:D
33. 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的( )。
A. 耐热程度
B. 绝缘水平
C. 通断能力
答案:B
34. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )
A. 弱电触头
B. 强电触头
C. 电阻
答案:A
35. 电杆的拉线宜采用镀锌钢丝，其截面不得小于3根直径(  )钢丝，拉线与电杆的夹角应在30°～45°之间。
A. 2mm；
B. 3mm；
C. 4mm；
D. 5mm
答案:C
36. 对铝排的用途，叙述错误的是(  )。
A. 用于通过大电流
B. 用于较短的线路
C. 用于位置固定的连接
D. 用做高电压等级的导线
答案:D
37. 下面不是国家规定的电压等级是( )。
A. 10kV
B. 22kV
C. 220kV
D. 500kV
答案:B
38. 电流通过导线，其发热温度不超过规定的允许温度时，导线上允许连续通过的电流称(  )电流。
A. 大；
B. 小；
C. 安全；
D. 不安全；
答案:C
39. 要测量380V的交流电动机绝缘电阻，应选额定电压为(  )的绝缘电阻表.
A. 250V;
B. 500V;
C. 1000V;
D. 1500V.
答案:B
40. 高压电气设备的维护应该采用的方法是( )
A. 定期检测
B. 定期维修
C. 定期更换
D. 定期清洗
答案:A
41. 相对编号的常用格式是(  )。
A. 设备编号-端子排号
B. 设备名称-接线端子号
C. 设备编号-接线端子号
D. 设备名称-端子排号
答案:B
42. 我们把提供电能的装置叫( )
A. 发电机
B. 电源
C. 电动机
答案:B
43. 电流的方向规定为导体中( )运动的方向。
A. 负电荷
B. 正电荷
C. 电子
答案:B
44. 纯电容电路的容抗XC等于(  )。
A. ωL
B. 1/ωC
C. 3πFL
D. π/2
答案:B
45. 在使用(  )工具时，必须采用其他附加安全保护措施，如漏电保护器.安全隔离变压器等。
A. I类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:A
46. 电气图形符号的形式有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
47. 对瓷横担的叙述错误的是(  )。
A. 电气性能好
B. 结构简单
C. 安装维护方便
D. 机械强度高
答案:D
48. 电压较高和换向不好的电机应选用接触电阻(  )的电刷。
A. 小
B. 大
C. 大小均可
D. 特别小
答案:B
49. 变配电设备过负荷保护装置的动作时限为(  )S。
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9-l0
答案:D
50. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子，但在内部有接地端子，自设备内引出带有保护插头的电源线。
A. I类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
答案:A
51. 直流电动机的调速方法有(  )种。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
52. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(  )mm。
A. 6
B. 8
C. 10
答案:B
53. 在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜( )。
A. 采取停电工作方式
B. 采取带电工作方式
C. 使用低压工作票
D. 使用第二种工作票
答案:B
54. 《建筑施工特种作业人员管理规定》中建筑施工特种作业人员的考核内容应当包括( )。
A. 安全生产知识和法律法规知识
B. 安全生产知识和管理能力
C. 安全技术理论和实际操作
D. 安全生产知识和安全生产业绩
答案:C
55. 对于10#.15#新油或再生绝缘油的闪点不应低于多少(  )。
A. 100℃
B. 130℃
C. 140℃
D. D150℃
答案:C
56. 直接将电能送到用户的网络称为(  )。
A. 发电网
B. 输电网
C. 配电网
答案:C
57. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )现象。
A. 过电流
B. 过电压
C. 过饱和
答案:A
58. 电力电缆停电超过一个月但不满一年时，必须做(  )。
A. 交流耐压试验
B. 直流耐压试验
C. 接地电阻试验
D. 标准预防性试验
答案:B
59. 接触器常用做(  )开关。
A. 发电机
B. 变压器
C. 输电线路
D. 电动机
答案:D
60. 导线接头连接不紧密会造成接头( )。
A. 绝缘不够
B. 发热
C. 不导电
答案:B
61. 我国电动汽车市场发展迅猛,为满足电动汽车充电需求,国家高度重视充电( )建设,出台了一系列支持政策措施。
A. 基础设备
B. 基础设施
C. 基础技术
D. 基础应用
答案:B
62. 干式变压器绕组的最高允许温度应不大于(  )℃。
A. 100
B. 150
C. 155
答案:C
63. 电流速断电压闭锁保护是(  )逻辑电路。
A. 或门
B. 非门
C. 与门
D. 复合门
答案:C
64. 竹(木)梯的试验荷重为(  )。
A. 120N
B. 180N
C. 1000N
D. 1800N
答案:D
65. 企业内部供电电压偏移允许值，一般不应超过额定电压的(  )。
A. ±7%
B. ±5%
C. ±10%
D. ±15%
答案:B
66. 除单人值班的情况以外，倒闸操作必须由(  )人完成。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
67. 国家标准规定凡( )kW以上的电动机均采用三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 7.5
答案:B
68. 变压器(  )一般分为无励磁调压和有载调压两种办法。
A. 运转办法
B. 衔接办法
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