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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产 2000 吨塑粉生产线的技改项目

	项目代码
	2107-330703-07-02-943159

	建设单位联系人
	
	
	

	建设地点
	金华市金东区江东镇十八里

	地理坐标
	（119 度 42 分 57.852 秒， 29 度 3 分 52.066 秒）

	
国民经济
行业类别
	

C2641 涂料制造
	
建设项目
行业类别
	44、涂料、油墨、颜料及及 类似产品制造 264——单纯 物理分离、物理提纯、混合、 分装的（不产生废水或挥发 性有机物的除外）

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建）
[image: ]改建
[image: ]扩建
[image: ]技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
[image: ]不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
[image: ]重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	金华市金东区经济商 务局
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	
2107-330703-07-02-943159

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	6.67
	施工工期
	2 个月

	是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：              
	用地（用海）
面积（m2）
	
18615.8

	
专项评价设置情况
	
无

	

规划情况
	规划名称： 《金华市金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块控制性详细规 划（修改）》
审批机关：金华市金东区人民政府
审批文号名称及审批文号： 金华市金东区人民政府关于金华市金东区江东 低丘缓坡综合开发利用区块控制性详细规划（修改）的批复，金区政函 
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	[2020]4号

	
规划环境影响 评价情况
	规划环境影响评价文件名称： 《金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块控 制性详细规划（修改）环境影响报告书》
召集审查机关：金华市环境保护局
审查文件名称及审查文号： 关于金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块控 制性详细规划（修改）环境影响报告书环保意见的函，金环函[2018]27号
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规划及规划环境影 响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
对照《金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块控制性详细规划（修  改）》中的土地利用图， 项目所在区域属于土地利用规划中的南部工业组 团。本项目从事涂料生产， 属于二类工业项目， 因此， 项目选址符合《金 东区江东低丘缓坡综合开发利用区块控制性详细规划（修改） 》中的用地
要求。
2、规划环评符合性分析
本项目位于金华市金东区江东镇十八里， 未列入《产业结构调整指导 目录（2019本） 》、《浙江省制造业产业发展导向目录（2012年本）》中 的限制类和淘汰类中， 项目符合园区准入条件。项目生产工艺、装备技术 水平达到国内同行业领先水平， 项目配套完善、有效的三废治理措施， 够 实现废水、废气等污染物的稳定达标排放， 且项目未列入环境准入负面清 单内， 因此项目符合金华市金东区江东低丘缓坡开发利用区块产业布局要
求以及规划环评要求。
3、规划审查意见符合性分析
表1-1    审查意见符合性分析
	序号
	审查意见
	符合性分析

	
1
	合理设定规划产业导向； 进一步深化本规划与土地 利用规划、环境功能区划等相关规划的联系，根据 金东区对工业区产业发展要求，优化规划方案和产 业导向，落实基础设施建设、环境保护措施和区域 环境综合整治、清洁生产和节能减排要求。
	项目建设满足土地 利用规划和生态环 境分区管控方案。

	
2
	园区应根据自身环境资源、环保基础设施情况，结 合金东区产业提升和环境综合整治需求，进行统筹 协调和差异化发展； 同时严格按产业环境准入条件 和总量管控要求进行建设和发展。
	项目满足环境准入 条件，处理达标后 排放的污染物总量 满足总量控制要 求。

	
3
	优化规划用地布局。遵循“节约优先、循序渐进、 滚动开发”的原则， 提高土地集约利用效率，严格 控制土地投资强度和容积率；按照工业用地性质， 严格控制与周边居住和学校用地的距离。
	项目距离附件居住 区和学校距离较 远。

	


4
	加强区域现状环境整治和基础设施的配套建设。 1 、 园区应进一步完善雨、污收集系统， 强化雨污分流； 加强污水处理基础设施的日常运维管理，确保长期 全面稳定达标。 2、优化园区能源结构； 入区企业应 严格按入区项目准入等要求有效控制各类废气的排 放。 3、强化固废综合利用和危废集中处置， 入区企 业需实施固废分类收集和规范危废的暂存场所，妥 善处置各类固废，危险固废安全处置率须达100%。
	项目厂区雨污分 流，厂内废气、废 水经治理设施有效 处理后均可达标排 放；厂内设有危废 暂存场所，定期委 托有资质单位处 置。
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		5
	园区规划企业密集， 因此园区应建立建设事故环境 风险管控和应急救援管理系统，杜绝和降低环境风 险的影响。
	企业将编制应急预 案，并有效纳入园 区应急管理系统。

	6
	建立环境质量的跟踪监测与评价系统， 维护区域的 环境功能区质量；按规范要求及时进行环境影响跟 踪评价。
	企业建成后基本可 维持现状环境质量
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其他符合性分析
	[bookmark: bookmark2]1、审批原则符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021  年修正）：建设 项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准 入清单管控的要求； 排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准 和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国
家和省产业政策等要求。
具体分析如下：
1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清
单管控符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》， 项目所在地为金 华市金东区江东镇城镇重点管控区（ZH33070320010），属于重点管控单
元。
表 1-2    “三线一单”环境管控单元生态环境准入清单要求
	“三线一单” 环境管控单 元—单元管 控空间属性
	环境管控单 元编码
	ZH33070320010
	环境管控单元 名称
	金华市金东 区江 东镇城镇重点管 控区

	
	行政区划
	浙江省金华市 金东区
	管控单元分类
	重点管控单元

	









“三线一单”
生态环境准
入清单编制
要求
	


空间布局约 束
	禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目 改建不得增加污染 物排放总量， 鼓励现有三类工业 项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性 有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项 目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外， 原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业 项目改建、扩建， 不得增加管控单元污染 物排放总 量。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊 建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联 系。

	
	


污染物排放 管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量 改善目标， 削减污染物排放总量。污水收集管网范 围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河入湖 排污口，现有的入河入湖排污口应限期拆除，但相 关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除 外。加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善 城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改 造，推进生活小区“零直排” 区建设。加强噪声和臭 气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监 管。加强土壤和地下水污染防治与修复。

	
	环境风险管 控
	合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，  严 格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项 目布局。
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	资源开发效 率要求
	全面开展节水型社会建设， 推进节水产品推广普及， 限制高耗水服务业用水，到 2020  年，县级以上城 市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。


本项目从事涂料制造（单纯混合或分装的） ，为二类工业项目， 项目
位于金华市金东区江东镇十八里， 为金东区江东低丘缓坡综合开发利用区
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	块； 项目严格实施污染物总量控制制度， 废水均可纳管排放； 项目与居住 区存在明显的隔离。综合而言， 本项目可以满足所在区域“三线一单”管
控单元的管控要求。
2）国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求
符合性分析
根据工程分析及环境影响预测分析， 项目废水产生量不大， 项目废水 纳管排放， 废气、废水、噪声经处理后均能达标排放， 各种固体废物得到 妥善处置后， 对环境的影响较小， 环境功能可维持现状。项目建成后排放 的CODCr 、氨氮等污染物不需要区域替代削减，VOCs总量指标可在区域
内进行替代削减。
3）国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析
①国土空间规划符合性分析
本项目位于金华市金东区江东镇十八里， 用地性质属于工业用地， 项
目选址符合金东区江东镇土地利用规划要求。
②国家和省产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、工艺、设
备等均未列入限制和淘汰类目录内。
项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（浙长
江办[2019]21号）中禁止建设的项目。
项目产品为粉末涂料， 不属于《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》 中禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂
等项目。
综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。
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二、建设项目工程分析
	























建设 内容
	1、项目由来
金华市万景塑粉有限公司成立于 2000 年 8 月，是一家专门从事塑粉生产及 销售的企业。企业拟投资 300 万元，在金华市金东区江东镇十八里利用现有厂 房， 购置先进的混料机、挤出机、压片机、磨粉机， 实施塑粉生产线建设项目，
待项目建成后，可形成年产 2000 吨塑粉的生产能力。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录（2021 年版）》中“44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264—— 单纯物理分离、物料提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） ℽ , 故本项目需编制环境影响报告表。受金华市万景塑粉有限公司委托，我公司组 织有关人员在对项目区域环境状况进行调查、 踏勘等工作的基础上，按《建设
项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，编制了本项
目的环境影响报告表。
2、项目产品名称及生产规模
年产 2000 吨塑粉。
3、建设项目组成
表 2.1-1    建设项目组成一览表
	序号
	工程组成
	工程内容

	一
	主体工程

	1
	生产厂房
	在厂区 3 号厂房布置 5 条塑粉生产线。

	二
	辅助及公用工程

	1
	给水
	厂区生活、消防均由市政自来水管网供应

	
2
	
排水
	厂区进行雨污分流、清污分流， 雨水排至雨水管网； 无生产  废水排放， 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中的三级标准后纳入园区污水管网，  经金华市秋滨污水处理厂处理达标后排放

	3
	供电
	由市政供电系统供电，厂区配有变压器
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		三
	环保工程

	
1
	
废气
	投料混合产生的粉尘配套 1 套脉冲布袋除尘设施， 处理后引 至 15m 排气筒高空排放（DA001），设计风量 10000m3/h；  挤出工序产生的有机废气配套 1 套活性炭吸附装置， 处理后 引至 15m 排气筒高空排放（DA002），设计风量 10000m3/h；
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	磨粉机产生的粉尘通过自带布袋除尘设施处理后引至 15m 排气筒高空排放（DA003），设计风量 20000m3/h。

	2
	废水
	化粪池 1 座，生活污水经化粪池预处理达标后排放

	3
	固废
	一般固废暂存场所若干

	四
	储运工程

	1
	原料仓库
	不设置单独的原料仓库，主要堆放在混料机附近

	2
	产品仓库
	不设置单独的产品仓库，主要堆放在磨粉机附近


4、项目主要原辅材料
表 2.1-2    项目主要原辅材料一览表
	序号
	原料名称
	包装规格
	年消耗量
	贮存位置
	最大贮存量

	1
	环氧树脂
	25kg/袋
	500t
	室内原料堆场
	20t

	2
	聚酯树脂
	25kg/袋
	500t
	室内原料堆场
	20t

	3
	重质碳酸钙
	25kg/袋
	460t
	室内原料堆场
	20t

	4
	硫酸钡
	25kg/袋
	490t
	室内原料堆场
	20t

	5
	颜填料
	25kg/袋
	20t
	室内原料堆场
	2t

	6
	钛白粉
	25kg/袋
	25t
	室内原料堆场
	2t

	7
	流平剂
	25kg/袋
	10t
	室内原料堆场
	1t

	8
	新鲜水
	
	216t
	
	

	9
	电
	
	20 万 kwh
	
	


原辅材料简介：
环氧树脂：环氧树脂含有环氧基团的树脂的总称。主要由环氧氯丙烷和多 酚类(如双酚 A)等缩聚而成。根据不同配比和制法，可得不同分子量的产品。 低分子量的是黄色或琥珀色高粘度透明液体。高分子量的是固体，熔点般是 145-155℃, 溶于丙酮、环乙酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。与多元胺、有机酸 酐或其他熟化剂等反应变成坚硬的体型高分子化合物。无臭、无味，耐碱和大 部分溶剂。对金属和非金属具有优异的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧 性都好。可用作金属和非金属材料(如陶瓷、玻璃、木材等)的粘合剂(粘合力强， 俗称万能胶)，也可用以制造涂料、增强塑料或浇铸成绝缘制件等，并可用于处 理纺织品，起防皱、防缩、耐水等作用。本项目所用环氧树脂为高分子量固态
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	片状环氧树脂。
聚酯树脂：聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要 由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成。主链中含有-CH=CH-
双键的一种线型结构(见线型高分子)聚酯树脂，能与烯类单体，如苯乙烯、丙
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	烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成
不溶、不熔产物。
重质碳酸钙：是由天然碳酸盐矿物如方解石、 大理石、石灰石磨碎而成，  为白色微细结晶粉末， 无毒、无臭、无味，在空气中稳定， 相对密度2.71~2.93g/cm3   分解温度 898℃, 可溶于乙酸、盐酸等稀酸。广泛用于人造地板、橡胶、塑料、 造纸、涂料、油漆、电缆、建筑用品、食品、 医药等日用化工行业，作填充剂
起到增加产品的体积，降低生产成本。
硫酸钡：化学式：BaSO4 ；分子量：233.39；熔点： 1580℃; 相对密度（水 =1）：4.50（15℃);溶解性：不溶于水，不溶于酸；燃烧性：不燃；外观与性 状：白色斜方晶体；主要用途：用作白色颜料、纸和橡胶等的填充剂、 X 光透
视肠胃时的药物等。
钛白粉：化学式： TiO2；分子量： 79.9；熔点： 1860℃;沸点： 2900℃;  相对密度（水=1）：4.26；溶解性：不溶于水、盐酸、稀硫酸、醇；燃烧性：不 燃；外观与性状：白色无定形粉末；主要用途：是重要的白色颜料如瓷器釉药，
也用于冶金工业制造金属钛及其合金，并用于橡胶，造纸和人造纤维等工业。
流平剂：主要成分为表面活性剂，是一种常用的涂料助剂，它能促使涂料 在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。能有效降低涂饰液表面
张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。
5、项目主要生产设备
表 2.1-3    项目主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）

	1
	混料机
	40A
	5

	2
	挤出机
	40A
	5

	3
	压片机
	40A
	5

	4
	磨粉机
	40A
	5


6、公用工程
①给排水
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	供水  本项目生产、生活和消防均由当地自来水管网供应。
排水  本项目排水采用雨污分流、清污分流制。厂区无生产废水排放，生
活污水经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的
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	[bookmark: bookmark3]三级标准后排入园区污水管网，经金华市秋滨污水处理厂进一步处理达标后排
入金华江。
②供电
本项目供电由附近变电所供应， 厂内配有变压器， 可以满足项目生产需要。
7、厂区平面布置
企业厂区现有 1 幢办公楼、5 幢生产厂房， 本项目设备均布置在 3 号厂房， 1 号、2 号厂房用于出租（奥尚门窗），5 号、 6 号厂房闲置。厂区东北侧、南侧
均设有一个出入口，厂区总平面布置见附图 2。
8、劳动定员及工作制度
项目劳动定员 12 人，单班制生产，每班工作 8 小时，年工作 300 天。

	














工艺 流程 和产 排污 环节
	1、工艺流程
（1）项目生产工艺流程
 (
G3
（粉尘）
) (
G1
（粉尘）
) (
G2
（有机废气）
)G1（粉尘）

 (
研磨筛分
) (
混合搅拌
) (
熔融挤出
) (
压片冷却
) (
拆包投料
)原料    [image: ]

 (
S1
（废包装袋）
)G3（粉尘）
[image: ]
	包装



图 2.2-1    项目生产工艺流程示意图
（2）工艺流程简介
混合搅拌：将一定比例的环氧树脂、聚酯树脂、重质碳酸钙、硫酸钡、钛 白粉、颜填料等粉状物料通过人工投料投入混料机，通过机械搅拌将各原料进
行充分混合，之后通过管道打入挤出机中。
熔融挤出：各类原料通过挤出机加热至熔融状态，使颜填料与助剂充分地 分散于树脂中。挤出机采用电加热，正常工作时加热温度约在 100℃左右。挤 出机运行时需用冷却水对挤出机间接冷却，该冷却水经冷却水系统冷却后重新
回用。
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	压片冷却：挤出后的混合料经输送带进入压片机压成薄片，压片后在履带
上进行冷却，冷却过程采用风冷。
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	研磨筛分： 通过磨粉机将塑料片粉碎成粉末状， 磨粉机自带粉尘收集系统， 磨粉过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集后进行回收再利用。磨粉后通过滤网 对不符合粒径要求的塑粉进行截流，不合格品混入下一批原料再加工。筛分过
程在设备内部空间内完成。之后通过自动计量设备将成品塑粉灌入包装袋。
产品生产过程中物料之间无化学反应， 只是改变了物质的一些特质， 使其 具有耐温、耐酸碱、耐腐蚀、耐火性等性质。项目混料机在更换生产产品颜色 时， 不使用水进行清洗， 清洁使用吸尘器吸附附在设备上的粉尘， 因此无生产
废水产生。
2、主要污染工序
（1）拆包投料混合粉尘， G1；
（2）熔融挤出过程中产生的废气， G2；
（3）研磨筛分包装过程中产生的粉尘， G3；
（4）员工生活污水， W1；
（5）废包装材料， S1；
（6）回收塑粉， S2；
（7）废活性炭， S3；
（8）员工生活垃圾， S4；
（9）各种设备运行产生噪声， N。

	




与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题
	项目为新建项目，利用已建成的空置厂房实施生产，故无原有污染情况及
主要环境问题。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	




















区域
环境
质量
现状
	1、区域空气环境质量现状
项目位于金华市金东区江东镇十八里， 本次环评大气环境质量采用《2020
年金华市环境状况公报》结论进行评价。
根据《2020 年金华市环境状况公报》的结论： 按年均浓度值和第 98 百分 位数浓度评价，金华市 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓 度评价， 金华市 PM10、PM2.5 均达标； 按第 95 百分位数浓度评价， 金华市 CO
达标；按日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价， 金华市 O3 达标。
综上所述， 2020 年金华市为环境空气质量达标区。
2、区域水环境质量现状
项目纳污水体为金华江， 根据《2020 年金华市环境状况公报》，全市列入 考核评价的地表水市控以上监测断面 43 个，其中金华江评价断面总长 26.9km， 水质达到 III 类水质标准长度 26.9km，占比 100%，故金华江水质达到《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求，项目纳污水体金华江水
质良好。
3、区域声环境质量现状
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现
状监测与评价。
4、区域生态环境质量现状
项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。
5、区域电磁辐射环境质量现状
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6、区域地下水、土壤环境现状
项目生活污水经处理达标后纳管污水处理厂； 原料、固废暂存区域地面均 进行了防渗防腐。项目正常运营情况下， 不存在污染土壤及地下水环境的途径，
故不开展地下水、土壤环境现状评价。
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环境
保护
目标
	1 、大气环境。
项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表。
表 3.2-1    大气环境保护目标
	类别
	保护目标 名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护
内容
	环境功
能区
	相对厂 址方位
	相对厂
界距离
/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气
环境
	英达学校
	764672
	3218062
	学校
	人群
	二类区
	SE
	130

	
	门口塘
	764061
	3218161
	村庄
	人群
	二类区
	W
	300

	
	雅金村
	764737
	3217747
	村庄
	人群
	二类区
	SE
	400


2、声环境
项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。
3、地下水环境
项目厂界外 500  米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉
水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
项目位于工业区内，无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准
项目生产过程产生的粉尘、有机废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气 污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 中大气污染物特别排放限值， 详见下
表。
表 3.3-1    大气污染物特别排放限值  单位： mg/m3

	污染污项目
	涂料制造、油墨及类似产品制造
	污染污排放监控位置

	颗粒物
	20
	车间或生产设施排气筒

	NMHC
	60
	


由于《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 厂界无组织排放标准中未对颗粒物、非甲烷总烃做出规定， 因此本项目企业边  界任何 1 小时大气污染物平均浓度参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》
（GB31572-2015）表 9 规定的限值，具体见下表。
表 3.3-2    企业边界大气污染物浓度限值   单位： mg/m3

	污染物项目
	限值

	颗粒物
	1.0

	非甲烷总烃
	4.0


企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《涂料、油墨及胶粘剂工 业大气污染物排放标准》（GB37824-2019））表 B.1  规定的特别排放限值，具
体见下表。
表 3.3-3    厂区内 VOCs 无组织排放限值   单位： mg/m3

	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处 1h 平均浓度限值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


2、废水排放标准
项目产生的生活污水经化粪池处理达 到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 中的三级标准后纳入园区污水管网， 经金华市秋滨污水  



— 12 —
	
	处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A
标准后排入金华江，具体见下表。
表 3.3-4    废水排放标准  单位： 除 pH 外均为 mg/L

	指标
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	动植物油

	（GB8978-1996）三级标准
	6~9
	500
	300
	400
	35*
	100
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	[bookmark: bookmark4]（GB18918-2002）一级 A 标准
	6~9
	50
	10
	10
	5(8)*
	1
	

	
	注： ①《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求， 氨氮纳管浓度为 35mg/L。 ②根据括号外的数值为水温大于 12℃时的控制指标， 括号内的数值为水温小于 12℃时的控制指标。
3、噪声排放标准
项目营运期四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）中 3 类标准，即昼间 65≤dB（A）。
4、固体废物控制标准
项目一般固废贮存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）标准要求、危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染
控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部[2013]第 36 号关于该标准的修改单。
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总量
控制
指标
	根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发[2017]19 号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及  管理暂行办法> 的通知》（环发[2014]197 号）、《关于印发<浙江省建设项目主要  污染物总量准入审核办法（试行） > 的通知》（浙环发[2012]10 号）、《关于做好  挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29  号）等，浙江省纳入总
量控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。
本项目建成后污染物排放总量： CODCr0.009t/a 、氨氮 0.001t/a 、
VOCs0.118t/a。
根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行） > 的通知》（浙环发[2012]10 号）及《关于印发建设项目主要污染物排放总量 指标审核及管理暂行办法的通知》（环发[2014]197  号），新建、扩建、改建 项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排 放生活污水的， 其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行 区域替代削减。本项目新增的化学需氧量、氨氮排放总量全部来自生活污水，
不需要区域替代削减。
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法 > 的通知》（环发[2014]197 号）、《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通 知》（浙环发[2017]29 号） 等文件， 项目新增的 VOCs 需要按 1:2 进行区域替
代削减，即 VOCs 替代削减量为 0.236t/a。
企业应通过市场交易方式取得排污总量指标， 并在今后的生产中严格按照
总量控制指标进行排污。
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四、主要环境影响和保护措施

	




















施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用企业已有厂房，公用设施齐全，企业只需安装设备就可以进
行生产。本项目设备安装期较短，故本项目的施工期影响较小。
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运营 期环 境影 响和 保护 措施
	1、废气
（1）废气污染源强核算结果
表 4.2-1      废气污染源强核算结果及相关参数一览表

	
	
	工序/
生产
线
	
装置
	
污染源
	
污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间
/h
	

	
	
	
	
	
	
	核算
方法
	废气产生  量/（m3/h）
	产生浓度/  （mg/m3）
	产生量/  （kg/h）
	收集效  率/（%）
	工艺
	效率/   （%）
	核算
方法
	废气排放  量/（m3/h）
	排放浓度/ （mg/m3）
	排放量/  （kg/h）
	
	

	
	
	投料
混合
	
混料机
	DA001
	颗粒物
	类比
法
	10000
	300.75
	3.008
	90
	布袋
除尘
	98
	类比
法
	10000
	6.015
	0.06
	
2400
	

	
	
	
	
	3#厂房
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.334
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.334
	
	

	
	
	
挤出
	
挤出机
	DA002
	非甲烷 总烃
	产污
系数
法
	10000
	18.75
	0.188
	90
	活性
炭
	85
	产污
系数
法
	10000
	2.813
	0.028
	
2400
	

	
	
	
	
	3#厂房
	非甲烷 总烃
	/
	/
	/
	0.021
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.021
	
	

	
	
	研磨
筛分
包装
	磨粉机
	
DA003
	颗粒物
	类比
法
	
20000
	
208.854
	
4.177
	
100
	布袋
除尘
	
98
	类比
法
	
20000
	
4.177
	
0.084
	
2400
	

	
	（2）废气排放口基本情况
表 4.2-2    排放口基本情况表

	
	
	序号
	排放口名称及编号
	排放口类型
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
（m）
	排气筒出口内 径（m）
	排气口温度
(℃)
	

	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	
	
	1
	投料混合粉尘
（DA001）
	一般排放口
	颗粒物
	119°42′57.041 ″
	29°3′52.249 ″
	15
	0.5
	25
	




	
	
	2
	挤出废气
（DA002）
	一般排放口
	非甲烷总烃
	119°42′57.465 ″
	29°3′52.230 ″
	15
	0.5
	25
	

	
	
	3
	研磨筛分包装粉尘
（DA003）
	一般排放口
	颗粒物
	119°42′58.083 ″
	29°3′52.220 ″
	15
	0.8
	25
	

	
	（3）废气监测要求
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	根据《排污单位自行监测技术指南  涂料油墨制造》（HJ1087-2020）要求，项目有组织废气排放监测要求如下：
表 4.2-3    有组织废气监测要求
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	

废气
	

有组织
	DA001
	颗粒物
	1 次/季
	
《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》 （GB37824-2019）表 2 中大气污染物特别排放限值

	
	
	DA002
	非甲烷总烃
	1 次/月
	

	
	
	DA003
	颗粒物
	1 次/季
	


厂界无组织废气排污排放监测要求参照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），具体见下表。
表 4.2-4    无组织废气监测要求
	项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	
废气
	
无组织
	
企业厂界
	颗粒物
	1 次/年
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表 9 规定的限值

	
	
	
	非甲烷总烃
	1 次/年
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运营 期环 境影 响和 保护 措施
	（4）废气污染源强核算过程
①投料混合粉尘（G1）
本项目混料搅拌过程在密闭的搅拌机中进行， 使用的原辅材料为固体颗粒或粉  末，因此在称量、投料过程将产生一定量的粉尘。粉尘的主要成分为细小的、未经  粉碎的原辅材料粉末，这些物料的粒径较大， 且物料投入方式为人工投放，震动、  抖动强度较小。根据同类企业类比，粉末物料人工投料过程粉尘产生量约为粉末原  料总用量的 0.4%，项目粉末原料使用量为 2005t/a，则粉尘产生量为 8.02t/a。企业在  混料机上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后进入脉冲布袋除尘器，经除尘后粉尘  引至 15m 排气筒高空排放（DA001）。本项目集气效率按 90%、处理效率按 98%计， 风机风量 10000m3/h ，则处理后的粉尘有组织排放量为 0.144t/a ，排放浓度为  6.015mg/m3，满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） 表 2  中大气污染物特别排放限值；未收集的粉尘属于无组织排放，则无组织排放量
为 0.802t/a。布袋除尘装置回收的粉料回用于投料工段。
企业混料工段采用的袋式除尘技术为《涂料油墨工业污染防治可行性技术指南》
（HJ1179-2021）推荐的可行性除尘技术。
②挤出废气（G2）
挤出过程采用电加热，挤出废气主要是少量树脂聚合物游离单体在高温下的挥 发， 本项目挤出温度为 100℃左右， 远小于本项目选用的树脂的分解温度， 因此本项 目挤出废气主要为低聚有机废气，其组分较复杂，主要污染因子以非甲烷总烃计。 非甲烷总烃产生量参照《涂料油墨工业污染防治可行性技术指南》（HJ1179-2021） 表 B.1 ，粉末涂料单位产品 VOCs  产生量为 0~0.5kgVOCs/t  产品，本环评以 0.25kgVOCs/t 产品计， 则本项目产生的非甲烷总烃量约 0.5t/a。本项目在挤出口上方 设置集气罩，有机废气收集后经活性炭吸附装置处理后由 15m 排气筒（DA002）高 空排放。本项目集气效率按 90%、处理效率按 85%计， 风机风量 10000m3/h，则处理 后的非甲烷总烃有组织排放量为 0.068t/a，排放浓度为 2.813mg/m3，满足《涂料、油 墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 中大气污染物特别排放
限值；未收集的非甲烷总烃属于无组织排放，则无组织排放量为 0.05t/a。
企业挤出工段采用的活性炭吸附技术为《涂料油墨工业污染防治可行性技术指
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	南》（HJ1179-2021）推荐的可行性 VOCs 治理技术。
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